dicas de defeitos

Página inicial

Dicas de consertos

Dicas para um bom reparo

Antes de iniciar o reparo de qualquer aparelho, siga as seguintes dicas...

Lembre-se de que um lugar arejado, bem ventilado, bem iluminado, ferramentas adequadas, uma boa bancada de trabalho, tempo disponível e alguns conhecimentos técnicos aliados à algumas informações, já é 50% consertado qualquer aparelho que entre para manutenção.

1) - Conversar com o proprietário do aparelho para colher informações de como a pane ocorreu.
2) - Observar o aparelho quando houver a evidencias de queda, componentes soltos ou faltando, partes carbonizadas ou deterioradas.
3) - Ao ligar o aparelho, ficar atento se existem componentes superaquecendo, liberando cheiro de queimado ou fumaçando.
4) - Fazer uma medição de componentes a frio, ou seja, com o aparelho desligado. Lembre-se de que a maioria dos componentes deve ser removida do circuito, para que se possa fazer uma medi- ção correta.
5) - De posse do diagrama fazer medições de tensão dos circuitos.
6) - Uma boa dica é ficar atento aos barulhos, ruídos ou estalidos que vêem do circuito ou estão presentes nos alto-falantes. Nos cinescópios é possível observar uma falta ou a presença de imagem deformada. Isso ajudará muito para sabermos em que circuito deve-se trabalhar.
7) - Procure substituir os componentes pelos mesmos originais, quando possível. Caso contrario, usar somente equivalentes. Nas associações de resistores ou capacitores, ficar atento para que a soma total seja exatamente igual ao componente original.
8) - Mantenha uma caderneta ou banco de dados contendo relatórios dos reparos já executados.

Isso poderá ajudar na manutenção de outros aparelhos...

1) Quando estiver dando manutenção em aparelho de som comum, micro-sistem, radio-gravador e outros aparelhos onde a tensão de isolação do capacitor eletrolítico da fonte não ultrapassar os 40 volts, é obrigatório se colocar um resistor de 4K7 x 5Watts em paralelo com este capacitor, evitando assim curtos acidentais e choques desnecessários a manutenção e não danificando nada no circuito.

O tempo de descarga do capacitor varia de 3 segundos a 8 segundos mais ou menos dependendo da tensão de trabalho do capacitor e também do valor do mesmo.

2) Quando estiver dando manutenção em aparelho de som profissional onde é usado fonte simétrica e a fonte possuir uma tensão um pouco maior que o normal, é aconselhável se colocar uma lâmpada de 100 Watts x 120 Volts entre os terminais positivo de um e negativo de outro dos capacitores da fonte simétrica fazendo assim com que se descarreguem rápido a sua carga evitando curtos desnecessários, ficando visível quando já se descarregou a fonte.

3) Amplificadores de potência da marca HOT-SOUND, costumam usar um C.I. digital, o HA 40106 que é uma chave digital / analógica onde ela habilita ou não o sinal de áudio no pré-amplificador, ( proteção ) é bom verificar.

Lista de defeitos de tv por: Marca - Modelo - Chassis

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Broksonic | CTVG 20 | Apito proveniente da fonte de alimentação | Capacitor C 809 ( 47 u F x 180 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Broksonic | CTVG 20 | Ruído de alta freqüência | Ferragens do indutor L 501 descoladas
Broksonic | CTVG 4545 | Ausência de cores no sistema PAL - M | Transistor Q 309 ( NPN - si) avariado
Broksonic | CTVG4545 | Desliga sozinha após algum tempo de funcionamento | Resistor R 520 (100 K) com valor alterado
Broksonic | CTVG4545 | Falta de contraste | Transistor Q 308 (NPN – Si)
Broksonic | CTVG4545 | Falta de luminância; croma normal. | Linha de retorno PAL com solda fria
Broksonic | CTVG4545 | Inoperante; com trama sem áudio; sem vídeo (tela´lavada``). | Circuito integrado IC 51(KTA 7809 )avariado –Reg.9 volts
Broksonic | CTVG4545 | Inoperante; sem trama. | Circuito Integrado IC 81 (STR50103) avariado
Broksonic | CTV3 454C | Volume reduzido | Capacitor C 205 ( 1 u F x 25 V j com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 14 | Inoperante ; sem áudio | Cl regulador Q 801 (STR 3125 ) avariado
CCE | HPS14S | Sem Trama ; sem áudio | Circuito Integrado Q 801 (STR3125) avariado
CCE | HPS 1401 | Efeito Veneziana | Circuito Integrado IC 502 (TDA4662) avariado
CCE | HPS 1401 | Imagem trémula da metade da tela para cima ; cor e áudio normais | Resistor R 401 (15 k ) com valor alterado ou aberto
CCE | HPS 1402 | Sem alta tensão. Ao se bater no gabinete a MAT retorna | Solda fria no pino do TSH que vai ligado ao coletor do transistor de saída horizontal
CCE | HPS 1402 | Transistor Q 402 (saída horizontal) queimando sem causa aparente | Substituir o resistor R 411 de 2K2 3W por 4K7 3W
CCE | HPS 1403 | LED de Stand - by piscando | Capacitor C826 com fuga ou perda de capacitância
CCE | HPS 1403 | Três linhas ( B ;R ; G ) no centro da tela | Capacitor C 301 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1403 | Fonte não parte | Capacitor C 806 e C807 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1403 | Liga normal, más desliga em seguida quando tem brilho ( vídeo ) | Ver TU 101 varicap, memória e IC 901
CCE | HPS 1403 | Desliga após alguns minutos ligada | Capacitor C 825 e C829, ver C 812 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1404 | Inoperante ; transistor de saída horizontal ( BU2506DX) em curto | Grampo do "fly - back "T 402 ( TAT 1409B ) partido

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
CCE | HPS 1404 | Linhas de retraço na parte superior do TRC | Fusistor FR 901 aberto, em virtude de IC 901 ( TDA6107Q) estar em curto
CCE | HPS 1407 | Desliga após algum tempo de funcionamento | Transistor Q 404 ( MPS A 42) com fuga
CCE | HPS 1407 | Faixa escura na parte superior da tela do TRC | Capacitor C 302 ( 100 u F x 35V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1407 | Inoperante | Transformador excitador horizontal (driver) T 401 avariado devido ao uso da cola
CCE | HPS 1407 | Largura insuficiente | Capacitor C 415 ( 4,7 uF x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1407 | Tela clara, com linhas de retraço | Resistor R 901 (22 Q) aberto
CCE | HPS 1415 | Trama normal ; sem áudio ; sem imagem | Capacitor C 101 ( 1 k pf- disco) em curto
CCE | HPS 1425 | Não sintoniza nenhum dos canais | Resistor R 757 (18 k Q ) aberta
CCE | HPS 1430 | Varredura vertical deficiente; faixas na parte superior e inferior do TRC | Capacitor C 356 ( 1000 u F x 16 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1430R | Imagem com chuvisco em todos os canais | Trimpot de ajuste do CAG VR 151 (10 KQ) aberto
CCE | HPS 1430R | OSD deslocado para a esquerda. As indicações dos canais não aparecem | Trimpot RV 5505 ( 4,7 K ) com resistência residual > 1K . Reajustar após a troca .
CCE | HPS 1430R | Varredura vertical deficiente; aquecimento excessivo do Cl da varredura vertical | Capacitor C 357 (100 u F x 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1450 RS | Inoperante; sem trama ; sem áudio | Capacitor C 440 ( 10 u F x 160V) em curto
CCE | HPS 1465 | Mudança de canais inoperante | Circuito Integrado IC 707 (LA7910) avariado
CCE | HPS 1465 | Queimando Cl de varredura vertical ; MAT elevada | Capacitor C 415 ( 33 uF x 160V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1465 | Sem imagem ; sem áudio | Capacitor C 413 ( 560 pf x 2 kV) com fuga ou em curto
CCE | HPS 1470 | Controle de contraste inoperante | Resistor R 226 ( 120 K ) aberto ( base do ABL )
CCE | HPS 1470 | Funcionamento normal; ao ser acionado o "stand by" emite apito através do alto falante | Resistor R 804 ( 22 R ) com valor alterado ou aberta
CCE | HPS 1470 | Linhas de retraço no topo da tela do TRC | Capacitor C 306 ( 100 u F x 25V ) com perda de capacitância
CCE | HPS 1470 | Transistor excitador horizontal ( Driver) queimando sem causa aparente | Capacitor C 412 ( 10 k - disco) com fuga ou em curto

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
CCE | HPS1470AP | Faixa escura na parte superior da tela doTRC | Resístor R 304 ( 27 k , com valor alterado ou aberto
CCE | HPS1470T | Altura reduzida; Linhas de retraço pronunciadas no topo do TRC | Capacitor C 306 ( 100 u F ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS1470T | Permanece em AV, não obedece ao comando | Tecla de AV no painel com fuga
CCE | HPS 1480 | Faixa escura na lateral da tela do TRC | Diodo de amortecimento D 401 aberto ou com fuga
CCE | HPS1480 | Falta de varredura vertical | Resistor R 301 ( 2,7 M ) aberto
CCE | HPS 1480 | Fonte de MAT alta ; "espirrando ""MAT | Capacitor C 415 ( 6 n 8 x 1600 V) aberto, solto ou com solda fria
CCE | HPS 1480 | Luminosidade excessiva, Controle de Screen não atua | Indutor L 502 (180 uH ) aberto
CCE | HPS 1480 | Sintonia deficiente nos canais 2 e 4 | Diodo D 703 (1N4148) com contato interno deficiente ( pode estar aberto)
CCE | HPS 1480C | Inoperante | Resistor R 804 (1 k ) com resistência alterada ou aberta
CCE | HPS 1480 D | Inoperante | Resistor R 305 ( 390 ) aberto
CCE | HPS 1481 | Inoperante; IC 501 sem sinal de excitação | Diodo D 705 ( 1N 4148) com fuga
CCE | HPS 1481 | Não obedece as funções do painel ou do controle remoto | Transistor Q 801 com as junções abertas
CCE | HPS 1450R | Fly-back "chiando, com linhas de interferência na tela | Inverter os terminais do fio enrolado em torno do ferrite do fly-back
CCE | HPS 1481 | Varredura vertical com altura reduzida | Resistor R 315 ( 1,8 M ) com resistência alterada
CCE | HPS 1491 | Inoperante , fusível aberto | PTC avariado ; sem variação de resistência em função da temperatura
CCE | HPS 1492 | Não arma a fonte . Ruído tipo grilo | Capacitor C 411 ( 330 pf x 2 KV ) em curto ou com fuga
CCE | HPS 1495B | Varredura vertical reduzida ; aproximadamente 2 cm no topo e na parte inferior | Capacitor C 306 ( 2,2 uE x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 1495B | Linhas de retraço visíveis | Capacitor C 302 ( 47 uF x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2002 | Inoperante, LED do Stand-by apagado | Circuito Integrado IC 801 ( uC 3842) avariado
CCE | HPS 2003 | Funcionamento normal durante algum tempo . Tela escurece aos poucos | Mau contato nos pinos do soquete do TRC - Substituir o soquete

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
CCE | HPS 2004 | Falta de varredura vertical | Capacitor C 405 ( 2 nF x 50 V SMD) 1 com fuga ou em curto
CCE | HPS 2004 | Não obedece as funções LIGA e DESL pelo remoto ou pelo painel, apenas retirando a tomada | Transistor Q 401 ( Excitador horizontal) avariado
CCE | HPS 2004 | Queimando o Cl TDA 6107 | Resistor R 207 ( 470R ) aberto
CCE | HPS 2006 | Inoperante ; zumbido ao ser ligada à tomada | Transistor Q 801 ( 2SK 2545 ) com fuga ou em curto
CCE | HPS 2007 | Faixas escuras à esquerda da tela | Capacitor C 423 ( 4,7 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2007 | Imagem muito clara ; piscando às vezes | Trilhas de fiação impressa junto a entrada de vídeo composto interrompidas .
CCE | HPS 2007 | Inoperante ; LED de stand - by piscando | Transformador "driver H " T 401 avariado - Retirar toda a cola da PCI
CCE | HPS 2007 | Inoperante, LED apagado | Circuito Integrado Cl 802 (TL 431 ) avariado
CCE | HPS 2007 | Inoperante; fonte não parte | Resistor R 801 ( 2k - 2 W ) aberto
CCE | HPS 2007 | LED apagado, sem "stand - by" | Circuito Integrado Cl 802 ( TL 431 ) avariado
CCE | HPS 2007 | Volume reduzido | Capacitor C 635 ( 220 u F x 16 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2010 | Sem áudio ; imagem normal | Capacitor C 603 (10 K x 50 V ) disco , em curto
CCE | HPS 2010 | Varredura vertical com dobramento na parte inferior da tela | Capacitor C 356 (1000u F x 16 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2025 | Luminosidade intermitente | Diodo D 201 (1N 4148) com fuga ou em curto
CCE | HPS 2030 | Falta de sincronismo vertical | Capacitor C 352 ( .22 uF x 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2065 | Controle de altura inoperante | Resistores R 309 ou R 312 abertos ou com valores alterados
CCE | HPS 2065 | Falta de varredura vertical | Solda fria junto ao pino 32 do Cl 501 (LA7680)
CCE | HPS 2065 | Varredura vertical reduzida . | Resistor R 309 com resistência alterada
DCE | HPS 2070 | Áudio proveniente do seletor com pouco volume - A/V normal | Indutor L 601 com enrolamento interrompido
CCE | HPS 2070 | Falta de varredura vertical | Circuito Integrado Cl 301 (LA7837) avariado

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVAVEL
CCE | HPS 2070 | Fonte partindo e entrando em corte continuamente , tipo "motorboating" | Resistor R 805 ( 10 R 1 W) aberta
CCE | HPS 2070 | Sem vídeo ; ruido no alto - falante | Diodo D 805 ( 5V6) avariado
CCE | HPS 2070 | Sem vídeo; ruido no alto - falante | Resistor R 817 ( 2,43 k ,) com resistência ligeiramente alterada
CCE | HPS 2070 | Tela escura ; bloqueada na função À V | Transistor Q 702 ( BC 547 A ) em curto ou fuga entre Coletor e Emissor
CCE | HPS 2070 AP | Após algum tempo de funcionamento muda para a posição AV sozinho | Transistor Q 702 ( BC 547B) com fuga entre Coletor e Emissor
CCE | HPS 2070 P | Falta de varredura vertical | Resistor R 301 (1,8 M ) aberto
CCE | HPS2081C | Imagem sem cor. Com o decorrer do tempo, as cores aparecem | Diodo Zener D 813 ( 5V1) avariado
CCE | HPS 2081D | Fora de frequência horizontal | Circuito Integrado TDA8361 avariado
CCE | HPS 2085 | Luminosidade excessiva | Indutor L 586 com soldas frias
CCE | HPS 2085 | Transistor de saida horizontal aquecendo em excesso | Solda frias no transformador excitador ( driver) horizontal
CCE | HPS 2090 | Fonte "alta "; vazamento de alta -tensão | Capacitor C 415 ( 33 u F x 250 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2090 D | Imagem deslocada para o lado direito da tela | Resistor R 407 ( 33 k ) aberto
CCE | HPS 2091 | Liga e desliga normalmente com o controle remoto ; se desligar na chave geral ou faltar energia, não funciona | Transformador da fonte avariado (espiras em curto)
CCE | HPS 2092 | Queimando o Cl de varredura vertical | Capacitor cerâmico de 1 k em paralelo com o diodo retificador da linha de 16 V com curto intermitente
CCE | HPS 2095 | Linhas de retraço no topo da tela | Capacitor C 302 ( 47 F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2181 | Faixa escura a esquerda da tela quando da recepção de sinais fracos | Retirar do circuito R714(470K) e o capacitor C 710 (150 pf)
CCE | HPS 2780 | Inoperante | Transistor Q 402 ( BU 2520 ) em curto e resistor R 410 ( 0,47R ) aberto
CCE | HPS 2780 | Queimando transistor de saída horizontal e resistor de 0,47 | Capacitor de amortecimento com perda de capacitância ou aberto
CCE | HPS 2781 | inoperante; permanece em Stand - by ; linha de 5V "zerada" | Sintonizador ( Varicap) em curto
CCE | HPS 2781 | Permanece em Stand - by , mesmo se apertando qualquer tecla | Cl de varredura vertical avariado

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
CCE | HPS 2981 | Funciona normal: após 3 minutos, emite ruido agudo, danificando o transistor Q 801 ( BC 4430 ) | Capacitor C 890 ( 22u F x 25V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE | HPS 2990 | Sintonia deficiente; foge de sintonia | Soldas frias junto ao seletor e a placa de fiação impressa
Cineral | TC 1411 | Imagem "negativa "cores normais ; pouca luminosidade | Chave HH na placa do TRC com mau contato ou carbonizada
Cineral | TC 1411 | Inoperante ; STR 50130 em curto | Diodo Zener de proteção D 811 ( 120 Volts) em curto - circuito
Cineral | TC 1422 | Fonte aquecendo, queimado STR 50103 | Substituir o capacitor C 810 por 1Kpf x 1 KV ; colocar capacitor de 4K7 em paralelo com R 803
Cineral | TC 2011 | Inoperante; fonte "zerada" | Transistor de Saída Horizontal 2SD1878 em curto ; Substituir C 414 e C409
Cineral | TC 2011 | Linhas de retraço na parte superior da tela | Capacitor C 302 ( 47 uF x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Cineral | TC 2022 | Transistor de saída horizontal em curto coletor - emissor | Bobina defletora com curto -circuito intermitente
Continental | 5" Paraguay | Sincronismo horizontal deficiente ; efeito "pé de vento " | Substituir a fonte de alimentação por tipo estabilizado e regulado
Daytron | DW 5050 | Imagem balançando, com sintomas de falta de sincronismo | Mau contato na chave SW 101 -Substituir a mesma
First Line | DTC1470M | Inoperante; Fusível de rede aberto | Diodos D 816 e D 817 ( 1N4001) da fonte do Stand-by em curto
Gradiente | GT1422 | Funções do OSD na tela normais . Não recebe os canais via antena nem pelas entradas A/ V | Chaveador de sinais C I 201 (TA8822SN) avariado.
Gradiente | GT1422 | Inoperante ; não liga | Capacitor C 816 em curto
Gradiente | GT1422 | Permanece no modo "DEMO " (demonstração) | Retirar a bateria e logo após recolocá-la aperte FUNÇÃO E VOL +
Gradiente | GT2010 | LED de Stand - by aceso ; inoperante | Circuito Integrado de varredura vertical ( LA 7830 ) avariado
Gradiente | GT2015 | Inoperante; LED piscando três vezes e apaga | Diodo DP 50 (BYT 13) em curto
Gradiente | GT2015 | LED pisca três vezes e permanece inoperante | Capacitor CP 06 ( 220 nF x 400V ) com fuga ou em curto
Gradiente | GT2015 | LED pisca três vezes e permanece inoperante | Resistor RP 06 ( 33 k ) aberto ou PTC
Gradiente | GT 2020 | Balança a imagem ao trocar de canais | Transistor Q6 e/ ou Capacitor C 3118
Gradiente | GT 2022 | Ao ser ligado o LED de "stand - by" se paga , permanecendo inoperante | Circuito Integrado IC 804 ( LM 7812) avariado

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Gradiente | GT 2025 | Sem vídeo ; com trama | Circuito Integrado TA 8808 avariado
Gradiente | GT 2055 | Ausência de croma ; imagem em preto e branco normal | Placa de fiação impressa com rachadura próximo ao Cl de croma
Gradiente | HT M277S | Desligando periodicamente | Resistor(es) R 525 (1,5 k ) e / ou R 544 ( 22 k ) com resistência alterada
Kirey | KTV1414 | Imagem dobrada na parte superior da tela | Capacitor C 303 (1 u F x 50 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Kirey | KTV1430 | Varredura vertical insuficiente | Capacitor C 305 ( 47 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG | 1470 | Controles de largura e ajuste de almofada inoperantes | Transistor Q 709 com fuga ou em curto
LG | 14B84H | Inoperante | Resistor R 802 ( 2 k ) aberto
LG | 14B86BR | Fonte liga e desliga | C-813 em curto
LG | 20B84H | Não sintoniza os canais | Resistor R 13 ( 4,7 k ) aberto
LG | 29C85 | Foco deficiente | Transformador de saída horizontal (Fly back ) avariado
LG | CP 15Q90A | Inoperante ; LED piscando | Transformador de saída horizontal (Fly-back)(6174V-6060) avariado
LG | CP 20 A 70 | Inoperante ; Transistor de saída horizontal em curto | Capacitor C 407 (1 u F x 160 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG | CP 20 K 40 | Funcionamento irregular; fonte às vezes não parte | Capacitor C 825 ( 100 u F x 35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG | CP 29Q50 | Não entram as cores após a mudança de canal | Cl IC 02 ( 24C08) avariado
LG | MC 14K | Inoperante ; a fonte só parte apertando - se a tecla POWER várias vezes | Capacitores C 814 e/ou C 828 (10 uF x 100 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2098 | Ruido na fonte de alimentação ; inoperante | Capacitor C 596 ( 10 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 1441 | Faixas escuras , verticais a esquerda da imagem | Capacitor C551 ( 10 uF x 200 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 1441 | Não sai de "stand - by" | Capacitor C 724 ( 33 pF ) com fuga
Mitsubishi | TC 1470 | Inoperante, sem áudio ; sem trama | Transistor Q 401 ( BF 485 ) com fuga entre Coletor e Emissor
Mitsubishi | TC 1492 | Diodo Zener D 905 em curto | Capacitor C 909 ( 4 u 7 x 160 V) com perda de capacitância ou ESR eievaaa
Mitsubishi | TC 1492 | Fonte apitando | Indutor L 907 com enrolamento aberto

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Mitsubishi | TC 1492 | Inoperante; fonte não parte, ruido na fonte de alimentação | Capacitar C 909 ( 1 u F x 350V ) com perda de capacitância
Mitsubishi | TC 1498 | Fonte de 115 V "baixa"; faixa escura no topo da tela do TRC | Regulador da fonte de 115 Volts (SE 115) avariado
Mitsubishi | TC 1498 | Inoperante; funções "travadas" | Aparelho no modo "travado". Apertar as teclas CANAL + e CANAL - para desabilitar a função
Mitsubishi | TC 1620 | Varredura vertical insuficiente ou fechada | Capacitar C 609 com perda de capacitância
Mitsubishi | TC 1631 | Liga aleatoriamente | Resistor R 916 (150 k ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi | TC 1631 | Não memoriza os canais | Resistor R 772 ( 22 k ) aberto
Mitsubishi | TC 2001 Z | Controle remoto não atua sobre o receptor | Capacitar C7P1 ( 22 K - disco) com fuga ou em curto
Mitsubishi | TC 2001 Z | Falta de sincronismo horizontal | Resistor R 510 ( 6,8 k - 7 W ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi | TC2018PS | Inoperante ; Ao ser ligada, desliga de imediato | Transformador excitador horizontal ( driver) com o primário interrompido
Mitsubishi | TC 2020 | Ausência de cores | Capacitar C 603 ( 10 nF) cerâmico, com fuga
Mitsubishi | TC 2020 | Canais VHF 2 a 6 não são sintonizados | Capacitar C7T1 ( 10 K - disco) com fuga ou em curto
Mitsubishi | TC 2020 | Excesso de luminosidade em uma das laterais da tela do TRC | Capacitar C 209 ( 4u7 x 25V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2020 | Varredura verticaJ insuficiente | Capacitor C 430 ( 10 u F ) com perda de capacitância
Mitsubishi | TC 2030 | Imagem negativa pouco após ser ligada | Capacitar C 107 ( 10 k x 50 V ) disco, com fuga ou em curto
Mitsubishi | TC 2030 | Só sintoniza os canais 2 e 4 | Chave de seleção (teclado) com soldas frias . Ressoldar
Mitsubishi | TC 2030 / 2040 | Dobramento na parte superior da tela | Capacitor C 401 (.033 \i F ) com fuga ou em curto
Mitsubishi | TC 2030 / 2040 | Imagem chuviscada, sincronismo deficiente ; Sintoma de CAG | Indutor L 104 do AFT .- substituir o capacitor interno.
Mitsubishi | TC 2034 S | Falta de sincronismo vertical | Capacitor C 402 ( 8,2 n F ) em curto
Mitsubishi | TC 2034S | Linhas abertas no topo da tela | Capacitor C 55 ( 330 u F x 10V ) com perda de capacitância
Mitsubishi | TC 2041 | Falta de varredura vertical e sem I áudio,intermitente | Diodo decodificador ( Ru 3B} e Cl 201 ( M51310 ap) com soldas

Marca | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Mitsubishi | TC 2041 | Funcionamento irregular | Resistor R 916 (150 k ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi | TC 2041 | Sem luminância | Transistor Q 751 ( BC 547 ) com fuga coletor - emisor
Mitsubishi | TC 2041 S | Perda de sincronismo horizontal e vertical | Trilha do impresso que vai ao separador de sinc. interrompida, devido a cola do capacitar
Mitsubishi | TC 2051 | Sem cores | Resistor R 518 ( 4 , 7 k ) aberto
Mitsubishi | TC 2090 | Inoperante ; sem trama; sem áudio | Resistor R 904 ( 4 R 7 -1W) aberta
Mitsubishi | TC 2090 | Não memoriza os canais | Resistor R 565 ( 6,8 k ) / 3W) abertas ou com soldas frias
Mitsubishi | TC 2090 | Não troca de canais ; não sintoniza | Capacitar C 716 (1K x 50 V ) disco em curto
Mitsubishi | TC 2090 | Varredura vertical deficiente | Capacitar C 451 ( 1000uFx10V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2091 | Zener de proteção em curto ; STR em curto | Transformador principal "chopper" em curto
Mitsubishi | TC 2094 | Ausência de cores | Capacitar C 611 em curto
Mitsubishi | TC 2094 | Não sintoniza corretamente os canais; | Indutor L 107 ( bobina do AFT ) avariada
Mitsubishi | TC 2094 | Varredura vertical reduzida | Capacitares C 547 ( 100uF x 35V ) e / ou C 458 ( 470 uF x 35V ) com perda de capacitância
Mitsubishi | TC 2097 | Não memoriza os canais | Resistores R 758 e R 759 com resistência alterada
Mitsubishi | TC 2098 | Ao ligar fica com a tela azulada; ao apertar "Power" funciona normalmente, porém ao religar retorna a tela azul | Resistor R911 ( 1 k2 ) com resistência alterada
Mitsubishi | TC 2098 | Liga com tela azul e a indicação "trava funções" | Apertar a tecla Canal + durante cerca de 5 segundos até destravar ou acesse o Menu "Trava"
Mitsubishi | TC 2098 | Linhas de retorno na parte superior da tela (retraço) | Capacitar C 459 (100 u F x 35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2098 | Não funciona ; LED do painel aceso | Transistor 2SD1877) em curto coletor - emissor devido a perda de capacitância ( 4n7 x 1600 V )
Mitsubishi | TC 2098 | Quadro fechado em todos os quatro lados ; imagem e áudio normais | Capacitores C 555 e/ou 556 ( 4 n 7 x 1,6 KV) aberto(s) ou com soldas frias
Mitsubishi | TC 2098 | Sem trama ; sem MAT | Solda fria no pino 1 do Fly - back
Mitsubishi | TC 2098 | Transistor C 3852 da fonte aquecendo em demasia | Capaciior C 906 ( 47 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Mitsubishi | TC 2098 | Ruído de alta - frequência | Capacitor C 596 (10 uF x 160V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2099 | Faixas em diagonal passando pela tela | Substituir todos os capacitares de 1 u F próximos ao micro controlador
Mitsubishi | TC 2099 | Falta de varredura vertical | Resistor R 459 ( 82 k ) aberta
Mitsubishi | TC 2099 | Inoperante ; Led acende e apaga | Acoplador ótico PC 901 ( TLP -.1
Mitsubishi | TC 2099 | Inoperante ; LED acende e apaga | Diodo Zener D 907 ( 8EB2) com fuga ou em curto
Mitsubishi | TC 2099 | Inoperante; LED do Stand -by piscando continuamente de modo rápido | Capacitor C 907 ( 22 uF x 100V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi | TC 2099 | Inoperante; LED do Stand-by acende e apaga em seguida | Fonte "alta"; Circuito Integrado regulador IC 951 avariado
Mitsubishi | TC 2099 | Inoperante; sem áudio . LED do Stand by piscando continuamente | Soldas frias nos terminais do transformador excitador (driver) horizontal
Mitsubishi | TC 2099 | Tela vermelha com funções travadas | Cl de memória avariado
Mitsubishi | TC 2121 FS | Zumbido na fonte; Resistor R 555 queimado | Capacitares C 457 (100u F x 35V ) e C 458 ( 470 u F X 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada.
Mitsubishi | TC 2999 | Falta de varredura vertical | Resistor R 569 (1,5 ohms ) aberto
National | TC 146 M | Inoperante; sem trama ; sem áudio | Capacitor C 802 ( 220 u F x 250 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
National | TC 205 N | Falta de varredura vertical | Transistor Q 401 ( 2SC 1473) com fuga entre Coletor e Emissor ou em curto
National | TC 205N | Falta de sincronismo; imagem deformada ; faixa escura no centro da tela do TRC | Capacitor C 528 ( 47 u F x 16V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Nisato | 4120 | Inoperante | Capacitor C 610 (47 uF x 35V) com perda de capacitância ou ESR eievada
Nisato | 4120 | Não efetua a troca de canais ; remoto não desliga o receptor | Chave HH do "PRESET" com curto circuito interno ( carbonizada )
Panasonic | Chassi BR-2 | Volume variando sozinho ; imagem rolando na vertical | Soldas frias no Cristal X 001
Panasonic | PT51G45U | Desligando de maneira aleatória, . Ao ser retirado o plugue de CA e religado, funciona por mais algum tempo | Potenciómetros R 1943 e R 1908 avariados devido a cola na placa de fiação impressa
Panasonic | TC 20 A 2 | Manchas escuras, horizontais na imagem | Capacitor C 516 ( 220 uF x 35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Panasonic | TC 14 C 1 | Sem imagem ( com chuvisco ) áudio com volume no máximo | Resistor R 882 ( 330 k ) aberta
Panasonic | TC14C5 | Imagem sem definição | Circuito Integrado IC 601 ( NA 5606 K ) com soldas frias nos pinos
Panasonic | TC 14 C 6 | inoperante | Resistor R 803 ( 470 k) com resistência alterada
Panasonic | TC 14C 7 | Imagem ruim ao sintonizar os canais. Ao se efetuar alguma mudança fica normal, deteriorando em seguida | Capacitor C 112 (10 K) com fuga ou em curto
Panasonic | TC 14 C 7 | Inoperante; circuito de proteção atuando | Resistor R 802 (470 K ) aberto
Panasonic | TC 14 D 1 | imagem com dobramento na parte superior da tela do TRC | Capacitor C 412 ( 100 u F x 35 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Panasonic | TC 14R1M | Funcionamento Intermitente | Capacitor C 813 ( 1 u F x250 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Panasonic | TC 14C02 | Travada, com trama , chuviscos e áudio ; não aceita comandos | Resistor R 1183 aberto
Panasonic | TC14R1M | Inoperante | Resistor R 804 (150 k ) aberta ou TSH com espiras em curto
Panasonic | TC 20 A 2 | Tela muito ciara ao ser ligada | Capacitor C 519 ( 4 u 7 x 350 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Panasonic | TC 20 C 2 | Sincronismo vertical instável | Capacitor C 410 (.1 u F ) com fuga ou em curto.
Panasonic | TC 20 D 2 | Desliga após funcionar alguns minutos | Circuito Integrado Cl 801 (STR50213) avariado
Panasonic | TC 20C 21 | Sem os caracteres do OSD na tela | Transistor Q 1135 ( C 547 B) avariado
Panasonic | TC 20 C 4 | Excesso de luminosidade | Resistor R 525 (150 k ) aberto
Panasonic | TC 20 C 4 | Inoperante; fusível aberto | Regulador IC 802 ( STR S6307) em curto e capacitor C 812 ( 47 u F x 63 V) com perda de capacitância
Panasonic | TC 20 C 6 | Inoperante ; relê armando e desarmando ("batendo") | R 803 ( 470 k fí ) aberto
Panasonic | TC 205 N | Imagem deformada ; ronco no áudio | Trimpot R 107 ( 4 k 7 ) interrompido em um dos extremos
Panasonic | TC 21 S10 | Falta de sincronismo horizontal ; imagem entortando | Resistor R 810 (110 k ) alterado
Panasonic | TC 21S1 0 | Tensão de +B elevada , diodo zener de proteção em curto | Resistor R 810 (110 K ) aberto
Panasonic | TC 26 C 6 | Volume não atua em toda a escala ; Modo Função não atua | Memória ( EPROM) avariada
Panasonic | TC 29AV1 | Inoperante | Resistor R 820 ( 15 ohms ) aberto
Panasonic | TV 29 V50B | Inoperante | Resistor R 833 ( 22 ohms ) com resistência alterada
Philco | PCS-2952 | Inoperante. Queima saída horizontal | Colocar BU 2520DX e reforçar o dissipador de calor

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philco | CPH 02 | Fora de frequência horizontal | Capacitor C 705 ( 10 uF x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Fora de frequência horizontal ; apenas metade da tela iluminada | Capacitor C 912 ( 220 uF x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Imagem a esquerda da tela escura e o restante muito claro | Capacitor C 716 ( 4u7 x 250V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Imagem com dobramento na parte inferior da tela | Capacitor C 610 ( 330 u F x 16V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Imagem retorcida | Capacitor C 216 ( 2u 2 x 40 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Inoperante ; Fonte não parte | Capacitor C 914 ( 2 n 2 ) em curto
Philco | CPH 02 | Inoperante ; sem áudio | Capacitor C 908 ( 4 u7 x 250 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Inoperante, sem áudio | Capacitor C 912 ( 220 u. F x 160V) com solda fria nos terminais
Philco | CPH 02 | Inoperante; Circuito de proteção atuando | Capacitor C 719 ( 1 u F x 63V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Inoperante; sem trama; sem áudio | Diodo D 906 (SKE 4F2/06) com fuga e/ou Resistor R 909 ( 82 k Q) aberto
Philco | CPH 02 | Linha horizontal escura dividindo a tela doTRC | Capacitor C 614 ( 4,7u F x 50 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | MAT elevada; escape de alta-tensão na chupeta do TRC | Resistor R911 (10k aberta
Philco | CPH 02 | Não memoriza os canais | Capacitor C715(4u7x160V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Oscilador de varredura vertical fora de frequência : imagem "rolando" | Capacitor C 604 ( 1 u F x 25V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Sem áudio; sem vídeo | Capacitor C 911 (10 u Fx160- V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 02 | Sem croma | Linha de retardo PAL ( DL 501 ) com contatos internos interrompidos
Philco | CPH 02 | Sem croma ; áudio normal | Capacitor C 515 ( 47 k - disco) com fuga ou em curto
Philco | CPH 02 | Sem MAT ; tensão na base de Q 704 em 17...18 V ; tensão de filamento do TRC em 2V. Sintoma de TSH avariado | Capacitor C 709 ( 4 n 7 x 50 V ) em curto
Philco | CPH 02 | Som distorcido | Resistor R418 (100 ) 0.75 W aberto
Philco | CPH 02 | Tela escura ; áudio normal | Resistor R 761 f 39 k ) aberto

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philco | CPH 02 | Varredura vertical reduzida de maneira Intermitente | Resistor R 616 ( 3,3 k Q.) aberta
Philco | CPH 02 | Vertical com altura insuficiente ; faixa escura arredondada na parte superior | Resistor R612 ( 12K x 500 V ) com resistência alterada ou aberto
Philco | CPH 03 | Ao ser ligada queima o C I da fonte (série STR) | Diodo D 909 ou capacitores-C 910 ou C 925 em curto ( ambos de 4,7uFx160V)
Philco | CPH 03 | Falta de sincronismo horizontal | CapacitorC 613 ( 18 pf ) com fuga
Philco | CPH 04 | Desliga após funcionar durante alguns minutos | Resistor R 713 ( 4,7 K SI) aberta
Philco | CPH 04 | Frequência horizontal variando ; imagem com cores tendendo ao verde e violeta | Cristal X503 (3,58 MHz) avariado
Philco | CPH 04 | Inoperante ; a fonte não arma | Capacitor C 716 ( 6 n 8 x 1600 V) em curto
Philco | CPH 04 | Ruído semelhante a fuga de MAT | Grampo de fixação do TSH quebrado
Philco | CPH 04 | proveniente do transformador T 901 | Micro — comrolaOoi avar\aOo |
Philco | CPH 05 | Ausência de cores | Capacitor C 212 ( 100 nF ) em curte |
Phitco | CPH 05 | Circuito Integrado IC 401 ( TDA 2613 ) em curto | Solda fria na conta de ferrite FB 90' |
Philco | CPH 05 | Controle de contraste inoperante | Resistor R 717 ( 82 k ) com resistência alterada |
Philco | CPH 05 | Desliga-se após algum tempo de funcionamento | Resistor R 723 ( 68 Q ) com cola provocando condução sobre o core: do resistor. |
Philco | CPH 05 | Diodo Zener de 30 Volts ( ZD 904 ) em curto | Solda fria nos terminais do transformador T 901 |
Philco | CPH 05 | Diodo Zener ZD 903 ( 30 V ) em curto | Cl regulador STR 50503 avariade |
Philco | CPH 05 | Falta de sincronismo | Capacitor C 610 (100 u F x 356\ com perda de capacitância ou ES: elevada |
Philco | CPH 05 | Fonte de 95 V intermitente | CapacitorC 911 ( 220 uf x160V) com soldas frias |
Phiico | CPH 05 | Imagem com chuvisco em todos os canais | Capacitor C 206 (10 k -disco) em curto |
Philco | CPH 05 | Imagem com linhas de retraço, apagando a tela em seguida | CapacitorC 719 (10uFx250 com perda de capacitância ou E elevada |
Philco | CPH 05 | Imagem com ondulações e bamboleio | Capacitor C 905 ( 220 u F x 45C com solda fria ou perda de capacitância |

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philco | CPH 05 | Imagem deformada nos canais mais fracos | Capacitor C 205 ( 10 k - disco ) em curto
Philco | CPH 05 | Imagem serrilhada | Circuito Integrado IC 502 (TDA 8662) com curto entre os pinos 6 e 7
Philco | CPH 05 | Inoperante - Saída Horizontal Q 703 em curto; Saída do STR 50193 "alta" (200 Volts) | Transformador da fonte avariado
Philco | CPH 05 | Inoperante ; Fonte não arma | Capacitor C 914 (220 n x 100V) em curto
Philco | CPH 05 | Inoperante ; LED indicador de Stand -by piscando | Circuito Integrado IC 401 (TDA 2615) em curto
Philco | CPH 05 | Inoperante ; LED do Stand - by piscando | Resistor R 719 ( 1 Q) aberto
Philco | CPH 05 | Inoperante ; LED do Standybay piscando | Capacitor C 706 ( 22 n F x 250 V ) com solda fria nos terminais
Philco | CPH 05 | Inoperante, Tensão CC no pino e de IC 901 reduzida | Resistor R 902 ( 470 k Q ) com resistência alterada
Philco | CPH 05 | Queimando o diodo Zener ZD 901 | Circuito Integrado IC 901 avariado
Philco | CPH 05 | LED do "Stand by "aceso, porém a fonte não parte | Capacitor C 905 ( 220 uF x 400 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 05 | Liga e desliga de forma intermitente . Teclas e remoto inoperantes | Resistor R 713 ( 100 k Q) aberto
Philco | CPH 05 | Liga, porém sem áudio ou imagem ; ruido no TSH | Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8361 )avanaao
Philco | CPH 05 | Não desliga através do controle remoto | Transistor Q 904 ( B 203-10 ) avariado
Philco | CPH 05 | Não funciona em rede de 220 Volts | Capacitor C 915 ( 2200uFx35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 05 | Não religa ao aquecer, piscando o LED de Stand - by | Capacitor C 706 ( 47uF x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 05 | Não sintoniza nem memoriza os canais; indica sempre canal 3 | Resistor R 013 (10 k Q ) aberta
Philco | CPH 05 | Proteção atuando continuamente | Capacitor C 723 ( 2,2 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | CPH 05 | Queimando IC 401 (I 385) | Solda fria em FB 901 (Ferrite Bead) na fonte principal '
Philco | CPH 05 | Saturação reduzida, variando aleatoriamente | Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8360 ) avariado
Philco | CPH 05 | Sem indicação do OSD na tela | Microcontrolador IC 501 ( LA7837 ) avariado

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philco | CPH 05 | Sem indicação do OSD na tela | CapacitorC612 ( 10uF)e/ou resistor R 612 ( 10 k ) com resistência alterada
Philco | CPH 05 | Tela apagada ; filamento do TRC apagado | Mau contacto no "flat cable" jun:: placa principal ( soldas frias )
Philco | CPH 05 | Tela do TRC apagada; sem MAT ; LED piscando | Circuito Integrado IC 401 (TDA 2613) em curto
Philco | CPH 05 | Trama intermitente ; fonte desarmando seguidamente | Resistor R 923 (100 k ) aberta
Philco | CPH 05 | Varredura horizontal fora de Frequência | Cristal X 502 ( 3,58 MHz) avaria::
Philco | CPH 05 M | Desliga após cinco minutos de funcionamento | DiodoD302 ( 1N4531 ) corr fuga
Philco | CPH 05 M | Desliga após cinco minutos de funcionamento . Surge após substituição do Fly - Back | Fly Back inadequado . Substitu 701 por 5V1 e instalar 1N4007 entre pino 20 de TDA8690 e massa
Philco | CPH 05 M | Fonte não arma ou arma aleatoriamente | Resistor R 917 (4 , 7 K £, 5) com valor alterado
Philco | CPH 05M | Imagem "lavada", áudio normal | Resistor R 716 ( 10 K) com valor alterado ou aberto
Philco | CPH 05 M | Inoperante ; LED do Stand by piscando com frequência de 0,5 Hz; sem áudio | Grampo do TSH ( Fly back) partido
Philco | PAVM 2040 | Sem luminância . Sub-brilho não atua | Transistor Q 808 com fuga er:^ Coletor e Emissor
Philco | PC 1401 | Sincronismo instável,; | Capacitor C 701 ( 10 u F x 25 V com perda de capacitância ou Eí elevada
Philco | PC 1416 | Ruido tipo "miado" | Capacitor C 804 (1 nF x 50V ) e- curto
Philco | PC 1438 | Ausência de varredura vertical ou varredura intermitente | Capacitor C 725 (4,7pFx 25C com perda de capacitância ou E: elevada
Philco | PC 1444 | Desliga após cinco minutos de funcionamento, ficando em Stand - by | EPROM avariada ; substituir
Philco | PC 1444 | Fonte desarmando continuamente | Resistor R 714 (1 ,8K) co-valor alterado - A tolerância de. -ser de 1 % do valor nominal.
Philco | PC 2007 | Tela azulada | Capacitor C 802 com fuga
Philco | PC 2035 | Imagem ondulando | Capacitor C 701 ( 100 u F x 25 . com perda de capacitância ou E elevada
Philco | PC 2038 | Ao ser ligada, desliga após mais ou menos 10 minutos | Resistor R 723 ( 27 k Q ) aberta
Philco | PC 20R38 | Imagem tremendo no sentido vertical | Cl de varredura vertical (LA7837) com mau contacto interno

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philco | PCR 1449 | Teia escura ; áudio normal | Capacitor C 630 ( 47 nF ) com fuga
Philco | PCR 2049 | Sem áudio ; chiado no alto falante | Capacitor C 401 ( 820 pf) avariado
Philco | PCS 2Í52 | Demora para armar a fonte; após aquecer funciona normalmente, porém com altura reduzida | Capacitor C 720 com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco | PCS2956 | Tensões normais, circuito de varredura horizontal não oscila | Transistores Q 706 e / ou Q 707 ( BF 422 ) avariado(s)
Philco | TP2052 | Imagem espelhada, semelhante a TRC esgotado |
Philco | TV 397 | Falta total de sincronismo | Resitor R 401(684 kQ) com valor alterado e/ ou contatos internos ou deficiente
Philco | TV 389 | Fonte com saída alterada ( 170 V ) o Trimpot de ajuste não atua |
Philco | TV 398 | Falta de sincronismo horizontal | Capacitor C 601 ( 10 u F x 25V) sem capacitância ou ESR elevada
Philco | TV 398 | Imagem distorcida lateralmente | Resistor R 905 ( 22 k Q.i aberta
Philco | TV 398 | Inoperante | Resistor R 911 ( 240 Q) aberta
Philco | TV 398 | Varredura vertical reduzida; volta ao normal após algum tempo | Capacitor C 614 ( 47 uF ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | 14 PT 110 | Som normal; com MAT ; sem luminância ; sem OSD | Cl processador Y/C ( TDA 8360) avariado
Philips | 14 PT110A | Fonte de alimentação inoperante | Capacitor C 2540 ( 100 uF x 25V ) com perda de capacitância
Philips | 14 PT110B | Não liga ; o LED pisca rapidamente e retorna ao modo de Stand-by. | Transformador de saída horizontal ( Fly Back ) avariado
Philips | 14 PT314A | Imagem dividida ao meio ; faixa vertical na tela | Diodo 6401 ( 1N4148 ) em curto
Philips | 20 PT 120 A | Sem os caracteres do OSD | Transistores SMD 7622 e 7681 avariados
Philips | 20 PT 424 A | Inoperante ( não liga ) | Transistor T 7400 ( BF 422) com fuga entre base e emissor
Philips | 20 PT 524 A | Fonte desarmando , diodo D 6550 em curto | Transformador "chopper"da fonte de alimentação avariado , com o ferrite descoiado
Philips | 20 PT120A | Não sintoniza os canais | Indutor L 152 com o capacitor interno de 82 pf avariado ( perda de capacitância por oxidação)
Philips | 20 PT122 | Varredura vertical com deficiência na parte inferior da tela do TRC | Resistor R 3407 com resistência alterada
Philips | 20 PT324A | Funciona alguns minutos e retorna para " stand - by" | Diodo 6212 ( 1N4148) com contacto interno deficiente

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philips | 20 CN 4465 | Imagem demora cerca de 15s para aparecer, permanecendo a tela iluminada | Indutor de Fl ( núcleo azul) com capacitor interno alterado . Retocar a calibragem para tirar a dúvida
Philips | 20 CN 4465 | Nível de croma reduzido ; cores fracas | Resistor R 060 (27 K) aberto
Philips | 20PT120 | Sem luminosidade' áudio normal . Ao se atuar no controle do Screen é possível se observar a trama | Circuito Integrado TDA 3653 avariado
Philips | 20PT120A | Não sintoniza os canais , apresentando apenas chuvisco na tela | Memória sem aterramento, o que é feito através da blindagem do micro controlador
Philips | 20 PT324 A | Não funciona quando frio | Transistor (es) 7610 e / ou 7611 ( BC 847 ) avariados
Philips | 20 PT324 A | Não sai de " stand - by" - intermitente | Resistor R 3605 (22 k ) com resistência alterada
Philips | 20 PT324 A | Não sai de "Stand - by" | Transistor T 7400 ( BF 422) com fuga coletor - emissor
Philips | 21 PT 230 A | Ao ser acionada a chave "Power" a fonte não parte, Stand- by inoperante | Circuito Integrado Cl 7541 (TDA9139) avariado
Philips | 28 GR 7680 | Inoperante | Capacitor C 304 (47 pf) em curto
Philips | 29 PT 1898 | Tela escura; som normal ; ao se atuar no controle de "screen" aparecem linhas de retorno | EEPROM avariada
Philips | 29 PT 552 | Led de Stand-by piscando ; Aparelho Inoperante | Capacitor C 2463 (1K pf x 2 KV ) em curto - circuito (fica próximo ac TSH
Philips | 29 PT 552 | Sem "Closed Caption" | Capacitor C 739 ( 10 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESF elevada
Philips | 29 PT 652 A | Desliga sozinha | Jumper 9914 com soldas frias
Philips | ANUBIS | Entra no modo de demonstração sozinho e aleatoriamente | Chaves do painel de controle avariadas
Philips | ANUBIS | Inoperante | Resistor R 3441 ( 22k ) aberto
Philips | ANUBIS | Inoperante ; soltando TS 423 vem sem os caracteres | Resistores R 3607 e / ou R 3606 alterados ou abertos
Philips | ANUBIS | Inoperante - Ao ficar desligada durante um dia volta a funcionar, parando com a troca de canais | Solda fria em um dos pinos do TS-( Fly back)
Philips | ANUBIS | Inoperante ; fonte não parte | Capacitor C 2605 (100 pf) emc.-
Philips | ANUBIS | Inoperante ; sem trama | Resistor R 506 ( 27 KQ) aberta
Philips | ANUBIS | Inoperante, tensões baixas; LED piscando fraco | Capacitor 2506 (47 uF x 25 V : perda de capacitância ou ESF elevada
Philips | ANUBIS | Inoperante; fonte não parte | Resistor R 338 ( 33 K ) aberta
Philips | ANUBIS | Inoperante; LED do Stand by piscando 6 vezes | Transformador de saída horizc -(Fly back) avariado

MARCA | MODELO CHASSI | SINTOMA | CAUSA PROVÁVEL
Philips | ANUBIS | Linhas em cores no meio da tela ( G ; RB). Sem OSD | Circuito Integrado de varredura vertical TDA 3563 avariado
Philips | ANUBIS | MAT "alta"; vazamento de Alta -Tensão ; Centelhamento no interior do TRC | Capacitor C 2446 ( 0,012 u F x 1600V)-amortecimento rachado (interrompido)
Philips | ANUBIS | Som falhando | Solda fria no cabo de aterramento da placa do headphone
Philips | ANUBIS | Tela branca, com excesso de luminosidade ( efeito semelhante ao de excitação excessiva da " Screen" | Resistor R 3969 ( 3 , 9 ) aberta
Philips | Chassi L9 | Inoperante | Transistor excitador ( driver) horizontal em curto base - emissor
Philips | Chassi L9.2 A | Inoperante; Permanece em "stand-by" | Capacitor C 2601 ( 22 u F) com fuga
Philips | Chassi L9.2 A | Inoperante; Permanece em "stand-by" | Resistor R 3605 ( 22 k ) com resistência alterada
Philips | Chassi L9.2 A | Inoperante; Permanece em "stand-by" | Capacitor C 2675 ( 470 nF ) em curto ou com fuga
Philips | Chassi L9-SS | Tela escura, com áudio | Transistor 7333( BF 423) em curto coletor/emissor e/ou resistor 3347 (1 kQ ) aberto
Philips | CN | Ao ser desligada pelo remoto, liga novamente; não muda de canais ; Código F1 no dísplay | Capacitor C 093 (100 u F x 16V ) no sensor do remoto com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | CN | Aparelho em Stand - by emitindo ruído (chiado agudo) | Circuito Integrado IC 875 ( TDA 2577) avariado
Philips | CN | Ausência de croma | Circuito Integrado Cl 200 (TDA3565) avariado
Philips | CN | Controle remoto não atua | Capacitor C093 ( 100 uF ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | CN | Falta de sincronismo vertical | Capacitor C 868 ( 4,7 u F x 63 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | CN | Imagem aparece somente após algum tempo após ser ligado o aparelho | Bobina de Fl ( núcleo azul) com capacitor interno alterado . Girar ligeiramente o núcleo para confirmar
Philips | CN | Imagem não fixa na posição correta de sintonia ; sem áudio | Capacitor C 155 ( 10 k pf) em curto
Philips | CN | Imagem ondulando | Capacitor C 868 com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | CN | Imagem oscilante ; linhas de retraço na parte superior da tela | Capacitor C 406 ( 390 pf) com fuga ou em curto
Philips | CN | Inoperante | Capacitor C045 ( 22 nF ) em curto
Philips | CN | Inoperante | Resistor R 326 ( 5,6 ) aberto
Philips | CN | Linhas de retraço na parte superior da tela | Capacitor C 400 ( 100 u F x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips | 14GL1010 | Perde sincronismo horiz. e vertical, as vezes sem alta tensão. R505 de 1K superaquecido | Capacitor C 130 ( 4,7 u F x 63 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada

Continua aguardem...

Voltar

DAMA - 2005 - Todos os direitos reservados