DVD COUGAR CVD-571 DESLIGANDO - RESOLVIDO

ESTE DVD PORTÁTIL ENTROU COM O SEGUINTE DEFEITO.

DESLIGAVA EM POUCOS SEGUNDOS RETORNANDO PARA STAND BY.

CAUSA....CE 22MFX450V - FONTE.













PHILCO PCM1446 (ondulações na imagem)

primeiro medi a fonte principal pino 4 do str50103 que estava normal, medi no capa c-905 estava um pouco abaixo da voltagem, verifiquei se tinha riple, não havia, mesmo massim tirei o capa do circuito e medi com o capacimetro e estava com totalmente seco 0 mf. C-905 220mf x 400v.













resolvido TVC TOSBIBA U-15

DEFEITO NAO FUNCIONA.FONTE NAO OSCILA
0 VOLTS NO CAP C884.
NO PRIMARIO TENSAO NORMAL.
MEDIR ZENER DE 5,6 VTS DZ 876 OBS; LEVANTAR ELE POIS ESTA EM PARARELO COM O RESISTOR O,2 R.
TROCAR CAP 864 DIRETO SEM MEDO NADA DE MEDI E ACHA QUE ESTA BOM.
E PARTI CORRE PARA O ABRAÇO














dvds dicas, serve para todos os modelos

Qndo pegarem para conserto dvds que não girem o disco, as vezes não é o leitor e sim o motor.
Um teste que faço e sempre deu certo é colocar o disco e depois girar o mesmo com o dedo que as vezes o motor parte normalmente e qndo não funcinar, despejar alcool isopropilico no motor e ligar numa fonte de 5v e deixar roadar um tempinho.
Lembrando que isso é somente para testes para poder dar o orçamento sendo nescessario substituir o motor.














dvd lenor dv403

Defeito: fonte não parte.
Solução: Substituir todos os cap. eletr. da fonte secundaria.














dvd Philips DVP3005

Defeito: Permanece somente em stand by.
Solução: Chave power com fuga.













HPS1495 tela branca

Esta tv deu entrada com a imagem branca (tela lavada) e audio normal.
Solução: substituir o cap. eletr. C555 (3,3uFx250V)














TV Panasonic TC14A7 (resolvida)

Solução:fui conferir o oscilador driver horiz. e encontrei uma solda fria no coletor do trans. Q565 (driver Horiz) deixando o trans. de saida horiz. cortado.
Essa tv me deu canseira, já visto que a solda fria não era visível e só foi encontrada qndo fui conferir o trans. se não estava aberto.
Espero que a dica ajude os amigos e fica aqui os meus agradecimentos aos amigos que leram o topico mas não tinham nenhuma dica mas tiveram a intenção de ajudar, muito obrigado.
AT: Marcos Piracicaba.














TV LG mod RP-20CB20 A - fonte baixa

Em stand by a tensão ficava normal (115V), mas caía para pouco mais de 80V na hora que ligava a TV e o quadro aparecia reduzido.

Causa: capacitores C814 e C835















CP14K40 escurecendo depois de algum tempo....

Essa TV chegou funcionando perfeita, mas pois de uns minutos começava a aparecer um mancha preta da esquerda para direita, ia aumentando até tomar toda tela e deixa-la totalmente escura. troquei o TB-1238BN que pode ser substituido pelo TB-1231CN e é bem mais barato, porem não resolveu o problema esta no diodo D-405 com uma pequena fuga...















Tv Philco CPH05, zener ZD904 em curto

Quando entra em curto este zener e porque subio a tensão da fonte. Causa solda fria em FB901.

















Tv Philips 29PT554, não liga, intermitente

Cliente trouxe a tv apagada, disse que começou a desligar,mas se deixasse ligada não apagava. Se desligava tanto pelo remoto como pela chave não voltava a ligar so deixando desligado um bom tempo.Liguei na frente dele, tv ligou, desliguei pelo remoto e não ligou +. Pensei que tinha pego um caroço daqueles.
Como este modelo (L9.1A) e raro de aparecer achou que vendeu poucas por aqui pois e a primeira que pego . Bem comecei revisando soldas frias, não achei nada, medindo as fontes, todas normais. Fui na ajuda Técnica do Alain, para este defeito mandava trocar o s.vertical. Mas como ja tou viciado no medidor ESR que em 2 minutos varro todos os eletrola, deparei-me com 4 eletrola alterado ASR. São eles C2541,2487,2458 e 2530. OBS. Todos eletrola com capac. normal.
Troquei-os e tv ficou normal. Ta em teste desde ontem.
Porisso tenho salientado a importancia desse aparelho, veja que essas tv da Philips tem um sistema de proteção muito sensivel, qualquer componente que altera, ja aciona a proteção.














PCS2976S vertical fica variando na parte de baixo 4 dedos,(resolvida)

Segue mais uma dica para ajudar os amigos.
Essa tv ficava variando a parte de baixo da tela, hora abria , hora fechava uns 4 dedos.

Solução: Esse defeito era causado pelos resistores (fusistores que estavam chamuscados)) R910 e R912 (0,47 OHMS) fonte de -12v que sai da fonte principal para alimentar a fonte negativa da saida vertical (TDA8177F)


 













Semp chassis U 11

Semp chasis U11
Esta tv estava com som mas sem imagem e men caraquiteres.
Solução foi o D901 ( 1N4148) em curto.

Obs: esqueçi de dizer que a tela estava toda azul.















Panasonic 20KL03 - led piscando


Mais uma , essa tava me pegando. Troquei o ci vertical e o defeito foi sanado>


Obs: Cuidado com as peças piratas do mercado. Essa quase me pegava, pois antes tinha colocado um ci e o defeito continuou. Através do amigo Valmir, insisti e consegui.
















Toshiba - chassi U17 - led piscando rapidamente e não liga

Essa eu dei sorte. Foi só trocar o transistor de saida horizontal e correr pru abraço.
















TV CCE HPS2080 

estava com o Fly rachado
após a troca liguei como sempre na lampada de proteção, estava com vert. fechado, e faltando um pouco de largura "p/ completar o quadro"
fontes todas normais s/ vert. bom eletrolíticos trocados e n/ abria...
CAUSA: aqueles dois diodos D201 E D204 ligados no pino 10 do TDA8361, após a troca a Tv ficou nova.














TV LG CP20CB20A "resolvido"

Defeito q Apresentava:
depois de algumas tentativas ela ligava
tela clara com chuvisco apenas, comando necas
nem no cr e n/ no painel
as vezes obedecia com um porém, as funções malucas
parecia ser a memo, como eu tinha uma igual na bancada, fiz a troca p/ ter certeza,
mais n/ era
depois de uma busca minuciosa encontrei a CAUSA o diodo D23 com uma medida estranha, depois da troca foi só pensar no preço q eu iria cobrar, ficou blz.















Mini System CCE MD3280

Problema resolvido,a falta de audio no aux. era decorrente de defeito interno no IC401(PT2314), feita a troca o audio voltou ao normal.
Agradeço ao colega Ceccato PR, pelo esquema.
Thenno.















CCE HPS1407 BALANÇA + NÃO CAI. RESOLV.

Amigos esta encrenca ao mudar a cena de normal para uma mais clara ou de canal fica balançando a imagem e desligava.
Troquei os trans q802 804 C834 35 39 40 C302 vert. fotoacoplador estava ruim trocado Tl431 ruim trocado , flayback trocado ,r215 d201 e c207 abl trocado, capas da fonte trocado,cristal 12mhz trocado só falta o tecnico.
O capa de screen trocado e o ajuste esta muito sensivel será defeito do flayback novo.Fonte 103v normal.

SOLUÇÃO
Vamos lá a encrenca.
Feito a troca do flayback novamente melhorou pois o ajuste de screen melhorou mas continuava a balançar trocado os dois smd do abl e nada revisão geral novamente e tudo ok .
 Regravada a memo a encrenca não balançou mais, só que ainda tem um porem o (tubo) cinescopio LG/PHILIPS Ja esta meio cansado solução entrar no setup e reajustar os valores de Brilho e Contraste. Ufa quero disatancia dela.













Mitsubishi Tc2099A sintonia fina travando AFT.

TV Mitsubishi TC2099A: Quando liga a imagem aparece com chuvisco e som chiando em qualquer canal. Acessando-se o menu de sintonia notava-se que a sintonia fina estava ativa e com seu valor maximo (+28). Voltando a sintonia ao zero o sinal normalizava, mas ao acionar o AFT voltava ao ajuste errado de novo( +28 e o AFT não funciona). Trocado IC702 24C02 B/F ficou resolvido o problema.















DICAS DE DEFEITOS,,,, VÁRIOS.

TV SHARP C21ST54 – Não oscila o horizontal. O fly fica ticando, como um apitinho alternado, ticando mesmo: Transistor driver em curto.

TV CCE HPS14R – Queimando o tsh direto depois de alguns minutos ligado: Transistor driver, foi colocado um errado. Colocado um BC337/25 no lugar resolveu. O mesmo tv sem som, percebi que o som estava baixo e, se tentar aumentar ele fica mudo. Se passo por tras do tv ou se ponho a mão por cima da carcaça da interferência e o som aumenta, como se fosse fora de sintonia. O som baixo só aparece com o vol no (7), por exemplo, já que no osd não aparece a tolerância de vol: ci TDA8163 ruim.

TV SHARP C1453 – Fonte não parte e o TDA8380A é novo.
Resistores de 1R ok e o fet também: TDA 8380 falso, não dava 18v no pino 2 do ci para oscilar. Tava com 1,5V, se eu desligo os pinos 5 e 11 do TDA, a tensão sobe para 35v. Colocado um original de sucata o tv funcionou.

MONITOR LG STUDIOWORCK 500G – Não liga e o fly ticando rapidamente e bem baixinho: TSH J6810A em curto.

TV TOSHIBA -U9 – Fonte não chaveia: R861 de 560K alterado.

TV PHILCO TP29C21 – Sem fonte. Se solto o +B do fly, ele vem normal. O fly está ok e a defletora também.: D1701 “BY288” em curto. Uma observação, se desligo a defletora o tv funcionou com risco.

MONITOR LG FLATRON -E701S – Parada e o fly ticando baixinho: Fet Q719 “IRFS630A” em curto. O mesmo antes apresentava sem fonte: Foram trocados o ci KA3482 e o Fet K2651.

TV SEMP TVC206VSCR – Imagem opaca, tipo sem contraste, sem detalhes: Trocar sem medir os resistores R240/241.

TV SHARP C21ST54 – Parada. Não oscila o horizontal. Transa driver novo. Medi o coletor do transa driver e só tinha 10v, o certo era ter de 34 a 40v por aí: Trafo driver ruim. Troquei e passou a ter 40v no transa driver.

TV SONY KV29T76 – Só tem imagem pelo AV, no RF fica escuro: Varicap.

DVD SEMP 6081VK – Stand-by pisca, mas não liga: PC4 “0,1mF/50v”.

MONITOR LG CB563G – Rele ticando: IC701 e Q701 driver H.

MONITOR LG CB563G – Rele ticando. O vcc do IV701 pino 10 fica variando entre 0 e 10v. Pulsando no “G” do fet IRF360 também: Fly com fuga do grampo com os pinos (GR).

TV GRADIENTE TV1421 – Faixa preta na lateral, e ao mesmo tempo um sombreamento azul do lado direito e vai sobrepondo-se a imagem, depois a tela fica escura, e só da imagem se deixar desligada por longo tempo. Tudo isso depois de uns 20minutos ligado: D407/408 do HFL com fuga.

TV PHILIPS 21PT5435 – Com meia tela e sem som: Memória.

TV TOSHIBA TV2999MS – É o LEM7. Não sai do stand-by: D840, zener de 5v.

TV PHILCO HITACHI PC1435 – Tenta armar e desarma e faz barulho característico desses aparelhos: Capacitor de 470mF/35v perto do fly ruim.

SOM PANASONIC SA-AK240 – Com o código F61 ao pressionar o power: TDA8920BJ em curto.

TV TOSHIBA U14 – BU808FI entra em curto: Q406 aberto.

TV PHILIPS 14PT3331 – Com manchas, desvio vertical: Retirei os transas smd 7461/7462 e limpei a cola que fica embaixo e resolveu.

RÁDIO TOCA CD/FITA TOSHIBA RG8158SCD – Toca baixinho: Q355/356 ruins. Coloquei no lugar do transa C103 um BC547C, e no lugar do C102 o PC107 e resolveu.

TV TOSHIBA TV2986 – Imagem com uma raias brancas sobre a imagem, tipo rabo de cometa. Fica fugindo a sintonia sem fugir a imagem. As vezes fica boa, sem problemas ao ligar. Quando da o defeito, o som vai e volta, mais não sai todo, é como se estivesse mexendo na sintonia fina. A imagem fica azul: Ressoldados o bloco de FI e trocados os capacitores eletrolas de 3,3mF e resolveu.

TV PHILCO TP1452N – Som e imagem normais, porém com interferencias tipo fazamento de alta, uns confetes brancas na tela: MF201 na entrada do FI. Cabo da defletora encostado no varicap pode fazer isso também.

TV TOSHIBA TV2998ASU – Efeito amofada e desarma por proteção: Zener D464, normal na medição mas em funcionamento não.

TV SEMP U17 – Uns 20 minutos depois de ligada fecha o vertical do centro pra cima, uns 4Cm: C301 trocar.

DVD HOME VICINI VC983 – Ao ligar fica mostrando na tela “open/close” direto: Cabo flat de 5 vias, um capilar do próprio fio, um curto entre dois pinos do cabo.

TV MITSUBISHI 14P – Sem etiqueta, usa o TDA8360, no vertical o TA8403K, e o micro TMP87CC31N. Ao ligar aparece linha horizontal “vertical fechado” e desliga alguns segundos depois. Saída ok: Fly, pois ouvi escap de alta no soquete quando liga.

TV SHARP C21ST54 – Ao ligar o power, fica solusando “toc-toc” mas não liga. Ao retirar o Q706 a tv armou, fez barulho no fly como se o MAT estivesse em excesso e queimou o D603 que alimenta o ic vertical: IC TDA3653B ruim.

TV SEMP LUMINA TV1491JAV – U14R – Coloco na tomada e ligo o power. O led acende, faz ruido na defletora e protege, não ligando mais, só depois de alguns minutos: Defletora ruim, torrando.

TV CCE HPS1407 – Queimando o fusivel da fonte: Saída de som em curto.

TV PHILIPS 20PT4331 – Som baixo: DZ6908 com fuga.

TV PHILIPS 21PT5435 – Sem som e imagem ok: Regravado a memória e pronto.

DVD BRITÂNEA MATRIX 9 – Sem vídeo: Pressionar a tecla scan por 3 segundos e pronto.

TV PHILIPS 28PW6441 – Não liga: Trafo 5531 da fonte stand-by abriu dos pinos 4 e 5. Com falta de largura e desligando, ver IC7520 e o R3532 de 4,7R aberto.

TV CCE HPS1402 – Só pega três canais: Diodo zener de 33V em curto.

TV CCE HPS2008D – Em stand-by +B125V normal, ao ligar diminui o quadro conforme a imagem e o +B fica variando: C811, trocar sem medir. Veja figura.

TV CCE HPS1480D – Vertical fechado, tensões no faz tudo e na saída vertical normais: R301 de 2M7 aberto, leva os 33V na chave de serviço. Mesmo tv com imagem expandida como se estivesse com zoom: Fio loop do fly invertido.

TV PHILIPS 20PT528A – Pouco brilho e nenhum contraste: R3425 aberto.

TV CCE HPS1480D – Vertical fechado, tensões no faz tudo e na saída vertical normais: R301 de 2M7 aberto, leva os 33V na chave de serviço. Mesmo tv com imagem expandida como se estivesse com zoom: Fio loop do fly invertido.

TV PHILIPS 20PT528A – Pouco brilho e nenhum contraste: R3425 aberto.

TV SEMP TVC140 – Vertical fechado e sem som. Vi que faltava os 12V, logo faltava os 16V para o regulador de 12V liberar: R413 de 4R7 aberto.

TV SHARP C2057 – Cores fracas: TDA4662 ruim.

TV SEMP TV1482 – Normal. Depois de uns 40 minutos começa a fechar o vertical em cima. Vi que o Q430 aquece: Troquei o C314 e coloquei um resistor de 22R no lugar do jumper que vai ao coletor do Q430 e ficou legal.

TV SHARP TVC2013 – Desligando: R619 de 68R aberto, atuando a proteção.

TV PHILIPS 20GL1346 – Sem vídeo em av, som normal: Q7023, trocar sem medir.

TV PHILCO PCS3320N – Problemas na barra de volume. Ele não vai em sequencia, apenas três toques ele sobe ou desce o volume: Resetar a memória assim – Desligar da tomada – pressionar as teclas canal +/- juntas – ligar a tomada sem soltar as teclas e segurar por 15 segundos – Ao ligar o tv aperte VOL+ duas vezes e pronto. O mesmo para o TP2052N/1452N.

TV SEMP TV2999 – Vertical fechado, as vezes ameasa abrir parte de cima: C301, trocar sem medir.

TV GRADIENTE GT14-2022/14-2020 – Tela com retraços. O screen atuando. 180V ok: TRC em curto do pino BK para o H, pois a tela estava verde suave.

TV PHILIPS 29PT4641 – Não liga. Stand-by: C2534 entre os pinos 12 e 14 do IC7531.

TV BLUESKY TV14 OU 20 BLK – Maluca. Desliga, liga, vem sem cor, as vezes com cor: C401/402 que leva o data e clock para o one chip ruins.

TV PHILIPS 29PT4631 – Desligando depois de alguns segundos ligado: Foi só ajustar o screen.

TV PHILIPS 29PT4631 – Desligando. Vem com imagem normal e desliga. Só volta a ligar se tirar da tomada por um tempo: C2476 smd de 2n7 dando 120p, ligado ao diodo smd 6470 em forma de transistor.

TV ZENITH SAR2153BT – Parada e a fonte oscilando normal. Tenho o +B. Os 16V com apenas 13V, e o RX3422 de 130R aquecendo muito, que vai ao “IN” do regulador IC3406. No “IN” do regulador IC3406 que é um regulador de 5V está com 2,7V, e o “OUT” com 1,0V. Esses 5V alimenta a eeprom e o micro. Reparei que ao levantar o pino “OUT” do regulador, os 16V estabiliza e o regulador fica com os 5V na saída. Cacei o curto até achar: C6021 de .47n ligado ao pino 42 do micro em curto.

TV SEMP TV2987JMS LEM6 – Não está desligando, ou seja, aperto desligar no cr, ele fica em stand-by mas fica aparecendo o logotipo da semp na tela e ajustes: Q830 e Q843 e resolveu.

TV CCE HPS 2997FS – Sem trama. Gentileza do amigo do forum.
Esta tv estava com um defeito intermitente...de repente ficava com a imagem lavada (parecia falta de luminância) e o som rouco. Ainda na garantia foi para a autorizada onde foi trocada R423 (1k 1W) no circuito ABL. Logo apos terminar a garantia o defeito voltou mas às vezes o som ficava normal e sem trama por falta de tensão de screen. R423 estava aberta outra vez. Retirado o fly-back (código BSC 29-0192F) pude observar que originalmente não possuía o pino 11 onde o divisor de tensão de screen e foco seria aterrado, como consta no esquema, esse ponto então era ligado internamente ao pino 8 (circuito ABL). Substituído o fly-back por um da BRASALFA
com o mesmo código, este estava igual ao esquema e a tv voltou ao normal. Então provavelmente o motivo da queima de R423 seja esta diferença entre o que deveria ser o fly original e o que realmente vem com o aparelho.Apesar da tv funcionar a imagem estava feia e demorava muito a aparecer, as vezes não ligava ...voltei a verificar o circuito e encontrei R434 (10K) e R435 (4K7 smd) abertas. Mas o motivo principal do defeito era C421 (47nf x 250v) com menos de 1nf de capacidade. Assim no modelo de fly-back original deixava de existir tensão de screen. Voltei o fly original e a tv está perfeita. Conclusão...nesse modelo apesar de existir o pino 11 aterrando o divisor de tensão de screen o fly-back que funciona é o que trabalha sem o pino 11 e internamente é ligado ao pino 8. O código do fly fabricado pela Brasalfa está correto e confere com o esquema, mas na prática não funciona...coisas da CCE. “Carlos – logon: littlecarlos”.

TV CCE HPS2001 – Liga e desliga. Apaga o led e liga e as vezes apaga mais não liga ao acionar o power: Q802, trocar sem medir.

TV CCE HPS1480D – Imagem alongada um pouco. As letras em cima ou em baixo da tela não aparecem totalmente. Trimpot de altura e centralização atuando normal: TDA8361 ruim.

TV SHARP C20S02 – Fonte apitando continuamente sem funcionar o tv: Achei o fly e a defletora ruins.

TV LG 29CC26 – Sem cor: Ressoldados os pinos do ci micom e resolveu.

TV PHILIPS 29GX1899 – Não sai do modo de demostração: Segurar a tecla menu e retirar da tomada. Recoloque a tomada sem largar o menu e aguarde e pronto.

TV CCE HPS14R – Horizoltal fechado, ou seja, linha vertical: C410 de 414/250 aberto. Coloquei um de 434 e deu certo.

TV SONY KV1450B – Liga e vem com a tela apagada e com som normal. Do nada acende. Se desligar o tv virá sem luz na tela denovo: Capacitor eletrola de 10mF/250v na linha de 180v na pci alterado.

TV TOSHIBA TV2988 LEM8 – Ruido no trafo, vibrando: Foi só afastar os núcleos do L805/806, estavam muito próximas.

MINI SYSTEM TOSHIBA MS6544CD – Não funciona, display apagado. +5v e +12v faltam, os demais ok: IC901 “L4959” ruim.

TV CCE HPS1470 – Quando desliga, perde a programação. Não memoriza: Trocado a memória resolveu.

TV PHILCO PCS2700 - Não arma e led piscando. Se desligo o +B do fly, arma mas continua a piscar o led: TDA8361 ruim.

TV CCE HPS1470 – Vertical fechado. Tudo ok, até a alimentação do ci vertical: Q802 aberto.

TV CCE HPS1470U – Não liga mas da para ouvir um barulho característico de tv recebendo o comando power, mas fica parada e o led apagado. Power on ok, reset ok, +B ok, data e clock ok, 5vcc no micro e eeprom ok, 8vcc no faz tudo ok: Transa driver horizontal “BF485” em curto de base para o emissor.O barulho é no trafo da fonte igual a um grilo.

TV SONY KV2959T – Lateral da tela não enche e tensão de 135v com 118v e flutuando, ou seja, variando com o brilho da tela. Na primeira vez ela chegou com os transas da fonte em curto, troquei e ficou nisso. Achei o R656 de 1R alterado para 270R, troquei e ai queimou a fonte denovo: Trocar o C609/610 e resolveu, estavam com 10nF de diferença.

TV SHARP C2053 – Ao ligar vem com imagem fora de sincronismo geral e sem som: Troquei o TDA8361 e resolveu, só que ficou sem sincronismo os canais baixos e sem cor: Falhas no aterramento do tuner.

TV CCE HPS1480D – Imagem com o horizontal totalmente fora de fase, ou seja, barras horizontais como se tocase na frequencia horizontal, fazendo ficar totalmente fora. E no fundo da pra ver imagem alongada, linearidade vertical fora, pois até o osd está esticado: TDA8361 ruim.

TV CCE HPS14R – Sem osd na tela: Invertido o fio loop do fly resolveu.

TV PANASONIC TC29A8 – Liga, vem o som e desliga: Fly ruim.

TV PHILIPS 21PT5433 – Chiado no som, parecendo oscilador horizontal, e o som baixinho: CI 7841 “AN5829S”.

TV PHILIPS 20PT221A/78R – Piscando o led sem parar e todas as tensões da fonte oscilando: Capacitor 2447 alterado.

TV CCE HPS33R – Funcionando bem, depois de alguns minutos aparece em um dos lados uma barra preta e ouve-se um zumbido da frequencia horizontal saindo fora , a tela fica repuxada, e a imagem cerrilha, de repente fica normal. Tem horas que desliga: C429 de 220pF medindo 260pF.

TV PHILIPS 20PT228 – Imagem borrada e desligando: R3347, funcionou com linhas de retraços vermelho, foi só trocar o T7313 “BF423”.

TV SONY KV29FS12B – Quando fria normal, depois que esquenta ele expande a largura, a altura fica normal: IC501 “NJM2903” pré e/w ruim.

TV SEMP TV1491KAV U15 – Queimando o tsh direto. Funciona normal durante horas, daí desligo e ao voltar a ligar entra em stand-by, o tsh entrou em curto. O mesmo esquenta muito: C419 “47mF/50v”, coloquei um de 47mF/100V. Fica no circuito driver H.

TV PHILCO PCM1444 – Led piscando, ou seja, arma e desarma, e aparece piscando na tela uma linha horizontal, ou seja, vertical fechado: R720 aberto.

TV TOSHIBA TV1490IAV U14 – CI vertical aquecendo e vertical trepidando e linhas pretas na parte de cima. 25V cai pra 22V: Colocado em paralelo com o C314 de 1K5 um outro de 1K5 e resolveu.

SYSTEM PHILIPS FW-M589 – Sem som ou rádio e led não funcionam: IC7403 ruim.

TV SEMPTOSHIBA TV2922 FS7 – Tv com zumbido interno. Se abro ele não se manifesta: Passar verniz ou cola na bobina L441/442 e no LD02 e pronto.

TV TOSHIBA TV2957 (E)FS , LEM FS1 – Menu fica aparecendo a todo instante: Afastar o cabo do teclado caido sobre a fonte e fixa-lo em algum lugar.

TV PHILIPS 29PT4640/78R - Desarmando assim que liga. Arma o horizontal e desliga: Trocar os dois tranda BC337-25 e BC327-25 e capacitor associados.

SYSTEM PHILIPS FW-C505/19 – Não entra o FM, apenas zumbido: Fuga entre o piuno 1 e 2 do soquete 1520 onde sai o cabo flat para o tuner. Foi só rapar o,local e emendar a trilha com um jamper.

TV CCE HPS1402 – Sem sintonia: R106 de 15K aberto.

TV SEMPTOSHIBA TV1484 U13 – Em stand-by, mesmo tendo os 9v: TSH semi-aberto e fly ruim.

TV TOSHIBA TV2889F – Tela avermelhada: Trimpot que ajusta o ganhão R alterado para 10K, o valor correto é de 2K.

TV SANYO CTP6791 – As fontes oscilando na mesma velocidade do led. Desligando o pino 7 do micro “power on” o tv liga, mas não é ele: D685 zener de 6v8 em curto matando os 5v power.

TV CINERAL TC2070 – Só entra em stand-by quando quer: Trocar sem medir Q103, DZ107. O Q103 BC337-16, coloque o BC337-25.

TV GRADIENTE GBT2011 TV14/2021 – Imagem azulada e ruim:Trocada a memória resolveu. Ligo e vem com um ruido no som e sem imagem, aos poucos melhora e fica com imagem: C803/805/806. Agora está com sombreado como se o screen estivesse fora: R930 na placa do trc aberto. Erro de altura vertical: foi só entrar no modo e ajustar.

TV SEMP TV1030(M)ACDC U17 – Som distorcido: Q906 em curto na placa do trc, é mole.

TV SEMP TV2070 – Tela azul e não sintoniza ao colocar na sintonia automático: CA53 com baixa isolação matando os 33v do varicap. É de 103 e estava com 10nF. Trocado, resolvido.
 













 
DICAS SONY CHASSIS BA-6

1. Fonte de Alimentação
Descreveremos a seguir a seqüência de funcionamento do IC600. Estes passos estão em ordem em que ocorre o funcionamento do IC.
Nota: Todas as medidas em relação ao IC600 utilizam como “terra” o primário do transformador T603 da fonte de alimentação.
Sintoma: Aparelho com a proteção acionada .
a) Verificar as saídas secundárias da fonte de alimentação (+135v, 15v, 14v e 9v). Se as tensões estiverem normais o problema pode estar na deflexão vertical. Se as tensões no secundário da fonte estiverem baixas ou inexistirem, o problema pode estar na fonte de alimentação, ou poderá existir algum “curto” em relação à terra provocando um consumo de corrente alto e o acionamento da proteção de OCP da fonte de alimentação.
b) A fonte de alimentação pode ser testada com segurança desligando a linha de alimentação do +135v. Para isso pode-se desligar o indutor L608 assim, estaremos desligando a fonte de alimentação mas não a realimentação da mesma que continua a enviar uma amostra da linha de +135v para o IC600 para o correto funcionamento da fonte de alimentação.
c) Se, ao desligar o indutor L608 as tensões da fonte de alimentação normalizarem, devemos suspeitar de algum curto circuito na linha de +135v. Neste caso devemos verificar o transistor de saída horizontal, fly back, diodos damper, etc.

Teoria de funcionamento do chassi BA-6
d) Se, mesmo desligando o indutor L608 as tensões do secundário do transformador T604 não normalizarem, deveremos verificar os seguintes pontos:
• D614 em curto ou com fuga
• O IC600/pin 15 que é o ponto médio entre os MOSFET de saída (Q600 e Q601) onde devemos encontrar uma forma de onda quadrada de 375Vpp com uma freqüência aproximada de 85 Khz.
• Circuito de realimentação do IC600.
?? Se a tensão de alimentação de +B estiver menor que +135v ou 0v e a tensão no IC600/pin 2 estiver menor que 2v, o problema pode estar no PH602 ou IC601.
?? Se a tensão de alimentação de +B estiver menor que +135v ou 0v e a tensão no IC600/pin 2 estiver maior que 2v, o problema pode estar no IC600.
?? Se a tensão de alimentação de +B estiver maior que +135v e a tensão no IC600/pin 2 estiver maior que 2v, o problema pode estar no PH602 ou IC601.
?? Se a tensão de alimentação de +B estiver maior que +135v e a tensão no IC600/pin 2 estiver menor que 2v, o problema pode estar no IC600.

• Se não houver nenhuma forma de onda nos transistores MOSFET ao ligar a fonte de alimentação na rede AC, devemos verificar se as tensões no pino 1 e 18 do IC600 estão corretas. Se estas estiverem corretas, vedemos verificar a tensão de 24v que deve estar presente no IC600/pin 8 pois esta tensão é utilizada para ativar o oscilador interno do IC600 depois de ligado.
• Estando os 24v presentes no IC600/pin 8, devemos medir o IC600/pin10 que deve ter 10,2v gerados a partir de uma tensão de 42v e um circuito regulador dentro do IC600. Ausente esta tensão, o IC600 pode estar com defeito.
• Verificar a tensão do IC600/pin 14 (para isso utilize um voltímetro digital ou o osciloscópio) usando o pino 15 (VS) como referencia de terra. A tensão medida deve ser de 10v e, estando a mesma incorreta, verificar o diodo D618. Estando todas estas tensões normais, podemos suspeitar do IC600.e) Transistores MOSFET de saída defeituosos: Os MOSFET são a etapa de saída de potência e se apresentarem defeito, não teremos a forma de onda quadrada como dito anteriormente. Para verificarmos se os MOSFETs estão bons, podemos proceder da seguinte forma:
Teste:
a. Selecione a escala ôhmica do multímetro
b. Conecte a ponta negativa do multímetro ao terminal Source
c. Toque com a ponta positiva do multímetro o terminal Gate para pré-polarização
d. Conecte a ponta positiva do multímetro no terminal Drain
Se o transistor estiver bom, teremos uma medição de resistência entre 400 e 1 Kohms.

2. Circuitos de Deflexão
2.1. Circuito de deflexão vertical
Há três defeitos que podem causar que o led de standby “pisque” por 4 vezes.
a) Quando faltar a tensão de +12V ou 15V gerados a partir do transformador de saída horizontal que alimentam o driver vertical IC561.
b) Quando o IC de saída vertical IC561 estiver defeituoso não havendo pulso de referência pelo pino 3 e sendo enviado ao pino 78 do IC001.
c) Não há pulso do saída horizontal para o fly back.
Nota: não necessariamente um curto circuito na saída horizontal, isto pode ser causada por uma condição de acionamento do OCP.
Primeiramente devemos confirmar se as tensões de +12v e –15v geradas pelo fly back, estão alimentando o IC561. Se estas tensões estiverem baixas, dessolde os terminais 2 e 4 do IC561 e verifique se os níveis normalizaram. Se, mesmo com os terminais desligados as tensões não normalizarem, verifique o pulso horizontal do fly back, o próprio fly back , os diodos retificadores de meia onda e filtros para cada linha de alimentação.
Depois, verifique os sinais dente de serra VD+ e VD- (indicados no IC561 como DR+ e DR-) nos terminais 1 e 7.
Se estes sinais não estiverem presentes, verifique os terminais 44 e 45 do IC001 que devem fornecer sinais dente de serra com mesma amplitude porém defasados em 180º como mostrados a seguir.
Verifique também as tensões de alimentação (5v e 3,3v), o cristal X001 (8 Mhz) e os pulsos de data e clock do IC001.
Estando as formas de onda mostradas anteriormente corretas em freqüência e amplitude, verifique o sinal de saída no terminal 3 do IC561 (sinal de referência).
Este pulso é usado para informar ao IC001, através do pino 78, que a deflexão vertical está trabalhando corretamente. Se por ventura este sinal não existir ou estiver distorcido no terminal 3 do IC561, o problema pode estar na própria saída vertical (IC561).

2.2. Circuitos de deflexão horizontal
Se ao ligar o televisor notarmos a presença de alta tensão mesmo que por alguns instantes, isto é uma indicação de que o circuito horizontal está funcionando corretamente e possivelmente o problema pode ser o circuito de deflexão vertical.
No mesmo instante que a alimentação chega ao IC001, o pulso de driver horizontal (HD) deve ser fornecido pelo pino 50 do mesmo. Este pulso de deflexão horizontal é aplicado à base do transistor Q501. Se este pulso estiver presente na base de Q502 porém, não em seu coletor, desligue a base do Q502. Verifique novamente o coletor de Q501. Este procedimento descarregará o coletor de Q501 de forma segura habilitando-o para que funcione corretamente mesmo havendo problemas na saída horizontal. Podemos também verificar o funcionamento do transformador driver horizontal T501 que acopla o sinal com Q502 verificando a forma de onda no pino 6 de T501. Se o sinal de HD estiver presente na saída de T501 (condição de descarga), então o +B deve estar normal pois esta é a voltagem de coletor de Q501.
Se todos os testes acima forem efetuados com sucesso, provavelmente o transistor de saída horizontal e/ou o fly back podem estar danificados.
Nota: A amplitude do pulso de saída horizontal no coletor de Q502 é de aproximadamente 1000Volts. Para medir este ponto, assegure-se de que a ponteira do osciloscópio esteja atenuada (x10) e que a entrada do osciloscópio suporte esta amplitude de tensão. Se o osciloscópio não suportar esta medida, obtenha-a de uma amostra do horizontal, retirado dos capacitores de largura.

Circuito de Pincushion
A imagem está muito comprida horizontalmente e apresenta deformações de PIN.
??
??
o Falta de pulso de HP (AF-CP) no terminal 5 do IC501
o Falta de sinal de PIN no anodo de D504. Verificar o sinal desde o pino 7 do IC501 até ao anodo do diodo D504
o Diodo D504 aberto
o Transistores Q511 e Q512 abertos, em curto ou com fuga
o Ausência do sinal de EW no pino 6 do IC501. Verificar o sinal desde o pino 47 do IC001 até os terminais 5 e 7 do IC565 e terminal 6 do IC501.
Imagem ligeiramente comprida horizontalmente sem distorção de PIN.
o C520 aberto ou com fuga
o R506 alterado
o Diodos D515, D535, D516 e D518 em curto ou com fuga.

3. Circuitos de Proteção
a) Transistor de saída em curto (Q502). Falhas nestes transistores ocasionará o acionamento do led de standby por duas vezes. Um curto em um dos transistores de saída causará um curto na linha de +B e o sistema de controle detectará uma condição de sobre corrente na linha de +B.

b) Transistor de saída aberto (Q502). O led de standby é acionado por quatro vezes. Estando o transistor de saída aberto não haverá pulso de HD para o fly back, o que provocará falta de alimentação de +/- 15V para o circuito de saída vertical. Na falta destas tensões para a saída vertical (IC561) não haverá pulso de saída vertical para a bobina defletora vertical. Sendo assim, o sistema de controle detecta que não existe deflexão vertical e leva o aparelho para a condição de standby.

c) Pulso de saída horizontal excessivo (OVP HV). O led de standby será acionado quatro vezes nessa condição. Devido ao pulso da saída horizontal estar muito alto o fly back gerará tensões acima do normal em seu secundário. Isto inclui a alta tensão (HV) e as tensões de alimentação da saída vertical (+/- 15V). O terminal 7 do fly back é monitorado pelo IC501 que detecta as tensões excessivas que é proporcional a alta tensão (HV). O sistema de controle é quem detectará a condição de HV (alta voltagem).















Toshiba Chassi U14. Também serve para U15,16 e 17. Descrição do circuito e defeitos reais.

 Este chassi equivale aos modelos 1490 IAV 2090 IAV, 1488 IM, 2088 IM, 2086 IMS, 2089 IMS. Nas TOSHIBA temos que tomar um certo cuidado ao identificar os modelos, a melhor forma é sempre prestar atenção no número do chassi e, quando for pedir uma ajuda técnica citar este , muitos colegas se recordam mais dos defeitos pelo chassi e facilita dar uma boa dica de reparação a distância. Do chassi U8 em diante o fabricante colocou na etiqueta ao lado do modelo o número do chassi, caso a etiqueta interna ou externa tem tomado doril ainda é possível a identificação, geralmente na PCI ao lado do varicap tem a descrição impressa.

Este artigo tem a finalidade de fornecer uma breve descrição e muitos defeitos reais encontrados em bancada em nosso dia a dia . Os modelos composto por este chassi está saindo da garantia de 5 anos e com certeza vai aparecer nas assistências técnicas especializadas.

Cabe ressaltar que a planta básica do U14 começou com o U13, depois U14, 14R, U15, U16 e U17 usando micro 2 em 1 (2 in 1) da família TMPA88xxxx, neste artigo falaremos basicamente do U14 e em futuro tópicos voltaremos ao U13 e, depois, os mais recente onde citaremos apenas algumas particularidades entres si. Peço aos leitores que para melhor entendimento do texto tenha em mãos o referido diagrama.

FONTE PRIMÁRIA, ( figura 1 ) baseado no Q 801cuja partida inicial é via R 860 de 100k no pino 5 ( V in ). Pino 6 ( FB/OLP) temos o circuito oscilador em R 877, C880, C 879. Pino 7 ( OCP ) é a proteção sobre corrente é este pino que sente o consumo excessivo e desliga a fonte totalmente, um exemplo clássico é quando temos um curto na saída horizontal. O R 876 é de suma importância estar com o valor corretíssimo é ele que da a referência de tesão ao pino 7. Pino 1 e 3 temos o transistor mosfet interno ao IC.

Esta fonte é muito boa, não só a fonte como o circuito num todo, a pci as trilhas são boas ao contrario de outros fabricantes que se sugar uma solda a trilhas vem junto (leia-se philips), tive poucos defeitos no primário diante do grande números que já reparei. O IC Q801 da conta e bem do recado, mas quando vai pro espaço leva junto o D876, D877. Muito cuidado com o R 875 de 0,20R com tolerância de 5%, quando alterado a fonte fica apitando ou não funciona, por ser de baixo valor aquele meter baratinho com a escala de x1 alterada ou a bateria baixa nunca mede correto. Embora não tenha acontecido comigo, os técnicos do fabricante passou a dica que faz a fonte apitar C875, 876 e 877. Se ocorrer de apitar ou piar como muitos dizem apenas em STBY a solução é alterar o C 880 de 10K para 100k.

FONTE SECUNDÁRIA, ( figura 2 ) O maior dilema é sempre saber onde está o defeito, na fonte ou na carga . Hoje em dia com as fontes que não depende de pulso externo tipo horizontal, ficou uma maravilha analisar, embora temos alguns calcanhares de Aquiles para nos perturbar, como veremos.

O +B 113V retificado em D 883 ao mesmo tempo que alimenta a saída horizontal, leva uma referência via R 830 ao pino 1 do micro onde será monitorado a sobre tensão ( proteção). Esta mesma linha recebe uma amostra do pino 9 do Fly Back, que neste caso se for sentido a presença de +B alto ou algo na deflexão Horizontal em excesso o pino 1 acionará o pino 60 e jogará a fonte para stby em forma de proteção e cortando os 9V do Hvcc partida do oscilador. Sempre que o pino 60 estiver acima de 1 v a fonte vai para stby, seja ao desligar via controle remoto ou por proteção vindo do pino 1, em boas condições este pino trabalha entre 1,4 a 1,7v. Em funcionamento correto o pino 60 fará a condução ou corte do Q 432 que liberará os 9V Hvcc partida do oscilador horizontal, Q405 9V para demais etapa e Q 880 foto acoplador. Fique esperto com R 830, R831, RA16 e CA20 se um deles alterar poderá enganar a proteção com um nível de tensão maior ou menor no pino 1 do micro.

+B 21 V em D 887 será estabilizado pelo Q 430 em 9v, este transistor é aquele famoso que aquece quando diodo D 448 abre, vamos falar dele mais a frente. Também será regulado os 5V através do Q 840 que no U 14 R usa um transistor KTC 3209 ( aquele que foi para academia e ficou magrinho) que entra em curto e manda os 21 volts para frente e faz um grande estrago, volto ao assunto depois.

+B 15V em D 885 já é bastante conhecido por dar a maior surra no técnico que deixa a fonte sem funcionar quando o IC saída de áudio abre o bico. Se analisarmos o pino 13 do trafo da fonte é o GND da saída de áudio chamado aqui de S. GND. Se a saída de áudio interrompe esta linha o pino 13 do trafo fica sem ligação e não gera o +B 15V pelo pino 12 e conseqüente deixando sem alimentar o pino 1 do foto acoplador, Q 405, Q 422 Q 423, portanto temos um aparelho morto.

Notem que para fonte funcionar teremos que ter 0V nas bases do Q 432 e Q 880 este ultimo acionará o foto acoplador Q 862 que vai comandar o pino 6 do Q 801 ( STR ) Neste chassi quando vai para STBY a fonte ficará em torno de 80 v.

Tomando as devidas precauções, como a retirada do transistor de saída H e desligar o pino 60 do micro podemos com segurança aplicar um curto a massa na base de qualquer um dos dois transistores Q 432 e Q 880 que saberemos se a fonte estão o.k. ou não.

Para terminar este capitulo, quando em rede de 220 a fonte fica em stby e 127 é normal alterar C 887 100/16 para 100/25V e R 840 de 3k6 para 2k2.

HORIZONTAL, neste chassi U 14 e nos demais seguintes, foi o maior pepino colhido que deu dores de cabeça, principalmente para os serviços autorizados. Estou me referindo a queima do transistor de saída horizontal BU 808DFI. Já peguei casos em que um coitado havia colocado um dissipador tão grande que teve que amarra-lo a malha do cinescópio pensando ele que fosse falta de dissipação. A queima deste transistor está relacionado com vários fatores e até a qualidade do próprio, quem é autorizado gradiente deve ter uma circular que mostra a comparação de duas fotos informando que o transistor BU808 de um certo lote deve ser desprezado. O dito também é usado por esta e outras marcas. Veja figura 3 abaixo.

Se for comprar o referido, NÃO compre se for como a figura acima.

Neste chassi U 14, algumas modificações foram implementada pelo fabricante para evitar a queima deste transistor. Acrescentar um capacitor na posição C 463 que não consta no esquema mas, esta previsto na pci, de 100K (smd) na base do Q 404 a massa. Note que poliéster trabalha melhor nesta posição. É importante salientar que nos primeiros lotes deste chassi este capacitor existe somente a posição e nos demais lotes ele existe com o valor de 2k2, na dúvida troque direto por 100K. Outras modificações é alterar o valor de R 426 para 0R47 e retirar o jumper JP 001 na base do Q 404 e, no lugar colocar uma bobina choque chamada TEM 2011 fornecida pelo fabricante cujo código de estoque é 456606, trata se de um choque apenas com ferrite tipo aqueles encontrados nos terminais de transistores. Chamo atenção para não colocar qualquer uma devido o efeito da indutância e como sugestão altere o valor do C 419 de 47/50v para 47/100v. Veja figura 4.

Como vemos , a mudança nesta etapa  foi a eliminação do trafo driver e substituído pelo transistor Q 403 STX 112 que não possui equivalente conhecido e não adianta medir como um transistor bipolar, medição tradicional na escala ôhmica não é possível. Aliás, a retirada do trafo driver foi revista, no chassi U17 que é o mais recente da família voltaram com o velho e bom driver a transformador.

Quando pego o transistor H em curto faço uma geral para evitar retorno que é a troca direta também do Q 403 e Q 406, desta forma não tive mais problema, claro que sempre observando a qualidade do transistor de saída que NÃO deve ser igual a figura 3.

Outro pepino que fez cair o cabelo de muita gente foi o famoso D 448 que abre de forma intermitente e não adianta medir já que isso ocorre somente quando  em funcionamento. A grosso modo podemos notar nesta linha, temos o D 449 que recebe a tensão do Q 430 9v Hvcc que inicialmente é a responsável  também pela alimentação do driver Q 403. Após gerar a mat e as tensões secundaria no Fly back seu pino 7 terá 12v retificado por D 448 e praticamente desprezando o D449 que entra em corte. No caso do defeito em D 448 que todos que encontrei eram abertos e desta forma deixando D449 fica trabalhando sozinho na alimentação do driver e o Q 430 trabalhar além do limite, razão esta que o mesmo aquece muito e altera isso quando não abre, se tiver no lugar um transistor KTC 3309, coloque um 2SC 2655 que também admite outros equivalentes. Como este diodo quase sempre abre apenas quando esta em funcionamento, você deve monitorar a tensão no catodo que deve ser sempre  12V, se cair para 9V esta aberto D448 e o TR Q 430 fervendo. Este diodo é de corte rápido e na posição D 448 e 449 você encontrará com o código comercial D1NL20U e FR 104. Em março deste ano ( 2006)  o fabricante  mandou usar apenas o D1NL20U e se você for comprar numa autorizada o código de estoque é 457320. Particularmente tenho usado em ambas as posições o velho e bom 4F1/10 ou BY 96 e não tenho  retorno.

 O fly back quando entra em curto também levar junto alguns  componentes  na linha do ABL , normalmente abre o R 227 o R 408 e o R 218 no pino 27 do micro. Já peguei  também o C 226 com defeito sem o FBT entrar em curto. Na prática quando encontrar o FBT em curto olhar toda linha do ABL começando pelo clássico que aqui é C445.

VERTICAL, o próprio IC com defeito ou solda fria. Por falar em solda fria, acontece muito nos dois pontos do dissipador gerando  um ruído ou tela fechando. O capacitor C 314 no pino 1do Q 301e C 301 no pino 15 do micro (V saw) perturba um pouco, gera varias linhas sobre a imagem ou a tela fechada totalmente, todos que peguei foi de forma intermitente e  não adianta medir troque direto. Tive dois casos em que o tico e o teco teve que trabalhar um pouco mais. O vertical estava fechado e o problema era no tuner, isso mesmo no varicap cujo pino 7 estava em curto com a massa  matando os 5V vindo do regulador Q 421 que vai alimentar o pino 44 YC do micro e o próprio tuner . Outro defeito estranho foi  a bobina L 103 que abria de forma intermitente e cortava a alimentação do pino 36 do micro IC 501. Já tive alguns casos em que as tensões do micro, sendo o +B de 5V gerado pelo regulador Q 421 ficava por volta de 3,8v e o IC 501 esquentava muito e vertical parcialmente fechado a causa era o próprio micro. Qualquer problema nesta linha de 5 volts a partir do Q 421 pode fazer o vertical fechar enganando o técnico, muito cuidado com o R 317 e R 316 aberto ou alterado.  O Q 405 quando esquenta da um defeito que também engana como se o fosse no vertical e também faz cair o sincronismo deixando a tela maluca, basta medir no emissor a tensão de 9V vai caindo e se  tiver uma cola amarela em cima do D 412 retire e troque o diodo.

O IC  Q 301 poderá ser usado o TDA 9302H ou STV 9302A conforme a modificação sugerida abaixo

MICRO  um sujeito que de vez enquanto faz muito colegas pagar um mico,  tem colegas  que é micreiro desde que nasceu, mal abriu o gabinete coloca o dedão em cima do  coitado e já tasca: Microooooooo. Do chassi U13 em diante começou a ser usado a família TMPA 88XX, gostei do camarada, gente boa e faz tudo. Já na LG ouvi falar e aqui estou vendendo o peixe que comprei, tem uns casos críticos nos modelos de tela maior  só trocando micro e memória gravada por eles, ainda não aconteceu comigo, más se acontecer vamos tentar de tudo ( não me refiro a micronas). Não irei comentar sobre os pinos deste micro TMPA 88XX, porque o manual de serviço completo esta rodando  na net e nele tem todas as funções descritas, o difícil é o pessoal ler, tem gente que esta com o manual na mão e vem ao fórum perguntar como entrar no modo service. Quanto a defeito no  micro, eis alguns:

- Reset no micro é formado no IC Q 841 smd, fique sempre de olho na tensão que sai do pino 4 no momento é que liga, já peguei uns casos em que demorava para liberar os 5V. Qualquer novato deve saber que o micro para funcionar deverá ter na condição inicial a seguinte ação:  Alimentação de 5V que no caso deste chassi é os pinos 9 e 55. Reset no pino 5 que tanto em ON como STBY deverá ser 5v. Oscilador principal nos pinos 6 e 7. Sempre ressaltando que o pino 1 ( proteção ) deve ser abaixo de 2 V caso contrario mandará o pino 60 para STBY.

- Casos em que o 5V esta por volta de 4,1V e aquecia, delisgando o pino de alimentação a tensão subiu .

- Sem saída R para o cinescopio, mas fique esperto com os resistores smd ligado nos pinos 50, 51 e 52 abrem com muita freqüência e os R 914, 921 e 928 na PCI no cinescopio.

 Já notaram que há algum tempo os fabricantes vem adotando mais de um barramento de dados I2C, vulgo data e clock que aqui é o SDA 0 e SCL 0 que faz a comunicação com a memória. Neste modelo assim como muitos outros, até mais antigo, a engenharia colocou uma segunda, chamada de SDA 1 e SCL 1, esta ultima comunica com os demais periférico. Uma das razões da segunda, creio eu, é tentar minimizar que ruídos de todas as formas bagunce e corrompe alguns  dados gravados na memória. Veja por exemplo que a linha de dados do tuner é que mais estaria sujeito a isso, Já a linha SDA 0 e SCL 0 está mais   protegida e não ligado diretamente ao circuito externo. Se isso resolveu, acho que não, porque continuamos a ter memória com bits bêbados. Veja mais abaixo que temos um modificação que tenta minimizar esta situação conforme a figura 6.

- Falando ainda em micro, qualquer sintoma cabeludo que pegar neste chassi e que todas as medições de praxe foram verificadas, não pense duas vezes, RESET A MEMORIA. É sabido que muitos tem medo de fazer tal operação devido ter que refaze-la depois, más é tão fácil quanto tomar doce da mão de criança. Os reajuste a fazer vide descrição no manual de service são: 

- item 1,2 e 3 RGB cut off,

- 4 e 5 equilíbrio de branco ou escala cinza  ( para mais novos) no G e B driver,

- 43 HIT altura vertical,

- 45 VP 60hz posição vertical,

- 47 Vlin linearidade vertical,

- 102 TUNR,

- ITEM 108 OPTM1 conforme a tabelinha no manual, caso contrario ficará sem áudio, não esquecendo que alguns destes dados são feitos no modo S ou D, veja no manual que esta tudo explicado. Se não esqueci de alguns, seriam estes os mais importantes, os demais são default.

Como disse antes, para evitar corromper dados da memória o fabricante disponibilizou um boletim com as melhorias que serve inclusive para o chassi U 13, com a ressalva da posição do IC Q 841 do reset conforme a figura 6 e 7.

EQUIVALÊNCIA DE MICROS: veja na figura abaixo que existem 3 micros com equivalência direta sendo o TMPA8813CPNG3RP2, TMPA8813CPNG4K95ZN e TMPA8813CPNG4K95ZNS estes 3 não precisa de modificação, más existe um quarto que necessita de correção no circuito conforme a tabela da figura 8 e figuras da pci abaixo.

MEMORIA, sempre elas para infernizar, embora tem vantagem de custar baratinho e são apenas oito terminais. Tem aqueles defeitos clássicos, tipo: tela branca ou escura, vertical fechado, horizontal caído, onde não é possível dar o RESET, então comece ressoldando a memória e RA 61 e 62. Caso não resolva troque a memória que pode ser qualquer uma de 8K, BRA24C08, M24C08, X24C08, XL24C08, MN24C08 ou ST24C08, se no lugar tiver uma com final 04 pode colocar 08 sem problema. Se possuir gravador de eeprom melhor ainda, só tome cuidado pois na net tem uns arquivos com os bits doidos. Nas toshibas não há necessidade de gravar, já que é moleza reprogramar via modo service. Antes de trocar a memória nos casos citados acima não esqueça de analisar os circuitos de praxe.

Finalizando esta parte do micro e memória, fiquem muito atento quando a fonte primaria recebe uma descarga elétrica e queima o STR. Já peguei muitos casos em que o transitor  Q 840 que faz o +B 5v principal, entra em curto, quando nesta posição é usado o transitor KTC 3209 ( aquele magrinho), com isso a tensão que é 5V sobe acima de 15V e os seguintes componentes queimam: D876, D877, MICRO, MEMORIA, TUNER, Q 841, Q840, ,Q842, D840, DB30 e Q 421, foram estes que aconteceram comigo, embora poderá queimar muito mais, caprichem no orçamento.

SPOT a função deste circuito é descarregar rapidamente o cinescopio caso contrario o usuario ao desligar a tv iria notar um ponto ou uma bola luminosa na tela. Este efeito é chamado de emissão secundaria. Más se olharmos no esquema, ou melhor fora dele, ao lado do desenho dos falantes temos um desenho de uma PCI chamada de SPOT. Aqui entra a questão, você pode  encontrar ou não esta PCI montada verticalmente como sugere o desenho fig 9.  

Cuja ligação seria no encaixe ( conector) chamado de PS01 conforme esta no esquema. Na PCI principal você não encontrará os furos do PS01 e verá que a plaquinha spot está soldada nos furos do HF 01 onde seria o módulo (IC) de Radio FM opcionalmente neste chassi temos com ou sem Radio FM. Quando a PCI SPOT não existir ( temos radio FM) e os mesmos componentes estará montado na PCI principal cujo desenho está ao lado do tuner em destaque chamado de FM, conforme a figura 10. 
           
Sendo formado por Q 612, D612 e GD 62 short. Cuidado para não passar batido, estes componentes estão na PCI principal na região do tuner perto da lateral da  PCI. Obviamente se a PCI SPOT externa existir os mesmos  estarão nela.

 O circuito SPOT será acionado sempre que ocorrer o power off que irá descarregar o C 612 e polarizr o Q 612 e o Q 906 que está ligado no canhão Azul na PCI do cinecopio. Fica facil notar, porque o circuito SPOT estando com defeito deixa acionando direto o Canhão B e consequente uma tela azulada.

Notem também que o pino 56 do micro (mute) além de polarizar a base do Q 611 e Q 631 tem uma ligação com o circuito SPOT, isso se justifica para evitar que ao desligar ou ligar a TV ocorra aquele barulho no alto falante, tipo “ tucc tucc”, fácil entender a razão do “sem audio” quando ocorre defeito no circuito SPOT, tela azulada e sem audio, levando o tecnico a trocar micro, memoria e tuner sem necessidade.

TELA AZUL o primeiro passo é desativar pelo menu do usuário, se persistir desligue Q 906 na PCI do cinescopio para certificar se o problema não é no canhão B. Caso a tela fique normal com imagem, os componentes que mais dão defeitos são: O próprio Q 906 (80%), Q 612, D612 e GD 62 short ( este ultimo pode estar um jumper no lugar de um diodo ) na placa básica ou então na PCI SPOT externa.

RGB, os defeitos que mais tem ocorridos é nos R 230,229,228 ambos smd  nos pinos 50, 51 e 52 do micro, e na PCI do TRC os R 914, 921 e 928 também smd, e se você for sem sorte o próprio micro.

Espero que estas informações lhe sejam úteis, foram baseadas no chassi U14,  façam uma boa leitura acompanhando do esquema. Está série de artigos servem também para os chassis U13, U14R, U15, U16 e U17 que tem pouca diferença em relação ao U14.

Como todos os defeitos aqui relatados são defeitos reais ou modificações sugeridas pelo fabricante, servirão de base em momentos de apuros técnicos.

É bom lembrar, que toda a descrição foram baseadas na versão MONO.

Caso encontre alguma informação desencontrada ou figura fora de ordem me comunique.















som philips az 1050

esse som estva com a unidade optica apagada, faz o movimento para a posiçao de foco mais nao acende o laser, testadas algumas tençoes na pci mais nao achei nada que pudesse provocar isso. foi trocado flat e nao resolveu.foi resolvido com troca da optica.
















tv philco TPF 2940

tv não liga, fonte baixa e um ruido no falante. troquei memoria e micro, não resolveu. a memoria que havia colocado etava também com defeito. troquei novamente a memoria e beleza


 












Toshiba 2987(F)MS sem audio

Depois de verificado a saida, tudo normal, segui a linha do mute e encontri D621 com uma pequena fuga,trocado o problema persistiu, verifiquei Q625 estava com fuga entre coletor e o emissor, trocado o audio voltou ao normal

 












Monitor LG com exesso de largura e sem a correção almofada

Aparelho: Monitor LG StudioWorks 500G
Modêlo: CB553H-AL
Chassis: CA-120

Defeito: Exesso de largura e sem correção de almofada
Causa: D703 (MUR460)
Trocar na raça sem medir e só pode ser o original
















LG 29FX5CL-LG Desarma logo após ligar.


Para uma TV de 29 achei que a fonte fosse lá de uns 125 a 130 volts no minimo. Me enganei, é de 110V.

Com as dicas dos colegas  e a circular que cai do céu que o Luis Carlos postou http://www.4shared.com/file/56143264/410d451/_2__BT01310Desligando.html

Encontrei o R 843 alterado, ele está polarizando o IC de referência para a fonte o famoso KA 431.

Desta forma a fonte estava com 122 volts e acionava a proteção. Após a troca do resistor ficou bonitinho em 110 V.

O Chassis desta TV é o CW 62A. Pelo jeito é um Chassis master que sofre mutações constante de acordo com o modelo e polegadas. Digo isso, porque muitos componentes consta no esquema e não na placa e olha  que estava com o esquema do Chassis correto, sendo o modelo 29FX5CL-LG.















Philco Tp 2054 Trama lento e imagem borrando

Esta tv (philco tp 2054 ), ao ligá-la , demora apresentar imagem , e depois de ligada por algumas horas ,imagem começa a borrar . Solução : trocar fly back.















TP1454 'inoperante de inicio'

def: n/ ligava led aceso
o q foi tracado: Tda9309, r. 0.47 e o diodo SB3h100, queimados
após a troca ela liga por alguns segundos com tela
preta e logo desl. e o led fica piscando
em stanby fonte normal qdo pressionado power o filamento acende, aumentando o screen aparece manchas por toda tela, porém s/ imagem, protegendo em seguida
CAUSA: era o CI colocado TDA9309 bichado.













TV 20PT 3331-78R

Ligado só funcionava 7 segundos e desligava, vinha com vertical dobrado e
com pouca amplitude.
Solução:Segui a dica do walmirbello e troquei o capacitor 2460 polyester 68n
160 por 68n-250v e o tv ficou beleza.














BROKSONIC CTVG4545LSTC FLAY BACK RESOLV.

Pessoal por incrivel que pareça o problema desta tv era o soquete da defletora ao qual ja havia retirado e examinado e estava perfeito mas ele fazia a bob.horiz entrar em curto e o 2sc4916(TABAJARA)QUE NÃO aguentava e queimava.
O soquete apresentava um barulho de fritura que parecia vir do flay. Retirado o soquete e isolado os fios com Termoretratil defeito solucionado.
Outra coisa fiz o teste com flayback AL e funcionou sem problemas.
Mais uma dica quadro fecha todo ponto luminoso no centro da tela e queima saida horizontal CF500 Ressonador (amarelinho)e chiado no flay.













Lg rp21fe85g desligando apois 1minuto ou menos.

Este tv ficava desligando ,foi verificado
o circuito de proteção .
Primeiro foi retirado o Q16, o tv funcionou normal.
depois de uma busca foi encontrado o q403 (bf421)alterado
com a troca (bf423) o tv funcionou normal.
abraços.
















TOSHIBA TV 2998 ( vertical ) { RESOLVIDO }

TV inoperante atuando proteção.

Soluçào- Q-301 ( TDA 9309 ), R-327 de 3R3 /2w














philips 20pt4331

amigos essa tv ao ligar aparecia 3 litras coloridas,depois ficava com o vertical fechado 3dedos na parte superior foi solucionado o defeito com a troca dos cap 2460 e 2465.














tv semp horizontal fora de frequencia. U-13

esta tv com tempo ligada ficava normal .
DEFEITO SOLUCIONADO COM A TROCA DO VARICAP.













MONITOR LG 500G LARGURA NÃO ATUA ATE O FINAL

ESTE MONITOR NÃO ABRIA POR COMPLETO AS LATERAIS
FICAVA 1 CM DE CADA LADO, MESMO ATUANDO NO AJUS-
TE.
SOLUÇÃO:DIODO D-703 MUR-460.













14PT418A/78-RESOLVIDO

TV DESLIGANDO-SE APÓS ALGUNS SEGUNDOS.
CAUSA DEFEITO- R-3547-0,22R ALTERADO ET D-6405 QUE FAZ (-13V) C/FUGA.












MHC-RG111 ativando o circuito de proteção

Bom este aparelho foi um dos primeiros modelos lançados pela SONY do Brasil após esta empresa adquirir a AIWA, e o funcionamento deste som tem muitas semelhanças com os "bons e velhos NSX", pelo menos no q se refere a etapa de potência e circíto de HOLD.
Como no descrito no título desta mensagem este aparelho estava ativando o circuito de proteção, a partir desta constatação eu direcionei a análise na etapa de potência, para facilitar isso eu levantei os transístores responsáveis pelo HOLD deste aparelho(Q7, Q505 e Q506). Após monitorar os emissores e as bases dos transístores de potência eu percebi q ambos apresentavam níveis de tensão DC acima do valor permitido nos transístores referentes ao canal direito(Q502 e Q504- os conhecidicimos FN1016 e FP1016), o q caracteriza um mau funcionamento nesta etapa do aparelho, após medi-los com o multímetro na escala de semicondutores eu verifiquei q os mesmos estavam bons, dai passei a pesquisar os componentes periféricos comecei pelos resistores R518 e R520(sabe aqueles resistores SMD de 39 ohms dos AIWA pois é no MHC-RG111 tem dois destes para cada canal) bom percebendo q eles estavam normais e que as tensões em cima das bases e emissores dos transístores Q512 e Q514 estavam normais eu passei a suspeitar destes transístores, o pior é q após a medição com eles no lugar me pareceram normais achei estranho e para ter certeza eu os retirei do circuito e voltei a medi-los na escala de semicondutores e para minha decepção eles pareciam bons, dai tive q recorrer ao bom e velho multímetro analógico, e dai foi "batata" um dos dois estava com uma pequena fuga, substitui os dois (Q512 e Q514) e o aparelho voltou a funcionar corretamente.















Toshiba 10IL Resolvida

Esta TV estava paradda com fonte, Trans. driver medindo OK mas era o próprio com prbllema (BF548), funcionou porem com defeito de azul de novo um BF548, RGB, notei que o sem esta fanhoso causa R614 aberto 35K, esta é velhinha mas o tubo esta uma beleza, é isso colegas















Monitor LG Studio Works 700E- Dica

Este monitor chegou com a tela estreita(efeito barril)problema em Q709, feita a troca o monitor voltou ao normal.














TV CCE MOD: HPS2070F. Resolvido essa é para anotar.

Olá meus amigos essa tv chegou em minha eletrônica desde da semana passada estava inoperante com varios componentes queimados veja a lista de componentes para começar FLY- BACK, saida vertical LA7837, além de varios capas queimados (C555,22UF250V),( C414,33UF160V), (C415,33UF160V),(C416,1000UF25V), (C328,470UF35V), (C761,100UF35V). Depois de tudo isso o vertical estava com deficiência depois para omenta-lo a lista só faltava essa R320 1R estava alterado até que enfim foi solucionado o problema.
Eu não postei no fórum porque era questão de honra eu descubri esse fefeito mais graças a Deus que eu concegui, agora é só anotar e que Deus abençoi a todos vcs.














Mitsubish TC1492 Resolvido

Obrigado Valmirbello pelas coordenadas, mas o defeito era solda fria no pulso de Flly-Back.















TV PHILIPS 20GX1656/78R NÃO LIGA.

ESTA TV NÃO LIGAVA , FONTE NORMAL , ALIMENTAÇÃO DO
MICRO 5V NORMAL. QUANDO ACIONANDO A CHAVE POWER DAVA
UMA PISCADA NO LED E SOMENTE ISSO OS COMANDO NÃO ATUAVAM.
SOLUÇÃO : TROCADO O RECEPTOR DO INFRA-VERMELHO TUDO VOLTOU AO
NORMAL.













Tv LG CP 20B84S

Chegou sem funcionar,flyback vazando alta tensão, feita a troca do fly a tv apresentou vertical fechado, não totalmente,apenas a metade do quadro com a parte de cima dobrando,troquei todos os capacitores do vertical e nada, medindo a alimentação onde era prá ter 24v estava com 6v.Diodos e capacitores dessa linha tava tudo ok, restando o flyback a qual eu já tinha trocado por um da marca Focus(LIXO), no momento o fornecedor não tinha bras alfa,recorrir à outro fornecedor, feita a troca a tv funcionou a contento.













Sansumg 29M21MQ Resolvido

Esta TV estava com uma faixa preta do lado esquerdo e a imagem centilada o problema era o resistor R4232 5K6 2W aberta, diodo DZ403 em curto e cap. C404 em curto 4K7 400v, trocada estas figurinhas o aparelho começou a armar a proteção era o resistor da fonte de -16V aberta e o defeito foi resolvid, bom para começar a semana,o que acham, fui.

 











Panasonic TC14A10 Resolvido

Esta TV estava só chuviscando: solução R106 aberta, 470K 1W.














TV LG CP29CC90 Resolvido

Esta TV funcionava +ou- 20 minutos quando ficava com a liniaridade aberta só no meio da tela, componente defeituoso CI TDA4863A, saido vertical, sem mais.














Sharp C14S02 Inoperante

Ligada à lâmpada série limitava-se a emitir um pequeno zumbido e a tensão sobre C701 ficava em torno de 4volts.
Aplicando o ohmímetro sobre D706, acusou 11ohms em ambos os sentidos. Desliguei o jumper J126 e constatei que o diodo estava em bom estado.
Seguindo essa malha encontrei C616 (6n8 x 1600v) em curto.

 













TV Philco PCS 2976S Inoperante (Resolvido)

Led stand by apagado e nenhum sinal de consumo.
Ao trocar o fuzível principal que estava aberto, a lâmpada acendeu-se com grande intensidade.
Procurando o responsável pelo excesso de consumo, encontrei C909 (4n7 x500v)em curto.

 