TV PHILIPS 20PT120A (RESOLVIDO).

Esta tv chegou em minha bancada ligando normal + o contrle tinha vez q respondia era o própio sensor de control remoto da tv q estava com mal contato troquei o mesmo e o controle voltou à funcionar normal e ai só foi corre para o abraço.....












FWM371BK Sem áudio na saída.

Sintoma;S/áudio nos 2 canais = IC701 e IC702 em curto! Retirados da pci estes 2 cis, foi feita a verificação da linha de sinal R/L e não chegava sinais nos pinos de IC701/702, (tensões do aparelho estavam todas ok) parti para o U1 = JRC4558 smd que é o último operacional antes do saída de áudio, e estava sem sinal tanto na entrada como na saída. Voltando mais um pouco na linha deste sinal só restava o IC204 que era a chave do problema. Este CI recebe o sinal de áudio de todas as fontes do aparelho e entrega-os ao CI U1 de acordo com a função selecionada, havia então sinal nas entradas deste e na saída nada. Medi então a tensão de entrada deste CI e tava zerada, achei R91 22ohm smd torrado. Como a tensão antes do resistor tava normal, troquei o CI 204 e o resistor e a saída de sinal que vai ao CI de potência normalizou, então foi só trocar os IC701 e IC702(amplificador de potência) pra fechar com chave de ouro.

 











TV CCE HPS 1471 Parecia o varicap

Esta TV fugia totalmente a sintonia, quando desligava voltava, as vezes ficava horas funcionando dando a impressão que o varicap estava com defeito, na verdade era a linha de 5V que falhava, a limentação vem de uma fonte de 12V que cai em cima do Q101 um BC337 que transforma 7V em calor para sair os 5V regulados isto e mais o consumo do varicap provoca sobre aquecimento do coitado do BC que entra em corte e danifica as soldas (haa projetistas).
Solução: Colocar um transistor de media potencia, BD 135,137 Etc. Aproveite e troque tambem o C107 470X16V pois se ele estiver ressecado provoca riscos escuros na imagem












tv cce , liga e desliga apos + ou - 4a5 segundos.

liga e desliga logo em seguida trocar Q-802 Q-804 Q-805.
BCS CARA DE PRATA. so correr p/ abraço!
ESQUECI O MODELO TV CCE 2971B.














DICA p/ instalar V.R.T. de qualquer ano

O primeiro V.R.T. DISK instala já dando trabalho.
O segundo que é a atualização do primeiro dá mais
trabalho ainda.
O terceiro que é a atualização do segundo, então, nem se
fala.
Do quarto p/ frente só com a ajuda dos "ORIXÁS".`

COMO EU TENHO RESOLVIDO:

Antes de instalar a nova versão eu entro no PAINEL DE
CONTROLE. Em INSTALAR/DESINTALAR softwares eu desinstalo
a versão anterior. Depois entro na LIXEIRA e arranco de
lá também.
Continuando, clico em INICIAR, depois em PESQUISAR, e
tudo quanto for "RESTO" do V.R.T. DISK anterior que eu
encontrar, vou deletando até ter certeza que não há mais
nada da VERSÃO anterior. Deixo o PC virgem novamente em
termos de V.R.T. DISK.
Depois volto p/ lixeira e deleto o "RESTO do RESTO".

Então, tendo certeza que não haverá conflitos de versões
por parte do P.C., eu entro com a nova versão do V.T.R.

O que me parece é que a senha que é sempre a mesma é que
causa tudo isso.
Pelo menos os V.T.Rs. que eu tenho atualizado, as senhas
foram as mesmas e eu tenho resolvido assim.













Som gradiente AS-M890 antes de chega no final a bandeja volta

Fiz limpeza lubrifiquei e nada ai fiz esta alteração ai o motor ficou mais rapido IC-401 LB1641 fica debaixo do mecanismo tirei o zener DZ400 de 5V6 que liga o pino 4 do IC-401 e coloquei no lugar 7V5.














Tv CCE HPS2171FS Perde cor e sincronismo e desliga.

Em funcionamento normal, perde a cor, em seguida perde sincronismo e deliga:Trocar TL431 e fotoacoplador.













CCE HPS1402/03 S/ sincronismo Horizontal.

Sem sincronismo horizontal: Causa-ZD401 8v2 com fuga. 













TV LG RP21FB32

TV LG Mod: RP21FB32
Defeito:Tem de insistir muito ate ligar e as vezes tomba horiz, demora pra mudar de canal.
Trocar D23 (fuga)














FWC-780

Defeito: aparelho liga, desarma e cai no modo demo.
Solução: STK em curto.
Tenham todos um otimo restinho de domingo, fuiiiiiiiiiiiiiiiiiii.














tv Sharp C1453

Defeito: fonte alta (170v)
Solução: verificar o resistor R130 (8K2)geralmente ele abre














SOM AIWA NSX999

Defeito- Lê um CD inteiro e depois trava as funções e só volta a funcionar se tirar da tomada.

Solução- Trocar as micro chaves da placa do CD














TV PANASONIC MOD: TC -20A12 SO PISCANDO STAND BY

Essa tv acende o filamento e vai apagando aus poucos, fica só stand-by piscando.resistor aberto
R631 560K














TV PHILIPS MOD: 21PT5435 TELA ESCURA

RESISTOR ABERTO R3442 100K QUE VAI AO PINO 10 DO FLY-BACK















TV Philco CPH05 - funcionamento intermitente


CPH 05 com intermitência (quando não liga, o led fica piscando). Fonte com todas as tensões normais

Esse defeito pode ter diversas causas, mas o mais provável é que existam trilhas rompidas pelo ressecamento da placa sob o resistor R708
















TV Sharp C-2053 - defeito no micro

Sintoma: TV não liga. Desligando Q707, ela liga e tem todas as funções normais (menos a função "power" evidentemente)

Apesar da TV estar funcionando, foi detectado um excesso de consumo de corrente na linha dos 5V - ao medir a voltagem no coletor de Q101, foi encontado apenas 4,6V e o resistor R152 aquecendo alem do normal















TV SEMP MOD: TV2082-U8 LISTA PRETA NO MEIO DA TELA

Causa capacitor C224 10uf-50V 















TV CCE HPS2981 RESOLVIDO

ESTE TV LIGAVA NORMAL MAS EM SEGUIDA APOS QUALQUER COMANDO NO PAINEL TRAVAVA TODAS AS FUNÇOES.
ENTÃO RESOLVI TROCAR A MEMO COM OS DADOS GRAVADOS DO MESMO MODELO E A TV NÃO PARTIA.
VOLTAVA A MEMO VELHA TV PARTIA MAS TRAVAVA,E MEDINDO NOS RESISTORES QUE VÃO PRO MICRO A TENSÃO CAIA DANDO PINTA DE SER O MICRO. PRA ENCURTAR C718 150pf NA LINHA DADOS DA MEMO PARA O MICRO.













TV PHILCO MOD: PCM 1444 COM DEFEITO ENTORTANDO IMAGEM (RESOLVIDO)

Meus amigos, essa tv estava entortando imagem o defeito era o C205 de 2,2uf só foi troca e tudo normalizou.

 












Home Teather Philips 3000D,some o áudio.

O cliente trouxe esse aparelho dizendo que ele já tinha levado quatro vezes em outra oficina e sempre dava o mesmo defeito,o problema é que o defeito era esporádico,simplesmente do nada sumia o som e as vezes funcionava sem dar problema.
Como eu vi que era meio complicado pedi duas semanas para que eu pudesse testar bem e ter certeza de que o problema seria resolvido,caso conseguisse.

De posse do esquema fui trabalhar nele e dei sorte que o som havia sumido,seguindo o fluxograma de trabalho estava tudo ok,até que ao verificar a alimentação do pino 4 de IC409,IC410,IC411(4558)devia ter ali -12V,verifiquei o regulador 7912 e tinha os -12V,desmontei tudo e fui verificar o circuito,os resistores R4105,R4106 que fica nesta linha estavam ok,fazendo um teste de continuidade na linha de +12V(pino 8 dos cis após resistor de 100 ohm)até o regulador 7812 resistência zero,já na linha dos -12V tinha uma resistência de aproximadamente 2K,seguindo a linha encontrei o JW909 que é um jumper que conecta a alimentação para o lado inferior da placa,tem uma solda bem no meio dele e era aí que estava o problema,podia dar tapa,sacudir o aparelho que o som não voltava,só quando queria mesmo,retirei a solda velha,limpei bem o local,ressoldei e o aparelho não deu mais problema,já está a mais de uma semana no teste.

Antes disso tudo,eu havia feito uma ressolda com a estação de retrabalho e lavado a placa com isopropílico,pois foi trocado um capacitor que estourou mas não foi feita a limpeza do eletrólito do capacitor e mesmo assim não resolveu,somente ao encontrar o mau contato em JW909 e feito a ressolda.

A informática chegou para resolver problemas...que antes não existiam.

 













CCE HPS2003-2004 = Tv Aiwa AR205-RH Tela esverdeada (s/vermelho).

Diodo do canhão Red, D902=BAV21 na pci do cinescópio. Não adianta medir o diodo pois sempre dá bom no teste.Bom aproveitar e trocar logo zd901 8v2 















tv cce 2971fs

tv funciona 3 a 5 minutos e deslica .causa transistor bc337 posiçao 802/804
















tv mistubischi mod 2099 led piscando

esta tv nao ligava.o led so piscava .soluçao trocar os tres capitores eletroliticos da fonte 22/100 470/16 220/63















Monitor Samsung 793V sem imagem.

monitor liga normal com todas as tensões ok,porém sem imagem,aumentando o screen aparecia imagem no entanto ficou um pouco esmaecida,verificando a tensão de G1 na palaca RGB foi encontrado -140V,muito alta indicando que algo estava errado,o correto é entre -10V e -55V,ao seguir a linha foi encontrado R515 de 22K aberto,foi substituído e o monitor voltou a funcionar normalmente.

A atenção que se deve tomar nesse caso é que ao ajustar o screen parecia que o defeito estava resolvido,embora a imagem estivesse um pouco esmaecida as cores estavam bem definidas,alguém com pouca prática em monitor poderia achar que estava normal,talvez nem o cliente notasse que algo estava estranho,portanto é sempre bom verificar a tensão de G1.

A informática chegou para resolver problemas...que antes não existi
















TV PHILCO TP-2054 QUEIMANDO CI CONTROLADOR DA FONTE TDA16846

Se esta tv estiver queimando o ci da fonte TDA16846.verifique o capacitor c938 220nf e o diodo zener ZD 904 12v.OBS: o capacitor é smd ligado ao pino 11 do ci.














TV SEMP 2084 CH 17 NAO LIGA

A TV ESTAVA COM TODAS AS TENSOES NORMAIS POREM NAO LIGA.FOI SO SUBISTITUIR O TRANSISTOR DE SAIDA HORIZONTAL QUE TUDO VOLTOU AO NORMAL















TELEVISOR PANASONIC MODELO TC29F J30L Pincushion não Atua!!!

TELEVISOR PANASONIC MODELO TC29F J30L
Defeito: Barras Escuras Amolfadas
Não atuava o pinchusin, após verificaqr tensões de trabalho do aparelho placa (EW seus componentes).,
Seguindo a trilha que vai ao pino 15 do IC601 verifiquei que não tinha o sinal (meia Parábola).,
Troquei o IC601 problema resolvido.,
















TV PHILIPS 29PT5642 AS VEZES NÃO LIGA QUANDO DESLIGA PELA CHAVE GERAL..

A tv funciona normal e liga perfeitamente.se deixa-la em stand-by.Mas se deliga-la pela chave geral ela as vezes não liga. Causa: C2532 10MF com defeito.(smd) OBS; Mesmo medindo bom dve ser trocado...















tv zenith 29

DEFEITO- esta estava demorando para ligar
quando ligava a imagem vinha com ondulação
veneziana
SOLUÇÃO-capa 2200/25 [ sec trafo fonte ]













TV GRADIENTE HT-M 299S "Minha Saga"

recebi essa tv dia 9/deste mês
def. reclamado:lig/desl com inervalos pequenos s/ parar
abri a tv no dia seguinte, e depois de uma procura minuciosa n/ encontrei absolutamente nada
dai recorremos a bagagem, experiencia adiquerida
relatos de amigos etc, comecei ressoldando tudo, lavei a placa com thiner, chequei... YOCKE, FONTE, OSC H.
RESSONADOR do MICRO, diodos do secundário do fly, ABL troquei o ci VERTICAL e seus eletrolícos, o eletrolítico dos 180v sem sucesso...
ai vc's ja viram cliente ligando outros seviços ficando...
hoje exatamente as 17.30mts
peguei na infame... veja como Deus existe, com a tv desligada resolvi colocar um radio em cima do gabinete próximo do controle p/ ouvir um programa enquanto eu
meditava... qdo o velho radio um "morádio" aproximou do controle q estava preso com durex ouvi aquele som carcterístico... pasmem tirei as pilhas do mesmo e a tv
ficou normal, conclusão um animal lambusou o mesmo com grafite pode e eu sofri pacas,














TV SHARP 29ST54 INOPERANTE.

TROCADO OS ELETROLAS DE PRACHE E CHAVE TACT DO POWER ISOLADA(ABERTA)














TV Sharp C2013 Inoperante

Ao ser ligada à lâmpada de 250w acusava a carga do capacitor principal e nada mais acontecia,não aceitando qualquer comando. A tensão sobre o capacitor C707 (220mF x 385v) estava em torno de 150v e, as tensões no secundário da fonte, bem próximas de zero. No pino 2 do IC 701 (TDA 8380)estava por volta de 13v, oscilando para mais e para menos.
Ao desconectar os pinos no secundário para colocar o resistor de 560 Ohms e determinar se o defeito estava na fonte notei que havia uma indicação de curto em D 708 (UF3JL).
Levantando um de seus terminais constatei que estava normal. O curto circuito,na verdade estava em C 719 (470p x 1kv) que estava em paralelo com o "dito cujo".
E, para não terminar a fase de soldas frias, ao ligar a TV a tela encheu-se de retraços sobre um fundo verde e a TV desligou-se.
Ressoldando a placa do cinescópio, tudo se normalizou.













tv semp modelo 2087

recebi este aparelho para conserto. o mesmo apresentava tela rosa com uma faixa vertical com 5 centimetros cheia de chuvisco.o curioso e que a mesma tinha audio e estava travada no canal 2 .apos uma vericada resolvi troca a memoria . e tudo voltou ao normal.













Tv philips 20pt 122 não liga

Este televisor quando é conectado na tomada , seu led standy-by acende , porém quando se aperta a tecla canal o led pisca , e não liga .Defeito capacitor smd 2442 ( ressoldá-lo ).

 











tv semp 1483FAV U11

tela branca,sem imagem,com som de canal.
soluçao -troca QA02 24C04(smd)resolvido.













microondas defeitos comuns

nos microondas
primeiro teste chave da porta e que mais da defeito
tambem a membrana













TV Sanyo CTP-3771 - com dificuldade pra ligar (resolvido)

Fonte de stand by (5 volts) normal. Pulso na base de Q792 normal, foto acoplador OK e mesmo assim a fonte principal não partia

Causa do problema: R520 e/ou R521 alterados, fazendo com que o pulso na base de Q513 fosse insuficiente para fazê-lo conduzir














TV CCE HPS 2171FS PERDENDO O SOM...

Caso apareça uma cce hps2171fs perdendo o som.Troque os seguintes capacitores: C 650 e C647 1K ligados nos pinos 28 e 29 do uòc e C652 100K nob pino 48 do uóc.















PT 3331-tela escura

aparelho funcionando normalmente, com som caracteres, menu... simplesmente
tela escura.














CCE HPS2981 RESOLVIDO

VEIO DE OUTRA OFICINA .
PRIMEIRO LUGAR ARRUMEI UMA FONTE NOVA POIS A PLACA DELA ESTAVA SÓ BURACOS.
APOS TROCAR SAIDA HORIZ , UMA PORRADA DE ELETROLAS DA FONTE VERTICAL HORIZONTAL A TV PARTIA SEM IMAGEM E SOM NO RF.
EM VIDEO SEM SOM IMAGEM NORMAL SEM COR.
TROQUEI O LA7685 PARA TESTE E NADA, REGRAVEI A MEMO E NADA.
OSD NORMAL RESOLVI FAZER SINTONIA FINA POIS SÓ TINHA UM CANAL E APARECIA UM LEVE CHIADO.PARTI PARA IGNORANCIA E RESOLVI TROCAR ESTA BOBINA SIF (FREQUENCIA INTERMEDIARIA SOM) E NÃO É QUE VEIO A IMAGEM EM RF SEM SOM ,PEQUENO AJUSTE NA BOB E PRONTO .
TV NORMAL EM RF E EM VIDEO TAMBEM COM COR.
AI FOI SÓ ADD OS CANAIS E PRONTO. T101.













TV Philco PCM 1444 Desarmando a fonte

Ao ser ligada, ficava armando e desarmando a fonte numa seqüência bem rápida.
Checando as tensões da fonte, encontrei-as todas normais e não sofriam variações
com esse liga-desliga.
Uma excessão era a tensão de 180v que variava bastante e atingia em seu pico máximo,
aproximadamente 153v.
Como primeira medida troquei C 719 (10mF x 250v). 














TV Philco PCM-2046 - tela vermelha-

Essa TV quando estiver com tela vermelha fora do canal ou sinal fraco, é só fazer o reset.
Com a TV desligada aperte simultaneamente as teclas canal + e canal - , ligue a TV sem soltar as teclas, solte as teclas apos o led apagar.













29PT5642 RESOLVIDO

Esta TV deu entrada com T405 S. Horizontal em curto, trocado o mesmo e o Cap. de Largura o mesmo veio a queimar, ambos foram trocados novamente, encontrei o D6410 BY228 emcurto (o causador) a TV funcionou porém com problema no Leste-Oeste peça defeituosa T7406 em curto e o resistor de 1R,R3492, espero que ajude os colegas no futuro.














TV Magnavox MOD: 20MT2131 Defeito de som (resolvido)

Olá meus amigos, essa TV Magnavox chegou em minha eletrônica com defeito de som ela é a mesma philipes chassi L03LM.Defeito as veses quando ligava ela tinha som normal, mas quando esquentava + ou - uns 10 minutos apresentava uma chiando porém
o som do canal parava de funcionar, mas o audio estava normal fiz alguns pocedimentos em busca do defeito e conceguir o defeito estava no capacitor cerâmico só que não tem número o capacitor mas para deixa claro o pino31 do micro processador tem um resistor ligado a ele um resistor de 2k7 e esse resistor está ligado nesse capacitor só foi troca e tudo ficou normal.Espero ajudar a todos vcs.













TOSHIBA PC2996S QUAL CHASSIS?RESOLVIDO

AS VEZES NÃO SINTONIZAVA NENHUM CANAL E AS VEZES NORMAL E QUANDO SAIA DO AR SO APARECIA O NUMERO DE UM CANAL (12)MAS SO CHUVISCO.TROCADO VARICAP E NADA OBS:TENSOES TODAS PRESENTES. RETIRADO O DECODER E RESSOLDADO GERAL .












LG-RP.21FB32.Não sintoniza canais,e demora ligar.Resolvido.

Esta demorava +- 15:segundos para ligar,e qualquer comando pelo controle ou no painel do tv +-15 segundos tambem,tela só chuvisco,tensões do varicap normais, a linha scl estava com 4,2volts normal e a linha sda com 2,7volts,seguir esta linha e descobrir o diodo D23 com fuga no pino 58 do IC 8823CPNG5AJ4,foi trocar o diodo e funcionou normal.
Ate mais.













TV Semp mod TV-2080 (U5) - fonte baixa ou flutuando

Após algum tempo ligada, apresentava variação na sintonia, estreitamento do quadro e retraços na parte superior da tela. Ao medir o +114V, foi encontrado uma tensão bem abaixo do normal e com flutuações.

Causa do defeito: D811 com fuga













TV Grundig Chassi CUC3400 queimando fusivel 800ma

Sintoma:queimando o fusivel SI624 (800ma)

Defeito: C667 (2,2µF/450V) e T661 (BUT11A













TV Grundig Chassi CUC3400 com linhas de retorno

Sintoma: excesso de brilho e linhas de retorno

Defeito: C731 (4,7µF/250V), C711 (1µF/250V) e zener D707 (ZPD4,7V), na PCI do tubo.



