Tvc PHILIPS 29PT4640

Esta tv apresentava o seguinte sintoma,ora ligava,ora não feito a troca dos famosos BC337/327 mais capacitor,não resolveu.Feita uma verificação na fonte quando não ligava estava sem tensão no secundario zero volt,solução troca do opto acoplador resovido.








Mitsubishi TC2099 - Fonte não parte

Esta TV a fonte não partia e ficava com o estand by piscando,troquei os três capacitores da fonte,C905,C906,C907 e a fonte passou a funcionar normal.









Microonda panasonic nn-s46bh total/e apagado.

Primeiro fui no fusível principal de 20a ,tava bom,magnetrom,capacitor,diodo e o trafão tava tudo nos trinque,daí parti p/ placa de controle ,surpresa, o v

aristor tava torrado,levantando duas trilha bem fininha:refeito as trilhas c/ fio wi rap e trocado ovaristor de 150v(o aparelho é de 127v)funcionou que uma blz.

 








Tv Philco PCM 2044 (CPH-05)

Hora liga, hora fica só piscando o led.
Solução: Trocar o resistor R 708 (47 Ohns x 3w.)











TV Philco TPF-2941- Desligando

Esta tv philco TPF-2941 ,desligava ao ligar,ou demorava até 5 minutos.
a causa do defeito era capacitor 419 de 10uf 250 sêco,após a troca o tv
voltou a funcionar e não mais desligou,e foi entregue ao cliente.
defeito resolvido. 









TV PHILCO TP-2053 DESLIGA LOGO APOS LIGAR

CAUSA: BOBINA DEFLETORA










TV MITSUBISHI TC2099 - briga boa

TV MITSUBISHI TC2099 meio mechida o cliente queria porque queria consertar ai coloquei o orçamento la na prateleira de cima porem aprovou e ainda ficou no pé pois bem separei 1 dia e começou a briga

defeito inicial fonte parada (str 6707 + uns eletrolas e o foto ) ok a fonte voltou ao normal porem a alta ja vinha direto e dando tiro na chupeta se dechasse queimava o saida horiz, e o que é pior a tenção de + b redondinha 115v troquei os cap de 1.6kv 6n8 e 4n7, e continuava dando tiro, pra poder dar condição de trabalhar sem os tiros acrescentei 1 de 6n8 alem do que pedia segurou porem apitando pensei puxa a frequencia ta fora troquei o tda 8361 olhei tudo o vcc do mesmo tudo certinho e nada continuava apitando foi ai que de muito tempo verifica uma coisa e outra percebi que estava sem o cristal de cor ai voces podem dizer puxa mais tava simples pois é o cara tinha arrancado por cima os terminas continuava na pci então eu tenho mania de só trabalhar com a placa virada não dava pra perceber ufa, coloquei o cristal a alta normalizou ai veio outro defeito o micro não desligava a tv rss era um transistor do power em curto 2sc 1740
troquei ficou blz ai regulei tudo direitinho fechei a bichinha e deixei ligada + defeito o brilho ficava oscilando puxa vida abri dnovo olhei toda a linha do abl e nada tudo ok troquei o fly e finallllllllllllmente ficou ok aproximadamente 7 horas de pauleira porem deu certo
DEUS SEJA LOUVADO 










Tv29 Semp chassis LEM2 desligando intermitente!

Este TV chegou sem pulso vertical causando a falha da tela fechada com risco horizontal, trocado o IC501 processador de vídeo foi resolvido o problema. Depois de algum tempo deu deu retorno com o seguinte sintoma: Depois de algum tempo vertical começa a fechar e protege (ficava como em stand by e não liga nem no teclado nem no cr). Depois de uma busca na pci sem sucesso em encontrar defeito em peças, foi colocado dissipador no IC 501 (onechip) e ficou resolvido com sucesso. Ficou em teste mais de 50hrs.

 







TV LCD Sansung LN40R71BAX/XAZ - Não parte

Esta TV ficava piscado o stand by e não partia,só foi trocar dois capacitores da fonte C852 e C853 de 2200MF/10V e partir para o abraço.
É só clicar no link para ver as fotos:










lg rp 29fa30a dica(def. pincushion)resolvido

boa noite a todos, vou postar essa dica porque achei muito interessante a efi-
cia de uma circular, que o nosso amigo wlad postou, e que me poupou muito tempo,essa tv tinha defeito na largura, quando aumentava o screen, a imagem dava excesso,quando
diminuia,dava falta de largura.localizei a circular e pimba! def. capa 407
no circuito pincushion totalmente aberto,waleu wlad!!!!!










LG - CP29C84M Sem brilho! - Resolvido!

Defeito causado pelo resistor R441 de 62K (75K, para modelos de 25")
Estava aberto! O que também indica que defeitos de intermitência no brilho podem ter esse resistor como causador!










Philips 21PT5435 Resolvido

Esta TV estava com som e sem luminancia (DOS) defeito resolvido com a troca do resistor de 100K-R3441.










TV Toshiba TV2090 Resolvido

Esta TV estava demorando para ligar, cerca 5 minutos, resolvido com a troca do caacitor C889(U14).










pcm 2046 sem côr

c118 em curto










PHILIPS 37 PT 786 A INTERFERêNCIA NO VERTICAL

CAPACITOR C 2503 1 nf SMD ABERTO










EMERSON EFW 2006 Me ajudem a transcodificar (Resolvido)

É só levantar o resistor R 32, de um lado coloque IN do outro coloque out, a placa usada foi da tenovideo.



 






TV Panasonic TC-29A8 - imagem com faixa espelhada

Defeito: tv com uma faixa escura clara na lateral esquerda com imagem espelhada.

D501 com fuga










TV CCE HPS 1495 Sem cor! Resolvido!

Após verificar o cristal de 3,575611, constatando estar tudo OK com ele, verifiquei os capacitores eletrolíticos "verdinhos", ligado ao pino 17 do CI LA7680 (APC VCO)! Foi encontrado o C506 em fuga! A substituição do mesmo e a TV funfou a cor!










Radio portátil Cd mp3 Precision PCD520M, sem FM.

Totalmente sem recepção FM, AM funcionando normal. O problema geralmente é causado por falha na soldagem dos indutores na PCI em torno do capacitor variável de sintonia. Feita ressolda foi resolvido o problema.








Som Philips FWM 57 pipocando saída qdo volume alto

Este aparelho ligava e desarmava a fonte, aparente curto.
Após checegem encontrei dois fets em curto + dois resistores (posição 3182, 3184 queimados, 0,047 ohms ).
Troquei os fets e coloquei dois resistores de 0 ohms pensando que pelo o valor dos resitores acima serem tão baixos funcionaria normalmente.
Infelizmente não funcionou, o som parou de desarmar, mas quando aumentava o volume, o som começava a pipocar.
Os créditos são do amigo Jotajota que matou a charada.... só iria funcionar com resistores originais.










'dicas' TV JVC p/ quem necessitar!

JVC AV-K21T
Tem todas as tensões à saida da fonte em STBY mas ao arrancar o TV todas elas caem Substuir o optocoupler TLP721F e condensador C924 100mF/25V
JVC C14ET1
Sem côr, tem croma no pino 5 e não no 7 do IC AN5601K C306 0.01uF C/ FUGA (pino 5 do jungle)
JVC AV 28GS1EN Chassis MX I/II
Sem côr Substituir IC201 TA8759BN
JVC AV 28GS1EN Chassis MX I/II
Faz arranque e passados segundos volta a standby Memoria IC704 CAT35C104HP avariada
JVC C-S2190E
Quando se liga está fora de sintonia. Demora cerca de 10 m a vir a imagem Módulo CK10405 mudar os 4 electrol. SMD
JVC UX-G60B
Liga, chega a aparecer "welcome" mas logo de seguida vai para standby IC240, regulador de 9V, sem tensão de saída CAOP
JVC B2973
Vertical fechado Res. em paralelo com a defletora alterado
JVC AV-21QT5BU - Chassis 11AK49-7
tic tic tic ( Não ligava) D817 e IC802 em curto

 







TV LG CP-29C85 inoperante só acendendo o LED

Esse TV estava com a fonte normal em STANDBY, isto é,
em nivel baixo. (onde tinha que ter 12 volts ficava
com 6 volts como tem que ser)

Ao acionar o POWER ou LIGA/DESLIGA, as voltagens
normalizavam e em seguida voltava ao STANDBY.
Depois de muito "apanhar" eu percebí que o pino 32 do
C.I. TB1231CN não gerava o pulso de horizonal p/
exitar o transistor DRIVER, (ficava mortinho da Silva,
sem voltagem nem sinal nenhum). Só podia estar sem
alimentação ou o C.I. pifado.

"Bom, o BURRO aqui trocou primeiro o C.I." e não era,
ainda bem que custou barato, só R$22,00.

Encontrei o capacitor C518 de 100µF totalmente em
curto, matando a alimentação do estágio de saída
horizontal. 









Tv 1421 gradiente ao ligar volta p stby

Este tv ao ligar se ouvia o som bem rapido e desligava tela escura nesse intervalo de tempo. Encontrei o RESISTOR R 55 de 180K aberto.










TV CINERAL TC1470 NAO FUNCIONA

O +B: ESTAVA NORMAL 95V.
AS OUTRAS FONTES SECUNDARIAS, 9V NORMAL; 8V NORMAL, MAS A FONTE DE 3V3 ESTAVA COM CERCA DE 1V.
O TRANSISTOR Q103 ALTERADO BASE-EMISSOR. APÓS A TROCA, TUDO VOLTOU AO NORMAL. POR PREVENÇÃO TROQUEI 2 CHAVES DE TOQUE.










Tv Sanyo-CTP3791P-Desligando!

Esta tv estava desligando rapidamente;as tensões estavam normais,mas mesmo assim entrava em proteção!
Chequei o circuito de proteção de filamento-PF,e encontrei o diodo D445=1N4148 com fuga! 









20GL1342 apagada com fonte baixa!

Aparelho apagado, fonte 70v com apenas 30v, 16v apresentava 8v, causa TS355 com fuga. Este tr é responsável pela fonte de 5v.











tv philips 21pt9467 -escurecendo a imagem

esta tv depois de ligada por uns minutos vai escurecendo, já verifiquei o scren,o filamento, já vi no uoc os componentes da linha bclin , eht e estão tudo certo, percebi que quando coloco a ponta do múltimetro no pino ik a tv fica com imagem normal, estou desconfiado do uoc, será que pode ser ele mesmo?
obs- já troquei memória também.

o defeito estava na placa do tubo, transístor Q507 com fuga,um dos drives do vermelho.










TV LG CP-20B84 FORA DE SINCRONISMO

Esta tv chegou aqui na loja com transistor horizontal em curto.
substituí o mesmo e a tv funcionou porém fora de sincronismo e som perfeito.

Depois de muito trabalho, encontrei o diodo D 402 'ABERTO' , sendo o culpado de tal defeito.











29PT6566 Resolvido

Esta TV ligava e desligava em + ou em 40 segundos, virificado a fonte, estava normal ou seja não encontrei nada, horizonta idem, notei que enquanto tinha MAT a tensão de screem ficava baixa soltei o cabo e a tensão ficava OK verifiquei o CAP estava OK então só me restou o soquete do TUBO, trocado foi resolvido o defeito, espero que ajude aos colegas, até a próxima











SANSUNG 29K40MQ DESLIGANDO EM 20 SEGUNDOS

A causa do defeito éra o capacitor filtro da tensão de entrada da fonte C803 com baixa capacitância, trocado o mesmo a TV voltou ao normal.














TV toshiba 2090iav

Esta tv demorava para ligar apos uma ressoldagem geral não resolveu,fazendo umas medições encontrei na base do drive horizontal a presença do pulso,o culpado era o C419 47MFX50V feita a troca liga instantaneamente.













PCM1446, COM DEFEITO DE COR RESOLVIDO.

Meus amigos essa tv chegou sem cor, a causa do defeito era o C515,que estava em curto só foi troca-lo foi resolvido o defeito.

