TV Philips 29PT4635 desligando assim que aparece a imagem

Essas PTs são um pé no saco, aliás, é melhor levar um
chute no saco que pegar certos defeitos.

Essa TV desligava assim que aparecia a imagem ou às
vêzes funcionava uns 3 minutos e desligava dependendo
do canal que estivesse.

Em AV, sem sinal nenhum, tela branca, funcionava normal
sem desligar.

Apertando as teclas de canais seguidamente também não
desligava, mas não podia parar de trocar os canais.

Troquei todos os componentes de "PRAXE", capacitores e
transistores e continuou na mensm.

Coloquei um TRIMPOT DE 10k em paralelo com a R3481 e
percebí que a TV funcionava quando se regulava o mesmo
para um valor próximo de 4K7. Mas aí é corrente de ABL
e não é bom alterar esses valores sem mais nem menos.

Troquei então "na raça" sem medir, os capacitores de
filtro de 13V e 50V (C2486 e C2487) que também atuam no
ABL e pronto. A TV normalizou. Até a imagem melhorou.










tv 20gl philips sem foco servi para qualquer marca.

amigos o defeito sem foco trocado o soquete novo ficou na mesma desconfiei do tudo não pode ser e decidi retirar o soquete plástico que vem colado no tubo e era ele que estava conduzindo coloquei outro e tv nova.









Preciso do codigo da bobia AFT L171 da tv sanyo CTP6791p quem sabe?(RESOLVIDO)

coloquei o 56 pf mas não deu,então parti para o 47 pf mas tambem não deu ,fui testando de varios valores ate que coloquei o de 27pf ficou beleza,como veio muito mexida acho que a bobina que estava não era mais a original,mas valeu pela dica rapaziada um abraço.

disco virtual

http://www.4shared.com/account/dir/4108091/407f7e05/sharing.html?rnd=10










Mal contato em componentes SMD

Tenho pegado vários aparelhos, toca cd automotivo, monitor LCD, dvd... entre outros que apresentam muitos tipos de defeitos e após a limpeza da placa e ressoldagem dos componentes SMD voltaram a funfar beleza.

Antes de substituir placas e etc.... compensa dar uma geral na placa e ressoldar seus componentes antes de partir para compra de outra placa e ou componentes.










Substituto trans. 2SD 2693A PANASONIC TC 29KL05

Usei um 2SD533... se bem que no ecadatabase ele não consta com formato diferente.... acho que pode ser como o Rocksley disse... deve ser outro código... pois no corpo está impresso somente D533, achei em uma fonte de vídeo cassete antigo.
Fazer o que ... quem não tem cachorro tem que caçar é com gato mesmo...kkk










tv philco 29c21 com faixa lateral reta , esse defeito vale pra 2976

obrigado a todos,o causador da arruaça hehe era o capa ceramico em smd c 705 ligado no pino 16 do ic 101, o que na verdade acontece com esse capa é que ele quebra um de seus terminais que é ligado a placa,por isso não adianta resoldar a placa,tem que ir em cima do bandido e "prender" ele ou melhor,trocar ele ,valeu!!!!!!!!!!!











Semp 2091- JAV – Chassis U-14R

sintoma inicial: Inoperante/ tela azul
- Estágio Horizontal: T.S.H (Fly)- TFB 4126CS (OV2094/AO), Saída Q404, Q403, C419
- Tuner ELA 51LX6

Ainda ficou com este Sintoma :
Imagem chuviscada e instabilidade fase/sincronismo horizontal.

Procedimentos e verificações:
-Reset
-Memo/config - Modo Serviço - tuner - ok
-tensões tuner (H001 32, 9, 5 volts) tensão ACG pino-1 = 2,0 tudo ok
-sinais dados, clock (0,1) - ok
-cristal - ok
-sintonia Automática atuando e fixando VHF e UHF
-tensões principais para micro normais.

Só foi Resolvido com a substituição do micro (final 4K95)











USE O MICRO TMP-308 COMO SUBSTITUTO DE OUTROS

USE O MICRO TMP-308 COMO SUBSTITUTO DE OUTROS

Procurando hoje uma informação achei essa guardada, retirada em forum.
Essa dica é do colega Marcones Oliveira, a ele todos os créditos.
Esse GDE do Gonçalves é 10.

Os micros TMP para televisores Philips foram extintos! Com o baixo custo de novos aparelhos, tornou-se inviável o reparo de televisores Philips com o TMP defeituoso. Entretanto, notei que há muitos televisores que usam o TMP-308 ou TMP-3408 com o micro bom mas que não funciona em modelos que utilizam outros micros (sufixos 194 e 111, por exemplo).

Utilizei um TMP -308 num televisor 14GL1014 com as seguintes modificações:

Acrescentei um resistor de 100R do pino 14 do micro ao terra.
Isolei o pino 23 do micro e fiz um jump do pino 25 aos resistores que estavam ligados ao pino 23. ( Essa mudança é necessária para que os caracteres fiquem verdes, do contrário ficam pretos)
Regravei os dados da eeprom compatíveis com o TMP-308 com o Pony Prog.

Utilizei esses dados na eeprom:

http://www.4shared.com/account/file/52043865/419396a7/PARA_TMP-308.html

Com essas simples modificações podemos ressuscitar um defunto Philips! Essa dica pode ser muito oportuna porque há muitos televisores com o TMP-308 perfeito mas que são descartados!

Tive êxito porque o modelo em questão tinha 8 teclas no painel, mas os que só têm 4 teclas é possível também, entretanto, o cliente ficará limitado a fazer outras funções como acrescentar novos canais,contudo, configurações de cor, contraste etc podem ser feitas via controle remoto.

Após fazer as modificações acima memorize os canais de sua região salve os dados da EEPROM com o PonyProg para uso futuro.











FW-C780 DESLIGANDO RESOLVIDO

Foi trocado o stk e os transas e eletrolas do power ai era ligar e desligar se liga-se ele com fone de ouvido ele não desligava e ao retirar o fone funcionava normal mas na mudança apresentava o ruido do tummmm parecendo problema na saida mas só na mudança.
Ai troquei o tr 7912 e ele liga apresenta o tumm e funciona normal mas ao apertar o Eco Power ele desliga.
Aceito sugestões.
APOS MUITA BRIGA COM O APARELHO RESOLVI TROCAR O STK NOVAMENTE E FUNFOU REDONDINHO SEM O FAMIGERADO HUMMMM E COM O ECOPOWER NORMAL











tv cce hps2003 com mancha

Amigos muitos já sabe mas é sempre bom rever, tv cce com tela com manchas é defeito no vertical
este tv estava com uma das voltagem a +b12v com o resistor r302 de 1r aberto.










dica para tv 20 pt 4331 chassi L03 1L AA sem som

20 pt 4331 sem som
defeito:sem som:-os steeps aumentam e diminuem normalmente, mas raramente ouve muito baixinho o som.
solução:-capacitor 2444 (470/25)com perca de capacitancia. local filtro do filamento.











TV SAMSUNG CL29K40MQ

Defeito: Imagem puxada para verde e com uma faixa de uns 15 cms na lateral do video..
Solução: resistor R23 de 5K6, e capacitor poliester c404 de 4K7x 400v.










monitor samsung 793v tela clara sem osd e linhas na tela

trocar ic 101 Lm 1236DEM/na

 









tv samsung CL21Z50

Este tv veio de uma oficina aqui perto; não deram conta de consertar; segundo
cliente,
meu tec achou algumas coisa alterado, trocamos o microna; mas só com o power
abilitado, depois de um tempo ocilava e vinha MAT.
Ficava com uma tela verde, sem caracteres, e sem funcoes.
Encontrei os 2 fets que está no data clok ; um em curto e outro alterado;
mesmo assim ficou o mesmo sintoma. Seguindo as tensões do data, vi que
no pino 5 da memo, estava alterado. Esta linha pssa la perto do seletronic; e
la estava uma trilha interrompida, e ainda conduzindo em uma meleca, parecendo
xixi de gato.
Feito o reparo voltou a funcionar normal.
OBS o micronas anterior está ruin mesmo; fiz um teste nele.











TV Bluesky TC PL2932

TV Bluesky TC PL2932 (importada) não é CCE e nem Cineral.
Defeito: Fonte não parte, fica tentando oscilar e não consegue, ruido tipo cigarra.
Solução: trocar os cap. Da fonte C557 e C559 (470ufx35V).











TV Philco ch CPH-04 tela branca e lavada

OBS: tinha som, caracteres e semk retraços
Q202 com fuga











TV Philco ch CPH-04 sem sincr vert e horiz

TA8690AN faz tudo (com aquecimento excessivo)












TV LG Chassis MC 83 sem video tela escura com áudio.

TV LG Chassis MC 83 sem video tela escura com áudio, acelerando o screem vem linha de retraço, usa o IC 501 TB 1238BN. O modelo estava apagado, por isso coloquei apenas o chassis.

Causa: D 405 com uma pequena fuga, fica perto do conector de saída RGB.












Sansung CL- 21K40 MQ....

Caso voçe nao consiga + o ci KA 7632 [ reg. 3.3v permanente e power p/ os 8v.] fonte 8v. e 3.3v, tire o mesmo da pci e monte duas fonte separadas de 3v3 e 8v. com um bom disspador na de 8v. que vai funcionar normalmente. CL.











p/ quem precisar 'Daewoo' (dicas)

Daewoo 1427x (CMC1502b)
Falta largura R526 aberto
Daewoo 1427x (CMC1502b)
Falta largura R526 aberto
Daewoo CMC1427X1
Sem foco Flyback (adaptado um kit foco)
Daewoo 14A5
CP 375 Não liga Cai em protecção Alterada R 804 = 0,56r
DAEWOO CMC1427S
Não liga.Led piscando. IC802(CVA2415T) ON CRT BASE PCB.
DAEWOO CMC1427S
Excesso de brilho. R112 10R.
DAEWOO CMC1427
queimou saida horizontal THD200F e nao consigo outro...ja tentei BU2508...2520...todos aquecem e queimam... BU 4522 ,BU 2520AF, BUH 715, 2SC4542
DAEWOO CMC1424S/1425S
Sem ajuste de Brilho. R201, D201, C201, VR201, R203 e R206.
DAEWOO CMC1424S/1425S
Fusível Queimado . D001, C001, DP001, RP001 e IC001.
DAEWOO CMC1424S/1425S
Vertical line. Check of C317, C421.
DAEWOO CMC1424S/1425S
Sem ajuste de contraste. Check of Q202, V202, R209, R214, VR202, IC801.
DAEWOO CMC1424-S
Fechando a tela. Liga, da uma linha vertical e não abre todo o horizontal. Necessario trocar a bobina defletora e realizar os ajustes.
DAEWOO CMC1424S
Liga e não abre horizontal, somente uma linha fina na vertical e some. Trocado capacitor c317 105J (200V) no ccto horizontal e voltou a funcionar.
DAEWOO CMC1423
Aparelho quando é ligado na energia, a fonte fica armando e desarmando sem parar. Substituir o IC103 (KIA78L05) que fica prox. ao T001 (Transf.Chopper).Foi usado no lugar um regulador MC7805 de maior corrente
DAEWOO CMC1418AD
Uma das cores está ruim.. Check of IC801, Q821-Q824, Q811-Q814, Q801-Q804.
DAEWOO CMC1418AD
Sem ajuste de largura. IC202 e C212.
DAEWOO CMC1418AD
Sem sincronismo de linhas. Check of D131, IC101, IC103, C104-C106, C111, R105, R112.
DAEWOO CMC1418AD
Sem trama. Check of D321, IC101, Q201, Q202.
DAEWOO CMC1418AD
Sem sincronismo. Check of IC502.
DAEWOO CMC1418AD
Linha Vertical no Video. L105 e C126.
DAEWOO CMC1418AD
Falta de Sincronismo. IC 502.
DAEWOO CMC1418AD
Sem imagem. Check Q805, Q806, IC501, IC801.
DAEWOO CMC1418AD
Falta uma das Côres. IC801, Q821, Q824, Q811, Q814,Q801 e Q804.
DAEWOO CMC1418AD
Não ajusta contraste. Q401, Q402, VR401, VR402, R403,C813 e IC801.
DAEWOO CMC1418AD
Não ajusta brilho. D113, C123, VR501,VR502.
DAEWOO CMC1418AD
Altura Irregular sem ajuste. IC101, Q203 e Q205.
DAEWOO 710BN
Metade superior da varredura vertical dobrada e com uma mancha brilhante. Diodo D105 com fuga,trocado. Pode ter sido causado pelo capacitor C105 (100uF, 16v) que foi encontrado em curto.
DAEWOO 1511B
IMAGEM AZUL , SEM SINAL... veja se a alimentacao esta chegando ao ci de video revise os resistores de valor baixo de menos de 10 ohms .Troquei o ci LM1281 e foi resolvido.
Daewoo CMC1427X1
Sem foco Flyback (adaptado um kit foco)
DAEWOO CMC1418AD
Deficiência na Voltagem da Fonte. C813, C814, R615 e IC801.
DAEWOO CMC1418AD
Sem Imagem. Q805, Q806, IC501 e IC801.











samsung cn 5029z com tela preta sem imagem

amigos essa tv estava com a tela escura com som e sem imagem a solução foi a troca do cap de scrin 534 na placa do tubo.












sharp 1485b vertical

essa tv estava com o vertical fechado do meio da tela para cima depois de verificar resistores e diodos e trocar todos os eletrolas do vertical,resolvi trocar o la7837 e resolveu.












Hps 2991FS com tela escura e sem som

Caso peguem essa tv com tela escura e sem som,veja a fonte de 51v,se estiver com 16v va ate o R407(15K) ele vai estar aberto e junto com ele o C409(390K) esgotado,troque os dois e o defeito esta resolvido.Essa fonte de 51v sai 3 do flyback.

 










Som CCE MD3800 - Várias dicas.

Este som acionando a proteção costuma ser por defeito. Confira:

# Defeito--Aciona a proteção com volume baixo aleatóriamente.

    Solução
    Deve ser substituido obrigatoriamente o transístor Q505 (BC847B SMD) para BC337 ou 2SC2236.
    Após a troca deve ser verificado se a tensão no emissor deste transístor é 9V.


# Defeito--Queima os transístores (FETs) de saída com bastante frequência.

    Solução
    - Ao fazer a reparação na etapa amplificadora deste aparelho, e for verificado que existe um ou mais FETs em curto, devem ser obrigatorriamente verificadas e sempre que possível trocadas as resistências do Gate (680 ohms), do Source (0,22 ohms), os trimpots VR203 e VR204 (BIAS) de 1K.
    Caso seja necessário devem ser substituidas por resistências fixas de 1K.
    - Também deve ser feita uma verificação nas etapas da fonte, pré-amplificador e só depois de ter sido constatado que não existe mais nenhum componente com defeito é que deverá ser instalada a PCI de potência no local.
    - Deve ser ligado o aparelho sem ter as caixas acústicas montadas.
    - Verificar as funções para se certificar que o circuito não irá entrar em protecção ou apresentar falhas em algumas funções.
    - Deve ser também verificado se nas saídas para as caixas acústicas a tensão é zero volts. Fazer esta verificação sem sem ter as caixas montadas e com o multímetro na escala "DC". Caso seja necessário fazer o ajuste em VR201 para o canal "L" e em VR202 para o canal "R".
    - Devem ser verificadas também as caixas acústicas pois se os altofalantes estiverem alterados isto irá provocar também a queima dos transísitores de saída.

    Lista dos componentes a verificar/trocar:

    Q211 (IRFP240), R243 (0,22 Ohms/5W), R237 (680 Ohms).
    Q212 (IRFP240), R244 (0,22 Ohms/5W), R238 (680R Ohms).
    Q213 (IRFP9240), R245 (0,22 Ohms/5W), R239 (680 Ohms).
    Q214 (IRFP9240), R246 (0,22 Ohms/5W), R240 (680 Ohms).



# Defeito--A ventoinha continua a trabalhar mesmo quando o aparelho se encontra em standby.

    Solução
    Este problema é provocado pelo díodo termistor PTC201.



Atenção--O aparelho não deve ser sempre usado no volume máximo.












tv cce hps1470 cc

Esta tv fica grilando o fly e não tem imagem,levantando o screen vi que o vertical estava fechado,apos analizar e testar varios componentes do vertical sem sucesso.Descobri que no pino 10 do tda 8361 não tinha tensão causa D 201 1N4002 aberto,troquei funcionou normal.











Philco TPF 29S4F Fonte!

Esta Tv estava funfando maravilhas, mas um mau contato no soquete da Placa de deflexão Horizontal (separada), no soquete "UC", pôs tudo á perder!
A tv parou toda a fonte!
Causa: D 915 Diodo 1N4531 aberto!
A troca do mesmo resolveu o problema!











Micro sistem Sony HCD-H50.Permanecendo em Stand-by

Causa: transistor Q735 em curto no circuito de RESET.










TV PHILCO TP2920 QUEIMANDO TSH

Este Tv estava queimando o Transistor da saida do horizontal,
no momento que ligava a chave power já queimava.
Troquei capacitor de largura 2n2 e fly back não resolveu.
Fui na placa de Pincuchion/Desmagnetização e encontrei o Diodo
DY1701 em curto e o Resistor R1701 10R 2W aberto.
Foi trocar e funcionou normal.
OBS: Este Diodo é o BY228 é o mesmo que usa na Panasonic 20Kl05.











philco tp 2052 tela com manchas coloridas tipo arco iris

causador c630 ceramico em curto no vertical










PHILIPS 37 PT 786A DESLIGANDO

Placa SSB.










HPS 2910 NÃO ARMA HORIZONTAL RESOLVIDO

NÃO ARMA HORIZONTAL ;APAGA O LED MAS NÃO OSCILA ;TENSÃO NO PINO 40 QUANDO LIGA VAI PARA 7 VOLTS DEFEITO 403 ABERTO BC847 SMD










14PT3336 vertical fechado e se desligando.

Esse aparelho chegou com o vertical fechado e em seguida se desligando, observando notei que o friso do vertical aparecia com excesso de brilho, e antes de se desligar ele balançava, fui logo dar uma verificada na tensão de 160V do R/G/B e estava zero o resistor que alimenta ela aberto; verifiquei todo o circuito sem curto ou eletrolítico aberto, após a troca do resistor tudo voltou ao normal, porém insistindo em achar algum defeito notei o soquete do cinescópio com uma pequena condução na escala de 10K, troquei ele para evitar retorno....Pense num tvzinho safado....











Home thearter Gradiente HTS100 sem som

Este home estava sem audio em todas entradas.
Ao medir as fontes; estava faltando -3,3 V no pino 4 dos amplicdores operacional. São os 3 CIS de 8 pinos; que faz as saidas.
Estes -3,3V, vai tambem no pino 7 dos cis 4052, que faz chaveamento
das entradas; e era os 2 cis 4052 que estavam alterados, e matando
a fonte -3,3V.
Tinha tambem uma das entradas digital alterada; deixando baixo o +3,3V que vai ao pino 18 do 4052.
Este aparelho tem uns resitores de 10r e 75 r , na linha dessas fontes baixa;
e ajuda para indenficar o circuito que está matando a fonte.












DVD Sony DVP-NS50P travando..

Esse D Sony DVP-NS50P....travava assim que colocava um DVD para rodar nele... resolvido com a trocar dos diodos da fonte D315 E D317...coloquei 1N4007...no lugar dos 1N4006...










Fresat SRE3000 - ñ liga pelo c remoto/video e audio fora de freq.

e, + esses defeitos ao mesmo tempo:
teclas ch+ e ch- qdo apertadas, os canais passam muito depressa
e tecla power falhando e repicando relê

cristal 11.160 perto do micro com defeito










philco pcm 2144(RESOLVIDO)

quando muda de canal dá um estalo no auto falante. e o canal fica com tela azul, aí tem que mudar pra outro canal e voltar, aí entra o canal!! alguém ja pegou esse defeito?? já troquei o varicap e o tda8361, o av funciona normal.

Causa: Varicap










Similaridade de unidade ótica

Unidade ótica KSS210A é idêntica à SOH-A1U.

Todo mundo pode saber, mas eu ainda não sabia. Fiz o
teste em um som SAMSUNG e tanto faz uma ou outra.









Philco PCS 2952 com faixas horizontais

Defeito:
Televisor funciona mas na sintonia de canais Vhf a imagem ao colocar a antena vem normal e em seguida fica com uma trama de faixas horizontais escondendo totalmente a imagem o som permanece, os caracteres do menu, volume e indicação de canal ficam normais, detalhe em Uhf funciona sem aparentar defeito e em AV funciona com imagem normal.
Tensões da fonte a principio estariam normais, ja troquei o Tda 8361 e o defeito não mudou em nada, em seguida desconfiei do seletor de canais mas tb não resolveu.

Solução:
Troca de capacitor C722 de 470uf/16v, q vai no pino 1 do regulador de 9volts Ic 701









tv semp mod 2998f Fonte baixa

ESta tv estava com o +89v e o normal 125v e um piado no chopper, cauza , cap 33ufx35 e cap 4,7ufx450 não adianta medir no capacimetro marca bom e o ruim nesta tv é que tem bastante proteção, agente louco com ela vai minha dica.









Motorde DVD

Na troca de motor, muitas veze o clamp está muito colado e na hora de tirá-lo entorta, para evitar isso,basta esquentar o motor por baixo com o soldador, em seguida é só tirar.

 








Beko, enfim, n/ sabemos qdo iremos precisar, 'dicas'

BEKOTEKNIK COLOR TV59D
N/T O/W OF NO MODULO 0/W IC1101 (TDA8145) TESTAR OS DIODOS J.CUNHA
BEKO 12.1
12.1 Inoperativa, led pisca Substituir C914 por 4.7 uF/50V.
BEKO 12.5
12.5 Não funciona, Led não acende R601-(4,7M)
Beko chassis 12.7
falta de linearidade na parte superior da imagem cond. smd C508 (15nF) estalado
Beko Chassis 16.1
Tensão baixa na G2 C712 2.2nf com fuga, este cond. mede bem mas em carga provoca o sintoma
Beko Chassis 16.1
Linhas de retorno ao fim de estar ligado uns 20 minutos R709 (220R) no circuito de apagamento alterada. Utilizar componente com maior dissipação
BEKO Chassi 12.7
Fonte alim. nem sempre arranca C610 10nF (SMD ) com ligeira fuga











Cineral ts 2977 vertical fechado do meio pra cima

deu trabalho,apresentava imagem do meio da tela pra baixo  e do meio pra cima ficava escura e com linhas verdes  vermelhas e amarelas,era um capacitor ceramico de 10 nanofarad posição c 203 fica proximo ao ic de saida vertical











cineral tc2070 liga derepente nao liga mais

tv liga abre atela com linhas na parte superior da tela e desliga e nao ligava mais dando impresao que era o ci vertical ,culpado trs 103 regulador 3,3v a frio testado acusava bom foi trocar e correr pro abraço











tv 14gl 1613 sem cor

Tv em preto e branco perfeita sem cor troque o c 2244 472 ou acho 47nf.OBs com pequena fuga,











cce 1491 vertical

amigos essa tv estava com o vertical estavel tremia muito,a imagem embaralhava a ponto de não conseguir ver a imagem e as vezes fechava o vertical,depois de verificar tudo,só me restava trocar o saida vertical,peguei um ci novo mas antes resolvi resoldar toda a região referente ao vertical e pra minha surpresa a tv funcionou normal,pois mesmo com lupa não tinha achado solda fria,fica o aviso porque as vezes trocamos peças sem necessidades.











philips 29pt458 não memoriza dados (resolvido)

olá amigos, essa tv entrou desligando logo apos ligar, coloquei o circuito para enganar o rgb e ficou blz. porém, a imagem esta esticada na vertical, entrei no submenu apertando 062596+osd e ajusto o vertical e desligo pelo remoto. Quando ligo, aparece esticado mesma coisa. Alguma dica??

Solução: desabilitar função Expand no menu! 











Receptor Amplimatic Slim vídeo fraco

C 9 ,cerãmico smd de 4n7.











Tv toshiba mod 2089 U13, sem caracteri resolvido.

Meus amigos essa tv chegou com a tela toda azul porém,sem caracteri.O causador do defeito era o Q612,estava em curto só foi trocar foi resolvido o problema.










RX Visiontec- A causa do defeito é simples mas pode bater.

Este defeito era intermitente. De repente provocava interferencias na tela,sumia a imagem e som,mudava de polarização , voltava ao normal. A primeira vista parecia defeito de fonte, visto que a alimentação para o LNBF caia,sendo este o motivo da troca de polaridade,mas não era na fonte o problema,troquei os reguladores e cap.de filtro um a um e esperava para descobrir o culpado. O defeito era na chave de toque descobri porque em dado momento ao toca-la o defeito passou a manifestar-se. Troquei-as e o problema sumiu,visto que a carcaça metalica destas chaves interligam trilhas de massa da placa,creio que havia solda fria invisivel abrindo intermitentemente estas trilhas e causando o defeito.










TV cce hps 2001 com osd instável

Esta tv usa o LA 7687,que mesmo trocado por um novo não fucionou.Após a substituição da memória o defeito foi resolvido.










TV Philco PCS-2956 tela cinza intermitente

Depois de muita luta...
Notei que a fonte de 55volts tava baixa, seguindo achei o R706 em série com o D701 alterado.
Detalhe o vertical abria normalmente.










TV LG CP29K30A SEM SOM ATE EM A/V

DEPOIS DE REPROGRAMAR A EEPRON COM O PONY2000, E TROCAR A SAIDA DE AUDIO RECEBI UMA DICA CERTEIRA ACERCA DO MICRONAS E REPAREI ELE COSTUMA DAR PROBLEMAS DE SOM.

MSP3430G B8 V 3.....FOI SO TROCA-LO
CUSTOU EM SAO PAULO NA FEDERAL COMPONENTES 30,00


MODO DE SERVICO COMO ENTRAR:

APERTE A APERTE A TECLA MENU NO CONTROLE E AO MESMO TEMPO A MENU NO PAINEL POR UNS 3 SEGUNDOS....











tv sharp c21st54 sem cor

tv sharp c21st54 sem cor resolvido com a troca do c810 no pino 33 do tda8361










TV GRADIENTE HT-M299S LED PISCANDO - RESOLVIDO

Defeito: TV Inoperante o led fica piscando vermelho/verde

Como foi analisada:
1 - Medi a tensão no capacitor grande da fonte 165V - Normal
2 - Medi a tensão de +B no Fly ao ligar 130V logo em seguida o led começa a piscar e a tensão cai para 115V
3 - Fui verificar o saida vertical LA7840 ele superaqueceu até estufar coloquei um novo.
4 - Medi o diodo zener de 75V que está ligado do pin 2 para a massa estava em curto, coloquei em série 2 diodos de 33V + 1 de 8V2 = 72,4V
5 - Troquei os capacitores C-410 100uFx35V e C411 470uFx35V
6 - Verifiquei o IC541 quando liga as tensões estão normais, quando o led começa a piscar as duas tensões cai
7 - Segui o pin5 do Fly e verifiquei D561,FR561,R562,R563,D562,Zener 7,2V tudo OK
8 - Troquei o FLY
9 - Observei que a TV tentou partir
10 - Então resolvi ver se o CRT havia sido carregado com MAT sim havia, mas entrava em proteção logo em seguida
11 - Desliguei o filamento do CRT e alimentei com uma fonte externa, deixei o CRT aqueçe um pouco e depois liguei a TV lá estava o vertical fechado, logo em seguida entrou em proteção
12 - Como já havia feito uma geral no vertical, eu fui para o FLY pin 8 onde sai a alimentação para o vertical e encontrei FR542 1R 3W aberta, troquei quando liguei a TV ela começou a superaqueçer
13 - Soltei um lado do resistor e fui atráz de algum curto na linha não havia nada tudo normal
14- Resolvi medir o diodo D-542 estava em curto, foi substituido. Liguei a TV e pronto a imagem veio normal, foi ajustar o fóco e o screem
15 - Verifiquei que não havia som nos canais 4 e 7, motivo a função SAP estava acionada para esses canais, desabilitei e voltou a funcionar, agora som e imagem perfeita em todos os canais. RESOLVIDO poderá ser útil para algum colega












tvc tochiba 1488 (U14)defeito vertical

este aparelho apresentava defeito no vertical, intermitente, com uma linha no centro mais clara e diminuia o quadro na altura com pequenas linhas finas na parte superior quando com imagem. sem antena ou seja sem sinal com apenas chuvisco a tela ficava cheia mas com o risco no centro.Sendo que as vezes funcionava o dia inteiro sem dar problema. foi percebido que quando do defeito o pino 7 e 1 alterava a voltagem normal de 2,5 volts pra 3,2. observando o regulador de 5 volts que alimenta tb este CI neste pino 7 percebia a alteração pra em torno de 6 volts, quando do problema existente. trocado o mesmo, problema solucionado











tv philips 20pt3336 sem video [RESOLVIDO]

Esta tv aparecia os caraqueteres na tela sintonizava os canais mas não tinha trama.
Era o resistor 3442 100k aberto.
Esta dica foi dada pelo nosso amigo Washington.

 









Pessoal preciso da ajuda de vcs nessa Cineral!!! (RESOLVIDO)

Esta tv estava com o vertical fechado e sem audio,era mau contato no ic vertical e na placa de som que fica em pé do lado direito da placa principal,agora esta apresentando o seguinte problema ao ligar pela primeira vez
leva uns 40 segundos para o audio entrar ele fica pipocando ora mono ora estereo
ai fica normal, se desligar e ligar novamente o defeito não aparece, mas se deixar muitas horas desligada apresentar o defeito novamente,já reprogramei a memória a placa de audio tem um montão de capacitor,sera algum deles? Qual?que preguiça de troca todos eles hehehehehehhehe e tem também umas interferências na imagem,um ruido em contorno da imagem tipo uns dentinhos de serra sera o flayback?já chequei a fonte e seus filtros com osciloscópio e todos estão filtrando bem,se algum colega já resolveu uma bronca dessas e puder me ajudar fico muito grato.

Pessoal Resolvido era C525 e C532 470mf/16v ambos interferiam tanto na imagem como no audio,um abraço.











TV LG 29FA30 NÃO DÁ TEMPO DE LIGAR QUEIMA A SAIDA HORIZONTAL

Esse defeito é de dificíl reparação pois não dá tempo de ligar a TV e queima a saida horizontal imediatamente, mesmo ligando na lampada série de 200W.As fontes estavam OK assim como cristal e também o capacitor junto ao cristal. Acausa do defeito éra o capacitor C407 27N X 630V esse capacitor vai ligado em paralelo com o diodo damper.

 









TV Philco LCD T42P40S Resolvido.

Não aparecia imagem, apenas 5 linhas corriam na tela.

Causa do problema: Capacitor eletrolítico de 2200X25V na placa Y-SUS
Foi trocar e resolveu.

 










TV LG 14CB25A Sincronismo Doido (Resolvido).

A TV LG MOD:RP14CB25A AO ligar estava com imagem,som,tudo aparentemente normal,mas após alguns minutos começava a perder o sincronismo horizontal,puxando a imagem tipo maus contatos... e Com um certo tempo dobrava a imagem.

O Defeito Foi Causado Por:D403 e D405 Diodos do AFC.

 










Projeção LG RP54NA20PA Sem som- Resolvido!

Após a troca do Ci de saída (LM4765) que estava queimado, retornou o sinal de entrada mas não havia audio vindo da parte do CI IC600 (MSP3440G)!
Causa:
Sinal de SCL (pino 2) Interrompido! Trilha oxidada!











Monitor lg 500g (ca-133)tota/e inoperante.

Primeiro parti p/ fonte,como,o secundario ñ tinha nenhuma tensão,meço aqui ,meço ali,nada de anormal encontrei!..só consegui queimar alguns resistores,por causa que ñ tinha descarregado ocapacitor principal(dei uma escorregada na ponta do multi/o).Nesse monitor qdo queima s.h.para tudo à fonte,por conseguinte,o que levou a queima deste,foi o fly.Portando a solução de tudo,foi trocarfly,s.h bu 2527ax,e alguns reistores da fonte.

 









Tv Bluesky 14BLK C ...

essa Tv estava com um barulho de fritura no fly
a imagem n/ completava o quadro totalmente no sentido hor. bordas tremendo e com amplitude excessiva no vertical,
Causa:C825 47/160V esgotadérrimo com um lide solto, coloquei 47/250v, e por precaução os Cs 807/812/826,
taí amigos facinho mais pode ajudar.












toshiba u18 sem som ou som fanhoso

o defeito é na placa do rgb , o unico transistor em smd que vc achar naquela placa,ele é um transistor digital , pra se saber se o defeito é ele mesmo é só retirá-lo que o som volta ao normal.

 










tv broksonic ctvg-4545lstc não liga....

o +b estava com 96volts quando deveria estar com 100v,isto em stanby
ao acionar a chave power caia para 68v e não ligava,fis uma busca na
parte da fonte e encontrei d806 (pr1005) aberto,foi colocar um diodo
rapido no lugar e partir pro abraço.











tv cce modelo hps2070 não liga....

ao acionar a chave power nem o led acendia,verifiquei o
+b e estava normal 100v,fui ver o +5volts e estava dando
3,1v mas estava polarizado com 5,6v e o transistor 2sc2236
não estava aquecendo,coloquei um bd135 no lugar e o problema
foi resolvido!











broksonic CTVG5454LSTC sem luminancia(RESOLVIDO)

á troquei o LA7680 a linha de atraso o regulador de 9V e nada ainda. aparece caracteres normal e tem som normal, poré com a tela escura. abrindo o screm aparece retraço. RGB ok.foi trocado o flay back pelo FCC2015AL. se alguem tiver alguma dica eu agradeço!!

capacitor C518 3,3ufx50V no pino ABL do flay back!!!












tv semp mod tv 2083BAV com tela azulada e desliga

Tela azul e logo depois desliga, alimentação 160v do transistor de saida azul no soquete do tubo cai pra 18v peça defeituosa diodo d901 in4148 em curto.












TV PANASONIC MOD. TC14A10.

Aparelho com todas as funções normais sem som e imagem
so chuvico,R106 aberta de 470k











TV PHILIPS 14PT 3131,COM VERTICAL FECHADO,E DESLIGANDO RESOLVIDO.

Meus amigos essa tv chegou aqui com o vertical fechado e desligando:Verificando encotrei R3479,R3493 queimadas,e quando colocava outra queimava assim que ligava,depois experimentei na lâmpida de seri e precebir que estava esquentando tanto os resistores como o Q7496 BD135,depois de tanta isistência para concegui resolver o defeito,encontrei um capacitor cerâmico smd em curto debaixo do micro processador,queria colocar aqui o número da casa desse capacitor porém não tem nenhuma numeração,mas para ficar bem esclarecido ele fica ligado no pino 39 do micro, ai só foi tirar o danado tudo normalizou.

 










Recptor Visiontec VT4000A, não liga

Causa eletrolitico C19 com ESR alta, na fonte.












toshiba TV2056M só em stand by(RESOLVIDO)

essa tv chegou com o R801 aberto, trocado o led acende e acionando as micro chaves ela não liga. Encontrei o D808 em curto e nada ainda. algum colega teria alguma dica de como encontrar esse defeito?? Ou me disponibilizar o esquema, esse modelo é sem STR na fonte ela usa o Q804.

Causa: R824 no pino 1 do fotoaclopador de 15K aberto











TV Sony KV2970T - Defeito na fonte.

Problema resolvido, Troquei os dois transistores da fonte e o fuzistor ambos originais com a lupa fiz uma revisão nas soldas suspeitas,Liguei somente a fonte com a lampada em série e com uma carga resistiva e funcionou normal.
Parti então para a PCI principal e antes de tudo fiz uma busca atras de solda fria e já de cara deparei com uma no emissor do saída horizontal o que me tranquilizou pois seria esta a causa da queima da fonte aproveitando fiz uma revisão geral nas outras soldas relacionadas com o horizontal,troquei o saída horizontal e deixei funcionando por um bom tempo e o dissipador da fonte apenas amornou.











tv semp mod tv 2083BAV com tela azulada e desliga

Tela azul e logo depois desliga, alimentação 160v do transistor de saida azul no soquete do tubo cai pra 18v peça defeituosa diodo d901 in4148 em curto.

 









29PT4641 Chassis L01 dando surra, antes tinha linha de retraço, agora tela escura e deslig


Estava com Linhas de retraço sem imagem e desligava após 30 segundos, foi constatado defeito no IC 6107 saída RGB e no diodo 6332 que une os terras do IC ao terra geral.

Após a troca liga, tem alta, filamento aceso e vem tela escura e logo desliga, típico sintoma dos transistores Bcs ou soquete do TRC.

Foram verificados ou trocados: Soquete TRC, Transistores 7441, 7450 e os famosos BCs e capacitor de 47 mf. Também foi enganado a linha BC (IK) com 3 diodos para verificar se vinha imagem, embora está usando cinescópio Samsung que não é o pifador e dado toque no screem mas nada ocorreu continuou com a tela escura e desligando em seguida.

Se simular defeito do IC saída RGB desligando o +B200V vem linha de retraço como inicialmente. Ah já pesquisei no fórum e li a circular Philips.

Gostaria de saber detalhes para desarmar proteção para ver se é possível setorizar este outro defeito ou alguma nova luz.

 

RESOLVIDO: Havia a suspeita que o Micro TDA estaria com defeito, devido a queima dos componentes citado acima e com possibilidade de retorno de tesão via a linha RGB até o micro.

Trocado o micro TDA foi resolvido












Desbloquear instalação da TV philips 20PT222a.

1-Selecionar bloquear canais
2-Selecionar canal todos
3-Ao pedir o código digite 8888
4-Aparece confirmar clic sim
Ficando assim desbloqueada a instalação.












esquema toshiba 2987 ems(ñ consigo baixar)resolvido

defeito no sicronismo vertical quando liga (fria)
soluçõ capa c 214 1/100v vai no pino 38 do processador.


 








Tv CCe HPS 2007 iamgem demora para vir e quando vem a oscilacao esta ruim ..som normal

Antes de mais nada vou deixar aqui as dicas dos amigos...troque sem medir seja defeito semelhando ou nao os transistores Q 802, Q 804, e Q 101 sao todos BC 337/25 pode colocar no lugar BD 135.











Solucao no meu caso: era o danado do trafo driver T 401 com resistencia alterada...ao invez dos +ou- 70 ohms de enrolamento o meu estava com 220ohms...e nem percebi...coloquei um de uma hps mais antiga (amarelinho) e deu tudo beleza.

muito obrigado e fica ai a dica da resistencia de enrolamento...











mitsubichi TC 2050


esta e uma tv antiga ( velha !!)
a cliente alegou que nao funcionaba mas que antes disso so tinha chuvisco
depois de aberta so olhar e deu para ver um capacitor da fonte vazado ....ahi estaba o porque nao ligaba ...olhando melhor um capacitos de uma fonte negativa tamben estaba con sinais de vazamento ...o capacitor que vai na linha de +b no trafo do driver ..melhor trocar tamben nao?
bom depois de trocar esas peças liguei ...ligou mas com chivisco ...fiz a sintonia dela e nao memorizaba ( paciencia ) olhando a linha de tensao negativa ( esa memoria trabalha com menos 30 ) vi que tinha uma trilha aberta refiz e VOILA ! tv funcionou corretamente

tempo do conserto ?...10 minutos e nao fiz medida alguma so olhei
se todas as tvs fossem assim!!! eu seria muito feliz ( nao so eu logico)












Preciso de ajuda TV Samsung CN-5083V ( Resolvido )

Caros Colegas estou com essa tv com o seguinte defeito, demora para ligar e quando liga ao aumentar o brilho dobra o horizontal ao meio.já troquei H-driver, o ci tda 8361, capacitor da largura e os capacitores das fontes, fas dias que estou quebrando a cabeça nessa tv e não tive sucessos.

 









RESET DVD JVC XV-N322


RESET DVD JVC  XV-N322

RESOLVIDO !!!! RETIRE DA TOMADA  SEGURE PRECIONADO  PLAY,,OPEN/CLOSE   RECOLOQUE NA TOMADA SEGURANDO PRECIONADO   POR ALGUNS SEGUNDOS 

 










TV philco PT 2054 liga e logo desliga...

entre o tempo de ligar e desligar abri o screen e reparei so 4 dedos de veritcal na parte superior do tubo...procurei fonte e ate troquei o vertical mas depois vio que eram 2 resistores e um diodo perto do trafo da fonte abertos e em curto(nop caso do diodo)

osreistores eram o R 410 (0,047 ohm)
R 412 (O,047 ohm) abetos

e o diodo 909 SB 3H100 em curto


não sei o que causou a queima destes componentes ja que o vertical estava sem curto algum ...estou sem o esquema e logo depois que verificar porto aqui....













CCE HPS2991. Ajuda.

CCE HPS2991. Ajuda.

--------------------------------------------------------------------------------

Pessoal estou com este aparelho que ao abrir o screen aparece uma linha fina clara de cima para baixo no meio do tudo e as lateria escuras, ou seja sem deflexão horizontal. Nao confudir com a falta de deflexão vertical que a linha é deitada e da esquerda para a direita.Ao variar o screen aparece o som e faixa continua sem alteração. Já verifiquei e substituir o saida horizontal, capacitor de booster, o transistor excitador horizontal, capacitor de acoplamento com a deflectora e a própria deflectora, circuito de abl e outros sem exito. Quem já pegou este defeito e puder dá uma dica eu agradeço desde já. Grato.



 CCE HPS 2991 FSC RESOLVIDO. 


Pessoal eu cometi uma falha a falar que já tinha testado todos componentes sendo que ao colocar o C409 no capacimetro cujo valor 390K x 250V o mesmo estava sem capacitância, ao substituir o mesmo a imagem veio com defeito no circuito de coreção leste/oeste cuja a causa era o smd Q407 BC846B em curto base/emissor.













Philips 14 PT4131VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE RESOLVIDO.

Essa tv chegou com o vertical sem abrir a tela por completo encima ficava uns quatro dedos e com linhas brancas no topo da tela e ficava desligando toda hora causa do defeito foi o C 2460 (68nF 100V.














TV Semivox TS 14C1R

Fonte baixa:

Capacitor de 47uFX25 (C807)

Troca o treiim e pronto!

 











TV Semp 2050MAV ( U17)Desligando depois de 20 min.

esta tv estava desligando sozinha depois de um tempo ele usaa o saida horizontal J6806D que estva em curto..

depois de resoldar a pplaca toda coloquei um Bu2527Dx e continuou esquentando e desligando com o tempo...


tive a dica de colocar um original TR18030DHI que comprei na autorizada e o problema acabou.....


fica a dica...coloque um original.....

 











Tv Philips 20PT228a não liga nada nem led

ela não estava ligando nadinha e nem o led acendi ou dava uma piscada...a fonte no coletor do horizontal era de 68v e a fonte de 3,3v estava com 1v ..depois de me bater todo, prestei mais atenção nesta fonte de 3v3 e troquei seu regulador o 7560 (L78L33ACZ) e a tv partiu normallll


eu sabia que esta fonte de 3v3 era importasnte mais eu devia estar com algum lapso cerebral por não ter dado importancia no começo...














DVP3120K E DVP3124 philips


DVP3120K E DVP3124

faz busca de foco emite laser e não roda


colocar resistor de 1r do pino 1 do cn2 a extremidade do r26 que está voltada para o lado do
ic drive ( é necessário fazer assim para que na hora de dar open o disco poder sair no tempo certo
e sem riscar)



E NO DIA DAQUELES REIS O DEUS DO CEU ESTABELECER?UM REINO QUE JAMAIS SER?ARRUINADO. E O PRÓRIO REINO NÃ PASSAR?A QUALQUER OUTRO POVO.ESMIUÇR?E POR?TERMO A TODOS ESSES REINOS , E ELE MESMO FICAR?ESTABELECIDO POR TEMPOS INDEFINIDOS

 











TOSHIBA 2996-S COM BORRÕES VERDES

A tela apresentava "borrões" verdes ao redor da imagem, parecendo curto no canhão verde. CAUSA: R 962 (18K) bastante alterada (+ de 300K)

 










PANASONIC TC 14A12 DESLIGANDO APÓS 1 MINUTO

Essa TV funcionava com som e imagens normal mas após 1 minutos desligava causa do defeito resistor R520-521 alterado esses resistores estão ligados em paralelo e eu substitui por apenas um resistor de 1R por 2W e a TV voltou a funcionar normal.












TV CCE HPS2081 DESLIZANDO A SINTONIA

Essa TV funcionava normal som e imagen mas aos poucos a sintonia ia saindo fora até o canal sair por completo e ficava apenas faixa. Causa do defeito ci eeprom com defeito, trocado o mesmo a TV voltou a funcionar normal. Oque pode ocorrer tambem é alteração no zener de 33V resistor de carga do zener alterado e tensão de +180 alterada, e também capacitor de filtro do + 180 alterado.

 










TV TOSCHIBA TV2090-U14 QUANDO AQUECE DOBRA O VERTICAL PARTE DE BAIXO

Essa TV se deixasse aberta na bancada funcionava o dia todo sem problemas mas quando fechava o gabinete depois de duas horas ligada a mesma ficava com uma dobra brilhante na parte de baixo da imagem. Causa do defeito Q421 alterado mandando ripple para a polarização do pino 7 do Q 301 saida vertical OBS: A mendida de tensão não altera foi trocado o Q421 regulador de 5v e por garantia colocado um pequeno dissipador no mesmo. A rasão de se colocar um pequeno dissipador é porque os reguladores que você compra por ai não são original.Caso você peque um defeito desses e trocar o regulador Q421 de 5V e não resolver troque todos os transistores regulador de fonte Q 405 Q 422 e Q 430. Esses transistores aquecem alem do normal isso se chama erro de projeto, e para corrigir esse problema de aquecer demais os transistores é só aumentar um pouco o valor do resistor de carga dos referidos transistores EX: resistor de 18R coloca 33R e com isso os transistores não vai mais alterar por exesso de temperatura.












u13 semp tela branca logo vem azul e travado canais

peguei um semp u 13 hoje ligava vinha tela branca depois de 1 minuto aparecia tela azul e o caracter mostrando o canal,só que travada,mudava de canal voltava tela branca.soluçáo c ca1 scl que sai da memo para o micro, scl2
abraços
ideraldo






http://www.4shared.com/file/85206944/d4547222/DEFEITOS_CCE.html







http://www.4shared.com/file/117303713/dbef217d/CX-NBL34LH_CX-NBL24LH.html






http://www.4shared.com/file/116288339/845f16ec/PHILCO_PMS-1000_PMS-1800.html







http://www.4shared.com/get/116658222/685512b5/_2__PACOTe_BLUESKY-TS2932_COM_TDA9575.html






http://santtana.informe.com/esquemas-veja-aqui-antes-dt437.html













TV CCE 2981 serrilhando intermitentemente.

Essa TV entrou com a imagem serrilhando estranhamente.
Depois de deixar ± 4 horas funcionando a imagem tendeu
a normalidade, mas, de repente, voltava a serrilhar.

Depois de apanhar 2 dias seguidos, achando que o
defeito fosse no oscilador horizontal, "aqueles famosos
capacitores de filtro" e sem saber mais o que fazer,
resolví experimentar um FLYBACK novo e "EUREKA",
normalizou, tanto que até a imagem no geral melhorou.

Coloquei o FLYBACK velho de volta e o defeito tembém
voltou.
Ficou em teste 4 dias direto.

Então o defeito é mesmo o FLYBACK (TAT2901A)












Tvc PHILIPS 29PT4640

Esta tv apresentava o seguinte sintoma,ora ligava,ora não feito a troca dos famosos BC337/327 mais capacitor,não resolveu.Feita uma verificação na fonte quando não ligava estava sem tensão no secundario zero volt,solução troca do opto acoplador resovido.

 