ELETRÔNICA GERAL LTDA

<< Mensagem Anterior | Próxima Mensagem >> |

# Algumas dicas de defeitos

May 25 2007 at 10:01 AM
Sem pontuação para esta mensagem

(Login eletronicagaucho)
Conselheiro

| TV PHILCO PCS 2952 - 2700 Desligando após 5 minutos com imagem , verificar a tensão no pino 14 do IC 501 se tiver 0 ( zero) volts, substituir o IC e acrescentar nos pinos 14 - 37 - 38 um ZENER de 8 V 2
| SOM CCE QUE USA SAA 7325 Unidade ótica bate e não faz leitura, capacitor de SMD de 220 PF no pino 9 do IC
| TV PHILCO CPH 05/06: Led do stand by piscando, fonte não consegue partir. Principal motivo: Resistor (R 706) de 10k aberto ou alterado na linha do ABL para o micro pino 25.
| TV ZENITH 2953 NÃO ARMA: FONTE AVARIADA .: Procedimento:trocar CI TEA 2261 - o transistor SGS IF 444 o capacitor C 3407, de 47x63 e o diodo ZENER de 3,9V que está em paralelo com o capacitor.
| TV CCE HPS 2010 DOBRANDO O VERTICAL NA PARTE INFERIOR Capacitor C 356 de 1000 x 16 com defeito
| TV SHARP Queimando o TDA 8356 na saída vertical Alterar R504 de 1R para 4R7 - 2w - R505 de 33R para 68R - 2w Acrescentar 2 capacitores cerâmicos de 10 k dos pinos 6 para o pino 7 e do pino 7 para massa.
| Som GRADIENTE Que usa unidade ótica Sohot4, substituir para KSS210A ou 210B.
| Som SMZ-96 Que usa CI KA9220, substituir R536 para 3K9 - R538 para 15K
| Som SMZ-95 - SMZ10 - SMZ20 - Ds2000 Que usa CI KA9201, basta efetuar ajustes de ganho de foco e traking
| TV SONY KV 2970 Fly Back Código 1.453.20711 - 8.598.969-00 Quando usar o Fly Back Brasalfa, colocar um resistor de 4R7 - 1/4 w em série com D530. Substitutir D547 de 8v2 para 9v1 esquema

Link para a página original!

Pontuação 1 2 3 4 5 (5=Excelente) | Respond to this message

Current Topic - Algumas dicas de defeitos |  | Respond to this message

<< Mensagem Anterior | Próxima Mensagem >> |

Eletrônica Geral agradece sua visita. VOLTE SEMPRE

O maior conteúdo de apoio técnico

http://www.eletronicageral.com.br