sharpa c-2038 acionando proteção

Essa tv estava ligando e acionando proteção,quando diminuía o screen ela funcionava,foi aí que descobri que c606 estava alterado, só foi trocar e correr pro abraço, espero que ajude.












cce hps 1470 dificuldade para ligar

Esta tv cce hps 1470 ,tem vez que liga , tem vez que não liga . Solução : transistor Q 401 , ( BF 485 ) , transistor drive .













TV SANSUNG CL21M21Q liga desliga aciona proteçao

Liga desliga aciona proteçao e leds fica apagada,fonte 125v com 150v defeito
R831 123k alterado para 150k














Mitsubishi TC--2118 Intermitente aciona ptroteçao

Defeito no vertical as vezes fecha C 456 defeito intermitente













Mitsubishi TC2118 sem imagem e chiado no som

abrindo scrim tela c/ retraço, sem 33v ver o pino 5e6 do fly back













Mitsubishi TC2018 liga oscila AT e desliga

Sem 33v diodo zener D102 MTZ33 em curto














Toshiba TV2981JAVS,queimando saida horizontal.

Forma de onda no ts drive e base da saida horizontal está batendo certinho c/ o esquema,coloquei o BU2527DX por não ter o horiginal D2499,está aquecendo acima do normal,quando aciona tecla volume,entra em curto na hora,já troquei componentes na linha do coletor horizontal,eletrolítico no drive.
Obs:Se colocar capacitor de poliester de 5k6x2500v na posição C440(não usado nesse modêlo)funciona tudo perfeito.
Essa tv veio c/ saida em curto,ao funcionar,veio c/uma faixa de uns 5cm, faltando largura de um lado,isso s/ sinal de antena,com sinal,a tela fica completa.
Qd01,Qd02,em curto,resolveu o problema horizontal,porem,quando acionava MUTE,a imagem tambem sumia,era Q907 SMD na placa do tubo.














21pt5433 desligando

21pt5433/78 liga e desliga apos 7 segundo com imagem normal c2318 que vai em paralelo com d6318 da placa do crt














Gradiente TV2922-Gbt2911 so liga depois que esquenta e fica tela azul c/ mancha na latera

C810-1000MF/16V ESGOTADO













SHARP-20RSO7-S/IMAGEM-RESOLVIDO

Defeito:qdo liga,vem imagem e desaparece.
Soluçao:R:664-1M,aberta.














HPS 2980 NÃO TEM COR EM AV

TROQUEI  OS CRISTAIS    E TRES  CAP  DISCO  18PF   LIGADOS AOS CRISTAIS   RESOLVEU O PROBLEMA.













Tv philco CPH05 acionando proteção-resolvido

Led piscando, chegava vir alta, mas não tinha trama. Pino 35 do micro ficava com 4v, teria que ter +-3v.
Causa R714 de 1k8 tava com 2k2.













tv cineral tc 2070 liga e logo desliga

componentes trocados cap. 121 cap. 130 e o vilao tranistor Q103

 












TV Cyber vision TS2948 com exesso de largura

TV CYBER VISION COM EXESSO DE LARGURA
Modêlo: TS2948

C227 = 10µFx160v (filtragem de pulso para o 2SD880Y)














TV Philco PC1435 CPH03

imagem esbranquiçada e apagada.

verificar linha do ABL. R330, C766, C1130, Q1107 e adjacentes.
verificar tbm componentes do pino 30 do TA8718 ao pino 12 do micro













tv cce hps 1401

SEM ON SCREEN.RESOLVIDA.
OBS: APÓS SEGUIR OS PULSOS VD E HD E NÃO HAVENDO ERRO
NOS SEMICONDUTORES DO RESPECTIVO CIRCUITO ENTÃO,FOI SÓ
TROCAR O MICRO E BRONCA RESOLVIDA.













Re: TV GRADIENTE MOD:GBT-2010 COM FEFEITO DE VERTICAL(RESOLVIDO

Olá meus amigos, essa tv chegou em minha eletrônica com defeito de vertical estava com uns dois dedos para abrir a imagem na parte de baixo, e tambem tinha aquelas linhas brancas defeito foi resolvido trocando a saida vertical IC 301 TDA9302H, e foi só que isso sirva para os amigos














TV CCE MOD: HPS -2080 VERTICAL (RESOLVIDO)

Eu quero agradecer de coração aos amigos Valmir,Ceccato, Marcilio,Lenno pelas dicas que foram me dado pela qual eu concegui, o causador do defeito era o R301 estava aberto quando coloquei outra foi resolvido fica ai para quem precisar defeito que tem me dado muito trabalho pois é pela primeira vez que eu acho com esse resistor defeitoso que Deus abençoe grandmente a todos vcs.
Mais uma que concegui com ajuda dos amigos obrigado.














CCE HPS1402/2002 a 1407/2007 com +B acima do normal.

Em casos em que a tensão do + B (103v) ficar um pouco ou até muito acima do normal, o culpado geralmente é o ZD805 de 4.7v no pino 1 do fotoacoplador. Tenho trocado esse danado por aqui.















TV CCE HPS1470. Sintoniza, porém ao memorizar o canal foge esporadicamente.

Problema no CF602 no circuito do detetor de FM.















tv philips 29MT4515

estava com essa tv com o trans. saida H. em curto
troquei voltou queimar
troquei novamente so que troquei tambem os 2 bcs
337 e 327 e o cap.47/50 voltou funcionar blz












Tv lg 21FD10 inoperante

inoperante led apagado e o +B c o volt, soltei o coletor do saida horiz aí o led acendeu e o + B normal. Troquei o saida H D 2627 e aqueceu e queimou rapido. Ao medir da chupeta p o gnd o flyb acusou curto troquei o fly e o saida horiz coloquei um de um monitor philips e troquei tbm o dissipador por um maior de aluminio e funcionou blza. Abraços














CCE HP2118 Resolvido

Esta TV estava deligando, quamdo desligada ficava com as fontes de +B e 16V porem as de 8,9,5 e 3 mortinhas defeito, trocado os trnasistores Q802.803,804 e 805 todos BCs337/16, é isso a rapaziada














tv sanyo mod-ctp 3791

defeito: imagem negativa

solução: q-251 em curto.














Tv Philips 29SX8879 (G8) com pip, faixa correndo de cima a baixo , RESOLVIDO

Faixa correndo pela imagem de cima a baixo. ESR alta no Eletrola C2902, 4,7uf/160v. Medidor de ESR nele hhee.















Tv Sony KV-29XTR3, Inoperante RESOLVIDO

Cliente informou que tinha sido conserta 2 veses seguida em outra oficina. Constatei que tava com o S.horiz. em curto, resist. O 1R5 vai ao C, tava aberto. Medindo a fonte esta tv usa STR tava alta. Passando o medidor de ESR tava com 2 eletrola alterado. Feita troca dos eletrola e s.horiz. fonte normalizou. Mas não tinha alta. Led, diminuia brilho indicando que o micro tinha dado a ordem de partid. Medindo o flay com medidor tabajara este acusou consumo 210ma. feita a troca do flay foi partir pro abraço.















TV Mitsubishi TC - 2051 - Dica para os amigos!

Depois de pronta a imagem, embora perfeita, as vezes dava "uns pulinhos"... (pô! "uns pulinhos"?! Tá viva, esse treim...) Vertical instavel em alguns canais! Era o resistor R518 de 4K7 alterado!














Gradiente TV1420 - imagem deslocada

Essa TV chegou vinda de outra oficina toda mexida com seguintes sintomas: Imagem deslocada tanto no sentido vertical como horizontal de modo a aparecer apenas uma parte (um pedaço) da imagem no canto inferior esquerdo da tela. Imaginei logo que devia estar com os dados todos alterados, pois a saída vertical aparentava estar funcionando normalmente













DVD GRADIENTE D 201,não abre a gaveta.

DVD GRADIENTE D 201,não abre a gaveta.
Q7,Q8 em curto,não tinha os originais,taquei BC369,funcionou legal.













tv gradiente nao funciona tv 2021 (resolvido)

tem todas tensoes nao acende led nadafunciona trocar micronas.

 











SEMP TOSHIBA -TV20A77S-RESOLVIDO.

Defeito:a tv so liga esporadicamente.

Soluçao:troca C877,47/63v.













TV Gradiente HT-M299S logo que liga oscila AT e desliga e aciona proteçao

Defeito no D652 zener 7v5 no estagio XRAY














Sharp C-2053 - Não liga (resolvida)

Defeito :::::: Não liga, fonte oscilando.

Causa:::: C617 - 560p - 1n5 x 2kv - FUGA

Após a troca do capacitor - a tv voltou a funcionar normalmente













dica do dia cce 1470

Está tv estava com as funções travadas depois de muito penar cheguei no c312 (10x16v), não confiando nas medidas troquei de vez e foi batata













PHILCO TP2053 ARMANDO PROTEÇÃO

A TV NÃO LIGAVA, A FONTE ESTAVA ALTA ARMANDO A PROTEÇÃO.
(R919 DE 120K) ESTAVA ALTERADO PARA 150K













Tv CCE Hps1402

Não oscila, fonte de +B ok.
Causa: Trans. Q802 (BC337) aberto.
Ele faz a fonte de 9v que alimenta o circuito oscilador.













Philips 29 pt 4641

Esta tv estava parada, só tinha os 300votos mais não armava.
Foi o foto aclopador 7513 ( TCE 1103(G), troquei e ficol boa.













CCE HPS 1470 LIGAVA MAIS NÃO DESLIGAVA ,SÓ TIRANDO DA TOMADA

SOLUÇÃO Q704 (BC547) FERRADO

 











aiwa cx-nf969 placa de saida Hi Freq e Sourround não...(resolvido)

Com no manual que baixei deste som não tem a placa de hi freq e sourround segui o sinal do conector cn451 que leva o sinal de audio do ci c601 pino 34 e 15 que serve pros dois amplificadores cheguei ate o tr.q102 SMD que estava aberto e sem referencia coloquei um igual ao que trabalha ao lado dele SMD G23 e voltou a funcionar.













Gradiente tv2922 fica desligando as vezes nao funciona

Defeito no soquete do cinescopio













mitsubishi TC2118 nao funciona oscila at e corta as vezes funciona e vai fechando vertical

C453 3k3/50v defeito intermitente












Philco pcs2556n imagem em forma barril

Defeito D 705













PHILCO PSC2556N para de funcionar intermitente

defeito Q 703












Philco td29c21 def intermitente parte superior aberta fazendo ruido na fonte e desliga

Defeito c705--2n2 smd













precizo de ajuda c/ toshiba 2987ems(resolvido)

ATENÇÃO A ESSE CASO, POIS ESTEVE COMO CITEI ANTERIORMENTE
POR TREZ VEZES EM UMA OUTRA OFICINA E VOLTOU.
SOLUÇÃO CAPAC. 448 TOTALMENTE ABERTO(33/160V)

