Panasonic TC 29A 8

Liga , vem imagem normal, depois de uns 3 minutos fica com tela branca e som ok.
Trocar e ou reprogramar eepron













aiwa som CX-NS 559LH =resolvido

Defeito na proteção (HOLD)
Com o painel todo apagado, somente o led do standby aceso.

Primeiro foi retirado o q 126 proteção.
com isso deu para saber qual era realmente o defeito
que foi constatado no canal L parado.
depois de achar o q 103 aberto 2sa1235.

muito cuidado pois esse defeito parecia ser a cpu.














Dvd lg D30/3c parado , as vezes funciona

Trocar sem medir cc503= 100k  cc504=100k cc505=47k, todos´próximos ao ic500 tda 16833













Semp 2091- JAV – Chassis U-14R – C/E – C/O

Sintoma inicial: Inoperante tela azul
- Estágio Horizontal: T.S.H (Fly)- TFB 4126CS (OV2094/AO), Saída Q404, Q403, C419
- Tuner – ELA 51LX6

Sintoma atual: Imagem chuviscada e instabilidade fase/sincronismo horizontal.

Procedimentos e verificações:
-Reset
-Memo/config. MS- tuner - ok
-tensões tuner (H001 – 32, 9, 5 volts) tensão ACG pino-1 = 2,0 tudo ok
-sinais dados, clock (0,1) - ok
-cristal - ok
-sintonia Automática atuando e fixando VHF e UHF
-tensões principais para micro normais.

[[Defeito Resolvido substituindo micro]]
















20pt3331 sem som em RF - A/V com som baixo

Capacitor smd 2201 de 4n7 aberto. Não derruba a tensão no pino 31 do UOC














Defeito resolvido:TV samsung CL34Z6PQUX/XAZ

TV samsung CL34Z6PQUX/XAZ :transistor de Saída Horizontal pifado.
No lugar do 2SC2936 coloquei o BU2527AX, retirei jamper L402 e subistitui por resistor 0,5R/1W não pode ser de fio, troquei C407.
Funcionou OK.















Samsung Monitor Modelo 753V – Chassi PN17LS Desarma ao ligar o cabo do sinal


Gabinete preto.

Sintoma: Led pisca

 

Com o cabo de sinal fora da CPU, liga normal e aparece a mensagem na tela que falta sinal, neste caso o Led não pisca. Colocando o cabo na CPU ocorre o desarme e o Led fica piscando.

Analisei que com a CPU ligada e o monitor desligado tenho os pulsos H e V entrando nos pinos do micro bonitão. Quando ligo o monitor ocorre forte ruído nos sinais H e V. Desta forma creio eu que este ruído cobrindo o sinal  não deixa o micro reconhecer o dito e acaba não armando (Ele não fica nem tentando armar)

O Que já foi feito: - trocado cabo de sinal original. Para certificar o cabo foi ligado em outro do mesmo modelo.

-        Foi trocado o micro.

-        Trocado memória

-        Trocado IC oscilador.

-        Revisadas soldas frias, tensão de 5V bem como aquele reguladorzinho de 5v que é manjado.

 

Tentando achar a origem deste ruído, a fonte de 5V foi substituída por uma fonte externa..

Capacitores cerâmicos e elcos fora verificados e nada.

A Única certeza que tenho é este ruído matando o sinal H e V, agora, onde? Como? Esta sendo gerado.

 

Pelo fato que sem o cabo de sinal, liga normal e aparece a mensagem na tela informando que está sem sinal, outras etapas deve estar em perfeitas condições, caso contrario nem ligaria ou aparecia tal função.

Ah, PCI lavada, secada, beijada, abraçada e mesmo assim necas.

Só falta a universal ou pai de santo e dos bons.

E agora pessoal.


O defeito foi resolvido com a troca do micro novinho. Cabe ressalta que eu ja havia trocado, más, foi um micro cedido como se estivesse bom e me fez dançar.
















TV PHILCO PCS 2952 - PROTEÇÃO ATIVADA

C-711 E C-712 ESGOTADOS














SEMP TOSHIBA U16

Este televisor desligava ao virar a placa , pensei que fosse mal contato ou trilha rompida , mas para minha surpresa era o cristal X01.

 












TV Semp mod TV-2083 AAV (chassis U9)

Em stand by as voltagens todas estavam aparentemente normais quando medidas com multimetro. Ao ser acionada para ligar, cai as voltagens pela metade como se houvesse sobrecarga de corrente.

Para saber se o defeito era na fonte ou na carga, utilizei uma lâmpada incandescente de 60W ligada diretamente no +113V
Brilho normal - fonte OK (defeito na carga)
Brilho baixo - defeito na fonte

No caso em questão, a lâmpada se acendeu com a metade do brilho (defeito na fonte) e a causa do defeito era o capacitor C884 (220uF/160V) esgotado

Nota: defeito facilmente detectável se, ao invés de multimetro, usarmos o scope para conferir as tensões.













DVD Philips

CD enroscando na gaveta: Solução trocar chave fim de curso ( Open Close)













TV mitsubishi TC 2018PS

Este televisor chegou com o seguinte defeito : Tela suavemente iluminada porem sem imagem sem som mesmo usando a entrade de audio e video a Tv apresentava o mesmo sintoma,
Descartando assim problemas com o varicap seletronic, checando os coponentes arredor do onchip faz tudo, tudo parecia normal, inclusive foi checado tambem todas as tenções de alimentação tudo normal...
Resolvi trocar o dito cujo on chip e nada: Vixi e agora josé!!!!!!
Só me restava encarar gastar uma fortuna para trocar o micro, mas por vias das duvidas como a eprom era mais barato que o micro resolvi eu arriscar a trocar a eepron. Eureca a danada funcionou que uma beleza, resolvido o problema















RP-21FE85G.Sem som.

Entrar em modo de serviço,passar snd mode para(2REAL ST)

Obs...Esta e apenas uma dica quando o tv se apresenta sem som em (av ou RF)antes de trocar eprom e outros componentes na étapa de audio, e bom conferir este parámetro primeiro.














SEMP-TV-2998.IMS-Linhas de retorno.

Esta estava com duas linhas de retorno na parte superior da tela so nas cenas mais claras,revisei todo vertical não encontrei nenhuma falha.
Solução.resetei a eprom, depois foi so regular altura vertical,resolveu o problema.














TV Cineral MOD: TC 1411 vertical fechado ( resolvido ) . >

Olá amigos, esta tv cegou em minha bancada com o seguintes defeitos vertical, fechado e também com defeito de video. Verifiquei a voltaje no vertical e estava normal havia me dado muito trabalho ao verificar o Q-302 estava entre base e coletor e estava aberto troquei e a tv normalizou.















29PT5645 resolvida....

Esse TV estava dando erro ao gravar a memo original; o defeito do TV era o seguinte ligava vinha sem brilho e sem áudio depois desligava ao aumentar o screen via-se que faltava largura e sem caracteres com a tela lavada com poucos segundos completava a tela normal mais ainda lavada e se desligava. essa semana comprei as memos 24C16 que estavam em falta e gravei resultado tambem deu erro na hora de terminar a gravação mesmo assim coloquei a nova e o TV funcionou normal tirei a nova coloquei a original que tinha dado erro tambem no final da gravação e o defeito voltou então voltei a nova e esta em teste desde ontem....
















TV CCE HPS-2005 Apito na Fonte

"DICA DA CCE" Frequência alterada - fonte chiando verificar linha do pino 4 do IC-801 (C809-R804),não encontrando nada de errado (inserir capacitor 10K entre os pinos 1 e 2 IC-801)
















Tv hps 1470-t com linhas de retraço no topo

Após verificar toda a área vertical,descobri o capacitor C306 25v/100uf com sua capacitância esgotada.foi só substitui-lo que o problema foi solucionado,Atenciosamente














Tv semp tv-2080-E inoperante - Solucionada

Este tv semp chassi U5 estava sem ligar e o led de standby nem acendia,ao verificar a fonte,notei que em alguns pontos onde eu fazia as medições,o televisor passava a oscilar,onde encontrei o r802 de 330k aberto,ao substitui-lo,o tv ficou normal,Atenciosamente














TV PHILCO PC-1426 - NÃO GRAVA CANAIS

CHASSI CPH 02

SUBSTITUIR A MEMORIA IC0003















TV PHILCO PC 1443, 2043 - VERTICAL FECHADO

CPH 05

Após conferida as alimentações do ic 501 e ic 601, verificar os seguintes componentes:
c210, X501, c601, r607 e r608















TV CCE HPS2050 - NÃO FUNCIONA

DEFEITO: D805















TV CCE HPS-2080 B Inoperante ou Intermitente

Neste caso foi um diodo 1N4002 que no impresso da placa fica no lugar do R417 que vai ao catodo do Zener D403 linha de 8 volts do pino 36 do TDA 8361 "ATENÇÃO!!!" Este diodo media bom, troque-o.















CCE HPS 2070S FONTE NÃO ARMA

Peguei uma tv cce que estava com o str, o saida horisontal e o flybak ok mas a fonte nao armava procurei os 5v do pino 25 do IC501 não então medi as tenções do IC701 que por sua vez não estavam corretas logo fiz atroca do IC701 e a tv voltou a funcionar corretamente.














Philco cph 02 - Varias dicas

Sem Som: R 407

Horizontal e vertical não funcionam: R717, Q707, D703, C 714, R732, C719, ZD703.

Sem Alta-Tensão: R712, R703 e Transistor de saída horizontal.

Fonte não arma, ao ser retirado C911 a fonte passa a armar, mas o horizontal oscila fora de frequencia: D907














Sharp C-2003 - Varias Dicas

Imagem em forma de óculos: T 502

Sem brilho, filamento aceso e com som: R632

Vertical Fechado: Q 504 e Q505

Apenas um risco no horizontal da tela: Q504, Q505 e R636.

Sem som, imagem, alta tensão e com oscilação horizontal: R632

Risco vertical na tela, R633 esquentando e som normal: C618, C619 e T502

Sem brilho, com alta tensão e sem som: ZD201 e R734

Imagem fechando na vertical repentinamente e na horizontal raramente: R604

 














CCE HPS- 1415 - Varias Dicas


Falta imagem e som, com trama e os leds não acendem: Q101,R115, D408, R408.

Não liga: IC 501

Traço horizontal na tela: IC 301

Falta uma cor: Q501, Q502 E Q 503

Sintonia fugindo: Limpar ou trocar SW 700

Apenas um traço vertical na tela: L401, L461, C414, C461, R413, R461

 














Mitsubishi TC-2001Z - Varias dicas

Fusivel queimando: D901, D904

Vertical fechado: C410

MODELO 2021 - Sem alta tensão e sem som: D552
















Dicas de conserto TVC sharp 2013 / 1453 / 2053

DICAS DE CONSERTO TVC SHARP 2013/ 1453/ 2053

1.º ) TV NÃO LIGA

Este televisor possui 2 terras diferentes, um para o primário da fonte e outro para o secundário da fonte.

1. Verificar se existe tensão A/C depois do cabo de alimentação;
2. Verificar se a tensão A/C passa pelo fusível;
3. Verificar se a tensão está passando pelo resistor R701;
4. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) está normal no capacitor C707;
5. Verificar se a tensão D/C ( 160 Vcc ( rede 110V) ) chega até o terminal D do Fet QX701, se o Fet estiver matando a tensão, substitua-o;
6. Verificar se está presente a tensão de Start (18V) no pino 2 do IC701, TDA8380A que chega através dos resistores R702 e R717;
7. Verificar se o sinal está normal no terminal G do Fet;
8. Verificar o aterramento do Fet através dos resistores R725, R728 e R729 (estes são 3 de 1R em paralelo, pode-se usar 2 de 1R5 em paralelo.);
9. Verificar Vcc do IC701, pino 5;TDA8380 ;
10. Verificar tensão no pino 10 do IC701;
11. Substituir o IC701.

OBSERVAÇÕES :

1) Terra do primário da fonte : Capacitor dobrador C707 ou pino 10 do Trafo T701
2) R725, R728 e R729 são 3 resistores de 1R em paralelo, pode-se usar 2 de 1R5
3) Esta TV não tem chave Liga/Desliga.
4) Sobre o resistor R701 temos as seguintes tensões :
Rede de 110Vac = 160Vcc
Rede de 220Vac = 300Vcc

1.º ) TV NÃO LIGA ( CONTINUAÇÃO )

1) Verificar se existe 115V no resistor R617;
2) Se não existir, verificar a causa ( D709 );
3) Verifique se existe 12V no coletor de Q101;
4) Verifique se existe 5V no emissor de Q101;
5) Verifique se existe Vcc ( 5V ) no pino 42 do IC101; TC 5845
6) Verifique Vcc no pino 8 IC102 (memória) TAI 24C02 e também o pino reset do micro IC 101 ( pino 33 ) TC 5845;
7) Verifique o cristal X101;
8) Verifique a chave ON/OF pinos 17 e 20 do micro IC 101;
9) Verifique a interligação DATA, CLOCK entre o micro e a memória EPROM, pinos 5 e 6 da EPROM e pinos 40 e 41 do micro;
10) Verifique o pino POWER ( pino 8 do micro );
11) Verifique o Q707;
12) Verifique os transistores Q706 e Q708;
13) Verifique a tensão de 9V no anodo de D713 e a tensão de 8V no catodo de D713;
14) Verifique a tensão de +/- 8V sobre o zener D608;
15) Verifique o integrado IC201 TAI24C02;
16) Verifique o circuito de proteção;
17) Verifique o item TV NÃO OSCILA.



OBSERVAÇÕES :

1) Terra do secundário da fonte ( = blindagem do varicap )
2) Pino 8 do micro ( POWER ) 0V quando liga o aparelho;
3) A tensão sobre o D709 é de 115V mesmo em STAND-BY.

CIRCUITO DE PROTEÇÃO

PROT HI
1) Verifique a tensão no pino 7 do IC501 ( deve ser 0V );
2) Verifique os componentes D607, C666 e R669;
3) Verifique o pino 16 do micro IC101 TC5845 ( deve estar até 1,2V ).

PROT LOW
1) Verifique o ABL, pino 10 do FLY-BACK;
2) Verifique os componentes R619, R621, R622 e C669;
3) Verifique os diodos D605 e D612;
4) Verifique o pino 37 do micro IC101.TC5845

OBSERVAÇÕES :

1) No pino 7 do IC501 a tensão normal é de 0V;
2) O pino 16 do micro IC101 tem a função de identificar quando ocorre elevação na tensão de alimentação do filamento do tubo, e/ou quando ocorre um excesso de corrente no Yoke vertical.
Até 1,3V esta normalAcima de 1,2V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY )
3) O pino 37 do micro IC101 tem a função de identificar quando há curto, no estágio horizontal, acionando a proteção ( TV vai para STAND-BY ).
Acima de 1V esta em condição normal;
Abaixo de 1V a proteção está acionada ( TV vai para STAND-BY ).
4) Se o +B 115V estiver muito baixo ou zerado, verificar se há curto no circuito horizontal (FBT, YOKE, H-OUT e adjacências), bem como na linha de 180V que vai para o TRC, ou então:
Desconectar os pino 4 e 6 do trafo da fonte T701 e L702;
Conectar entre o catodo do D709 e o terra do chassi um resistor de fio de 560R/20W. Medir a tensão no catodo do D709, se a tensão estiver OK, (115V) verificar se há curto no horizontal, se estiver sem tensão ou a tensão estiver muito baixa, o defeito pode estar na fonte.
5) Caso o FET QX701, esteja em curto, antes de substituí-lo, verifique na PCI, com o FET retirado, se os terminais G, D e S não estão em curto entre si, ( não visualize, use multímetro ).
6) Existindo o curto, elimine-o antes de colocar o novo FET.
7) O mesmo se aplica ao IC701 ( TDA 8380 )

2.º ) TV NÃO OSCILA

+B 115V OK
Pino 36 do IC201 (TDA 8361), 8,2V OK

1) Verificar +115V no R616 e no coletor do Q601 ( pré horizontal);
2) Verificar se existe freqüência horizontal no pino 37 do IC 501;
3) Verifique se existe tenção Vcc no pino 10 do IC201 (8V);
4) Verificar se existe tensão de 12V no catodo de D711;
5) Verificar freqüência horizontal na base do transistor de saída horizontal Q602
6) Verificar pino 1 do Fly-Back ( +115V );
7) Checar cristal X803, C602 e C601;
8) Checar R838 e R 601;




OBSERVAÇÕES :

A verificação da oscilação do FLY-BACK pode ser feita com o auxilio de uma lâmpada NEON tipo NE-2 ou similar, fixada em uma haste plástica.
Ao se tocar o corpo do FLY-BACK com a haste, a lâmpada acenderá se o FBT estiver oscilando, mesmo que os terminais da lâmpada estejam desligados.
Se a lâmpada piscar, significa que a oscilação está intermitente.
Se a lâmpada acender e apagar, significa que a oscilação existiu, mas foi interrompida.


3.º ) TELA ESCURA

1) Verificar se o filamento do tubo esta aceso;
2) Verificar se existe MAT;
3) Ir abrindo levemente o SCREEN;
4) Se o vertical estiver fechado, veja o item Vertical Fechado;
5) Se a tela continuar escura, checar linha do SCREEN na placa do TRC, soquete e pino do tubo;
6) Medir o SCREEN com multímetro analógico ( 500V ), TV em bom estado, ao medir o screen com multímetro, a tela escurece (isto é normal);
7) Se a tela ficar branca com linhas de retraço, continue as verificações descritas abaixo;
8) Certifique-se de que o controle de contraste e/ou brilho não esteja no mínimo;
9) Verifique Vcc no pino 10 do IC 201 ( TDA 8361 );
10) Verifique Vcc no pino 1 e 9 do IC 801 ( TDA 4662 );
11) Verifique SandCastle do Fly-Back pino 6 para os pinos 38 do IC 201 e 5 do IC 801;
12) Verifique a atuação de brilho do micro IC101 pino 7 para pino 17 do IC201;
13) Verifique o contraste do pino 2 do IC101 para pino 25 do IC201;
14) Verifique as tensões e sinais dos pinos 11, 12, 14 e 16 do IC 801 para os pinos 28, 29, 30 e 31 do IC 201;
15) Verifique o sinal do pino 7 do IC 201 para o pino 13 do IC 201;
16) Verifique as tensões e sinais do RGB out do IC 201 para as bases dos transistores da placa do TRC ( pinos 18, 19 e 20 do IC 201 );
17) Verifique as tensões nos coletores dos transistores de RGB Q851, Q852 e Q853;
18) Verifique as tensões nos catodos do tubo, elas devem estar entre 100 e 140V. Se estiver próximo de 180V, com certeza os transistores estarão cortados.
19) Teste o TUBO.

4.º ) NÃO TEM OSD ( TEXTO NA TELA )

1) Verifique se existe sinal H SYN que sai do pino 6 do Fly-Back para o pino 26 do micro IC101 H SYNC;
2) Verifique se existe sinal V SYNC que sai do pino 6 do Fly-Back para o pino 27 do micro IC101;
3) Verifique o sinal PWM que sai dos pinos 22, 23, 24 e 25 do micro IC101 para os pinos 21, 22, 23 e 24 do IC201 ( Deve-se pressionar a tecla no painel do televisor e medir o PWM com o osciloscópio em 5mS.);
4) Verificar com o osciloscópio em 20?S os pinos 28 e 29 do micro IC101;
5) O pino 25 do micro com problemas deixa os caracteres pretos.

5.º ) VERTICAL FECHADO

1) Verifique Vcc no pino 10 do IC201;
2) Verifique Vcc nos pinos 9 e 10 do IC501;
3) Verifique tensão e sinal que saem do pino 43 do IC201 para os pinos 1 e 3 do IC501;
4) Verifique o pino 5 do IC501, out vertical, que vai para o YOKE;
5) Verificar o trimpot P508;
6) Os resistores R507 e R506 são críticos, quando substituí-los, use o mesmo valor.
7) Os resistores r507 para a TV 14 e 20 são de 2R2 e o R506 para TV 14 é de 2R2 e TV 20 é de 3R3.



6.º ) SEM COR ( EM PAL-M )

Certifique-se que :
- A geração do sinal da emissora ou do gerador de barras, esteja em cores PAL-M;
- O controle de cor não esteja no mínimo;
- Os fios do YOKE não estejam próximos do cristal.
1) Verificar a interligação do pino 5 do micro IC101 (cor) para o pino 26 do IC201;
2) Verificar o sinal no pino 10 do IC101;
3) Verificar a interligação entre pinos 15 do micro IC101 para pino 4 do IC201;
4) Ver... o pulso que sai do FBT T701 pino 6 que vai para o pino 5 do IC801 e pino 38 do IC201;
5) Ver... os sinais que saem dos pinos 30 e 31 do IC201 e vão para os pinos 14 e 16 do IC801;
6) Ver... os sinais que saem dos pinos 11 e 12 do IC801 e vão para os pinos 28 e 29 do IC201;
7) Checar os componentes :Q109, Q110, C813, C226, C227, C811, X803.
Um erro na montagem nestes componentes, pode deixar a imagem sem cor.

OBSERVAÇÕES :

1) No pino 15 do IC101 trabalha com as seguintes tensões:
Com emissora 5,2V (H);
Sem emissora 0 (L);
Mudança de sistema 7V.

2) O pino 13 (NTSC) fica em nível alto e chaveia o cristal X801 (NTSC) para o pino 34 do IC201 (TDA 8361), controle de cor, está com tensão.

3) Internamente no TDA8361, o oscilador não consegue sincronizar o BURST, acionando o KILLER, pois a emissora está transmitindo em PAL-M e o cristal conectado ao pino 34 é NTSC (viaQ109), então a tensão do pino 26 é abaixada, mantendo a imagem em preto e branco, evitando a cintilação das cores.

4) A queda da tensão do pino 26 do IC201 ocorre também no pino 10 do micro (IC101), que com esta informação, zera o pino 13 (NTSC) e deixa o pino 11 (PAL-M) em nível alto e chaveia o cristal X803 (PAL-M) para o pino 34 do IC201 (TDA8361) .
5) Internamente no TDA8361, o oscilador consegue agora sincronizar o BURST, pois a emissora está transmitindo em PAL-M e o cristal conectado ao pino 34 é PAL-M (via Q110), então a tensão do pino 26 é mantida e a imagem aparece em cores.


7.º ) TELA COM CHUVISCO
Verifique Vcc no pino 7 do Varicap (+9V);
2) Verifique Vcc no pino 11 do Varicap (+5V)
3) Verifique Vcc no pino 8 do IC102 (+5V);
4) Verifique se a tensão varia de 33V no pino VT do Varicap (pino 10);
5) Verifique a tensão no catodo do zener IC104;
6) Verifique os sinais entre a memória IC102 , micro IC101 e Varicap, CLOCK pino 41 do micro, 6 da memória e 13 do Varicap, DATA pino 40 do micro, 5 da memória e 14 do Varicap, ENEBLE pino 38 do micro e 15 do Varicap;
7) Verificar o AGC, se estiver com 0V, verificar os componentes nesta linha;
8) Verificar o sinal de IF que sai do Varicap e entra no SAW;
9) Verificar se o sinal de IF chega até os pinos 45 e 46 do IC201;
10) Verificar se o sinal de IF sai de pino 7 do IC201;
11) Verificar se o sinal de IF chega ao pino 23 do IC201;
12) Verificar a conexão de antena;
13) Verificar a conecção entre pino 4 do IC201 e pino 15 do IC101;


OBSERVAÇÕES :

1) Chaveando a TV para AV e utilizando a entrada de AV IN, você terá mais informações para conclusão do defeito;
2) As tensão entre os pinos 4 do IC201 e 15 do IC101 são :
Com transmissão = 5,2v
Sem transmissão = 0V
3) o pino 2 do Varicap não está conectado, mas é usado para medirmos a tensão de sintonia (VT), que varia de 0 a 33V, dependendo do canal escolhido.


8.º ) FALTA UMA COR ( EX. AZUL )

1) Verifique se existe sinal entre os pinos 31 do IC201 e pino 14 do IC801;
2) Verifique se existe sinal entre os pinos 28 do IC201 e pino 11 do IC801;
3) Verifique se a tensão e o sinal do pino 18 do IC201 está normal;
4) Verifique se a tensão e sinal na base do Q853;
5) Verifique se a tensão e sinal no coletor do Q853;
6) Verifique a tensão nos catodo do tubo;
7) Verifique o TUBO

Para defeito no verde e vermelho, siga os mesmos passos dentro das respectivas linhas.


9.º ) SEM ÁUDIO

certifique-se que o volume não esteja no mínimo; e que o MUTE não esteja acionado.

1) Teste os Auto Falantes;
2) Verifique se existe sinal de áudio no pino 6 e 8 do IC301 através de um pesquisador de áudio;
3) Verifique o Vcc no pino 2 do IC301;
4) Verifique se chega sinal de áudio no pino 3 do IC301, através de um pesquisador de áudio;
5) Também injete sinal com um injetor de sinal no pino 3 do IC301, para saber se o amplificador está funcionando;
6) Verifique o sinal de áudio no pino 50 do IC501;
7) Verifique o filtro CF201;
8) Verifique se existe sinal no pino 7 do IC201;
9) Injete sinal no pino 5 do IC201;
10) Verifique o pino de volume (pino 6 IC101) que sai do micro para o IC301 (pino 5);
11) Verifique as micro chaves de volume que atuam nos pinos 17, 18 e 19 do micro IC101;
12) Injete sinal na base do Q301;
13) Injete sinal antes do capacitor C327;
14) Defeitos no transmissor sem fio: Verifique o Vcc nos pinos 15 e 10 do IC302;
15) Verifique se chega sinal de áudio nos pinos 1 e 18 do IC302;
16) Verifique se sai sinal de áudio no pino 7 do IC302.

OBSERVAÇÕES :

1) Os 2 alto falantes estão em série, se um deles apresentar defeito, não haverá som;
2) Verifique se o MUTE não esteja acionado;
3) Chaveando a TV para A/V e utilizando esta entrada, você terá mais informações para a conclusão do defeito.


10.º ) TELA BRANCA COM LINHAS DE RETRAÇO

1) Verifique se o potenciômetro de Screen não esteja muito aberto, pois neste caso o defeito a ser analisado é referente a tela escura.
2) Verificar os 180V que entra na placa do TRC na bobina L851;
3) Verificar se chega 180V nos resistores que alimentam os transistores RGB;
4) Verifique os capacitor C855.


OBSERVAÇÕES :

Este aparelho não tem trimpots de ajuste de vertical, RGB, horizontal. Estes ajustes são feitos através do Modo Serviço ou Modo Fabrica , os ajustes são eletrônicos. Para se entrar no modo serviço deve-se :

1. Coloque a TV no canal 3;
2. Conecte um gerador de barras na entrada de antena;
3. Desligue a TV na tecla liga;
4. Retire o cabo A/C da tomada;
5. Pressione a tecla liga, e a mantenha pressionada;
6. Plug o cabo A/C da TV na tomada;
7. Espere a TV ligar e solte a tecla liga; ( neste ponto a TV já estará no modo serviço )
8. Selecione o numero no controle remoto, referente ao ajuste a ser feito:
0 = HUE ( tint )
1 = HSH ( centralização horizontal )
2 = VS ( linearidade vertical )
3 = VA ( altura vertical )
4 = SC ( correção S )
5 = VSH ( centralização vertical )
6 = R
7 = G
8 = B
100 = adj. FI ( ajuste de FI );

9. E através das teclas canal up / down ajuste os dados até obter o resultado esperado;
10. Para finalizar e memorizar os ajustes, pressione a tecla sair no controle remoto e desligue a TV através da tecla liga no controle remoto.





