cce hps 1492 só em av

Este televisor só funcionava em audio e video , trocado a memoria 24c02 ,os canais voltaram a funcionar , porém, chuviscando , trocado o tuner tudo voltou ao normal .












Tv GRUNDIG 1412 2012 pedindo senha

Caso vc depare com este tipo de televisor , e ele pedir senha e vc não tem , ou esqueceu . Então digite, no controle , as seguintes teclas em sequência : volume + , volume - , canal - , canal + . Lembrando este procedimento serve também para os modelos 1512 , 2112 .













Tela com linhas de retraço vermelhas

Colegas dica desta PHILIPS 21 PT534 com linhas de retraço vermelhas apos 5 segundos se desligava,na placa do tubo estava cheio de pó feita uma boa limpeza resolveu.














TV CCE MOD: HPS-144 (RESOLVIDO).

Olá meus amigos está tv cce chegou em minha eletrônica, com os seguintes defeitos, estava inoperante a fonte de alimentação,estava denificados o Q801 Mofete, e D817, e D816.Depois do foncionamento apresentava a imagem faltando os três dedos de cada lado para completar a tela
e depois assim que aparecia a imagem ela desligava, eu já tinha faltado a paciência de tanto trabalhar com ela. Quando foi hoje eu descubri o fefeito o resistor (R812,de 022R) estava aberto
só foi trocar e tudo deu certo, espero ajudar quem sabe alguma pessoa esteja passando por esse tipo de defeito então seria util. Que Deus abençoi a todos vcs.













tv philipis20pt324a/78, tela com retraços brancos

eta tv estava com r-3416 aberta ,apos a troca liguei e apareceu
tela azul com retraços bem forte, canhão azul saturado:
r-3317-3327-3337-3341-3348-todos alterados,foram trocados mas o
defeito continuou, achei C-2331 com fuga , defeito resolvido
com a troca do capacitor de smd.












philips pt desligando com 8 segundos

Coloquei 3 diodos de IN 4148 nos resistores,R3201,R3202,R3203 para o R3204 e cortei o fio do IK.

Não esqueça de corta o fio do IK que vai para placa do tubo.

Ter cuidado para não quebra a trilha na linha do r3204 quando for colocar os diodos, pois aconteceu comigo, bem no pé do resistor 3204 e ela continuou a se desligar.












PHILIPS 20GL1044 RESOLVIDO

Tv chegou inoperante fonte com 37v quando desligava carga ameaçava subir.
Caracteristica de flay back trocado o mesmo e nada.
As chaves de toque pareciam estar travadas então desliguei todas e usei o cr e nada e ainda não acendia o led stand by.Ligava as chaves o standy by acendia.
Solução troca da eepron. 











ESQUEMA LG RP20CB20A resolv.

Defeito resolvido na linha scl tinha 5v e na sda 1,2 troquei os resistores e capas do varicap até a memo e funfou. Caiu agua no chassis .












TV semp toshiba ( resolvido)

Olá meus amigos essa tv chegou em minha bancada com o seguinte defeito estava com o stand by normal
porém não osilava as voltagens também normal só que quando eu tirei o Q814 Fo3G ela osilava normal mais quando eu colocava ela ficava sem osilar por fim concegui resolver o defeito R826 068R estava alterado o seu valor só foi troca e pronto. MOD: não tinha mais eu achei escrito no papel essa referência PD2058s tudo indica que esse é o MOD:Espero ajudar a todos vcs.












TV CINERAL RESOUVIDO.....

Ola meus colegas chegou em minha bancada uma tv cineral com defeito de cor,estava sem cor só p/b um diodo na casa d506 aberto o danado do defeito resolvido a cor esta de vouta e ai é só corre para o abraço.
MOD=c1491











CINERAL TC PL2910P INTERFERENCIA

NA IMAGEM RESOLVIDO C525 E 532 ESTUFADO.












TV philips 29gx1668 anubis, problema de sintonia.

Esta TV não fazia sintonia do canal 1ao6 em VHF e o resto normal.
Causa:Varicap UV 936 com defeito.












TV CCE HPS2004 fonte morta resolvido!

O aparelho chegou à oficina apagado, led standby piscando rápido e fraco. Na linha de 125V havia 50V e na 16V que faz 5V,8V e 9V havia 3V. Desconectando a fonte do resto do circuito aparecia os 125V exatos mas o 16 permanecia baixo. Então parti pra fonte onde encontrei C812 47yF 50v com alteração no valor, ao troca-lo tv funfou normal. Trocar também os outros 2 eletrolas de 4,7yF 50v como medida preventiva. 












Auto Rádio Pionner DEH-546; CD não toca resolvido!

Aparecia todas as funções normais inclusive o rádio tocando normal mas o Cd funcionou intermitente(as vezes tocava as vezes não) por algum tempo e depois parou segundo o proprietário. Ao abrir o equipamento e colocar o cd pra dentro com a mecânica em posição de serviço, notei que a unidade continuava imóvel, sem executar nenhuma operação basica sequer. Parti para a medida das tensões principais, encontrando presença dos 5V no ponto de teste CD5Von,mas logo após este ponto na barra de 3 resistores de 1k (smd) R507, o resistor que dá continuidade a esta tensão estava aberto. Depois de substituído o aparelho voltou ao normal.












Tv Gradiente se desliga mod. tv2924

Esta tv se desliga apos alguns segundos
foi o capacitor 805 de 10/160,
eu coloquei um de 47/250v
conforme orientação da propia gradiente e dos colegas deste forum.













dvd portatil coby

Ja consertei 2 essa semana e os mesmo não liam dvd, só cd.
Solução: com a troca do cabo flat os mesmos voltaram ao seu funcionamento normal.












Filmadora Panasonic M9000 e M3000

Essas 2 filmadoras o mecanismo são iguais e as mesmas apresentavam o mesmo defeito: as vezes com a fita no compartimento só fazia um ruido e não liberava a fita na função eject pois não conseguia retornanr completamente a mecanica no modo eject.
Solução: Com a troca das 2 correias (motor loding e do capstam) e uma limpeza na chave de modo as mesmas voltoram ao seu funcionamento normal.












dvd okê gradiente

Esse dvd rodava um filme normalmente e já no segundo começava a congelar e depois travava.
Solução: Troca do motor do disco, pois o mesmo qndo esquentava dava um sobreaquecimento no ci drive.
O aparelho ficou em testes 2 dias não apresentando mais o defeito.












TV toshiba tv2084 (U14)

Fiquei uma semana sumido devido a correria mas fui anotando os resolvidos para dar a minha colaboração aqui no forum tbem. Essa tv veio com o fly-back vazando alta e após a troca do mesmo a tv funcionou mas ela predominava a cor azul sobre a imagem, a imagem aparecia bem no fundo.
Solução: fuga no trans SMD da placa do cinescópio (Q923 se não me engano, é o unico trans smd da pci)












TV PHILIPS 25GX1888 CHASSIS ANUBIS.INOPERANTE
July 3 2008 at 1:35 PM
Sem pontuação para esta mensagem	Ed Franco   (Login frapal)
Depto. Tecnico
Verificando a fonte encontrei na plaqueta vertical-SOPS - os cap. eletrol. 2506-47mf- e 2516 -4,7mf- alterados. Verificar tambem possivel solda fria no C.I desta plaqueta.












Philco TP2054,só em stand-by...dica

Quando aciona power,aparece todas as fontes,em seguida zera tudo ficando só a de 3v3,fiquei surpreso,quando resetei a memória tudo voltou ao normal.












tv gradiente 2021

esta tv ,tava na oficina de outro colega,ele mesmo pediu
para verificar,já que seu conhecimento e muito pouco
sobre estes tvs gradiente.
tv parado,não ligava
o IC 804 de 3v3st totalmente aberto em ambos lados faltava
sem alimentação no IC 1 micronas.
coloquei outro ic 804,e fazer atualizãção do micronas e
ficou resolvido ,tv funcionando perfeito.












TV sharp C-2999G (defeito de volume)

Esta TV não controlava o volume normal,um toque ia de zero para 50% outro toque ia para 100% do volume.
Solução:Dar um reset no micro (retirar o C2082 por uma hora e recolocar)













Philco PCM-1446 Não faz sintonia

É só fazer reset: com a tv desligada, aperte cana+ e canal- simultaniamente ligue o tv quando o led apagar, é só correr para o abraço.














TV SHARP C-2013

DEFEITO:Tv não liga.Proteção atuando
CAUSA: C-555 e C-720 esgotados

DEFEITO:Sem sincronismo vertical e horizontal r com chuviscos
CAUSA: TDA8360












monitor sansung sincmaster 550v esquentando saida horizontal...

Monitor sansung sincmaster 550v esquentando o saida horizontal ao ponto de queimar.causa: c422 1mf fraco.













TV LG MOD: CP-14J52 Com defeito de contraste ( Resolvido).

meus amigos, essa tv chegou hoje em minha eletrônica, com esse defeito não tinha contraste, verificando a linha do ABL encontrei D502 estava com croste em suas poralidades na primeira vez que eu medir estava costatando perfeito depois eu voltei a verificar ele com bastante atenção e eu percebir que ao mover as suas pernas com o multímentro constatei uma pequena fuga resultado era ele mesmo só foi troca ficou ok.













TV SANSUNG CL-21M6MQ COM LINHAS DE RETRAÇOS E SEM IMAGEM

Tv sansung CL-21M6MQ com linhas de retraços e sem imagem.As vezes funciona.Causa centelhador na placa do tubo com problema.SG 504 ligado na grade g2.Para saber se o problema é ele basta desliga-lo.














Philco TP-2000 Somente OSD sem Imagem!!!!

ola karos colegas esta tv com o seguinte sintoma ela de vez em quando vem imagem normal funciona uns 20minutos e some a imagem ficando somente o som. mas qdo ela some imagem continua com o som e os caracteres vem normal na tela.
RESOLVIDA:

Defeito Resolvido e compartilhado com os demais colegas, em pesquisa no forum descobri que o defeito se relacionava com Apagamento Vertical, feito a troca dos Diodos D601 e D602 o defeito foi sanado. boa sorte a todos!!!!













Caixa Yorkville 300K !

Ao ligar dá um pipoco violento, mas funciona normal!
Normalmente este tipo de caixa não produz ruido signicativo ao ligar,(praticamente nenhum ruido) o que me levou a examinar um possivel desenquilíbrio na fonte! Retirei os soquetes que encaixam os fios do trafo, atras de possivel carbonização (elevando assim a resistência)mas nada foi encontrado! Estava tudo na mais perfeita ordem! Examinando os fusíveis de 6A estavam todos OK, exceto pelo fato de um deles apresentava uma pequeníssima resistência! Pequena mas significativa no momento que se exigia dele ao ligar!
(O aquecimento aumenta a resistência!)
Foi trocar o dito cujo e funfou redondo!













SONY KV 29FS100 PROTEGENDO. Resolv.

O Italiano matou a pau era o flay back mesmo.
Agora uma dica não comprem os pararelos pois funcionar funciona mas apresenta distorçoes na tela.
Coloquei o original e acabou as distorçoes.
Obrigado Lennão e Delben pela colaboração.

 














som philips fwm-570 só liga no modo de serviço.fica só com os traço do relógio acesso.

este aparelho não liga,fica apenas os traços do relógio acesso;más quando aperta a tecla de avanço junto com a tecla tuner ele liga,porem sem som.Alguma dica?Obrigado...
Causa: ci 7403 COM Problema. ci (M62320)











POTÊNCIA MUNIC DX4000/5000 (resolvido)

Ola meus colegas eu emcotrei o maldito defeito era um diodo com uma pequena fuga emgraçado ele na placa esta normal + quando eu levantei o danado estava com uma pequena fuga, ai esta o problema se ajente não conferir fora da placa não encontra o defeito e passa despercebido!!!D543 IN4744 












tv philco 2049 pega quando quer resolvido

esta tv so funcionava quando queria sair verificando notei quando a mesma não funcionava o +b no coletor do q702 a tewnsão ia a zero mas o oscilador continuava funcionando a frequencia de 15750khz chegava ate a base do q703 verifiquei todo circuito horizontal e não encontrei nada com defeito ai resolvir retirar o varicap e ligar a tv funcionou ai coloco o mesmo no lugar e vou soldando pino por pino e ligando mesma quando chego no pino de sda que soldo a tv ja não funcionou ai foi quando fui verificar era umidade do pino de sda para terra lavei com um produto que uso varsol passei o secador coloquei o varicap no lugar e ficou tudo ok.













Tv Toshiba 2998 LEM2

Resolvido conforme dica de nosso amigo Jorge Celso Gonsalves, era C214 de 1uF/50V ligado ao pino 38 do oscil. horizontal.
Obrigado à todos.

 










TV Panasonic 29KL05-Linha Vertical

Ao ligar-se a TV poia-se ver uma linha vertical no centro da tela extendendo-se desde a parte inferior até a superior do tubo.
Todos os comandos eram executados normalmente e podia-se ouvir o som dos canais sintonisados.
O sinal dente de serra estava presente em todos locais onde deveria estar embora uma coisa estranha me tenha chamado a atenção. Ele estava presente nos dois extremos da bobina H, e com a mesma intensidade. Algum resistor está aberto, pensei.
Como Q753 (2SD1266) estava aquecendo muito,desviei minha atenção para aquela malha achando que havia algum componente com fuga ou em curto provocando esse defeito.Não vi nada errado ali.
Pesquisando no forum achei algo que falava sobre o C563 (390n x 250v)e ao testá-lo comprovei que estava "aberto".
Com a sua troca a TV voltou ao normal e o Q753 passou a funcionar sem aquecer.













Tv Philco PC20R42 desligando/aciona proteção, resolvido!

A tv ligava normal e quando se colocava em algum canal, assim que a imagem entrava desligava. Causa: R723=27k aberto e C310 esgotado.














DVD grav. LG DR175 audio baixo

Sintoma: audio baixo e distorcido.

Não tinha 11 volts no pino 17 do IC808 CS4351.

Resultado: Q164 aberto













TV Gradiente mod TV-2924 - desligando (novo)

TV funcionando normalmente. De repente dava um estalinho e desligava. Trocado o capacitor C805 e feita uma geral na placa, o defeito ainda persistiu

Causa do defeito: soquete do tubo. O centelhador do soquete to TRC faiscava, acionando a proteção













Tvc SEMP TV1482

Esta tv estava cheia de mau contatos depois de varios metros de solda,liga e ja atua a proteção fonte normal depois de alguns testes troquei saida vertical,ligou e pude ver sair fumaça da defletora,troquei ficou beleza.

 











VCR354 PHILIPS !!! SÓ FUNC. S/ TAMPA. RESOLVIDO.

DEFEITO APRESENTADO:

ESTOU COM 03 VIDEOS DOS MODELO:
VR756/78 - VCR356 - JVC HR J836N (MECANICAS IGUAIS)
COM O MESMO SINTOMA DE DEFEITO OU SEJA:

SEM A TAMPA DO APARELHO O VIDEO FUNCIONA NORMALMENTE, AO FECHAR O DITO CUJO,
LIGA-SE Á REDE., ELE LIGA E DESLIGA E O GUARDA PÓ DA FITA MOVIMENTA-SE,
PARA VOLTAR A FUNCIONAR TENHO QUE DESLIGAR DA REDE E TIRAR A TAMPA.,

O QUE EU FIZ:
TROQUEI O KIT CORREIAS (TREIS), LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO
MECANICA.,
ESTE VIDEO NÃO TEM CHAVE DE RESET!!!!
SERÁ QUE É ALGUM AJUSTE MECANICO?????

TIVE ESTAS ORIENTAÇÕES DE AMIGOS:

SENSORES OTICOS (FIZ LIMPEZAS)
limpar os espelhos e o sensores do meio,
MECANICA FORA DO PONTO
Veja se não a nenhum resistor ligado aos infra alterada, principalmente ao que vai no meio que emite o infra!
UMA VEZ PEGUEI UM DEFEITO IGUAL E ERA O SENSOR DO CENTRO QUE ESTAVA COM A SOLDA SOLTA
FOI SO RESOLDAR
O CLIENTE COSTUMA FORÇAR A FITA E ELA EMPURRA O SENSOR ATE SOLTA-LO DA PLACA

AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE AOS AMIGOS PARA ME DAR NOVAS ORIENTAÇÕES...

LEMBRANDO QUE ESTOU COM (03) VIDEOS COM AS MESMAS MECANICAS
COM OS MESMOS SINTOMAS DEFEITOS...

SOLUÇÃO:

TROQUEI O SENSOR DO CENTRO DA MECANICA E O PROBLEMA ME PARECER TER RESOLVIDO, DIGO ISTO PORQUE ESTA EM TESTE HÁ DOIS DIAS E NÃO MAIS APRESENTOU O DEFEITO.,
O AMIGO EM OUTRO FORUM (SEBASTIÃO TAMBEM DEU ESTA DICA.,

PS. RESOLVI OS 03 VCRs.













Gradiente TF2953 Liga desliga

Assim que conecta na rede, a TV liga. (deveria ficar em stand-by).
Enquanto o filamento aquece tensões todas normais.
Quando aparece tela cinza com retraço ela desliga, chega a parar de oscilar o primario da fonte.
Depois de 1 segundo volta a ligar e fica ligando e desligando.

Solução:
Pino 54 do VCT com 0.7V deveria ser 3.3V.
SW07 com fuga, ta medindo 20K no analógico.














TOSHIBA TV2083FAV U11 RESOLVIDO

Ressolda no Q830 tv ligou com som e tela branca e comandos do Cr e do painel não funcionava regravei uma memo nova e veio quadro fechado desliguei liguei de novo funcionou mas comandos nada , troquei sensor beleza , vertical esticado la vai C305,306,308 Ok , só mais um probleminha canais baixos 02, 04,05 Ok.O canal 06 SBT não sintoniza nem a pau 07,08,10,11,12 13 normal e UHF nenhum Sintoniza.
Troquei a bobina vco e continua a mesma.
Varicap coloquei outro igual e não sintoniza nada.
Alguma dica ou dados desta memo pois peguei dois no shared e estou desconfiado deles.














Re: TOSHIBA TV2083FAV U11

ESSA É FACIL PEGUEI VARIOS COM ESSE DEFEITO ENTRE NO MODO DE SERVIÇO E DEPOIS MODO DESENVOLVIMENTO ENTRE EM TUNER SE ESTIVER EM TUNNER=0 COLOQUE TUNNER=1

o Tunner estava em 2 foi mudar para 0 e funfou.















philips pt 4131/78r cor estranha

cor da pele meio amarela para verde, mesmo aumentando o brilho parece estar com o tubo fraco embora a tv seja relativamente nova.
solução R-3318 placa do trc













Tv Sharp C 2188 demora de ligar...

...e quando liga não da mais problema;A causa,eletrolitico C666 (1uF x100v)alterado


