Dicas Macetes.NET.:Defeitos postado no site

Esta é a versão em cache de http://www.josmar.net/coletanea.htm no G o o g l e obtida em 7 jul. 2007 19:15:30 GMT.
O cache do G o o g l e é o instantâneo que tiramos da página quando pesquisamos na Web.
A página pode ter mudado desde a última vez. Clique aqui para ver a página atual sem destaques.
Esta página armazenada pode estar fazendo referência a imagens que não mais estão disponíveis. Clique aqui para ver o texto em cache somente.
Para criar um link para esta página ou armazenar referência a ela, use: `http://www.google.com/search?q=cache:CebfzNSzPqcJ:www.josmar.net/coletanea.htm+coletanea+defeitos+monitor&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=4&gl=br`
O Google não é associado aos autores desta página nem é responsável por seu conteúdo.

Os seguintes termos de pesquisa foram destacados: | defeitos | monitor

Estes termos aparecem somente em links que apontam para esta página: coletanea

Atenção estas dicas foram enviadas, por Marco Aurélio.
Não foi feito correção. O próprio Marcos que editou por isto contem vários erros.

COLETÂNEA DE DEFEITOS

01-TV CTO TODOS OS MODELOS - sem sincronismo ou entortando a imagem no topo da tela – solução- trocar todos os capacitores eletrolíticos do setor do Ci 2577- se não resolver troque o CI toda 2577- ou o capacitor da fonte de 12V que alimenta o tda2577.

02- cto - funciona intermitente, ou apitando- causa- eletrolítico- c 323.trocar por novo.

03- TV mitsubishi- TC 2041S - defeito- não memoriza canais- solução- trocar o D 771 em curto ou aberto ou r771 e verificar se tem a tensão de – 30 volts que alimenta a memória,se não resolver troque o capacitor de 4,7uf x160v fica perto do fly back.

04-CPH-01-todas- defeito- fonte não oscila- defeito- resistor R-1912 aberto- Sem contrastecausa-zener 302 em curto de 15 V.

05-CPH 02–todos os televisores- defeito-Vertical fechado na parte superior –defeito- C609 trocar-Fora de freqüência - causa C 604.Imagem dobrada na parte inferior- defeito- C 610.

06-Philco CPH 03-todas- o horizontal não oscila- defeito no vertical saída LA 7837 em curto.Fonte não funciona defeito- resistor R 902-R903-R904.

06-TV Philco Hitachi PC 2004 0u PC 1401- fonte não oscila- causa resistor de 10k metal filme alterado ou resistor de 6k8 alterado.Defeito- não sintoniza canais- Causa- resistor de 22K alterado metal filme- DEFEITO- televisor saindo fora de sintonia- Causa varicap- trocar o mesmo.

06- TV Philco todas que usam o STR 50103- Fonte parada- Causa –resistor de 470k aberto- Led fica piscando- vertical em curto ou capacitor de poliéster da fonte defeituoso, Zener de 20 volts em curto causa- STR defeituoso- substituir o mesmo substitua também o diodo que retifica os 20 volt Imagem entortando – Causa- Falta de filtro na linha dos 300V- trocar o eletrolítico principal da fonte.

07-Como destravar DVD CCE- destravamento definitivo- pressione a tecla open e aperte o botão zoom, aperte o botão A- B. Pressione as setas na seguinte seqüência. Para cima ,esquerda ,para baixo e direita. E pronto.

08- Monitores em geral e televisores em geral- se a imagem apresentar sem definição e com o tempo melhorar- retire o soquete do tudo e limpe bem todos os contatos.

09- TV Philco pb 17 A 2- defeito-imagem com distorção lateral- causa- resistor R 905 22k-troque.

10-monitor IBM- G50- DEFEITO-ponto luminoso na tela os desligar- defeito- R-424 –180k aberto.

11-TV CCE hps 14- defeito - sem cor e sem som – causa Q 801.

12 TV CCE- hps 1430r- deflexão vertical deficiente- causa- C 356 e c 357.

13- CCE- hps 1465- Defeito- sem som sem imagem- defeito- c 413.330pf em curto.

14 CCE hps 2070- defeito – parada- causa- diodo D807 ou IC 705.

15- TV Mitsubishi- Defeito- não pega canais baixos- causa- C7 T1- o,01uf- em curto.

16-TV Mitsubishi- TC 2041S- tem dificuldade para ligar ora liga ora não liga- causa- R 916-150k aberto. Troque.

17-TV Panasonic- TCT-14TR-1- defeito- ora funciona ora não funciona- causa- C813. troque.

18- TV Panasonic- TVC 20C2- vertical defeituoso- trocar C 410-

19-Philco pc 1405- altura deficiente- trocar os capacitores C607 e C 609.

20- Philco pc 1615- defeito sem cor-causa trocar capacitor C 515- 47 nf.

21- Philco PC 2004- defeito-Barra escura no horizontal-causa C 607- 10 uf. Troque.

22- Philco pc 2043- defeito- imagem entortando- causa-C905 220uf- troque.

23-PHILIPS- Cn 4037- defeito- retraços na tela- C400- troque.

24- Philips- Cn 4065- retraços no topo da tela- C400.

25- Philips cn 4065- sem cor- trocar CI 200.

26- Philips- GL 1011 todos os modelos- Vertical treme- trocar a saída vertical por outra original.

27-Philips- 12 tx 1572- problema na deflexão vertical instável- trocar C 527 100uf.

28-Toshiba- TC 1470-Tela verde com traços brancos- trocar CI 501.

29- Televisores Sharp todos que usam o Transistor 2SC 2365 na fonte-Defeito fonte em curto - trocar todas as peças que estiverem em curto e substituir o capacitor de 10uf 450V, pois é ele o causador da fonte estourar.

30- TV Sharp- 2040B parada- causa provável- R 601 330R.

31- Philips GL1045- parada- causa provável-D 345- zener.

32- Sharp- linha vertical com som- causa provável- C 626- R 618

33- Sharp TVC 11691/B- fonte não funciona algumas vezes ou esta parada- defeito- C 709-2,2uf

34- TV SHARP- 2053- defeito- parada- C713- 1nf ou toda 8380 troque-os.Defeito- sem deflexão vertical- causa- 6 618 ou R 68R

35-Sony KV 2158- inoperante- Q 601,Q602 e R 607-

36-TV Philips- 14GX 1618/78R- defeito-tela branca,cheia de linhas ,como se o screen estivesse aberto no Maximo- causa- Resistor R 3469 aberto.

37- CCE hps 1470- Defeito - funciona tudo normal , mas quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante- causa- resistor R804 aberto. Ou alterado.

38- TV Sharp- C 20 13 e outros modelos- Desligando sozinha depois de 05 minutos, causa- Capacitores eletrolíticos da fonte- trocar todos.

39- TV Sharp- C1453- atuando proteção - verificar a saída vertical se esta em curto ou ver o resistor R 727 de 22k se esta alterado este resistor e muito critico.

40-CCE- HPS 1403,2003,2006 ou 2706- Defeito- Led Stand by fica piscando sem funcionar- causa- capacitor C826 em curto ou com fuga troque o mesmo.

41-TV CCE todos os modelos - não esta desligando manualmente ou pelo controle remoto, só se tirar o plugue da tomada- causa- trocar o transistor drive-Brincadeira, em! Televisão é o cão mesmo-quem diz que faz isso.!

42- CCE- hps 2085 e todos que usam o IC LA 7910- Defeito- Canais saem de sintonia- Causa- capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910.

43- DICA- ao iniciar a analise do defeito, se vc. Perceber que a saída horizontal esta superaquecendo , use a saída drive do seu excitador e ligue entre baone chip tv ex tda8360/61/la 7685/la 7680/la7684/toda 8374etc A fonte que alimenta a parte horizontal do one chip tv será sempre ativada pelo micro. Se o micro está parado alimente diretamente o ci oscilador do hor. Para conseguir alta tensão e conseqüentemente a trama na tela da tv.

observe a voltagem de trabalho do pino correspondente a alimentação do setor horizontal se e emissor do seu SH, e você descobrira no ato se o fly back está RUIM.. Ao trocar Toda 8361 de qualquer letra x,y,e tendo como resultado imagem pequena(horizontal dobrado) mude o resistor do pino 35 se estiver 47k mude p/8k2 e vice-versa.

AO trocar fly back no tvc CCE, do modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo, geral do pontos A e B, para gerar ref . Horizontal, a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura; fique atendo?

Mitsubishi 2098

Para concluir rápido se o defeito e na fonte ou no restante do televisor,use fontes externas 115v/12v/45v ,sem usar o cabo de força do televisor, coloque as fontes nos catodos dos diodos:D950/D951/D952, se tudo funcionar è só voltar p/a fonte e concerta-la..

CD-Player modelo CDP-AT3 marca GRADIENTE

Defeito: bobinas da unidade vibrando e mensagem de erro no display.Causa: CI 102 (TDA7073) com defeito; o mesmo é o driver dos motores.

# IBM G50

Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua

A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras

Trocar os capacitores: C205, C225 e C351

# PANASONIC G21

Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga

Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.

Defeito: Mecânica fica louca:

Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do Box

Vídeo nvfj605br Panasonic Mensagem: ola peguei este vídeo com grande ruído no som obs:este vídeo e hi-fi estéreo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b

vídeo Cassete Panasonic NV-F70

Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o vídeo trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e inserindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecânica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Vídeos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, quando começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de áudio e controle. Este é um defeito muito comum nos vídeos atuais.

TV Philco CPH-5

## Mod. PCM 2046

As vezes a fonte de 95V acaba, ora pisca o led, ora não faz nada. Entra 150V no pino 3 do STR50103 e não sai nada. Solução: Soldar o capacitor C 911 (Capacitor de 220uF x 160V)

PC - 2027 defeito: Imagem repuxa (retorce) Capacitor C-216, 2,2µFX40Volts aberto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e.

PCM - 2044 Defeito: apagada, sem alta tensão e led do painel piscando IC-401 TDA –2613 em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no +B de 20 Volts em cima do capacitor C-915 e ver que a tensão era de 6 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 45 Volts. Fui desligando a ligação do +B de 20 Volts até localizar o curto.

PC-2027-U Defeito: Ao trocar o Flay Back ela explode o capacitor C-718 = 1µF X 250Volts e queima a resistência R-717=0,47Ohms.Trocar o diodo D-706=E202-2 pode por no lugar o substituto que é o IN4007.

Modelo: C -2025 Defeito: Fonte não arma: Trocado a resistência de 100K R-704 estava aberta. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que na base de Q-701 2SC2365 a tensão era muito baixa

TV Mitsubishi - TC 2098/2099 Defeito: retraços na parte superior do TRC (Tubo) Solução: defeito no vertical; trocar C459 - 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm

TV Philco - chassi CPH-04 A televisão foge a freqüência horizontal e imagem apresenta cores que tendem para o verde ou roxo. Solução: trocar cristal 503

TV Philips - Linha CTO Defeito: problema de sintonia. Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, aparecia interferência sobrepostas na imagem e ao trocar de canais, parecia que a sintonia fugia. Solução: trocar as bobinas S157 e S158 Defeito:

Problema de Brilho. A televisão sem antena, a tela se encontrava escura. Cheguei a trocar vários componentes, incluindo o CI de luminância mais não resolvi o defeito; falando com outro amigo técnico, ele me passou a dica. A solução era trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF > você poderá colocar um de 220uF. Quando este capacitor estiver sem capacitância, mesmo colocando a antena não aparecerá nenhum brilho na tela.

### 16GL1331

Este televisor apresentava linhas na parte superior do tubo de imagem, defeito no circuito vertical, o capacitor C410 de 100u/25 com seu valor alterado ocasiona este defeito

TV Sharp 2025A (Válido para todos os modelos que utilizam o 2SC 2365 na fonte e fly-back com triplicador embutido)

Defeito: Tem alta tensão e o filamento acende porém não tem brilho; As vezes o brilho aparece e as vezes some. Solução: Trocar o indutor L605 que está ligado ao pino 4 do fly-back.

Defeito: Entra 300V no coletor do 2SC2365 mas nada sai no emissor. Não existe curto no horizontal. Solução: Refazer a solda do transformador driver horizontal. (Verificar outros pontos

### TV Sharp C1453/2053

Dicas de defeitos: Não funciona, desliga proteção I. Solução: trocar C666, que está em curto. Risco vertical = Horizontal fechado: Solução: trocar R618 e C618. Sem Cor: defeito de fábrica. Solução:substituir C811 e 813 de 103 pôr 18pF .

TV SHARP - C 1453/2053 - Defeito: Excesso de altura: R911. Defeito: TV não funciona: IC 104 em curto.Defeito: Não funciona: C 616 - Defeito:Sem vídeo: D 601c / fuga- Defeito:listras verticais: R 512.Defeito: Desliga proteção low - D611 c/ fuga (apresenta zumbido) Defeito:Não funciona: IC 501 em curto. Defeito:TV não funciona: VARICAP.*

*Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto. O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V.

#### Sharp TVC2199B

Defeito: Sem alta tensão. Medindo a alimentação (pino 7) do integrado IC203 encontrei apenas 7V onde deveria haver 12V. Essa fonte vem do transistor Q702 onde deveria entrar 15V pelo coletor e sai pelo emissor. Como todas as fontes do chopper estavam normais então não poderia ser um problema no primário da fonte. Troquei então o capacitor C731 e a TV passou a funcionar. Talvez este defeito também ocorra em modelos que utilizam o IX0731 na fonte

TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal .

Dica de TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal .

Tv Philips 14CT6401 - Defeito, sintonia automática não para.

Solução: Girar S-158 no sentido anti-horário até parar, caso contrário, trocar S158, S157, C159 e C152.

Vídeo cassete Gradiente, modelo GV-404, com fita K7 presa. Foi constatado que um mecanismo de acionamento longitudinal, na parte inferior do vídeo cassete, responsável pelo movimento dos "pinos de carga", apresentava dois dentes da engrenagem amassados. O desgaste não permitia o funcionamento correto do mecanismo. Esta peça é feita de material plástico.

Aparelho:cd Gradiente CDP-AT3 e outros aparelhos que utilizam a unidade óptica Philips Van 1201

Defeito:às vezes funciona normal,às vezes dá "no disc"

Solução: Em 95% dos casos o problema é a unidade óptica.O caminho mais fácil é trocá-la e deixar o aparelho em teste por alguns dias.

### Aparelho:System Aiwa F9,F12,F15

Defeito:às vezes "trava"o funcionamento,ficando apenas algum segmento do display aceso.

Solução:Substituir o cristal ressonador do microprocessador.

Tv Sharp 14 digital- funciona ou desliga sozinha fonte fica baixa,se abrir o screen ela desliga . Causa saída ver .

Philco CPH-01-PC1401 e outras- defeitos –falta largura e o fly back emite um zumbido- causa- capacitor C913.troque.

Vertical fechado- trocar resistor R-626 aberto.pot. ou D604-em curto ou R624 aberto ou C-614 em curto.

Philco CPH-02-PC1405 e outras- defeito- a tv não funciona fria- causa-03 três capacitores da fonte de alimentação trocar todos.

Defeito- TV não funciona ou atua proteção- C718 1uf 250v- troque.

Problemas no vertical encolhido ou def. de linearidade- causa- C609- R613.

Fonte com tensão alta- capacitor C911 aberto.

Fonte não funciona- C914 com fuga ou c912 aberto.

Zumbido quando liga- saída horizontal em curto.

TV Philips pb- L6-LA- sem som e sem imagem- trama normal- defeito- C213 em curto. Fonte cai para ll0V ou menos- resistor 361 aberto-

TV TX07- defeito- tela fica escura com alto nível de preto- defeito- transistor TS565 troque.

Chassi CNF- 14cn4414 e outras....-defeito –foge sincronismo - afeta açor- causa-C587.troque.

philips 12BX- BP-queima saída horizontal superaquece e queima- Causa - transformador drive troque ou coloque um capacitor de poliéster de 100kpf entre o pino 2 e 1 do transformador drive assim resolve e o problema.

CCE- HPS 2070P e outros modelos- Vertical fechado –Resistor R 301 aberto de1M8.

TV Sharp 1452/2052B- atuando proteção desligando sozinha- causa- C739 com seus pinos oxidados . troque.

TV - Toshiba-TS201A- defeito tela branca sem som e sem imagem- causa- C116 com juga ou em curto.

Defeito de linearidade vertical,imagem dobrada, causa- C310 ,C316. troque.

CCE-hps-1415- sem som e imagem- trama normal-causa –C101 aberto ou em curto.

CCE-HPS 1470 e outros modelos- Fonte queimada zener de 120 em curto- Causa trocar o fly back pois esta consumindo muito ou esta em curto. Faça toda a fonte e troque o FB.

Philco PC 2035 e outras- Totalmente inoperante- capacitor C 4,7uf aberto.

TV Mitsubishi- TC 2001-inoperante apenas acende a luz vermelha da chave liga desliga- causa- C7p7 com fuga ou em curto- .

Philips 20GL1040- totalmente inoperante ou atuando proteção- Causa- C508 680pf-3kv com centelhamento interno. Troque.

TV Sony KV 2959T- totalmente parada ou intermitente- causa- C2,2uf 450v- esgotado.

CCE- HPS 2025- defeito- Brilho intermitente- Causa- diodo D201 1n4148 com defeito.

FAX-KX-F700- Panasonic- não recebia documentos-transmissão e fonia normais- causa- AS1 com defeito- troque.

Sharp- C2006A- somente com uma pequena faixa na horizontal,com imagem e som normal- causa- C509.

TV Philips BP BL2002- fortes ondulações no vídeo- causa- foi trocando o mosfet BUK444 que resolveu o defeito.

FAX- toshiba- não transmite e nem recebe documentos não tira copia e nem imprime, fonia normal- causa- resistor da fonte com defeito- R411- 47k.

tical em curto. Troquei e ficou boa.

TV Gradiente - muitos modelos- Defeito- atuando proteção ,desligando após 05 ou 10 minutos- Defletora horizontal oxidada causando curto.-troque-ª.

Dica- como testar um STR 50103, após ter sofrido uma queda de energia. E fácil basta você ter um novo para compara-lo as resistências com o multímetro,medindo do pino 1 ao pino dois,do pino 2 ao pino três do três para o quatro depois alterna ,do pino 1 ao pino 3 e assim por diante sempre comparando com o novo . Este teste é infalível. Uso sempre em minha oficina e nunca corri qualquer risco desnecessário.

Dica- como reduzir os 12v de uma bateria de automóvel para 5v ou 6v ou 9v .Utilize um regulador 7805,ou78...Conforme a voltagem que você queira reduzir, ligue o positivo da bateria no pino 1 do regulador e o negativo da bateria no pino 2 do regulador e no pino 3 sai a voltagem regulada que você precisa.Atenção- coloque um bom dissipador de calor .com isso você pode alimentar qualquer radio gravador do tipo importado e serve para outras finalidades ,como testar estágios de televisores é muito útil .Assim você pode ter uma só fonte com varias saídas.

ATENÇÃO SENHORES TÉCNICOS E AFINS- SE VOCÊ , ALGUM DIA TIVER PROBLEMA COM ALGUM APARELHO QUE VOLTOU DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E VOCÊ NÃO CONSEGUIU RESOLVER O DEFEITO,FAÇA O SEGUINTE,PEÇA DESCULPAS O CLIENTE E DEVOLVA O QUE ELE TE PAGOU,POIS É MELHOR DEVOLVER O DINHEIRO DO QUE PERDER O CLIENTE PRA SEMPRE SEM FALAR QUE ELE IRÁ DIFAMÁ-LO PARA TODOS.ASSIM ESTE CLIENTE VOLTARA COM CERTEZA COM OUTRO APARELHO. PASTA SABER CONVERSAR E FALAR NA DIFICULDADE DE ENCONTRAR PEÇAS,AI O CLIENTE IRÁ ENTENDE-LO .Também evitará problemas com o procon.Nenhum técnico é obrigado a saber tudo.

Monitor Sansung 3NE- a fonte não funciona após varias tentativas- defeito- C621 e C619 defeituosos.troque.

Largura fica menor que o normal- causa- trocar o C 422 ou os outros capacitores associados ao coletor do horizontal.

Monitor VTC V-4967- Queimando a saída vertical no ato. Causa –capacitor eletrolítico ligado ao pino 15 e 220uf x35v. troque o mesmo.

Monitor Microtec 15’’- Defeito tela reduzida- defeito – resistor R553- 2R aberto.

Mionitor Mtek-1428- Queimando vertical- Dica- troque o R 207 para 4,7R/5w metal filme o valor original é 1R. Troque o CI também caso esteje queimado também.

Monitor Sansung 3NE- defeito- magnetiza beleza e não aparece nada- Diodo D 505 em curto total.substituir por um 1N4148ou similar.

Todo monitor que usa a saída vertical TDA9302, vem apresentado o defeito da tela ficar toda manchada,magnetizada, solução trocar o dito Circuito integrado.

Monitor Sansung 3NE- -não funciona- parado- causa-Resistor R 613 e 614 e principalmente o C621 tem que colocar novo, não teste.

Monitor Itautec VC281- Defeito- encurtando o horizontal, causa- capacitor C 523-de pico.troque.

Monitor Five Star –FT 5015- defeito – tela estreita, não ajusta largura.- defeito transistor com junção aberta Q413, checar os componentes ligados a ele.

Monitor IBM G50 com tela reduzida com linhas de retraço.- causa- R 424 de 180K esta aberto.

Monitor Sansung máster 3- defeito excesso de largura- causa- Q406- MJE806. troque.

Monitor Sansung máster 3NE- horizontal muito largo –defeito –Q 406-e D407.

Impressora Epson FX 1170- não funciona nada-causa resistor de 300k aberto na fonte.

Televisor Philips 14GL 1316- defeito- não sintonizava . tensão de sintonia normal e caracteres na tela normal.-defeito- T 7100 o chaveamento de banda. Troque o mesmo.

Panassonic-20C6- Televisor defeito volume não aumenta- e o menu não atua- defeito- trocar a eprom e programar.

Televisor Philips 29’’ vários modelos- defeito-Caracteres de demonstração ligados diretos, não sai nem a pau e não obedece comando nem no remoto. Solução- Aperte volume- e canal + ao mesmo tempo e prontinho esta destravada. E boa sorte.

TV Sharp C 29ST58B- Toda apagada,apenas um risco luminoso na horizontal. Defeito- Q 3701,TDA8350 ou D3718. troque os mesmos.

Marca: Samsung

Modelo: CQA4147

Defeito: Imagem muito larga

Solução: Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415

Marca: Techmedia

Modelo: 1448G

Defeito: Vertical fechado

Solução: IC301

Marca: Goldstar

Modelo: 1425 plus

Defeito: Não liga

Solução: Substituir os diodos D709, D910, ou Q702 em curto ou aberto.

Marca:Goldstar

Modelo: 1425 plus

Defeito:Controles de largura e almofada não funcionam

Solução: Trocar Q609 com fuga .

Marca: LG

Modelo: 1470

Defeito: Controles de largura e almofada não funcionam

Solução: Trocar Q709

Marca: Acer

Modelo: 56L (7156L)

Defeito:O monitor está com largura excessiva e com brilho alto

Solução: Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto.

Marca: Samsung

Modelo: CQB4147

Defeito: Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante

Solução: Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407 (UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe substituto.

NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema."

Marca: OAC

Modelo: 5L/LR

Defeito: O monitor está saindo fumaça e o controle de brilho inoperante

Solução: Substituir D707 – ECG580 em curto e R731 – 47R / 1/2W aberto.

SHARP-C 20ST57-ou C 1457..televisão- defeito- demora para vir a imagem. Tem que abrir o screem ,ai aparece.ou demora 20 segundos. Causa do defeito capacitor C624-substitua o mesmo por um de 22mf –400v.poliéster.ou 33mf. O original e 3,3uf/50v.este def.e fácil,se nesta televisão tiver um resistor no filamento coloque um mais baixo,ou,aumente a tensão de filamento,através de espiras enroladas no flyback.

TV PHILIPS 14GX 1618/78R- DEFEITO-tela branca , cheia de linhas ,como se o screen estivesse aberto no Maximo. Causa- resistor r-3469 aberto.

Tv philips 20PT 122 a/ 78R ou idêntica- defeito- TV não liga fica no stand bay.se apertar a tecla canal ele liga,mas se soltar volta para stand bay.- defeito- Diodo Zener 6650 9.1v-fica perto do micro.

TV CCE HPS 1470- DEFEITO - funciona normal,mas quando coloca no stand bay ela emite um apito no alto falante. Defeito resolvido,foi trocado o resistor R 804 por um de 1k5..ok.

TV Philco chp –2039- defeito-clarões na tela e aparece espinhas de peixe e depois desarma a fonte. Defeito resolvido trocado o capacitor da fonte principal- C911 e C912.

TV Sharp c 2013- Defeito. Desligando sozinha depois de alguns minutos ligada.- defeito resolvido trocado os capacitores da fonte todos.

TV Sharp C 1453- defeito- da partida e corta, atuando proteção. Defeito está no vertical ou o R 727 de 22k este resistor e critico. Problema resolvido.

AJV 1428NI

Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.

MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.

FIVE STAR FT5015

Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura

## Transistor Q 413 com junção aberta

Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo.

Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração

Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface

Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017)

DÚVIDAS SOBRE VÍDEO-CASSETES

VCR AIWA BR77 - Defeito display piscando. Solução: Eletroliticos= 22ufx63v, 47ufx35v e 47ufx16v secos (sem capacitancia)

Videocassetes JVC - 671, 641, 651 DEFEITO - mascando fita. Diagnostico - verifique se ao retornar a fita com imagem a fita solta e logo volta ao normal. Solucao - Engrenagem na polia intermediaria travando. A lubrificacao secou e virou cola. Retire o braco da polia intermediaria, desmonte retirando a trava e limpe bem o eixo metalico (principalmente embaixo daquele tipo de copo plastico) e lubrifique.

JVC 641/651 Defeito na fonte de alimentação: o defeito que esta fonte apresenta geralmente é o vazamento de capacitores eletrolíticos, ocasionando a parada da fonte; mesmo substituindo-os a fonte não oscila. Solução: retire o transformador da placa e em seguida, lave a mesma com sabão ou detergente, com ajuda de um pincel ou escova,após a lavagem, seque a mesma com um secador de cabelo. Se a placa não estiver bastante danificada, com certeza você obterá resultado positivo. PANASONIC G21

Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga-

Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.

Defeito: Mecânica fica louca:

Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do box

Video nvfj605br panasonic Mensagem: ola peguei este video com grande ruido no som obs:este video e hifi estereo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b

Video Cassete Panasonic NV-F70

Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o video trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e insirindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecanica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Videos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, qdo começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de audio e controle. Este é um defeito muito comun nos videos atuais.

L26-

O video está com o display apagado, a fonte parece que está boa, tem todas as tensões e o video funciona todas as funções, inclusive a luz do traking pisca normalmente ao dar play. Solução: Já peguei 3 vezes esse defeito e nas 3 vezes o problema estava numa trilha rompida embaixo(ou próximo) da bateria de Níquel-Cad...retire a bateria e verifique isso...

SEMP

X470

Defeito: Display fica piscando e a fonte fica oscilando

Solução: Trocar um dos capacitores eletrolíticos que ficam na fonte de 6V

Broksonic-

Defeito: Mecânica fica louca

Solução: Retirar e limpar a chave de posição

SHARP VC762

Defeito: Quando empurra a fita para dentro, a mesma volta. As vezes quase e carregada no cabeçote

porém falta um pouquinho

Solução: Trocar a correia pequena que vai no "motorzinho"de load.

DÚVIDAS EM TELEVISORES-

TVs EM GERAL Defeito: Imagem perfeita e som baixo ou totalmente ausente, porém com ruido alto, constante ou ligeiro, nos canais sem emissoras, ou ao mudar de canais. Solução: Bobina de FI de som. Sujiro tirar a bobina, quebrar o capacitor interno, repô-la e sodar no lugar do capacitor, sob a placa, um capacitor de 100pf, em seguir regular a bobina, aumentando ao volume máximo e obtento o volume mais alto à regulagem. Outro caso: Filtro de frequencia de áudio.

Defeito: Televisor com tela totalmente verde, azul ou vermelha, com traços de retorno. Em alguns casos o aparelho desliga à seguir. Solução: Geralmente o defeito consiste no acúmulo de poeira contendo monóxido de carbono, nas pernas dos transistores, na pla do RGB. Por ser condutiva, gera um curto no coletor dos transistores. Basta limpá-los. Outros casos: Tubo em curto, ou falta de emissão de tensão nas base de um ou mais transistores do RGB, CI de croma.

Aparelho:Som Sony LBT-46

Defeito:Reincidência de queima do C.I. de saída de som.

Solução:Substituir o transformador de força por outro de mesma amperagem,porém com dois ou três volts a menos.Esta modificação foi sugerida pela Sony ,e ela também fornecia este novo transformador para os Postos Autorizados.

Aparelho:System Sony FHG 88

Defeito: Reincidência de saída queimada.

Solução:Além de trocar o STK da saída,é necessário desmontar as duas caixas acústicas e verificar os fios da bobina dos alto falantes.Tem acontecido vários casos em que o movimento do cone faz com que estes fios encostem um no outro.Este problema é intermitente e causa a curto prazo a queima da saída novamente.Se os fios estiverem danificados,trocar os alto falantes.Se estiverem apenas um pouco "chamuscados",basta ressoldá-los de forma que não haja possiblidade dos mesmos se encontrarem.Dica da

Aparelho:System Aiwa NSX-V900 e outros que utilizam o mesmo mecanismo nos tapes.

Defeito:Tape travado.

Solução: trocar as correias,de preferência por outras um pouco menores.Dica da

Aparelho:System Gradiente NS 607-407-657

Defeito:Tape travado.

Solução:Este problema ocorre principalmente quando o aparelho é desligado na tecla Power sem que antes tenha se dado o Stop no tape.É devido ao fato do solenóide não ter "força" para desatracar o mecanismo quando o aparelho é religado.Existe uma modificação passada pela Gradiente que consiste na substituição do resitor de 1R que alimenta o Solenóide por um jumper.Ajuda,mas não elimina o problema.É conveniente informar esta "característica"do aparelho para o usuário.

TV philps 20 PT324A-este tv tem som e não tem imagem funciona por 08 seguntos e desliga, fica em stand bay, causa era o fly bac com defeito.

TV philps 20CT6255M/uv- o som chiando- causa bobina S-159-capacitor tubular defeituoso.

Tv Sharp 14`` digital- fonciona ou desliga sozinha fonte fica baixa,se abrir o screen ela desliga . Causa saída vertical em curto. Troquei e ficou boa.

TV PHILIPS CNT-DEFEITO- toda vez que liga a tv ou muda de canal a som demora uns 05 a 08 segundos para aparecer. Causa- trocar o capacitor eletrolítico que fica na caixa do receptor do controle remoto,abrir a blindagem e colocar de volta a mesma.tudo normal.

HPS-1470, "Fonte Alta- dando estalos da chupeta- trocado o capacitor C416 de 330pF/2Kv e também o STR 50103, com isso corrigi o 103v,

TV Gradiente GT2022 Desliga sozinha- Essa tv desligava sozinha por que o transistor Q6 estava com fuga ou sem ganho,pois esse componente envia os pulsos que vem do flyback para micro, esses pulsos é usado pelo micro para fazer procura automatica de canais.Sem esses pulsos o micro não memorizava os canais achados e acionava o OFF TIMER interno do micro deligando a tv em 10 Minutos!

Dica sôbre o STR 5412- para os que ainda não sabem, o STR 5412 está vindo falcificado, só funciona em 110v, eu estou colocando o 50103 no lugar dele, apenas troco os slids 1 pelo 3,.

tvc semp TV2080e ela esta aumentando o som sozinha o volume-- esse defeito e era a chavesinha (botãozinho) que ficava sempre fechado, como se estivesse pressionado (vol +).
Espero ter ajudado, boa sorte

Tv Sharp C - 1632B- Esta tv esta sem croma- O problema era o capacitor C-1053 com fuga que esta ligado indiretamente ao pino 6 do micro-processador.

MONITOR ITAUTEC SVGA MODELO VID.COLOR 28I Problema: Monitor disparando a proteção interna(led de power piscando).
Em muitos monitores, o LED piscando significa um provável curto na alimentação após o transformador da fonte de alimentação chaveada.Em alguns monitores deste modelo foi constatado que o problema era causado pelo capacitorC523(4n7/1.6Kv)que altera sua capacitância para baixo provocando a queima do transitor de saída horizontal T502(BUH515) ficando este em curto.É necessário portanto a troca destes dois componentes.

MONITOR IBM MODELO 6543 Problema: Monitor sem imagem.Inicialmente , após aberto o monitor, verificou-se a presença de MAT e filamento aceso.Em seguida com a ajuda do osciloscópio detectamos a presença de sinal de vídeo na entrada do CI amplificador de RGB na placa de vídeo.Após aumentar o SCREEN no FLY-BACK apareceu uma linha vertical no centro da tela indicando que não havia sinal de deflexão na bobina horizontal.Olhando as soldas do conector de deflexão percebemos um ponto de solda fria neste conector.Refeita a solda o monitor passou a funcionar normalmente.
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 3 Problema: Monitor não liga corretamente:sem alta tensão.
Ao ligar o monitor não se ouvia o indicativo de que o FlyBack estava
operando.Ao medir o transistor de saída horizontal Q402(2SC5149)
foi constatado que o mesmo estava em curto.Após medir todos os
componentes em torno de Q402 ele foi substituído e voltou a queimar.
Estudando novamente a placa (base de Q402) não estava presente o sinal
de chaveamento por conta da falta da tensão de 12V no circuito oscilador.
Na fonte estava a causa do problema:uma solda fria em B603 conforme mostra o esquema:

samsung cqa 4147 - :O monitor esta com funcionamento normal, so nao tem ajuste do contraste, alguem pode ajudar?
SOLUÇÃO 1: Verifique se o abl , se não atuar verifique tudo nesta linha!!! R434 VR406 ETC
se só o contraste não atua, verifique : D504 D502 D501 6V2 = TEM QUE TER 6 V NESTE ZENER, TEM??
VR502 = POTENCIOMETRO CONTRASTE VARIA NIVEL DC DE 1VA6V Q501 - TRANSISTOR DE CONTRASTE!!!
FAVOR INFORMAR RETORNO...
SOLUÇÃO 2: ..se voce checou o abl e o contraste esta atuando no pino
12 do lm 1203 de 1 a 7v....segue mais testes...voce checou o filamento; tá legal tem 6,5v???
este monitor demora vir o brilho e os caracteres quando é ligado???
voce pode estar com um tubo cansado; voce pode fazer
um teste de catodos RGB, colocando um resistor de 15K
3w dos catodos a massa, deverá ter as cores fortes com retraço!!!!
se tiver ok esses pontos de busca da etapa defeituosa. verifique o clamp gate no pino 14 do lm1203 deverá ter
uma onda quadrada vinda do ic 201!!!pino 7 o ci também é suspeito!!! lm1203n boa sorte e favor dar retorno..
SOLUÇÃO FINAL:
Com a substituição do IC 101 LM1203,o Monitor voltou a funcionar perfeitamente, muito grato pelas suas Dicas.
SAMSUNG CVM4967B:uma dica para monitor sansun cvm 4967b sem video com brilho atuando normal com o sinal de video entrando no ci lm 1203 mas nao sai o controle de contraste esta inoperante o pino que controla o contraste esta com 0,8v nao varia foi trocado o ci e pot. de contraste mas nao deu.
SOLUÇÃO FINAL: era o pot do ABL!
Sansung CVM4967: Botão do efeito almofada não funciona
SOLUÇÃO;Troque C207 .
Sansung CVP4237: Não liga e fusivel queima.
SOLUÇÃO: D601,D602,D603,D604,Q602 R602 .
Sansung CQB4147: imagem muito larga.
SULUÇÃO: D407 Q406 Q408 C417 R415 e soldas fria.
Sansung CVM4697: Rabo de cometa nos caracteres.
SOLUÇÃO: Ressoldar os comp. da placa RGB tem solda fria.
=
Sansung CQA4147: MAT muito alto desarmando o oscilador via x-ray protection.
SOLUÇÃO: Trocar C418 e checar Q408 .
Sansung CVP4967P: Demora pra vir o brilho, vem fraco e o ABL não atua.
SOLUÇÃO: Trocar o LM358 que fica perto do LM1203 .
Goldstar CQ4562: Largura em ecesso, tensão +B muito alta.
SOLUÇÃO: Q905 R930R933.
Goldstar: todos 14 e 15" Sem Foco e pouco brilho
SOLUÇÃO: trocar flyback ou adaptador de foco.
Goldstar 1425 plus: Não liga>
SOLUÇÃO: Trocar diodos D709,D910 ou curto ou aberto Q702.
Goldstar 1425 plus: Controles de largura e almofada não funcionam.
SOLUÇÃO: Trocar Q609 .
Goldstar chassis CA-25: Fonte sem partida Verificar.
SOLUÇÃO: D902, R916 e 917 .
Goldstar Chassis CA-25: Q706 esquenta e fonte não arma.
SOLUÇÃO: Trocar Flyback. .
Goldstar Chassis CA-25: Monitor sempre em Stand By.
SOLUÇÀO: Q907 e IC401.
Goldstar Chassis CA-25: Após algum tempo de funcionamento fica sem foco.
SOLUÇÃO: Trocar flyback ou adaptador de foco.
Microtec Mono EM-1417: Sem deflexão horizontal so uma linha.
SOLUÇÃO: Trocar C616 6,8uF/100V Bipolar.
AJV 1428NI

Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.

MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.

FIVE STAR FT5015

Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura

Transistor Q 413 com junção aberta

Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo.

IBM G50

Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua

A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras

Trocar os capacitores: C205, C225 e C351

Dúvida :

Tenho na minha assitencia um monitor ibm modelo g50 que chegou com muito brilho e linhas de retraco

Diminuí o screen no fly mas ficou sem controle de brilho e quando desliga aparece rapidamente um ponte luminoso forte no meio do tubo. ja testei o circuito de brilho mas nao achei nenhum problema.

Verifique R714 Tem que haver uma tensão negativa lá de cerca de uns - 40V Se não houver esta tensão o problema nessa malha.

Aparelho:System Aiwa F9,F12,F15

Defeito:às vezes "trava"o funcionamento,ficando apenas algum segmento do display aceso.

Solução:Substituir o cristal ressonador do microprocessador.

DEFEITO monitor: Falta de uma das cores primarias. Solucao : Por mais que possa parecer , nao é o CI LM 1203N o culpado ! ( o sinal "entra " e não "sai " ) Com o osciloscopio vemos o sinal "bonitinho" entrando no CI 1203N , mas não é enviado para o amplificador. Existe uma serie de resistores "pendurados" logo ao lado do LM1203 ( todos de precisão ) Se algum deles se alterar, ( mais de 3k ) o CI nao amplifica o Sinal de entrada.

Monitor Orchestra mod.:Bugle-14

Defeito imagem feia, quando aumenta o contraste vaza todos os caracteres, falta azul. Solução: Soldar R233, resistor branco retangular de 1K2 x 5W. Apesar de parecer que está soldado na verdade não está dando contato. Caso falte outra cor, verificar logo a solda dos 3 resistores de potência. É interessante observar que a ausência do resistor não causa apenas ausência de uma determinada cor mas interfere na qualidade de imagem dos outros canhões.

Monitor Philips 14B

Defeito: Quadro muito estreito

A princípo encontrei o transistor BD677 em curto. Após a troca do mesmo, o quadro apareceu estreito.Seguindo a base do mesmo encontrei dois transistores SMD em curto. Obs. Caso você não encontre os smd para comprar, poderá substituir ambos por transistores BC557.

Solução de defeito em um monitor philips 4CM5299/48T: > O monitor funcionava bem em uma resolução de 640 X 480, mas quando eu aumentava a resolução para 800 X 600 o quadro deslocava para a esquerda.Solução: substituição do eletrlítico 2505 de 3,3 para 4,7 micro farad localizado no pino 10 do integrado 7502(HEF 4538) no circuito de MODE DETECT.

Monitor UIS modelo 328

Defeito: vertical dobrando quando se aumenta a altura ou a posição da imagem Defeito: Resistor de potencia que alimenta o TDA1675 alterado.

Defeito: imagem com "caudas de cometa" nos pontos de maior contraste Solução: Na maioria das vezes são os eletroliticos pequenos da placa eixo-z [normalmente eles estão secos], mas as vezes podem ser os resistores de 47 ohms que ficam embaixo dos resistores de potencia, que vão em serie com os transistores das cores.

Samsung syncmaster 3

Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida. Defeito: capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.

Samsung - 4967P

Defeito: Fonte sem tensões no secundário. (Primário OK) .Solução: Checando curtos no secundário encontrei o transistor de saída horizontal em curto. Substituindo o mesmo ouvi um forte estalo onde o mesmo voltou a entrar em curto imediatamente. Se o estalo vem da chupeta o motivo do estalo pode ser a alta tensão muito elevada. Como o estalo veio de baixo, conclui que vinha do corpo do flyback, Trocando o fly-back e o transitor de saída horizontal, tudo voltou ao normal.

Monitor com tela escura porém o filamento acende. Tensões de screen e fonte que alimenta o flay-back abaixo do normal. Trocar o integrado: KA358

Terminais

Terminal Unisys EI-230 Defeito: Não aceita configuração da interface (interface em modo "conversor") Causa: Integrado 8530 da placa de interface queimado.

Equipamento: Terminal Unisys EI-230 Defeito: Senha da configuração desconhecida Solução: o unico jeito nesse caso é zerar a configuração do terminal; para fazer isso mude o estrape JP4 na placa logica (ele fica perto da E2PROM X28C16); ligue o terminal e espere ele dar a mensagem "Erro de leitura da E2PROM"; entre na configuração e saia dela com Shift + F10, desligue e volte o estrape para a posição original; depois disso é só religar e a senha será a senha padrão ("MENU")

defeitos do EI-230; os defeitos na parte analogica dele tambem valem para o monitor EI-100, visto que eles usam a mesma placa de deflexão. Defeito: Não liga, ou liga as vezes; tem tensão no capacitor C23 Causa: Transistor Q1 (2SD1992) com fuga. Defeito: Resetando-se Explicação: Esse defeito é causado por tensão muito baixa alimentando a placa logica, e isso pode ter tres causas diferentes: - Mau contato no cabo que alimenta a placa logica: Meça a tensão nos pinos extremos no conector CN1 da placa de deflexão e nos pinos extremos da entrada de alimentação da logica; se a diferença entre as tensões for maior que 0,1 volts o cabo está com mau contato (o jeito mais facil de melhorar o contato é estanhar os pinos dos conectores). - Fonte baixa: Verifique durante mais ou menos 1 minuto se a tensão de saída da fonte não varia sozinha; se ela não variar é só ajustar a tensão no trim-pot R4 para aproximadamente 5,1 volts. - Fonte instável: Nesse caso o terminal fica se resetando quando está frio e demora para começar a inicializar; troque os capacitores C5, C7 e C11 (470 uF / 16 volts). Defeito: Não comunica Explicação: Dificilmente a causa desse defeito são os integrados 1488 e 1489. Se vc ja trocou eles e nao adiantou, verifique se a interface está sendo alimentada. O jeito mais facil de ver isso é medir as tensões no conector da interface principal; ponha a ponta preta do multimetro no pino 7 e a vermelha no pino 2 (deve ter no minimo -8 volts) e depois ponha a vermelha no pino 20 (deve ter no minimo +8 volts). Na maioria dos casos de falta de alimentação na interface a causa é mau contato no cabo que alimenta a logica. Se estiver tudo bem com ele, verifique as tensões nos integrados U1 (7812) e U2 (1912) na placa de deflexão obs. O EI-230 não espera pelo sinal CTS para transmitir, ele gera o CTS internamente; o "Atraso de CTS" na configuração da interface nunca deve ser inferior ao do modem; o melhor é deixar o atraso do terminal maior que o do modem. Defeito: Vertical fechado Solução: Trocar o integrado U102 (TDA1170; pode colocar TDA1175) e o resistor R115 (68 ohms / 2 watts) Defeito: Horizontal sem linearidade / não é ajuste Causa: Capacitor C210 (22 uF / 63 volts) alterado; procure trocar por um de boa qualidade pois esse capacitor esquenta muito. Defeito: Pouco contraste mesmo com o ajuste interno e externo de contraste no maximo Causa: Driver de video (CR2424) sem ganho. Defeito: Imagem com sombra atrás das letras Causa: Integrado LM1201 com defeito. Defeito: Tela tremula no sentdo vertical Causa: Capacitor C110 (22 uF / 40 volts) seco Defeito: Altura insuficiente, mesmo ajustando para o maximo Causa: Capacitor C112 (1000 uF / 35 volts) alterado. Verifique tambem se o resistor R115 não está alterado.

Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração.

Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface.

Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017).

ABAIXO TELEVISORES SONY IMPORTADOS.

MARCA | MODELO | FALHA | SOLUCAO
SONY | FD-510 | Nao Sintoniza. | L602.( oxido a na trilha
| FDT-5BX5 | Ruído em Canais VHF-L. | IC602.(MC34063A)
SONY | KV- 20TS20 | Líneas de retraço, inferior. | C535.
SONY | KV-10FMR20 | No prende.Só o Radio. | IC101.(MN15287-SNE3)
SONY | KV-1205 | apaga imediatamente! | Q509 Tiristor.(NI3T-1) Hold-down
SONY | KV-1207 | No sintoniza canais 2 - 6. | D059, em placa M4. (ISS119)
SONY | KV-1216 | Um pouco FECHADA. | C 512 malo.
SONY | KV-1216 | tv se apaga!. | zefir de Shout Down de 7.7V.
SONY | KV-1217 | Morto. | Q602,Q205, Q206, y R232.(Etapa de Som)
SONY | KV-1221 | DEMORA que insistir. | IC 001. (CX763A).
SONY | KV-1222 | R069 se esquenta. | D012 em corto.
SONY | KV-1230 | horiz. | Q 508 (D774).
SONY | KV-1230WP | Vídeo distorsionado (AGC mao) | IC201 TA7607AP quente. troque
SONY | KV-1230WP | Vídeo como com AGC malo | IC 201 TA7607AP quente
SONY | KV-1306 | Interferência em B.HIGH. | C203, C218, C626, C622.
SONY | KV-1306 | Mala Banda High. | Q702, Q703, y Q704.
SONY | KV-1326 | Fixo em um canal. | CX23055 dentro do seletor.
SONY | KV-1326 | Um solo canal, sem S/Vídeo | CX23055 dentro seletor.
SONY | KV-1355 | Sonido intermitente. | falante mal.
SONY | KV-1355 | No prende. | R607 de 820K ohm.
SONY | KV-1355 | No prende. | L601.(6.8uH)
SONY | KV-1355 | No prende. | Q607, D773, y D612.(5.6V).
SONY | KV-1370 | Se apaga. | CX 20192.
SONY | KV-1370R | Sem vídeo nem som | TU101,Q241,R241,IC251.
SONY | KV-1380 | Sem vídeo | R520, Y C551.
SONY | KV-1396 | líneas de retorno. | R 533 de 1.5 ohms aberta.
SONY | KV-1397 | líneas de retorno. | R 533 de 1.5 ohms aberta.
SONY | KV-13TR14 | vertical.fechado | C501 (100/16v)Seco. Mal filtrado de DC.
SONY | KV-13TR14 | No prende. | L601. (3.3 uH)
SONY | KV-13TR20 | Sem vídeo. | D513 aberto. (ES1F), (800v do placa "A")
SONY | KV-13TR20 | Etapa de sonido queimada! | Q251,Q252 y R255 de 82 ohm aberta.mudar x 100
SONY | KV-13TR27 | Ruído no vídeo/sem Display. | Ressoldar IC105. LM7805CT, regulador de 5v.
SONY | KV-13TR27 | Ruído no Áudio , Vídeo. | Tuner malo! (BTP-RA401)
SONY | KV-13TR27 | Malos los canais do 7-13. | IC201 (LM7812CT Reg. de 12v malo).
SONY | KV-13V50 | No prende. | R610,R612, y Q603.(2SC4833MNP)
SONY | KV-1427R | vídeo com quadro pequeno. | Ressoldar el C602. 330/220V (Filtro principal)
SONY | KV-1440 | No prende. | Faltavam los puentes JW601/602
SONY | KV-1443 | Al ativa el vol. | Lavar controles de sintonia.
SONY | KV-1454 | Volume al máximo! | Q22 em curto!.
SONY | KV-1454 | Nao sintoniza. | a 7820 malo.
SONY | KV-1454 | Nao memoriza. | CX 7959 malo.
SONY | KV-1454 | Sem Som | B+ 5.5V igual a:4.5V. Malo el C22.
SONY | KV-1454 | Se demora para prender. | C622, C626 y C631.
SONY | KV-1454 | No prende> | Switch Stand by.
SONY | KV-1455 | linhas de retorno | R533 (15 ohm).
SONY | KV-1455 | tela escura | C622 (100/16V).Malo.
SONY | KV-1455 | Demora para dar vídeo. | C620 330/25V desconectado/malo
SONY | KV-1455 | Som intermitente. | Cambiar R561 por 1K y R021 39K
SONY | KV-1455 | Demora para dar Sonido. | C620 330/25V malo/desconectado
SONY | KV-1455 | No acende. | R 609 de 820K ohm.
SONY | KV-1455 | No prende ó se apaga. | Q 001.
SONY | KV-1455 | No acende. | UPC1394 si pin 8 IC602,<de 65V
SONY | KV-1455MX | No prende | L601. (6.8uH)
SONY | KV-1460 | Fixo em um solo canal. | Controle RM727 com umidade.
SONY | KV-1460R | No prende. | CF001.(Cristal de 8MHz)
SONY | KV-1465 | Display no cambia. | IC 001 em corto.
SONY | KV-1467 | Líneas de retorno. | R722 aberta.
SONY | KV-1470 | Muteado el Micro. | IC de saída Vertical.
SONY | KV-1470 | Se apaga. | CX20192.
SONY | KV-1483 | Explota el C614. | C 608 .Cambiar C614,.068
SONY | KV-1483 | quadro pequeno. | C 614 de 2.2/160V.
SONY | KV-1483 | No prende. | Q601,STR30115A,C601 de .1/250V
SONY | KV-1483 | No prende. | Q 503 em curto.
SONY | KV-1483 | No pende. | D 610 em corto.
SONY | KV-1483RWP | Desintonizado,todos os Canais | soldaduras malas na caixa IF201.
SONY | KV-1483RWP | Se apaga de imediato. | R622. (100K ohm) Alterada!
SONY | KV-1493MX | Se apaga de imediato. | R622. (100K ohm) Alterada!
SONY | KV-14M10 | No prende | CF001.(Cristal de 8MHz)
SONY | KV-1513 | vídeo rizado | R517 de 18 Û 1W.
SONY | KV-1513 | Se apaga 10 minutos depois. | D518. (zefir de 7.5v) Hold-Down.
SONY | KV-1515 | No cambia de canais. | Q101.(2SC945) em el placa S
SONY | KV-1541R | Perdida de Sincro. Vertical. | Q551 y C574.
SONY | KV-1542 | Cerrado arriba. | C571 2.2/160V ó Q577 (A840).
SONY | KV-1542R | Falto de ancHorizontal | +B baxo. Reajustar RV601 a 115V.
SONY | KV-1543 | Líneas de retorno. | L 509 aberta.
SONY | KV-1543 | No regula a 115V. | Cambiar R605 de 39K por 56K.
SONY | KV-1543R | No prende. | IC001.(CX763).
SONY | KV-1545R | Malo l IC UPC1358H | troque x UPC1378H-P(Ver notas juntas ao plano)
SONY | KV-1546 | Pouco brilho. | R270 de 270K aberta.
SONY | KV-1546 | Cerrado verticalmente. | C 531 em curto.
SONY | KV-1654 | Linhas de retorno. | R721 (1.2M) aberta.
SONY | KV-1715 | Queima das R:206,246,212, y 232. | C243 (2.2/100V)
SONY | KV-1715 | No prende. | C 243 de 2.2/100V.
SONY | KV-1723 | No prende. | R 602 de 1 ohm.
SONY | KV-1742 | Brilho intermitente. | Q 505 com fugas.
SONY | KV-1742 | Display no cambia. | IC 001 em corto.
SONY | KV-1743 | Fala a meia hora. | CX 761 (Memória)
SONY | KV-1743 | No abre completamente. | C 529 de 330/25V.
SONY | KV-1743 | No regula a 115V. | Soluciono: Anular D506.
SONY | KV-1743 | fechado em bacho. | Yugo defeituoso.
SONY | KV-1743 | No apaga. | !Cambiar Q1, Q2 y Q3 !.
SONY | KV-1743R | Línea horiz. em el centro. | Se encontro C523 3.3/160v seco.
SONY | KV-1913 | Brilho tênue. | R 813 aberta.
SONY | KV-1922 | Brilho tênue. | R 813 de 50K.
SONY | KV-1922 | Cerrado abaixo. | Yugo defeituoso.
SONY | KV-1922 | Efeito coin. | Cambiar C810.
SONY | KV-1922 | SG613 malo. | C por Caso 5351 RCA.
SONY | KV-1922 | Efeito coin. | Abraçadeira do Flay arebentada.
SONY | KV-1922 | Coin pronunciado. | D512 em curto.Zener de 11V.
SONY | KV-1922 | No prende . | R 819 aberta.
SONY | KV-1923 | No prende. | R 602 de 1 ohm.
SONY | KV-1941 | SCR.Cambiar por 2SC1172B | Anular D806.R809 y 810 =4.7 Û.
SONY | KV-1941 | horizontal fechado | C 606 y C 607 de 4.7/250V.
SONY | KV-1941 |  | RB 505 .
SONY | KV-1942 | Brilho intermitente. | Q 505 com fugas.
SONY | KV-1942 | Al rato se fecha. | R 515 alterada.(39 ohm ).
SONY | KV-1942 | Prende vários dígitos. | Cabes M1, M2 y M3 ruins.
SONY | KV-1942 | Cerrado.Hot quente!. | Núcleo do Flay mal asilado.
SONY | KV-1942 | Hot muito quente!. | Colocar .33 ohm.(B/E do Hot).
SONY | KV-1943 | Sem vídeo. | C 549 4.7 mfd.
SONY | KV-1943 | Estiramento superior. | C 558 de 47 mfd.
SONY | KV-1943 | No abre completamente. | C 529 de 330/25V.
SONY | KV-1943 | No memoriza canais. | Solda fria em CX 761.
SONY | KV-1943 | No regula, solo entrega 100V | Cambiar R602 de 12K por 3.3K 1W
SONY | KV-1943 | Raya Branca em el centro. | Q 501.Colocar original.C2230.
SONY | KV-1943 | Al escampar no enclava. | Reavisar L 031 (ressoldar).
SONY | KV-1943 | No encava. | D 202 aberto.(Zefir de 13V).
SONY | KV-1943 | Banda baixa mala. | UPC 574 malo.
SONY | KV-1943 | Intenta prender. | C 2007 10/250V placa MC.
SONY | KV-1943R | Cerrado em a parte superior. | L502 de 10mH aberta.
SONY | KV-1944 | Cerrado do todo. | Seco el C520 10/16V.
SONY | KV-1945 | Cerrado em um quadro peq. | Cambiar R607 de 5.1K x 2.2K,y R609 de 47K x 82K
SONY | KV-1945 | Líneas de retorno. | CX 20142.
SONY | KV-1945R | vídeo escuro. | 8v em el pin 3 do IC de croma.(Se anula el D301)
SONY | KV-1946 | Trata de prender. | C 16 aberto.
SONY | KV-1946R | UPC1368H2 se esquenta, malo! | Cambiar x UPC1488H (Ver nota em el plano)
SONY | KV-1955R | Sem vídeo. tela escura. | Se anulo a proteção de Katodos:R341 de 10K.
SONY | KV-1975R | sem Funciones de V/A no | IC105 uPD6250C malo.
SONY | KV-1975R | sem Funciones de V/A | IC105 uPD6250C malo!.
SONY | KV-1975R | Se desintoniza al rato. | C202 de .0022/50v, com escape afecta el AFT.
SONY | KV-1975R | Morto! | Tipico de Flay-Back. Daña el Q501 y R522
SONY | KV-1981R | Franja superior brilhante! | Remplazar R545 de 2.2K por 4.7K ohm.
SONY | KV-1981R | vídeo Distorsionado. | Remplazar R563 de 1K por de 2.2K.
SONY | KV-1981R | No apaga! | IC103 uPD6250C.
SONY | KV-19TR20 | Morto. | R570 de 1K queimada por T501 em curto.
SONY | KV-19TR20 | Morto. | Falta de 5v em el Syscon. C605 22/250v
SONY | KV-19TR20 | Depois de 30 minutos/apaga. | Se preteje por R568 1.2 ohm. alterada!
SONY | KV-2027 | vídeo escuro al lado esquerdo | C555.
SONY | KV-2037RS | Se apaga de imediato. | D512.(ISS119) y R518 alterada 6.8 ohm.
SONY | KV-2050 | No apaga.(3 pilotos on). | Q 604.
SONY | KV-2054 | R575 aberta de 10K. | Triplicador malo.
SONY | KV-2054 | Queima do Horizontal. | Vertical em curto.
SONY | KV-2054 | No prende. | Q 603 y Q604 y D603 em corto.
SONY | KV-2054 | 4 horas depôs se apaga. | Triplicador malo!.
SONY | KV-2054RWP | vídeo com líneas superiores. | Se encontro C515 de 100/35v seco.
SONY | KV-2054RWP | líneas superiores Horizontales | Se encontro C515 de 100/35v seco.
SONY | KV-2067 | No prende. | Cambiar Q603.
SONY | KV-2074 | vídeo distorsionado. | Q 506 Regulador de 9V.
SONY | KV-2084R | Algumas escenas Saturadas. | Quando L922 de 10uH se abre, ocasiona este defeito.
SONY | KV-2084R | No "amarra" los canais. | Q934 2SA1175 de AFT referencia al micro.
SONY | KV-2093R | vídeo y Sonido se distorsiona. | ressoldar IFA-450 (Unidad de FI)
SONY | KV-2093R | vídeo tênue al dar caracteres. | IC104 uPD6325C malo.(Vcc do pin 1 estaba em 9v)
SONY | KV-20EXR10 | líneas de Retrazo. | IC701.
SONY | KV-20EXR10 | Sem vídeo ni sonido. | Falta de -15v por R567 de .047 ohm abierta.
SONY | KV-20EXR10 | vídeo superior distorsionado. | Jungla malo!. IC301 (CXA1313S)
SONY | KV-20EXR20 | vídeo oscuro. | Q106.
SONY | KV-20HFR | Falla depois de 20 minutos. | IC581. uPC1394C,(Regulador)
SONY | KV-20M10 | vídeo distorsionado. | +B com ruido por D615 aberto. (D1N20R)
SONY | KV-20M10 | vídeo distorsionado/centro. | IC501 (LA7830) defeituoso!.
SONY | KV-20M10 | Ruido interno. | Fixar pecas metalicas com Silicona.
SONY | KV-20TR21 | Cerrado Verticalmente. | C539 (4.7/50v) com fugas.
SONY | KV-20TR22 | No prende. | RY601. (Relay malo.)
SONY | KV-20TS20 | Colores regados. | THP 601.
SONY | KV-20TS20 | vídeo intermitente/distorcao. | C501.
SONY | KV-20TS27 | sem sonido. | IC101.
SONY | KV-20TS27 | No prende. | RY601. (Relay malo).
SONY | KV-2127R | vídeo distorsionado. | IC303.
SONY | KV-2140 | Cerrado arriba y abaixo. | IC501, C516, C539.
SONY | KV-2140R | No hay Display. | D120.
SONY | KV-2141 | tela escura. | Soldaduras em Q505 ó malo.
SONY | KV-2142 |  | Q 801, aunque marque bien.
SONY | KV-2142 | Brilho intermitente. | Q 505 com fugas.
SONY | KV-2142 | Estiramento superior. | C 558 de 47 mfd.
SONY | KV-2142 | Hot. . | D512; zefir de 5.2 V em corto.
SONY | KV-21EXR10 | No prende. | IC651.(STR-S6301)
SONY | KV-21EXR15 | No prende. | IC651. (STR-S6301)
SONY | KV-21EXR20 | No prende. | IC651. (STR-S6301)
SONY | KV-21R10 | Intenta prender | R520 de 620 ohmios aberta do circuito de protecaó.
SONY | KV-21RS10 | Se apaga depois de 10 minutos | C527. 22/50v con fugas.
SONY | KV-21RS10 | No prende. | D509.RGP10G (Rect. de 13v)
SONY | KV-25XBR | Efecto cojin. | IC. TDA1002.
SONY | KV-25XBR | vídeo con efeito"Cojin" | Se encontro C1578 (0.47/50v) aberto.
SONY | KV-25XBR | Morto. | Cambiar THP601, presenta corto.
SONY | KV-25XBR | Morto. | Cruza el Hot por Q1524 2SC3317 con fugas
SONY | KV-25XBR | Se apaga imediatamente!. | C1664 desvalorizado.(.025uF mide .022uF)
SONY | KV-2670 | Pouco brilho. | R701 de 470K aberta.
SONY | KV-2770M | Datos de consumo promedio. | em Stanby:10ma; sem señal:284ma; con señal:329ma.
SONY | KV-2771R | Sonido com ruído intermitente. | Se encontro el C140 (0.022uF) com fugas.
SONY | KV-2771R | No "engancha" el Canal 3. | ressoldar a unidad FI. (IFB-450M)
SONY | KV-2780R | vídeo com efecto "Cojin" | Se encontro a R1514 de 39K ohm abierta.
SONY | KV-2780R | vídeo com interferencia(Malla) | IC651 (STR3035) entregaba +B com ruído.
SONY | KV-2780R | Se apaga al subir el Volumen. | Reemplazar el IC101 (MB88505-403N)
SONY | KV-27EXR10 | sem vídeo ni audio. | Se encontro fugas en D408 (Zener 5.6v)
SONY | KV-27EXR10 | Solo el Canal 3 sin color. | Cambiar CM-1301
SONY | KV-27EXR10 | Se apaga. No se oye "Click" | RY601 malo.
SONY | KV-27HFR | Inestabilidad Vert. y Horiz. | Se encontro C520 (4.7/50v) con fugas.
SONY | KV-27HFR | Perde Sincro. Vert. a vezes. | Colocar em paralelo con C502, 0.05/50V.
SONY | KV-27HFR | Morto. | Se encontro D686 (Zener 18v) en corto.
SONY | KV-27HFR | Trata de prender. | Estaba R505 alterada. 130K media 1.2M
SONY | KV-27HFR | Se apaga despues de media hora | +B=65v en vez de 135v. IC681 (DM-36)
SONY | KV-27HSR10 | Video con variaciones de Audio | Se encontró C652 100/50v abierto.
SONY | KV-27HSR10 | El Volume ni sube ni baja. | Se encontró el IC251 (CXA1264S) malo.
SONY | KV-27HSR10 | Video no se "amarra" Horiz. | C322,1/50v con fugas.(En M/S se pudo ajustar temp)
SONY | KV-27HSR10 | No apaga. | C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY | KV-27HSR10 | Se apaga al prenderlo/Control. | Cambiar el IC701 (MB88201-638L)
SONY | KV-27HSR10 | A vezes se apaga inmediátament | Se encontro Q651 (2SD774) abierto.
SONY | KV-27TS20 | Video con ruido en VHF-H | Se encontró el D101 con fugas.(Zener 33v,RD33ESB2)
SONY | KV-27TS20 | Sin video.Solo Leds encendidos | Se encontró C574 (0.1/50v) abierto.
SONY | KV-27TS20 | Perde sincro. Horiz a veces. | Se encontró C509 (.047uF) con fugas. Verifique M/S
SONY | KV-27TS27 | Video escuro con Display. | IC605.
SONY | KV-27TS27 | Se apaga de inmediato. | D507 con fugas. (Protector)
SONY | KV-27TS32 | Sonido interno. | Fixar com Silicone Blindagem que vibra.
SONY | KV-27TS32 | Q601/Q602 cruzados. | Revisar R644 de 6.8 1/4 W.(Soft-start)
SONY | KV-27TS32 | Daña los Q601/602 (2SC4834MNP) | Colocar R de 10/5W no lugar de JW642/643
SONY | KV-27TS32 | estraga os Q601 y Q602 | Consumo Stand-by 22 ma.Encendido 380 max
SONY | KV-27TS32 | Q601 y Q602 (Reguladores) | tropque R607 por un de 10/5W
SONY | KV-27TX20 | Video escuro. | D 518 queima R587.(Volt.de G2).
SONY | KV-27TX20 | tela negra.Solo el croma. | D518 con escape!.Quema la R587 que maneja G2 (1KV)
SONY | KV-27XBR10 | Video con efeito "cojin". | L501,R571,Q505.
SONY | KV-27XBR10 | No apaga. | C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY | KV-27XBR15 | Video con efeito "Cojin". | L501,R571,Q505.
SONY | KV-27XBR15 | No apaga. | C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY | KV-27XBR50 | Video con efeito "Cojin". | L501,R571,Q505.
SONY | KV-27XBR55 | quadro PIP n video. | Curto entre Blindage Board P.
SONY | KV-27XBR55 | No prende. | Q651 (2SD774) Fontes encendido.
SONY | KV-2970M | Queima Q601 y Q602. (C4834). (Serve os que mesan cerca de 30 en Beta) | VDR602 (Varistor)430NR10D.(Al entrar Rele apresenta muito consumo)
SONY | KV-32TS36 | C/Remoto funciona so de perto | Subst IC1001(SBX1618-51)
SONY | KV-32TS36 | No prende. | +B=84v em vez de 130v. Q613 em curto.
SONY | KV-32XBR55 | bloqueia ao entrar em "Menu" | IC1701.(MB88201-638L) "Reset".
SONY | KV-4000 | Líneas de retrasso. | R713 de 3.9M aberta.
SONY | KV-8AD10 | Sonido intermitente. | IC201.
SONY | KV-9PT40 | No prende. | PTH601. (Varistor em curto)
SONY | KV-K25MF1 | No recebe audio externo. | IC201.
SONY | VIDIMAGIC6 | s video. | IC 816 (SN7

Dica enviada por visitante: Marco Aurélio. Idealizado por Josmar Desde 15/04/2000 http://www.josmar.net