TV Sanyo CTP-6791 - Ronco no som

Este defeito tem se repetido com alguma frequencia nesse modelo de TV. Normalmente dá a impressão que o defeito seria o Tuner, pois o cliente mexe no conector de antena e ele para.
Solução: Se vc olhar com uma lente, verá que os componentes SMD R131 e C131 estão com a solda quebrada em seus terminais. Muitas vezes ela quebra na parte ceramica do componente e neste caso não dianta ressoldar, pois o componente já esta danificado. Na maioria das vezes basta ressoldar que tudo volta a funcinar normalmente. Nesse caso eu aproveito e ressoldo os componentes próximos também.














TV Gradiente GT 1411 Desligando

TV Gradiente GT 1411 se desligando resolvido

funcionamento Ok, ao trocar de canal desliga e liga rapidamente.
Obs: A troca de canal é perfeita,só no
instante da passagem de um canal para o outro é que a TV apaga e acende bem rápido.

trocar o capacitor eletrolitico da fonte de 5V. se não resolver troca o capacitor da fonte +B se não me engano é de 100V ou 250v por 160ohms















Tv Sony Fonte

Tv SONY

Caso os transistores da fonte queimem sem motivo aparente, você deve:
Verificar todos os eletrolíticos da fonte, inclusive os dobradores.
Trocar o IC 603 pelo STR-83159.
Usar em Q-601 e Q-602 2SC-4056MNF originais da Sony.
Retirar o jumper de R-662 e pôr no lugar um resistor de 10R x 1/6W.
Alterar o C-633 para 10uFx 16V.













Tv Sony KV2070 desligando

TV SONY KV2970T Proteção atuando Resolvido

Desligando sem motivo aparente.
Trocar resistor SMD de 10K no circuito de proteção de sobretensão R533 e também o D548 que fica na mesma linha.

 











TV SHARP C-2012 B Linha vertical chuviscada canto esquerdo

Este defeito apresenta uma linha chuviscada em pé no canto esquerdo da tela -Solução: trocar C739 10uF/160V

 











CHASSIS L9 - DICAS PARA INÍCIO DE CONSERTO

1- Soltar o pino 19 do micro Liberando Stand by;
2- Se o circuito horizontal estiver em ordem a TV funcionará com quadro reduzido (quadrado)
na parte superior da tela (aumentar G2);
3- Se funcionar o Horizontal mas o Led não piscar (verificar com o controle remoto), verifique
circuito de Reset, Micro e EEPRON
Ao ligar antena protege – verificar IC7520 e Flyback;
FET em curto (7518) verificar R3525 aberto;
Diodo 6550 em curto e esquentando demais após troca – Trocar Trafo Fonte 5545;
Horizontal fora de fase – verificar 6400/6401 e 3404
CIRCUITO RESET
Não funciona – Led não pisca VERIFICAR (página A7): Regulador 7602 no emissor tem que
ter 3V3. Tensão acima deste valor verificar D6600 aberto. Verificar em coletor de 7605 ao ligar
aparece um pulso e em seguida a tensão cai para O Volt (funcionamento correto). Caso a tensão
fique acima de 0 Volt verificar 7605, 2675, 7612, 7602 e 6600.
IC 7607 é o startup (partida) para o Bimos. Verificar caso não oscile o horizontal, as
alimentações neste IC. Pino 4 é Stand by , liberando pino 19 do micro o aparelho sai de Stand
by.
TV não liga, ao apertar as teclas de canais a TV liga e após soltar desliga: Verificar capacitores
SMD nos pinos da linha de teclado no micro ( 2607, 2697, 2606).
TV com som sem imagem, aumentando G2 dá retraço, desligando pino 5 e 6 da EEPRON
aparece a imagem mas sem OSD. Causa R 3404 aberto (pulso horizontal que vai para o micro
pino 36).
TV protegendo com retraço com tendência para uma cor (azul vermelho verde) trocar transistor
do RGB correspondente a esta cor.
Led pisca 12 vezes aparece tela embaçada com retraço branco e protege –verificar e trocar
D6343 e R 3347.
Como desproteger o vertical: Curto-circuitar os pinos 15 e 37 do micro (pulso vertical) e soltar
D6461 no L9-SS e 6402 no L9 - LS (29”) – assim engana-se o micro e o aparelho funcionará
apresentando o problema de vertical (erro vertical led pisca 3 vezes)
Sem imagem verificar tensão BLKCURINFO pino 6 de 0245 (soquete) tem que estar em redor
de 5 Volts.
29PT552 sem Closed Caption – verificar linha do pino 38 do Bimos ao micro pino 23.
Capacitor 2664 (100n) aberto ou faltando o capacitor















PHILCO TP 2052N (fonte pulsante)

sintoma: inoperante mas, fonte pulsante, o led n/ acendia
no pino 15 do chooper tem dois resistores, r922 e r923
em paralelo ambos abertos 0.47/1/3w
após a troca o led acendeu acompanhando o pulsar da fonte
dai ficou mais fácil, encontrei a CAUSA:c913 de 1nf/100v
estava seco, e p/ ficar 10 troquei tb o c911 100nf/25v
taí rapaziada, um abração a todos, do amigo, LENNO2.













TV TOSHIBA TV 2084FAV U11 (tela azul)

defeito: tela azul, mas com imagem, em seguida desligava
com as fontes todas normais
mesmo com o pouco tempo q permanecia ligada descobri q
a tenção no coletor do q905 na pci do trc estava apenas
com 10volts, ai ficou Tudo claro
CAUSA:diodo d.901 in4148 apresentava uma considerável fuga














TV GRUNDIG, mod. M 55-575 - Não Liga

Esta TV ligava quando se carregava na chave ON/OFF mas desligava de seguida. Não parecia, mas era a chave avariada.














MAGNAVOX CHASSIS LO3LM PHILIPS (SEM AUDIO)

defeito: sem audio
porém na entrada de av tinha audio normal, no pino 38 do micro, tem um capacitor 4n7 'smd' estava com aparência estranha, removi da placa e no capacímetro media normal
mas no analógico em escala alta á fuga era grande
após a troca o som se restabeleceu














TV GRADIENTE HTM2021 "vert/linhas etc"

sintoma: o vertical abria parcialmente
com linhas de retraço, aparentemente as tensões estavam
normais, comecei trocando os eletrolíticos do "vertical"
na malha do rgb, abl, screen, enfim fiz uma busca geral
sem sucesso, detalhe cert de q no vertical n/ tinha defeito
desconfiei da memo, tendo uma de reserva n/ tive dúvidas
troquei a "marvada"













TV LG RP20CC20 '"HORIZ. TOMBADO"

meus amigos recebi esta tv com o horizontal fora de frequência s/ (ajuste)
aí vamos fazer uma vizita na'queles eletrolíticos e tal e coisas, e nada de sucesso

dias antes eu recebi uma tv exatamente igual, de um velho cliente meu, estava com o canhão trincado, n/ aceitando o oçto a mesma me foi liberada p/ "aproveitar peças"


voltando ao tópico, eu ja tinha me decidido a fazer a troca da memo foi só tirar da placa "sucata" e resolver
mais um pepino, até meus amigo, LENNO2.















Mini System Toshiba-MS6544CD-Não funciona;Display apagado.

Faltavam as tensões:

+12v;+5v;as demais tensões existiam!!

Peça Defeituosa:

-IC901-L4959(Regulador).















TV LG 14CB25A "VERTICAL FECHADO"

recebi essa tv com vertical fechado
o LA7804N estava bom mesmo assim eu troquei tbm os eletrolíticos
detalhe o LA7804N notei, estava aquecendo além do normal
...huuuum!! verifiquei os diodos D301/302 tbm o YOCKE
componentes dessa malha sem sucesso, e por fim cheguei
no..."dio santela"
CAUSA:CAPA POLYESTER C303 100/100volts quase em curto
















MINI SYSTEM LG LM-U1350A "S/ AUDIO"

é pela segunda ves consectiva q pego esse modelo e,
com o mesmo defeito
sintoma: display aparentando todas as funções ativas
obedecendo todos os comandos, porem s/ audio
1)pci de audio s/ as tensões então,
2)fiz uma busca na fonte e encontrei: photo acopl.
posição PC902 e o diodo D941{SFAF2004G ou OF20U20S} são
iguais, ambos estavam em curto
3)como são três photos, por cautela troquei os outros dois
4)troquei tbm alguns eletrolíticos q julguei necessário
nota; o diodo é de 20amp.e200v.ele está em um dessipador















TV SANYO CTP 6791P "INOPERANTE"

esta veio pra garantir o churrasco de sabado
vc's estão convidados

DEFEITO: INOPERANTE led apagado
a tenção do Q613 estava "bisonha" 'madona mia'
seguindo a malha cheguei...
a CAUSA: R620 120K/1/2W aberto, troquei tb o r 621 100K/
1/2W estava alterado p/ 135k















Monitor LCD Samsung mod 540N - tela não acende

Essa é pra ganhar dinheiro fácil

Monitor liga (led stand by apaga), mas a tela não acende - causa: capacitor C115 (1000uF/10V) esgotado















Monitor LCD sansung 510 N .....

Funciona uns 10 minutos, da uma piscada na tela, chega apagar o leds frontal e volta a funcionar, dando o defeito tipo intermitente.
Ver fuga nas sw de toques no painel do LCD.
Ja peguei 2 casos - CL.
















TV Mitsubishi TC 2051-Faixas coloridas verticais

Esse aparelho apresentava 4 faixas verticais na imagem sendo que as cores só existiam nessas faixas e mesmo assim, com efeito veneziana.
Nos espaços entres as referidas faixas a imagem estava em preto e branco.
Como se isso não bastasse, a varredura não era completa e ficava uns 3 centimetros da tela sem imagem no lado direito (visto de frente).
Depois de trocar vários eletroliticos de baixo valor no circuito de croma e varredura horizontal sem sucesso, resolvi conferir os componentes da malha que traz os pulsos do fly-back (pino 8) para o pino 14 do IC 201 (M51513ASP)e nessa malha encontrei R 518 (4K7) aberta. À partir daí tudo normal (cor e largura da imagem).















Philips chassi A8, 33PT772 como deu muito trabalho vale a pena comentar.


Sintoma- liga e em seguida desliga e o led começa a piscar.

Abri a fera e notei que por 1 segundo ouvia-se o barulho característico da MAT que logo cessava e ia para stby com o led piscando. Numa dessas tentativas de liga e desliga para observara mais detalhes, notei uma fumacinha saindo que a principio viria debaixo do Flay back. Insisti no ligar e desligar para certificar se a fumaça vinha ou não do flay, numas dessas tentativas, pronto...la se foi a saída horizontal. A primeira conclusão era o fly com defeito pois, havia a fumaça e a queima do tr de saída H.

Com a saída horizontal fora do circuito, fui analisar a saída H no pino out do IC TDA 8844 e nada do sinal, pois, pelo menos por um instante teria que aparecer. Medi a tensão de 8V que alimenta este IC e estava com 6 volts e notei o IC TDA 8844 pegando fogo. Pedimos o fly, transistor saída H e o IC TDA 8844 tudo original . Quando levantei a placa para troca do Fly tive uma surpresa desagradável, a tal fumaça que achava que viria debaixo do Fly back na verdade era de um resistor SMD longe dali, sendo o R 3331, o danado já é preto, torrado então ficava difícil perceber. Analisando o esquema percebi que esta malha vai levar informação de proteção ao IC TDA 8844 através do pino 22 chamado de BCLIN que sentirá qualquer mal conduta da mat e desarma o saída H. Um resistor não torra sozinho, e analisando sua periferia encontrei o D 6328 e o TR 7325 em curto e R 3325 aberto, além do torrado SMD R3331 (aquele que me deu o chapéu com a fumaça) trocamos tudo e a imagem veio muito desfocada e atuação no controle de foco do flay era mesma coisa que nada. Analisei soquete medi a tensão de foco que a principio estava entre 4 a 6kv.

Com a falta de foco a coisa apertou, tasquei um telefonema a um colega que trabalhou muito com este chassis A 8 e o mesmo disse que estes componentes haviam queimados e até mesmo o TDA 8844 devido o fuga no fly back e que este defeito já era bem manjado. Más e a falta de foco??.....aqui o bicho pegou, já havia checado a tensão de foco , o soquete e ai??....o meu amigo foi foi enfático CINESCOPIO já peguei também, so pode, não tem outra coisa..... meus colegas não precisa nem dizer que meu desanimo foi geral. Com a cabeça quente não se resolve nada, encostei a figura de lado.

20 dias depois imprimi todas as partes do esquema e coloquei a mão na massa novamente, pois não tinha lógica ser o tubo ou seria muito azar meu.

Primeiro fui ver onde errei e pior que errei mesmo, veja só:

Lembram da fumacinha que na verdade vinha do R 3325 SMD....Lembram que quando comecei analisar eu percebia que tinha MAT por 1 segundo e desarmava?

Bem com a minha insistência em ligar e desligar para ver de onde vinha a fumaça o coitado do TDA 8844 de tanto cumprir o seu dever que é de bloquear a saída H quando algo errado na deflexão horizontal?, então o danado cansou e abriu o bico, este foi o primeiro erro que cometi.

O segundo erro, foi não ter levantando a PCI para ver de onde realmente vinha a fumaça, mais aqui entre nós, esta PCI é tão desajeitada para trabalhar e ainda em cima da mesma possui outras sub PCIs, e como tinha o FBT como o principal suspeito e que realmente estava com defeito (fuga).

E a imagem desfocada....Agora com a cabeça mais fria, notei que o TDA 8844 entrega os sinais RGB a outro IC sendo o TDA 9178 .Este ultimo é necessário devido este modelo ser com PIP. Medindo os sinais com o osciloscópio na saida RGB do TDA 8844 aparecia uns sinais bem estranho, como o mesmo era novo parti para a troca do TDA 9178 e o problema foi resolvido.

Ficou a lição, se tivesse visto que o resistor SMD estava fumegando bastava trocar o fly back o diodo, transistor e mais um resistor citado acima. Com o erro foi necessário a troca do TDA8844 e TDA 9178 que custo mais de 100,00 e alguns fios de cabelos a menos.

O Chassis A 8 faz parte dos modelos: 29PT652, 29PT752, 33PT772, 37PT782 e 37PT784
















Philco CPH 04, vertical fechado, defeito na chave de serviço, que chave??


Esta Philco CPH 04 chegou literalmente toda fuçada e com o vertical fechado. O coitado do colega que havia analisado antes, trocou tudo que era possível sem sucesso.

Bem, comecei pela analise do IC 501 pino 30 V Out, no osciloscópio estava mortinho . Como na outra assistência já tinham trocado este IC e já feito tudo que era reza brava, logo percebi que a coisa era mais complexa e sem dizer que este chassis já está pra lá de surrado.

Lembrei que há uns 8 anos, peguei algo desta forma e que o defeito era numa malha ligado a este IC 501, mas não tinha anotado no esquema e minha memória já anda com uns bits a menos.

Recorri ao data sheet do danado do TA 8690AN, vi que o pino 39 CONTRASTE tem também a função de chave de serviço. Para os mais novos, esta chave é aquela mecânica que tinha a função de cortar o vertical ou o RGB para ajustar a imagem mas, no caso do CPH 04 ela não é usada. Na verdade nunca vi sendo em Tvs baseado neste IC. O data sheet dizia algo que este pino com determinado nível de tensão faria a função da chave de serviço e caso contrario seria a função de CONTRASTE. Como a tensão neste pino estava abaixo de 2 volts cheguei ao C 310 Elco de 4,7 com fuga.

Muitas vezes enfrentamos cada defeito, um defeito de vertical que era causado pelo pino que basicamente faria a função de contraste. Mas que a descrição das função do IC pelo data sheet revelou que não. Agora ta anotado.















Philco CPH 05, caracteres de cabeça pra baixo e quadro deslocado.

A imagem era bem esquesita, quadro bastante deslocado e os caracteres ficavam de cabeça pra baixo e dançando na tela. O primeiro suspeito recaia ao TDA 8361 que mostrava no pino 38 (FB IN) zero volt. Como esta malha também é levada ao Ic 502 linha de retardo e ao micro, cuja função é a formação do Sand Castle poderia esta matando o pino 38 do TDA, levantei o pino 5 da linha de retardo e continuou com zero volt. Chegando a ZD 502 também zero volt, suspeitei de uma fuga nele, trocado persistia o zero volt. Medindo o R 718 de 10k estava normal. Ainda nesta malha estava o C 727 poliester (azul), trocado tudo voltou ao normal. Veja que a formação do H Syn também é feito por aqui, cuja função é posicionar corretamente os caracteres na tela e como a linha de retardo também precisa desta informação e o TDA ( Pino FBIN), ocorria esta maluqueira toda na tela.















Tv philco pcm-2051 Fonciona normal quando esquenta desliga e não ligamais

Trocar o capacitor C708-471K-2KV















DVD semp mod: SD6082VK visor apagado!

Defeito Diodo D510 e D511 trocar sem
Medir colocar 1N4007













Gradiente TV 2922 Sem funcionamento total.


Televisor novo ainda na garantia de 10 anos, 10 anos!!! Aff.... mal sabe o consumidor que traduzindo em média de horas não passará de uns 3 anos, isso se não usar a função radio FM incorporado, ai já viu, o contador de horas vai reduzir rapidinho o tempo de garantia . Como o consumidor é enganado!!! 

Mas, vamos ao defeito. Antes de parar totalmente desligava sozinha. Cliente disse que estava com uns 8 meses de uso.

Bem, analisando o de praxe nenhuma tensão no secundário da fonte existia. No primário a tensão no mosfet estava por volta de 160V. No IC 501 controlador da fonte, smd para varia, a tensão de partida no pino 8 estava ok, já deu para descartar defeito no IC 501 e no mosfet. Como todos sabem o mosfet geralmente entra em curto e quando isso acontece leva junto o IC controlador pro espaço. Partido da informação do cliente que antes desligava sozinha, encontramos uma informação técnica que dizia que é para trocar o C 805 de 10/160 para 10/250V que fica no + B geral de 125V. Por sorte numa inspeção visual notei que o IC 804 TL 431 que gera a referencia para o foto acoplador estava meio "gordinho", foi tocar o dedo nele para perceber os pedacinhos voando. Ainda analisando esta malha, encontrei o R 808 aberto e R 807 alterado para mais ou menos 5k. Como todo cuidado é pouco, não quis nem testar troquei direto também o foto acoplador IC 502 por um TLP 621, pois, seu fiel vizinho mais importante que é o IC 804 estava aos pedaços. Se observarmos bem, esta fonte é de uma simplicidade enorme, muito simples mesmo para uma tv de 29. Desligamos o +B de 125V e ligamos na LP profissional, aquela do Mário Pinheiro montada pela CTA eletrônica muito. Por falar em LP, o que tem de "mexano" que usa lâmpada incorretamente...LP quando usada de forma errada, é melhor nem usa-la, só vai atrapalhar.

Voltamos a gradiente e seu famoso Micronas... Ligado surgiu todos os +Bs em cima da risca. Reeligado o + B de 125 a imagem e som veio perfeita

Como seguro morreu de velho, vi alguns componentes soldado por baixo da PCI num clássico retrabalho do fabricante ( se fosse carro seria Recall ). Fiz uma pesquisa para ver se tinha mais alguns recall, digo retrabalho, e encontrei os informativos técnico do fabricante http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=27263.

Para minha sorte a PCI era a versão 642 Rev B e uma rápida conferida, as alterações já haviam ocorridas.

No mais, achei uma pci com uma certa praticidade para o técnico analisar com os devidos cuidados é claro.

Este modelo possui uma função no menu do usuário, que se habilitada faz a TV vir em STBY quando ligada pela chave geral, obrigando o usuário completar a operação pelo CR ou pela chave de canal por exemplo. Se deixar desabilitada no MENU liga normal pela chave geral. Qual seria a utilidade pratica disso, só Freud explica.....Embora tenho alguma dedução; Lembram que ela possui garantia em horas ou 10 anos? Vai saber se mesmo em stby o reloginho não vai contar como uso normal....só estou especulando.
















INFORMAÇÕES DO PROF. EURIPEDES

Trabalho há alguns anos praticamente com importados e como todos sabem, 99% não tem esquema, e assim já adaptei (cortando com a segueta de outro chassi ou desenhado um novo impresso etc.) Fontes,ci croma,vertical,chooper,yoke,flyback,tubo e etc. E nunca devolvi um aparelho por falta de esquema, aliás acho isso uma muleta. Como desenhar um esquema quase universal na mente? Primeiro passo é não ter preguiça!

COMO CONSERTAR UMA FONTE?
Levante todos resistores e troque todos capacitores pequenos na fonte (eletrolíticos) estes são a maior causa do retorno. Toda fonte que vem com o circuito separado, até com uma tarja em volta é chamada auto oscilante ou seja não precisa de pulso externo para funcionar, solte as alimentações depois do chooper e ela tem que sair as tensões e depois seguir em frente! Pode simular carga para +b com resistor em torno de 800r por 10w e assim ver se esta correto. Todas que usam fet de canal (n) até 20p. Pode colocar 6pn6 com raras ex. Os canal (p). A transistor: todas até 20p.bu2508af/bu2520afmelhor/ignorância até 29p. (2sc3898= 250w 25amp)derrete até dissipador funcionando, risos... Agora vamos fazer o esquema! Como? Simples pelos capacitores!.. Tenho o seguinte pensamento...nas tvs, só hà raros modelos que tem +b =135volts(não usa zener proteção +b) as que usam: em torno 110 volts. Philips 70volts em media. Olhe para o capacitor filtro +b 100/160volts... 220/160volts... E no maximo por 200volts e já lhe respondeu quanto por ali... Secundarias: 1000/35volts=25v.passa... 2200/25volts=16v.em média, 470/16volts=12volts.em media, assim sabemos quanto tem que sair da fonte!...e a parte mais dificil é chutar resistores na fonte! Porém não impossivél comece com khoms e você vai descendo até que oscila e sai as tensões como planejada...mas nunca deixe de trocar os capacitores pequenos! Bom fizemos a fonte? E as outras etapas? Volte ao valor dos capacitores lembra? E vá seguindo onde entra, onde foi derrubada etc.reguladores 7812.7809.7805 etc. Croma, som, vídeo nas Sanyo sai da fonte 155 v. Em média etc. Não sei aonde é +b do ci? Simples olhe do alto em volta dele! O maior eletrolítico é o seu filtro e o seu +b, o segundo seu oscilador etc.croma, vertical, som, vídeo, micro etc. Não sei como identificar os pinos do flyback? Simples, volta aos capacitores em volta, lembra! 470 uf/16 volts=12 v etc. O mais difícil? Abl= auto brilho luminancia, o nome já responde. Como identificá-lo? Solte o flyback do chassi, meça em x10k e o único com seg.circuito e que não apresenta nenhuma resistência é abl. Não é usado em todas, afc= polariza o foco/contraste.olhe para o circuito que sai do flyback e vera que é unico que sai protegido/limitado por um res.da ordem de khoms/1.8w, quem é primario? Todas as espiras ligadas ao horizontal,meça com teste...em média 04 sendo: +b,s.horiz,video, terra quando no primário... Algums o Tterra é scundário kfs60226 orig. Etc. As do secundário só aparecem após oscilar, sem abl polarizado não oscila!...

Tubos?
Praticamente são idênticos... Salvo rca/ge e zenith que tem canhões(rgb)trocados de posição e mine mec (pescoço fino) os demais foco alto (pescoço normal)servem um no lugar do outro,ex. Algumas deflec.(yoke)philco etc.meio mais simples testa-lo? Coloque a ponta de prova na malha e polarize os canhões (rgb) excitado+bom! Longe brilho=morto!.. Como reativálo? Mais simples! Carregue um capacitor na fonte de 47uf/350volts e descarregue no canhão ruim!.. As vezes funciona (não cobra!...)Pode voltar... Todos os resistores salvo(oscilador e fonte) podem experimentar outros valores se não souber orig. Seguindo regra khoms e descendo acha o valor próximo. Corte a chupeta do fly-back ela é anti-chama e dá o mesmo resultado e não custa nada! Tenha sempre um litro de thener p/lavar placa, capacitores como 330/400v,47/63,100/63,220/25v,1/250,4,7/250, 100/160, 220/160serve no ant. Um ferro ikary,e não queme plástico com o ferro!

Como ter uma fonte quase universal para tvs até 29p. E de baixíssimo custo? Procure em suas sucatas qualquer chassi que usa tda4601 ou tat2261 uma boa opção são as que usam fly-back kfs60266, pois seu +b=135 volts e voce consegue ajustes de 90 à 155volts já usei elas para alimentar tvs,29p.importadas defintivamente. E não me deram retorno.não maioria não encotrei seus stks... Mas ela serve para passar orçamentos com total segurança,pois fornecem também uma tensão secundaria de 9à16volts e pode se conseguir outras se necessario com reg. 7805 e etc. Como usar? Recorte ela do chassi após o capacitor de filtro no secundario do chooper e elas são auto-oscilantes e voce solta nos mesmos pontos da tv que for fazer o orçamento respeitando os valores como mencionado no outro texto acima...e pode também criar outras tensoes e colocar em uma caixinha adequada ou bancada o que a criatividade não faz? E consegue passar orçamentos rápidos e eficazes sem ter que revirar toda a fonte e perder tempo e talvez o cliente nem aprove?.. Elas quase não dão manutenção e são confiaveis podendo usa-las de 14 à 29p dependendo do consumo do aparelho. A única coisa que faria é colocar capacitores de maior tolerancia e filtragem para uma perfeita filtragem.

Tv nâo liga?
Verifique +b no capacitor maior depois do chooper ex:220/160 etc.não tem!=fonte. Tem +b e nunca excede 135volts se estiver alto corrija. Vá ao coletor saida horizontal pino do meio e também tem que ter a mesma voltagem!.. Se não tiver? Siga +b e havera um resistor de proteção aberto e provavelmente saída horizontal em curto e depois fly-back,deflectora. Tem +b na saída horizontal e a tv não oscila? Verifique o transistor que vai ao lado do transformador oscilador horizontal. Podemos usar em substituição= comum bf422,mpsa42,bf 459 mais raro etc. Se estiver bom? Olhe o própio transformador que deve medir até 100homs em uma espira e nunca curto dos dois lados. Ele esta bom? Verifique alimentação no ci croma/oscilador, qual? O que tem um cristal de 3.57611 em volta ou mais de um cristal no caso palm/paln/ntsc.+ b em media 9volts. Se estiver muinto baixo provavelmente em curto. Caso apresente normal siga o pino do transformador horizontal que vai para este ci e esta limitado sempre por um resistor da ordem de koms 4k7,8k2 ou 47k etc. No ci tem que sair em media 1 a 2 volts para o aparelho oscilar.esses são os principais até aqui, com excessão de alguma yoke em curto e algumas em que o vertical esta em curto e não oscila... Tv oscila e tem tela branca? Com retraços é video (transistores de rgb e também a saída vertical pode causar esse sintoma). Tv com uma cor sobresaindo em cima das demais (transistor rgb em curto ou resitor maior na placa rgb.aberto ou tubo, caso queira testar o tubo inverta a entrada rgb. Ex vermelho no verde e tem que dá vermelho. Tv com cores borradas/manchadas? Se retirar a cor e perssistir é no tubo/deflectora afastada,tombo etc. E se retirando a cor ficar peb perfeito? È na cor ci de croma e capacitores disco em volta deste são os principais alvos... Tv não tem funções na tela? Para que gere caracteres tem haver dois pulsos um horizontal e outro que sai do vertical que na maioria é o responssavél por este defeito. Tv tela branca sem retraços? Falta video, cis. Chaveadores como cd4053 etc, são os responssáveis. Sem som? Primeiro alto falante,seg. Saída de som e por ultimo ci croma/oscilador etc.

Uma das tvs importadas via paraguai mais conhecidas no brasil creio ser esta tv (recor 20 e 21p.)Um modelo 21 não tem pé(unica)com etiqueta (falsa panasonic) usa uma caixa cinza e todos componentes philips, parece montado em fundo de quintal, fonte com dobrador de cabeça para baixo +b 105 a 114volts, e o capacitor de 47/35volts na fonte é sua maior desgraça, fora isto é otimo aparelho! Seu fly-back samsung 20b022 com tarja amarela! Vamos colocar outro? Primeiro a posição dos pinos deste! 1=horizontal, 2=+b, 3=video 180v, 4=15vcroma etc., 5=25v.vertical, 6=filamento, 7=gnd.(terra),8=abl, 9=afc e 10 é nulo... Qual o fly-back que apresenta caracteristicas iguais e menos defeitos(retorno)? Podemos usar (tat 1403cce ou tat 1404)!.. Pinagem cce?= 1,horizontal, 2=nulo, 3=abl, 4=+b, 5=gnd, 6=video, 7=vertical, 8=filamento, 9=13ou16volts, 10=afc. Agora é encontrarmos pino à pino correspondente seja, através de placa de circuito ou mesmo com fios, nunca deixe de corrigir primeiro a fonte! E nas regiões onde é 220 podemos eliminar seu dobrador (arrancar e jogar fora) e também metadade de seus defeitos ok!

Como colocar tubo canhão fino (mine nec) no lugar do comum grosso foco alto. Primeiro passo é consseguir o soquete desejado e uma cola 3m para fixa-lo. Inverta a posição dos pinos com fios macios na seguinte ordem! O primeiro é mini-nec = pino mini 3com11, 4com9, 5com10, 6com5, 7com8, 8com7, 9com6. O segundo é o comum,ao contrário é só inverter!.. Não mexa na deflectora antes de testar pois na maioria dos casos não é nacessario troca-la e se ficar sem largura suficiente é só aumentar o valor do capacitor em pararelo com a saída horizontal ex:6k8 1600v. Por 8k2 1600v e etc. Posições mini-nec= pino 2=azul, 3=fil., 4=-filam.gnd., 5=+filam., 6=gnd(terra), 7=verm., 8=screen(grade 2), 9=verde.

Sony tem várias proteções dentre elas as de falta de video,seja por defeito no circuito ou desgaste do tubo e fica sem video. Uma das maneiras de tapiá-la e forçar aparecer video é a seguinte:coloque um resistor de 180k/1/2wat.em cada canhão r.g.b em relação ao terra e desta forma você simulára um consumo e aparecera o dito cujo (video)

O micro da tv philco platinum apresenta o seguinte defeito: a imagem fica da metade para baixo ou seja a posição vertical não atua mesmo em modo de serviço. Solução: fazela com resistor para não trocar o micro...o pino 2 da saída vertical tda8356 é o responsavél,coloque um resistor de 5k6 para terra e conseguira posicionar a imagem no meio da tela! Se precisar mexer na altura o resistor smd.r601 você faz altura,mude o valor para cima ou para baixo conforme necessário ex:2k7,3k3,4k7 etc. E não deu retorno...as vezes no modo serviço aceita pequenas mudanças.

Esta disponivél um par de transitores para fonte/horizontal, novo de excelentes configurações. 2sc4430 para fontes até 29p. E 2sd1881 horizontal(com diodo dumper) e é otimo também em monitores.

Uma boa maneira de você saber se ainda não é apenas um trocador de peças! Eu tenho o seguinte principio: quando você olha para qualquer chassi dependendo da sua area tv/vk7 etc. Consegue em um minuto separar/fazer um diagrama em bloco com cada estágio,a sua função e onde entra seu +b e seu oscilador independente de esquema, eu digo que você já consegue andar sozinho com suas propias pernas...e com pouco auxilio externo. Fora isso você tem que trabalhar sempre em cima da causa e não do efeito! Pois todos os dias a gente vê nos foruns as mesmas falhas e com isso não estou me elevando a perfeito que isso não existe, o que existe é a busca do aprimoramento/conhecimento constante de novas técnicas de reparo...e buscar saber porque uma fonte deu defeito,uma saída vertical queimou,uma saída horizontal e deixar de ser um trocador de peças...pois esse mercado cada dia mas acirrado e com essa garotada (graças a deus!) Com muinta vontade de aprender os veio aqui tem que rebolar...risos...uma oficina tem que ter principios, um bom comprensor para tirar a terra dos aparelhos...tem técnico que não valoriza seu trabalho,e fica como um tatú ao meio dia mexendo nua tv onde não se consegue ver nem os componentes! Faço alterações em alguns chassis? Faço,mais com responsabilidade! E sei o que estou fazendo...um dos lugares mais criticos sem dúvida alguma,é a fonte! Pois esta é a responsavél por tudo...e nem sempre merece a atenção devida do técnico. É um dever repara-la antes de trocar um fly-back,uma saída horizontal,um vertical e etc. A etapa de sintonia: seletores antigos:fi=(frequência intermediaria) aft=(sintonia fina automatica),agc(auto controle de ganho).bh=(banda intermédiaria)bl=(banda baixa),bu=(banda alta ou uhf),vt=(variação da sintonia,de 0 à 25v em média) e o bm(+b em média de 9 à 12 volts.). Bom a variação da sintonia vem do micro a base de transistor e é necessária para que o seletor localize os canais,antes de mais nada esse seletor precisa +b este normalmente só aparece se ela oscilar, as bandas são o chaveamento dos canais 2a6 7a13 e 14a69 e é necessário também que este tenha agc.em média 6 volts e o aft, em algums casos ném é usado...responsavél pela sintonia fina. Sendo assim a maioria dos seletores antigos servem um no lugar do outro mudando apenas de tamanho!, a fi vai ao ci croma/video etc. Isso é só o basico para que esta etapa funcione...e nos seletores modernos é outra coisa! Temos fi,+b,33v,5v,agc,aft,data,clook,enable. E fica mais complicadinho!..e agora o micro conversa com seletor em linguagem digital e os dois são mais sucetiveis de defeitos.

... Eurípedes reconheço um bom e verdadeiro técnico por apenas algumas linhas que ele possa escrever num forum, e você já escreveu centenas delas e está de parabéns pelo conteúdo, e pelo seu conhecimento técnico e prático, me chama atênção quando um técnico sabe fazer adaptações de circuitos, pessoalmente gosto de faze'las também só que em menor escala, já coloquei flayback philco 3413 em telefunkem national de um em outra national e no tempo mais antigo( não sou tão antigo assim) mas peguei o final das tvs a valvulas e tinhamos que adaptar flaybacks as vezes, hoje numa cidade do interior onde todos conhecem todos, uma adaptação as vezes por mais perfeita que possamos fazer , quando no futuro o tv for levado a outro técnico o outro por falta de conhecimento para tal ou por inveja de não saber fazer diz ao cliente :olha a gambiarra que fizeram aquí, e mostra o flayback suspenso com fios cruzados e o cliente fala mal da gente, e ainda elogia o técnico sem conhecimento que nos condenou, mesmo que ao fazer a adaptação conversemos e mostremos ao cliente, após alguns anos 2 ou 3 ele já esqueceu de tudo. Mas mesmo assim de vez em quando faço alguma coisa, já avisei a alguns concorrentes por aquí, (se aparecer ventoinhas em dissipador de fonte, vertical ou horizontal de alguma tv foi eu que fiz e não vão dizer que é gambiarra, e sim é pura tecnologia, a idéia é colocar ventoinhas de computador em dissipadores que esquentam demais, em fonte de pc ou nos processadores elas funcionam por horas a fio por anos, por que não em tvs?
Silvanoservitec

Por caridade chequem a fonte! Desligue o +b no fly-back e coloque um resistor de 800r em media por 10 ou 15 watts e meça essa condenada. Nenhuma a não ser que marque o contrario passa de 120 volts e parem de trocar saida horizontal sem corrigir essa bendita! Tirem o escorpiao e a falta de coragem do bolso! Troque os capacitores da fonte primeiro!,

Um dos probleminhas que estou vendo amigos com dificuldades, trata-se dos novos rgb em tvs e monitores que quando desalinhados (uma cor saturada mais que outra) e que as vezes sem o modo de serviço,como nos monitores philips ficam ora esverdeados etc...uma maneira simples de resolver é colocar um trimpot grande de 100koms em media da entrada no soquete para o tubo (grades) para o terra e fazer a regulagem sem ter que entrar em modo serviço!

Bom,estamos na primavera com cara de verão...mas as tv que usam tubo mine-nec costumam entrar em curto a defletora nesta época e algumas não oscilam,outras o vertical não abre,principalmente a cineral é bom ficar atento e não trocar flyback sem necessidade e se olharem com atenção quase todas independente do número do flyback original podem colocar kfs60226 para 14 pol. E kfs60266 para 20pol. É tudo igual sem modificação, mudando apenas a caixa e confira a posição dos pinos é claro.

Alguns amigos tem me escrito a respeito de quais tensões tem uma tv e seu destino... Navegando em uma tv, alimentação ac 110/220 passa na chave vai a ponte de diodos retificadora,que vai ao maior capacitor de filtro no seu primário, capacitor este de valor em media 150 a 330 uf por 400 volts salvo algumas exceções que trabalham somente em 110 volts.no caso de 220 volts neste capacitor ao ligar a chave deve ter em media 300 volts dc. Estes 300 vao ao transformador chamado chooper ao coletor transistor quando usado ou fet.nos casos de str. Pino no 50103 e etc. Formando com demais componentes o primário.nestes sao críticos e devem ser verificados primeiro o transistor maior ou fet colado ao dissipador o seu resistor de proteção em media .022 ou .033, .o56 e .082homs nas Mitsubishi etc. Os resistores acima de 100khos que normalmente abrem quando apresenta defeitos aqui...e por caridade nao deixem nenhum capacitor eletrolítico ex.47/25volts etc.os pequenos sem trocar...pois vai economizar no futuro...bom ao sairmos do primário as principais tensões que teremos são a de +b em media 70 volts nas Philips ou de 101 a 135 em outros modelos, tensão esta que vai fazer os 33 v da sintonia no varicap e depois ao flyback salvo raras exceções...deste chooper normalmente também sai uma seg. Tensão em media de 9 a 16 volts que se transforma em 5 volts e alimenta o micro e memória,em alguns mod. Vai ao ci de croma/oscilador horiz.etc. Salvo nas Sanyo onde sai os 25 volts para vertical e 180 volts do vídeo. Desculpe se esquecer alguma coisa...voltando ao +b...este normalmente antes de chegar ao flayback tem resistor de proteção que abre quando ha algo errado no horizontal,uma vez aberto cheque flayback,transistor saída horizontal,capacitor de booster do flay-back quando houver e bobina defletora. Do flyback normalmente saem do primário e secundário 180volts video,24 a 45 volts para vertical (depende saída vertical) 12 a 16volts para ci croma/oscilador horizontal,chaveador vídeo, saída de som em alguns casos quando esta não vier da fonte...tenção de filamento em media 6 volts, abl, aft que mudam de valores de mod.a mod. As demais tensões vão sempre se derivar destas salvo algum esquecimento meu...mas como na aula anterior olhe para o valor do capacitor e saberá qual tensão deve passar por ali... As criticas são sempre as de 9a12 da fonte que vai ao micro,+b do flyback e alimentação do ci croma/oscilador.

Seria muito mais simples para mim, como já havia dito os fly-backs (modelos) em que confio para modificaçao e que sempre fiz uma dentadura de circuito impresso colocando em baixo do fly-back e assim invertendo suas pernas e com uma meia duzia de modelos fiz 65 modelos diferentes sao. Tat 1404 usado na cce, pinos 1=horizontal,2=nulo,3=abl,4=+b coloquei de 90 a 120 volts aqui e ele trabalhou normalmente...pino 5=terra,6=180volts(video),7=vertical(24volts) obs.se ficar abaixo gera retraços e acima a saída entra em curto, 8=filamento,9=13 volts,10=afc (as vezes não se usa). O tat 1403 repete a configuração mudando apenas o pino 9 que ao invés de 13volts sai 16volts necessários para algumas tvs que exigem uma corrente mais alta aqui. Outro flyback confiável, kfs 60226 e kfs 60266= pino 1=saída horizontal,2=+b obs.esse + b e ótimo pelo seguinte, se você colocar de 90 a 115 volts precisara colocar o capacitor booster no pino 4, para que saia as tensões corretas no secundário, porem se você for adaptar onde o +b da tv e 135 volts,não precisara do booster. Pino 3=afc,pino 4=booster(quando for usado_)pino 5=16,5volts.pino 6=abl,7=24v. Vertical ,pino 8=terra,pino 9=180 video obs.(este tem uma grande diferença dos outros fly-backs!..pois ele e feito no secundário do flyback e nao no primário (ex.tat1404, primário =pinos 1,4 e 5. Ou seja esse funciona no lugar do tat e o tat nao oscilara aqui)nao basta inverter tensões!..e preciso observar como sao geradas. Mas tem uma regrinha salvo alguma exceção, quando a tv usa booster (reforçador de corrente) a sua tensão de vídeo e feita no secundário do flyback. E resta o pino 10=filamento. Quando adaptarmos um flay-back que gera 13 volts e precisarmos de 16 ou mais, basta ligarmos um fio rígido 14 se não me esqueço o diâmetro...e voltarmos com ele ao ferrite e darmos +umas 2 ou 3 voltas e testando conseguirmos a corrente desejada.

SONY
O transitor que vai nos telões sony ate 60 polegadas (2sc4582) custa rs50.00 e como nao queria pagar toda essa fortuna na autorizada,coloquei o 2sc3998 na fonte de um telao de 60polegadas sony e ele trabalha geladinho igual perereca na chuva...e so custa rs20.00 e apenas dobrou a qualidade.
Quando possível coloque os transistores originais,também coloco ate 29p. Os transistores usados em fontes de computador e tem agüentado o tranco! Melhor que os falsificados, verifique (troque)capacitores ligados aos transistores, verifique curtos no +b (saída horizontal, flyback, capacitor de largura) também causa queima dos transistores. Str da fonte de preferência da autorizada! Troque capacitor de 2,2 por 400 volts,vai no pino 2 do str. E em alguns casos o próprio dobrador da fonte 560 por 250 volts.

Também é comum pegar solda e trilhas quebradas no circuito horizontal e pinos do flay-back com fio partido e dando mal contato e queima fonte...















TV PANASONIC TC14C6 SEM CARACTERES

D1135 EM CURTO













TV SANYO CTP3780 TOTALMENTE INOPERANTE

SEM TENSÃO NENHUMA NO SECUNDARIO DA FONTE, C314 COM PANE

 











Contato Grafitado (Seus Problemas Acabaram)

Usem um teclado de pc antigo é só recorta-los e colar com super bonder que fica legal;












Eventual substituição do antigo (TDA9309) pelo novo (STV9302A)

Esta informação peguei com uma autorizada de um amigo

Foi implementado novo IC601 (saída vertical) para os modelos TP1453S/2053S/1454/2054/2054WEB/TPF2121/SV1414/SV2020, trata-se do ic STV9302A cód.46 15 G4105 00 5 em substituição ao TDA9309.
Salientamos que numa eventual substituição do antigo (TDA9309) pelo novo (STV9302A),deverão proceder a seguinte alteração:
Retirar os resistores das posições R612 e R613 e repassa-los para as posições R612A e R613A, cujas posições mecânicas encontram-se vagas na PCI.















TV SANYO CTP 3720 SEM VIDEO COM COR

Sinal Y chegando ao processador croma video normal. Faltava pulço pino 8 CI M51393. Solução R435 aberto de 33k.














TV SHARP 14" - Modelo TVC 1430 - Falta de altura vertical e tom violeta

Como ainda havia vertical aberto, tanto o C.I de saida vertical quanto o C.I oscilador vertical/horizontal deveriam estar OK. Trocados entao todos os eletroliticos da saida vertical, com isso o vertical abriu. Necessario apenas um pequeno ajuste no trim-pot de sincronismo vertical (uma tv um pouco antiga, ainda tem esse trim-pot). Para resolver o tom violeta das imagens: somente aparecia os toms azul e vermelho da imagem, conclui haver falta de verde. Verificada tensão elevada no coletor do transistor responsavel pelo verde na plaquinha do tubo (cerca de 170v) enquanto os outros dois apresentava cerca de 115V. Testado o transistor apresentou uma resistencia elevada em seus terminais. Trocado o transistor (por um BD136C), o tubo apresentou uma unica tela verde brilhante sem imagem. Conferindo novamente a tensão do coletor do transistor, constatei baixa tensão (70v) enquanto os outros 2 continuavam com 115v. Verifiquei então o resistor de 12K x 3W polarizando o coletor e o encontrei aberto. Substituido o resistor, a imagem retornou com as cores corretas e com os 115v do coletor.














TV Gradiente GT-2033

Defeito:Liga mas com o quadro reduzido e com convergência errada.
Solução:Trocar a defletora (Yoke) DSE-1992 JL,na falta deste colocar a defletora CDYS-2007A sem necessidade de ajustes.














FONTE ZENITH 21 A 29POLEGADAS

A fonte destas Zeniths são encrencadas aquecem muito mesmo original, depois de um conserto com componentes falsificados piora, já vi a algum tempo alguém falar em usar FET de Potencia noi lugar do Transistor NPN SGIF444
apareceu uma para testar fiz as modificações para usar o Fet vai uma foto abaixo, (MOSFET 12N60 ) FICOU MUITO BOA aqueceu menos e não queimou, mas por via das dúvidas aumentei um pouco o dissipador e acrescentei uma ventoinha (cooler) de fonte de PC, para isso não peguie os 12v do fly, para não sobrecerregar o circuito já pronto, sempre faço o seguyinte enrolo 2 ou 3 espiras de fio no ferrite do fly acrescento um diodo rápido um eletrolítico dse 470x25 e ligo os fios da ventoinha nisso deu 11,9v fica perfeito a fonte nem morna...
sds silvanoservitec













TV Kirey - KTV 2030 - Trama borrada

Parecia uma diarréia das brabas (daquelas de espremedeira). A imagem toda borrada e puxando pra cor rosa, mesmo com screem no mínimo. Notei ausencia do verde, então verificou-se na PCI do TRC Q562 (C2330) defeituoso. Foi só trocar e nem precisou chamar o médico.














20 pt122

nao pega canal, so chuvisco .entrar no modo serviço aterrando o pino da eeprom depois configurar al para 0 ou para 1 ,se tiver 0 coloca 1 vice versa

 












tv gradiente 2011

tv gradiente 2011 sem a cor vermelha. verificamos as tensões do RGB,normais. injetamos sinal na entrada do RGB,,deu vermelho.conclusão parcial placa do cinescopio e cinescopio OK. vamos verificar na saida R do micro: tensão no C do trans.SMD baixa. trocamos o tr. capacitores e nada. pega o osciloscopio e ve se tem croma no pino do micro. não tem. condenamos o micro. troca micro e nada. coça a orelha para disfarçar o vexame e finalmente vai la e troca a memoria e furumfou beleza!!!
jota













TV Semp mod TV-2090 (U14) - demora pra ligar

Essa TV tinha que deixar plugada na tomada alguns minutos para o led stand by acender, depois funcionava normalmente

Causa do problema: capacitor C887 (100uF/16V)

Curiosidade: esse capacitor vem sub-dimensionado, uma vez que a tensão nele em funcionamento normal é 20V. Coloquei no lugar um de 100uF/35V














TV PHILIPS 29PT5642 AS VEZES NÃO LIGA

A tv não liga nada;as vezes se insistir liga . D6512 com problema.mesmo medindo bom pode troca-lo. obs:o original é BAT54 COL















Monitor Philips mod 107Et3 - imagem escura

Esse modelo é igual ao AOC 773

Medir a tensão de G1 do TRC - Caso esteja excessivamente negativa (acima de 150V negativos), é provável que esteja com o resistor R715 aberto

Seguindo a linha da tensão G1, na placa principal, tem um resistor de precisão:

verde - azul - preto - vermelho - marrom - azul

Pode-se colocar um de 56K que dá certo (voltagem normal em G1 deve ser aproximadamente -60V)














Tv Sansung Cn 5038n "resolvido"

...mesmo com produto q já consertamos tantas vezes, desta vez foi com uma TV SANSUNG CN5038N, veio com o d zenner d815 em curto, logicamente troquei tbm os eletr, c821 e c833, como faço sempre troquei tbm os cs 811, 812, 813, 817, 822, 851, e c951. deixei em teste por algumas horas até ai blz, ficou em stand-by por algum tempo, fim de expediente desliguei tudo fui p/ casa, no outro dia qdo liguei a dita estava com o d815 "confiavel" em curto de novo, ai recoloquei outro diodo, liguei na lampada de proteção funcionou normal, qdo desliguei fiquei atento no stand-by, deixei o miter ligado no +b, e p/ minha surpresa ele o "+b" ia subindo gradativamente até atingir 160v nesta altura o zenner estava bem quente, assim como os c821 e 833, desconfiei do d 802 soltei, estava quente e com uma fuga muito grande, 2minutos depois media normal, 'conclusão em power on o +b fixava em 126v, mais qdo em stand-by a tensão subia a medida q ele ia apresentando fuga, e qdo o +b chegava a +-160v ele estava com uma fuga muito grande quase em curto















Tv Philips 21PT8467/78-Vertical Fechado

Esta tv estava com o vertical fechado fazendo um barulho que confudia se era vibração ou vazamento.Eu estava sem o esquema mais o eletrogil me mandou um link pra mim e eu baixei e conferindo as correntes constatei que não tinha os -12v o que fazia a corrente do coletor do transistor 7464 BD 135 que era para ter 20v6 tinha quase 70v.O problema era só o R 3445 de 1R foi só trocar e a tv funcionou normalmente.
OBS:O chassis L03.1L














Som Gradiente AT 70 inoperante

Este aparelho entrou com os diodos da fonte em curto e o eletrlitico vasando,tudo trocado os canais de audio funcionaram,os displays acenderam mas o rádio não sintonizava nada,trocado o TA8122, a faixa de AM sintonisava só a metade da escala,a FM pipocava em toda escala,trocados C106 e C152 em curto e C115 alterado todos cap. de disco de 22n voltou tudo ao normal.













Gradiente TV2922 queimando saida hor.

Peguei esta tv queimando a saída hor. verefiquei a fonte capacitor 10mf do (+B) estufado,troquei por
um de 47mf/250v,verefiquei bobina defletora normal,troquei capacitor de largura e outras coisas basicas e mesmo assim continuou a queimar a saida hor.
Retirei o fly back passei o meu aparelho de teste não deu outra,estava vazando alta para o terminal que faz o 180v.














TV SANYO TVC 6781 Vertical Deficiente (Resolvida)

Esta TV estava com uma listra brilhante de aproximadamente 3 centímetros de largura no centro da tela e daí para cima uma imagem totalmente esticada.
Substituindo C451 (470mFx16v) a imagem preencheu a tela, muito embora o fizesse sem linearidade.
Trocando, também, C455 (1mFx50v) a linearidade foi restituida.














BlueSky led piscando e estalos no alto falante

Estas TVs são clones da CCE e carregam os mesmos vicios e mais alguns, já perdi a conta de quantos FLAYS troquei por causa de vazamentos de AT nos cabos de saida de MAT e foco,quando está dando estalos no alto falante e o led piscando, a saida de audio está em curto no caso o IC400 TDA1013B na versão mono, mas não troque-o antes de substituir o verdadeiro culpado
C218 8n2 1,6Kv ligado ao coletor do saida horizontal
ele perde a capacitancia e provoca aumento da MAT e centelhamento no anodo as vezes tambem danifica a saida vertical provocando uma luminosidade esquisita na tela deixando dúvidas nos técnicos, é uma boa ideia trocar logo de cara o capacitor, isto evitara problemas futuros.














TV Mitsubishi não aceita comandos- sem OSD

Olá amigos.

Esse aparelho não aceitava qualquer comando tanto do controle remoto como do painel. Sua tela estava cheia de chuviscos e notava-se na parte superior da tela uma porção de linhas brancas. Não havia exibição do OSD.
Essas linhas evidenciavam uma deficiência no circuito vertical e assim, ao substituir C457 (100mFx35v), as linhas desapareceram, os caracteres do OSD se fizeram presentes, e ela passou a aceitar todos os comandos.

















TV LG RP-21FB32 "SINTONIA"

estava s/ imagem (tela clara c/ chuvisco)
tinha todas as tensões e funções ativas...
1º detalhe o +b estava com 108volts
isto pq o ic805 no esquema consta SE115N mas,
na prática estava o SE110 se fosse 14"... tudo bem
fiz a troca pelo SE115 agora sim a tensão ficou em 115v.
notei a tensão de sintonia um tanto baixa=29v.
substitui o ZD103 de 30v. aí blz deu exatamente 30v.
mais esse procedimento n/ alterou n/, o defeito continuou
2º detalhe colocando um DVD verifiquei q as saidas A/V
estavam normais, com isso diminui o caminho a ser pesquizado
3º detalhe qdo era ligada de manhã ia a té ser desligada
tarde/noite funcionando normal
isso me levou a suspeitar da memo
mais o defeito continuou depois de programada
depois de dar uma checada minuciosa ex: trilhas, soldas,
etc, sem sucesso, resolvi tirar o varicap resolda-lo
recoloquei e nada
fui a SP comprei outro varicap e... ufa!!! deixei ligada
por 4dias alternando um tempo ligada e desligando por + ou - 30 mts
4º detalhe no ato da entrega o cliente me disse algo q n/ havia mencionado, a tv desligava após um determinado tempo
sendo q antes ficava com chuvisco s/ imagem
conclusão esse tempo todo seria poupado se eu tivesse um varicap p/ teste, pois como dizia aquele comediante,
"suspeitei desde o princípio"
taí minha saga, meus amigo se quiserem anotar... LENNO.















29PT5642 não liga quando fria....

29PT5642 funcionava tudo perfeito se deixasse em stand-by ao voltar a ligar estava tudo ok, mas se desligasse pela chave geral e deixasse por mais de 3 horas desligada quando voltava a ligar nada as fontes secundárias zero so tensão na fonte primária. Resumindo o defeito era o CI TEA-1506T













TV Normende Galaxy M36

Esta TV queimava o fusivel logo que se ligava. Pelo sim pelo não, deliguei a bobine desmagnetizadora, coloquei um fusivel novo e a TV funcionou. Troquei então a bobine desmagnetizadora, liguei novamente a TV e não deu mais problemas. A bobine desmagnetizadora apresentava uma resistência normal mas estava com defeito. Em poucos dias passaram-me 2, de marcas diferentes, com o mesmo defeito.