COLEÇÃO DE RESOLVIDOS PHILCO

PHILCO PC2044 Sem gera,com o led aceso, tensão do +B normal. C915 quase seco de 1000mf Ramiro Lima
PHILCO PC2043 O contraste não funciona O D301 com fuga,R716 aberto Ramiro Lima
PHILCO PC1443 Funciona toda normal,mas se desligar E for liga mesma hora,já não liga mais e o +B fica normal. Trocar C706 de 22K Ramiro Lima
PHILCO PC1443 Com imagem normal,só não tem os Caracteres na tela. Verificar R-505,R-504,R-510,R-716, R-717,R-714,R-718,R-706,R-612,R-173,R-172,R-171,R-613, ZD-601. Ramiro Lima
PHILCO PC1446 Sem gera,com as tensões todas normais e led só piscando R705 aberto de 560R Ramiro Lima
PHILCO PC1446 Gera e corta a pós 10 segundos,fica só os 300V,se soltar o +B,da defletora ela gera normal. ZD-703,C-708,C-908,ZD-903.trocar. Ramiro Lima
PHILCO PCM1451 Sem gera e sem o +B. TDA-4605-3 Ramiro Lima
PHILCO PC1446 Sem gera mas com o +B normal,os 20V normal,só não chega no oscilador horizontal coletor. TDA-8360K-4X Ramiro Lima
PHILCO PC1444 Funcionando com imagem,vindo e faltando com chuvisco sem atender os controles C-719 quase seco de 10mf- 350V. Ramiro Lima
PHILCO PCM2044 Com imagem e som, pouco brilho R-813 aberto, 680k Ramiro Lima
PHILCO TP 1452N Sobrecarga de tensão em dia de chuva D 901 em curto Manoel Felipe
PHILCO TP-14N Tv com sintonia ruim, imagem com chuviscos. dando a impreção que o seletronic está com defeito. Trocar MF201 filtor de saida if do seletronic. Joacyr
PHILCO PCM-1446 led stand by nao acende nao liga capacitor c932
PHILCO PCM 2952 modo proteção capacitores de largura Noinicio o flyback tinha estourado , foi trocado e o tv não ligava. desliguei a proteção e o tv ligou faltando altura e largura e queimou o transistor saida horizontal , era os capacitores de largura 6n8. tv ok Eli
PHILCO PC-20R38 IMAGEM ESCURA C 725 aberto na linha dos 180v
PHILCO 29C21 liga e desliga apos 3 segundos fly back
PHILCO PCM 2146 CPH06 imagem serrilhando no meio da tela com 5cm de largura aproximadamente transistor Q 702 com fuga minima troca do Q abacuque@oi.com.br
PHILCO PCS-2950 Desliga de forma intermitente, pode demorar horas a desligar Saída de vertical, verificar capacitores e CI
PHILCO PCS-2956N 'liga mas nao osila horizontal verificar C706,C708,C728 Marcos
PHILCO TPF2971 liga e depois de 5 minutos desliga e o led de stand by fica oscilando entre verde e vermelho c 805 com os contatos muito curtos ( de fábrica) e gerando renatomultitec@hotmail.com
PHILCO PCM-1444 led stand-by piscando sem parar e a fonte trocar o IC 601 (TDA 3653) vertical tony eletronica
PHILCO 1443 Tem todas as tensões mas não liga Cristal de clock do micro Andrade Sequeira
PHILCO PCS-2952 para eliminar flash que aparecem quando o aparelho é desligado Retirar diodo D804 da placa PCI Andrade Sequeira
PHILCO PCM-2046 Não desliga no controlo remoto Q901, Q904 em curto Andrade Sequeira
PHILCO PCM-2046 Quando muda de canal demora uns 3-4 segundos Retirar o condensador da bobina de AFT colocar dois em paralelo de 56pF+33pF, ajustando a bobina este tempo fica a funcionar correctamente
PHILCO TPF-32S55 Imagem com efeito barril C708 em curto, C709 com fuga NUNO RJ
PHILCO TP2920 Interferência na parte inferior C702, C705
PHILCO CPH-04 Linhas de retardo capacitor 725
PHILCO PCS2956N - tvc funciona algum tempo e desliga ressoldas placa pricncipal. virgilio
PHILCO PCS2976 AO LIGAR IMAGEM C/EFEITO SCREEN E LIGA PROTEÇÃO EM 15 SEGS. Fonte muito alta,acima de 122 V.(medido 157v) R 919 de 120 K alterado, causando aum.de +B, consequente aum.de tensão foco e ABL(ativando proteção pelo proc.)
PHILCO PCS 2700 LIGA/DESL INTERMITENTE Q904 - BF 423 E C 918 10MF SEM CAPAC. OLIBIO
PHILCO PCS 2700 EFEITO VENEZIANA R 610 DE 270R OLIBIO
PHILCO PCS-2976 INOPERANTE, FONTE ALTA (170 V) TROCAR RESISTOR 917 (2k2) DIODO 908, D 902 (tipo transistor) IC 802 (FOTO-ACOPLADOR) faça a troca desses componentes e o aparelho volta a funcionar normalmente. WAGGUINHO
Philco TP-1454 gera e corta D-909 em curto,R-910, R-912 aberta Ramiro Lima
Philco 2052N sem gera,mas com tensão do +b normal C-911, C-913, C-942 trocar todos Ramiro Lima
Philco 1445 Funciona toda normal,mas se desligar e for ligar,só fica Chuviscando e sem caracteres. R-144 aberto de 4K7 Ramiro Lima
Philco 1452 sem gera,mas com todas tensões normais na fonte D-106 aberto Ramiro Lima
Philco 1451 gera e corta,e fica com o +b2 normal defletora alterada Ramiro Lima
Philco PCR-1447 gera e corta na mesma hora R-707 aberto de 10K Ramiro Lima
Philco PCR-1447 com imagem e som,pouco brilho R-714 aberto de 10K Ramiro Lima
Philco PCM-2044 sem gera,mas tendo o +b,led piscando e matando tensão do oscilador horizontal micro-M37210M3-709 Ramiro Lima
Philco PCM-2044 funciona e pega alguns canais,as vezes trava num só canal. R- 113 aberto de 22K Ramiro Lima
Philco 1443 sem gera,e sem o +b. R-711 aberto de 6.8R Ramiro Lima
PHILCO PCS-2956N Interferencia na imagem, tipo RF C208
PHILCO TP 2052 não sintoniza canais - autoprogramação não capta canais. transistor Q201 ruim. Estava aberto, cortando +B do seletronic
PHILCO PCS-2700N Desaparece imagem ao fim de algum tempo Verificar soldaduras cabo para a placa do cinescópio, R708, solda na placa do cinescópio
PHILCO PCS2976S inoperante C909
PHILCO TPF-2940 Sem áudio em RF C401 e C402
PHILCO TPF-2130 Não liga, relé fica disparando Solda em R931 18R 2W Edgar
PHILCO PT2053 Não liga, porém o led fica piscando. D908. Solda fria no anôdo. Paulo Augusto da Rocha Júnior
PHILCO PCS-2976S Vertical Varia na parte de baixo alguns centimetros Causa possível R910 e R912
PHILCO PCM-1446 Imagem ondulada C-905 220mf x 400v
PHILCO TPF 2130 Não hoscila, falta a fonte de 9v Ausencia da fonte de 9 volts (mau contato em R 931) Resoldei o resistor R 931 ( 18Rx2W) Leônidas (Léo)
PHILCO PCS-2956 CP01LR01 Defeito leste oeste Quadro reduzido com sintoma de efeito almofada Solda fria R 722 10 ohms Airon
PHILCO PC-20R42 Com imagem desliga R723=27k e C310. Andrade Sequeira
PHILCO PCM-1446 Nao faz sintonia Fazer reset: Com a tv desligada Press: Canal+ e Canal- simultaneamente ligue o tv, quando o LED apagar fica a funcionar
PHILCO 29S4F não funciona no controle remoto já peguei este defeito era só dar um reset fazendo os seguintes procedimentos: se a versão IC101 for TDA9370 N2 e TDA9373 N2 proceda assim: desl.o plug da tomada aperte simultaneamente as teclas "Menu e Volume-" do painel frontal, ligue o plug na tomada e aguarde 10segundos, após este período, solte apenas a tecla "menu" e mantenha a tecla "volume-" acionada por mais 2 segundos,ligue o aparelho através da tecla "power". ver fórum Philco problemas com controlo remoto otaviano
PHILCO TPF 29S4F gerá e corta em 3 segundos C-1703 valor 5K6 aberto ramiro lima
PHILCO TPF 2940 sem brilho,abl D-602 em curto: IN4148 ramiro lima
PHILCO PCM-2051 Led Piscando C704
PHILCO TP2052 fonte pulsando capacitor de 1x100 no primário alessandro
PHILCO PCM2046 nao sintoniza canais c208
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Não liga ao acionar o controle remoto R908
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Sem caracteres DZ702
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Sem cor tv fica a P/B C153
PHILCO PCS-2956 Arma proteção Q707, Q706
PHILCO TPF-29S4F Horizontal com faixas pretas de lado Verificar soldaduras, D1702 Rio Mayer
PHILCO TPF-29S4F Tv não liga, led aceso R919 Aberta João Antunes
PHILCO PCM-2044 Fonte Alta , entra em proteção C921
PHILCO PCM-1444 Fonte Pulsando com retraço na tela R715 de 1R5 aberta
PHILCO PC-1445 STR50103 queimado, inoperante Para além de substituir STR50103 verifique Cap eletrolitico c908 10uf50v, c708 47uf25v
PHILCO PCM-2044 INOPERANTE R908
PHILCO pcs-2952 Ligando e desligando R912 - 2K2
PHILCO TP-2052 Fonte oscila, tenta arrancar e cai Núcleo do chopper solto
PHILCO TP-2054 Imagem a piscar R723
PHILCO PCS-2700 Listas brancas, desliga de forma intermitente Verficiar R715 e C718
PHILCO TPC-2910 Não Liga Verificar IC501, TL431
PHILCO PCM-1446 Não Liga Verficar solda C911
PHILCO PC-2142 Não Liga C727
PHILCO TP-2053 Faixa Azul na parte superior smd C821
PHILCO PCM-2046 Ao ligar não tem sincronismo, apóas alguns minutos normaliza C722
PHILCO TP-2054 Queima o ci da fonte TDA16846 Verificar o capacitor c938 220nf e o díodo zener ZD 904 12v
PHILCO PCM-2046 Imagem escura C116 -> 470k
PHILCO PCS-2950 Sem caracteres bobina L-1103 retirar de dentro os dois capacitores e colocar dois capacitores de 47pf e depois é só ajustar a bobina para centralizar os caracteres.
PHILCO CPH05 CPH05 Funcionamento intermitente Verificar trilhas(pistas) sob o resistor R708
PHILCO PCM2051 Desliga sozinho Zener ZD941
PHILCO TP-2054 Mancha branca na tela quando está sem sinal colocar Cap. de 1nF/50V em paralelo com ZD702
PHILCO TP-2054 Fonte morta ou intermitente verificar D915
PHILCO TP-2054 Fonte baixa a funcioanr de forma intermitente verificar ZD904 e C945
PHILCO TP-2054 Faixa preta, não ajusta fase horizontal ZD702
PHILCO PCS-2976 Fonte acima de 175V R917 de 2K2 aberto, diodo D908A
PHILCO TP-20V56 Sem imagem, tela escura diodo zd 201 5v6 em curto
PHILCO PCM 2051 CPH06 M Led piscando direto C704 alterado para 4k7.
PHILCO PCM-2044 95V em std-by, zero volts ao ligar C911
Philco PCM-2051 CPH-06 TV SEM COR NEM PAL-M NEM NTSC CAPACITOR C502 100nF SMD VITOR
PHILCO TPF-2121 Demora um pouco a ligar, fica a piscar o led de stand-by Capacitor de largura (6n6)
PHILCO TP1452N R922 e R923 de 0.47R, abrem ao ligar o tv Q101 em curto, é smd no lado do micro, ligado ao pino de reset.Verificar D923.
PHILCO PCM2044 Liga e desliga em segundos C719 (10mF/250v) ruim na linha de 180v.
PHILCO PSC2956N Mancha redonda e colorida no meio da tela e imagem normal. Rele da bobina de desmagnetização com defeito.
PHILCO TP-2920 Acende o led ao fim de alguns minutos CI901 TDA16846
PHILCO TP2052 Inoperante, fonte pulsando R922, R923, C913
PHILCO PAVM-2040 Sem luminância, brilho e sub-brilho não atua Transistor Q808 com fuga na placa do cinescópio
Philco Hitachi PAVM/U-ST Esta TV só começava a sintonizar os canais depois de uns cinco minutos ou mais após ligada. Medi a tensão de sintonia e de alimentação do sintonizador e está correta (12 e 33 volts). a tensão de -30 volts estava com -23volts, seguindo a trilha encontrei o capacitor C715 de 4,7uF 160Volts junto ao resistor R730 que se encontrava praticamente esgotado. Depois da troca voltou a funcionar normalmente
PHILCO PC 1446 IMAGEM TARTA E PRETO E BRANCO C205 ELETROLÍTICO 2,2UF
PHILCO PC1446 DESLIGA EM 3 SEGUNDOS R713 100K ABERTO
PHILCO PC1446 FONTE NÃO FUNCIONA R902 ABERTO.
PHILCO 2956N Não oscila Verificar Q706 e o CI de RGB .
PHILCO PCM 2144 MAT mas sem sinal de video. IC701(LA 7809),D704, R719 (1R) ver tensão de 9v
PHILCO PCR2049 Sem imagem e com som da emissora de tv. Três linhas horizontais na parte superior da tela. Sem a antena a tela fica azul D701 e D702 ruins.
PHILCO PCS 2952 Activa Proteção Verificar C-711,C-712
PHILCO PC-1427-U Ruído na fonte (Zumbido) C911=4,7micro 250V esgotado
PHILCO TP2053 Umas vezes funciona outras não. Led piscando Ressoldar o pino 63 do IC101 e o Q904 que vai ao pino desse ci. Ressoldar também o D912.
PHILCO PCM 1444 liga e desliga-se C 719
PHILCO TP1454 Entra em proteção D909 em curto, R910 e 912 abertos.
PHILCO PC 1437/1337 desligando após 10 minutos +/ C711/712 e o trafo driver ruim.
PHILCO TP 2053 Tela clara com linhas de retraço. O screen não atua. E dá pra ver imagem no fundo bem fraquinha devido o excesso de claro na tela R714 aberto e C712 em curto, linha de 180v que vem do fly e vai para a placa do trc.
PHILCO HITACHI PC2004 Faixa preta no topo da tela (vertical fora de altura). Impossível ajustar. Transistor de saída bom, ci bom e trimpot também C609 e 610 alterados.
PHILCO HITACHI PC1401 Tv parada sem os 115vcc. Ao tocar o dedo em um dos resistores R1907/06/05 a fonte armou e a tv funcionou um dos resistores alterado de 82K. (foi tocado com saliva, dando assim a condução do resistor ruim).
PHILCO HITACHI PC1601 Faixa escura no lado direito da tela e uma clara no lado esquerdo da tela C727 do +B alterado.
PHILCO HITACHI PC2004 Linhas de retraço. Imagem normal com cor no fundo mas muito claro. O screen não actua R713 de 2,2R aberto
PHILCO HITACHI PC1603 Tv parada, sem os 115vcc Fly e R703 ruins. Ao trocar queima a saída H. troque C911 e C908 da fonte
PHILCO HITACHI PC1603 Fonte não tem 115vcc na base e emissor do transistor de potência da fonte Fly em curto.
PHILCO PC-1601 Apito no fly, mesmo com a proteção (scr) desligada R701 de 6K8 alterado.
PHILCO PC 2002 Desarma a fonte e o fly apita tentando armar SCR ruim.
PHILCO HITACHI CPH02 Fly back parado e desarma a fonte C911 aberto.
PHILCO TP-1452N Não recebe comandos do controlo remoto Verificar e substituir sensor do remoto.Verificar a existência de oxidação entre os terminais.
PHILCO PCS 2956N Aparece um ruído nas laterias (imagem serrilhada)e desliga C736 verificar soldaduras
PHILCO PCS-2976 QUEIMA R714 DE 4,7 E C712 DE 470p 2n2 smd no pino 16 do faz tudo
PHILCO PCr-2049 LIGA DESLIGA AO FIM DE ALGUM TEMPO solda fria no Resistor R 705
PHILCO PC-2037 LIGA DESLIGA AO FIM DE ALGUM TEMPO R723 de 27k
PHILCO PCM-1444 LIGA EM SEGUIDA DESLIGA C719 - 10/250v
PHILCO PCM 2051 LIGA TUDO SEM PROBLEMA AO DESLIGA ELA NAO LIGA NOVAMENTE CAPACITOR CAP708 e CAP-709.
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som - chuviscos Varicap
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
PHILCO TP-2054 Sem som ou com ruído Verificar capacitor smd C401 330pf
PHILCO PCS-2976 Arma protecção L702
PHILCO CPH06 CPH06 Led a Piscar, não funciona c913
PHILCO PCM 2044 TV quando liga está normal, depois quando aquece vai se elevando as tensões no secundário do fly e aquecendo o dissipador até queimar o saída H. Filtragem da tensão do vertical alterada (470uF/ 35V).
PHILCO PCM-2037 Desliga passado algum tempo D303
PHILCO PCM-2046 Actua protecção D301
PHILCO PC-20R38 CPH04 Contraste deficiente R722
PHILCO PC20R42 CPH04 sem brilho C304-10kpf pino 34 ci TA8690
PHILCO PCM-1444 NI liga/desliga sem caracteres como se fosse o R713 Micro CI M37211-602SP susbt. pelo MM37211M3-907SP
PHILCO TC161M B3 Sem cor ou intermitente ( Q 601, C 612, C 602, C 619, C 606, C605 )
PHILCO PVC5000 Sem cor. CI 301.
PHILCO PVC5000 Às vezes altera velocidade de rotação(SLP, SL). Modificar R632 de 390K para 820K.
PHILCO PVC5000 Não dá play, motor de capstan não gira. CI 602
PHILCO PCS2952 Inoperante, sem a tensão H-VCC Zener ZD708 de 8,2V (esse componente não consta no esquema).
PHILCO PCS2062 Inoperante, sem a tensão de 5V. Resistor de 0,47R aberto na fonte de 5V.
PHILCO PCM2044 Sem caracteres. Capacitor C512 de 10MF/50V.
PHILCO PCS2956 Desliga depois de 2 horas mais ou menos. Ver campo observações.
PHILCO PCM1444 Fria funciona normalmente...quando esquenta não liga mais.. Capacitor C706
PHILCO PCR2049 Só com chiado, imagem normal. Capacitor C401 (820pF).
PHILCO PVM2050 Com som, sem imagem. CI IC 3005
PHILCO PVM2050 Inoperante. Resistor R712 (4K7 x 3W) aberto.
PHILCO PCM1444 Vertical fechado. Resistor R601 (680K).
PHILCO PCM1444 Funcionando intermitente. Resistor R713 (100K).
PHILCO TV2056 Sem sincronismo horizontal. Ci TB1231AN (pode colocar no lugar o TB1238.
PHILCO PCM2044 Tela apagava intermitente. Capacitor C719 (10uF x 250V).
PHILCO PCR1449 Funciona intermitente. Ressoldar resistor R705 (3,3R x 5W) com solda fria inperceptível.
PHILCO PC1443 CPH05 Controle de contraste não atua. Resistor R717 (82K ou 100K).
PHILCO DIVERSOS CPH05 Desligando sem causa aparente. Resistor R706 (10K) alterado.
PHILCO PC1443 CPH05 Sem cor. Capacitor C212 (100K).
PHILCO PCS2956 Desarmando. Substituir resistor R905 (36R). OBSERVAÇÃO
PHILCO NI CPH05 Vertical quase fechado, +/- 10 cm de abertura. Resistor R601 (680K).
PHILCO PC2043 Inoperante. Resistor R902 (470K) aberto.
PHILCO PC2144 Inoperante. Resistor R923 aberto e ZD904 em curto.
PHILCO PCM2044 Inoperante, led do Sand by piscando. IC 401 em curto (TDA2613).
PHILCO PC2144 Inoperante Capacitor C914 em curto (2K2).
PHILCO PC2444 Imagem ondulando. Capacitor C905 (220uF x 450V).
PHILCO PCM2044/2046 Inoperante, diodo zener ZD901 entrando em curto. Trocar o STR50103
PHILCO PC1445 Imagem acende com linhas de retorno e depois apaga. Capacitor C719 (33uf x 350V) sêco.
PHILCO PC2027 Imagem repuxa, distorce. Capacitor C216 (2,2uF x 40V) sêco.
PHILCO PC2027 Vertical fechado encolhido só na parte superior da tela. Capacitor C607 sêco.
PHILCO PC1443 Cor fraca com linhas abertas com tonalidade pro roxo e variando sozinho a saturação. IC501 (TDA8360K 4X)
PHILCO PC1448 Sem cor. Trocar cristal de cor.
PHILCO PCM-2046 Tela Lavada R716=10K
PHILCO PCM-2046 Desarma a Cada 5 min. Aproximadamente D301 e D302
PHILCO PCM-2046 Sem Contraste C716 / R706 / R717
PHILCO PCM-14/2051 Sem Vermelho D102/D104
PHILCO PCM-14/2051 Ao Ligar Imagem e Se Desloca C711= 0.1uF
PHILCO PCM-14/2051 Cai Horizontal e Fica com Listras C733
PHILCO PCM-14/2051 Vertical Fechado C715
PHILCO PCM-14/2051 Led Piscando C913=1uF
PHILCO PCM-14/2051 Não Liga no Controle Remoto C911= 100uF
PHILCO PCM-14/2051 Fonte Com 137V em STBY C911 e C913
PHILCO PCM-14/2051 Brilho Fraco Sem Imagem C/ Listras Horiz. R611
PHILCO PCM-2144 Acionamento Intermitente R902/R903=82K
PHILCO PC-14/2046 Vertical Batendo Intermitente R713= 10k
PHILCO PC-14/2044 Menu não funciona, teclado Sem Função R713=10K
PHILCO PC-14/2046 Screen Não Ajusta R813= 680K
PHILCO PC-14/2046 Trava Canais R113=10K
PHILCO PC-14/2046 Não Liga, Led Piscando C706/C709 /TDA8361 / Q901
PHILCO PC-14/2045 Def.de Cor na Parte Superior da Tela R522 - 'RETIRAR'
PHILCO PC-14/2045 Caindo Imagem no Canal 10 C408/C205
PHILCO PC-14/2045 Tela Verde Com Retraços Q803=B303 ou BF456
PHILCO PC-14/2045 Funcionamento Intermitente C911= 10uF / 160V
PHILCO PC-14/2043 Aparelho Parado IC-601= TDA3653
PHILCO PC-14/2043 Fonte Baixa R923 e ZD904=30V
PHILCO PC-14/2038 Cores Alteradas e Fracas C303 = 4,7uF
PHILCO PC-14/2038 Ruido na Fonte C921
PHILCO PC-14/2038 Desarmando Com 110V D303
PHILCO PC-14/2039 Sem Caracteres R612= 10K
PHILCO PC-14/2039 Inoperante Q902
PHILCO PC-14/2039 Desarmando ZD-702=22V
PHILCO PC-14/2039 Linhas na Parte Superior do Vídeo C607
PHILCO TP-1454 CPH-6 N/memoriza e vertical fechado em baixo C118 e C119
PHILCO PCS-2956 SEM IMAGEM COM RETRAÇOS TDA-8843
PHILCO PVC-8200 Não funciona, display apagado FS02
PHILCO PVC-6000 Funciona por pouco tempo C772
PHILCO PVC-6000 Sem vídeo em PB com vídeo em EE IC201
PHILCO NI Inoperante com display apagado IC do Reset ou C904
PHILCO PVC-6000 Display apaga depois de aquecido Impresso aberto
PHILCO PVC-6000 Imagem trêmula, capstam variando C620 e C877
PHILCO PVC-6000 Desliga Modificar R853 de 100K para 33K ou 39K
PHILCO PVC-6000 Barrras de filtragem C866
PHILCO PVC-6000 Lava a tela com sinal fraco Abrir impresso do pino 41 do IC751
PHILCO PVC-6000 Não entra fita, mas indica sua presença QR751
PHILCO PVC-6000 Barra vertical sobre a imagem Alterar C1301 e C1302 de 100 para 82pF
PHILCO PVC-6000 Fita não entra, motor capstam não roda C877
PHILCO PVC-5000 Sem cor IC301
PHILCO PVC-5000 Às vezes muda de velocidade Modificar R632 de 390K para 820K
PHILCO PVC-5000 Não roda capstam em play IC602
PHILCO PVC-5000 Imagem em PB ruim ou deficiente Amplif das cabeças c/vazamento nos cap.
PHILCO PVC-5000 Barras de filtragem sobre a imagem Cap 3300uF x 16V na fonte
PHILCO PVC-5000 Não entra fita, cassete mexe sozinho Flat cable branco
PHILCO PVC-5000 Identifica fita sem ter Flat cable branco
PHILCO PVC-5000
PHILCO PVC-5000 Não dispara o Drum e o Capstam IC602 e IC601
PHILCO PVC-5000 Drum e Capstam disparados IC601
PHILCO PVC-5000 Inoperante...travado C945
PHILCO PVC-5000 Desliga quando a fita cai IC905
PHILCO PVC-5000 PB normal, EE tela lavada com som Trocar trans da unidade FI por BC548
PHILCO PVC-2H10/4H10 Inoperante, display apagado R507 aberto e / ou Q502 em curto
PHILCO PVC-4000 Ao dar qualquer função entra em REW C903
PHILCO PVC-4000 Quando em play desliga após segundos C901
PHILCO PCS-2700 Linhas escuras e deitadas sobre a imagem R610
PHILCO PCS-2952 Sem contraste R717
PHILCO PCS-2062 Inoperante, sem +5V Resistor de 0,47R da fonte de 5V
PHILCO PAVM-2162 Liga fazendo ruídos e depois desliga ZD702
PHILCO NI CPH-05 Inoperante, queimando Q703 Ferrite do trafo da fonte solto
PHILCO NI CPH-05 Liga e desliga intermitente IC901
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com R923 aberto ZD904
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com fonte normal C914
PHILCO NI CPH-05 Imagem ondulando ou distorcida C905
PHILCO NI CPH-05 Queimando ZD901 IC901
PHILCO NI CPH-05 Imagem com retraço e em seguida desliga C719
PHILCO NI CPH-05 Sem cor Trocar cristal
PHILCO NI CPH-05 Fica desarmando R713
PHILCO NI CPH-05 Com MAT, sem vídeo IIC701 e R719
PHILCO NI CPH-05 Sem cor, tensões em IC502 baixas(1 e 9) C512, C515
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com R720 aberto IC 601 em curto
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com LED piscando IC101, R917, R925, R907, R908, C706,IC401
PHILCO NI CPH-05 Inoperante ou intermitente Solda fria C911, trocar C706 por poliest
PHILCO NI CPH-05 Entrando em St-by intermitente R713 aberto
PHILCO NI CPH-04 Sem brilho C304
PHILCO NI CPH-04 Linhas de retraço em cima D304
PHILCO NI CPH-04 Liga e desliga ZD304
PHILCO NI CPH-04 Desliga intermitente C727
PHILCO NI CPH-03 Pouco brilho Flyback
PHILCO NI CPH-03 Inoperante ou liga intermitente Trocar os 3 cap 4,7uF da fonte
PHILCO NI CPH-03 Depois de quente desliga Flyback
PHILCO NI CPH-03 Sem ajuste de contraste R766
PHILCO NI CPH-03 S/ sincro vertical ao esquenta D651
PHILCO NI CPH-02 Deflexão vertical insuficiente R616, C607, C609
PHILCO NI CPH-02 Imagem repuxando C216
PHILCO NI CPH-02 Sem video e som...com brilho Solda fria em L206
PHILCO NI CPH-02 Sinal de antena fraco Trocar Q201
PHILCO NI CPH-02 Sem sincronismo horizontal Q707
PHILCO NI CPH-02 Imagem distorce intermitente Solda fria em L203
PHILCO NI CPH-02 Depois que esquenta desliga C607 com fuga
PHILCO NI CPH-02 Inoperante com apito Trocar Q903
PHILCO NI CPH-02 Imagem negativa Trocar DL
PHILCO NI CPH-02 Interferências na imagem Trocar Q201
PHILCO NI CPH-02 Sem cor L503, C515
PHILCO NI CPH-02 Sem sinc geral ou horizontal C701, Q708
PHILCO NI CPH-02 Vertical fechado(c/screen alto R616, R618
PHILCO NI CPH-02 Sem imagem, com chuvisco C217
PHILCO NI CPH-02 Cor piscando, meia tela normal R727, R726
PHILCO NI CPH-02 Não sintoniza ou variando Verificar os LEDs do painel
PHILCO NI CPH-02 Tela lavada com ronco forte R217 alterado
PHILCO NI CPH-02 Ñ sintoniza e s/Num de display R730, C023, C715
PHILCO NI CPH-02 Problemas de fase de cor ZD301
PHILCO NI CPH-02 Inoperante quando fria C909
PHILCO NI CPH-02 Deflexão inferior insuficiente C614, C611
PHILCO NI CPH-02 Cor fraca, invertendo fase L505
PHILCO NI CPH-02 Deflexão vertical insuficiente R613 alterado
PHILCO NI CPH-02 Linhas de retraço C607 e C608
PHILCO NI CPH-02 Inoperante T703, Q704
PHILCO NI CPH-02 Inoperante, sem +B C908, R907, R908, R909, C716
PHILCO NI CPH-02 Sem luminância L301
PHILCO NI CPH-01 Inoperante T1901
PHILCO NI CPH-01 Sem som e imagem s/definição R715A alterado
PHILCO NI CPH-01 Inoperante e apitando Zener ZD701
PHILCO NI CPH-01 Inoperante C729
PHILCO NI CPH-01 Linhas de retraço C607 e C608
PHILCO NI CPH-01 Brilho fraco ou sem som Q301, L303 e/ou L302
PHILCO NI CPH-01 Som fanhoso R415
PHILCO NI CPH-01 Fonte baixa e com ruído R1912
PHILCO NI CPH-01 Imagem repuxando C201
PHILCO NI CPH-01 Brilho saturando com rastros Trimpot do sub-brilho
PHILCO NI CPH-01 Somente chuvisco Trans T102 no seletroni. troca
PHILCO NI CPH-01 Imagem piscando Trimpot de CAG
PHILCO PAVM-2400 CPH-02 Tela escura, com som Resistor R761 aberto (39K)
PHILCO PAVM-2400 CPH-02 Inoperante Q704
PHILCO PC-2013U CPH-02 Vertical fechado R717
PHILCO PC-2013U CPH-02 Som distorcido R418
PHILCO PCS-2976 Liga e em seguida aciona protecção C 730
PHILCO TP 2054 Fica chiando, imagem normal C401 e ou C401/2
PHILCO TP 2054 Sem Som Capacitor smd c-401 330pf
PHILCO Pc 2043 Não sai do STD BY troque R908 de82K aberto
PHILCO PC 2039 Sem Som C413 Cap.ceramico 10K em curto, Local pino 50 do TA8690
PHILCO PCM 2044 o tv liga e desliga continuamente Res. de 100k aberto próximo do fly back,ou d 303
PHILCO PCM 2044 FAIXA HORIZONTAL SOLDA FRIA NO PINO 3 DO FLY BACK
PHILCO PCM 2046 SEM CONTRASTE C716 100n - R706 10K
Philco TC-14TR1 Ora funciona ora não funciona. Causa C-813 troque. Por um novo.
Philco 20C6 volume não aumenta e o menu não atua. Trocar a eprom e programar.
Philco TCT-14TR1 Operação intermitente. C-813 (1 µF 250 V)
Philco TVC-20C2 Vertical instável C-410 (0,1 µF)
Philco MOD-TC 14C1U SINTOMA FICA SO COM CHUVISCO E O SOM TODO ALTO E NAO CONTROLA NENHUMA FUNÇÃO CAUSA -R882.330K ABERTA FICA NA PLACA DA MEMORIA JUNTO COM O TR Q.881.
Philco TC-20/29G11 / TC-29A11 Não liga, sem alimentação de 9V. D602 Em todos os aparelhos que derem entrada no serviço autorizado substitua o diodo D602 por um jumper. Caso este diodo abra, o aparelho fica inoperante.
Philco TC-20G7 / TC-21V50B QUEIMA DO STK73907-T CONTRAMEDIDA: Quando substituido o IC801 cod. STK73907-T deverao ser feitas as alteracoes como descrito abaixo: 1. Substituir o STK do circuito impresso. Adicionar pasta termica e prendelo firmemente no dissipador. 2. Adicionar um capristor de 130pF / 3,6M. cod. EXNG131P365 entre cada linha AC com o terra frio. Soldar os capristores por baixo do impresso e cola-los com silicone ou cola quente. 3. Adicionar um capacitor de 10nF cod. ECQM4103JZW em paralelo com C805. Soldar o capacitor por baixo do impresso e cola-lo com silicone ou cola quente. 4. Adicionar um jumper de fio isolado entre o ponto A13 e o Terra do tuner.
Philco TC-29V60 / 33V60 CERTOS APARELHOS APRESENTAM UM RUÍDO PROVENIENTE DO CIRCUITO DA FONTE OU DO YOKE DE DEFLEXÃO, DESTE POR SUA VEZ PODE SER NOTADO PRINCIPALMENTE QUANDO O VOLUME DO TELEVISOR ESTA BAIXO, COM AMBIENTE EXTERNO SILENCIOSO, NOTA-SE QUE O RUÍDO AUMENTA E DIMINUE DEPENDENDO DO DAS CENAS MAIS CLARAS OU ESCURAS. TROCA DOS TRANSFORMADORES DA FONTE T801 - ETS39AG115AC T872 - ETS29AK1W9AC 2) TROCA DO YOKE DE DEFLEXÃO ESTE YOKE NÃO PODE SER UM YOKE NORMAL DISPONÍVEL NO ESTOQUE, POR ISSO PARA ESTA TROCA FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM DDG - 0800 55 9180. PARA INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO DE TROCA DESTA PEÇA.
Philco Tc20c02 Linhas de retraço, tela c/ brilho excessivo,controle de foco do flay-back não atua totalmente, controle de screen não consegue escurecer a tela,apenas clareia, e quando se tenta escurecer por este ajuste, a tela fica toda borrada de verde. Caractéres indicadores de canal apresentando dobramento invertido junto c/ os mesmos Capacitor C519 - 4,7uf/450v aberto (seco)
Philco TODOS OS TV MODELOS QUE UTILIZAM O CHASSI MX3-R Perda de sintônia após alguns segundos PROCEDIMENTOS: A) Acessar o modo de serviço (Anotar os valores dos DAC´s). Selecionar as funções B8 (para o AFT) e B9 (para o RF AGC) e alterar os valores para os valores medios de fábrica, B8 - 085 B9 - 040.( * ) B) Verificar os capacitores C121, C116, C112 e C111, pino 27- IC6001(RF-AGC) e os capacitores C122 e C127, pino 21 - IC1101(AFC INPUT). COMENTÁRIOS : ( * ) Os valores dados para B8 e B9 no procedimento A) não poderão serem utilizados como valores padrão, mais sim médios pois cada TV tem que sr pré-ajustada posteriormente (os valores servem apenas como referência, em caso onde os valores estiverem totalmente alterados.)
Philco TC-14/20A8 / TC-14/20A9 Três a quatro linhas de retraço na parte superior da tela. Este sintoma ocorre quando a memória (IC1102 - código S- 24C02ADP) é trocada ou quando os dados da memória estiverem alterados. Entrar no modo de serviço .CHQ3. e abaixar o vertical centro .VC.
Philco CHASSI BR1L/BR1D (MODELOS TC-20G9 / TC-29A9 / TC-29G9) PROBLEMA NA DETECÇÃO DO SAP Incluir o resistor SMD R2212 de 820K ohms. Na placa de circuito impresso está prevista a inclusão deste componente.
Philco TV-14G7 TV-21G7 Perde a cor na reprodução de fitas em locais de alta interferência de sinal de rádio. A imagem do vídeo cassete perde a cor em um determinado local, mesmo quando colocada uma fita gravada em NTSC. A cor some devido a interferência de RF na freqüência do cristal. MODIFICAÇÕES: 1) Retirar o mecanismo e soltar a placa do VCR do Chassis Frame. 2) Retirar o resistor R5601 e curto circuite o local. Caso não resolva, fazer os itens abaixo: 3) Dessoldar o capacitor C3053. 4) Inserir o capacitor SMD C3002 de 3 pF. 5) Acrescentar o Cristal VSXS0195 na posição X3001.
Philco TV-21 / 14 G7 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do fusível F801. MODIFICAÇÃO: 1-C882=0,047: Retirar o capacitor C882 de sua posição original e soldá-lo por baixo da placa entre os pinos 2 e 4 do IC872 (STR83159). Obs.: Posicionar o capacitor soldado por baixo da placa de forma que o capacitor fique bem afastado da placa, caso contrário o capacitor pode captar interferências da trilha de alimentação AC. 2-C884: Alterar o capacitor C884 de 220µ/16V para 10µ/16V. 3-C854: Alterar o capacitor C854 de 220µ/16V para 10µ/16V. 4-R878=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R878(3k9). 5-R848=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R848(3k9). 6-Alterar o fusível F801 que fica ao lado do seletor da placa principal, de 4A/125V (cod. BA1C40NU100) para um de 4A/220V (cod. XBAV2C4R0TL35BS). 7- Eliminar C844=0.033µ/1000V.
Philco PT-51G45U / PT-46G40U O televisor desliga intermitentemente e não funciona nenhuma das funções pelas teclas do painel e nem pelo controle remoto. Quando desligado da tomada e ligado novamente, o aparelho funciona por mais um tempo. Ressoldar os potenciômetros R1933 e R1908 da placa B. Deve ser retirado o potenciômetro da PCI e limpado toda cola na PCI através de um ferro de solda quente, pois o desligamento ocorre devido a condução da cola.
Philco TC14C6/TC20C6/TC14C7/TC20C7 Primeiramente o vertical fica parcialmente fechado, e após o pessoal técnico fazer o ajuste de altura vertical, o On Screen do aparelho aparece deslocado para baixo, ficando cortado na parte inferior da tela. Quando este defeito ocorre as tensões no pino 5 do IC1101 e no pino 5 do IC401 vão para nível baixo (o aparelho fica chaveado para 50Hz). Substituição do capacitor C1160.
Philco TC-14C7 e TC-20C7 Nos vídeos cassetes da Philips e JVC com a saída de vídeo no sistema NTSC (puro) não reproduz corretamente a cor (a cor fica cintilando). Retirar o resistor R605 de 1,5M
Philco TC-29S10 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do resistor R872 causado pela oscilação da tensão da rede elétrica. (A tela do televisor pode ficar com imagem menor). 1- Alterar o resistor R872 de 2,7. para 1,5. 2- Alterar o capacitor C884 de 220ÊF/16V para 10ÊF/16V
Philco TC1420C6, TC1420C7 e TC1420C21 Perde a sintonia após alguns segundos. Verificar o capacitor C151 conforme a terminação do código do IC601, como abaixo: IC601 cod. AN5192k-A / C151 = 10nF cod. AN5192k-B / C151 = 3,3nF Conforme a terminação do código do IC601 ( A ou B) deve-se alterar os capacitores como descrito acima.
Philco TC29S10 Em alguns aparelhos toda vez que mudamos o canal os caracteres CHK aparecem na tela depois que o número do canal desaparece. Nestes aparelhos houve uma falha de inserção na linha de produção. MODIFICAÇÃO : Favor verificar a presença do resistor R1073, e caso este esteja ausente, colocá-lo.
Philco TC20A7/TC14A7 Distorção do Som. Alterar o Capacitor C2304 de 10nF para 47nF
Philco TC-29S10 A princípio ocorre diminuição do quadro,após algum tempo ligada a televisão se desliga e não liga mais. Em locais em que a corrente está muito baixa ou existem muitos aparelhos ligados em uma mesma tomada,ocorre a queima do resistor R872 e posteriormente o vazamento do capacitor C878 da fonte. Contra Medida : 1) Alterar o valor do capacitor C880 de 10µF para 1µF. 2) Colocar um diodo em paralelo com o capacitor C878.
Philco TC-29V50B Aparelho sem som Queima do IC2302(Controle de Volume, Bass e Treble) A queima do IC2302 é provavelmente causada por eletrostática. SOLUÇÃO : Colocar um diodo zener MA1150 ou BZX79C15T77 em Pararelo com o capacitor C1166, por baixo da placa, para proteção do IC2302. OBS:. Em todo televisor modelo TC-29V50B que passar pela Oficina Autorizada para reparo, deverá ser colocado o Diodo MA1150 ou BZX79C15T77 como medida preventiva, mesmo que o mesmo não apresente defeito no audio.
Philco TC-29V50B Solda fria no resistor R-841 Queima do IC802(STR), D184, C812, Q804 Nos primeiros lotes de produção o resitor R841 foi montado muito próximo do dissipador, o que causará por dissipação de calor solda fria e oxidação nos terminais do mesmo. Como este resitor situa se entre o drive e a base do transistor de potência, este mau contato causará a queima do IC802(STR), D814, C812, Q804. SOLUÇÃO: 1) Após os componentes queimados serem substituidos, o resistor R841 deverá ser retirado, verificado se seu valor não foi alterado, se foi deverá ser trocado. Se o seu valor estiver Ok , os seus terminais deverão ser lixados e novamente resoldado em sua posição na placa. 2) Favor tomar esta contra medida para todos os aparelhos que passarem pela Oficina Autorizada para manutenção, esteja o aparelho apresentando ou não problemas na fonte.
Philco TP2052 Imagem espelhada, semelhante a TRC esgotado
Philco TV 398 Varredura vertical reduzida, volta ao normal após algum tempo Capacitor C 614 ( 47 uF ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco TV 398 Inoperante Resistor R 911 ( 240 Q) aberta
Philco TV 398 Imagem distorcida lateralmente Resistor R 905 ( 22 k Q.i aberta
Philco TV 398 Falta de sincronismo horizontal Capacitor C 601 ( 10 u F x 25V) sem capacitância ou ESR elevada
Philco TV 389 Fonte com saída alterada ( 170 V ) o Trimpot de ajuste não atua
Philco TV 397 Falta total de sincronismo Resitor R 401(684 kQ) com valor alterado e/ ou contatos internos ou deficiente
Philco PCS2956 Tensões normais, circuito de varredura horizontal não oscila Transistores Q 706 e / ou Q 707 ( BF 422 ) avariado(s)
Philco PCS 2Í52 Demora para armar a fonte, após aquecer funciona normalmente, porém com altura reduzida Capacitor C 720 com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco PCR 2049 Sem áudio , chiado no alto falante Capacitor C 401 ( 820 pf) avariado
Philco PCR 1449 ";"Capacitor C 630 ( 47 nF ) com fuga
Philco PC 20R38 Imagem tremendo no sentido vertical Cl de varredura vertical (LA7837) com mau contacto interno
Philco PC 2038 Ao ser ligada, desliga após mais ou menos 10 minutos Resistor R 723 ( 27 k Q ) aberta
Philco PC 2035 Imagem ondulando Capacitor C 701 ( 100 u F x 25 . com perda de capacitância ou E elevada
Philco PC 2007 Tela azulada Capacitor C 802 com fuga
Philco PC 1444 Fonte desarmando continuamente Resistor R 714 (1 ,8K ) co-valor alterado - A tolerância de. -ser de 1 % do valor nominal.
Philco PC 1444 Desliga após cinco minutos de funcionamento, ficando em Stand - by EPROM avariada , substituir
Philco PC 1438 Ausência de varredura vertical ou varredura intermitente Capacitor C 725 (4,7pFx 25C com perda de capacitância ou E: elevada
Philco PC 1416 Ruido tipo "miado" Capacitor C 804 (1 nF x 50V ) em curto
Philco PC 1401 Sincronismo instável,, Capacitor C 701 ( 10 u F x 25 V com perda de capacitância ou Eí elevada
Philco PAVM 2040 Sem luminância . Sub-brilho não atua Transistor Q 808 com fuga er:^ Coletor e Emissor
Philco CPH 05 M Inoperante , LED do Stand by piscando com frequência de 0,5 Hz, sem áudio Grampo do TSH ( Fly back) partido
Philco CPH 05M Imagem "lavada", áudio normal Resistor R 716 ( 10 K ) com valor alterado ou aberto
Philco CPH 05 M Fonte não arma ou arma aleatoriamente Resistor R 917 (4 , 7 K )
Philco CPH 05 M Desliga após cinco minutos de funcionamento . Surge após substituição do Fly - Back Fly Back inadequado . Substitu 701 por 5V1 e instalar 1N4007 entre pino 20 de TDA8690 e massa
Philco CPH 05 M Desliga após cinco minutos de funcionamento DiodoD302 ( 1N4531 ) corr fuga
Philco CPH 05 Varredura horizontal fora de Frequência Cristal X 502 ( 3,58 MHz) avaria::
Philco CPH 05 Trama intermitente , fonte desarmando seguidamente Resistor R 923 (100 k ) aberta
Philco CPH 05 Tela do TRC apagada, sem MAT , LED piscando Circuito Integrado IC 401 (TDA 2613) em curto
Philco CPH 05 Tela apagada , filamento do TRC apagado Mau contacto no "flat cable" jun:: placa principal ( soldas frias )
Philco CPH 05 Sem indicação do OSD na tela CapacitorC612 ( 10uF)e/ou resistor R 612 ( 10 k ) com resistência alterada
Philco CPH 05 Sem indicação do OSD na tela Microcontrolador IC 501 ( LA7837 ) avariado
Philco CPH 05 Saturação reduzida, variando aleatoriamente Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8360 ) avariado
Philco CPH 05 Queimando IC 401 (I 385) Solda fria em FB 901 (Ferrite Bead) na fonte principal '
Philco CPH 05 Proteção atuando continuamente Capacitor C 723 ( 2,2 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR
Philco CPH 05 Não sintoniza nem memoriza os canais, indica sempre canal 3 Resistor R 013 (10 k Q ) aberta
Philco CPH 05 Não religa ao aquecer, piscando o LED de Stand - by Capacitor C 706 ( 47uF x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Não funciona em rede de 220 Volts Capacitor C 915 ( 2200uFx35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Não desliga através do controle remoto Transistor Q 904 ( B 203-10 ) avariado
Philco CPH 05 Liga, porém sem áudio ou imagem , ruido no TSH Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8361 )avanaao
Philco CPH 05 Liga e desliga de forma intermitente . Teclas e remoto inoperantes Resistor R 713 ( 100 k Q) aberto
Philco CPH 05 LED do "Stand by "aceso, porém a fonte não parte Capacitor C 905 ( 220 uF x 400 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Queimando o diodo Zener ZD 901 Circuito Integrado IC 901 avariado
Philco CPH 05 Inoperante, Tensão CC no pino e de IC 901 reduzida Resistor R 902 ( 470 k Q ) com resistência alterada
Philco CPH 05 Inoperante , LED do Standybay piscando Capacitor C 706 ( 22 n F x 250 V ) com solda fria nos terminais
Philco CPH 05 Inoperante , LED do Stand - by piscando Resistor R 719 ( 1 Q) aberto
Philco CPH 05 Inoperante , LED indicador de Stand -by piscando Circuito Integrado IC 401 (TDA 2615) em curto
Philco CPH 05 Inoperante , Fonte não arma Capacitor C 914 (220 n x 100V) em curto
Philco CPH 05 Inoperante - Saída Horizontal Q 703 em curto, Saída do STR 50193 "alta" (200 Volts) Transformador da fonte avariado
Philco CPH 05 Imagem serrilhada Circuito Integrado IC 502 (TDA 8662) com curto entre os pinos 6 e 7
Philco CPH 05 Imagem deformada nos canais mais fracos Capacitor C 205 ( 10 k - disco ) em curto
Philco CPH 05 Imagem com ondulações e bamboleio Capacitor C 905 ( 220 u F x 45C com solda fria ou perda de capacitância
Philco CPH 05 Imagem com linhas de retraço, apagando a tela em seguida CapacitorC 719 (10uFx250 com perda de capacitância ou E elevada
Philco CPH 05 Fonte de 95 V intermitente CapacitorC 911 ( 220 uf x160V) com soldas frias
Philco CPH 05 Falta de sincronismo Capacitor C 610 (100 u F x 356 com perda de capacitância ou ES: elevada
Philco CPH 05 Diodo Zener ZD 903 ( 30 V ) em curto Cl regulador STR 50503 avariade
Philco CPH 05 Diodo Zener de 30 Volts ( ZD 904 ) em curto Solda fria nos terminais do transformador T 901
Philco CPH 05 Desliga-se após algum tempo de funcionamento Resistor R 723 ( 68 Q ) com cola provocando condução sobre o core: do resistor.
Philco CPH 05 Controle de contraste inoperante Resistor R 717 ( 82 k ) com resistência alterada
Philco CPH 05 Ausência de cores Capacitor C 212 ( 100 nF ) em curte
Philco CPH 04 Ruído semelhante a fuga de MAT Grampo de fixação do TSH quebrado
Philco CPH 04 Inoperante , a fonte não arma Capacitor C 716 ( 6 n 8 x 1600 V) em curto
Philco CPH 04 Frequência horizontal variando , imagem com cores tendendo ao verde e violeta Cristal X503 (3,58 MHz) avariado
Philco CPH 04 Desliga após funcionar durante alguns minutos Resistor R 713 ( 4,7 K SI) aberta
Philco CPH 03 Falta de sincronismo horizontal CapacitorC 613 ( 18 pf ) com fuga
Philco CPH 03 Ao ser ligada queima o C I da fonte (série STR) Diodo D 909 ou capacitores-C 910 ou C 925 em curto ( ambos de 4,7uFx160V)
Philco CPH 02 Vertical com altura insuficiente , faixa escura arredondada na parte superior Resistor R612 ( 12K x 500 V ) com resistência alterada ou aberto
Philco CPH 02 Varredura vertical reduzida de maneira Intermitente Resistor R 616 ( 3,3 k Q.) aberta
Philco CPH 02 Tela escura , áudio normal Resistor R 761 f 39 k ) aberto
Philco CPH 02 Som distorcido Resistor R418 (100 ) 0.75 W aberto
Philco CPH 02 Sem MAT , tensão na base de Q 704 em 17...18 V , tensão de filamento do TRC em 2V. Sintoma de TSH avariado Capacitor C 709 ( 4 n 7 x 50 V ) em curto
Philco CPH 02 Sem croma , áudio normal Capacitor C 515 ( 47 k - disco) com fuga ou em curto
Philco CPH 02 Sem croma Linha de retardo PAL ( DL 501 ) com contatos internos interrompidos
Philco CPH 02 Sem áudio, sem vídeo Capacitor C 911 (10 u Fx160- V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Oscilador de varredura vertical fora de frequência : imagem "rolando" Capacitor C 604 ( 1 u F x 25V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Não memoriza os canais Capacitor C715(4u7x160V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 MAT elevada, escape de alta-tensão na chupeta do TRC Resistor R911 (10k aberta
Philco CPH 02 Linha horizontal escura dividindo a tela doTRC Capacitor C 614 ( 4,7u F x 50 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Inoperante, sem trama, sem áudio Diodo D 906 (SKE 4F2/06) com fuga e/ou Resistor R 909 ( 82 k Q) aberto
Philco CPH 02 Inoperante, Circuito de proteção atuando Capacitor C 719 ( 1 u F x 63V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Inoperante, sem áudio Capacitor C 912 ( 220 u. F x 160V) com solda fria nos terminais
Philco CPH 02 Inoperante , sem áudio Capacitor C 908 ( 4 u7 x 250 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Inoperante , Fonte não parte Capacitor C 914 ( 2 n 2 ) em curto
Philco CPH 02 Imagem retorcida Capacitor C 216 ( 2u 2 x 40 V ) com perda de capacitância ou ESR
Philco CPH 02 Imagem com dobramento na parte inferior da tela Capacitor C 610 ( 330 u F x 16V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Imagem a esquerda da tela escura e o restante muito claro Capacitor C 716 ( 4u7 x 250V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Fora de frequência horizontal , apenas metade da tela iluminada Capacitor C 912 ( 220 uF x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 02 Fora de frequência horizontal Capacitor C 705 ( 10 uF x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR
Philco PCS-2952 Inoperante. Queima saída horizontal Colocar BU 2520DX e reforçar o dissipador de calor
Philco Hitachi PC 1603 Escurece a imagem , fecha altura e a largura (Intermitente) STK da fonte
Philco PCM 2046 Led e imagem piscando R513
Philco PC 2138 Cor alaranjada, tensão na base de Q901 tem que ter 2V e tem 5V TB 1275AN
Philco PCM 2046 Com zunido alto C316 - 3,3M
Philco PC 20R38 Listras pretas no meio da tela C607
Philco Hitachi PC 1603 Escurece a imagem , fecha altura e a largura (Intermitente) STK da fonte
Philco PCM 2046 Led e imagem piscando R513
Philco PC 2138 Cor alaranjada, tensão na base de Q901 tem que ter 2V e tem 5V TB 1275AN
Philco PCM 2046 Com zunido alto C316 - 3,3M
Philco PC 20R38 Listras pretas no meio da tela C607
PHILCO CPH 04 FONTE DO +B ALTA A CIMA DO NORMAL TROCAR C 911
PHILCO CPH 04 DESLIGA EM 5 MINUTOS TROCAR C707 NO DRIVER H
PHILCO CPH 04 Desliga intermitente alterar o resistor R710 para 8k2
PHILCO CPH 04 fonte baixa ou fonte alta (oscilando a proteção) ZD 913
PHILCO CPH 04 Horizontal aquecendo acionando proteccão Q702 - BC 337
PHILCO CPH 04 Horizontal desarmando ZD 702 e C711
PHILCO CPH 04 Acciona Protecção C911
PHILCO CPH 04 Acciona Protecção ZD902
PHILCO CPH 04 desarma nas mudanças de canais. D302
PHILCO CPH 04 aciona proteção R723
PHILCO TP-1452N VERTICAL FECHANDO INTERMITENTE D702
PHILCO pc2039 SEM SOM E IMAGEM C727 47UF-63 + >Fly back
PHILCO PCM 1446 TV FICA CENTELHANDO ALTA TENSÃO JUNTO AO CAPACITOR C924. TROCAR FLY BACK (FALHA INTERNA)
PHILCO PCM 1446 Queima fusívelTV FICA COM IMAGEM PISCANDO EFETUANDO CORTE DE TENSÃO MICRO M37211M2 PINO 45 CORRENTE FICA OSCILANDO Substituir
PHILCO PC 1437 Queima fusível C 904 - cerâmico (47n)
PHILCO PCM 2044 Inoperante R902 (470K)
PHILCO PCM 2044 Liga e desliga R713 (100), R716 (100K) e R717 (82K)
PHILCO PCS-2976 INOPERANTE D912 BT149-6.
PHILCO PC1454 Fecha lateralmente C917
PHILCO PC1415 Imagem Torta Q706
PHILCO PC2001 COM ZUMBIDO R701 ABERTO
PHILCO PAVM 2050 COM SOM SEM VÍDEO,SINTONIA E COMUTAÇOES FUNCIONA IC3005
PHILCO PCR1449 funciona e logo desliga zd941 (30v)
PHILCO CPH-05 Controle de contraste inoperante R717(82K ou 100K) com valor alterado ou aberto
PHILCO CPH-05 Desliga sem causa aparente. R706(10K)
PHILCO CPH-05 Sem cor C212(100nF)
PHILCO CPH-05 Deflexão vertical deficiente R601 de 680K alterado
PHILCO PCS 2700 imagem saturada e com linha de retorno R715 DE 4,7 OHMS O C718 DE 470PF E O D701
PHILCO PCS 2700 imagem tremendo no sentido vertical C 723 DE 2,2X 63 V
PHILCO PC2025 SEM IMAGEM E SOM.QUANDO LIGA DÁ UM RUIDO E PARA. Q903 BF42
PHILCO PC2004 BARRA ESCURA HORIZONTAL C607 10UF-160V
PHILCO PC2004 SEM SINCRONISMO VERTICAL E HORIZONTAL C701 820PF
PHILCO PCM 1444 DESLIGANDO C 706
PHILCO PCR- 2049 Audio Chiando c401 de 820pf
PHILCO PCR-1447 INOPERANTE C710 (33nF) e ou fly back
PHILCO PC2004 SEM IMAGEM E SOM C916 390PF-500V
PHILCO PVM2050 Sem imagem e sem som R712 4K7-3W ABERTO
PHILCO PCM 1444-2044-2144 Vertical fechado R601 (680k)
PHILCO PCM 1444-2044-2144 imagem indo e vindo (circ/ prot/ actuando) R713- 100k
PHILCO pc2043 tela côr violeta c515 22n
PHILCO CPH 05 Liga,mas,não dá som,nem imagem,fica só com um barulho estranho no flyback. IC501 TDA8361
PHILCO PCR 1449 Depois de dois minutos ligada normal escurece a tela C630 de 47K(Ceramico)
PHILCO PCM 2044 Não faz sintonia nem memoriza canais R-013 (10K)
PHILCO PC1416 Chiando C804(1nx500
PHILCO PCM2044 NÃO DESLIGA P/C.REMOTO tr 904
PHILCO PCM2046 desarmando D 302
PHILCO PCS2956 não oscila horizontal Q706 e 707
PHILCO PCM2044 Liga/desliga R 713 alterado.
PHILCO PCM2044 Serrilha c/ apito ou zumbido. IC 502 (TDA4662) solda fria
PHILCO PC 2035 Imagem ondulada C701 (100X25)
PHILCO EMOTION tv piscando C722
PHILCO PC 1438 vertical fechado ou a variar c725: 4,7x250v
PHILCO CPH 02 Sint. varia de acordo com o brilho afastamento dos núcleos do flyback
PHILCO TP 2052 IMAGEM ESPELHADA C801 4k7
PHILCO PSCC 2976 Accionando protecção 715 6K8/1600V
PHILCO PC 1443 Após estar funcionando por mais de 10 minutos, se for desligada tem que esperar uns 15 minutos. Ora liga, ora desliga e não arma a fonte. C911 (220x250).
PHILCO PC1601 distorções na imagem no sentido horizontal e ruídos no fly back R715 de 3k3 3W
PHILCO PC 2038 Tv liga. Após 10 a 20 Minutos desliga. R 723 - 27K
PHILCO CPH 05 Efeito spot ao desligar C719 de 10uF/250V
PHILCO PCM-1444 Televisor inoperante em STAND BY R908 82k
PHILCO CPH-05 perdendo brilho após ser ligada (escurecendo) C303 22n cerâmico
PHILCO PCM2044 SEM OSD C512 de 10uF/50V.
PHILCO CPH 04 Não atua RECALL, VOL+, VOL-, CH+, CH- C128
PHILCO CPH 04 Não entra em modo de sintonia ou ajuste de imagem, não chaveia banda. C127
PHILCO CPH 04 Não atuam as funções: FT+, FT-, PIC+, PIC-, DIG1,DIG10 e SKIP. C126
PHILCO CPH 04 Tela escura (sem brilho), sem caracteres (OSD), teclado inoperante C125
PHILCO CPH 04 Teclado inoperante, ao ligar a tv aparece na tela sap. C124
PHILCO CPH 04 Teclado inoperante. c123
PHILCO CPH 04 Teclado inoperante, ao ligar a tv aparece na tela stereo e pal. C122
PHILCO CPH 02 Fonte não arma, ao ser retirado C911 a fonte passa a armar, mas o horizontal oscila fora de frequencia: D907. D907.
PHILCO CPH 02 Sem Alta-Tensão: R712, R703 e Transistor de saída horizontal. R712, R703 e Transistor de saída horizontal.
PHILCO CPH 02 Horizontal e vertical não funcionam: R717, Q707, D703, C 714, R732, C719, ZD703.
PHILCO CPH 02 Sem Som: R 407
PHILCO PCR-1449 ora liga ora não,fonte e comando power on OK.Pulsos H chegam até o driver H. R705 de 3,3R/5W solda fria Ressoldar o resistor R705 de 3,3R/5W no circuito de saída H com solda fria imperceptível
Philco pc 2028 foge todos os canais,sintoma de seletor com defeito
Philco hitachi mod.emotion sem contraste..
Philco PAVM-2040 Não tinha luminância, brilho e sub-brilho não atuava Transistor Q808 com fuga na placa do cinescópio
Philco Philco_Hitachi PAVM/U-ST Esta TV só começava a sintonizar os canais depois de uns cinco minutos ou mais após ligada. Medi a tensão de sintonia e de alimentação do sintonizador e está correta (12 e 33 volts). a tensão de 30 volts estava com 23volts, seguindo a trilha encontrei o capacitor C715 de 4,7uF 160Volts junto ao resistor R730 que se encontrava praticamente esgotado. Depois da troca voltou a funcionar normalmente
Philco VK7 -P4H10 não tem áudio em EE, em play passa fita com intermitência cortando a imagem. - causa, IC chaveador de AU/VI externo, LA 7151 IC 4201. Obs. Foi uma canseira para descobrir o vilão.
Philco PC 2027 U Faz um zumbido e não funciona Troca do capacitor eletrolítico 4,7 x 250 que fica na area do fly back
Philco PAVM-2400/U-ST Sem Luminância. Brilho e sub-brilho não atuam. Trocar Q808 da placa do cinescopio.
Philco pc 2046 tv com tela branca com linhas na horizintal desligando. falta 180V na placa do tubotrocar resistior de 4R7 na saida de 180V do Flayback
Philco PCM 2043 pisca o led e a tela, só com chuviscos trocar o C 721
Philco pcm 2046 mortinha! A partida da fonte tava meio baixa, em torno de 6 a 7 V - troquei o TDA 8361 e blz - funcionou mas desligava ao trocar de canais - causa - D302 na linha do ABL em semi curto - 1n4531 - pode por 1n4148 mesmo!
Philco PC-1615 sem cor em preto e branco C-515 47 nf
Philco PC-1405 Altura deficiente C607 e C 609
Philco PB17A2 imagem com distorção lateral R 905 22k
Philco PC-2004 PC-1401 não sintoniza canais resistor de 22K alterado metal filme
Philco PC-2004 PC-1401 Fonte não oscila resistor de 10k metal filme
Philco PCM 1444 funciona 5 minutos e depois para R-716 de 100K Alterado
Philco PCM 1444 Micro trava e tv fica soluçando, tv fica emitindo claroes na tela R713 100K 1% aberto C-715 seco
Philco 20R38 Não Desliga R-723 Aberto
Philco 1443 Tem todas as tensões mais não liga Cristal do clock do micro
Philco PCR 2049 Chiando imagem vermelha c401 de 820pf
Philco PCM 2046 Não desliga no controle remoto Q901 e Q904 em curto
Philco Hitachi 3em1 PCS32 Inoperante, com ruídos C206 (0,22 µF)
Philco Receiver PSR-30 FM inoperante T101 (transistor B153)
Philco Receiver B-481-3 Sem sintonia AM e FM R212 (1 K)
Philco Rádio B-482 FM c/ baixo volume T101 (A040), T102 (A041), T103 (A041) e T104 (A041)
Philco PVC 6000 Funciona por pouco tempo C772 (10 nF)
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som - chuviscos Varicap
Philco PCS-2976 S/ deflexão vertical CI saída vertical TDA8177F
Philco PCM-2046 Queimando ZD904 (30 V) Soldas frias na fonte.
Philco PCM-2044 S/ alta tensão, led pisca IC401 (TDA2613
Philco PC-2044 Ondulações na imagem C905 (220 µF 450 V)
Philco PC-2044 Não sai do stand-by R917 (4,7 K 5 W)
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco PC-2038 Varredura visível na parte de cima C727 (47 µF 63 V)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1415 Sem cor R511 (15 K) aberto
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco PVC 6000 Funciona por pouco tempo C772 (10 nF)
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som -chuviscos Varicap
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco PC 2004-PC 1401 Fonte não oscila Resistor de 10k Metal film
Philco CPH-03 o horizontal não oscila defeito no vertical saída LA 7837 em curto
Philco CPH-03 Fonte não funciona R 902-R903-R904
Philco CPH-02 Vertical fechado na parte inferior C610
Philco CPH-02 Vertical fechado na parte superior C609
Philco CPH-01 Sem contraste zener 302 em curto este zener e de 15 v.
Philco CPH-01 fonte não oscila R-1912 aberto
Philco PC 1443,44, PCM 1444,2144++(CPH05) cor oscilando, imagem retorcendo como se estiver a sair da frequencia horizontal (C 205) 2,2 _50V
Philco TP 2054S,1454S 1453. Defeito fora de fase e com imagem expandida. Diodo Zd 702 8V2 - Com fuga ou em curto.
Philco PCM 1444 CPH-05 acionando a proteção. ZD903 com fuga e R714 alterado para 2K0.
Philco TPF29S4F som com ruído, riscos na tela, desliga e ficava o led do stand-by piscando diodo D909A e resistores R910 e R912 de 0,47ohm
Philco 2956N TV fica sensivel desligando quando liga outro aparelho Modificação D907 colocar:Byu26 -R905 colocar:36r-R930 colocar:560r-C934 colocar: 220/16v.-ZD901colocar: 4,7v-R933 colocar: 1K8
Philco TP1454 oscila quando quer eletrolitico 220uf / 400v da fonte primária Substituir eletrolitico 220uf / 400v da fonte primária
Philco 2956N TV fica sensivel desligando quando liga outro aparelho Modificação
Philco TP1454 oscila quando quer eletrolitico 220uf / 400v da fonte primária
PHILCO 1443 Tem todas as tensões mas não liga Cristal de clock do micro
PHILCO PCS-2952 para eliminar flash que aparecem quando o aparelho é desligado Retirar diodo D804 da placa PCI
PHILCO PCM-2046 Não desliga no controlo remoto Q901, Q904 em curto
PHILCO PCM-2046 Quando muda de canal demora uns 3-4 segundos Retirar o condensador da bobina de AFT colocar dois em paralelo de 56pF+33pF, ajustando a bobina este tempo fica a funcionar correctamente
PHILCO TPF-32S55 Imagem com efeito barril C708 em curto, C709 com fuga NUNO RJ
PHILCO TP2920 Interferência na parte inferior C702, C705
PHILCO CPH-04 Linhas de retardo capacitor 725
PHILCO PCS2956N - tvc funciona algum tempo e desliga ressoldas placa pricncipal. virgilio
PHILCO PCS2976 AO LIGAR IMAGEM C/EFEITO SCREEN E LIGA PROTEÇÃO EM 15 SEGS. Fonte muito alta,acima de 122 V.(medido 157v) R 919 de 120 K alterado, causando aum.de +B, consequente aum.de tensão foco e ABL(ativando proteção pelo proc.)
PHILCO PCS 2700 LIGA/DESL INTERMITENTE Q904 - BF 423 E C 918 10MF SEM CAPAC.
PHILCO PCS 2700 EFEITO VENEZIANA R 610 DE 270R
PHILCO PCS-2976 INOPERANTE, FONTE ALTA (170 V) TROCAR RESISTOR 917 (2k2) DIODO 908, D 902 (tipo transistor) IC 802 (FOTO-ACOPLADOR) faça a troca desses componentes e o aparelho volta a funcionar normalmente.
Philco TP-1454 gera e corta D-909 em curto,R-910, R-912 aberta Ramiro Lima
Philco 2052N sem gera,mas com tensão do +b normal C-911, C-913, C-942 trocar todos
Philco 1445 Funciona toda normal,mas se desligar e for ligar,só fica Chuviscando e sem caracteres. R-144 aberto de 4K7.
Philco 1452 sem gera,mas com todas tensões normais na fonte D-106 aberto Ramiro Lima
Philco 1451 gera e corta,e fica com o +b2 normal defletora alterada Ramiro Lima
Philco PCR-1447 gera e corta na mesma hora R-707 aberto de 10K Ramiro Lima
Philco PCR-1447 com imagem e som,pouco brilho R-714 aberto de 10K Ramiro Lima
Philco PCM-2044 sem gera,mas tendo o +b,led piscando e matando tensão do oscilador horizontal micro-M37210M3-709
Philco PCM-2044 funciona e pega alguns canais,as vezes trava num só canal. R- 113 aberto de 22K
Philco 1443 sem gera,e sem o +b. R-711 aberto de 6.8R Ramiro Lima
PHILCO PCS-2956N Interferencia na imagem, tipo RF C208
PHILCO TP 2052 não sintoniza canais - autoprogramação não capta canais. transistor Q201 ruim. Estava aberto, cortando +B do seletronic eletroeletronica@hotmail.com
PHILCO PCS-2700N Desaparece imagem ao fim de algum tempo Verificar soldaduras cabo para a placa do cinescópio, R708, solda na placa do cinescópio
PHILCO PCS2976S inoperante C909
PHILCO TPF-2940 Sem áudio em RF C401 e C402
PHILCO TPF-2130 Não liga, relé fica disparando Solda em R931 18R 2W Edgar
PHILCO PT2053 Não liga, porém o led fica piscando. D908. Solda fria no anôdo. Paulo Augusto da Rocha Júnior
PHILCO PCS-2976S Vertical Varia na parte de baixo alguns centimetros Causa possível R910 e R912
PHILCO PCM-1446 Imagem ondulada C-905 220mf x 400v
PHILCO TPF 2130 Não hoscila, falta a fonte de 9v Ausencia da fonte de 9 volts (mau contato em R 931) Resoldei o resistor R 931 ( 18Rx2W) Leônidas (Léo)
PHILCO PCS-2956 CP01LR01 Defeito leste oeste Quadro reduzido com sintoma de efeito almofada Solda fria R 722 10 ohms Airon
PHILCO PC-20R42 Com imagem desliga R723=27k e C310. Andrade Sequeira
PHILCO PCM-1446 Nao faz sintonia Fazer reset: Com a tv desligada Press: Canal+ e Canal- simultaneamente ligue o tv, quando o LED apagar fica a funcionar
PHILCO 29S4F não funciona no controle remoto já peguei este defeito era só dar um reset fazendo os seguintes procedimentos: se a versão IC101 for TDA9370 N2 e TDA9373 N2 proceda assim: desl.o plug da tomada aperte simultaneamente as teclas "Menu e Volume-" do painel frontal, ligue o plug na tomada e aguarde 10segundos, após este período, solte apenas a tecla "menu" e mantenha a tecla "volume-" acionada por mais 2 segundos,ligue o aparelho através da tecla "power". ver fórum Philco problemas com controlo remoto otaviano
PHILCO TPF 29S4F gerá e corta em 3 segundos C-1703 valor 5K6 aberto ramiro lima
PHILCO TPF 2940 sem brilho,abl D-602 em curto: IN4148 ramiro lima
PHILCO PCM-2051 Led Piscando C704 Andrade Sequeira
PHILCO TP2052 fonte pulsando capacitor de 1x100 no primário alessandro
PHILCO PCM2046 nao sintoniza canais c208
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Não liga ao acionar o controle remoto R908
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Sem caracteres DZ702
PHILCO PCM-1444-2044-2144 Sem cor tv fica a P/B C153
PHILCO PCS-2956 Arma proteção Q707, Q706
PHILCO TPF-29S4F Horizontal com faixas pretas de lado Verificar soldaduras, D1702 Rio Mayer
PHILCO TPF-29S4F Tv não liga, led aceso R919 Aberta João Antunes
PHILCO PCM-2044 Fonte Alta , entra em proteção C921
PHILCO PCM-1444 Fonte Pulsando com retraço na tela R715 de 1R5 aberta
PHILCO PC-1445 STR50103 queimado, inoperante Para além de substituir STR50103 verifique Cap eletrolitico c908 10uf50v, c708 47uf25v
PHILCO PCM-2044 INOPERANTE R908
PHILCO pcs-2952 Ligando e desligando R912 - 2K2
PHILCO TP-2052 Fonte oscila, tenta arrancar e cai Núcleo do chopper solto
PHILCO TP-2054 Imagem a piscar R723
PHILCO PCS-2700 Listas brancas, desliga de forma intermitente Verficiar R715 e C718
PHILCO TPC-2910 Não Liga Verificar IC501, TL431
PHILCO PCM-1446 Não Liga Verficar solda C911
PHILCO PC-2142 Não Liga C727
PHILCO TP-2053 Faixa Azul na parte superior smd C821
PHILCO PCM-2046 Ao ligar não tem sincronismo, apóas alguns minutos normaliza C722
PHILCO TP-2054 Queima o ci da fonte TDA16846 Verificar o capacitor c938 220nf e o díodo zener ZD 904 12v
PHILCO PCM-2046 Imagem escura C116 -> 470k
PHILCO PCS-2950 Sem caracteres bobina L-1103 retirar de dentro os dois capacitores e colocar dois capacitores de 47pf e depois é só ajustar a bobina para centralizar os caracteres.
PHILCO CPH05 CPH05 Funcionamento intermitente Verificar trilhas(pistas) sob o resistor R708
PHILCO PCM2051 Desliga sozinho Zener ZD941
PHILCO TP-2054 Mancha branca na tela quando está sem sinal colocar Cap. de 1nF/50V em paralelo com ZD702
PHILCO TP-2054 Fonte morta ou intermitente verificar D915
PHILCO TP-2054 Fonte baixa a funcioanr de forma intermitente verificar ZD904 e C945
PHILCO TP-2054 Faixa preta, não ajusta fase horizontal ZD702
PHILCO PCS-2976 Fonte acima de 175V R917 de 2K2 aberto, diodo D908A
PHILCO TP-20V56 Sem imagem, tela escura diodo zd 201 5v6 em curto
PHILCO PCM 2051 CPH06 M Led piscando direto C704 alterado para 4k7.
PHILCO PCM-2044 95V em std-by, zero volts ao ligar C911
Philco PCM-2051 CPH-06 TV SEM COR NEM PAL-M NEM NTSC CAPACITOR C502 100nF SMD VITOR
PHILCO TPF-2121 Demora um pouco a ligar, fica a piscar o led de stand-by Capacitor de largura (6n6)
PHILCO TP1452N R922 e R923 de 0.47R, abrem ao ligar o tv Q101 em curto, é smd no lado do micro, ligado ao pino de reset.Verificar D923.
PHILCO PCM2044 Liga e desliga em segundos C719 (10mF/250v) ruim na linha de 180v.
PHILCO PSC2956N Mancha redonda e colorida no meio da tela e imagem normal. Rele da bobina de desmagnetização com defeito.
PHILCO TP-2920 Acende o led ao fim de alguns minutos CI901 TDA16846
PHILCO TP2052 Inoperante, fonte pulsando R922, R923, C913
PHILCO PAVM-2040 Sem luminância, brilho e sub-brilho não atua Transistor Q808 com fuga na placa do cinescópio
Philco Hitachi PAVM/U-ST Esta TV só começava a sintonizar os canais depois de uns cinco minutos ou mais após ligada. Medi a tensão de sintonia e de alimentação do sintonizador e está correta (12 e 33 volts). a tensão de -30 volts estava com -23volts, seguindo a trilha encontrei o capacitor C715 de 4,7uF 160Volts junto ao resistor R730 que se encontrava praticamente esgotado. Depois da troca voltou a funcionar normalmente
PHILCO PC 1446 IMAGEM TARTA E PRETO E BRANCO C205 ELETROLÍTICO 2,2UF
PHILCO PC1446 DESLIGA EM 3 SEGUNDOS R713 100K ABERTO
PHILCO PC1446 FONTE NÃO FUNCIONA R902 ABERTO.
PHILCO 2956N Não oscila Verificar Q706 e o CI de RGB .
PHILCO PCM 2144 MAT mas sem sinal de video. IC701(LA 7809),D704, R719 (1R) ver tensão de 9v
PHILCO PCR2049 Sem imagem e com som da emissora de tv. Três linhas horizontais na parte superior da tela. Sem a antena a tela fica azul D701 e D702 ruins.
PHILCO PCS 2952 Activa Proteção Verificar C-711,C-712
PHILCO PC-1427-U Ruído na fonte (Zumbido) C911=4,7micro 250V esgotado
PHILCO TP2053 Umas vezes funciona outras não. Led piscando Ressoldar o pino 63 do IC101 e o Q904 que vai ao pino desse ci. Ressoldar também o D912.
PHILCO PCM 1444 liga e desliga-se C 719
PHILCO TP1454 Entra em proteção D909 em curto, R910 e 912 abertos.
PHILCO PC 1437/1337 desligando após 10 minutos +/ C711/712 e o trafo driver ruim.
PHILCO TP 2053 Tela clara com linhas de retraço. O screen não atua. E dá pra ver imagem no fundo bem fraquinha devido o excesso de claro na tela R714 aberto e C712 em curto, linha de 180v que vem do fly e vai para a placa do trc.
PHILCO HITACHI PC2004 Faixa preta no topo da tela (vertical fora de altura). Impossível ajustar. Transistor de saída bom, ci bom e trimpot também C609 e 610 alterados.
PHILCO HITACHI PC1401 Tv parada sem os 115vcc. Ao tocar o dedo em um dos resistores R1907/06/05 a fonte armou e a tv funcionou um dos resistores alterado de 82K. (foi tocado com saliva, dando assim a condução do resistor ruim).
PHILCO HITACHI PC1601 Faixa escura no lado direito da tela e uma clara no lado esquerdo da tela C727 do +B alterado.
PHILCO HITACHI PC2004 Linhas de retraço. Imagem normal com cor no fundo mas muito claro. O screen não actua R713 de 2,2R aberto.
PHILCO HITACHI PC1603 Tv parada, sem os 115vcc Fly e R703 ruins. Ao trocar queima a saída H. troque C911 e C908 da fonte
PHILCO HITACHI PC1603 Fonte não tem 115vcc na base e emissor do transistor de potência da fonte Fly em curto.
PHILCO PC-1601 Apito no fly, mesmo com a proteção (scr) desligada R701 de 6K8 alterado.
PHILCO PC 2002 Desarma a fonte e o fly apita tentando armar SCR ruim.
PHILCO HITACHI CPH02 Fly back parado e desarma a fonte C911 aberto.
PHILCO TP-1452N Não recebe comandos do controlo remoto Verificar e substituir sensor do remoto.Verificar a existência de oxidação entre os terminais.
PHILCO PCS 2956N Aparece um ruído nas laterias (imagem serrilhada)e desliga C736 verificar soldaduras
PHILCO PCS-2976 QUEIMA R714 DE 4,7 E C712 DE 470p 2n2 smd no pino 16 do faz tudo
PHILCO PCr-2049 LIGA DESLIGA AO FIM DE ALGUM TEMPO solda fria no Resistor R 705
PHILCO PC-2037 LIGA DESLIGA AO FIM DE ALGUM TEMPO R723 de 27k
PHILCO PCM-1444 LIGA EM SEGUIDA DESLIGA C719 - 10/250v
PHILCO PCM 2051 LIGA TUDO SEM PROBLEMA AO DESLIGA ELA NAO LIGA NOVAMENTE CAPACITOR CAP708 e CAP-709.
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som - chuviscos Varicap
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
PHILCO TP-2054 Sem som ou com ruído Verificar capacitor smd C401 330pf
PHILCO PCS-2976 Arma protecção L702
PHILCO CPH06 CPH06 Led a Piscar, não funciona c913
PHILCO PCM 2044 TV quando liga está normal, depois quando aquece vai se elevando as tensões no secundário do fly e aquecendo o dissipador até queimar o saída H. Filtragem da tensão do vertical alterada (470uF/ 35V).
PHILCO PCM-2037 Desliga passado algum tempo D303
PHILCO PCM-2046 Actua protecção D301
PHILCO PC-20R38 CPH04 Contraste deficiente R722
PHILCO PC20R42 CPH04 sem brilho C304-10kpf pino 34 ci TA8690
PHILCO PCM-1444 NI liga/desliga sem caracteres como se fosse o R713 Micro CI M37211-602SP susbt. pelo MM37211M3-907SP
PHILCO TC161M B3 Sem cor ou intermitente ( Q 601, C 612, C 602, C 619, C 606, C605 )
PHILCO PVC5000 Sem cor. CI 301.
PHILCO PVC5000 Às vezes altera velocidade de rotação(SLP, SL). Modificar R632 de 390K para 820K.
PHILCO PVC5000 Não dá play, motor de capstan não gira. CI 602
PHILCO PCS2952 Inoperante, sem a tensão H-VCC Zener ZD708 de 8,2V (esse componente não consta no esquema).

Fonte : http://www.vascoeletronica.com.br/defphilco.htm


PHILCO PCS2062 Inoperante, sem a tensão de 5V. Resistor de 0,47R aberto na fonte de 5V.
PHILCO PCM2044 Sem caracteres. Capacitor C512 de 10MF/50V.
PHILCO PCS2956 Desliga depois de 2 horas mais ou menos. Ver campo observações.
PHILCO PCM1444 Fria funciona normalmente...quando esquenta não liga mais.. Capacitor C706.
PHILCO PCR2049 Só com chiado, imagem normal. Capacitor C401 (820pF).
PHILCO PVM2050 Com som, sem imagem. CI IC 3005
PHILCO PVM2050 Inoperante. Resistor R712 (4K7 x 3W) aberto.
PHILCO PCM1444 Vertical fechado. Resistor R601 (680K).
PHILCO PCM1444 Funcionando intermitente. Resistor R713 (100K).
PHILCO TV2056 Sem sincronismo horizontal. Ci TB1231AN (pode colocar no lugar o TB1238.
PCM2044 Tela apagava intermitente. Capacitor C719 (10uF x 250V).
PHILCO PCR1449 Funciona intermitente. Ressoldar resistor R705 (3,3R x 5W) com solda fria inperceptível.
PHILCO PC1443 CPH05 Controle de contraste não atua. Resistor R717 (82K ou 100K).
PHILCO DIVERSOS CPH05 Desligando sem causa aparente. Resistor R706 (10K) alterado.
PHILCO PC1443 CPH05 Sem cor. Capacitor C212 (100K).
PHILCO PCS2956 Desarmando. Substituir resistor R905 (36R). OBSERVAÇÃO
PHILCO NI CPH05 Vertical quase fechado, +/- 10 cm de abertura. Resistor R601 (680K).
PHILCO PC2043 Inoperante. Resistor R902 (470K) aberto.
PHILCO PC2144 Inoperante. Resistor R923 aberto e ZD904 em curto.
PHILCO PCM2044 Inoperante, led do Sand by piscando. IC 401 em curto (TDA2613).
PHILCO PC2144 Inoperante Capacitor C914 em curto (2K2).
PHILCO PC2444 Imagem ondulando. Capacitor C905 (220uF x 450V).
PHILCO PCM2044/2046 Inoperante, diodo zener ZD901 entrando em curto. Trocar o STR50103
PHILCO PC1445 Imagem acende com linhas de retorno e depois apaga. Capacitor C719 (33uf x 350V) sêco.
PHILCO PC2027 Imagem repuxa, distorce. Capacitor C216 (2,2uF x 40V) sêco
PHILCO PC2027 Vertical fechado encolhido só na parte superior da tela. Capacitor C607 sêco.
PHILCO PC1443 Cor fraca com linhas abertas com tonalidade pro roxo e variando sozinho a saturação. IC501 (TDA8360K 4X)
PHILCO PC1448 Sem cor. Trocar cristal de cor.
PHILCO PCM-2046 Tela Lavada R716=10K
PHILCO PCM-2046 Desarma a Cada 5 min. Aproximadamente D301 e D302
PHILCO PCM-2046 Sem Contraste C716 / R706 / R717
PHILCO PCM-14/2051 Sem Vermelho D102/D104
PHILCO PCM-14/2051 Ao Ligar Imagem e Se Desloca C711= 0.1uF
PHILCO PCM-14/2051 Cai Horizontal e Fica com Listras C733
PHILCO PCM-14/2051 Vertical Fechado C715
PHILCO PCM-14/2051 Led Piscando C913=1uF
PHILCO PCM-14/2051 Não Liga no Controle Remoto C911= 100uF
PHILCO PCM-14/2051 Fonte Com 137V em STBY C911 e C913
PHILCO PCM-14/2051 Brilho Fraco Sem Imagem C/ Listras Horiz. R611
PHILCO PCM-2144 Acionamento Intermitente R902/R903=82K
PHILCO PC-14/2046 Vertical Batendo Intermitente R713= 10k
PHILCO PC-14/2044 Menu não funciona, teclado Sem Função R713=10K
PHILCO PC-14/2046 Screen Não Ajusta R813= 680K
PHILCO PC-14/2046 Trava Canais R113=10K
PHILCO PC-14/2046 Não Liga, Led Piscando C706/C709 /TDA8361 / Q901
PHILCO PC-14/2045 Def.de Cor na Parte Superior da Tela R522 - 'RETIRAR'
PHILCO PC-14/2045 Caindo Imagem no Canal 10 C408/C205
PHILCO PC-14/2045 Tela Verde Com Retraços Q803=B303 ou BF456
PHILCO PC-14/2045 Funcionamento Intermitente C911= 10uF / 160V
PHILCO PC-14/2043 Aparelho Parado IC-601= TDA3653
PHILCO PC-14/2043 Fonte Baixa R923 e ZD904=30V
PHILCO PC-14/2038 Cores Alteradas e Fracas C303 = 4,7uF
PHILCO PC-14/2038 Ruido na Fonte C921
PHILCO PC-14/2038 Desarmando Com 110V D303
PHILCO PC-14/2039 Sem Caracteres R612= 10K
PHILCO PC-14/2039 Inoperante Q902
PHILCO PC-14/2039 Desarmando ZD-702=22V
PHILCO PC-14/2039 Linhas na Parte Superior do Vídeo C607
PHILCO TP-1454 CPH-6 N/memoriza e vertical fechado em baixo C118 e C119
PHILCO PCS-2956 SEM IMAGEM COM RETRAÇOS TDA-8843
PHILCO PVC-8200 Não funciona, display apagado FS02
PHILCO PVC-6000 Funciona por pouco tempo C772
PHILCO PVC-6000 Sem vídeo em PB com vídeo em EE IC201
PHILCO NI Inoperante com display apagado IC do Reset ou C904
PHILCO PVC-6000 Display apaga depois de aquecido Impresso aberto
PHILCO PVC-6000 Imagem trêmula, capstam variando C620 e C877
PHILCO PVC-6000 Desliga Modificar R853 de 100K para 33K ou 39K
PHILCO PVC-6000 Barrras de filtragem C866
PHILCO PVC-6000 Lava a tela com sinal fraco Abrir impresso do pino 41 do IC751
PHILCO PVC-6000 Não entra fita, mas indica sua presença QR751
PHILCO PVC-6000 Barra vertical sobre a imagem Alterar C1301 e C1302 de 100 para 82pF
PHILCO PVC-6000 Fita não entra, motor capstam não roda C877
PHILCO PVC-5000 Sem cor IC301
PHILCO PVC-5000 Às vezes muda de velocidade Modificar R632 de 390K para 820K
PHILCO PVC-5000 Não roda capstam em play IC602
PHILCO PVC-5000 Imagem em PB ruim ou deficiente Amplif das cabeças c/vazamento nos cap.
PHILCO PVC-5000 Barras de filtragem sobre a imagem Cap 3300uF x 16V na fonte
PHILCO PVC-5000 Não entra fita, cassete mexe sozinho Flat cable branco
PHILCO PVC-5000 Identifica fita sem ter Flat cable branco
PHILCO PVC-5000
PHILCO PVC-5000 Não dispara o Drum e o Capstam IC602 e IC601
PHILCO PVC-5000 Drum e Capstam disparados IC601
PHILCO PVC-5000 Inoperante...travado C945
PHILCO PVC-5000 Desliga quando a fita cai IC905
PHILCO PVC-5000 PB normal, EE tela lavada com som Trocar trans da unidade FI por BC548
PHILCO PVC-2H10/4H10 Inoperante, display apagado R507 aberto e / ou Q502 em curto
PHILCO PVC-4000 Ao dar qualquer função entra em REW C903
PHILCO PVC-4000 Quando em play desliga após segundos C901
PHILCO PCS-2700 Linhas escuras e deitadas sobre a imagem R610
PHILCO PCS-2952 Sem contraste R717
PHILCO PCS-2062 Inoperante, sem +5V Resistor de 0,47R da fonte de 5V
PHILCO PAVM-2162 Liga fazendo ruídos e depois desliga ZD702
PHILCO NI CPH-05 Inoperante, queimando Q703 Ferrite do trafo da fonte solto
PHILCO NI CPH-05 Liga e desliga intermitente IC901
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com R923 aberto ZD904
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com fonte normal C914
PHILCO NI CPH-05 Imagem ondulando ou distorcida C905
PHILCO NI CPH-05 Queimando ZD901 IC901
PHILCO NI CPH-05 Imagem com retraço e em seguida desliga C719
PHILCO NI CPH-05 Sem cor Trocar cristal
PHILCO NI CPH-05 Fica desarmando R713
PHILCO NI CPH-05 Com MAT, sem vídeo IIC701 e R719
PHILCO NI CPH-05 Sem cor, tensões em IC502 baixas(1 e 9) C512, C515
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com R720 aberto IC 601 em curto
PHILCO NI CPH-05 Inoperante com LED piscando IC101, R917, R925, R907, R908, C706,IC401
PHILCO NI CPH-05 Inoperante ou intermitente Solda fria C911, trocar C706 por poliest
PHILCO NI CPH-05 Entrando em St-by intermitente R713 aberto
PHILCO NI CPH-04 Sem brilho C304
PHILCO NI CPH-04 Linhas de retraço em cima D304
PHILCO NI CPH-04 Liga e desliga ZD304
PHILCO NI CPH-04 Desliga intermitente C727
PHILCO NI CPH-03 Pouco brilho Flyback
PHILCO NI CPH-03 Inoperante ou liga intermitente Trocar os 3 cap 4,7uF da fonte
PHILCO NI CPH-03 Depois de quente desliga Flyback
PHILCO NI CPH-03 Sem ajuste de contraste R766
PHILCO NI CPH-03 S/ sincro vertical ao esquenta D651
PHILCO NI CPH-02 Deflexão vertical insuficiente R616, C607, C609
PHILCO NI CPH-02 Imagem repuxando C216
PHILCO NI CPH-02 Sem video e som...com brilho Solda fria em L206
PHILCO NI CPH-02 Sinal de antena fraco Trocar Q201
PHILCO NI CPH-02 Sem sincronismo horizontal Q707
PHILCO NI CPH-02 Imagem distorce intermitente Solda fria em L203
PHILCO NI CPH-02 Depois que esquenta desliga C607 com fuga
PHILCO NI CPH-02 Inoperante com apito Trocar Q903
PHILCO NI CPH-02 Imagem negativa Trocar DL
PHILCO NI CPH-02 Interferências na imagem Trocar Q201
PHILCO NI CPH-02 Sem cor L503, C515
PHILCO NI CPH-02 Sem sinc geral ou horizontal C701, Q708
PHILCO NI CPH-02 Vertical fechado(c/screen alto R616, R618
PHILCO NI CPH-02 Sem imagem, com chuvisco C217
NI CPH-02 Cor piscando, meia tela normal R727, R726
PHILCO NI CPH-02 Não sintoniza ou variando Verificar os LEDs do painel
PHILCO NI CPH-02 Tela lavada com ronco forte R217 alterado
PHILCO NI CPH-02 Ñ sintoniza e s/Num de display R730, C023, C715
PHILCO NI CPH-02 Problemas de fase de cor ZD301
PHILCO NI CPH-02 Inoperante quando fria C909
PHILCO NI CPH-02 Deflexão inferior insuficiente C614, C611
PHILCO NI CPH-02 Cor fraca, invertendo fase L505
PHILCO NI CPH-02 Deflexão vertical insuficiente R613 alterado
PHILCO NI CPH-02 Linhas de retraço C607 e C608
PHILCO NI CPH-02 Inoperante T703, Q704
PHILCO NI CPH-02 Inoperante, sem +B C908, R907, R908, R909, C716
PHILCO NI CPH-02 Sem luminância L301
PHILCO NI CPH-01 Inoperante T1901
PHILCO NI CPH-01 Sem som e imagem s/definição R715A alterado
PHILCO NI CPH-01 Inoperante e apitando Zener ZD701
PHILCO NI CPH-01 Inoperante C729
PHILCO NI CPH-01 Linhas de retraço C607 e C608
PHILCO NI CPH-01 Brilho fraco ou sem som Q301, L303 e/ou L302
PHILCO NI CPH-01 Som fanhoso R415
PHILCO NI CPH-01 Fonte baixa e com ruído R1912
PHILCO NI CPH-01 Imagem repuxando C201
PHILCO NI CPH-01 Brilho saturando com rastros Trimpot do sub-brilho
PHILCO NI CPH-01 Somente chuvisco Trans T102 no seletroni. troca
PHILCO NI CPH-01 Imagem piscando Trimpot de CAG
PHILCO PAVM-2400 CPH-02 Tela escura, com som Resistor R761 aberto (39K)
PHILCO PAVM-2400 CPH-02 Inoperante Q704
PHILCO PC-2013U CPH-02 Vertical fechado R717
PHILCO PC-2013U CPH-02 Som distorcido R418
PHILCO PCS-2976 Liga e em seguida aciona protecção C 730
PHILCO TP 2054 Fica chiando, imagem normal C401 e ou C401/2
PHILCO TP 2054 Sem Som Capacitor smd c-401 330pf
PHILCO Pc 2043 Não sai do STD BY troque R908 de82K aberto
PHILCO PC 2039 Sem Som C413 Cap.ceramico 10K em curto, Local pino 50 do TA8690
PHILCO PCM 2044 o tv liga e desliga continuamente Res. de 100k aberto próximo do fly back,ou d 303
PHILCO PCM 2044 FAIXA HORIZONTAL SOLDA FRIA NO PINO 3 DO FLY BACK
PHILCO PCM 2046 SEM CONTRASTE C716 100n - R706 10K
Philco TC-14TR1 Ora funciona ora não funciona. Causa C-813 troque. Por um novo.
Philco 20C6 volume não aumenta e o menu não atua. Trocar a eprom e programar.
Philco TCT-14TR1 Operação intermitente. C-813 (1 µF 250 V)
Philco TVC-20C2 Vertical instável C-410 (0,1 µF)

Philco MOD-TC 14C1U SINTOMA FICA SO COM CHUVISCO E O SOM TODO ALTO E NAO CONTROLA NENHUMA FUNÇÃO CAUSA -R882.330K ABERTA FICA NA PLACA DA MEMORIA JUNTO COM O TR Q.881.
Philco TC-20/29G11 / TC-29A11 Não liga, sem alimentação de 9V. D602 Em todos os aparelhos que derem entrada no serviço autorizado substitua o diodo D602 por um jumper. Caso este diodo abra, o aparelho fica inoperante.
Philco TC-20G7 / TC-21V50B QUEIMA DO STK73907-T CONTRAMEDIDA: Quando substituido o IC801 cod. STK73907-T deverao ser feitas as alteracoes como descrito abaixo: 1. Substituir o STK do circuito impresso. Adicionar pasta termica e prendelo firmemente no dissipador. 2. Adicionar um capristor de 130pF / 3,6M. cod. EXNG131P365 entre cada linha AC com o terra frio. Soldar os capristores por baixo do impresso e cola-los com silicone ou cola quente. 3. Adicionar um capacitor de 10nF cod. ECQM4103JZW em paralelo com C805. Soldar o capacitor por baixo do impresso e cola-lo com silicone ou cola quente. 4. Adicionar um jumper de fio isolado entre o ponto A13 e o Terra do tuner.
Philco TC-29V60 / 33V60 CERTOS APARELHOS APRESENTAM UM RUÍDO PROVENIENTE DO CIRCUITO DA FONTE OU DO YOKE DE DEFLEXÃO, DESTE POR SUA VEZ PODE SER NOTADO PRINCIPALMENTE QUANDO O VOLUME DO TELEVISOR ESTA BAIXO, COM AMBIENTE EXTERNO SILENCIOSO, NOTA-SE QUE O RUÍDO AUMENTA E DIMINUE DEPENDENDO DO DAS CENAS MAIS CLARAS OU ESCURAS. TROCA DOS TRANSFORMADORES DA FONTE T801 - ETS39AG115AC T872 - ETS29AK1W9AC 2) TROCA DO YOKE DE DEFLEXÃO ESTE YOKE NÃO PODE SER UM YOKE NORMAL DISPONÍVEL NO ESTOQUE, POR ISSO PARA ESTA TROCA FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM DDG - 0800 55 9180. PARA INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO DE TROCA DESTA PEÇA.

Philco Tc20c02 Linhas de retraço, tela c/ brilho excessivo,controle de foco do flay-back não atua totalmente, controle de screen não consegue escurecer a tela,apenas clareia, e quando se tenta escurecer por este ajuste, a tela fica toda borrada de verde. Caractéres indicadores de canal apresentando dobramento invertido junto c/ os mesmos Capacitor C519 - 4,7uf/450v aberto (seco)
Philco TODOS OS TV MODELOS QUE UTILIZAM O CHASSI MX3-R Perda de sintônia após alguns segundos PROCEDIMENTOS: A) Acessar o modo de serviço (Anotar os valores dos DAC´s). Selecionar as funções B8 (para o AFT) e B9 (para o RF AGC) e alterar os valores para os valores medios de fábrica, B8 - 085 B9 - 040.( * ) B) Verificar os capacitores C121, C116, C112 e C111, pino 27- IC6001(RF-AGC) e os capacitores C122 e C127, pino 21 - IC1101(AFC INPUT). COMENTÁRIOS : ( * ) Os valores dados para B8 e B9 no procedimento A) não poderão serem utilizados como valores padrão, mais sim médios pois cada TV tem que sr pré-ajustada posteriormente (os valores servem apenas como referência, em caso onde os valores estiverem totalmente alterados.)
Philco TC-14/20A8 / TC-14/20A9 Três a quatro linhas de retraço na parte superior da tela. Este sintoma ocorre quando a memória (IC1102 - código S- 24C02ADP) é trocada ou quando os dados da memória estiverem alterados. Entrar no modo de serviço .CHQ3. e abaixar o vertical centro .VC.
Philco CHASSI BR1L/BR1D (MODELOS TC-20G9 / TC-29A9 / TC-29G9) PROBLEMA NA DETECÇÃO DO SAP Incluir o resistor SMD R2212 de 820K ohms. Na placa de circuito impresso está prevista a inclusão deste componente.
Philco TV-14G7 TV-21G7 Perde a cor na reprodução de fitas em locais de alta interferência de sinal de rádio. A imagem do vídeo cassete perde a cor em um determinado local, mesmo quando colocada uma fita gravada em NTSC. A cor some devido a interferência de RF na freqüência do cristal. MODIFICAÇÕES: 1) Retirar o mecanismo e soltar a placa do VCR do Chassis Frame. 2) Retirar o resistor R5601 e curto circuite o local. Caso não resolva, fazer os itens abaixo: 3) Dessoldar o capacitor C3053. 4) Inserir o capacitor SMD C3002 de 3 pF. 5) Acrescentar o Cristal VSXS0195 na posição X3001.
Philco TV-21 / 14 G7 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do fusível F801. MODIFICAÇÃO: 1-C882=0,047: Retirar o capacitor C882 de sua posição original e soldá-lo por baixo da placa entre os pinos 2 e 4 do IC872 (STR83159). Obs.: Posicionar o capacitor soldado por baixo da placa de forma que o capacitor fique bem afastado da placa, caso contrário o capacitor pode captar interferências da trilha de alimentação AC. 2-C884: Alterar o capacitor C884 de 220µ/16V para 10µ/16V. 3-C854: Alterar o capacitor C854 de 220µ/16V para 10µ/16V. 4-R878=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R878(3k9). 5-R848=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R848(3k9). 6-Alterar o fusível F801 que fica ao lado do seletor da placa principal, de 4A/125V (cod. BA1C40NU100) para um de 4A/220V (cod. XBAV2C4R0TL35BS). 7- Eliminar C844=0.033µ/1000V.
Philco PT-51G45U / PT-46G40U O televisor desliga intermitentemente e não funciona nenhuma das funções pelas teclas do painel e nem pelo controle remoto. Quando desligado da tomada e ligado novamente, o aparelho funciona por mais um tempo. Ressoldar os potenciômetros R1933 e R1908 da placa B. Deve ser retirado o potenciômetro da PCI e limpado toda cola na PCI através de um ferro de solda quente, pois o desligamento ocorre devido a condução da cola.
Philco TC14C6/TC20C6/TC14C7/TC20C7 Primeiramente o vertical fica parcialmente fechado, e após o pessoal técnico fazer o ajuste de altura vertical, o On Screen do aparelho aparece deslocado para baixo, ficando cortado na parte inferior da tela. Quando este defeito ocorre as tensões no pino 5 do IC1101 e no pino 5 do IC401 vão para nível baixo (o aparelho fica chaveado para 50Hz). Substituição do capacitor C1160.
Philco TC-14C7 e TC-20C7 Nos vídeos cassetes da Philips e JVC com a saída de vídeo no sistema NTSC (puro) não reproduz corretamente a cor (a cor fica cintilando). Retirar o resistor R605 de 1,5M.
Philco TC-29S10 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do resistor R872 causado pela oscilação da tensão da rede elétrica. (A tela do televisor pode ficar com imagem menor). 1- Alterar o resistor R872 de 2,7. para 1,5. 2- Alterar o capacitor C884 de 220ÊF/16V para 10ÊF/16V
Philco TC1420C6, TC1420C7 e TC1420C21 Perde a sintonia após alguns segundos. Verificar o capacitor C151 conforme a terminação do código do IC601, como abaixo: IC601 cod. AN5192k-A / C151 = 10nF cod. AN5192k-B / C151 = 3,3nF Conforme a terminação do código do IC601 ( A ou B) deve-se alterar os capacitores como descrito acima.
Philco TC29S10 Em alguns aparelhos toda vez que mudamos o canal os caracteres CHK aparecem na tela depois que o número do canal desaparece. Nestes aparelhos houve uma falha de inserção na linha de produção. MODIFICAÇÃO : Favor verificar a presença do resistor R1073, e caso este esteja ausente, colocá-lo.
Philco TC20A7/TC14A7 Distorção do Som. Alterar o Capacitor C2304 de 10nF para 47nF
Philco TC-29S10 A princípio ocorre diminuição do quadro,após algum tempo ligada a televisão se desliga e não liga mais. Em locais em que a corrente está muito baixa ou existem muitos aparelhos ligados em uma mesma tomada,ocorre a queima do resistor R872 e posteriormente o vazamento do capacitor C878 da fonte. Contra Medida : 1) Alterar o valor do capacitor C880 de 10µF para 1µF. 2) Colocar um diodo em paralelo com o capacitor C878.
Philco TC-29V50B Aparelho sem som Queima do IC2302(Controle de Volume, Bass e Treble) A queima do IC2302 é provavelmente causada por eletrostática. SOLUÇÃO : Colocar um diodo zener MA1150 ou BZX79C15T77 em Pararelo com o capacitor C1166, por baixo da placa, para proteção do IC2302. OBS:. Em todo televisor modelo TC-29V50B que passar pela Oficina Autorizada para reparo, deverá ser colocado o Diodo MA1150 ou BZX79C15T77 como medida preventiva, mesmo que o mesmo não apresente defeito no audio.

Philco TC-29V50B Solda fria no resistor R-841 Queima do IC802(STR), D184, C812, Q804 Nos primeiros lotes de produção o resitor R841 foi montado muito próximo do dissipador, o que causará por dissipação de calor solda fria e oxidação nos terminais do mesmo. Como este resitor situa se entre o drive e a base do transistor de potência, este mau contato causará a queima do IC802(STR), D814, C812, Q804. SOLUÇÃO: 1) Após os componentes queimados serem substituidos, o resistor R841 deverá ser retirado, verificado se seu valor não foi alterado, se foi deverá ser trocado. Se o seu valor estiver Ok , os seus terminais deverão ser lixados e novamente resoldado em sua posição na placa. 2) Favor tomar esta contra medida para todos os aparelhos que passarem pela Oficina Autorizada para manutenção, esteja o aparelho apresentando ou não problemas na fonte.
Philco TP2052 Imagem espelhada, semelhante a TRC esgotado
Philco TV 398 Varredura vertical reduzida, volta ao normal após algum tempo Capacitor C 614 ( 47 uF ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco TV 398 Inoperante Resistor R 911 ( 240 Q) aberta
Philco TV 398 Imagem distorcida lateralmente Resistor R 905 ( 22 k Q.i aberta
Philco TV 398 Falta de sincronismo horizontal Capacitor C 601 ( 10 u F x 25V) sem capacitância ou ESR elevada
Philco TV 389 Fonte com saída alterada ( 170 V ) o Trimpot de ajuste não atua
Philco TV 397 Falta total de sincronismo Resitor R 401(684 kQ) com valor alterado e/ ou contatos internos ou deficiente
Philco PCS2956 Tensões normais, circuito de varredura horizontal não oscila Transistores Q 706 e / ou Q 707 ( BF 422 ) avariado(s)
Philco PCS 2Í52 Demora para armar a fonte, após aquecer funciona normalmente, porém com altura reduzida Capacitor C 720 com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco PCR 2049 Sem áudio , chiado no alto falante Capacitor C 401 ( 820 pf) avariado
Philco PCR 1449 ";"Capacitor C 630 ( 47 nF ) com fuga
Philco PC 20R38 Imagem tremendo no sentido vertical Cl de varredura vertical (LA7837) com mau contacto interno
Philco PC 2038 Ao ser ligada, desliga após mais ou menos 10 minutos Resistor R 723 ( 27 k Q ) aberta
Philco PC 2035 Imagem ondulando Capacitor C 701 ( 100 u F x 25 . com perda de capacitância ou E elevada

Philco PC 2007 Tela azulada Capacitor C 802 com fuga
Philco PC 1444 Fonte desarmando continuamente Resistor R 714 (1 ,8K ) co-valor alterado - A tolerância de. -ser de 1 % do valor nominal.
Philco PC 1444 Desliga após cinco minutos de funcionamento, ficando em Stand - by EPROM avariada , substituir
Philco PC 1438 Ausência de varredura vertical ou varredura intermitente Capacitor C 725 (4,7pFx 25C com perda de capacitância ou E: elevada
Philco PC 1416 Ruido tipo "miado" Capacitor C 804 (1 nF x 50V ) em curto
Philco PC 1401 Sincronismo instável,, Capacitor C 701 ( 10 u F x 25 V com perda de capacitância ou Eí elevada
Philco PAVM 2040 Sem luminância . Sub-brilho não atua Transistor Q 808 com fuga er:^ Coletor e Emissor
Philco CPH 05 M Inoperante , LED do Stand by piscando com frequência de 0,5 Hz, sem áudio Grampo do TSH ( Fly back) partido
Philco CPH 05M Imagem "lavada", áudio normal Resistor R 716 ( 10 K ) com valor alterado ou aberto
Philco CPH 05 M Fonte não arma ou arma aleatoriamente Resistor R 917 (4 , 7 K )
Philco CPH 05 M Desliga após cinco minutos de funcionamento . Surge após substituição do Fly - Back Fly Back inadequado . Substitu 701 por 5V1 e instalar 1N4007 entre pino 20 de TDA8690 e massa
Philco CPH 05 M Desliga após cinco minutos de funcionamento DiodoD302 ( 1N4531 ) corr fuga
Philco CPH 05 Varredura horizontal fora de Frequência Cristal X 502 ( 3,58 MHz) avaria::
Philco CPH 05 Trama intermitente , fonte desarmando seguidamente Resistor R 923 (100 k ) aberta
Philco CPH 05 Tela do TRC apagada, sem MAT , LED piscando Circuito Integrado IC 401 (TDA 2613) em curto

Philco CPH 05 Tela apagada , filamento do TRC apagado Mau contacto no "flat cable" jun:: placa principal ( soldas frias )
Philco CPH 05 Sem indicação do OSD na tela CapacitorC612 ( 10uF)e/ou resistor R 612 ( 10 k ) com resistência alterada
Philco CPH 05 Sem indicação do OSD na tela Microcontrolador IC 501 ( LA7837 ) avariado
Philco CPH 05 Saturação reduzida, variando aleatoriamente Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8360 ) avariado
Philco CPH 05 Queimando IC 401 (I 385) Solda fria em FB 901 (Ferrite Bead) na fonte principal '
Philco CPH 05 Proteção atuando continuamente Capacitor C 723 ( 2,2 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR
Philco CPH 05 Não sintoniza nem memoriza os canais, indica sempre canal 3 Resistor R 013 (10 k Q ) aberta
Philco CPH 05 Não religa ao aquecer, piscando o LED de Stand - by Capacitor C 706 ( 47uF x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Não funciona em rede de 220 Volts Capacitor C 915 ( 2200uFx35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Não desliga através do controle remoto Transistor Q 904 ( B 203-10 ) avariado
Philco CPH 05 Liga, porém sem áudio ou imagem , ruido no TSH Circuito Integrado IC 501 ( TDA 8361 )avanaao
Philco CPH 05 Liga e desliga de forma intermitente . Teclas e remoto inoperantes Resistor R 713 ( 100 k Q) aberto
Philco CPH 05 LED do "Stand by "aceso, porém a fonte não parte Capacitor C 905 ( 220 uF x 400 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philco CPH 05 Queimando o diodo Zener ZD 901 Circuito Integrado IC 901 avariado
Philco CPH 05 Inoperante, Tensão CC no pino e de IC 901 reduzida Resistor R 902 ( 470 k Q ) com resistência alterada
Philco CPH 05 Inoperante , LED do Standybay piscando Capacitor C 706 ( 22 n F x 250 V ) com solda fria nos terminais
Philco CPH 05 Inoperante , LED do Stand - by piscando Resistor R 719 ( 1 Q) aberto
Philco CPH 05 Inoperante , LED indicador de Stand -by piscando Circuito Integrado IC 401 (TDA 2615) em curto
Philco CPH 05 Inoperante , Fonte não arma Capacitor C 914 (220 n x 100V) em curto
Philco CPH 05 Inoperante - Saída Horizontal Q 703 em curto, Saída do STR 50193 "alta" (200 Volts) Transformador da fonte avariado
Philco CPH 05 Imagem serrilhada Circuito Integrado IC 502 (TDA 8662) com curto entre os pinos 6 e 7
Philco CPH 05 Imagem deformada nos canais mais fracos Capacitor C 205 ( 10 k - disco ) em curto
Philco CPH 05 Imagem com ondulações e bamboleio Capacitor C 905 ( 220 u F x 45C com solda fria ou perda de capacitância
Philco CPH 05 Imagem com linhas de retraço, apagando a tela em seguida CapacitorC 719 (10uFx250 com perda de capacitância ou E elevada
Philco CPH 05 Fonte de 95 V intermitente CapacitorC 911 ( 220 uf x160V) com soldas frias
Philco CPH 05 Falta de sincronismo Capacitor C 610 (100 u F x 356 com perda de capacitância ou ES: elevada
Philco CPH 05 Diodo Zener ZD 903 ( 30 V ) em curto Cl regulador STR 50503 avariade
Philco CPH 05 Diodo Zener de 30 Volts ( ZD 904 ) em curto Solda fria nos terminais do transformador T 901
Philco CPH 05 Desliga-se após algum tempo de funcionamento Resistor R 723 ( 68 Q ) com cola provocando condução sobre o core: do resistor.
Philco CPH 05 Controle de contraste inoperante Resistor R 717 ( 82 k ) com resistência alterada






