TV PHILIPS 29PT5645 NÃO LIGA FONTE ZERO VOLTS

O defeito era o transformador aberto enrolamento dos pinos 1 - 4 OBS: esse enrolamento pode ser recuperado na verdade onde é soldado o fio há oxidação e quebra o fio é só olhar através de uma lupa pegar o fiozinho e fazer uma emenda e ressoldar o mesmo. O esquema não bate com a pinagem do CI posição 7531. No pino 1 do CI 7531 TEA 1620 a tensão de alimentação é de 13v é muito importante medir essa alimentação. Já no pino 8 a alimentação é de 166v pois é a alimentação do dreno do fete de potência . Cuidado ao medir essa tensão se por algum motivo a ponta do voltímetro encostar entre esse terminal e outro o estrago pode ser grande pois só nesse terminal que a tensão é alta pois corresponde ao dreno do fete de potência que está dentro do ci TEA 1620 para pegar esse defeito citado acima é só medir a tensão no pino 8 do TEA 1620 se não der 165v provavelmente o transformador está com o enrolamento aberto . Obs: todas as tensões nos dois CIS devem ser medidas e. relação ao terra quente da fonte (negativo do capacitor de filtor C2505- C250.

Segue mais algumas dicas abaixo

ok,colega mais ja verifiquei,e um colega da autorizada me pasou a dica que é SINTOMA:
Produto entra em proteção (protege e fica inoperante - não funciona)
CURA:
Medir tensão 4,5V no pino 3 de 7404 (Figura 1), caso 0V retirar o componente e medir resistência do pino 2
ao 3 do mesmo para verificar possiblidade de curto circuito.
SOLUÇÃO:
Caso junção 2,3 em curto, substituir 7404 MOSFET BSH103 (9340 547 13215) e modificar o valor resistor
3414 para 4,7R 2W.
MAIS ANTES DE ELE ME ENVIAR EU JA TINHA FEITO E CONTINUO NA MESMA ESTOU TRABALH NA FONTE DO STAND,QUE O NOSSO AMIGO ALAIN RECOMENDOU.
QUALQUER RESULTADO POSTAREI AQUI...

AMIGO TROQUE O C2531 LIGADO NO PINO 5 DO TEA1620. PRIMEIRO TEM QUE FUNCIONAR A FONTE DO STAND BY. PARA DEPOIS FUNCIONAR A OUTRA.

de uma verificada nos diodos 6486 e6403 e cap.2408

TV PHILIPS 29PT5642/78,QUE A FONTE NÃO PARTE,FICA COMO DESLIGADA,DE IMEDIATO TROQUEI O C 2454,2460,2621,2512,2564,2532 E O T 7405,7512 E O CI 7511,CI 7531,CI 7515 D 6533,6534 E 7404,C.2625 E O TRAFO 5531.DEPOIS DA TROCA A MESMA VEIO A FUNCIONAR NORMAL.
DESDE JÁ AGRADEÇO A TODOS QUE ME AJUDARAM E FIQUEM COM DEUS.

a primeira coisa é ver o funcionamento da fonte standby

esta tv usa 2 fontes a do stanby e a principal vç tem que confer.



Esaa TV philips tem duas fontes, uma de STAND-BY e outra de TRABALHO.
O CI TEA1620 forma a fonte de stande by, o diodo D6535 forma a fonte de 3v3 do micom e o TEA1506(é q pifa mais) foram a fonte principal.
Tenho o esquema posso te enviar.

Essa tv tem duas fontes uma para stand-by e outra para alimentação geral, fica dificíl o diagnóstico mesmo os técnicos mais experientes.Primeiro é preciso funcionar a fonte stand-by para depois funcionar a fonte geral,acontece que dependendo do defeito que da na fonte geral a fonte de stand-by tambem não funciona,para facilitar o diagnostico proceda assim:
Primeiro retire o transistor 7561 o qual vai liberar o stand-by depois isole retire toda a solda do fete de potência T7512 com isso a fonte geral não vai funcionar,dai fica facíl de ver qual fonte está com defeito.se a fonte de stand-by estiver OK
vai ter 6V no catodo do diodo6536 e 3V no diodo 6535,tendo certeza que a fonte stand-by está funcionando dai sim partimos para o diagnóstico da fonte geral,no meu caso eu estava com uma tv dessas as duas fontes parada e o defeito éra o transistor 7571 alterado defeito só se dava na última escala do miter analógigo(fuga entre emissor e coletor)e acoplador ótico com defeito trocado esses componentes as duas fontes voltaram a funcionar normal,está ai a prova que uma fonte com problema mata a outra.












TVC LG 29FS4RLG

Esta tv estava com a fonte principal parada,troquei o STRW 6556A funcionou normal,deixei em teste quando vi a imagem nas laterais variando testei o +b estava oscilando de 80 a 115v.Fui direto no opto acoplador e o infeliz estava com fuga no lado do transistor feita a troca esta normal as tensões.

 









Som Sansuí MS-3956 (volume aumenta sózinho)

Depois de ver tudo o que é lógico, resolví retirar o
C.I. TC9153AP e mais alguns componentes e fazer uma
faxina na PCI.
Retirei toda aquela espécie de RESINA que é colocada em
volta dos componentes e montei tudo novamente.
Funcionou normalmente.

"Caso tenha o esquema desse aparelho, scaneia o mesmo e
coloca o link p/ todos, pois esse esquema não está
disponível na NET por enquanto."











receptor Visiontec VT 1000

MARCA: VISIONTEC
MODELO: VT 1000
DEFEITO: FALTA 12 VOLT. APARELHO NÃO ARMA O ESTÁGIO DE VÍDEO
CAUSA: U3 (REGULADOR DE 12 VOLT) EM CURTO

 









RECEPTOR VISIONTEC VT 2000

MARCA: VISIONTEC
MODELO: VT 2000
DEFEITO: APARELHO APAGADO. SEM TENSÃO NA FONTE.
CAUSA: D9 (1N4148) EM CURTO

 









RECEPTOR VISIONTEC VT 2000

MARCA: VISIONTEC
MODELO: VT 2000
DEFEITO: FALTA 12 VOLT. APARELHO NÃO ARMA O ESTÁGIO DE VÍDEO
CAUSA: Q11 ABERTO











TV RCA RBA 1420

MARCA: RCA
MODELO: RBA 1420
DEFEITO: TELA LAVADA (QUANDO EM ÁUDIO E VÍDEO)
CAUSA: RESISTOR RL 17 (2K2) ABERTO











TV RCA RBA 1420

MARCA: RCA
MODELO: RBA 1420
DEFEITO: TELA ESCURA (SEM BRILHO)
CAUSA: RESISTOR RL 22 (15K) ABERTO

 









TV SEMP TOSHIBA TVC 147 NÃO MEMORIZA CANAL

Marca: Toshiba
Modelo: Tvc 147 OU 1460E
defeito: Não memoriza o canal ao fazer sintonia.
Solução:Trocar o diodo DA02 que fica próximo ao Varicap (sintonizador) em curto.

 










TV MITISUBISHI TC 2010

Queimando fusível. Causa: Q901 (SPA07N60C3) mosfet em curto, R903 (120R) alterado e IC901. A troca dos mesmos resolveu o problema.

 











TV SEMP TOSHIBA TV 1482

Fonte de 114 Volts com 64 Volts aproximadamente, Led stand by acesso, mas sem partida.
Defeito: Flyback. A troca resolveu.

 










Tv CCE Hps2991-fsc ,3 pontos na tela Resolvido.

Este tv cce modelo hps2991 chegou na oficina sem brilho.
porém se vc aumenta-se o screen aparecia na tela três pontos
divergente de cada canhão verde azul e vermelho.
verificando as alimentações da fonte normal porém
a do vertical estava com 18v em vez de 51v.
defeito:capacitor c409, fica em serie com yoke.











Re: sharp c-20t51 queimando saida horiz.(RESOLVIDO)
May 7 2009 at 12:22 PM
Sem pontuação para esta mensagem	
marcos paulino   (Login marcospp)
causa do defeito c616 8n2/1600v !!!










PANASONIC 20G9 NAO LIGA

bom vamos la, defeito nao liga
alimentacao de 12 volts em cima do Q803 estava baixa, assim nao comutava o rele RL 801 ficando sem fonte alta, so existia a satand by apos troca do Q803 voltou funcionar normal











CCE HPS 2908C,NAO LIGA(RESOLVIDO)

FONTES SEGUNDARIAS ZERADAS,D811,D820 DO +B MEDINDO CURTO.CAUSA;C406,331PF EM CURTO.












Philco TPF 2940 retraçando Azul

Soquete de tubo enferrujado.












Panasonic TC 20C7 INOP.

ZENER D 832 em curto.












TV Philips 29PT554A

Defeito: Linhas de retraço (falta do 180V)
Solução: R 3340 de 10 ohms (na pci do tubo) aberto.












TVC philips 21PT5431 Desliga

Esta TVC funciona uns minutos e desliga: Verificar solda fria no Ci saida vertical

 









Sony KV-2162B sem imagem com som

Esta tv chegou parada com o flyblck furado, ao trocalo o som chegou porem a tela esta toda verdi com linha de retrasso.

Já verifiquei: toda placa do tubo, toda linha do RGB, já troquei o tubo, soquete,IC351( TBA8217 ).

Se alguem poder ajudar-me fico agradecido.












Sharp C 1632B s/audio contraste com barras escuras

Esta TV é antiga,mas tem muitas por aí, o chassis é usado em vários modelos, e numeração das peças varia muito. Ela entrou com contraste baixo,com barras escuras verticais e sem audio,com a troca do CI XO3665C por um LA4265 o audio voltou,o contraste normalizou trocando C727 100nX 250v e as barras escuras sairam com a troca do eletrola C855 localizado na placa do cinescopio.Este é um defeitinho enganador pois a voltagem do +B de video fica normal, era um mau contato interno no eletrola,ele costuma aquecer demais quando isto acontece.











TV TOSHIBA MOD:2087U11 (resolvido)?

Esta tv chegou em minha bancada com o flyback vasando alta tenção, e na troca do mesmo funcionou + estava com a tela azul e sem sinal com o som normal,o diodo 901 estava em curto,troquei o mesmo e ficou deste jeito agora:











TV SANYO MOD=CTP 6781 T (resolvido).

Óla meus colegas,chegou esta tv em minha bancada inoperante,defeito era o R320 de 120K aberto,troquei o mesmo e funcionou normal,+ esta com a imagem tremula não para de tremer.










MC-059C = 21FS4RLG - Desligando após algum tempo de funcionamento

TV LG MODELO 21FS4RLG

DESLIGANDO APÓS ALGUM TEMPO DE FUNCIONAMENTO

DEFEITO: RESISTOR R420 (240K) ABERTO











LG 20CB67 - 21FX5RD - sem áudio - áudio chiando

Depois de um longo tempo...

20CB67

21FX5RD

e outras que utilizarem;

-one chip LG 631 - 9R,
-IC micronas MPS3425
-LA7958

Todas o mesmo chassi, o áudio e o vídeo não vão diretamente ao onechip LG631-9R como nas versões mono e sim diretamente ao comutador de áudio e vídeo LA7958, que posteriormente entrega os sinais ao MPS3425.

Principais problemas;

-Falta de vídeo, no IN1 e IN2
-Falta de áudio no modo RGB
-Áudio chiando ou pipocando
-Falta de áudio externo

Estará relacionado ao LA7958.

Nas versões mono, que o áudio e o vídeo entra diretamente no ondechip LG631-9R verificar se os sinais chegam até os pinos, 9 (áudio) 54 (vídeo externo) as duas linhas no esquemário indica zeners de proteção, aos quais não existem na placa.

E uma vez chegando os sinais, em ambos pinos, e não passando para os demais blocos internos do onechipe, só resta a troca do mesmo por outro novo.

Obs; o áudio do RF sai pelo pino 5 do onechip, e internamente ao chaveador que comuta o áudio. nas versões estereo não entra áudio no pino 9, já que o circuito multiplexador de áudio fica com o MPS3425 e LA7958, entregando diretamente a saída de áudio.

Demais avarias comuns;

-Baixa sensibilidade na recepção:
Varica danificado por descarga elétrica e ou agua que desceu pelo fio. Verificar a tensão de 33V, varicap ruim derruba a tensão para uns 26V.

-OSD falho, caracteres estranhso e deslocados para o lado direito:
Onechip danificado por descarga elétrica e ou ações externas do áudio e vídeo, restando trocar por um novo.
Obs, todos os indício levam a crer que é eeprom, já que o menu trava ao acessar a instalação auto e ficando sem áudio.

-Eeprom:
Não sintoniza canais, ao trocar de canal o sinal sintonizado sai de sintonia.
Caracteres estranhos na tela, sem áudio em uma das entradas de áudio e ou sem áudio no modo RGB.

-Não responde aos comandos do CR;
Receptor danificado.

tabela de bits, (para acessar modo de serviço; menu do CR e menu do tv)

MODO SERVIÇO TV LG TV LG 21FX5RL e
21FX5RL-LD (CHASSIS MC-059A )

Apertar Menu no Controle Remoto, junto com Menu da TV.

Canal + e Muda as funções : Volume + e Muda os dados.

Estando em modo Serviço Apertando Menu na TV ou no Remoto
Muda em seqüência 5 telas com os seguintes Dados:

Tela 1: Tela 2:

DVD----------------------1 TURBO-------------------0
SUB ADJ----------------0 ARC-----------------------1
V - CURVE-------------1 POW SAVE-------------1
V - MUTE--------------0 LG LOGO--------------1
EYE----------------------0 EBS-----------------------0
FLAT--------------------1 HOTEL------------------0
AV MULT-------------0 SCR50-------------------0
GAME------------------0 C-VCHIP----------------0

Tela 3: Tela 4:

FM TRAG-----------0 SYSTEM--------2 BRASIL
FM HIGT------------0 SND MODE----2 REAL ST
AUTO DE-------------1 AV----------------2 AV12
DVD N6P-------------1 LOCKEY-------16KEY
DGP P16-------------1 MTS LEV-------22
SHARP----------------0 
AV PSeu--------------1 Tela 5:
Sync ki---------------0 
FM PRE------------------- 52
NiCAM PRE------------- 90
SCART PRE------------ 39
SCART 1VO------------ 56
SCART 2VO------------ 56











TV GRADIENTE MOD:TF2952 DESLIGANDO.

Essa tv chegou aqui desligando,tinha vez que desligava com um minuto depois que ligava ela,analisando o defeito encontrei R429,2K7 aberta, e o C805 10UF,160V estava com defeito,porém ela continuava desligado,por último foi resolvido o probléma regravando o eeprom.











TV GRADIENTE HT-M299S LED PISCANDO - RESOLVIDO

Defeito: TV Inoperante o led fica piscando vermelho/verde

Como foi analisada:
1 - Medi a tensão no capacitor grande da fonte 165V - Normal
2 - Medi a tensão de +B no Fly ao ligar 130V logo em seguida o led começa a piscar e a tensão cai para 115V
3 - Fui verificar o saida vertical LA7840 ele superaqueceu até estufar coloquei um novo.
4 - Medi o diodo zener de 75V que está ligado do pin 2 para a massa estava em curto, coloquei em série 2 diodos de 33V + 1 de 8V2 = 72,4V
5 - Troquei os capacitores C-410 100uFx35V e C411 470uFx35V
6 - Verifiquei o IC541 quando liga as tensões estão normais, quando o led começa a piscar as duas tensões cai
7 - Segui o pin5 do Fly e verifiquei D561,FR561,R562,R563,D562,Zener 7,2V tudo OK
8 - Troquei o FLY
9 - Observei que a TV tentou partir
10 - Então resolvi ver se o CRT havia sido carregado com MAT sim havia, mas entrava em proteção logo em seguida
11 - Desliguei o filamento do CRT e alimentei com uma fonte externa, deixei o CRT aqueçe um pouco e depois liguei a TV lá estava o vertical fechado, logo em seguida entrou em proteção
12 - Como já havia feito uma geral no vertical, eu fui para o FLY pin 8 onde sai a alimentação para o vertical e encontrei FR542 1R 3W aberta, troquei quando liguei a TV ela começou a superaqueçer
13 - Soltei um lado do resistor e fui atráz de algum curto na linha não havia nada tudo normal
14- Resolvi medir o diodo D-542 estava em curto, foi substituido. Liguei a TV e pronto a imagem veio normal, foi ajustar o fóco e o screem
15 - Verifiquei que não havia som nos canais 4 e 7, motivo a função SAP estava acionada para esses canais, desabilitei e voltou a funcionar, agora som e imagem perfeita em todos os canais. RESOLVIDO poderá ser útil para algum colega











toshiba tc 2987 kms (lem 7) def. audio em rf.(resolvido)

toshiba tc 2987 kms (lem 7) def. audio em rf.(resolvido)
May 14 2009 at 4:40 PM
gil (Login eletrogil)
Depto. Tecnico

boa tarde a todos, essa tv apresenta audio muito baixo em rf, porem normal
em av,
o que já fiz:memória,ci processador,o ci decodificador e medi pra ver se tinha algum curto em alguns capas relacionados com o setor.a alimentação está
normal no decoder. alguem pode dar uma ou mais opiniões, fico agradecido.

o problema era capa 620/180p smd,esse capa com pequena fuga matava a tenção
da base do q 621 que por sua vez não liberava 2.5v para o ci decoder qg01.










tv sansung CN7266BP oscila e corta

Amigos é difícil encontrar na net informação sobre tv sansung por isso é bom anotar, esta tv ficava oscilando e cortando a oscilação e todas as tensões baixam até zera o causador era o capacitor c-878 de 1000mf/35v eletrolítico com o esr alterado.

 









TV SHARP 20S01 DESLIGA APÓS ALGUNS MINUTO

Essa tv ligava normalmente, e o som e imagens estava normal porem após alguns minutos a mesma desligava.A causa do defeito éra o resistor posição R664 820K aberto OBS esse resistor faz o divisor de tensão do ABL.Caso você se depare com um defeito desse e não for o resistor R664 o causador do defeito troque o capacitor posição C616 8N2 X 1600V capacitor de booster ligado do coletor do saida H para o terra, e mesmo assim se o defeito perssistir verifique os capacitores da fonte geral e tambem os capacitores da fonte segundárias do flyback,e não se esqueça de medir todas as tensões tanto da fonte como tensões segundárias do flyback.











Tv Sharp C-21ST54.Acionando proteção.

Causa: fly-back c/defeito provocando a queima do C.I. de Saída vertical.











CCE HPS 2971 AJUDA ((RESOLVIDO))

estou com esta cce hps2971 que me esta dando sono, se eu ligar o cabo de forca o led não acende, mas quando retiro o cabo ai o led acende se eu ficar lidando e desligando o cabo por varias vezes o led acende e o tv funciona normal

troquei Q802,0803,804,photoacoplador,tl431 , tea1507, cap da fonte e por ultimo regravei a memo
continua tudo do mesmo jeito

SOLUÇAO
por sorte amigos tinha una sucata nova aqui e troq o trafo da fonte e deu blz











ajustes tv Philips chassis L7 Plus

Tv Philips Chassis - L7 Plus
Modelos: 14PT212, 21PT230, 20PT222A, 20PT122A.


Ajuste do ponto de corte VG 2.

Conecte um gerador com padrão branco e nivel de saida de 1 mVRMS (60 dbmv_)) a entrada de antena do televisor.
Entre no modo de serviço SAM e passe o item "AKB" para OFF. ou 1.
Passe para o menu de usuario atraves da tecla Menu.
Ajuste o controle de brilho para o minimo.
Ajuste o controle de contraste para obter 140V em um dos catodos do painel CRT.
Ajuste o potenciometro de VG 2 no fly back para que a tela fique no limitar entre acesa e apagada.
Retornar ao menu de serviço atraves da tecla Menu e passar o item AKB para ON ou 0.
Sair do modo de serviço atraves da tecla standy by.

Ajuste da fonte:

Ajustar o trimpot 3540 para obter um valor de 95,0 +/- 0,5v sobre o capacitor 2551.


Ajuste de foco:

Conectar um gerador com padrão Circulo e nivel de saida de 2 mVRMS (60dbm v) a entrada de antena do televisor.
Ajustar o controle de contraste ao maximo e o controle de brilho ao minimo.
Ajuste o potenciometro de foco do tsh para otimitizar o foco.












semp tv 2078fm com tela branca

Essa dica já foi postada,mas só para refrescar a memória,é só pressionar a tecla power,desligar e ligar pelo controle!











TV GRADIENTE MOD:TV1421COM DEFEITO DE LARGURA RESOLVIDO.

Essa tv,chegou com defeito de deficiência horizontal,ficava uns dois citímentro no sentido horizontal sem abrir a imagem por completa,já tinha trabalhado bastante com ela,verifiquei a defletora,e também os capas do horizontal e nada adiantava porem percebi que a imagem ficava um pouco querendo entortar,então ai eu passei a verificar esses capas, C813,C817,C812,C814,C810,C803 depois de colocar esses capas foi resolvido o problema.












Defeitos modelo 29GX1899/78

Defeitos modelo 29GX1899/78

APARELHO NÃO SAI DE AUTO DEMONSTRAÇÃO.

- IC7346 (EEPROM).

CHUVISCO EM ÁUDIO E VIDEO

- Verificar COMB FILTER, possível defeito no regulador de 5V (7905).

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS

- Integrado vertical TDA8351, Integrado vertical TDA8351,. Alterar resistor 3653 de 100R para 220R, incluir capacitor de 10nF para o terra, este capacitor esta conectado ao pino 7 do circuito integrado vertical. após isto devera ser ajustado a altura.

DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR).

- R3534 - Ao desligar fica em standby, verificar terminal coletor T7502 (saída horizontal) quebrado. - Mau contato no 5502.

DISTORÇÃO NA IMAGEM.

- C2233 com fuga.

FOCO NÃO AJUSTA.

- Verificar tensão de foco (possibilidade de fuga no conector do soquete ou no circuito impresso do Painel Elétrico TRC).

IMAGEM SEM DEFINIÇÃO, IGUAL TRC FRACO.

- Em uma das cores, verificar 7051, 7051, 7053.

INTERFERENCIA NA IMAGEM

- Verificar regulador 7905 (5V) no painel COMB FILTER.

LED  PISCANDO. (REPETITIVAMENTE)

- Cinco vezes, verificar possível curto no TSH 5503. - Seis vezes, verificar diodo 6505 em curto, ver também TSH 5503. - Verificar transistor 7502 (terminal quebrado). - R3537 (2K7) aberto.

LINHAS DE RETORNO RGB (RETRAÇO).

- Aparece 3 linhas de retraço na parte superior da tela. Efetuar reprogramação do endereço 49 para o valor de 12.- Verificar C 2658 e 2659. - C 2587 (filtro +16) apresenta retraço com tela escura.

LINHAS DE RETORNO RGB (RETRAÇO).

- R3060 (22R).

LINHAS DE RETORNO RGB (RETRAÇO).

- C 2587 elco do +16V. A tela fica escura com retraços coloridos.

MODO SERVICO FABRICA SEM INDICAÇÃO NA TELA.

- Caso apareça FA, FB, . no lugar de SA, SB, ., pressione VOL- e CAN+ simultaneamente para sair.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- Verificar possível curto no TSH 5503. - Verificar transformador SOPS (pino 8 com trilha quebrada). - Verificar transistor 7502 (terminal quebrado). - R3422 ou R3423 - 6409 com fuga provoca queima do resistor 3419 (10E). - C226 (100k) em curto. - Micro sem atuação, verificar circuito reset C2321 e 6300. - R3424 aberto.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- R 3427 aberto (led pisca 6 vezes).

PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP).

- Verificar circuito COMB FILTER, aciona linha SVHS aleatoriamente, possibilidade do resistor 3926 (10O) aberto ou integrado regulador 7905 (5V). - C 2225, 2244 com fuga.

PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP).

- Se aparelho fica OK em outro sistema (PALN, NTSC), verificar painel COMB FILTER, possibilidade de defeito do regulador de 5V. - Verificar tabela de programação (mudar BANK 00 para BANK 01) e verificar endereços: F8=A9, F9=B7 (25") e F8=CE, F9=FF (29").

RUIDO NO SOM (HUM) OU RUIDO BRANCO.

- T7230 (pino 7 bimos). - C2755 sem capacidade.

SEM SINCRONISMO HORIZONTAL.

- C2503.

SEM SINTONIA CANAIS BAIXOS.

- Possível unidade de sintonia com defeito (U1290).

SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR, DVD).

- EEPROM corrompido provoca perda de som. - C2807 (pino 7 estéreo decoder) provoca perda de um dos canais.

SINTONIA VARIANDO.

- R 3291 e 3292 alterado.

SO FICA EM STAND BY (POWER OFF), O LED STB FICA ACESO.

- 1262 (cristal do bimos).

TELA AZUL

- Verificar integrado 7053.

TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS.

- R3060 (22E), tela branca ao ligar e em seguida o aparelho desliga.

TELA CINZA (SEM VIDEO)

- R3060 (placa tubo) aberto. - Sem luminância e com linhas de retraço, verificar IC7273 (TDA4662).

TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO EM DVD.

- Se ao forcar a G2 aparece algumas linhas de retorno, porem a tela abre por completo e não apresenta OSD, verificar a possibilidade de falha do circuito integrado vertical TDA3561 estar defeituoso.

TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO EM DVD.

- R3585, 3586. - Tela escura com linhas de retraço

TELA VERDE

- Verificar integrado 7051.

TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..)

- Fonte de 45V fica com 18V, verificar possibilidade de mau soldagem no J500.

VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO E O LED STB ACENDE.

- Verificar 7655 (fuga).

VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS

- C2226 (pino 51 bimos) provoca compressão da parte inferior da tela.

 











Novamente CCE HPS 2004 e seus cavernosos!

Êita, treim! Mundão sem porteira!!!

Êita mula manca sem cabeça, hoje e o dia da CCE Hospital de Porto de Santana 2004 e seus cavernosos!

Mais uma para pintar de branco os meus cabelos!!!

Desta vez foi: Imagem normal e som normal em todos os canais. e o mesmo no AV1!

Mas...e o AV2?

Imagem limpa e ... shshshhhhhhhhh... (chiado, como se estivesse "fora do ar"!)
Mesmo sem entrar com o áudio!!

De cara programei a E2prom, achando que era moleza! Mas...
Não funfou! Permaneceu do mesmo jeito!
Olhei a placa e catei pontos de solda fria, corrigindo todas que vi! - Nada!
BU4052 smd...

Então olhei para o Micro... coloquei ele no pau de arara e ele confessou!
não usei de técnica, apenas desconfiei!
Tá lá funfando sorridente na casa do cliente!
Segue a E2prom, pois não tinha no 4Shared ou em outro lugar! Talvez eu não procurei direito, mas pero si, pero no...

http://www.4shared.com/file/107387741/3b2e681c/CCE_HPS2004_24C08.html













HPS 2004 CCE - Intermitência!

Este aparelho deu entrada com o problema de intermitência! Imagem normal e som normal, mas após pouco tempo de ligado, desligava e entrava em proteção!
O tempo que permanecia ligado variava de poucos segundos a minutos!
A placa estava com solda fria em vários pontos, o que indicava ser o motivo do problema!
Feito todo o retrabalho na placa a TV voltou a funcionar, mas manteve-se por um tempo um pouco mais longo, voltando, então, a apresentar o problema!

Novamente a placa foi observada e todo ponto suspeito foi verificado, mas o defeito persistia! Ao torcer levemente a placa o problema se manifestava com mais freqüência, dando a entender haver algum ponto rompido ou SMD solto ou partido!

Ao verificar os SMD`s, notei que o Zêner SMD DZ702 estava com mau contato em seus terminais, embora não aparentasse! Refeito a soldagem a TV voltou a funcionar normalmente! Defeito resolvido, passei a dar atenção aos demais diodos, como prevenção!












TV SHARP C-20ST58 LIGA E APÓS 1 MINUTO DESLIGA

Causa do defeito éra o capacitor de booster C606 alterado esse capacitor vai ligado do coletor do saida horizontal para terra, seu valor é 7N5 X 1600V.OBS:
tem casos que não adianta medir tem que trocar o mesmo.


 









lg 21fs4lg/sem som

essa tv estava totalmente sem som em rf porem som normal em av
solução: gravei a memoria, e um abraço ficou ok!












philips tv 20pt524a

philips tv 20pt524a_fonte 95v com +- 40 à 80 volts_defeito era c2540 na fonte primaria e c2509 na fonte secudaria

 











Monitor Philips Modelo 150S6 - Intermitência!

Este monitor acendia o Back light e logo apagava!
Causa, um dos FET´S D444 com problema!
Mas ... e agora? qual posso por no lugar?
Como opção peguei dois FET´S P45N02LD, numa placa-mãe AMD Modelo K8V800M, e só foi motivo de alegria!!






 






GRADIENTE TF2952 cortando o áudio.

Esse televisor cortava o áudio intermitentemente, foi só regravar a memória e o defeito foi sanado. Obs. Deve ser usada a 24L16, a "C" ou "W" perdem dados.
Um abraço.













TV CCE MOD: HPS 2007 NÃO ACENDE O STAND BY RESOLVIDO.

Essa tv chegou parada quando eu comecei a verificar a fonte estava normal, porque o + B estava vindo em perfeita condições,porém não estava chegando os 5V para o regulador, aonde passaria para alimentar o micro processador,então seguindo essa linha encontrei o causador do defeito era o D808,só foi trocar funcionou normal.













TV LG RP:21FE85C entrando em standby sem causa aparente

Televisor estava entrando em STANDBY depois de um certo
tempo de ligado. Até parecia o TIMER programado p/
desligar.
Religando o TV, ela voltava a funcionar normalmente pelo
mesmo período de tempo e novamente "STANDBY".

Como sempre acontece, o contraste estava no máximo, e eu
observei que diminuindo o contraste o televisor
demorava muito mais tempo p/ desligar, as vêzes nem
desligava.

Examinei as tensões de FEIXE e tudo normal. Troquei o
flyback e continuou na mesma.

Substituí então o RESISTOR FR403, de 1R2, por um de 6R8,
e normalizou. Ficou 4 dias ligada das 8:00 da manhã até
as 23:00 direto.

Até o transistor de saída horizontal passou a aquecer
menos. "ficou morninho."












Microonda panasonic nn-g62bh inverter liga 23s ñ aquece e desliga

Primeira/e fiz todo aquele aparato todo de teste que da h97 e h98 concluindo que provavel/e a placa do inverter estaria boa(e deu)só que ñ é 100%,e ai parti p/ ressolda daquele dois terminais que vai p/ magnetron, mesmo assim continuou ñ esquentando.Examinando bem a placa do inverter,o fly back ,à parte do secundario dele estava meio chamuscado:conclusão,trocando ofly funcionou perfei/e.

 











TV DIGITEK, mod. CD14X

Sintoma: Sem imagem, com som.

Avaria: C561 (220µF/160V) na fonte secundária com ESR elevada.


Andei por aí a pesquisar em diversos foruns, a tentar encontrar o esquema desta TV (chinoca?), sem sucesso.

Encontrei o esquema do chassis CJ16 que é muito parecido, especialmente, na fonte e na saída de linhas, com umas ligeiras diferenças.

Embora os integrados sejam diferentes, para o meu caso (falta de imagem e com som), ajudou bastante.

Espero que a dica sirva para outros colegas.












dvd philips le cd e não le dvd

Foi feita a troca do leitor voltou a ler dvd normal.

 










microondas panasonic desliga assim que ligar

ateramento da placa com o gabinete

