home theater philips hts 3410d fonte inoperante

causa ic501 uc3843











tv samsung c l21m6mq sem video

causa soquete do trc .












PHILIPS 20PT3331 SEM SOM

Esta TV estava com a imagem normal mais sem som, foi feito o seguinte diagnóstico.
No pino 4 do microprocessador TDA9370-PS a tensão tem que ter uma variação de 0V-1,2V.
Isto é: com o volume no mínimo = 0V, com o volume no máximo = 1,2V. N pino 9 do CI de saída também tem que ter variação de tensão de o a 1V.
Com o volume no mínimo = 0V e, com o volume no máximo 1V observe a barra de volume na tela da TV máximo e mínimo volume.Neste caso a tensão no pino 4 do microprocessador estava OK e no pino 9 do CI de saída AN7523 tinha 0V mesmo com o volume no máximo , a causa era o resistor de 10k posição 3606 esse resistor estava aberto .Caso a variação de tensão esteja OK no pino 4 do microprocessador e também esteja OK no pino 9 do ci de saída verifique os capacitores posição 2201=4N7 smd e 2202=820Pf smd e também o transistor T7202 smd, regrave a eeprom e por último troque o microprocessador.
Uma pequena correção no pino 4 do microprocessador tem que ter 2,8V com o máximo volume.











PHILIPS 20 PT3331 COM O SOM MUITO BAIXO

Essa TV estava com o som muito baixo mesmo com o volume no máximo.
Para diagnosticar esse tipo de defeito temos que ver a variação de tensão no pino 4 do microprocessador e no pino 9 do ci de saida.OBS primeiro temos que sintonizar a TV em um canal.com o volume no maximo a tensão do pino 4 do microprocessador é 2,8V e volume no mínimo é 0V,no pino 9 do ci de saida com o volume no máximo é de 1V e com o volume no mínimo é de 0V.Nesse caso com o volume no máximo a tensão no pino 4 do microprocessador estava com 2,8V normal e no pino 9 do ci de saida a tensão com o volume no máximo estava com 200mv.Analizando o circuito tem um circuito stabilisador de tensão formado por D6909 e D6908 e um resistor smd de 100K no Katodo de D609 e anodo de D608 tem que ter uma tensão de 600mv o qual vem do flyback,e é a tensão de filamento.Nesse caso a tensão de filamento estava um pouco baixa e essa tensão um pouco baixa derrubava a tensão no stabilisador de tensão formado pelo resistor de 100K e D6909 e D6908 onde éra para ter 600mv tinha apenas 300mv e com isso tambem derrubava a tensão no pino 9 do ci de saida.Acausa do defeito éra os resistores 3443,344 alterados e capacitor C2444 de 470 mfx16v alterado,nesse caso não adianta medir o capacitor tem que trocar.
OBS: Caso a tensão no stabilisador de tensão do volume: do Katodo de D6909 e Anodo de D6908 medir em relação ao terra.Se essa tensão estiver um pouco abaixo de 600mv e for chekado tudo oque foi citado e estiver tudo OK pode ser alto consumo do filamento nesse caso cai a tensão de filamento e tambem vai cair a tensão no divisor e stabilizador de tensão, nesse caso é só diminuiro um pouco o valor do resistor de 100K para 82K.

 









lg dvd dz 9311n liga e não aceita funções

este dvd ligava e não aceitava funções, não abre a gaveta, foi resolvido o defeito com a troca de todas chaves do painel



 








TV Philips 14PT110A/78R

essa TV veio com o flyback furado e o TR.horizontal queimado coloquei o fly eo TR.novo mas o TR.horizontal queimava na hora ,coloquei um TR.mais forte um BU2527AF e liguei em uma lampada serie acendeu forte e logo foi diminuindo o brilho foi quando liguei na tomada normal e para a minha surpresa não queimou mais o TR.só que o Tv não fumcionou revisei o drive horizontal não encontrei nada de errado,so me restava trocar o CI.TDA8362,troquei o CI.e a TV funcionou.











TV PHILIPS 14GL1011 (resolvido)

Olá meus colegas,eu estou com esta tv GL1011 me dando dor de cabeça,ela liga normal + fica com vertical rolando sem parar, e ja foi resolvido era o capacitor ceramico c 181.












cineral 21p cin 0305 sem azul

boa tarde, eu resolvi colocar essa dica porque achei interessante
ela chegou com a imagem escura e sem azul, depois de analiz. a saida de canhão e a tensão da base do drive azul, que me pareceu normal!, resolvi
gravar a memória e foi batata!!! depois foi só corrigir a geometria atravéz
do modo de serviço e correr pro abraço.












sansung cn 5062 def horiz.

Esse defeito me deu trabalho!!! por isso resolvi partilhar com vcs, essa tv funfava normal e de repente ela dividia a imagem ao meio(def.tipo drive horiz.) ai resolvi trocar os dois diodos de realimentação, d 404 e d 405 e
para minha surpresa o def sumiu, ñ contente resolvi tirar a prova, aquecendo
os malditos, quando constatei que ao menor aquecim., um deles abria, so ñ posso afirma qual deles pois já tinha misturado e eram iguais.para quem ñ sabia, ai vai a dica.







 





Sanyo C2796

Defeito: Ao ligar a imagem aparecia muito escura e apos alguns minutos normalizava.
Solução: Troca do flyback, pois o mesmo estava variando tensão do screem.



 








Pionner dicas variadas

PIONEER TODOS
NAO SAI O CD É SO LINPAR OS ROLINHO DE BORRACHA QUE PUCHA O CD PRA TENTO ELETRONICA ARNI
PIONEER SD-28AV1
SOG-E Não liga. Faz ruido nas colunas TDA1521 em curto. Trocar! Rogério - TELEGAIA
Pioneer SV2102 Chassis F17?? Nordmende
Sem imagem e som a primeira vista, após mais ensaios verifiquei que não parava a busca de canais quando se fazia sintonia, ligando atraves da scart continuava sem imagem mas som OK. Tocar IC U4606B Processador de Croma etc
Pioneer SV2803
Field foldover at bottom C2582 680µ 35v
Pioneer SV2803
BOTTOM FOLDOVER 680mfd , 35v FIELD SCAN COUPLING CAP
Pioneer SV2801
Sound int Check spkr pl/skts & AM/FM sound module earthing for dries & QS46 17.7292MHz Xtal
Pioneer SV2801
No contrast - RGBs high at 165v U4606 vid proc chip faulty - U4647 does
Pioneer SV2102
No sound/vis - EHT present IC U4606
Pioneer SV2102
EHT NO PIC OR SOUND U4606 ( DO NOT USE PIONEER PART No !!! )
Pioneer SD28AV1
St/by only - led flickers 5v from 7805 IC722 reg varies - Micro IC1415 pin 27 s/c
Pioneer SD28AV1
Small raster - low 155v line. IC723 ( L7808CX )
Pioneer SD28AV1
Picture displaced to RHS. C502 ( 7.5nf )
Pioneer SD28AV1
Pic displaced 3" to left C516 470pF 1600v
Pioneer SD28AV1
No colour. IC1452 ( SDA3526/2 )
Pioneer SD28AV1
No B-Y. IC950 ( TDA4680 )
Pioneer SD28AV1
Frame cramping. IC402 ( TDA3654 )
Pioneer SD28AV1
Dull picture with flyback lines. CRT faulty.
Pioneer SD28AV1
Dead. TR501 , T501 ( S2000AF ) , IC521 ( uA7812 ) , IC3501 ( TDA1521 ) , FH1701 ( 1N4007 )
Pioneer SD28AV1
Dead - No HT o/p from psu when connected IC401 fop chip TDA3654 s/c 26v supply
Pioneer SD28AV1
Dead - 2amp fuse blown. FH1701 ( IN4007 )
Pioneer SD28AV1
Bright raster with flyback lines. T1043 ( BC858B ) , T1044 ( BC871 ) , R1043 ( 1k )
Pioneer SD26
Dead with squealing from psu C852 2200µ
Pioneer SD26
DEAD SOMETIMES SQUEALS OR TICKS C852 2200uF
Pioneer SD21AV1
blank screen - purple at right ripple on 12v line cured by replacing C522 100µ, C525 10µ. TDA5930 u/s
Pioneer PD - M 426
CD Encrava CDs na passagem para seguinte Placa dos swichs S 601 S602 Ficha da placa Ressoldar
Pioneer PD - M 426
Encrava CDs na passagem para seguinte Placa swits S 601 S602 Ficha da placa Ressoldar













som philips mcm390 com funções travadas.

este aparelho tinha hora que ate ligava mas com as funções travadas,era o ic 201 ld 1117al-regulador de 3,3volts
estava dando 2,56 volts













Semp 2080! Fonte alta (150V)!

Esta Tv estava entrando em proteção! À princípio verifiquei o diodo Zêner de 13V D826 o qual estava em curto! A substituição foi feita, mas parsistia em acionar a proteção!
Motivo:
A fonte estava fornecendo 150V e, conseqüentemente acionando a proteção, pois chegava ao Zêner 826 16V!
Os testes no circuito do Fotoacoplador confirmaram normalidade, havendo resposta do fototransistor, mas não fazendo diferença no circuito associado! Verificando o circuito cheguei até o transistor Q805 onde de Base para Emissor havia um curto! Retirado o transistor e a comprovação do curto indicou o D827 como o causador de todo o problema!
Repondo o transistor e substituindo o diodo, a TV voltou a funfar redondo!!!












CCE HPS1470 DD. SEM CARACTERI .

Essa te chegou parada, depois de eu colocar em funsionamento, apresentou o defeito de não haver o caraciteri, causa do defeito era R427, 4K7 depois da troca da mesma veio normal o caracteri.












TV TOSHIBA 2999JMS CHASSIS LEM6

DEFEITO: A tv começa a oscilar e para . A tensão do +B que em STD BY está com 80v cai para 65v . e a tensão de 9v que deveria ir para 18v permanece com 9v no secundário da fonte e no pino HVcc chega 6v3

CAUSA: Q842 - curto entre emissor e coletor












TV TOSHIBA 2089 (U14) SEM SOM

ERA C887 (100/35V)












TV PHILIPS 29PT4641 FONTE TODA MORTA

LED APAGADO SEM NENHUMA TENSÃO NAS FONTES
DEFEITO:ACOPLADOR OTICO











PHILIPS 29PT458A FECHA DA DIR/ESQUERDA

Esta philips fechando largura da direita para a esquerda e aquece muito rapido o saida Horiz chegando a queimar.
Causa
R3491
R3492
alterados 











TV LG RP-29CC25 com som sem imagem tela escura

CI.vertical com defeito.












SOM CCE ADV-650 BANDEJA DO CD NAO ABRE

dando mensagem ROOT no display,as tensoes de 3,3 e 5v na placa do cd ausentes causa:diodao d1008 em curto foi so trocar e resolveu.












CCE HPS2191FS Resolvido

Esta TV estava só com chuvisco, verificando as rensões do seletronic constatei que faltava os 33v , sem esquema segui a trilha até a fonte no meio do caminho encontrei a R306 que estava aberta, esta tensão sai da fonte de 180V, é isso ai, fui.












TV toshiba TS 208 VS vertical instável.

Capacitor C 304 (1 nf)com forte fuga.

 









TV Gradiente GT 2022 Inoperante.

Zener ZD 802,STRS 6707.











NOSTEC RX C 3A ,volume não atua.

Memória 24c16.












philips 29pt5645/78 led aceso sem funcionar.

Este tv liga depois que a fonte arma o +b cai a 0v
mas o led indica que o tv está ligado.
Defeito: Zener (6573)de 9,1 v.
obs: foi trocado tambem o acoplador optico.











Mitsubishi TC 2909 C

Sem luminancia e com crominancia ao fundo
Troca do Ci LA 7688 N - Ok.












29 PT 4635 MISTURANDO AV COM CANAIS

FOI TROCADO O UOC 7200.

 










CCE HPS1492 É PRA DESCABELAR

Defeito: estreita faixas em toda a tela tipo persiana.
Já ganhei o dia, quero agradecer aos colegas Julio e Marcilio, pelo apoio tecnico, o qual foi bem na mosca. realmente era o R304 330R aberto. só tenho a dizer meu muito obrigado.











CCE HPS 1471 arranca e para.

Esta cce hps1471 quando liga oscila vem altae para e a fonte fica flutuando, depois de revisar toda a fonte e nada encontrar.O problema se encontrava no secundario;diodo 1n4148 com fuga D813 que esta ligado na fonte do +8v.












tv zenith say 2953bt custa arma fonte (resolvido)

depois de tudo trocado trans ,capa, zener ci ,custava arma fonte, era ci novo foi so por outro ,ai funcionou legal.











TV CCE HPS2991FS - tela escura e borrada

essa TV entrou aqui com a imagem escura e borrada.
defeito caracteristico de capacitor de screen ou soquete do CRT ruim ou ainda
os próprios controles no Fly defeituosos.
já troquei soquete, capa screen. Fly e nada
a MAT está baixa e fica variando.
Desconfiei do CRT que é Thomson mas tbm não é
mesmo a chupeta fora do CRT, fio do Focus e Screen desligado, a gente nota que a MAT está baixa e variando.
A tensão +B está com 125V sem variações.

CAPACITOR DE 47nF C-421 totalmente Aberto












PHILIPS 29PT4631 HORIZONTAL . RESOLVIDO

Se puderem me ajudar , me digam qual é o Vbat correto deste tv 127v ou 140v?
Horizontal caido ou fora de fase tanto em av como em rf e aconteceu apos um raio, ja troquei memo o MSP transas e capas da fonte e driver.Conferi Obs.
troquei o Zener 6541
Resolvido com a troca do TDA9570h/n1/a/1012 e também o Varicap ou SELETRONIC.
Desculpem a demora pois esperei a aprovação.












Sony KV200, fonte alta, resolvido!

Trocar resistor R618 (100K) sem medir, resolvida depois de dicas dos colegas do Forum.












Diodos de alta para monitores em geral - Substituição

Para a linha DMV ( DMV16 DMV32 DMV56 DMV1500 ) e outras linhas.

Os substitutos diretos: Clique em cima deste nomes para ver o datasheet

- DMV1500.

- DMV16, DMV32 e DMV56.

Dica de adaptação

O correto, na falta dele nas lojas locais, é substituí-lo por um BY329-xxxx e não encontrando este serve também o BY359-xxxx que é apenas um pouco mais lento.

Estas quatro letras 'xxxx' são importantes e determinam a tensão máxima suportada pelo compontente. Assim prefira a linha 1500 ou 1700 para ambos os tipos.

Datasheets:

- BY329-1700

- BY359-1500

Este diodo será o damper e corresponderá aos pinos 1 e 2 do DMV.
Já para o diodo modulador aí sim você pode usar o UF5408, que corresponderá aos pinos 2 e 3 do DMV.

Esta dica serve para esta linha de diodos DMV bem como para outros tipos que executem as mesmas funções.












TV CCE HPS2991FS - qdo troca de cena, a imagem balança

R 423 1Kx1W (ABL) aberto ou alterado











System Philips FWM922

O aparelho em questão não estava ligando, ficava apenas batendo o relé, e em 110V nem se quer isso acontecia, já de saída eu medi a tenção de stand-by no catodo do zener de posição 6711 e percebi que esta estava oscilando e muito abaixo do normal algo entre 3,6 e 4,4V(para 220V, para 110V quase que a metade disto), dai passei a monitorar a tensão no primário da fonte de stand-by e percebi que esta variava de acordo com a tensão selecionada de trabalho(220 ou 110V) dai após uma minuciosa análise nos componentes envolvidos, encontrei o capacitor de posição 2909 completamente alterado, substitui-o e o aparelho voltou a funcionar.

 











tv lg 21fu1r parada

esta tv chegou parada as tensões de saida em 50% do seu valor normal as vezes gera alta mas muito baixa sair verificando a fonte e não encontrei nada aberto ou alterado ai resolvir trocar o acoplador octico ai o tv funcionou.











TC1418 MITISUBISHI DEFEITO NO VERTICAL

Resolvido, era GATO na tuba. R457 3R9 no lugar tinha uma de 390R. o pior que esse resistor trabalha em paralelo com R458 de 6R8 se não tiver o faro de felino e a persistencia e paciencia do TAMANDUAR pra degrustar as formiguinhas, ta ferrado com os SAFADOS que vivem pregando esse tipo de artimanha.












tv philips 20gx1658 entrando em curto s/h

esta tv chegou parada com o saida horizontal bu1508 em curto dei uma verificada na fonte pra ver se estava tudo ok apos a verificação da fonte partir para o circuito horizontal mas não encontrando nada aberto ou alterado resolvir colocar outro saida tv funcionou +/- 4horas ai entrou em curto outra vez o s/h ai resolvir trocar o flayback at2079/b5 agora a mesma ja passou mas de 8horas ligada.











tv philco tp1454 defeito vertical

esta tv chegou com a tela como estivesi desfocada e cores igual arco iris sair verificando o circuito vertical o defeito era falta de alimentação resistor aberto.











receptor Rotasat Mod: RST 8.200

Esse receptor não chaveava a tensão 14/28V para trocar de banda nos LNBF mono.
Solução: trocar o Trans. 2SD882 (fica no dissipador) pois o mesmo entra em curto e joga 28 constante no lnbf.











Fax Toshiba Mod: 4.400

Defeito: aparece power fature no display.
Solução: trocar todos os eletroliticos da fonte secundaria.

 










System Philips Mod: FWC-30

Defeito: não funciona motores dos decks e nem do cd.
Solução: trocar o trans. posição:7234 (BC327).











radio px Colt mod: 390DX Black

Não tem transmissão.
Trocar o diodo posição D13.












Tv Sharp Mod: 2999-B

Defeito: sem video modo tv e AV tbem.
Solução: trocar IC 401 e IC402 (TA7347P).













Tv Sony KV29T75.

Defeito: Após aproximadamente 1/2 hora ligada, some a imagem e o audio e led fica piscando.
Solução: Resoldar o trafo driver horizontal.












linha de audio: ModeloX saida.

Segue abaixo uma relação da linha de audio de diversos aparelhos no qual através do modelo se tem a saida de audio usada, fiz essa lista e estou passando aos colegas e se alguem tiver mais aparelhos, pode postar abaixo tbem pois servira de informações para todos.


System philips FW-C290, FWC-38, (AN7125)
System Philips FW-C700 (2 ci AN7591)
System Philips FW-C270 (AN17830 esse vem de fabrica ou AN7125)
System Philips FW-C505, FWC-717 ((2 cis AN7591)
System Philips FW-C507 (2 cis AN17850)
System SONY HCD-RG66T (STK 442-130, esse só original)
3X1 Sony LBT-35W, LBT-36W (TDA2009)
3X1 Sony LBT-46W (TDA 7262)


System CCE MD-K555BL (TDA7264)
System CCE MDX-88 (STK 402-070)
System CCE MDK-888 (STK 402-090)
4X1 CCE SS7500 (LA4270)
M. System CCE MS-32 (LA4550)
M. System Lenox sound CD101 (KA2206)


Toca cd automotivo Pioneer DEH-513 (HA13157)
Toca cd automotivo Pionerr DEH-1600 (TDA7386)
Toca cd automotivo AIWA Mod: CDC-X4670 (LA4743-B)
Toca cd automotivo Panasonic DP-728EU (TDA7384A)
Toca cd automotivo Kenwood KDC-128 (TB2904, ou equivalente direto:TA8268AH)
Toca Fitas automotivo Sony XR3207 (TDA1558Q)

 










Microondas Panasonic NN-S50H

Defeito: liga, apos 2 minutos apaga o display.
Solução: trocar o trans. 2SD2006, põe no lugar o 2SD882.

 









dvd Gradiente D-681

Defeito: inoperante.
Solução: trocar o ci oscilador da fonte (DL0165R)












TV Toshiba TV 2987

Defeito: aparece um ruido na imagem no contorno das pessoas como dente de serra.
Solução: resoldar o trafo driver horizontal.

