CCE HPS1423 - imagem fugindo

TV CCE HPS 1423 - Imagem saindo de sintonia. Vai e volta em intervalo de um segundo.
Solução: Substituição do Q101 (337) e colocado um
dissipador (ele esquenta muito)

 








Tv Semp 2157 -U18>>Faixa transparente(Resolvido)

trocado c418 2200pico por 100v










philco tp2052n parada

A tv chegou parada, verificando as tensões somente a de +B5(18v) estava morta, encontrei o diodo d923 em curto e os resistores r922e923 abertos. seguindo a linha encontrei o tda 1013 em curto e foi só trocalos e ficou tudo ok.











TV2922 GRADIENTE DESLIGANDO

desligando apos alguns minuto de ligado.
CAUSA. C-805 sem capacitancia.










Tv toshiba tv 1491JAV U14R so funciona depois de 3 a4 minutos

Capacitor eletrolitico c 887 100/16v











MITSUBISHI TC 2018 nao desliga nao funciona som nem imagem

D 953 em curto











MITSUBISHI Tc2018 AV so sai som e sem video

IC101 M52771ASP COM DEFEITO










SEMP TV 1490 U14,NAO LIGA.INOPERANTE

LED APAGADO, A FONTE RETIFICADA NO CAPACITOR GRANDE NORMAL AS SEGUNDARIAS TODAS ZERADAS,CAUSA,R876 220R SMD ABERTO











TV CCE MOD: HPS 1490 E COM VERTICAL FECHADO (RESOLVIDO)

Essa tv chegou hoje com vertical fechado analisando o defeito tinha 24V no pino 8 do LA7837 era para ter também 24v no pino 13 do LA só que só tinha apenas 6V causa foi o D302 estava com defeito quando coloquei outro resolveu o probléma.











Tv Toshiba 2995s/p Resolvido

com imagem bamboleando, (sentido hor) mais no topo, barra de interferência (clara) varrendo a tela no sentido vertical com forte ronco no audio
de todas as tenções a única q está um pouco acima é a do rgb 207v
dei uma geral na fonte e hor n/ encontrei nada
isso é provocado geralmente por capas...mas naõ encontrei nenhum avariado...

um dia depois:
meus amigos Ufa!! q alivio resumindo:
depois de ter analisado a fundo componentes e suas funções minuciosamente (fonte) as tensões em stand-by ou power-on
depois de ter trocado todos os eletrs. peqs. de todas as fontes, 5, 12, 26, 200v
como as tenções n/ tinham qqr variação decidi, q o
defeito n/ estava na fonte
uma coisa me chamou a atenção, ela tinha repentes
de tela azul (s/ sinal)e lógico s/ imagem e s/ o barulho no som
enquanto eu dava um refresco p/ minha cabeça consertando dois dvds, vi a dica do ISAIAS MACIEL
a respeito da possibilidade de ser o modulo de FI
hoje de manhã saquei o referido fiz uma ressolda c/ muito cuidado ferro compatível (leve) ponta fina
fiz uma ressolda geral com a "viseira" é lógico hehehe...lavei com alc. iso. e outra coisa lembrando de outros pepinos antigos, marquei a posição dos dois trimpots e, virei a esq e a direta voltando no ponto marcado, pensei agora vai...
coloquei e a Tv funcionou Blz,












TV SAMSUNG MOD: CN-5038V PARADA (RESOLVIDO)

Essa tv chegou hoje parada estava inoperante, causa do defeito foi o D815.






 





tv semp 2080E - desligando- RESOLVIDO

TV SEMP 2080E CHASSI U-5
Desligando após pouco tempo de funcionamento
Causa: D-826 com fuga











TV SHARP C-2006A(resolvida)

Ola meus colegas esta tv sharp c-2006A chegou em minha bancada hoje e estava com a Imagem deformada na parte inferior e o defeito era C511 (100 µF 16 V) e ai só foi corre para o abraço!












TV CCE HPS2171FS O LED PISCA 22 VESES?(resolvida)

Ola meus colegas já resolve o defeito dessa danada era um capacitor ceramico de 331pf2kv C417 em curto e um diodo em curto D820 perto do horizontal,e ai só foi corre para o abraço..











hps 2171 fs resolvido

entrou sem funcionar, trocado o uoc oscilou com tela branca e retraços,troquei o fr901 na placa do tubo apareceu o chuvisco, mas com imagrm apenas em AV, troquei L-102 ao lado do varicap alimenta 5v funcinou,sem som, trocado ic 601 finalmente resolveu,ufa.











Tv Mitsubishi Tc2004st "só stand-by"


amigos esta tv qdo plugada o led do stand-by ficava aceso
qdo o power era acionado ele apagava e a tv n/ partia
na fonte primária as tensões do IC900 estavam baixas e o secundário logicamente estava morto

causa: R571(6R8) aberto conduz o 120v ao Fly
tracado a Tv ficou blz.











esquemas dicas apostilas circulares

esquemas dicas apostilas circulares
http://esquemaster.no-ip.info:8008










TV CCE HPS 14R Duas Listras pretas verticais

Funcionamento normal porém com duas listras pretas verticais do lado esquerdo da tela (visto de frente para o aparelho).
Culpado: C406 (1mF x 100v)











TV Gradiente 2022GT Desligando-se

Desligando-se após alguns segundos de funcionamento, permanecendo com as tensÕes da fonte normais, sem trama, sem audio e filamento apagado.
Causador: R816 (270ohms) alterado.











TV CCE HPS 1405 B Inoperante Led st-by apagado.

Tensão de +B próxima de zero.
Resposáveis: Fly back e BU 2506DX










Micro Ondas Panasonic NN-G62BH -desligando - ### RESOLVIDO ###

o painel está funcionando.
aí ele liga e após 4 a 5 seg, ele desliga.
mesmo desconectando o PCI da Alta/Tensão.

O C703 de 680nF estava aberto (sem capacitância)
Nesse tipo de forno, qqr coisa errada na placa de Alta-Tensão,
é enviada uma informação ao micro, que fará com que o mesmo desligue.











CCE HPS-1404 COM RETRAÇO

Retraço na parte superior da tela.
CAUSA: o proprio IC-301 TDA-9309

 









TV KIREI KTV 2020(resolvida)

Ola meus colegas eu estava com esta tv Kirei KTV 2020 com o vertical com altura excessiva e que estabiliza alguns minutos depois Este defeito manifesta-se quando o aparelho está frio emcontrado um capacitor na C303 de 1uF este capacitor estava dando 0,02 e ai só foi trocar e corre para o abraço.











sharp 14r12 não oscila

conferi todas as tensões e estavam ok, porém não havia alimentação no drave horizontal o c611 estava em curto, foi só trocar e ficou beleza.












Tv Semp-Toshiba-TV2076MU-U7

*Defeito:

-Vertical fechado-(Linha Horizontal no centro da tela).

*Peças defeituosas:

-Q303-TDA3653B

-C325-100UF/35V.











Tv Semp-Toshiba-TV2086MMS-U17

*Defeito:

-Não funciona;led stand by piscando.

*Peça defeituosa:

-D823-RD2A-(Diodo Fast Recovery-Diodo Rápido)












Tv CCE HPS 2070S.Tela lavada e sem som em RF.

Em A/V som e imagem normais. Fiz algumas medições e resolvi trocar o TDA8361.Felizmente era o mesmo.











HPS 1403 - IMAGEM SUMINDO - RESOLVIDO

tv funcionado normal aos pouco vai apagando tela, filamento apagando ( L402)











tv philips 20gx1659 sem imagem

tv philips 20gx1659/78
defeito sem imagem so pega o canal 4 com muito chuvisco.
peça: r3290 de 22k











tv sharp c14st57 não oscila.

tv sharp c14st57 não oscila
peça:c721.

 









Monitor Samsung Syncmaster 550s (pepino resolvido)


Galera, este monitor entrou para manutenção e foi um dos grandes desafios.

Totalmente inoperante, ou seja, fonte primária aparentemente funcionando (puro engano meu).

Fonte secundária, sem nenhuma tensão sequer. É claro que se algo de ruim esteja no circuito horizontal, vertical entre outros, a fonte secundária dele não atua, mas sem nenhuma voltagem aí é demais pra cabeça, então pela lógica não poderia ser problema nestas áreas. O defeito tem que estar na fonte primária. E era lá mesmo.

Fiz a troca do regulador da fonte (DP104C), sem solução. Troca dos capacitores C601 e C602, sem solução, defeito permanecendo.

Novamente troquei o Regulador da fonte (DP104C) só que desta vez coloquei um DP804 que é o mesmo, por achar que o outro apesar de novo poderia ser um chinaronga. Nada....

Ao medir o circuito que vai até a Chave power cheguei nos resistores de partida (R606 e R607) ambos 150k, hahahahahahaahahaha, lá estava o problema. R607 - 150k totalmente aberto.

Após a troca - PROBLEMA SOLUCIONADO.


Detalhes.............OS REGULADORES DP104C E DP804 Trabalham exatamente iguais, e eu mantive o 804 no lugar ......

O CI STV7779 que costuma dar problema nestes monitores, foi trocado pelo TDA9109 que também é o mesmo.













Philco PCM 2044 (CPH05) sem syncronismo Horiz.

Está tv estava com o horizontal tombado.
Causa: Cap. C702 (1uf x50v).












Monitor15" Proview PX572N ,não liga resolvido.

Este monitor chegou a bancada apagado, sem sinal de vida. Ao abrí-lo fui direto á fonte, onde no primario se apresentava aparentemente normal, e no secundário os 15V estavam com 9v, o que era causado por curto no ic803(esta tensão de 15v alimenta este ci) REG.5V. Depois da troca do regulador funcionou mais tinha hora que não ligava, ficando com o led do painel piscando fraco, e todas as tensões da fonte um pouco baixas, o que era causado pelo vr501 oxidado pela cola de contato que é colocada sobre este componente, após a substituição do mesmo tudo se normalizou.












TV CCE HPS 1481 COM DEFEITO(resolvido)...

Ola meus colegas chegou esta tv cce hps 1481 na minha bancada com este defeito,ela liga normal,+ quando vc desliga ela não liga + só depois de umas duas horas vc coloca na tomada e ela liga normal,se deixar ela fica ligada direta, perfeita.se algun colega poder mim da essa ajuda eu agradeço?
Bom para começar eu analisei bem as tençôes, esta normal e ai eu resolvi trocar o cristal de 10.000 ao lado do processador X 701 e constatei q ele estava com crosta no mesmo e ai só foi corre para o abraço!!!












SOM SONY MOD: MHC-RG575S ( RESOLVIDO)

Meus amigos esse som chegou com esse defeito estava piscando o led do stand-by e não funcionava, os capas C405, C406 ambos de 3300,50V estava vazado troquei eles porém não resolveu o problema depois encontrei o R509 de 100R estava aberto e pronto espero ter ajudado a vcs.


 









TVSemp TV20A82EAV u8 não funciona led stand by acesso

saida vertical TA8403K com defeito.











Tv CCE HPS2070S. Sintoniza só canais 2,3,e 4.

Verificando as tensões do sintonizador notei que os 33Volts estavam faltando.Esta tensão é regulada pelo IC704, zener de 33V que estava em curto.











TV BLUY SKY MOD 4420 COM LED PISCANDO

ESTA TV CHEGOU HOJE. COM O SEQUINTE DEFEITO .TENSAO DA FONTE NORMAL,POREM O LED PISCAVA CONTINUAMENTE,MEDI TENSAO NA SAIDA DA FONTE 103VOLTS NORMAL,POREM AO MEDIR NO COLETOR DO TRANSISTOR DE SAIDA HORIZONTAL,A TENSAO ERA ZERO.NO CAMINHO HAVIA O RESISTOR FR 401 COM VALOR DE 1R.POREM O MESMO SE ENCONTRAVA COM 232 MEGAS. FOI SO TROCAR QUE TUDO VOLTOU AO NORMAL.

 









DVD LENOX / DVD VICINE / DVD BRITANIA

Este treis aparelho deram entrada com o mesmo defeito.colocando o disco.omesmo girava e parava.retirei os motores e megulhei no alcool por 10 minutos apos liguei os numa fonte externa por mais 10 minutos.apos recoloquei os mesmo nos seus lugares.o funcionamento foi perfeito,











cce hps 1407 ajuda (resolvido)

imagem some e aparece tipo vai e vem e com linhas de retraço
solução fonte do rgb estava baixa.
resistor de 22r.












MUITAS DICAS PANASONIC

Dicas de consertos de aparelhos PANASONIC


Panasonic TC14A8 - Não salva a sintonia, resistor R106 56k 3w aberto

PANASONIC TC20G12 - Não sintoniza canais, funciona bem em AV, resistor de 470K, que fica perto do fly back, aberto deixando o varicap sem alimentação

tc-29v50- tv fica com se estivesse em standby com fonte de 13v baixa, se desligar pelo controle remoto queima resistor de 22R da fonte- causa C452 (33mF/50v).

tc-29kl03 - Faixa vertical inferior - capacitor smd na saida vertical.

tc20a12- Não funciona fonte de 3v baixa -causa- c 625 em curto 220mF/6v



TC-29V50B Solda fria no resistor R-841 Queima do IC802(STR), D184, C812, Q804 Nos primeiros lotes de produção o resitor R841 foi montado muito próximo do dissipador, o que causará por dissipação de calor solda fria e oxidação nos terminais do mesmo. Como este resitor situa se entre o drive e a base do transistor de potência, este mau contato causará a queima do IC802(STR), D814, C812, Q804. SOLUÇÃO: 1) Após os componentes queimados serem substituidos, o resistor R841 deverá ser retirado, verificado se seu valor não foi alterado, se foi deverá ser trocado. Se o seu valor estiver Ok , os seus terminais deverão ser lixados e novamente resoldado em sua posição na placa.

2) Favor tomar esta contra medida para todos os aparelhos que passarem pela Oficina Autorizada para manutenção, esteja o aparelho apresentando ou não problemas na fonte.


TC-29V50B Aparelho sem som Queima do IC2302(Controle de Volume, Bass e Treble) A queima do IC2302 é provavelmente causada por eletrostática. SOLUÇÃO : Colocar um diodo zener MA1150 ou BZX79C15T77 em Pararelo com o capacitor C1166, por baixo da placa, para proteção do IC2302.

Em todo televisor modelo TC-29V50B que passar pela Oficina Autorizada para reparo, deverá ser colocado o Diodo MA1150 ou BZX79C15T77 como medida preventiva, mesmo que o mesmo não apresente defeito no audio.

TC-14C7 / TC-14C21 / TC-20C7 / TC-20C21 Perda de cor no canal 6 no chassi MX3-R (em alguns locais) Ocorre perda de cor somente no canal 6 que em certos locais, Causa : Alguns sinais de vídeo originário das emissoras locais está com o sinal de Burst defasado, desta maneira o BGP (Burst Gate Pulse) não consegue identifiicá-lo. Contra Medida : 1) Alteração na Placa PAL-M (VEP03D36A) a) Retirar o capacitor de 2.200pF da posição C823 e colocar um de 3.900pF x 50V de poliester. b) Retirar o capacitor de 1.200pF da posição C824 e colocar um de 2.200pF x 50V de poliester (aproveitar o capacitor retirado da posição C823). c) Acrescentar um resistor de 27K Ohms 5 % 1/4W em paralelo com R834, fixando-o na placa com um material isolante. Ou substituir o resistor de 12K Ohms por um de 8,2K Ohms 5% 1/4W. 2) Alteração na Placa Principal (Main PCB - VEP06B35C p/ NV-SD450BR; VEP06B35Q p/ NV-SD465BR; VEP06B35N p/ NV-SD665BR). Retirar o capacitor de 4,7uF da posição C3038 e colocar um de 1,0uF x 50V eletrolítico.

TC-29S10 A princípio ocorre diminuição do quadro,após algum tempo ligada a televisão se desliga e não liga mais. Em locais em que a corrente está muito baixa ou existem muitos aparelhos ligados em uma mesma tomada,ocorre a queima do resistor R872 e posteriormente o vazamento do capacitor C878 da fonte. Contra Medida : 1) Alterar o valor do capacitor C880 de 10µF para 1µF. 2) Colocar um diodo em paralelo com o capacitor C878.

TC20A7/TC14A7 Distorção do Som. Alterar o Capacitor C2304 de 10nF para 47nF

TC29S10 Em alguns aparelhos toda vez que mudamos o canal os caracteres CHK aparecem na tela depois que o número do canal desaparece. Nestes aparelhos houve uma falha de inserção na linha de produção. MODIFICAÇÃO : Favor verificar a presença do resistor R1073, e caso este esteja ausente, colocá-lo.

TC14\20C6, TC14\20C7 e TC14\20C21 Perde a sintonia após alguns segundos. Verificar o capacitor C151 conforme a terminação do código do IC601, como abaixo: IC601 cod. AN5192k-A / C151 = 10nF cod. AN5192k-B / C151 = 3,3nF Conforme a terminação do código do IC601 ( A ou B) deve-se alterar os capacitores como descrito acima.

TC-29S10 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do resistor R872 causado pela oscilação da tensão da rede elétrica. (A tela do televisor pode ficar com imagem menor). 1- Alterar o resistor R872 de 2,7. para 1,5. 2- Alterar o capacitor C884 de 220ÊF/16V para 10ÊF/16V

TC-14C7 e TC-20C7 Nos vídeos cassetes da Philips e JVC com a saída de vídeo no sistema NTSC (puro) não reproduz corretamente a cor (a cor fica cintilando). Retirar o resistor R605 de 1,5M.

TC14C6/TC20C6/TC14C7/TC20C7 Primeiramente o vertical fica parcialmente fechado, e após o pessoal técnico fazer o ajuste de altura vertical, o On Screen do aparelho aparece deslocado para baixo, ficando cortado na parte inferior da tela. Quando este defeito ocorre as tensões no pino 5 do IC1101 e no pino 5 do IC401 vão para nível baixo (o aparelho fica chaveado para 50Hz). Substituição do capacitor C1160.

PT-51G45U / PT-46G40U O televisor desliga intermitentemente e não funciona nenhuma das funções pelas teclas do painel e nem pelo controle remoto. Quando desligado da tomada e ligado novamente, o aparelho funciona por mais um tempo. Ressoldar os potenciômetros R1933 e R1908 da placa B. Deve ser retirado o potenciômetro da PCI e limpado toda cola na PCI através de um ferro de solda quente, pois o desligamento ocorre devido a condução da cola.

TV-21 / 14 G7 Alterações na Placa da Fonte FENÔMENO: Queima do fusível F801. MODIFICAÇÃO: 1-C882=0,047: Retirar o capacitor C882 de sua posição original e soldá-lo por baixo da placa entre os pinos 2 e 4 do IC872 (STR83159). Obs.: Posicionar o capacitor soldado por baixo da placa de forma que o capacitor fique bem afastado da placa, caso contrário o capacitor pode captar interferências da trilha de alimentação AC. 2-C884: Alterar o capacitor C884 de 220µ/16V para 10µ/16V. 3-C854: Alterar o capacitor C854 de 220µ/16V para 10µ/16V. 4-R878=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R878(3k9). 5-R848=3k9//33k: Acrescentar um resistor de 33k(1/5W) em paralelo com R848(3k9). 6-Alterar o fusível F801 que fica ao lado do seletor da placa principal, de 4A/125V (cod. BA1C40NU100) para um de 4A/220V (cod. XBAV2C4R0TL35BS). 7- Eliminar C844=0.033µ/1000V.

TV-14G7 \ TV-21G7 Perde a cor na reprodução de fitas em locais de alta interferência de sinal de rádio. A imagem do vídeo cassete perde a cor em um determinado local, mesmo quando colocada uma fita gravada em NTSC. A cor some devido a interferência de RF na freqüência do cristal. MODIFICAÇÕES: 1) Retirar o mecanismo e soltar a placa do VCR do Chassis Frame. 2) Retirar o resistor R5601 e curto circuite o local. Caso não resolva, fazer os itens abaixo: 3) Dessoldar o capacitor C3053. 4) Inserir o capacitor SMD C3002 de 3 pF. 5) Acrescentar o Cristal VSXS0195 na posição X3001.

CHASSI BR1L/BR1D (MODELOS TC-20G9 / TC-29A9 / TC-29G9) PROBLEMA NA DETECÇÃO DO SAP Incluir o resistor SMD R2212 de 820K ohms. Na placa de circuito impresso está prevista a inclusão deste componente.

TC-14/20A8 / TC-14/20A9 Três a quatro linhas de retraço na parte superior da tela. Este sintoma ocorre quando a memória (IC1102 - código S- 24C02ADP) é trocada ou quando os dados da memória estiverem alterados. Entrar no modo de serviço .CHQ3. e abaixar o vertical centro .VC.

PT-51G45U / PT-46G40U O televisor desliga intermitentemente e não funciona nenhuma das funções pelas teclas do painel e nem pelo controle remoto. Quando desligado da tomada e ligado novamente, o aparelho funciona por mais um tempo. Ressoldar os potenciômetros R1933 e R1908 da placa B. Deve ser retirado o potenciômetro da PCI e limpado toda cola na PCI através de um ferro de solda quente, pois o desligamento ocorre devido a condução da cola.

TODOS OS TV MODELOS QUE UTILIZAM O CHASSI MX3-R Perda de sintônia após alguns segundos PROCEDIMENTOS: A) Acessar o modo de serviço (Anotar os valores dos DAC´s). Selecionar as funções B8 (para o AFT) e B9 (para o RF AGC) e alterar os valores para os valores medios de fábrica, B8 - 085 B9 - 040.( * ) B) Verificar os capacitores C121, C116, C112 e C111, pino 27- IC6001(RF-AGC) e os capacitores C122 e C127, pino 21 - IC1101(AFC INPUT). COMENTÁRIOS : ( * ) Os valores dados para B8 e B9 no procedimento A) não poderão serem utilizados como valores padrão, mais sim médios pois cada TV tem que sr pré-ajustada posteriormente (os valores servem apenas como referência, em caso onde os valores estiverem totalmente alterados.)

Tc20c02 Linhas de retraço, tela c/ brilho excessivo,controle de foco do flay-back não atua totalmente, controle de screen não consegue escurecer a tela,apenas clareia, e quando se tenta escurecer por este ajuste, a tela fica toda borrada de verde. Caractéres indicadores de canal apresentando dobramento invertido junto c/ os mesmos Capacitor C519 - 4,7uf/450v aberto (seco)

TC-29V60 / 33V60 CERTOS APARELHOS APRESENTAM UM RUÍDO PROVENIENTE DO CIRCUITO DA FONTE OU DO YOKE DE DEFLEXÃO, DESTE POR SUA VEZ PODE SER NOTADO PRINCIPALMENTE QUANDO O VOLUME DO TELEVISOR ESTA BAIXO, COM AMBIENTE EXTERNO SILENCIOSO, NOTA-SE QUE O RUÍDO AUMENTA E DIMINUE DEPENDENDO DO DAS CENAS MAIS CLARAS OU ESCURAS. TROCA DOS TRANSFORMADORES DA FONTE T801 - ETS39AG115AC T872 - ETS29AK1W9AC 2) TROCA DO YOKE DE DEFLEXÃO ESTE YOKE NÃO PODE SER UM YOKE NORMAL DISPONÍVEL NO ESTOQUE, POR ISSO PARA ESTA TROCA FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM DDG - 0800 55 9180. PARA INFORMAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO DE TROCA DESTA PEÇA.

TC-20G7 / TC-21V50B QUEIMA DO STK73907-T CONTRAMEDIDA: Quando substituido o IC801 cod. STK73907-T deverao ser feitas as alteracoes como descrito abaixo: 1. Substituir o STK do circuito impresso. Adicionar pasta termica e prendelo firmemente no dissipador. 2. Adicionar um capristor de 130pF / 3,6M. cod. EXNG131P365 entre cada linha AC com o terra frio. Soldar os capristores por baixo do impresso e cola-los com silicone ou cola quente. 3. Adicionar um capacitor de 10nF cod. ECQM4103JZW em paralelo com C805. Soldar o capacitor por baixo do impresso e cola-lo com silicone ou cola quente. 4. Adicionar um jumper de fio isolado entre o ponto A13 e o Terra do tuner.

TC-20/29G9 / TC29A9 / TC-20/29G11 / TC-29A11 Volume aumenta e abaixa sozinho / Vertical rolando / Caracteres borrados. Ressoldar cristal X001.

TC-20/29G11 / TC-29A11 Não liga, sem alimentação de 9V. D602 Em todos os aparelhos que derem entrada no serviço autorizado substitua o diodo D602 por um jumper. Caso este diodo abra, o aparelho fica inoperante.

MOD-TC 14C1U SINTOMA FICA SO COM CHUVISCO E O SOM TODO ALTO E NAO CONTROLA NENHUMA FUNÇÃO CAUSA -R882.330K ABERTA FICA NA PLACA DA MEMORIA JUNTO COM O TR Q.881.

TVC-20C2 Vertical instável C-410 (0,1 µF)

TCT-14TR1 Operação intermitente. C-813 (1 µF 250 V)

20C6 volume não aumenta e o menu não atua. Trocar a eprom e programar.

TC-14TR1 Ora funciona ora não funciona. Causa C-813 troque. Por um novo.

TC-20G9 / TC-29A9 / TC-29G9 PROBLEMA NA DETECÇÃO DO SAP Incluir o resistor SMD R2212 de 820K ohms. Na placa de circuito impresso está prevista a inclusão deste componente.

VEP06B35N p/ NV-SD665BR). Retirar o capacitor de 4,7uF da posição C3038 e colocar um de 1,0uF x 50V eletrolítico.


TC-20/29G11 / TC-29A11 Não liga, sem alimentação de 9V. D602 Em todos os aparelhos que derem entrada no serviço autorizado substitua o diodo D602 por um jumper. Caso este diodo abra, o aparelho fica inoperante.

TC-20/29G9 / TC29A9 / TC-20/29G11 / TC-29A11 Volume aumenta e abaixa sozinho / Vertical rolando / Caracteres borrados. Ressoldar cristal X001.

TC-20G7 / TC-21V50B QUEIMA DO STK73907-T Quando substituído o IC801 cód. STK73907-T deverão ser feitas as alterações como descrito abaixo: 1. Substituir o STK do circuito impresso. Adicionar pasta térmica e prendelo firmemente no dissipador. 2. Adicionar um capristor de 130pF / 3,6M? cód. EXNG131P365 entre cada linha AC com o terra frio. Soldar os capristores por baixo do impresso e colá-los com silicone ou cola quente. 3. Adicionar um capacitor de 10nF cód. ECQM4103JZW em paralelo com C805. Soldar o capacitor por baixo do impresso e colá-lo com silicone ou cola quente. 4. Adicionar um jumper de fio isolado entre o ponto A13 e o Terra do tuner.
TC-29A8. Vertical oscilando Caso haja oscilação no vertical em um determinado canal, fazer as alterações como indicado abaixo. A oscilação ocorre porque a portadora do canal está fora da especificação (Ex: sobremodulado) Retirar: JS201 R107 R319 Incluir: R313 ERJ6GEYJ471V R314 BRD20SJ471T-RB Q301 MSB709 Alterar: C102 de 10uF para 220uF (16V) Obs: Já está prevista a colocação dos componentes (R313, R314 e Q301), sendo que não é necessário fazer ligações aéreas.

TC14C6/TC20C6/
TC14C7/TC20C7 Primeiramente o vertical fica parcialmente fechado, e após o pessoal técnico fazer o ajuste de altura vertical, o On Screen do aparelho aparece deslocado para baixo, ficando cortado na parte inferior da tela. Quando este defeito ocorre as tensões no pino 5 do IC1101 e no pino 5 do IC401 vão para nível baixo (o aparelho fica chaveado para 50Hz). MODIFICAÇÃO : Substituição do capacitor C1160.
TC20A7/TC14A7 Distorção do Som. Alterar o Capacitor C2304 de 10nF para 47nF
TC29S10 Em alguns aparelhos toda vez que mudamos o canal os caracteres CHK aparecem na tela depois que o número do canal desaparece. MOTIVO : Nestes aparelhos houve uma falha de inserção na linha de produção. MODIFICAÇÃO : verificar a presença do resistor R1073, e caso este esteja ausente, colocá-lo.


PANASONIC TS20RM12L STANDY BAY PISCANDO vermelho/verde SEGUIDO BARULHO NO TRANSFORMADOR DA FONTE. TRANSFORMADOR FAZE DO SECUNDARIO EM CURTO TROCAR T801 PEDRO
PANASONIC TC-14C5 Vertical vai fechando ao fim de algum tempo (pode levar horas) Verficar C451 (220mF x 16v)
PANASONIC TC-14A10 Chuviscos na imagem R106
PANASONIC CT-1110 Al encender el televisor solo aparece una línea horizontal (vertical cerrado). Se remplazo el IC-401 y se corrigio el problema. elmexicano
PANASONIC TC-21FX30 Imagem apenas na parte superior e desliga após segundos R405 - 56k Andrade Sequeira
PANASONIC 20A12 stad by fica piscando ñ liga e fica com um barulho trocar fly back eletronica video som
PANASONIC TC-20G9 Vertical fechado C405, C406 SMD
PANASONIC TC-20G9 Não liga, faz barulho proteção D602
PANASONIC TC-20G9 Liga, sem osd, tela escura Q2303, IC2202(REG.9V) R555 ABERTO
PANASONIC TC-21FX30 DESLIGA AO FIM DE ALGUNS SEGUNDOS COM PONTO NA TELA C879

PANASONIC TC-20A10 Sem Áudio Pino 14 do Microprocessador em curto

PANASONIC 20A10 TV Não Liga Cristal do Micro

PANASONIC TC-29FJ30 L Não funciona o pinchusin IC601

TC-14A12 Inoperante R864 alterado

PANASONIC TC-29KL04 Horizontal fechado C 563

PANASONIC TC -20A12 Piscando em STD-BY R631 560K

PANASONIC SA-AK18 Sem Som R546 Aberta

PANASONIC TCT-14TR-1 Tanto funciona como não funciona C813

Panasonic TX29AD10F (EURO 2S?) Só acende Led, Q6241 BUZ91A em c.c. na Fonte. Substituir o BUZ91A e R625 330K (alterou para 750K).

Panasonic TX-29AS1F Desliga-se ás vezes R-362,363,364 de 10k alterar para 1k

Panasonic TX28LD1 Euro 2 Destruição do TDA8175 (caro e descontinuado) Antes de mudar este IC, verificar o D452 estará em curto.

PANASONIC TX-21S3 (Z-7) Quando se liga o TV, este tenta arrancar, mas depois ouve-se um clique do relé e o led fica a piscar. Substituir o TSL e o transistor Q551

PANASONIC TX28CK1F imagem so em metade do ecran na horizontal ic 451 ampl.vertical com soldas frias nos pinos 2,3 e 4

PANASONIC TX28DK1F ch EURO 4 Primeiro a imagem fugiu para a direita ficando uma barra na esquerda e depois fechou ficando um rectangulo azul com 2 traços no canto superior direito Programar Memoria com Dump adequado

PANASONIC TX-21S3TC ou TF (Z-7) Parece estar a trabalhar Ok. De repente pára, e o D812 (R2KN) curto-circuita, ficando o Led a piscar. Sub. D504 na linha de H. out, com avaria intermitente.

PANASONIC TX-21S3TC ou TF (Z-7) Ao fim de algum tempo de trabalho, fica sem mudar de canal, embora os numeros mudem. O indicador de volume também não aparece nem actua. Memória (24C02)

PANASONIC TC14C7 desliga sozinha substituir os diodos D528/544/413/543. Usar 1N4148.

PANASONIC TC-14C6 SEM CARACTERES D1135

PANASONIC 20A10 Tela azul e sem sintonia R106 aberto, sem tensão no pino BTL.
PANASONIC TC-14A7 SEM BRILHO Q217.

PANASONIC AS-AK340 F61 E APAGA O DISPLAY FICA SOMENTE O LED DO POWER ACESO MUDANDO A CHAVE DO SOM PARA 220E LIGANDO O MESMO EM 110 ELE LIGA E TOCA NO RADIO Q5110 2SC1740 EM CURTO, D5102 ZENER 17V EM CURTO E R5114 1,8R ABERTO

PANASONIC TC-29KL05 LISTA NO SENTIDO VERTICAL (OU SEJA) SEM DEFLEXÃO HORIZONTAL C563 390n ABERTO
.
PANASONIC TC-14A7 SEM BRILHO Q217.

PANASONIC 20C6 VOLUME PARA DE AUMENTAR ANTES DA METADE DA ESCALA E O MODO FUNÇÃO NÃO ATUA. TROQUEI A MEMORIA (EPROM)E A MESMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL.

PANASONIC TC-14A9 Desliga-se ao fazer auto scan Substituir transístor drive horizontal

DVD PANASONIC DVD-S29 Restrição por nível Apertar no painel open, pause, quink osd, espere a tela sumir ou até 20 seg. Desligue e ligue o dvd e pronto.

Panasonic ALPHA 2W Squeal at switch on then goes dead, channel indicator ok Check the l.o.p transistor Q551 for s/c, overvoltage diode D854 for s/c, R564 / R567 fusible for o/c and also check C808 10uF, 63v and IC801 STR54041M and locally for dry joints
Panasonic NV-HD101 No picture on e-e, I.F output ok This was due to switching chip IC3901 M51292FP on the scart panel
Panasonic TC1400T Int loss of signals Check R545 for dry joints
Panasonic NVF70 Bad picture, may be stripy with blue spots Change C22 in the power supply 680uF, 10V. I used a 1000uF, it works great
Panasonic NV-G40 Picture noisy on all channels Transistor Q4 D1330 o/c
Panasonic TX-21S3T No line drive This one had me puzzled for a while until I found that diode D861 was open-circuit intermittently!
Panasonic NVHD100 Narrow sync pulse output in E-E but ok when pre-recorded tape is played Replace 3.3uF, 50v SM capacitor on hybrid IC301, If fault persists replace IC301 on the Y/C sub board











TV Mitsubshi TC 2009 Resolvida

Esta TV esta parada com as fontes pela metade, fiz uma varredura na fonte e horizontal e nada nem desligando o horizontal a fonte não normaliza tudo indicava que o defeito esta na fonte como já peguei outras TVs da mesma marca com o mesmo defeito resolvi retirar a chupeta: asdivinham: o tubo esta em curto é issoai.











CC HPS2971 Resolvida

Esta TV estava com todas as fornte normais mas não funcionavaentão notei que a R401 1/W estava esquentando muito alem do normal e só no escuro é que percebi que na tela apresentava duas linhas em curvas coloridas no sentido horizontal calculei que este defeito deflexão horizontal, o filamento escendia muito pouco então acelerei a screem e: era isto mesmo, causador do defeito C409 560K/250V.











PHILIPS 20GX1658 RESOLVIDO

essa tv só fica em av se mudar de canal pelas teclas numericas entra o canal e funciona normal,mas se mudar pelas teclas canal+ e canal- do controle ou da tv ela volta para av.obs:volume normal,menu normal.

foi resolvido regravando eeprom.











tv toshiba tv2995p cor/bril/cont/ não ajusta

esta tv chegou com o seguinte defeito não ajustava os comando de cor/contraste/brilho fiz os ajuste e verifiquei nos pinos do tb1203ap referente or/bril/cont não havia variação de tensão troquei o ic ja citado ai os comando passou a funcionar normal mas ainda havia outro defeito o vertical espixado na parte superior da tela foi quando encontrei o r321 de 82k aberto coloquei outro caso resolvido.










tv gradiente ts2155 resolvido

pegei uma tv gradiente ts2155 slim não ligava só ficava em setanby, otransistor dreiver horizontal com fuga, subestitui e o aparelho voltou a funcionar normalmente.

 










philips 21pt5435 desligando ...

Esta tv , ao ligá-la imediantamente ela desliga , causa : D 6501 .












philips 21pt 5435 variando o brilho ...

Tv variando o brilho , mistura de cores , causa : soquete .












Tv Gradiente M20 Ruido A.Freg. e encolhe imagem

Esta e a mesma GT2033 da Gradiente, chassis velho conhecido. Cliente reclamava de ruido chato(alta freguencia) e imagem encolhia rapidamente no sentido horizontal, so que não encolhia sempre as veses ficava alguns minuto normal, mas o ruido de A.F ficava sempre.
Comecei medindo o +B no momento que dava o defeito a fonte de 111,6v caia pra 109v,110v. era so uma piscada rapida, mas o suficiente para encolher a imagem.
CAUSA IC802, foto de 6 pinos.












CCE - HPS - 2071

Imagem deslocada, fora de fase horizontal.
Resolvido com a ressolda do ic UOC.





