
TV PHILCO PCM2044 VERTICAL FECHADO

Esta TV estava com o vertical fechado só um risco horizontal no meio da tela.
Causa do defeito C302 com fuga.











PHILIPS 20PT3331 DESLIGANDO APÓS APARECER A IMAGEM

Esta TV ligava e quando aparecia a imagem desligava causa do defeito diferença de emissão dos canhões do tubo mas aparentemente a imagen estava ok.Solução foi colocado três diodos do RGB ao BLK informação do micro.Ligação dos diodos um no R outro no G outro no B sendo o lado do anodo nos canhões e os catodos unidos todos juntos e ligado no circuito BLK do micro.












PHILIPS20PT3331 QUEIMANDO RESISTOR 3403 E SAIDA HORIZONTAL

Essa TV após ligar queimava a saida horizontal e pegava fogo no resistor de 470R posição 3403 OBS esse resistor no esquema está com o valor de 1K mas o valor real é 470R meio watts.Causa do defeito capacitor C2408 560N X 250V alterado para 68N.













Site com banco de defeitos resolvidos.

http://www.paulista_pe.oi.com.br/philips.htm













TV Philips 29PT4640 Varios Defeitos

Modelo: 29PT4640/78

DESLIGA INTER. OU PROTEGE

- Verificar CI de áudio 7901.- Verificar diodo 6449.- Verificar capacitor 2455 (47µF) no circuito "driver" horizontal.- Verificar possível faiscamento no soquete do tubo posição 254.- Verificar possível alteração no 7450 (PDTA114E) ou diodo zener 6453 (BZX384-C6V8).

DESLIGA LOGO APOS LIGAR.

- Medir a tensão Vbat (130V), se não tiver, então desabilitar o circuito de proteção (curto entre base-emissor no transistor 7541) e verificar o circuito de deflexão. - Verificar possível alteração no 7450 (PDTA114E) ou diodo zener 6453 (BZX384-C6V8).

LISTA DE OPTION BYTE

- OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 TUNER PHILIPS- OB2 = 16- OB3 = 64- OB4 = 226- OB5 = 100- OB6 = 0- OB7 = 0 Obs. Para o modelo 29PT4635/78-RAIO 1.3 os mesmos OB acima, para RAIO 1.7 o OB3 deve ser 192.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- Possível curto no 7460.- Verificar possível alteração no 7450 (PDTA114E) ou diodo zener 6453 (BZX384-C6V8).

QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM".

- Verificar diodos SMD 6453 e 6445.- Verificar possível alteração no 7450 (PDTA114E) ou diodo zener 6453 (BZX384-C6V8).

QUADRO VARIA QUANDO AUMENTA O VOLUME.

- Verificar diodo 6541 alterado.- Possibilidade falta de solda nos resitores 3525- 3527 ou alterados.

SEM FOCO AO LIGAR.

- Verificar possível faiscamento no soquete do tubo posição 254.

SEM SINCRONISMO H/V.

fuga no capacitor 2241(1n5). Possível alteração do capacitor 2242 (1µF).

SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM.

- Verificar possível alteração do capacitor 2619.

TREMULA NA PARTE SUPERIOR.

- Verificar capacitores SMD alterados 2252 e 2253.














TV Philips 20PT3336 Varios defeitos



LISTA DE OPTION BYTE

- OB1 = 000- OB2 = 064- OB3 = 064- OB4 = 064- OB5 = 066- OB6 = 064- OB7 = 114

NÃO ABRE VERTICAL

- Verificar transistor SMD 7461.- Verificar resistor 3445 possibilidade de estar aberto,

RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES).

- Se também está com vertical fechado, verificar resistor 3445 possibilidade de estar aberto,

SEM SOM.

- Verificar possibilidade de falha no capacitor 2951.

TELA ESCURA -

- Verificar possibilidade de fuga no capacitor 2473 ou diodo 6445.

TELA ESCURA EM CANAIS COM SOM , AV NORMAL

C 2209 (220nf) pino 40 do micro












TV Philips 14PT316A Varios defeitos

AQUECE DIODO.

- Diodo 6550 aquece após troca, verificar transformador 5545.

BRANCA COM RETRAÇOS

Verificar capacitor 2211 e resistor 3322.

CARACTERES TREMIDOS OU DEFORMADOS.

- Verificar capacitor 2518 (p, 470pF) e 2510 (p, 1N5).- Verificar resistor 3633 (27k) possível alteração de valor.

CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA.

- Verificar capacitor 2508.

COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS

- Verificar diodo 6400 e 6401, com possível fuga.

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS

- 7518, verificar: 2508, 2517, 2518 e 3517. - 7953, verificar capacitor 2953. - 7518, verificar resistor 3521 (330O).

DESLIGA AO CONECTAR ANTENA.

- Verificar integrado 7520.

DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO.

- Verificar integrado 7250 (TDA8841), aparelho vai para stand by após 10 segundos.- Verificar diodo 6343 (BZX284C8V2, provável alteração, provoca acionamento por excesso de corrente.

DISTORÇÃO NA PARTE SUPERIOR

- Verificar (Banco de resistores Net 2 x 2k2) 3624.

DOS / MENU - CORRENDO VERTICAL.

- Conferir tensão VO, isto ocorre quando esta ocorrendo defeito com tensão baixa.- Verificar transistor 7609 e resistor 3630, conferir presença do pulso vertical no pino 37 do IC 7600.

EFEITO SPOOK.

- Verificar se o efeito diminui com a alteração de 2518 para 470pF e 2510 para 1N5.

ESCALA DE CINZA ALTERA INTEMITENTE.

- Verificar 7330.

FORA DE QUADRO, DESCENTRALIZADO.

- Verificar resistor da linha SCL (pino 49 do IC 7600) 3623 (100O).

INDICA ERRO (ER..).

- Erro 1102, verificar transistores 7610 e 7611 (BC847

INDICANDO F NA TELA ( ATIVO MODO FABRICA).

- Pressionar VOL[-] e CANAL[+] por 5 segundos.

INTERFERENCIA NA IMAGEM

- Substituir capacitor C2002 de 100 para 220uF. - Verificar capacitores 2509, 2518 (p, 470pF) e 2510 (p, 1N5).

LINHAS DE RETORNO AO LIGAR.

- Passar no modo de serviço AS para OFF.

MODO SERVICO FABRICA SEM INDICAÇÃO NA TELA.

- Pressionar VOL(-) e CANAL(-) por 5 segundos.

NÃO AJUSTA O VOLUME

- Verificar capacitor 2951 10uF.

NÃO AJUSTA O VOLUME (PODE INDICAR OU NÃO NO DISPLAY).

- Desativar Modo Hotel, selecione canal 38 e pressione por 5 segundos -VOL +VOL no teclado local e OSD no controle remoto.

NÃO APARECE CARACTERES / MENU.

- Verificar transistor 7609 e resistor 3630, conferir presença do pulso vertical no pino 37 do IC 7600.- Verificar resistor 3633 (27k) possível alteração de valor, conferir presença do pulso horizontal no pino 36 do IC 7600.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- Verificar transistor 7400 (drive) Medir 3, 3V no emissor do 7602 caso tensão acima de 3, 3V verificar diodo 6600, transistores 7602, 7605, 7612. - Verificar 7518, 7520, 7600 e 7601 - Verificar 3506 (4806 116 37066). - Verificar 1205, 3416, 3347, 3506, 5445, 6409, 6503, 6550, 7445. - Verificar capacitor 2508. - Verificar capacitor 2511. - Verificar 1572. - Verificar possível fuga no capacitor 2601. .

NÃO FUNCIONA EM 110V.

- Verificar 7520 (CI MC44603A), isto pode ocorrer com componente não original.

NÃO FUNCIONA QUANDO FRIO OU A LIGAR A REDE ELÉTRICA.

- Verificar transistores 7610 e 7611 BC847

NÃO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, O LED FICA ACESO.

- Verificar possível alteração do resistor 3605 (22k) ou capacitor 2675 (470nF).

NÃO TEM CORES

- Entrar na programação verificar os OPTION BITS, caso ok conferir a opção SY esta com 2N para dois sistemas ou 3N para três sistemas.

QUADRO PEQUENO

- Verificar cristal 1600 12MHz.

SEM SINCRONISMO HORIZONTAL.

- Verificar diodos: 6400, 6401 e resistor 3403. - Verificar 6404 e 3404.

SEM SOM EM ALGUNS CANAIS.

- Substituir o capacitor C2003 de 100uF para 470uF.

SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC).

- Não tem MAT, verificar diodo 6403. - Verificar curto em 7402.

SINTONIZADOR COM POUCO GANHO

- Verificar 1000.

SO FICA EM STAND BY (POWER OFF), O LED STB FICA ACESO.

- Verificar 7401. - Verificar 2511.

- Verificar diodo 6669 (Diodo Zener BZX-F6V8) alterado.

SO FUNCIONA COM TECLA PRESSIONADA.

- Verificar capacitores da linhas de teclado do micro: 2606, 2607 e 2697.

TELA AZUL

- Verificar transistores: 7331, 7333 e 7332 - Verificar 3334) e 7311.

TELA ESCURA - SEM IMAGEM

- Verificar resistor 3347 (aberto) e diodo 6343 (zener de 8V2) alterado, quando ocorre isto o LED pisca 12X e aumentar a G2 aparece as linhas de retorno, o som apresenta-se normal, medir BLK (aprox. 4V)caso não tenha substituir o diodo - Verificar tensão do pino 6 do soquete 0245(BLKCRINFO) (aprox. 4V). - Verificar resistor 3404. - Verificar soquete do TRC 0245 com fuga. - Verificar resistores 3258. - Verificar diodos 6400 e 6401. - Possível falha no circuito de deflexão vertical, verificar capacitor 2462 (470pF) com possível fuga.

TELA OSCILA NO SENTIDO HORIZONTAL.

- Verificar (Banco de resistores Net 7 x 2k2) 3624.

TELA ROSADA COM IMAGEM.

- Verificar (Banco de resistores Net 7 x 2k2) 3624. - Verificar fuga no 6214.

TELA VERDE

- Verificar transistores: 7322, 7323 e 7321

TELA VERMELHA

- Verificar transistores: 7311, 7312 e 7313

TENSAO OSCILANDO (PULSANDO).

- Verificar 7520 (CI MC44603A), isto pode ocorrer com componente não original.

TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..)

- Verificar diodo D6434 (BYD33D) em curto.

TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO

- Verificar diodo 6600 aberto.

TRACO AZUL EM AREAS BRANCAS DA TELA.

- Substituir 3204 para 100 Ohm.

VAI PARA STAND BY INTERMITENTE.

- Verificar diodo 6343 (BZX284-C8V2 cod. 4806 130 97041), provoca informação de excesso de corrente acionando Stand by.

VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE.

- Verificar possível fuga no capacitor 2462 (470pF) possível fuga.













TV Philips 29PT854A Varios defeitos

COM LINHAS DE INTERFERENCIA.

- Substituir o capacitor 2207 de 47nF por 100nF.

COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL

- Modo Hotel, colocar no canal 38 e pressionar por alguns 5 segundos ao mesmo tempo (-) Volume e (+) Volume no teclado local e OSD no controle remoto, deverá aparecer na tela HOTEL Sim/Não selecionar e colocar aparelho em Stand By.

CONTRASTE DEFICIENTE

- Baixo contraste pode ser provocado pelo Bimos(7225) com versão errada. A mascara correta e 9722 3Y. A mascara errada pode ser 9623 2Y. - Verificar integrado 7770 (TDA9178) na placa YUV, provavelmente devido uma fuga ocorrida no TSH.

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS

- Integrado 7150 (TDA8844), provável fuga no fly back. - Transistor 7325 (BC857) e diodo 6325 (BAS216), pode também danificar o integrado 7770 (TDA9178 4806 209 87826) provável curto no TSH 5630.

DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR).

- Possibilidade de solda fria no JUMP 9914 ou foto acoplador 7904, verificar também possível alteração de: 3926, 3944, 3976 e 7904.

DOS / MENU - NÃO SAI DA TELA.

- Letra S não sai da tela (modo de serviço).Substituir EEPROM 7620. - ANTES DE SUBSTITUIR A EEPROM ENTRAR NO MODO AJUSTE E CONFERIR OS OPTION BITS.

LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR).

- Ao ligar aparelho aparece linhas horizontais na parte superior, isto ocorre devido a baixa corrente de feixe neste momento, para atenuar este efeito entrar no modo de ajuste na página 7 e alterar o VERSHIFT e VERHEIGHT, após isto salvar os dados (STORE) descrito na página 6.

LISTA DE OPTION BYTE

- OB1 = 125- OB2 = 175- OB3 = 227- OB4 = 63- OB5 = 0- OB6 = 0- OB7 = 4Esta tabela é específica para o modelo 37PT784A/78. Para o Modelo 29PT854A/78, há diferença na configuração, portanto verifique os itens (AK=OFF, HO=ON, S0=ON, S2=ON e VS=OFF)

MANCHAS COLORIDAS (LOCAL DOMING).

- Verificar resistores 3325 (270k), 3326 (100k) e 3609 (56k).

MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA).

- M.C. no PTC.

MODO HOTEL

- Modo Hotel, colocar no canal 38 e pressionar por alguns 5 segundos ao mesmo tempo (-) Volume e (+) Volume no teclado local e OSD no controle remoto, deverá aparecer na tela HOTEL Sim/Não selecionar e colocar aparelho em Stand By.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- Verificar soldagem do jump 9914 e 7904.

NÃO FUNCIONA AUTO LIGAR (PROGRAMAÇÃO, ETC)

- Substituir uP posição 7000, P83C770AAR, 046 V1.9 código 4806 209 87848 mesmo do 29PT854A.

VERTICAL CORRENDO (SINC2).

- Com sinal de recepção fraco, entrar na programação:OPÇãO VS passar para OFF, ver página 9 do manual. - Tentar substituir capacitor 2154 por 10uF.













TV Philips 29PT554A Varios defeitos

APITA FORTE (FONTE), MAS NÃO FUNCIONA- Verificar diodo zener 6514 (BZX55-C18).

BLOQUEADO OU CHILD LOCK.

- Verificar transistor RESET 7604, na duvida substituí-lo, pois o mesmo passa a funcionar após aquecido.

BLOQUEIA DURANTE SEARCH / SCAN.

- Verificar posição 2002, caso o valor seja 220uF substituir por outro de 100uF.

COMO ENTRAR NO MODO AJUSTE.

- Jumpear M28 e M29, isto permite o acesso ao modo SDM.

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS

- Circuito integrado vertical resistores 3401, 3402, 3405: verificar possibilidade de defletora em curto. - FET 7518, verificar resistor 3525 aberto. - IC vertical, verifica diodo 6403.

DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO.

- Verificar integrado vertical.

DESLIGA LOGO APOS LIGAR.

- Verificar 7833 e 7400.

INDICANDO F NA TELA ( MODO FABRICA).

- Pressionar VOL[-] e CANAL[+] por 5 segundos.

LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE)

- 1X, verificar resistor 3651.

LINHAS DE RETORNO RGB NA PARTE SUPERIOR AO LIGAR .

- Entrar no Modo SDM e selecionar Option "AS" "OFF".

LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR).

- Verificar capacitor 2409 aberto (47uF).

MODO SERVICO FABRICA SEM INDICAÇÃO NA TELA.

- Pressionar VOL(-) e CANAL(-) por 5 segundos.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- LED STBY apagado também, verificar transistor SMD 7604 do RESET, na duvida troca-lo, pois este componente passa a funcionar se aquecido. - LED STBY apagado, verificar diodo 6600 e capacitor 2675 em curto, no circuito regulador de 3, 3V. - Verificar resistor 3651, pode indicar com uma piscada no LED. - Verificar 7518 (4806 130 47448), 2508, 7401, 7833 e 7601. - Verificar diodo zener 6514 (BZX55-C18), na duvida substituir. - Verificar TSH 5445. - Verificar jump 4554 ou 7402. - Verificar transistor 7603 e diodo 6601.

NÃO TEM CORES

- Verificar possível fuga no capacitor SMD 2221 3, 3nF no pino 36 do 7250.

SEM SINCRONISMO HORIZONTAL.

- Verificar possível fuga no capacitor 2221 3, 3nF no pino 36 do circuito integrado 7250.

SEM SOM.

- Verificar EEPROM, ver ajuste de OPTION BIT antes de substituição.

SINTONIA VARIANDO.

- Verificar possível alteração nos diodos 6003 e 6004.

SO FICA EM STAND BY (POWER OFF), O LED STB FICA ACESO.

- Verifica 7401.

VOLUME SO MINIMO OU SO MAXIMO.

- Verifique, acrescente 2951 10uF.











TV Philips 29PT5642 Varios defeitos

BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO).

- Verificar possível fuga no capacitor 2453.

COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS

- Imagem deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo, verificar possível alteração no capacitor 2486 (27pF) alterar o valor do resistor 3430 de 120K para 220K

DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS

- Danifica 7405, verificar possível fuga no transformador driver 5402 ou alteração no capacitor 2410 ou 2489.

DESLIGA AO MUDAR DE CANAL OU FAZER SINTONIA

- Verificar regulador de 3,3V (L78L33ACZ) posição 7603.- Verificar possibilidade de alteração no capacitor 2211.

DESLIGA LOGO APOS LIGAR.

- Verificar capacitor 2264 na linha do BLKIN, pode apresentar retraço antes desligar Verificar possível alteração do diodo 6533 ou 6534.

DESLIGA LOGO APOS LIGAR.

- Verificar relé posição 1503 e soldagem.- Verificar resistor 3509 e transistor 7541 Verificar possível alteração do capacitor 2564.

FALTA DE ISOLAÇÃO NAS ESTRADAS AV.

- Verificar possível curto no capacitor 2542.

INTERFERENCIA NA IMAGEM

- Verificar 5408 e 9352.

LISTA DE OPTION BYTE

- OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)- OB2 = 160- OB3 = 128- OB4 = 164- OB5 = 250- OB6 = 42- OB7 = 0

NÃO ABRE VERTICAL

- Verificar possível alteração (fuga) no capacitor 2461 (CAP CER SMD 1nF).

NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO

- Verificar possível alteração do resistor 3216 ou fuga no capacitor 2279.

NÃO ACENDE LED STAND BY (APARELHO EM OFF)

- Verificar cabo flex posição 1693 e diodo 6691.

NÃO CORRIGE LESTE-OESTE

- Verificar possibilidade do resistor 3425 ou 3497 estar aberto ou alterado, não sendo, conferir tensões de polarização dos transistores: 7406, 7410, 7411 e 7484.

NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO).

- Verificar capacitor 2454, 2460 e 2621.- Verificar transistor 7405.- Verificar possível alteração do capacitor 2512 ou 2513.- Verificar capacitor 2564.- Verificar CI 7511 (TEA1620).- Verificar posição falta de solda 5531.- Verificar possível alteração do capacitor 2532.- Verificar possível alteração do diodo 6533 ou 6534.

NÃO LIGA PELO CONTROLE REMOTO.

- Verificar possível fuga no capacitor 2213.

SEM SINTONIA CANAIS ALTOS (VHF - UHF).

- Verificar regulador de 33V (BZX79-C33) posição 6001 ou capacitor 2005.

SEM SOM EM SAP


Entrar no MODO DE SERVIÇO e alterar os seguintes endereços de memória:164 de 3 para 2165 de 9 para 10.

SOM ABAIXA SOZINHO, EM TV COMUTA ESTÉREO/MONO.

- Entrar no MODO DE SERVIÇO e alterar os seguintes endereços de memória:162 de 3 para 5163 de 9 para 11Caso, não resolva a alteração dos dados acima altera o endereço 168 de 10 para 12 ou 13.

SOMBRAS ESCURAS COBRINDO A TELA.

- Verificar possível soldas frias nos cabos para o painel TRC.- Verificar possível alteração capacitores 2406, 2451 e resistor 3412.

TELA ESCURA - SEM IMAGEM

- Verificar possível alteração dos resitores SMD 3475 e 3467.- Verificar possível alteração dos resitores SMD 3351, 445 e 3457.- Verificar transistor 7405.- Verificar soquete 1254.- Verificar bobina 5352.

VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO E O LED STB ACENDE.

- Surge faixa escura na parte inferior após algum tempo de ligado e depois desliga, verificar possível fuga no capacitor 2625,

VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE

- Verificar capacitores 2245 e 2248.

VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE.

- Verificar possível alteração (fuga) no capacitor 2461 (CAP CER SMD 1nF).- Verificar possível alteração (fuga) no capacitor 2625.













Philips 20PT326 liga fica so chuvisco e desliga

5 volts que alimenta varicap baixo,defeito do varicap












Dicas CCE

MICRO SYSTEM CCE QUE USA O INTEGRADO SAA 7325 GIRANDO CD AO CONTRARIO
DEFEITO UNIDADE OPTICA OU CAPACITORES CERAMICOS QUE VAO DO PINO 8 AO PINO 13 DO SAA7325
TODO DVD DA LINHA 600 DV OU DVX CCE APARECENDO A FRASE CLOSE NO PAINEL E NÃO LIGA SOMENTE PULSA A BANDEIJA COMO SE FOSSE ABRIR
DEFEITO MEMORIA EPROM.
DVD CCE DA LINHA 5000 E 51K
AO SUBSTITUIR UMA UNIDADE CCE ORIGINAL DE COM A FLAT DE APARENCIA AMARELADA POR UMA NOVA COM A FLAT DE APARENCIA VENDE
DEVE SIBSTITUIR O RESISTOR SMD RR47 RESISTOR DE FOCO DE 47K PARA 27 K SMD
TV CCE QUE USA O MICRO TDA9570 LIGA E DESLIGA INTERMITENTE OU SOMENTE PULSA O LED E NÃO LIGA SUBSTITUIR DOIS TRANSISTORES BC337 PROXIMO AO TECLADO DE FUNÇOES












Mitsubishi FP2901 trans s horiz em curto,trocado ficou faltando largura e esquentando t sh

trocado transistor saida horizontal e fly back











HOME XB1207 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Fonte inoperante.
CAUSA. Solda fria no R815 SMD.










63 Páginas de defeitos resolviddos.

São 63 Páginas de defeitos resolvidos e separados por marca e chassi, apenas a página 58 é misturado, na página 63 no final da página tem todos boletins toshiba de audio de 2002 a dezembro de 2008 em PDF, salvei tudo no meu HD é claro mas não consegui "copiar e colar" para colocar no nosso D&S, algum amigo que entenda de informática poderia fazer isso. Abra o link abaixo e no final da página clique em "PRÓXIMAS DICAS".

http://www.eletronica.ilax.com.br/Dicas_gerais1.htm












TV2158NFS U18 TOSHIBA (RESOLVIDO )

Led pwr piscando rapidinho. tv não liga.
CAUSA: Q404 em curto Q301 inoperante R333 aberto.











DVS SD7070 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Inoperante, fonte 5v ok fonte 3v3 e 1v2 não tinha.
CAUSA. D7 ABERTO










TV LG29FU1RL ( RESOLVIDO ) MEL NA CHUPETA

Totalmente inoperante.
melzinho na chupeta mais facil do isso so pescando em aquario.
CAUSA. chave PWR aberta.











MONITOR MARKVISION MOD= CV4967(resolvido)

peguei um monitor da marca markvision modelo cv 4967 no qual fazia um zumbido na fonte,não estabilizava a fonte defeito constatado era o regulador uc 3842 trocado e resolvido o defeito












TV GRADIENTE MOD= GT1411 (resolvido)

DEFEITO: Cortando (sistema de proteção atuando)Desligando o pino 10 do flyback, a tv parava de cortar. Foram sequentemente desligados J231, RP56 e J111, que vai em TP53. Tirei para medir e estava bom. Quando resoldei a tv funcionou normal. =D











CD PLAYER SONY MOD= CDP-M36 (resolvido)

DEFEITO: As vezes a gaveta abre e não quer fechar, e as vezes fecha mas a lente da unidade ótica não é acionada, então, a gaveta volta a se abrir sozinha. Defeito intermitente. Após ressoldar quase que o aparelho todo, tirei a chave da gaveta do cd e estava c/ zinabre, mas não adiantou. Após ressoldar CN101 (4 fios que vão até a placa da unidade ótica onde se encontra os 2 motores e uma chave que diz quando a unidade chega na trilha zero) e limpar os contatos dessa chave, o problema desapareceu











TV LG-CP20B86-Solucionado!

Defeito:
Tv funciona com imagem piscando,depois escurece;ao esquentar,a imagem às vezes volta.
Peças defeituosas:
*D403-1S2471
*D405-1S2471
*Equivalente: 1N4148.











TV PHILIPS-20PT326A-Solucionado!

Defeito:
Tv não funciona;led piscando;se deixar ligado,depois de 30 minutos,a tv funciona.
Peças defeituosas:
*C2540-100uF/25V
*C2409-47uF/160











TV CCE-TV21US-Solucionado!

Defeito:
Tv não funciona;led piscando;tensões da fonte variando(oscilando).
Peça defeituosa:
*IC802-KA431LZ. 











TV Emerson K9128 Resolvido

Esta TV funcionava com falta de largura e altura e linearidade cerca de 2cm ou seja estava um quadrado e com 10 minutos desligava era só ligar de novo e funcionava fonte normal fui direto para os caps. de largura no caso desta so 4 dois de 3k3 e 2k2/2000v um de 3k3 esta com a capacitância de 1,2k resolvido o defeito











Tv Sanyo ctp 3780 n oscila resolvido

o + B normal mas n oscila coloquei o excitador CTA na base do driver e nada entao coloquei na base do saida h e gerou AT testei os componentes dessa area e tudo ok retirei o transformador driver e bom no teste mas como tava tudo ok troquei-o e voltou ao normal.











HOME PANASONIC SC-HT730 LIGA E FICA COM O NOME - INITI - NO DISPLAY

Era o diodo D2831 aberto ele e mas tres diodos levam alimentação para o pino 2 do CI2803. 













hps2988 'resolvido' (protegia)

n/ consultei o esquema p/ me certificar qual dos dois

é o correto, ou se são simlares,

bem isso n/ importa agora, pq foi muito fácil detectar

o problema.

qdo ligada a chave geral led aceso e ela partia, acendia

o filamento por duas a tres vzs e voltava ao st-by,

procedimento de um veterano, marquei a posição do screen

e aumentei um pouco, liguei novamente e, o vertical se apresentou fechado e desligou, tempo mais q suficiente

p/ trocar o s/ vertical 'tda8359j' e seus "críticos"

e faturar mais alguns.

obs. sobre o duplo modelo:
na tampa aquele enorme selo grande (2988) e, colado na placa "pci" aquele selinho branco pequeno (hps2971 g).













hps2988 osc e protegia resolvido

amigos recebi hoje de manhã outra TV CCE HPS-2988
com os mesmos sintomas da anterior 'ontem' 12/2
porem com um histórico totalmente diferente:
essa tbm oscilava por pouquíssimo tempo acendia o filamento a apagava por tres vzs e voltava ao st-by,
outro detalhe semelhante, aumentando o screen e ligando a notava se tbm o vertical fechado, mas desta ves n/ era o IC301 'vertical'
descobri q no pino 9 do micro n/ vinha os 8v.
ai a coisa foi ficando mais clara, então fui na malha dos 13v. verifiquei os: Q101/Q802/Q805 e DZ807 onde sai os 8v. p/ o micro, todos estavam bons, aí n/ tive mais dúvidas o problema estaria na fonte dos 13v. no seu nascedouro pino 6 do fly, ufa!! causa: diodo 401 rápdo (SKE4F08) embora media bom mais estava ruim, antes dele tinha tenção e depois n/, tai amigos reputo uma boa dica













GRADIENTE TF 2953 IMAGEM TRAPEZOIDAL )(

CULPADO: Q 405

 









Gradiente TF2150,fonte alta,160 volts

Gradiente TF2150,fonte alta,160 volts.D806












29FS150BR nao parte RESOLVIDO

29FS150BR nao parte RESOLVIDO

Na casa do cliente as vezes funcionava,na oficina nem sinal.foi verificado +/- 9,8v no coletor do Q601,correto, foi conferido pulso na base do mesmo,correto,entao o RELAY estaria ruim,errado,este estava perfeito.
antaoci medi HFE/BETA do Q601 = 0.2 foi subistituido os planetas se alinharam e entramos na era de aquario i fui........












LG CP20B85 SOM E IMAGEM OK BRILHO PISCA INTERMITENTE

Essa tv apresentava som,brilho,côr imagem tudo perfeito mas o brilho ficava piscando intensamente e conforme a cena dava uma pequena pausa voltando a piscar.Checando o circuito do ABL encontrei o ZD502 com fuga,após sua substituição o brilo ficou piscando menos mas ainda piscava,o defeito só foi solucionado por completo com a troca do ZD 570 que tambem estava com fuga,esse faz parte da stabilização do +9V que alimenta o processador de imagem.Conclusão ao deparar com um defeito desses se não fôr centelhamento de tensão ou malha do aguadac ou mesmo o soquete do tubo verifique o circuito ABL e a alimentação do microprocessador pois qualquer riplee nessa tensão a TV pode piscar o brilho nas cenas da imagens.













HPS 2971c Defeito no ABL! - Resolvido!

Auto Beam Limit, ou, controle automático de feixe do cinescópio!
Aós a troca do Fly-Back a início a imagem apresentou-se firme, normal! Mas assim que a cena exibia um brilho mais intenso todo o quadro "balançava"!
Observando o circuito do ABL, que sai do pino 8 do Fly-Back MF 6950b cheguei até o R 423 (1K) e o R434 (10K), C 421 (47nF)!
- Resistores em ordem, mas o capacitor C421 (47nF) apresentava uma pequena fuga!











PHILIPS 20PT3331 SEM SOM

Essa tv estava sem som, de posse de um pesquizador de sinais já deu para ver que o som não estava saindo do micro.Quando torcia a placa o som voltava dando-se a falça impressão que éra pista quebrada do circuito impresso.Mas a causa do defeito éra um capacitor SMD trincado a posição do capacitor é C2201 4K7,após a troca do mesmo o som voltou ao normal.













Tv Sanyo-CTP6792-Resolvido!

Defeito: Tv não funciona;led stand by acende.
Ao acionar o power,o led diminuia sua luminosidade por um momento.
Ajustando o potenciômetro do screen,notava-se uma linha horizontal no tubo.
Chequei o pino 8 do IC501-LA7837(vertical),não chegava a tensão de +25V;
Seguindo a malha de alimentação do +25V,encontrei o transistor Q683-2SA1707 aberto!
Substituído a criança,tudo funfou legal!













TV Semp Toshiba Mod-2050 MAV U17 Inoperante

Ligada à lãmpada de 250W,ficava com o led piscando constantemente e não saia de stand by.
Jumpeando base/emissor de Q404 (FAJ 6806D) nada mudou o que indicou uma possível avaria nesse componente.
Substituindo-o por um BU2508DFI, tudo voltou ao normal.












TV Philips 20GL1049/78R Inoperante

Ligada à lâmpada de 250 W, apresentava tela cheia de retraços, sem OSD e não aceitando qualquer comando. (Somente o liga/desliga)
Dava para notar que as linhas de retraço não estavam uniformemente distribuidas na tela por isso optei por traocar alguns capacitores no circuito vertical.Ao substituir C2410 as linhas desapareceram e o OSD apareceu fixo no relógio e mesmo que fosse retirado, voltava ao mesmo ponto.
Além disso, o menu estava incompleto e não apresentava a função Instalar, o led piscava incessantemente e a função AV não era comutada corretamente.Com a substituição da memória tudo se normalizou. A memória colocada em substiuição foi uma virgem.












DVD Premium Mod 350S Congelando a imagem

Iniciava a leitura do DVD normalmente e em poucos segundos congelava a imagem.
Ao abrí-lo deu para notar que o flat cable da unidade ótica estava curvado para cima o que o fazia raspar no DVD em execução.
Várias trilhas do flat estavam expostas por conta desse atrito.
A troca do flat e uma melhor disposição do mesmo, pôs fim a essa anomalia.





 






TV Cineral Mod TC1433NU Inoperante

Ao ligar-se à lâmpada de 250W, notava-se a carga de C104 e ao acionar-se a tecla power o led passava a piscar constante4mente e mais nada acontecia.
A tensão no coletor do transistor de saída H estava p-róxima de 0v.
Seguindo aquela malha cheguei ao FR231 (1ohm/1W) que estava aberto.
Com a sua troca, C224 (561x2Kv) literalmente explodiu.
Substituindo C224 e, de novo, FR231 a TV passou a funcionar normalmente.












LG RP-20CB62 ligando a tomada led acende e apaga

defeito IC 805 SE110











TV2998 ems funciona 2 a 5 minutis e desliga so funciona tirando da tomada

Causa c448- 33mf/160v













HPS 21 EB liga a fonte cai e volta e nao aciona AT

Causa C826 100/250V descapacitado













TV2988LMS LEM8 ( resolvido )

Imagem com pouca definição.
CAUSA: R427 e R430 abertos












SHARP 20ST57 RESOLVIDO

essa tv nao ligava, troquei o fusivel e voltou á ligar,porém só com chuviscos e sem caracteres!!
troquei a eeprom e tudo funcionou perfeito 24c04 smd !!

 










philco pc1442 perde sintonia RESOLVIDO

esta tv perdia sintonia toda vez que ligava!!! causA Q101 com fugam bc548!!













TV SEMP 2070E SEM OSD

PINO 10 DO ENROLAMENTO DO FLY BACK ABERTO












TV1030NACDC-FM UI8 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Inoperante. F801 aberto D801 802 803 804 em curto. liguei o tv normalmente mas quando conectei o inversor foi fumaça pra todo lado.
CAUSA: C708 estorou porque D712 estava em curto.

 