TV SEMP 1491 KAV U15 (RESOLVIDO)

A tela fica azul com muito brilho e sem imagem.
Defeito: Q612












Tv Panasonic Tc-21FX30 'vertical'

recebi esta tv com a imagem somente na parte superior
e desligava em seguida

causa: R405 56k












29PT658 L01.1L não liga intermitente

Defeito:

Em stand-by ao acionar power aparece pulso horizontal na base do saida horizontal mas com 0.5vPP, naturalmente no coletor nada.
Quando liga funciona o dia inteiro.

Solução:

Transistor 7462 é um DTC, ta em falta aqui, coloquei 1 BC547 com 2 resistor de 4k7.












Panasonic 29FX30L resolvido

Esta TV estava só com chuvisco, foi verificado todas as tensões: 3,3v SCL e SDA, 33v e 5v todas normais então injetei sinal na estrada de FI e o sinal forte, ficou o bendito seletronica ao retirar o infeliz para minha surpresa na parte de baixo eta só ferrugem.Solução: lavei o mesmo com benzina e os terminais que estavam enferrujado eu troquei foi colocado e beleza: resolvida.












toshiba 2995S batendo o rele(resolvido)

Boa noite a todos demorei a retornar, porque foi uma batalha
daquelas,apos trocar todos os capas da fonte e trocar o z821
que o valmir deu a dica e tambem um zener junto ao reg 115v, (com fuga)a fonte subiu p/ 115v mas ñ disparava mesmo assim.
(a solução foi a troca dos dois retificadores do secundário)
que davam medida de estarem bons mesmo assim troquei e foi batata,me desculpem por ñ conferir qual dos dois era o culpado, pois eu já ñ aguentava mais mexer nessa tv.
obrigado pela ajuda!!!

 










LG CP14J2A Resolvido

Esta TV estava mortinha da Silva, parti para dar uma geral na fonte primária tudo OK, saida horizontal OK, então a fonte secundaria comecei pelos capacitores eletroliticos até chegar no C826 fonte de 5v com o medidor de ESR o infeliz esta com a madida de ESR alta, foi só trocar e...funcionar, espero que ajude os colegas futuramente.











CCE -DVD700SX, sem imagem,som normal(resolvido)

Foi trocado,Q10,Q11,Q12 em curto,r37,r39 abertas
Obs: OS ts,coloquei BC857,os resistores smd 75 homs,fiz uma série com os convencionais mesmos e no final,só foi alegria p/ todos!












TVs Sansei, Roadstar, Kawa, Sylvia, OWNA, chassis K9615

Quando aparecer TVs com esse chassis OWNA que estiver com qqr problema de fonte, seja baixa ou alta ou estourando TR.
A primeira providência é trocar todos os capacitores do primário
Independente se medirem bom ou não.











TV MINERVA, CHASSIS CUC120 (VELHINHA) COM LINHAS DE RETORNO

Sintoma:
Esta TV, após alguns minutos de funcionamento (às vezes poucos, outras vezes mais) aumentava o brilho, apareciam algumas linhas de retorno e, passados alguns minutos, desligava.

Avaria:
Transistor T2597 e resistência R2599 com defeito, na placa de crominância/RGB.












Philips 36PW6322 'dica'

11ch/ md1.2eaa, ao ser desligada no comando, perde o som, mas a imagem permanece.
Causa:R3588 (3R3) alimentando catodo de D6590.











TV Sharp C-1401 - tela branca lavada sem som

C223 em curto ou fuga











TV PHILIPS 29PT4635 IMAGEM SERRILHADA (RESOL

Somente de manhã bem cedo quando liga da imagem serrilhada.
causa:2455 cap. 47uf25v.

 








Tv semp 2084 U 11 estalos no fly back + tela azul

Esta tv , estava vazando alta tensão , no fly , foi trocado . Problema resolvido em partes , pois ao ligá-la só apresentava tela azul , não obedecendo nenhuma das funçoes do controle e do painel frontal . Solução D 901 ( 1N4148 ) em curto . Após trocá-lo funcionamento do tv normal .












TC-2018 MITISHUBISHI ( RESOLVIDO )

queimando o regulador da fonte. causa desconhecida, resolvido com a substituição dos diodos: D911/912/913/914. todos no teste estavam bons tanto em baixa como em alta escala.












TV Philips 20pt529 Desarmando.

Esta TV que entrou com problemas de raio,encontrei o Q7521 da fonte com fuga ,troquei e a TV passou a ligar e logo em seguida desligar,se ficasse mudando de canal pelo controle não desligava e mostrava imagem e som normal mas se parasse de trocar de canais ela desligava no ato e o led stand by permanecia apagado como se estivesse ligada, todas as fontes estavam normais.

A solução foi desativar a proteção RAIOX,colocando o coletor do transistor Q7405 para terra e a TV passou a funcionar normal.












Philips 20PT120A/ Riscos na tela

Esta TV entrou com diversos defeitos, depois da placa ressoldada, abriu a imagem mas com a tela branca e riscos entrelaçados, defeito caracteristico das Philips:
Falta de alimentação na saida de video,o resistor safeti 3470 4R7 do +B video estava aberto bem como o capacitor 2470 22X250v esgotado,trocados a imagem veio com riscos pretos na parte superior,dando a impressão de defeito na saida vertical, mas o culpado era o 2460 poliester de 068n,que pode ser substitudo por 100n X 100v sem problemas,ele é ligado ao pino 8 do Flay(ABL), neste mesmo chassis tem um erro quase grosseiro no esquema fornecido pela Philips e distribuido pela Eltec:
O capacitor 2402 ligado na saida vertical no esquema está marcado como 390n , mas na realidade é de 390pf.












Sharp C20T51 - desligando

TV desliga - aciona proteção sem causa aparente (às vezes desliga ao trocar de canal ou na mudança de cena)

Causa - capacitor C670 (330uF/25V) esgotado












Sanyo Ctp3781P Queim. s/ Hor.

detonando s/ horizontal
após dias, meses... de funcionamento normal
estava me tirando o sono, pois era a segunda ves q eu ia
a casa do cliente, busca-la com a mesma reclamação,
ai pensamos na reputação... n/ perder o cliente...
pedi um 'tempinho' o suficiente p/ descobrir q o vilão
era o diodo 793 (in4148|) da linha de proteção abria com inermitencia...
salvei os meus "dim-dins" e o cliente.











TV Broksonic CTVG-5454 LSTC- sem imagem

Imagem opaca (sem contraste) - ao aumentar o "screen" só aparece retraços - causa: C518 (3,3uF/50V) no pino do ABL












20 PT519a... resolvido

ch/ L01.2l 2k2

em alguns mts. funcionando normal eis que,

some o video e entra linhas de retraço 'retorno'

com um ronco no audio indo logo após a stand-by



CAUSA: IC7901 (AN7522n)












HPS 2991 DESLIGA E AS VEZES NEM LIGA

...Ela ficava pouco tempo ligada e as vezes nem ligava;A causa,Q804(BC337).
É típico nas tv's CCE esses transistores causarem essas intermitencias.Um abraço a todos.












TV Philips 20PT120 - tela branca c/ retraços (tem som)

capa 3410 100x25 (vertical) totalmente aberto












TV toshiba u16/17 díca: lateral escura e sem contraste.

Defeito.


TV funciona normal, derepente vai aparecendo na lateral um
lado escuro da esquerda para a direita até no meio da tela

causa: resistor 447 4k7 aberto ou fora de valor.

Defeito
tv sem contraste.
causa:
resistor smd 227


14 p 36k
20 p 27k 














TV philco tpf 2940 resolvido

Este tv chego de outra oficina com o hozirontal em
curto depois de uma pesquisa foi encontrado os cabos da pci
multifunções (pincushion/desmagnetizaçao)trocados.
depois dos cabos corretos no lugar apareceu este
defeito.


O defeito :
liga o tv ,espera a partida ,o tv tenta ligar abrindo o horizonta de dentro para fora sem imagem com linha de retraçaos,depois entra em proteção.

Causa :

c1701 e c1703 6k8/1k6.

obs: este tv antes queimava o resistor r1703 100r
causa ,zd1702 8v2. 














29pt5642 pedindo senha

amigos eu preciso entrar no modo de serviço dela para ajustar imagem expandida horizontalmente fiz digitando 062596 no contole+tecla menu no tv,porem aparece o pedido de senha com quatro digitos alguem conhece?

 












TV PHILCO TPF2130 DÍCA ,PROTEÇÃO.

Este tv funcina porem se vc observar
na parte de cima da tela a largura não preenche
tipo barril .
(defeito pincushion)
acontece que o tv funciona bem depois de algum tempo
fica ligando e deligado até entrar em proteção e não liga mas
somente o led indicando que o tv esta ligado na tomada

causa tongue.gifor incrivel que pareça trocar o capacitor

de largura c 701 8k2/1k6















TV Toshiba Modelo TV 2085 - Resolvido!

Esta tv parecia um tiroteio no velho oeste, pipocando para tudo quanto é lado! O Fly-Back pipocava alta tensão!
Substituido o Fly-Back, a tv ligou normalmente, apresentando imagem e som normais, mas ao solicitar alguma função os caracteres correspondentes apareceram...gigantescos!! Cada letra tinha uns dez centímetros e ocupavam a metade da tela!auahuahuahuahuahuahua Dêtamanho, o trreimm!!
Até aí tudo OK, bastava reprogramar a E2prom e tudo voltaria ao normal! Retirei a E2prom e tentei reprogramar com os dados do modelo 2084, pois não achei os dados da 2085 em lugar algum! Como o chassis é U13 foi de 2084 mesmo!
Sem sucesso, a E2prom estava com defeito! Substituí e carquei os dados da 2084 na nova E2P e a tv funfou, mas a cor se mostrou estranha! Lembrei então do procedimento de inicialização do Micro!


Segue o procedimento:

aperte mute controle remoto,aperte novamente mute ,sem soltar aperte menu,(caso nesta tv nao tenha menu no painel menu aperte volume + e -) juntos,depois aperte tecla "S" aperte novamente tecla "S" e sem solta-la aperte tecla canal -,e a tv irá desligar e ligar novamente.


Feito isto e a TV funfou redonda, com os caracteres normais, assim como o restante!

Ah, sim! Já ía me esquecendo; o TR da PCI SPOT, aquela "em pé" no canto esquerdo, (placa vista de frente), o Q 612, estava queimado também! 














TV gradiente GT2022 queimando STR

Esta TV entrou com o strs6707 e o zd802 18v em curto,depois de trocados notei que o STR aquecia em demasia na suspeita de ser falso coloquei outro encontrado na sucata e continuou aquecendo e se deixasse iria queimar.
Causa:capacitor C811 47mf/25v com fuga,de preferencia trocar todos os 3 capacitores que ficam no primário da fonte.














Tv Sony 29FS100 'DICA'

liga, arma vem alta e desliga
e o led pisca (2) vezes
Causa: C514 alterado.












p/ quem ainda n/ sabe...Tc1422 Cineral

sintoma: fonte aquecendo até a queima do Str50103

solução: substituir o capacitor C810 por 1Kpf/1KV

colocar um capacitor de 4K7 em paralelo com R803.











TV CCE HPS-2971 DESL (RESOLVIDO)

DESLIGA LOGO APOS LIGAR
CAUSA: DO DEFEITO SOQUETE.











Mitisubish TC1492 Resolvida

Defeito: parada, não acendia o LED sem fonte causa Cs 915 e 916 com ESR alto, trocados veio fonte acendeu o LED mas continuo sem funcionar culpado IC 351 saida de som TDA1013 é isso ai.












TV CCE Hps 2092 - Não funciona pelo controle

Esta TV entrou com problema de recepção pelo controle remoto (intermitente)retirei a plaquinha onde fica o receptor e notei que havia solda fria,refis as soldas,montei e para minha surpresa a coisa piorou,ficou ainda mais critico,retirei a placa novamente e com ela na mão funcionou normal,coloquei o acrílico na frente também funcionou normal,coloquei no lugar novamente e voltou o problema.
Solução: O fato do receptor se levado com fios para frente do painel,estes fios devem cruzar menos possível a placa para bom funcionamento.












Gradiente hrm 290s díca AFT.

Defeito:
Este tv ficava com a sintonia oscilado, entra e saia de canal.
tinha dificudades até de sitonizar outros canais

causa diodo d 1009 com fuga.

fica no perto do conecto do painel












TC 2070 Cineral - Solucionada!!

Esta TV não queria ligar neim à porrete! Para começar o transistor da fonte de 9V estava detonado! Feito a troca e a fonte não funcionou como esperado, pois ao ligar no emissor havia somente 5,5V! Depois de constatar que toda a fonte estava OK, observei que a base, onde está o diodo Zêner (DZ 106), o capacitor eletrolítico de 100uF (C129); estava com 6,qualquer coisa V, tensão insuficiente!
Como a base está ligada ao Q502 (Power), e o emissor do mesmo vai ao terra, não pensei 2 vezes: É fuga!
Troquei e corrí pro abraço!












Substituição de CI em auto rádios

O CI TDA7384A é muito usado em auto rádios, mas seguidamente desaparece das lojas, pode ser substituido pelo PAL003A a unica diferença é o preço,não sei porque mas ele é bem mais caro.












TV SHARP MOD: 2013 Resolvido.

Essa tv chegou parada de outra eletronica mais o interesante é que ela tinha a voltagem da fonte que alimenta o horizontal normal porém esquentava de mais o 2sk2139 da fonte, tanto ele e o drive da fonte só faltava queimar a mão quando colocava sobre o dicipador, o motivo do defeito estava no drive só foi colocar outro e tudo deu certo, é pela primeira vez que eu pego uma sharpe assim mais está resolvida graças a Deus.












tv mitsubish tc2098 horizontal virado

esta tv quando ligava vinha com o horizontal virado em poucos segundo a imagem estabilizava c120 de 2.2mf/50 ligado no pino 48 do tda 8360 agc. 













TV SONY KV-25FX20E (INOPERANTE, QUEIMANDO O TSH)

Esta TV dava duas piscadelas e não arrancava. Inicialmente detectei o Transistor Saida Horizontal em curto, a R518 alterada na linha do ABL, e o STR da fonte avariado.
Depois de substirui o STR da fonte as tensões ficaram boas. No entanto, o T.Saida Horizontal voltou a entrar em curto.
Acabei por trocar também o fly-back, que era o causador do problema.

AVARIAS: FLY-BACK, TSH, STR DA FONTE, R518 NA LINHA DE ABL.












RESOLVIDOS CINERAL

CINERAL PL-2110 Desliga após alguns segundos ou minutos Q103 NUNO RJ
CINERAL TS 2977 Desliga-se algum tempo depois de ligada ou liga quando quer- Causa: C116 (330uF/50V)
CINERAL PL2110 Excesso de largura Horizontal C227 (10uF) substituir por 22uF/105º/(63V ou mais) Importante ser 105º pois os de 85º nessa posição esquentam demais.
CINERAL 2910P Funciona tudo bem em 220V em 110V não tem som Verificar C530 C532
CINERAL PL2910 Interferência na Imagem C525, C532
CINERAL TC-1411 STR50103 AVARIADO EM REDES DE 220V 1- Trocar C608 de 0,047uF x 200V por 0,015uf x 250V 2- Substituir R804 de 22 ohms por 51 ohms ou 47 ohms / 3W 3- Substituir R805 de 10 Ohms por 51 Ohms ou 47 Ohms / 3W 4- Do lado em que R805 se une a C812, solde o anodo de um diodo SKE4F 1 /04, ligando o catodo ao positivo de um capacitor eletrolítico de 220 uf x 250V, ligando o negativo deste a um terra próximo. 5- Em paralelo com o capacitor eletrolítico instale um resistor de 2,2 K Ohms 6- Acrescente um dissipador maior ao STR
Cineral c1420 Não Oscila Q806
CINERAL PL-2910P Interferência na Imagem C525 E C532
CINERAL TC-1411 Vertical Fechado Q302
CINERAL TC-1411 SEM BRILHO QV07.
CINERAL 2110PL Não funciona Q103 aberto, que leva os 3v3 para o micro.
CINERAL TC 14/2022 Sem caractéres R704
CINERAL TC-2053N Inoperante D825, Verificar DZ808-DZ809-DZ810 POR NOVO
CINERAL TC2011 Inoperante. Micro processador com defeito.
CINERAL TC - 14/2022 SEM CARACTÉRES R704 = 1K
CINERAL TC - 14/2022 SEM ÁUDIO R706
CINERAL TC - 14/2022 Tela escura, qdo liga tv clareia R760
CINERAL TC - 14/2022 SEM COR R753 = 1K
CINERAL TC - 14/2022 OSC, AO LIGAR CHAVE MASTER R410 = 10K
CINERAL TC - 14/2022 COR PISCANDO R590 = 10K
CINERAL TC - 14/2022 TELA ESCURA R523/R528/R431/R406/R407/C408
CINERAL TC - 14/2022 NÃO OSCILA R821 = 100R
CINERAL TC - 14/2022 Fonte soluçando D803
CINERAL TC - 14/2022 Fonte não arma C807 / D803
CINERAL TC - 14/2022 Clareia e escurece a imagem Q704
Cineral TC 2022 Transistor de saída horizontal em curto coletor - emissor Bobina defletora com curto -circuito intermitente
Cineral TC 2011 Linhas de retraço na parte superior da tela Capacitor C 302 ( 47 uF x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Cineral TC 2011 Inoperante, fonte "zerada" Transistor de Saída Horizontal 2SD1878 em curto , Substituir C 414 e C409
Cineral TC 1422 Fonte aquecendo, queimado STR 50103 Substituir o capacitor C 810 por 1Kpf x 1 KV , colocar capacitor de 4K7 em paralelo com R 803
Cineral TC 1411 Inoperante , STR 50130 em curto Diodo Zener de proteção D 811 ( 120 Volts) em curto - circuito
Cineral TC 1411 Imagem "negativa "cores normais , pouca luminosidade Chave HH na placa do TRC com mau contato ou carbonizada
CINERAL TS2977 chassis universal Excesso de Largura Horizontal C227 (10uF) substituir por 22uF/105º/(63V ou mais)
Cineral TS2977 Excesso de Largura Horizontal C227 (10uF) substituir por 22uF/105º/(63V ou mais) Importante ser 105º pois os de 85º nessa posição esquentam demais.
Cineral TS2977 Desliga-se algum tempo depois de ligada ou liga quando quer C116 (330uF/50V) Subs C116
Cineral tc pl 2110 oscila fica com alta tensão e desliga,Algumas vezes arranca e o horizontal fica fora de sincronismo c215=330pfx2kv Substituir c215














RESOLVIDOS SONY

SONY KV-28LS60 AE6B Não Liga nao ligava tinha em curto tansistor tc5696 transistor irf614 transistor smd posisao Q8822 bc847 e 2resistencias de 0,47 homios em paralelo a saida do transformador de linhas Trocar Transformador de linhas andre15mendes_slb
SONY KV-29FX20E FE-1A LIGA TENTA ARRANCAR DESLIGA , LED PISCA 2X C654 (+60V), IC603 (SE135N +35V) joaquim cunha
SONY KV-28WF3E AE-4 AO LIGAR DESLIGA RAPIDAMENTE,LED FICA APAGADO NO MODULO DA FONTE R601 (0,47R),Q601 E Q602 (BUT12AF) joaquim cunha
SONY KV2162-2163-2158 KV curtosh-curto-partida da fonte c 4833 cap. c624 2,2 450v c4833 tnbm funciona but11a/f jaja
SONY KV-21FX30E (FE-2) FE2 Tv não Arranca, Led pisca 2 vezes (OCP Detect activado) R618 de 270K Alterada. Ermendes
SONY KV200* (VARIOS MODELOS) Muda de Canal apertando tecla de volume +, ou outra tecla de controlo no tv Deficiente filtragem dos 5V Colocar Capacitor de 100k a 220k na fonte de 5 volts, colocar capacitor 1k-10k em paralelo na chave que está dando problema Andrade Sequeira
SONY KV-C2903E BE-3C Relé liga e desliga continuamente R611 aberta americo200
SONY DVP-NS50P Funcionamento intermitente, ou seja, ora ligava ora não trocar os diodos D315 , D317 e C316 tony eletronica
SONY KLV-V26A10E LCD avaria com o seguinte sintoma: liga o tv, este arranca, dá som por dois segundos e cala-se, não aparece imagem mas tem menus. devia-se ao zener de 3.9V (D4003), bem como o condensador electrolitico de 220uf (6.3V) C4048. chip
SONY KV-1441B Apagada em std-by Depois de reparada a fonte verificar Resitor de 270K
SONY KV-21S85 Liga e desliga em seguida com código erro, led pisca duas vezes R306 alterada
SONY KV-2959T Som e imagem desaparecendo de forma intermitente Ressoldar varicap, verificar o estado dos altofalantes
SONY KV2134M3 SCC-D06J Nao sintoniza canais AUSENCIA DE SINCRONISMO NO CPU SUBSTITUIR D010 ISMAIL
SONY KP53V45 SCC-K90E-A nao aceita comando para ajuste de convergencia, verde e azul conversor D/A ic804,ic806,ic808, apenas ic808 corrige vermelho, como nao dá saida de clock pin 10 os demais nao funcionam luizfuba
SONY KP53V45 SCC-K90E-A proteção atuando,nl501 centelhando causa, fuga do modulo de hv, e +b alterado trocado o c514 de 390 para 680, e no modulo de hv cortei o cabo de terra e isolei com araudite luizfuba
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
SONY KV2170B sem audio TIREI O JAMP 11O E O AUDIO VOLTOU clavin
SONY KV-9AD10 Manchas na tela (magnetizado) Este tv não tem bobinas desmagnetizadoras Desmagnetizar cinescópio, alertar cliente para não aproximar campos magnéticos intensos INF-TEC 05/91 (SONY) Rui P
SONY KV-M1400 Fica saturado todo branco. som normal Substituir diodo D504 (SMD) que está por debaixo do transformador de linhas Raimber
SONY KV-25FX20E Ao ligar a TV vai para stand-by e o led fica a piscar duas vezes em intervalos curtos. Causa possivel da avaria é o transistor Q533 em curto circuito johnnygt
SONY KV-2959 sem imagem com som trimpot do escreem alterado joelton
SONY 29TRX10 canais em preto e branco corrosão na placa de croma
SONY KV1450/ 2170/ 2172 OU KV2173 Com chuvisco sem sintonia Q201 (zener) em curto
SONY KV1450/ 2170/ 2172 OU KV2173 Tv inoperante e fusivel ok R611 aberto
SONY KP41T15 Ao ligar gera MAT e actua proteção IC- STR
SONY KV-29FV15 B Quando a imagem fica mais clara tela fica estreita C521
SONY KV1450/ 2170/ 2172 OU KV2173 Inoperante R690 - 3R3
SONY KV1450/ 2170/ 2172 OU KV2173 Não tem os 115V D613 zener em curto
Sony 15SF1 Green led comes & then goes off & orange led is in stand by mode Vertical IC 504 dry joints
Sony 15SF2 Once on, immediately gets very bright & out of focus & then shutdown Bad LM1207N
Sony 15SF1 Dark screen Replace D105
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
SONY KV-29TXR30 Queima Tr. Saída Horizontal C311
SONY KV-2163 Tela escura, Som normal Resistência de Screen 3K3
SONY KV-2940 Vertical Fechado R802
SONY KV-2162S Faixa Preta Lateralmente C608, C609 verificar dados Setup
SONY KV-32FQ85 Não arranca Led pisca 16 Vezes Verificar R8204 de 1R
SONY KLV-46S200A Sem sincronismo na entrada AV C2019
SONY NS50P DVD SONY liga lê o dvd quando entra o filme desliga Verificar diodos 315 e 317
Sony Vários IC deflexão vertical UPC1488H Este IC pode ser substituido pelo LA7830 - Não aparece esta equivalencia no VRT
Sony KV-M19D Chassi BE-2A Tensão elevada e Queima Zener D611 (entra em curto) Analizar e mudar D602 na fonte
Sony KV-M2100E, Chassis BE-2A OSD aparece e desaparece R 807 de 120 ohm smd c/ sold. estalada. Vai ao pino 28 do UPC
Sony Kv-M1400E Vertical( perde altura passado algum tempo e não ajusta ao máximo)fica cortado R507=1R2 altera de valor
Sony KV-21M3 Ouve-se o arranque da mat mas vai p/Standby e pisca 2 vezes Falta da tensão de 5V que sai do IC603 zenner D016 5.6V em curto ao lado da memoria st02
Sony KV-X2521D Sincronismo Vertical inoperante(não estabiliza)Horizontal com ondelações(tipo fuga de MAT) Analizar Tr Q591 JC501=BC547(ver pinagem)
Sony KV-M2130E ch.BE1 Tranf.e tramsistor de linhas(fuga/curto) depois imagem com efeito de almofada Rv-870(h-size)placa D1 aberto o que nao permitia tb o ajuste do pin amplificador
Sony KV-M1620E Não Funciona Trocar resistencia R602 de 270Kohms que se encontra debaixo do trafo da fonte de alimetação e e verificar tensões do secundario
ony KV-E2943E Liga e desliga seguido de 13 Piscas do LED Atenção aparentemente neste modelo poderá pensar-se que se trata do IC do Vertical ou alimentação do mesmo, etc, etc. O problema tem haver com Protection Mode na placa M1 e resolução é passar com cuidado as soldaduras do IC CXA do tipo SMD
Sony KV-A2511D (AE-1C) 4 piscadelas e não arranca Substituir R522 (100k)
Sony KV-A2511D (AE-1C) Pisca 4 vezes e não arranca Substituir os eletroliticos da fonte e o D619
Sony KVX2183E Chassis BE3B Pisca 6x e não arranca. Tuner avariado!!
Sony KV-M2100E Não ajusta a largura. Imagem côncava nos lados. C 806 s/capacidade
Sony KV-21FT1E Faz comutação do sinal scart , tem som , não tem imagem Substitiur D421 (8-719-049-26) junto ao tuner
Sony KV-29FX20 - chassis FE-1A Ao aumentar contraste, reduz amplitude horizontal R518 - 2k7/SMD
Sony KV-X2131D Imagem com falta de qualidade sem cor e dificuldades em sintonizar R038 de 6k8 ausente no circuito fica próx ao IC003
Sony KV-21LT1E O led piscava em sequencias de 11 vezes. Tinha o IC da fonte MCZ3001D com problema.
Sony KV-21M3E Imagem sem brilho, sem contraste, puxando ao maximo a G2 vê-se imagem de fundo D302 com fugas
Sony KV-25FX20 Chassis FE-1A 4 Piscas Ver Diodo Booster D536 e a R548 (4,7Ohm)
Sony KV-32FC60 (AE-5) Est-West avariado Substituir Q8603 (2SC5480)
Sony KV-29F1E Chassis BE-3D Chiadeira que passa quando volume minimo ou sem antena Ver altifalantes (em Curto)
Sony KV-14LT1E Chassis FE2 LED pisca 2 vezes depois de se subst. Transf. Linhas R518 (2K7) por baixo do Transf. Linhas
Sony KV-25FX20 Imagem deslocada lateralmente Ver R518 linha ABL
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
Sony KV-21FX30E Led pisca 5 vezes D504 c/ passagem
Sony KV28WF1E Imagem esticada (excesso de deflecção vertical e sem correcção EW) Substituir IC606 regulador de 9V (estava com mais de 11V na saída)
Sony KV25F1E Aparece imagem por breves segundos ao inicio e depois desaparece ficando com linhas de retorno R722 de 680K aberta na placo do cinescopio
Sony KV-M2140 Sem contraste, atua mas não passa de 1,9 voltes Sub R816 = 150k
Sony KV-X2563E Não tem imagem. Quando se liga acende os leds do stereo e o led do stby fica a piscar intermitente. Resistencia R701 (680K) no modulo RGB
Sony KV-M2100 Sem Imagem, Brilho Azul Claro D504 DAN202K, SMD por baixo do Transf. de Linhas
Sony KV-E2963E Sem PIP Substituir IC TDA9160A
Sony KV-X2963E - AE2 Arranca e para logo, led pisca 13 vezes Substituir D802 (RPG10) e R854 (0,47ohm)
Sony KV-25R2E Queima o "BU" e a led fica a piscar duas vezes Mudar o "BU" e soldar o T531, transformador driver de Horizontal
Sony KV29FC20E Tem som. Por vezes bloqueia o vídeo. Abanando o chassi não se chega a uma conclusão. Ressoldar IC301 CXA21140S, apesar de nada se notar
Sony KV-M21_ _ Chassi BE2A Cor de início OK. Passado 3 a 4 min. pisca e chega a desaparecer TDA8304
Sony Chassi BE5E Nao funciona, Led pisca 4x. Eliminando protecção, (Pin 1 do uP à massa) e forçando condição ON (Shunt de Base com Emissor de Q603), arranca horizontal e vertical mas sem control. CPU
Sony KV-28WX1E Alimentação muito alta, 180v em vez de 120v, e queima logo o D611 R606 -- 68 Ohm, interrompida
Sony KV-M2100 Falha Cor Trimer CT332 30pF, Substituir por outro Modelo, o de origem é falso
SONY Chassis AE1C Quando se liga fica no canal 59 e o volume no maximo. Ao carregar na tecla P+ vai para o canal 00 mas volta imediatamente ao 59. Trocar a EEPROM (IC005).
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
SONY Chassis AE1C Avaria do este-oeste e/ou com altura excessiva. IC TEA2031A (na J Board) e por vezes bobine L806 na placa principal.
SONY Chassis BE-2A Imagem distorcida na zona central do ecran, concavidades nos lados, este/oeste não reage aos ajustes A avaria situa-se no circuito de PIN-OUT (IC801 BA4558), é difícil explicar os sintomas desta avaria. No pino 1 do IC801 tinha 10V, pino 3 tinha 0.6V, base do transístor Q803 0.6V. Vendo no esquema percebe-se onde estão os erros, a causa da é a R809 de 3
SONY KV-M2100E CHASSIS BE-2A "PIN AMP" e "H-SIZE" não funciona correctamente, não dá ajuste. Ver os seguintes componentes:C807 1nF/ 2KV C806 47nF/250V, em ultimo caso IC 502 TDA8304.
SONY BE4A Imagem com cor saturada (sem luminância), não se conseguindo obter o preto e branco Substituir memória
SONY kv21fx20e chassis FE 1A imagem com efeito almofada erro 5 soldas frias no ic301 CXA2140S Y/C jungle amplifier e R548 de 4,7 ohms 1/4w aberta-----ajuste no service mode
SONY KV28FX60E chassis AE 5 ao ligar apresenta uma linha branca horizontal na tela,aos poucos vai aparecendo a imagem com retraços em toda a tela R5386 de 820K alterada na pci do cinescopio
SONY KV-14TE1 chassis BE-4 Não liga, o LED pisca 6 vezes Segundo manual de serviço, 6 flash corresponde a "Overvoltage / Overcurrent Protection (Pin 52) high", no pino 52 do processador tem 5V quando devia ter 100mV, o circuito protecção está armado. Neste caso devia-se a um curto-circuito do transformador linh
SONY KV-DX21TD ch.AE1 POR VEZES O VERTICAL ENCOLHE 10 cm EM BAIXO E EM CIMA NO FABRICO A SOLDA AO PEGOU NUM DOS PINOS D R1517 DEIXANDO A ILHA COM O COBRE Á VISTA(PLACA J1)
SONY KV-28FX65E Aparece umas barras horizontais verdes e vermelhas Ic TDA-6111Q (catodo vermelho) na placa do cinescopio
SONY KV21R1E (BE5) Não acende, pisca 10 vezes Transf. Linhas HR7762
SONY KV-E2943E Tenta o arranque mas regride a st/by , led B pisca 3 vezes Transformador de linhas com fuga interna
SONY KV-E2943E Não arranca, led B pisca 13 vezes R681 aberta
SONY KV-M2100 Imagem fora de fase Horizontal Resistencia 822 (SMD) aberta
SONY KV-14ME1 chassis BE-4A Som baixo e c/ falhas Substituir D408 (zener 6v8)
SONY KV-29X5E LED pisca 4 vezes T 511 ( Transf. de Linhas avariado )
SONY KV-25FX30E FE-2 OFF - Código erro 11 piscadelas (Jungle controller 8 volts error) Trs de Pot HZ - BU2515DX em curto, alimentação entrava em proteção não tendo secundários, por consequencia também não tem os 8V
SONY KV-14LM1 FE-2 Excesso de Tensão Ver R637
SONY KV-X2973 LED pisca 13 vezes R854 junto ao transf. de linhas
SONY KV-25X5E 4 Piscadelas Substituir IC Vertical STV9379
SONY KV-14M1E Sem sinal de linhas na driver, led pisca 4 vezes. oscilador de linhas a funcionar fora de frequência. Substituir o IC M44007P
SONY KV-14TE1 chassis BE-4 Desvia a tensão de sintonia Retirar o plástico preto que se encontra entre os pinos e a caixa metálica do TUNER.
SONY KV-14M1 Imagem deslocada lateralmente (fora de fase) D310 (1SS133T-77)
SONY KV-21X5E Sem imagem ou com interrupção Tem OSD Q101 = BC858
SONY KV-14LM1 5 Piscas R618 - 270K
SONY KV-M2521D Aquecia muito o transistor saída de linhas e imagem um pouco fechada na horizontal R822 de 1K/1W alterada para 11K.
SONY KV-14LT1E Geometria desajustada e sem som. No canal 59 abrir menu de serviço e reiniciar o NVM com TT41. Se necessário proceder a outros ajustes no menu de serviço.
SONY KV-M1420 - Chassis BE-2A G2 alta - Tensão +190V na ficha do TRC CNC74 com mesmo valor da entrada no TRC de G2 (pino 9) R723 de 27 ohms aberta
Sony KV-M2100E BE2A Horizontal largo, não se consegue fazer a correcção e com o efeito )( R804 (SMD)com soldas frias,fica junto do Flyback jvidal
SONY KV2160B Led piscando e som ok, tela escura IC 682, regulador de 9 volts ruim.
SONY KV-29FS100 Liga, arma a alta e desliga e o led pisca duas vezes C514 Alterado
SONY KP-41T65 tela com problema de convergência Trocar o STK`s da convergência e pronto.
SONY KV2970T Imagem distorsendo em A/V, ou seja, coloco o dvd e a imagem fica como se estivesse com ondas, sincronismo H meio fora. Entortando no meio da tela verificar C324, C326, C583 da saída do pino 14 do IC581 e o R575, tudo smd e a imagem ficou boa.
SONY KV2070 Desligando Trocar SMD de 10K no circuito de proteção de sobretensão R533 e D548
SONY MHC-RG66T CD RADIO DECK INOPERANTE R951 1R ABERTO
SONY BA-5D BA-5D Imagem tremula no topo da tela ou distorcida. No centro para baixo normal. É como se o sincronismo no topo estivesse quase flutuando, torcendo para o lado direito, querendo dar um pé-de-vento Retire o capacitor C582 de 1mF do pino 35 do IC301.
SONY BA-5D BA-5D Zumbido com o volume no minimo Deficiência de terra no PCI GK. Isso só em GK com sufixo 13 Retirar o Jumper JW16, retirar o jumper JW651 e acrescentar um jumper com um fio do negativo do C651 para o negativo do C618 e para o pino 2do conector CN1601. Isso só na placa GK com o sufixo 13, os com sufixo 21 não apresenta esse defeito.
SONY AA-2W AA-2W Imagem distorcida no topo, tipo pé de vento ou como se tivesse riscando no topo, como sinal de ruídos. A imagem no meio fica como dente de engrenagem, tremulas. Som normal Limpar os contatos por onde entra o cabo PP, ou seja, o conector fêmea do sintonizador PP com caool e o macho do cabo também. Verificar o ressalto que fica na tampa traseira por onde passa o cabo PP, veja se não está esmagando ou quebrando o cabo. Se for necessário quebre o ressalto.
SONY KV-1439B/2159B/1440B -2160B Instabilidade de sincronismo vertical. A imagem rola ou apenas treme Eliminar o Q311, R315, R329, R330, R331, C329. Colocar em curto com um fio de 5mm o R315 e o C329 da placa principal.
SONY BA-3B BA-3B Sem som Desligar o pino 46 do micro, veja se volta a funcionar. Adicionar um zener de 12v entre o R040 (lado negativo) e o lado positivo do zener ao R268 , tudo isso no pino 46. Para previnir a queima do CI de áudio você pode estar colocando um diodo zener no lugar do jumper JW110, com o catodo virado na direção do CI251 (TDA2009) de áudio. Caso não der resultado ao adicionar o zener no micro, troque o micro ou elimine o transistor smd de muting para ver se volta o som. (Só que perdera o muting ao trocar de canal).
SONY BA-3B BA-3B Desliga sozinha, volume e troca de canal não atuam, ou pode ser um desses defeitos isolados trocar o cristal CF001. ( Atenção o transistor 2SC4834 é insubstituível, colocar original. O 2SC4034 não é compatível, no esquema está impresso errado).
SONY KV-2158B/62/63S/KV-1441B Ruídos no FTE, em lugares mais silenciosos da para ouvir mais ainda Colocar um fio encapado entre o terminal terra do resistor R505 ao terminal positivo do C515. O fio tem que estar rente a placa, não passe sobre o suporte plástico.
SONY KV-2162/63S Se o cliente reclama que o tv não está com boa qualidade de imagem, aparecendo muitas granulações, faça isso Alterar os valores do C379/380/381 de 560pF para 270pF. Caso não surtir efeito retire o C382 de 680pF. Esses cap. ficam nos terminais do IC351.
SONY KV-2162/63S/KV-2158B Para prevenir que Q551 queime Substituir o R555 de 4,7K por um de 6,8K/2W, mesmo se não tiver trocado o mesmo TSH Q551.
SONY KV-2162/63S/KV-2158B/KV-1441B Após alguns minutos de funcionamento o tv perde o brilho Conectar um gerador de barras e selecione padrão branco (75%) e ajuste o RV353 para obter 50+/-10mV no TP48 da placa A. Deixar o tv ligada uns 30 minutos.Caso não dispuser do gerador faça o seguinte Sintonize uma estação e espere a tela escurecer. Gire para a esquerda o RV353 até a imagem voltar ao normal.
SONY KV-2959 Queima os transistores osciladores da fonte Verifique se essa tv tem um jumper no lugar do R662, se tiver retire e coloque um resistor de 10R-1/6w para amortecer a corrente de partida.
Marca Modelo Chassis Sintoma Causa Solução Env. Por:
SONY KV-29V55/34V55 Instabilidade vertical. Em algum local o cliente pode reclamar da tv apresentar o vertical amassado, a imagem pode tremer ,pular, ou não parar de correr Elimine o R335 e eliminar e colocar em curto o R343. Só em tv que apresente essas anomalias.
SONY KV-2970T/3954T falta altura vertical Ver R563 alterando +/- para 3,0 OHM ele altera o vertical, mesmo aumentando o ajuste.
SONY KV-29T75/T80 Zumbido Distanciar o C507 do D501 da placa A principal. Retirar a bobina L501 da placa A e recolocar após colar com cola rapida. É semelhante ao zumbido do fly.
SONY KV-29V55/34V55 Fuga de MAT e carbonização da trilha do impresso que sai do pino 8 ou 10 do fly T501 Retirar o R550/551 e colocar jumper de 0,5mm com fio. Retirar o C550 (0,068mF/200v) e coloca-lo na posição C510 ao lado do fly.
SONY KV-29XTR20 Não sintoniza os canais Solda quebrada no indutor L101.
SONY KV-34/38FV15B O lado esquerdo da tela tá mais escura que o lado direito retirar a bobina L504 (indutor de 100mH) da PCI e mudar de face, ou seja, mudar de posição em 180graus. Jumper JW938 colocar um resistor de 1M. O C976 de 2700pF colocar outro de 820pF. R974 de 12K colocar de 4,7k (smd).
SONY KV-36XBR800 falha na pureza em rede de 220v Trocar o C6809 de 2,2mF/50v por um de 47mF/50v. Deixe o tv desligado por 30 minutos, depois ligue e veja se as manchas sumiram, caso não, faça o procedimento dito acima.
SONY KV-36XBR800 Tela manchada em área de 220v Se ao desmagnetizar não der certo, faça isso Tem uma pequena placa a sua direta quase embaixo do trc, pois bem, desconecte o conector CN6805 com o tv desligada da tomada. Ligue o tv para ver se ficou sem manchas. Agora desligue o tv e religue o conector. (esse procedimento não pode ser repetido mais de uma vez).
SONY KV-38FV15B Spot remanescente ao desligar o tv Alterar o C1794 da placa C de 4,7mF/250v por um de 22mF/250v (placa do trc).
SONY KV-9AD10 Mancha na tela Desmagnetizar o trc. Essa tv não possui o desmagnetizador automático.
SONY KV-25FV10B/KV-29-34-38FV15B Imagem sem cor (tela principal e tela pip) No primeiro modelo trocar o C320 sem medir. Nos outros trocar o C309. Na placa pip trocar C3366.
SONY KV-29FS100/FV300/34FS100/FV250/38FV250 Tv sem imagem, som normal, ou não liga e fica em stand-by Trocar o IC702 da placa do trc, verifique o R553. Veja o indutor L701, se for de 100micro beleza, se for de 68micro, troque por de 100.
SONY KV-29FS100 Queima o Q512 do pin direto e vi que o defeito foi provocado. Fly bom, ci do pin bom, fonte bom. O pior que o led pisca 3 vezes Foi propositalmente trocado as posições dos capacitores C514 e C554. O C554 no lugar do C514, ou seja, no lugar do 680n/250v foi colocado o de 2n7/1600v e vice-versa. Fiquemos em alerta com tv que vem de outra oficina. No caso acionava a proteção de sobre corrente.
SONY KV 2158B Imagem com o colorido cheio de interferências, em alguns canais fica sem cor. Isso também acontece no AV descartando assim problemas no varicap ou RF ou CAG. O defeito parece ser de sintonia mas no AV também dá. Filtro cerâmica YCM351 que separa o vídeo do crôma com defeito.
SONY LINHA KV Na tela bem no rosto dos personagens, notei umas finas listras tipo venezianas bem separadas uma das outras, como se foçe pequenas ondas na tela e só nos canais altos, nos canais baixos, UHF e AV normal trocar o ci CXA JUNGLE DO RGB. Também costuma dar o defeito de riscas azuis no topo da tela, troque o ci.













TV Toshiba TV20A82 -Protegendo.

Esta TV dava um forte apito horizontal e protegia,causa c524 estourado.












Tv Lg Cf-25C28T ch/ pc58a 'infor.'

informação: p/ evitar a queima do ic351 (tda8550q)

com muita frequencia, substituir:fr351 1r/1w p/3r3/2w e

fr359 de 10r p/ 47r/1w.












LG 29FS4RLG (Desligando assim que liga)

Sempre que esses aparelhos da LG estiverem entrando em proteção, é bom dar atenção especial no circuito de "OCP", as vezes o próprio circuito é o problema; já peguei alguns com defeito no "BF 421".
Neste em especial o defeito era "R843" de 220K aberto, o mesmo faz o divisor de tensão para monitorar a fonte, com ele aberto o circuito reconhece como se a fonte estivesse alta e entra em proteção assim que liga.
Espero ter ajudado, principalmente aos novatos.












RESET do Mini System Sony FST-ZUX9 880 Wrms

Utilize as teclas no painel frontal do aparelho para realizar esta operação.

1 Desconecte o cabo de alimentação.
2 Volte a conectar o cabo de alimentação.
3 Pressione o botão "On/Off" para ligar o aparelho.
4 Pressione Stop, ENTER e "On/Off" simultaneamente.
5 COLD RESET aparecerá no visor.

Isto fará o aparelho retornar aos ajustes de fábrica.
Todos os ajustes feitos, tais como a memorização de emissoras, relógio e o temporizador, serão apagados. Será necessário ajustá-los novamente.













TV toshiba TV2015M (U18) Tela lavada e as vezes não oscila horizontal.

Essa tv estava com a tela lavada, sem osd, sem funções via teclado e via controle.

Solução: após analisar o esquema e checar os pontos principais, qndo fui conferir o microprocessador, o oscilador do mesmo estava parado, matando as funções do micro, trocando o cristal XA01 de 8000M, voltando as funções normais.



Essa outra dica aqui do nosso amigo  segue abaixo:




Olá amigos como essa TV dá alguns defeitos dificíl de ser reparado junto com a dica estou disponibilisando tambem o arquivo de eeprom totalmente confiável testado e aprovado.

Esta TV estava apresentando a tela lavada sem imagem e não fazia função nenhuma no controle remoto e ficava uma faixa escura de 3 centimetros nas laterais.

A causa do defeito éra Q840 2SC2655 trocado o mesmo a tv voltou ao normal.OBS pode ser colocado o 2sc2236 no lugar.

O transistor trocado se refere a fonte de 5V do resete,essa tensão alimenta o ci Q841 entrando 5V no pino 5 o qual libera a tensão no pino 4 com um atraso de 2 segundos gerando a tensão do resete,sem a referida tensão não vai resetar o micro e a tv pode apresentar o defeito acima ou até mesmo não dar partida. Segue o link para baixar a eeprom



http://www.4shared.com/file/82500772/e14df834/_2__TOSCHIBA_TV2015NM-U18_24C16_M-8873CPANG6HJ9.html>












Receiver Kenwood-KR5030-Resolvido!

Defeito: Ruído Térmico No canal -L.
Peça defeituosa:
Q1-2SA750(Substituir Por BC640).












TV CCE HPS2002D - defeito ferrado-(manchas) foto

Essa Tv chegou aqui pulando faisca em cima do FlyBack pra tudo quanto é lado

Trocado o Fly, a tela ficou desse jeito da foto.

Solução:

Troca do diodo (em curto) e fusistor de 1R que faz alimentação -12v

da saida vertical 












TV PHILIPS 21PT5437 LIGA-DESLIGA LOGO EM SEGUIDA -ESQUEMAS EQUIVALENTE

Essa tv ligava e desligava em seguida se ficasse inssistindo aquecia em demasia o transistor de saida horizontal.Acausa do defeito éra o resistor R3445 aberto resistor que alimenta o -12 do vertical.obs esses resistores de alimentação do vertical são mal dimencionados e queimam com facilidade.
Esquema compatível com a 21pt4647.












Lg Cp-20J52A n/ sint. nenh. canal

estava com chuvisco
n/ sintonizava nenhum canal
tensões no seletor presentes

Causa:diodo d22 ligado ao pino 57 do ic501 em curto.












