HRM29PS, 33S, 33PS, 37PS; GT2825, GT2925 
Sintoma: em cenas claras a imagem parace borrada, prateada. 
Causa: Nivel excessivo de sinal de video entrando no transcoder ou saindo dele. 
Solução: Nos tvs HRMS(29/33/37), verifique se na PCI AV CONTROL, o resistor R144 é de 560r (somente para transcoder fase II, se não for substitua-o por um deste valor. 
Verifique se o trimpot PT11 esta ajustado corretamente

GT1410/2010 
Sintoma: Controle remoto com funcionamento intermitente, ou seja, às vezes não executa a função solicitada. 
Solução: Alterar o valor do capacitor CR20 de 1uf/50V para 2,2uF/50V na pci principal. 

GTV-142 
Sintoma: falta de audio
Causa: cabo do a. falante curto, causando a desconexão do conector P1603 
SoluçÃO: substituir o cabo

HRM290S 
Sintoma: não aceita comando do controle remoto
Causa Provavel: terminais da conexão do cabo da PCI dos leds encostando na blindagem metalica do sensor do controle remoto. 
Solução: deve-se colocar uma fita adesiva na blindagem metalica do sensor do controle remoto, na lateral que entra em contato com a conexão da PCI dos leds. 

Tvs linha NEXT 14/20" 
Sintoma: On screen pulando. 
Solução: acrescentar um capacitor ceramico de 47nF/25v em paralelo com o RL83 2,2K (no esquema aparece como RR83) 

HRM29S 
Sintoma: perda de cor em Pal-M 
Solução: Comutar o aparelho para video1 ou video2 
Deixar as entradas de video1 e 2 em aberto (sem sinal) 
conectar o frequencimetro ao ponto MV-11 
Ajustar CV-39 para frequencia de 3,579545MHz. 
O Capacitor CV-39 devera ser substituido obrigatoriamente. 

TVs Linha GT 
Sintoma: demora aparecer cor
Solução: substituir o resistor Melf RC11 de 12K/5%/0,16W por outro de carvão de 8K2/5%/0,16W 

Tvs Linha Next 14/20" 
Sintoma: Perda de cor momentania na mudança de canais. 
Solução: Substituir o resistor RC11 de 12K para 8,2K 

Tvs 14/20" - Chassis TX75 
Sintoma: ruido quando ligado em 220V 
Solução: verrifique a tensão de 119V +/- 0,5 em CP51 para TV 20 e 108 p/ TV 14. 
Se necessario, ajuste o PP52 
Troque o capacitor CP54 (10nF) por outro de 22nF. 

GTV142 
Sintoma: Quando o TV é ligado através da tecla TV ON/OFF com o video ligado, a fonte desarma. O mesmo acontece quando se desliga o aparelho através da tecla Power do C. remoto, ou do painel, durante a reprodução de uma fita Solução: acrescentar um resistor de 1K8 x 1/4W no lugar do jumper J4 (pino 8 do CI STR-S6707) 

Esta Seção é dedicada a defeitos em T.V. a Cores GradienteGradiente
Modelo: GT-1422 Defeito: Vertical com linhas no meio. O defeito era o diodo Zener ZD-301 de 7,5Volts . 
Modelo: GT-1422 Defeito: Fazendo propaganda da gradiente. As funções do remoto não obedecia. Para resolver bastou retirar a bateria interna do microprocessador que ela resetou todas as funções e foi refeito os ajustes. Isto vale para outros modelos da Gradiente. 
Modelo: GT-1422 Defeito: Sem contraste. O defeito era o diodo D-504 IN4148 em curto . 


