TV SAMSUNG CN3339V KCT12A

TV CHEGOU INOPERANTE LED PISCANDO.
APOS TROCA DOS ELETROLITICOS DA FONTE E HORIZONTAL E NADA
FALTAVA 8 VOLTS NO OSCILADOR LEVANTEI O TERMINAL DO CI E NADA.
SEGUI ESTA ALIMENTAÇÃO E CHEGUEI NO IC 503 RED. SOLTEI O PINO DO MESMO E PIMBA FUNFOU MAS SEM VIDEO AINDA .
SOLUÇÃO TROCA DOS 3 CIS RGB SENDO O VERMELHO EM CURTO.
OBS: PLACA CINESCOPIO DETONADA POR FUÇADOR QUE PROVOCOU CURTO E QUEIMOU OS 3 CIS E AINDA TENDO QUE REFAZER AS TRILHAS QUE O INFELIZ DETONOU.














TV PHILIPS MOD: 20GL1344 COM VERTICAL ACIMA DO NORMAL ESTICADO : ( RESOLVIDO)

Meus amigos, cehegou essa tv hoje na minha bancada, com defeito de vertical muito ecessivo de mais, ou seja muito esticada para cima, eu tinha feito alguns procedimentos nela troquei os capas da saida vertical e estava fracos, abaicho do valor espasifico mesmo assim ela continuava esticada a imagem então parti pra outras coisas, e achei um resistor alterado ele era de 220R e estyava dando 240K número da casa do resistor é 3415 só foi trocar e a tv ficou oK espero ajudar. Que Deus abençoi a todos vcs.













Cineral 21P resolvida....

Esse TV sofreu uma queda de corrente e ficou sem imagem apenas o som e os caracters. Ao aumentar o escreen dava pra ver a imagem escura sem cor, quando entrei no set-up tinham vários parâmentros em 00 foi ajusta-los de acordo com a tabela deixar no teste por 24 horas e correr para o abraço....














TV TOSHIBA RESOLVIDO.......

Ola meus amigos esta tv toshiba mod=2987su estava com os som pipocando,defeito condluido um resistor alterado de 15k por 3m,casa do resistor rg15 varios colegs mandaram dicas emportantes eu agradesso pelas dicas pincipalmente "Valmibelo"

 













29gx1899, QUANDO SEM COR E SINTONIA FUGIND

http://www.2shared.com/file/3116607/53be6962/29gx1899__s_comb.html
http://www.2shared.com/file/3116614/d3ac0999/29gx1899_c_comb.html












Tv cce hps2081 Não parte o horizontal

Este tv tinha todas as tensões normais mas não partia o saida hor. dando a impressão de ser o fly back.
Causa: saida vertical,só foi troca-lo e a TV funcionou normal.

 











TV PHILIPS PT4643 "PROTEGIA"

depois de um tempo...
recebo outa tv com o mesmo sintoma

defeito: após ser ligada oscilava em seguida protegia
fui orientado pela indicação do led...
código de erro 02 'vertical'
causa: c2625













TV PHILIPS 29PT4640 "DICA"

DEFEITO: NA BANDA UHF 'NECAS'
NO A/V NÃO TINHA AUDIO
NO VHF SOM E IMAGEM NORMAL

CAUSA: CORRIGI OS BYTES TINHA ERRO













TV Panasonic TC14A10,imagem pela metade e dobrada em baixo

Solução eletrolitico de 1uf C425 com ESR alta.













TV SEMP 2987(H)MS LEM-4R AS VEZES NÃO SAI DO STAND-BY OU LIGA CO RETRAÇOS ...

A as vezes não sai de stand-by ou liga com linhas de retraços,sem caracteres e comandos inoperantes.Se insistir funciona normal.Defeito Q841 BD4746G smd .Ci do reset.













TV CCC HPS2171 ENTRA EM PROTEÇÃO.

DEFEITO LIGA DEPOIS DE UNS 3 MINUTOS ENTRA EM
PROTEÇÃO.
DEPOIS DE DIVERSOS TESTE OUVIR UM BARULHO DE UM ESTÁLO
NO SOQUETE DO TUBO.
DESLIGUEI O FOCOS E LIGUEI O TV NO MESMO MOMENTO
O FLYBACK FUMAÇOU NA UNIDADE DE FOCOS.
TROQUEI O FLYBACK E O TV VOLTOU A FUNCIONAR.














Tv Cineral mod. C1420 (RESOLVIDO)

Defeito: Não hoscila, porém com todas as fonte normais, com exceçõ de
5 volts no pino power do micro que não existia, a principio suspeitei
do próprio micro, mas estava ok.
Soltando a base de Q 403, o tv hoscilou sem caracteres e sem vídio e
sem som; resultado, Q 806 estava em curto, após a substituição o tv
funcionou normalmente.












A TV Philco 2046 (RESOLIDO)

Esta tv estava com o stand-by piscando, ligando e desligando. O defeito era o R 713 (100K) aberto espero esta ajudando os meus colegas de profissão?













DVD LG DV-8921N Progressive scan

Para retirar o progressive scan, aperte a tecla stop no controle ou no painel do DVD por mais de 5 segundos e ele volta ao normal....













TV Sharp C 2013 (RESOLVIDO)

Defeito= Linha vertical, sem horizontal e resistor R 618 torrando. Solução: trocar c 618 (0,56u 250 v) e R618 (68 R 1W).













TV CCE HPS 1470(RESOLVIDO)

CCE hps 1470- Defeito - funciona tudo normal , mas quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante causa resistor R804 aberto. Ou alterado. 














DVD Gradiente D 15/3 - No Disc-

Esse DVD "GRA-DOENTE" só acusava No Disc qualquer que fosse a midia inserida para reprodução.
Apesar de executar todo o procedimento necessário à reprodução, notava-se um leve ruído proveniente do motor spindle o qual ao iniciar o giro do disco, provocava uma diminuição no brilho do painel.
Retirando o motor e fazendo uma limpeza interna passou a girar sem qualquer ruido e o aparelho está reproduzindo até disco de vinil. (rs)














TV LG CP20B84 Listras escuras verticais

Essa TV apresentava várias listras escuras sobre a imagem as quais se tornavam mais escuras à medida que se aproximava a borda esquerda da tela (visto de frente)
Como o dono disse que ela havia caido de uma altura razoável, julguei que isso se devesse ao deslocamento da máscara de sombra.
Porém, notei que girando o potenciometro de screen totalmente para a esquerda, a imagem não era totalmente apagada e com essa ação ela ia esmaecendo da esquerda para a direita e não como um todo.
Vistoriando os circuitos associados a essa função, encontrei C540 (4.7mF x 250v) totalmente esgotado.
E foi só. (Espero que tenham entendido minha descrição)

 













CCE HPS 2980 com defeito almofada (resolvido)

A TV estava com as laterais da imagem abauladas para dentro. O defeito era uma trilha defeituosa entre o R 311 e R317. A mesma aparentava estar boa , mas estava com resistencia muito alta.















Tvs philips GL e PT para todos

GL 1045-VERTICAL FECHADO-R 3229 ABERTO (1MEGA)
GL 1032-NÃO FUNCIONA-R 195 ABERTO (8R2)
GL 1014-ATUA A PROTEÇÃO,FONTE AUTA-R 3342 ALTERADO (8K2 P/ 12K)
GX 1659-NÃO FUNCIONA-R 3427 ABERTO (56K/5W)
GL 1040-ATUANDO A PROTEÇÃO-C536 ESGOTADO (47/25V)
GL 1345-TECLAS E CR NÃO ATUA-Q7933 EM CURTO (BC 548)
GL 1346-FONTE COM BARULHO E SERRILHANDO A IMAGEM-R 3321 ABERTO (100R)
GL 1044-NÃO FUNCIONA,ATUA A PROTEÇÃO-Q7537 ALTERADO (BF423)
PT 326A-NÃO FUNCIONA;TENSÃO DE 3V3 ALTA-DZ 6600 ALTERADO (3V9)
28 GR7585-IMAGEM ESCURA E C/SOMBRA-R 370 ABERTO (13K)
GL 1319-IMAGEM SÓ PELO AV-Q 7204 C/FUGA (BC548)
GL 1040-NÃO FUNCIONA C/BARULHO NO ALTO FALANTE-IC 130(TDA8305)
GL 101043-SEM COR-C 2241 C/FUGA (22Kpf)
GL 1310-NÃO SINTONIZA CANAIS-C 952 C/FUGA (100pf)
29 GX1899-NÃO FUNCIONA,FONTE PULSANDO-D 6505 EM CURTO (BY448)HORIZONTAL
GL1043-FONTE ALTA-R 3348 ALTERADO (DE 10K P/12K)
GL 1030-TELA PRETA-C 410 ESGOTADO(100/25V)VERTICAL
GL 1015-NÃO FUNCIONA,FONTE BAIXA-C2351 ESGOTADO (220/25V)
29 PT554-NÃO FUNCIONA,SAI FUMAÇA PERTO DO FLY BACK-C 2463 EM CURTO (1Kpf/2KV)
GL-1044-NÃO SINTONIZA OS CANAIS-R 3961 ABERTO (15K)
T 418A-NÃO FUNCIONA;VERTICAL FECHADO;FONTES DE 5 E 8 VOLTS BAIXAS-ZD 6420 EM CURTO (9V1)
PV 461 TV+VK7-NÃO FUNCIONA;FONTE PULSANDO-C 2584 EM CURTO (560Kpf)
29 GX1898-DEMORA PRA FUNCIONAR-C 2506 ALTERADO (47/50V)
GL 1340-TELA VERDE COM LINHAS-ZD 359 EM CURTO (3V9)
PT 120A-IMAGEM COM LINHAS(VERTICAL)R 3407 ABERTO (220R)
GL 1346-SEM SOM PELO AV-R 3014 ABERTO (100K)
GX 1658-IMAGEM TREMULA(SERRILHADA)ZD 3519 EM CURTO(15V)
GL 1014-NÃO SINTONIZA CANAIS-R 3958 ABERTO (18K)
GL 1040-SEM IMAGEM C/LINHAS-C 410 E 419 ESGOTADOS
GL 1040-SEM SOM C/BARULHO-C 130 EM CURTO (22Kpf)
29 PT4631-SE DESLIGA SOZINHA-Q 7461 E Q 74636 ALTERADOS(TROCAR)
GL 1340- SEM SOM C/BARULHO-C 135 EM CURTO (22Kpf)
GL 1014- HORIZONTAL NÃO FUNCIONA-R 3224 ABERTO(2R2)E Q 7205 EM CURTO
PT 110A- NÃO FUNCIONA,C/ BARULHO-D 6445 EM CURTO(PH33M)
PT 3131-VERTICAL FECHADO;LED PISCA 3 VEZES E SE DESLIGA, R 3448 ABERTO (1R)
GL 1316-FONTE ALTA NÃO AJUSTA-R 3342 ABERTO (6K8)
...........................ABRAÇOS DO CASSIO RIOS............................
















TV LG modelo=CP-29K35A 

Meus colega de profissão esta tv LG jegou em minha bancada com o transistor horisontal queimado coloquei outro e à tv voltou à funcionar normal + com alguns dis ela parou em minha eletrônica antes de emtregar ao cliente,botei emcima da bancada novamente e fui corrigila,o transisto estava normal e proucurei o motivo do defeito troquei alguns capas e transistores e nada de voltar à funcionar,para concluir, fis uma busca na parte da saida, e emcontrei um alto falante em curto e o outro aberto,troquei o mesmos e à tv voltou à funcionar normal. É só foi corre para o abraço........















Tv Bluesky mod. Tv 20 BLK B

Ap. apresentava uma faixa escura no horizontal á direita da tela de +_ 5 cm e imagem deslocada para esquerda. Entrei no modo de serviço aterrando o pino 35 do micro por alguns seg. até aparecer o menu. O valor da posição horizontal estava em 00. Ajustei este valor até normalizar a imagem. Este ap. equivale ao CCE HPS 2003.














TV PHILIPS 14GL1316 (RESOLVIDO

Esta tv estaa parada era um capacitor ceramico 4n7 2509, e depois de funcionar ela tinha outro defeito com linha de retraço + com imajem natela era um cacitor de 22nf com fuga 2419 e ai só foi crre para o abraço.....















PHILIPS 16CT6010M COM DEFEITO DE LARGURA ORIZONTAL ( RESOLVIDO

Olá meus colegas de profissão,esta tv chegou em minha eletrônica com defeito de largura,ficava mas ou menos os dois dedos para normalizar a imagem,eu tinha feito alguns análise porem ela continuava com o mesmo defeito só então eu percebi que ela já tinha passado por alguma pessoa que não tinha bem esperiência,vi uma placa da mesma e percebi que R583 e R585 estava com o valor além do normal só foi coloca o valor certo e a tv foncionou o valor dos resistores era de 1R cada um deles















TV PHILIPS 14GL1316 (RESOLVIDO).

Esta tv estaa parada era um capacitor ceramico 4n7 2509, e depois de funcionar ela tinha outro defeito com linha de retraço + com imajem natela era um cacitor de 22nf com fuga 2419 e ai só foi crre para o abraço.....
















TV Broksonic mod CTVG-5454 LST - efeito sanfona

Trata-se de uma TV bem antiga, mas quis colocar esse resolvido pela curiosidade do defeito e pelo trabalho que deu

Essa TV ligava normalmente, mas a tensão da fonte caia alguns segundos depois, assim que a imagem surgia na tela e a tensão flutuava, fazendo com que o quadro abrisse e estreitasse num vai-vem, parecendo uma sanfona.

Conforme mexia na placa, o defeito às vezes desaparecia, sugerindo ser solda quebrada (mas não era).

Causa do defeito: diodo D506 abrindo junção (não adianta testar). Descobri o defeito quando fiz uma leve pressão sobre o componente durante o defeito e a imagem estabilizou














dvd sony ns50p

dvd sony ligava lia o dvd quando entrava o filme
desligava
troquei os diodos 315 e o 317 que era 1n4002 para
1n4007 voltou a fonc. blz















philco TP 20V56

sem imagem,tela escura.
causa= diodo zd 201 5v6 em curto.
apos trocar o zener,o tv funcionou c/boa imagem.















TV Philips 20GL1349 Sem contraste

Este aparelho estava inoperante devido a um curto no fly-back.
Depois de trocá-lo passou a funcionar com uma imagem bem pálida qualquer que fosse a posição indicada pelas barras de controle do OSD.
Cheguei a desconfiar do novo fly mas, antes de troca-lo de novo fiz uma varredura no circuito que atua no contraste e encontrei R-3556 ( 1K )alterado para quase 2K.















TV SONY KV-140MG (RESOLVIDO).

Esta tv ela chegou hoje pela manhã em minha eletrônica e esta ligando normal + só tinha som e o video não tinha imagem,defeito era um transistor na parte do RGB Q770 2SA1309.
E ai só foi corre para o abraço.....















tv mitsubish TC 2018PS só em stamby (dica)

A migos já peguei dois defeito com o mesmo sintoma, resistor de 8r2 aberto +B alimenta o flay,e hoje peguei uma com o draiver oscilador horizontal aberto bem no pino o fio carbonizado amigos espero que ajude alguem pois eo sofri um bocado para localizar-lo.

 














DVD SONY+DVP+NS575 SEM VIDEO

SEM VIDEO NO LINEOUT R530 E CI LA73053
















TV Mitsubishi - Não sintoniza

Ao ser ligada essa TV ficava "presa" (e mal sintonizada) no canal 4.
Executando-se a sintonia automática via-se a barra de sintonia avançar normalmente porém nenhum canal era detectado e ao final do processo voltava ao mal sintonizado canal 4. Na sintonia manual acontecia o mesmo.
Conferindo as tensões no tunner, era possível ver que a tensão de mudança de banda estava normal, variando de 0v para +- 12v.
No entanto, a tensão de sintonia estava fixa em 5,5v.
A tensão no coletor de Q 711 (2SC 1740S-S) variava à medida em que o processo de sintonia evoluia.
Seguindo essa malha até o pino VT, encontrei R 7B0 (2k2) aberto.
E isso era a causa da anomalia.
















TV BLUESKY MOD: TV 14 BLK D:296 ( Resolvido)

Olá meus amigos, essa tv estava com o istand by ligado porem não osilava mas quando presionava o + do canal o ledi apagava mas osilar que é bom nada acontecia verifiquei alguns capas estava com pouca capasitância fiz alguns procedimentos anlizando quidadosamente achei Q802 BC 337 estava aberto só foi troca e a tv foncionou normal.Espero ajudar a todos vcs.

















tv semp mod 2070 resolvido.

esta tv chegou com o seguinte defeito. nao memoriza os canais foi trocado a memoria e checado todores capacitores e resistores em volta.porem nada.apos subistituir o micro principal o defeito foi sanado......
















tv philco 1452 com ondulaçoes na imagem

apos uma verificaçao foi trocado os dois capacitores da fonte. um 220x400volts e outro de 100x250 volts

 















20PT228 se desligando...

Foi resistor 3347 220r na placa do cinescópio....















TV2086,Toshiba, contraste n/atua e cintilando

Causa R218 e R327 alterados.

















TV Philips Chassi L03.1LAA (resolvido).

Ola pessoal peguei uma tv Philips Chassi L03.1LAA modelo 20 pt3331, o defeito era falta de audio, depois de muito trabalho peguei uma informcao com um tecnico de uma autorizada que é amigo meu, ele disse que o defeito seria um capacitor ceramico SMD, depois de muito procurar foi soltar o capacitor que voces sabem que é muito pequeno, ao retirar o capacitor o mesmo já se encontrava rachado, o qual foi visto apenas apos a retirada, o capacitos é o C2201 de 4n7 que sai do pino 31 do ci 7200 TDA9370. 















TV PANASSONIC - TCT-14TR-1 (resolvido)

Esta tv chegou em minha bancada com este defeito ora funciona ora não funciona causa C813 troque e ai é só corre para o abraço!

















TV SEMP TOSHIBA MOD: TV 485HM CHASSI U13 ( RESOLVIDO

Olá, meus amigos essa tv estava quemando STRG 5653: A ajuda de Milton foi ecesial para descrobri o defeito, a dica foi certa o resistor estava aberto só foi troca e foi solusionado o defeito também sou grato a Isaias vcs são de mais valeu valeu mesmo que Deus abençoi a todos vcs. Não esquecendo o resistor é R 876 de 680R

















Defeito solucionado DVD LG DK 140


O defeito: não abre a gaveta pelo painel, só abre com o controle.
Defeito foi o ci 901 do painel ( PT 6965 ).















20pt 3331 QUADRO FECHANDO NAS LATERAIS

QUADRO COM DOIS DEDOS FECHADOS NA HORIZONTAL E CINTILANDO
QUERENDO FECHAR, TENSÃO DA FONTE OSCILANDO JUNTO.

DEFEITO : PC 817. CASO RESOLVIDO.















TV CCE HPS2991 FSD (RESOLVIDO):

Óla meus colegas,esta tv chegou em minha eletrônica ontem pela manhã com defeito de desliga e não ligava só quando ficava fria ou quando dava um tempo para liga novamente,defeito ic 301 TDA8359J eu ja tinha trocado os transas e os capas e constatei q à tv só ligava quando ficava com um tempo parada.e ai só foi corre para o abraço....

















DEFEITOS DIVERSOS - TV - MONITORES

Diversos

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
CCE 	Forno microondas MW-1400 	Não doura 	Q4 (BC337) e R8 (10 K)
CCE 	Forno microondas MW-11550 	Algumas vezes não aquece 	RY1 (relé)
Elo Phone 	Telefone PH-117B 	Não transmite 	Q5 e Q16
Fonecom 	Telefone comum 	Quase inaudível 	TR4 (BC547)
Gemstar 	TV P&B 12"B/W 	Pouco brilho 	C329
Gradiente 	DVD mod D-10 	Inoperante 	R802 (10 R 5 W) aberto
Panasonic 	Tel s/ fio KX-T3620 	Mudo 	Q26 (A1776)
Panasonic 	Tel s/ fio KX-T3620 	Não toca 	PC1 (2505 - acoplador ótico)
Panasonic 	Tel s/ fio KX-T4200-1 	Mudo e ocupando linha 	D1 (ponte), R8 e T4 (transformador)
Panasonic 	Videogame FZ-1 	Inoperante 	CI 5P4J (regulador smd - substituído por 7805)
Philco 	TV P&B B269 	Deflexão vertical pequena 	R347 (2,2 R)
Philco 	TV P&B 17 A2 398 	Inoperante 	R911 (240 R)
Philco 	TV P&B 17 A2 	Imagem c/ distorção lateral 	R905 (22 K)
Philco 	TV P&B 381 	Excesso de brilho 	R506 (12 K)
Philco 	TV P&B 381 	Inoperante 	TR402 (transformador)
Philco 	TV P&B 381 	S/ alta tensão 	Terminal do TR402 quebrado
Philips 	TV P&B L6/LA 	S/ imagem, c/ som 	R260 (1 M)
Philips 	TV P&B R17T630 	Inoperante, fusível aberto 	D143 (SK 1/12 ponte) e R140 (1,2 R 10 W)
Philips 	TV P&B 12TX07 	S/ sincronismo horizontal 	R394 (trimpot 220 R)
Philips 	TV P&B 20T643 	Linha horizontal 	TS327 (BC547)
Polyvox 	Toca-discos TD3000 	Solenóide lift inoperante 	R17 (10 K)
Polyvox 	Videogame Atari2000 	Não roda cartucho 	Trilhas rompidas na placa do circuito impresso
Sanyo 	Forno microondas EM900B 	Inoperante 	Magnétron
Sharp 	Forno microondas MW615A 	Painel acende mas não há aquecimento 	Transformador de potência danificado
Sharp 	Forno de microondas RB4A23AZ 	Queima do fusível principal 	Diodo de potência danificado
Silver Gold 	Radiogravador 	Não sintoniza 	Bobina T4 aberta
Sony 	Tel s/ fio SPP73 	Inoperante 	D12 (zener)
Technics 	Toca-discos SL-L20 	Inoperante 	D1 (ponte retificadora)
Telefunken 	TV P&B 443 AT 	S/ imagem 	T502 (BC547)
Telefunken 	TV P&B 443 AT 	Sincronismo vertical instável 	C461 aberto
Telefunken 	TV P&B 444 BT 	Som irregular 	CI201 (TDA11902) e R202 (3,3 K)














Monitor de vídeo
	

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
Acer 	7276C 	Inoperante, s/ imagem 	Transistor IRF630 em curto
AOC 	4L 	Sem sincronismo horiz 	IC201
AOC 	5ELR 	Imagem ondulada, ruído na fonte 	C907 (220µF 400V)
AOC 	CM-336 	Controle de brilho inoperante 	R822 e D804
AOC 	CM-336 	Inoperante 	D920
AOC 	CM-336 	Linearidade horizontal ruim em resolução alta 	C8105 (0,84 µF 250 V)
AOC 	CM-336 	Zumbido intermitente 	L804
AOC 	CM-536 	Imagem deformada no lado direito 	C812 (1000 µF 35 V)
Compac 	15FS 	Mancha colorida na tela 	Capacitores de 22 µF da placa do cinescópio
Compac 	420 	S/ varredura vertical 	CI saída vertical (TDA1170)
Compac 	420T 	Imagem vermelha, azul ou verde 	Verificar L402 a L406
Compac 	473E 	Imagem distorcida, ruído na fonte 	C804
Compac 	V55 15" Mod 612 	Fonte não liga, flyback OK, saída horizontal OK 	Verificar diodo zener D621 (27 V)
Compac 	V70 17" 	Variação de altura da imagem 	C851 (47 µF 250 V)
Daewoo 	CMC1427X1 	Sem foco 	Flyback (adaptado um kit foco)
Dell 	D1025HE 	Inoperante 	R414 (220 K)
FiveStar 	14" 	Inoperante 	Q416 (C4923) em curto
Genérico 	Sem indicação 	Linha horizontal 	Solda fria no CI de saída vertical IC301 (TDA4866)
GoldStar 	1410 	Sem imagem 	IC302
IBM 	G50 	Inoperante 	CR160
IBM 	G50 	Ponto na tela ao desligar 	R424 (180 K)
IBM 	G50 	Tela acesa, s/ vídeo 	Z700 (LM1203BN)
Itautec 	VC281 	Largura reduzida 	C523 (4,7 nF 1600 V)
LG 	1470 	Imagem instável após troca do flyback 	Inverter os fios que partem do flyback e vão até a fonte de alimentação
LG 	1470 	Imagem muito larga 	Verificar Q709 e D708
LG 	1470 	Inoperante. Flyback e tr saída horiz OK 	Verificar R912 e R913
LG 	1470 	Inoperante. Led verde acende 	Flyback
LG 	1470 	Sem imagem após troca do flyback. Alta tensão OK 	Verificar C723, R742, R723 e Q711
LG 	StudioWorks 440si 	Inoperante, leds piscando 	Flyback
LG 	StudioWorks 55i 	Imagem vermelha 	Solda fria na placa do vídeo
Philips 	201B10 	Sem sincr horiz na troca de resolução 	C2431 (150 nF 63V)
Philips 	3CM9609 	Inoperante 	R3121 (270 K 1 W)
Philips 	4CM5299 	Imagem muito larga 	Verificar BD677
Philips 	4CM5299 	Imagem Ok em 640x480 mas desloca p/ direita em 800x600 	Trocar C2505 3,3 uF por 4,7 uf. Localizado no pino 10 de IC7502 (HEF4538 detector de modo)
Philips 	7CM5279 	Tela clara com linhas de retraço 	R3570 (0,68 R)
Proview 	998M 	Fonte inoperante 	CI UC3842AN
Samsung 	450b 	Imagem clareando até totalmente branca 	Solda fria no circuito do ABL
Samsung 	450b 	Imagem trêmula na parte inferior 	C419
Samsung 	551S 	Sem imagem, fusível OK, ruídos 	D606 e IC601
Samsung 	CQA4147 	Fonte não parte 	Verificar R616, R617, Q403. Trocar Q403
Samsung 	CQA4147 	Fonte só parte depois de algum tempo 	Trocar C609 e C616
Samsung 	CQA4147 	Fusível principal queima 	Verificar Q602, D601, D602, D603 e D604
Samsung 	CQA4147 	Imagem muito larga, brilho normal 	Verificar Q406 e D407
Samsung 	CQA4147 	Imagem larga, excesso de brilho, transistor saída horizontal queima depois de trocado 	Verificar Q408
Samsung 	CQA4147 	Sem imagem, alta tensão OK, 0V em G2 	Trocar C117

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
Samsung 	CQA4147 	Sem imagem, alta tensão OK, tensão em G2 acima de 300 V 	Verificar tensão no pino 12 do LM1203. Se < 2 V verificar Q203, Q501 e D501. Se > 2 V trocar IC101
Samsung 	CQA4147 	Sem ajuste de contraste 	IC101 (LM1203)
Samsung 	CQA4147 	Sem sincronismo horizontal 	Verificar D201, D202. Se OK, trocar Q205 ou IC201
Samsung 	CQA4147 	Sem sincronismo vertical 	Verificar D202 e D206
Samsung 	CQA4147 	Transistor saída horizontal queima após troca 	Trocar C418, verificar D406. Se OK, trocar T402
Samsung 	CQA4147, -4143, -4153 	Fusível FH601 aberto 	Verificar PTC601, D601-D604, C604, R603, Q602, R622, C613, D608
Samsung 	CQA4147, -4143, -4153 	Inoperante, fusível FH601 OK 	Verificar D614, C618, Q603, D613, C618, R616, R617, IC601, Q602, D607, D609, Q602, OP601
Samsung 	CQA4147, -4143, -4153 	Não liga. Apitos da fonte de alimentação 	Verificar OP601, C609, D611, D610, C610, Q601, IC602, D618, C626, D619, C644, C627, C630, D620, C629, D621, C631, IC603, Q607, C640, D622, C632, D605, D606, C605
Samsung 	CBQ4147 	Fonte não parte 	Desligar pino 6 de IC102. Se partir, trocar IC102. Se sem sucesso, verificar transistor saída horizontal, D618, IC301, Q602, R622. Trocar IC601
Samsung 	CBQ4147 	Imagem vermelha com linhas 	Verificar R108r (R108g se verde, R108b se azul).
Samsung 	CBQ4147 	Largura excessiva 	D407 (UF5484)
Samsung 	CBQ4147 	Sem controle de largura 	D407 (UF5404)
Samsung 	CBQ4147 	Sem imagem, alta tensão OK, 0 V em G2 	Trocar C117 ou verificar SG101
Samsung 	CBQ4147 	Transistor saída horizontal queima após troca 	Verificar Q408. Se OK, trocar C422 e C418
Samsung 	CLV495 	Altura ruim 	Verificar R308, R309, VR302, Q303, IC301
Samsung 	Idem 	Imagem rola para cima ou para baixo 	Verificar C317, Q306, Q307, D305-D307
Samsung 	Idem 	Imagem ruim no topo e na parte inferior 	Verificar C311, C322, C309, C310, C313
Samsung 	Idem 	Linha horizontal 	Verificar IC301
Samsung 	Idem 	Linha vertical 	Verificar C423, C424
Samsung 	Idem 	Não liga, fusível F601 aberto 	Verificar D601-D604, C613, IC601
Samsung 	Idem 	Não liga, fusível F601 OK 	Verificar R602, R603, R604, D606, IC601, R606, C616, VR601, D607
Samsung 	Idem 	Regulagem de brilho inoperante em VR501 	Verificar VR501, VR101, R507, Q501, D501, D502, C501, C503, R501
Samsung 	Idem 	Regulagem de contraste inoperante 	Verificar Q187, R198, VR191, Q186, C189, D190
Samsung 	Idem 	Sem ajuste de largura 	Verificar Q403, Q404, C425
Samsung 	Idem 	Sem alta tensão 	Verificar T402, R434, Q402, C421, C423, D406, D409, D410
Samsung 	CVM496*P e CVM478*P 	Imagem rola p/ cima ou p/ baixo 	Verificar Q301, Q302, D303-D305, C308, IC301. Ajustar VR304
Samsung 	CVM4967 	Inoperante 	Flyback
Samsung 	CVM4967 	Sem regulagem de almofada 	C207
Samsung 	CVM4967P 	Imagem na parte inferior da tela 	CI de saída vertical (LA7838)
Samsung 	CVM4967P 	Inoperante, queimando transistor de saída horizontal 	Flyback e transistor de saída horizontal
Samsung 	CVM4967T 	Imagem trêmula 	C302 (0,68 µF 35 V)
Samsung 	SyncMaster 3NE 	Largura insuficiente 	C422 (2,8 nF 1,6 kV)
Samsung 	SyncMaster 3NE 	Sem imagem 	D505
Samsung 	SyncMaster 15Ge, 15GLe, 4NE 	Controle de contraste inoperante 	Verificar Q173, Q172, D174, Q181, Q182, IC101
Samsung 	Idem 	Controles do painel inoperantes 	Verificar IC201
Samsung 	Idem 	Distorção vertical 	Verificar C306, C308, C310, C312
Samsung 	Idem 	Largura ruim e não ajusta 	Verificar IC402-1, IC402-2, Q421, Q412, Q413, C451
Samsung 	Idem 	Linha horizontal 	Verificar C301-C303, C435, C436, IC401, R310, IC301, C310, C311
Samsung 	Idem 	Linha vertical 	Verificar C453, C462, C463, D410
Samsung 	Idem 	Não liga, fusível F601 aberto 	Verificar D601 a D604, C601 a C604, IC601, Q601, C607, C608
Samsung 	Idem 	Não liga, fusível F601 OK 	Verificar L601, L602, IC601, Q601, IC604, IC605, R602, R603, Q602, D610, C616
Samsung 	Idem 	Sem imagem, sem alta tensão 	Verificar IC201, IC401, C401-C410, R698, L403, D406, T402, Q407-Q411, C476, C477, C462, D410, D411
Samsung 	Idem 	Tensões de saída da fonte ruins e sem ajuste com VR601 	Verificar D626, IC602, IC603, IC601
Samsung 	SyncMaster 500 	Sem imagem, led pisca, estalos 	Verificar Q409, D412, D404, D405, Q411, Q412, Q413
Samsung 	SyncMaster 500V 	Inoperante 	IC602 (7805)
Samsung 	SyncMaster 753S 	Inoperante 	IC601 (DP704C)
Samsung 	ST15V100 	Tela muito clara 	Adaptado kit de foco / screen















Som, rádio
	Topo | Fim

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
Aiko 	Sintonizador digital 	FM sem sintonia 	Trimer do oscilador
Aiko 	3em1 AHS 107 	Canal direito mudo 	CI500 (STK441), C512 e C513
Bosch 	Auto-rádio DH25 	Baixo volume canal direito 	C2560 (0,22 µF)
CCE 	3em1 SS-5880 	Sem som 	IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
Century 	Sat receiver USR1900 	Inoperante 	D124, CI-U112, R126 e tunner
Delta 	Amplificador DBR-904 	Inoperante 	R14 (4,7 R 1/4 W)
Frasat 	Sat receiver SRE500A 	Inoperante 	TF-1 (transformador)
Gradiente 	Amplificador M120 	Inoperante 	Ponte retificadora e C134 (5000 µF 35 V))
Gradiente 	Amplificador M246 	Inoperante, fusível aberto 	Transistores saída e excitadores direitos e CI901
Gradiente 	Amplificador Pro 2000 MKIV 	Fusível aberto 	TR4, TR5, TR8, TR9, TR10 e TR11 em curto
Gradiente 	CD Player CDP/AT3 	Não toca o CD 	CI TDA7073A e leitor ótico
Gradiente 	CD Player 5 CD 	Reprodução deficiente 	Ajuste do trimpot junto ao laser
Gradiente 	Receiver CS-34 	Rotação irregular 	CI AN6610
Gradiente 	Receiver S-96 	Inoperante, fusível aberto 	D106 e D107 (SKE 3/20)
Gradiente 	Receiver STR 1050 	Distorção no canal esquerdo 	T108 e T109
Gradiente 	Receiver 1360 	FM s/ som 	CI1 (CA3189)
Gradiente 	Sintonizador T1 	Leds de sinal acesos 	IC601 (CA3046)
Gradiente 	Tape-deck CD3500 	Inoperante 	D615, R624 (33 R) e X605 (BD135)
Gradiente 	3em1 MS-300 	FM inoperante 	CI701 (LA1186N)
Grexnolds 	Receiver LR 1000 	FM estéreo s/ funcionar 	CI1 (CA1310)
Kenwood 	Receiver KT-2001A 	FM c/ baixo volume 	Q6(2SC381)
Kenwood 	Sintonizador T-7LX 	Em pouco tempo passa para mute 	Q38
Motoradio 	Auto rádio ARS M32/B 	Sem AM e sem FM 	D601 (1N753) e CI801 (MC1310)
Motorola 	Rádio móvel GM300 	Potência baixa de transmissão 	Q2330
National 	AM-FM RF4210W 	Inoperante 	C18 (4,7 µF 25 V)
Philco 	Rádio B-482 	FM c/ baixo volume 	T101 (A040), T102 (A041), T103 (A041) e T104 (A041)
Philco 	Receiver B-481-3 	Sem sintonia AM e FM 	R212 (1 K)
Philco 	Receiver PSR-30 	FM inoperante 	T101 (transistor B153)
Philco Hitachi 	3em1 PCS32 	Inoperante, com ruídos 	C206 (0,22 µF)
Philips 	Tape-deck AW-620 	Leds apagados 	D363 (zener 8,2 V 400 mW)
Philips 	Tape-deck AW-620 	Play não opera 	TS461 (BC328)
Philips 	Tape-deck 06AC060 	Inoperante em um canal 	TS432A, TS432B, C760 e R606
Polyvox 	Rádio-grav RG-700 	AM e FM inoperantes 	CI1
Polyvox 	Receiver PR1800S 	AM não funciona 	Q701 (PE255D)
Polyvox 	3em1 PS-900 	Canal esquerdo da fita sem som 	R847 (470 K)
Revox 	Gravador rolo B77 	Rotação insuficiente 	C729 (10 µF 16 V)
Sansui 	Amplific AU517 	Canal esquerdo inoperante 	R700 (100 R)
Semp 	Rádio PT-76 	Inoperante 	Capacitor 25 µF da linha de 6 V
Sanyo 	Rádio RP-5040 	Sintonia instável em AM 	Q103 (2SC930E)
Sony 	Receiver STR-11BS 	Sinal fraco de FM 	TR01 (2SK61 - FET)
Sony 	Receiver STR-VX30BS 	Operação irregular 	D802 (zener 15V 500 mW)
Sony 	3em1 HMK353-B5 	Inoperante 	C913 e C914
Spectro 	Amplif SQA 2100 	Canal esq c/ volume baixo 	C123 (47 µF 16 V)
Tec Sat 	Receiver T-3200 	Funcionamento intermitente 	Mau contato em D5
Unimack 	Receiver UR390 	FM c/ ruídos 	R20 (4,7 K trimpot)
Unimack 	Receiver UR390 	Ruído em um canal ao desligar 	C3 (47 µF 25 V)
Yamaha 	Teclado PSR-185 	Inoperante 	TR1, TR5, capacitor 1000 µF 16 V
Yang 	Receiver YR7400 	Led estéreo apagado 	Pinos 4 e 8 do CA3089 c/ mau contato
Yang 	Receiver YTR-380 	Inoperante 	Fusível AC, transistores TIP41C, zener 12 V da fonte, IC3089













Televisor em cores
	Topo | Fim

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
CCE 	HPS-14 	S/ cor e s/ som 	Q801 (STR 3125)
CCE 	HPS-1430 R 	Deflexão vertical deficiente 	C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE 	HPS-1465 	S/ imagem e s/ som 	C413 (330 pF)
CCE 	HPS-1465 	S/ mudança de canal 	CI LA7910
CCE 	HPS-1480 	S/ regulagem de contraste 	D290, D704
CCE 	HPS-1485 	Desliga e liga ao acaso 	C499 (1 µF 250 V)
CCE 	HPS-1491 	S/ imagem logo após ligar 	Q703
CCE 	HPS-2004 	Inoperante 	Fly-back e C825 (47 µF 160 V)
CCE 	HPS-2070 	Inoperante, fusível aberto 	D807, IC705 e IC801
CCE 	HPS-2070 	Linha horizontal 	CI1301 (LA7837)
CCE 	HPS-2090 	Imagem manchada 	L201
Hitech 	PC 2146 	Inoperante 	Fly-back, IC901, C910, C925
Mitsubishi 	TC 20012 	Controle remoto não atua 	C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi 	TC2001Z 	S/ sincronismo horizontal 	R510 (6,8 K)
Mitsubishi 	TC 2020 	Canais baixos desaparecendo 	C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi 	TC 2020 	Queima transistor saída horizontal 	R551 (10 K)
Mitsubishi 	TC 2041S 	Algumas vezes não liga 	R916 (150 K)
National 	TC 146 M 	Inoperante 	C802 (220 µF 250 V) e bobina defletora
National 	TC 205 N 	S/ deflexão vertical 	Q401 (25C 1473)
Panasonic 	TCT-14TR-1 	Operação intermitente 	C813 (1 µF 250 V)
Panasonic 	TVC-20C2 	Vertical instável 	C410 (0,1 µF)
Panasonic 	TVC-20G7 	Imagem trêmula 	CI da fonte (STK73907)
Philco 	B819 	S/ imagem e c/ som 	D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco 	B819 TV 384 	S/ brilho e baixo volume 	R471 (100 R)
Philco 	PC-1405 	Altura insuficiente (intermitente) 	R616 (3,3 K)
Philco 	PC-1405 	Altura vertical pequena 	C607 e C609
Philco 	PC-1415 	Sem cor 	R511 (15 K) aberto
Philco 	PC-1443 	Sem imagem, filamento tubo OK 	CI vertical IC601 (TDA3653)
Philco 	PC-1601 	Inoperante 	T1901 (transformador da fonte)
Philco 	PC-1615 	Imagem sem cor 	C515 (47 nF)
Philco 	PC-2004 	Barra escura horizontal 	C607 (10 µF 160 V)
Philco 	PC-2038 	Varredura visível na parte de cima 	C727 (47 µF 63 V)
Philco 	PC-2043 	Imagem distorcida 	C905 (220 µF 400 V)
Philco 	PC-2044 	Não sai do stand-by 	R917 (4,7 K 5 W)
Philco 	PC-2044 	Ondulações na imagem 	C905 (220 µF 450 V)
Philco 	PCM-2044 	S/ alta tensão, led pisca 	IC401 (TDA2613)
Philco 	PCM-2046 	Queimando ZD904 (30 V) 	Soldas frias na fonte.
Philco 	PCS-2976 	S/ deflexão vertical 	CI saída vertical TDA8177F
Philco 	17 A2-M398 	S/ imagem e s/ som - chuviscos 	Varicap
Philips 	CN-4037 	Retraços na tela 	C400 (100 µF 25 V)
Philips 	CN-4065 	Retraços no topo da tela 	C400 (100 µF 25 V)
Philips 	CN-4065 	Perde cor 	CI200 (TDA3565)
Philips 	CT3320 	Sem sincronismo vertical 	D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558)
Philips 	CT6000 	Luminância intermitente 	C221 (68 µF 25 V)
Philips 	GL1011 	Vertical treme 	CI410 (TDA3653BQ)
Philips 	GL1045 	Inoperante 	D345 (zener)
Philips 	GL1310 	Tela verde 	Cap 0,01 µF em curto (no pino 26 microprocessador)
Philips 	NCF 	Não sintoniza canal 	C089 (10 nF)
Philips 	PT220A 	Efeito veneziana 	CI7255 (TDA4661)
Philips 	PT220A 	Inoperante 	Q7518 (P6NA60)
Philips 	R22 K210 	Inoperante 	Suporte do fusível VL603
Philips 	TVC/20CT 	Inoperante 	C355 (470 nF)
Philips 	12 TX 1572 	Deflexão vertical instável 	C527 (100 µF 35 V)
Philips 	3106-106-TX 	Sem deflexão vertical 	C509 (4,7 nF)
Samsung 	CN3059 	Sem som e sem imagem 	CI saída vertical TDA8356
Samsung 	CN3338V 	Só stand-by. Led piscando 	CI saída vertical
Samsung 	CN5048V 	Linhas de retraço 	IC201
Sanyo 	CTP 3771 	Linha horizontal, som normal 	CI saída vertical LA7837
Sanyo 	CTP 6715 	Inoperante 	R901 (470 R 10 W)
Sanyo 	CTP 6715 	Sem som 	Q902 (D24YK) e R422 (12 k)
Sanyo 	CTP 6771 	Só linhas de retraço e OSD 	CI Y/C M51308SP
Semivox 	TS-21C1S 	S/ imagem e s/ som 	Q481 (KIA7809) e R481 (2,7 R 1 W)
Semp 	10 IL 	Som c/ baixo volume 	C613 (1 µF 250 V)
Semp 	16 IL 	Inoperante 	R414 (18 K)
Semp 	16 IL 	Sem som 	R613 (8,2 K)
Semp-Toshiba 	TS-165 	S/ imagem, s/ som, chuvisco 	C116 (0,022 µF)
Semp-Toshiba 	TS-207 	Inoperante 	C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)
Semp-Toshiba 	TV 1022 	Inoperante, led acende 	Q404(2SD1554), R444, C440
Semp-Toshiba 	TV 1470 	Tela verde c/ traços brancos 	CI501 (TA8718N)
Semp-Toshiba 	TV 2056 M 	Queima transistor saída horizontal 	C440
Semp-Toshiba 	TVC 147/CR 	Tala azul 	IC501 (TDA8718N)
Semp-Toshiba 	TVC 206 	Linha horizontal 	Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)
Sharp 	C-1425-A 	Tela verde 	C859 (10 µF 250 V) e CI801 (IXO215)
Sharp 	C-1438 	Inoperante 	R752 (16 K)
Sharp 	C-1440-B 	Não sintoniza canal 	IC1005 (IX37CE - é um zener de 33 V)
Sharp 	C-1453 	Inoperante 	C666
Sharp 	C-2006 	S/ imagem, c/ som 	Triplicador de alta tensão
Sharp 	C-2006A 	Imagem deformada na parte inferior 	C511 (100 µF 16 V)
Sharp 	C-2010-B 	Inoperante, fusível aberto 	C707 (330 µF 400 V) e R615 (82 R 2,5 W)
Sharp 	C-2010-B 	Linha horizontal 	R741 (1 R)
Sharp 	C-2011-B 	S/ cor vermelha 	Q851 (2SC2229)
Sharp 	C-2016 	Imagem trepida na vertical 	C509 (220 µF 16 V)
Sharp 	C-2030-A 	Linha vertical, com som 	C626 (0,39 µF 400V), R618 (100 R 2 W) e R619 (idem)
Sharp 	14R12 	Inoperante 	Fly-back e Q602 (25D1554)
Sharp 	2040-B 	Inoperante 	R601 (330 R)
Sharp 	TVC11690H 	Operação intermitente 	Q702 (2SD713)
Sharp 	TVC11691/B 	Fonte não liga algumas vezes 	C709 (2,2 µF 50 V)
Sharp 	TVC1430A 	Faixa horiz no topo da tela 	C520
Sharp 	TVC1453 	Inoperante 	Um zener (8,2 V) do MP101 em curto
Sharp 	TVC2030A 	Linha horizontal 	T501 aberto
Sharp 	TVC2040 	Zener da fonte aberto 	CI STK73908
Sharp 	TVC2053 	Inoperante 	C713( 1 nF 400 V), CI701 (TDA8380) e FET 2SK2139
Sharp 	TVC2053 	Sem deflexão vertical 	C618 (470 nF 250 V), R618 (68 R 1 W)
Sharp 	TVC2199B 	Sem alta tensão 	C731
Sony 	KV2158 	Inoperante 	Q601, Q602 e R607
Telefunken 	20C3270 	Operação intermitente 	CH16 (2,2 µF 16 V)
Telefunken 	412 	Inoperante 	T703, F701
Telefunken 	615/442 	Inoperante 	D103 (BY127)
Telefunken 	665X 	Deformação lateral 	T506 (TIP31)
Telefunken 	802 	Sem imagem 	R684 (3,9 M)
Telefunken 	802 A 	Oscilação na imagem 	C507 e C516
Telefunken 	841 	Fusível queima em 220 V 	CP16 (220 µF 400 V)
Toshiba 	TC-164 	Largura vertical insuficiente 	C315
Toshiba 	TS-147 	Ondulação na imagem 	C810 (240 µF 400 V)
Toshiba 	TS-167 	S/ imagem e c/ som 	C902











Videocassete
	Topo | Fim

Marca 	Modelo 	Problema 	Defeito
CCE 	VCR-10X 	Só pisca ao ligar 	C615
CCE 	VCR-30X 	Não funciona 	C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
CCE 	VCR-86X 	Sem cor no NTSC 	Regulador 7806 da fonte
Panasonic 	NV L26 BR 	Grava som com distorção 	QR4001 (UN2213 - smd)
Panasonic 	NV L26 BR 	Volta p/ stop após acionado 	QR4001 (UN2213) e CI1501 (DN2170)
Philco 	PVC 6000 	Funciona por pouco tempo 	C772 (10 nF)
Philips 	VR-453 	Reprodução s/cor 	Solda fria no pino 26 do IC601
Philips 	VR-457/78 	Inoperante F901 aberto 	CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129)
Sanyo 	VHR 9401BR 	Grava c/ chuvisco 	Control head e audio head
Sanyo 	VHR 9403 	Capstan inoperante 	CI 601
Semp 	X470 	Inoperante 	ZD5 (UZP188) e IC2 (LM431)
Toshiba 	M-X 41 M 	Sem cor 	C421 (0,01 µF)
Toshiba 	M-X 61 M 	Reproduz som, sem imagem 	Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote
Toshiba 	V412T 	Eject lento e às vezes parando 	CI e motor do loading













Tv Toshiba 2090 "Resolvido"

funciona normal, porém na função a/v só tem audio
imagem pálida, fraca, tendendo p/ o verde... amarelado
s/ sincronismo, depois de uma busca minuciosa encontrei
a causa: era o micro, como é bom ter uma bela sucata...













Tv CCE HPS2991 FS "FERRADA" [RESOLVIDO]

esta tv é a única q ficou daquele lote do motel
essas tvs ficam ligadas permanentemente porisso dão cada
pw
após uma varrida ocular hehehe...
Fusivel "preto" aí atenção dobrada
PTC 801 rachado
um dos FETs (P10NK80Z) estava em curto 'troquei ambos'
IC801 TEA1507P pifado
eletrolítico 816 470/400v "curto interno intermitente"
julguei necessário subtituir os seguintes eletrolíticos:
C808 22/50V
C824 1/100V
C309 100/16V
C414 4,7/100V
C424 100/16V
C428 100/63V
C655 470/25V
Obs. o teclado estava totalmente remendado
e p/ completar minha óbra troquei todas as ch/ de tocs

se eu fosse explicar os por menores desse serviço iria
demorar muito













TV Gradiente HRM 290S (Funciona 3 ,1, 2 dias, as vêzes uma semana e para)

Dá impressão de mau contato. (NÃO É)
Q 601 (2SC3852) esquenta como um ferro
elétrico
Trocar C 609 (100µFx25v), mesmo que pareça
estar em ordem, (na raça).
Após a troca o transistor Q 601 fica
geladinho.












5 a 7 linhas verticais subindo ± devagar e as vêzes com uma mancha branca tentando........

...entortar a imagem.

Esse defeito que tenho observado em TVs
de 29 polegadas sem uma marca específica,
é causado por alguma deficiência no
circuito de DESMAGNETIZAÇÃO.

Parece ser capacitor de filtro na fonte de
alimentação esgotado.
Desligando a DESMAGNETIZADORA o problema
some.

Solução: Colocar um capacitor entre 47K a
100K x 400v em paralelo com o borne da
DESMAGNETIZADORA.

Detalhe: É claro que antes deve-se tentar
trocar o PTC ou NTC conforme o caso p/ ver
se resolve. (NUNCA RESOLVE).


