MS6544 TOSHIBA

não acendia display. tensão de -23v e trem de pulosos nos terminais do display ok. IX701/702 oscilando, tensão de 5v do resset e alimentação do pino 91 do IC701 ok. CAUSA era o proprio display.












tv semp 2080 E sem video

q 202 em curto base e emissor












tv philips 21pt5431 defeito na fonte resolvido

esta tv chegou com a fonte sem as tensão de saida sair verificando não encontrei componente algum com defeito so o acoplador ocptico verificando com o teste e comparando o mesmo com um novo notei uma fuga que não havia no acoplador novo resolvir trocar o mesmo ai o tv funcionou chegando todas tensões de saida.











LG 29CC2RL QUE USA TDA USE A VERSÃO CERTA

Olá amigos quando copiar eeprom LG que usa TDA por favor marque a versão do software.Eu consertei três tvs lg de 29" do mesmo modelo mas com a versão software diferente uma da outra.Comclusão na hora de gravar a eeprom se o software do micro for diferente a gravação não dá certo, fica com faixas no vertical na horizontal e correção lest oest fica fora. A tv funciona mas terá que entrar no servic e perder um bom tempo para ajustar a eeprom.Estou disponibilizando os tres arquivos de eeprom do mesmo modelo mas com os sofwuares diferentes.

http://www.4shared.com/account/file/83186438/4f4f37c8/eeprons_lg_29cc2rl.html












TVC CCE HPS 1401 H

Esta tv estava com uma pequena faixa de imagem visivel no topo da tela,foi trocado capacitores,ci tensões tudo normal,solução r 306 39k de precisão no pino 52 do TDA 8374 estava aberta.












SHARP C 20S01 COM FONTE ALTA

Esta fonte apresentava consumo alto de corrente na lâmpada série e fonte muito alta. Foi colocado foto 2 acopladores novos (PC 817)e não funcionou. So resolvendo após colocar foto original de sucata











DVD 740X CCE ( RESOLVIDO )

não girava o disco, ao checar as fontes de: 5v estava com 3v5 as de +12 e -12 com 8v. CAUSA. R6 de 10k aberta.

 









MS6603 TOSHIBA NÃO LE CD ( RESOLVIDO )

girava o prato, mas não elevava o pk-up e não acendia o led de função de CD no painel frontal.

CAUSA. D711 obs. no teste estava bom, mas foi só substitui-lo que o CD funcionou normalmente. EU COSTUME DIZER: EM P?????A MULHER E COMPONENTES ELETRONICOS NÃO SE DEVE CONFIAR.











Mitsubishi tc - 2090 não memoriza canais


TC - 2090 não memorizava canais  def  :  C 566  










PHILIPS 14PT1563/11 (Chassis L6.1 AA)

Sintoma: LED frontal só acende ao ligar e ao desligar pelo interruptor geral.

Avaria: C2423 em curto, de 330pF/1KV, na saída horizontal.

 










Tv Semp TV 20A82 (U8) Resolvida.

Boa tarde aos colegas do forum, essa tv veio com o seguinte defeito:
As vezes tinha de insistir muito pra ela ligar, oscilava mas fora de frequencia,(ruido tipo "grilo") aquecia a saida horizontal, as vezes oscilava normal e ligava.
Solução: O cap. C524 (100uf x 25v) vaza na pci (ficando o cheiro de sardinha podre) e como fica ao lado do cristal oscilador a pci começa a conduzir alterando a fequencia do mesmo.Retirar o cristal da pci e limpar com thiner os 2 lados da placa resolvendo assim o problema.









  
Coleção de defeitos philips.

Philips L7L RUIDO NO SOM C 2112. Ruido ou ronco forte ao aumentar volume do som. 03ago98 CP160
Philips L7L RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. R 3240 ausente ou aberto. As linhas sao escuras sobre a imagem como se fosse perda de sincronismo. 03ago98 PI108
Philips L7L QUADRO PEQUENO C 2662 (ramal Standby). Quadro fica reduzida nas laterais e dividida no centro da tela. 04ago98 AL142
Philips L7L PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Verificar resistor 3538 (100k), isto ocorre porque a fonte fica com tensões abaixo do especificado. 19Jul99 ACM .
Philips L7L NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. Alterar o resistor 3444 de 10k para 5k6. 03Ago98 HD .
Philips L7L NAO LIGA PELO CONTROLE REMOTO. Verificar resistor 3444 alterar valor de 10k para 5,6k. 19Jul99 AZS .
Philips L7L NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). IC 7225, TS 7445 com coletor quebrado. O led standby pisca intermitentemente. 03ago98 CE316 C2423 (smd) com fuga, provoca ausência do pulso FH no pino 37 do BIMOS. A tensão no pino tem que ser de 1,3 volts.
Philips L7L NAO APARECE CARACTERES / MENU. C 2403 em curto. Vertical irregular e nao tem OSD ou DOS. 31jul98 SC374 T 7662, 7681 com fuga perde OSD. 31jul98 CE304 R 3425 aberto. 03ago98 UVRIO IC
Philips L7L NAO ABRE VERTICAL Verificar resistor 3412 22K aberto. 16Jul99 ACM .
Philips L7L MUDA CANAL SOZINHO C2637 (SMD no pino 15 do microp). 18Set98 SP602
Philips L7L MODO HOTEL Colocar no canal 38, pressione ao mesmo tempo por alguns segundos () VOLUME (+) VOLUME e OSD no controle remoto, aparecera HOTEL SIM/NAO selecione o modo e a seguir pressione Stand By. 07Out97 JPBA .
Philips L7L LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). R 3470 com m.c. ou aberto (+ 180 Volts) 31jul98 CP601
Philips L7L INTERFERENCIA NA IMAGEM Barras diagonais na tela com sinais de antena cable. Neste caso utilizar varicap com melhor rejeicao aos espurios codigo 4806 210 47037 31jul98 Labor
Philips L7L IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar diodo 6461 1N4148. 19Jull99 ACM .
Philips L7L IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). D 6461 com fuga. A imagem fica com serrilhado apos algum tempo. 31jul98 CE304 Ramal standby com fuga apos algum tempo. 03ago98 SP443
PHILIPS 21PT5433/78R TV desliga proximo 5 segundos trocar capacitor 2455 ou trasistor 7440 boa sorte Rovanie
PHILIPS 20PT4331 SEM SOM E VERTICAL FECHADO PARTE INFERIOR TROCAR O EPROM Scorpion
PHILIPS 21PT6456 fonte piando e vesticau fegado, registor de 1R 3446 q faz ons 12v francisco saldanha
PHILIPS 20PT222A - L7L L7L Desliga após alguns minutos sem erro Ajuste de Screen Para Ajustar o screen 1- Modo de serviço 062596 + Menu, item AKB, alterar para opção 1; 2- Colocar a TV em AV, ajustar o potenciomentro de screen até não ter linhas de retorno; 3- Recolocar a opção ABK em 0 Joaquim Andrade
PHILIPS 20GL 1343 Não liga não tem 70 volts ts 6345 bf 423 troca do transistor MATIESKI
PHILIPS 25PT4523/36 S MD1,2E AA NÃO LIGA, FUSIVEL OF NA FONTE D510 A D513 (1N4007), C2543 C2544 (222K 2KV) joaquim cunha
PHILIPS 20PT3331 sem imagem, porem com caracteres. Resistor 3441 aberto. Zé Carlos
PHILIPS 14PT3131 vertical fechado na parte inferior até o meio da tela e sem som epron desprogramada no meu caso era um capacitor smd 2641 de 1n que estava com fuga e desprogramava a epron renabetu
PHILIPS 29PT4640 L01.1AL em proteção Flyback e transistor oscilador em curto. BC32725 Eli
PHILIPS 29PT785A G88 não liga, fonte inoperante R3136 = 820k aberto, no pino 3 do ic 7140 BRUSKE
PHILIPS 20PT3331 L03.1L vertical fechado na parte superior da tela C 2465 de 10uf por 160 volts trocar por um de 22uf por 160 volts tony eletronica
PHILIPS 21PT5433 APARECE CARACTER + Ñ TEM IMAGEM VERIFICAR R 3442 DE 100K ABERTA OU ALTERADA NA LINHA DO ABL amsmariano
PHILIPS 14PT418A L01.2L Liga, em seguida desliga,constatei que faltava a fonte de -13V, em consequência disto não tinha deflexão vertical. Verifiquei também que faltava as fontes de 05 e 08V em Q 707 e 708. DZ 6420 em curto gerou toda esta confusão. DZ 6420 em curto. Léo, Natal-RN
PHILIPS 42PF7321/78 PLASMA apagada e não sai do modo stand by Variação brusca da tensão AC de entrada ao desligar os 2 cabos da fonte para a Ysus o som voltou. Foram trocadas a Ysus e as 2 placas buffers superior e inferior. Imagem voltou ao normal Claudio Matulja
PHILIPS 29PT552A imagem com alterações na frequencia horizontal, pequenas ondulações, capacito 2448 avariado Joacyr Sestrem
PHILIPS FW-C555/19 O SOM NÃO RESPONDE OS COMANDOS DO CONTROLE E ALGUMAS TECLAS DO PAINEL SUBSTITUIR OS CAPACITORES SMD C-2613 E 2608 DE 100P ELES ESTÃO LOCALIZADOS NO PAINEL FRONTAL JUNTO AS CHAVES (REC) E (AUTO REV) OBS:VER ESQUEMA E UMA, DICA REMOVENDO OS CAP O DEFEITO SOME.MAS É SO PARA TESTE Rudimar
PHILIPS 29PT5642 Tela fechada na vertical esquerda ver capacitor ceramico 27j,código na placa- 9467 pardalzito
PHILIPS 20PT 3336/78R quando ligava ela ficava toda verde e com linhas de retrasso e depois de5 segundos ela desligava va ao soquete do tubo e confira as tensoes de rgb estava tudo ok foi so eu resolda o soquete de rgb e pronto , ela ainda estava desligando eu abaixei o escrren e pronto ficou file heliomar
PHILIPS 21PT5437/78 PT VERTICAL FECHADO,OSCILANDO FLY BACK(ZUMBIDO AT) RESISTOR 3445 ABERTO.SUBSTITUIR E SUBSTITUA TB.O CAP.C 2446, POIS APRESETANDO FUGA OCASIONA A QUEIMA DO RES.(FUSISTOR) ELETRONICA ESTUDIER
PHILIPS 20PT3331 esta tv setava desligando apos 5 segundos mas tinha som normal e a imagem estava meia esverdiada soquete do cinescopio avariado samuel3d
PHILIPS 14PT4131 Tem fonte, mas não hoscila R 3425 aberta Leônidas (Léo) Natal-RN
PHILIPS 29PT5642 tv não liga, fonte inoperante troca do foto acoplador Joacyr
PHILIPS ANUBIS A ANUBIS A Esta TV não liga, mas faz um ruído na fonte fiz medições e no B+ tem 5 volts. Ao retirar o transformador de linhas, o B+ ficou com 98 voltes. Fiz a substituição do transformador de linhas, e a Tv ficou como nova mauviciu
RADIOLA- PHILIPS GR1-AX GR1-AX quando ligava a Tv o led acendia e apagava, n se ouvia a fonte, nem o transformador de linhas arrancar. Medindo tensoes, só tinha os 310V no condensador C2606 e 15V entre a resistencia 3610 e 3613 Como suspeitava da fonte medi os seguintes componentes resistencias 3616 3680 3614, diodos d6610 e 6613. Estavam todos bons. Depois com as indicação que me deram no forum fui fazer nova analise e reparei que o condensador 2527 em frnte ao transistor estava estalado e que um condensador electrolitico o 2534 estava um pouco inxado, removi-los e liguei a tv. O transforador de linhas começou a gerar um ruido como algo estivesse em curto, suspeitei do transistor, ao medir vi que estava estragado, fiz a sua substituição( mas anteriormente ja a tinha feito) montei uns condensadores novos. mauviciu
PHILIPS 20PT324A Volume atuava, porém o som só soava após o nr 37 do indicador de volume. Troquei a saída de som, problema resolvido. Leônidas (Léo)
PHILIPS 20PT123A INOPERANTE, FONTE EM MODO DE PROTEÇÃO LED STAND BY PISCA FRAQUINHO. CAPACITOR 2447 AO LADO DO TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL EM CURTO CIRCUITO, ATENÇÃO QUANDO ESSE CAPACITOR ESTAR EM CURTO NÃO SE DEVE LIGAR O TELEVISOR SEM UMA CARGA HORIZONTAL POIS PODE CAUSAR DANOS AO YOKE (DEFLETORA) TROCAR O CAPACITOR E OBSERVAR O RESISTOR 3454 DE 1K EM PARALELO COM O YOKE (DEFLETORA) WAGGUINHO
PHILIPS 29PT552A INOPERANTE, FONTE TOTALMENTE PARADA NENHUMA VOLTAGEM NAS SAÍDAS. CAPACITOR C2550 (331X1KV)EM CURTO CIRCUITO. TROCA DO COMPONENTE DEFEITUOSO E O APARELHO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SE O APARELHO FIAR DESLIGANDO EM SENAS MAIS RAPIDAS TROCAR O DIODO EM PARALELO COM O DITO CUJO E SUBSTITUIR O CAPACITOR POR UM DE 471X2KV POIS ASSIM MELHORA A DISSIPASSÃO DO DIODO. WAGGUINHO
PHILIPS L6.1 14PT1353 L6.1 Acende LED stand By, não arranca Diodo 6420, verificar também Vertical 7401, 7402 spda
PHILIPS 21PT5433 AO LIGAR COM LINHAS COLORIDAS E DEPOIS COM RETRAÇO - C2460 POLIESTE, C2465 ELETROLITICO VERTICAL c2460 alterado, dependo o estado sintoma muda http://rmeletronica.com.br>
PHILIPS PT314/78 liga só com chuvisco e desliga em 5 seg tuner
PHILIPS 21PT5435 78R inoperante contatos no conector 1822 em curto(torrado com avaria nas trilhas refeito a conexão e trocado r 3448 (1 ohm) aparelho voltou a funcionar miguelito
PHILIPS 42PF7320 PLASMA O APARELHO LIGA EM SEGUIDA ENTRA NO MODO DE PROTEÇÃO. ALTO-FALANTES ABERTOS OU EM CURTO CIRCUITO OU AINDA O C.I DE SAÍDA AVARIADO DESLIGUE OS CONECTORES DO AMPLIFICADOR DE AUDIO EM SEGUIDA LIGUE O APARELHO QUE DEVE FUNCIONAR, VERIFIQUE OS ALTO-FALANTES, CASO ESTEJAM ABERTOS OU EM CURTO CIRCUITO OU ALTERADOS SUBSTITUA-OS POR ORIGINAIS VERIFICANDO AS CARACTERISTICAS, CASO OS ALTOFALANTES ESTEJAM NORMAIS SUBSTITUA O C.I AMPLIFICADOR. WAGGUINHO
PHILIPS 29PT4631/78 AO LIGAR,IMAGEM NORMAL,PORÉM DESLIGAVA APÓS 30 SEGS. TRANSISTOR 7461- BC337 COM GANHO BAIXO COMO COMPLEMENTO VERIFIQUE TENSÃO E CAPACITÂNCIA DE C 2561(100MF 160V),SUBSTITUINDO-OSE NECESSÁRIO. OLIBIO ESTUDIER
PHILIPS 20PT324 Imagem deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo Resistor 3404
PHILIPS 29PT4631 imagem dobrada do lado direito C2455
PHILIPS 20GL1045 fonte de alimentação alta R3348 alterado
PHILIPS 20PT3331 Vertical com 3 listas coloridas C2460
PHILIPS 20PT424 Com som, sem imagem R3404(12k) e Q7610(BC847) abertos
PHILIPS -SOM FW-M912 Volta para stand by apenas com led vermelho aceso R3128, C2112
PHILIPS 21PT6456 Vertical fechado na parte superior com linhas de retorno C2460
PHILIPS 21PT5435 Audio normal, OSD normal, fundo escuro R3442 aberta
PHILIPS 21PT5433 Vertecal fechado na parte inferior verificar dados da eprom, substituir, modo de serviço 0-6-2-5-9-6
PHILIPS 29PT2631/78 NAO LEMBRO quando ligava a mesma ficava com a imagem destorcida na saida horizontal troca dos capacitores da fonte ex 2455 e por ai vai andre
PHILIPS DVP3005 SO FICA EM STAND BY RESOLDA DA MEMORIA FLECH ALAN
PHILIPS 29PT4631 78R o aparelho funciona alguns segundos e desliga depois de verificar todos componentes que poderiam ocasionar o problema,percebi que nos segundos que a tv ficava ligada,a imagem era um pouco borada. ficar precionando repetidamente as teclas de mudança de canal do aparelho com isso a tv não ira desligar dando tempo para efetuar a regulagem no screen do transformador de horizontal.Fazendo assim que a imagem volte ao normal deixando de sobrecaregar o sistema de proteção,fazendo que a tv desligue sozinha.
PHILIPS 20PT3331 sem audio em rf capacitor 2201 4n7 aberto mauro
PHILIPS 29PT4635/78 FONTE NORMAL, TV LIGA E EM SEUIDA ENTRA EM PROTEÇÃO TROCADO SAÍDA HORIZ. BU4508DX E CAPACITOR ELET. 47/25V POSIÇÃO 2455 VALDIR(DIDA)
PHILIPS 20PT222 Desliga ao fim de algum tempo Causa provavel, C2447
PHILIPS 21PT5435 funciona intermitente solda fria IC7200 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 contraste não atua R3442 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 interferencia na imagem Verificar Diodo 6463 e R3547 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 imagem sem definição Verificar R3443, R3444, R3318 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 muito brilho em AV R3181 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 desliga intermitente Diodo 6318 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 pouco contraste R3318 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 faixas verticais Alterar C2447 para 4,7 /250V www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 excesso de brilho R3300 www.rmeletronica.com
PHILIPS 21PT5435 OSD normal, sem imagem Verificar R3449(27K),R3441 e R3442 www.rmeletronica.com
PHILIPS 14GL1015 Não liga Diodo 6322
PHILIPS 107 Sem Oscilador Horizontal fuga no FET 7605, resistor 3621 alterado Andrade Sequeira
PHILIPS 20PT3331 Sem som imagem normal memoria memoria 24C16wp Alvaro
PHILIPS 29PT4631/78 Não sintoniza canais Reprogramar memória eeprom Utilize o Pony para reprogramar a memória Sérgio
PHILIPS 20PT3336 Tela escura com retraço Verificar R3441 e R3442 Andrade Sequeira
PHILIPS 14PT418A/78 Desliga após segundos R3547(0,22R) alterado e D6405 Andrade Sequeira
PHILIPS DVP3005 Fica em std. by Chave power com fuga
PHILIPS DVP4000 Não tem vídeo no terminal "video" mas tem no Y Segurar a tecla 1 por alguns segundos
PHILIPS 20PT524 Vertical com saltos e esticado C2409
PHILIPS 20GL1345 sem vídeo linhas de retraço C2410 - 100x25v
PHILIPS 29PT5632/78 NÃO FUNCIONA AS ENTRADAS AV CI HEF 4053BT SILVIO DF
PHILIPS 14PT1363/11 L6.1 AA Fonte Ok.Ao ligar faz chiada na área do horizontal e este não arranca. Trocar condensador na posição 2423 (330pF/1KV). Duartes
PHILIPS 16CT6010M Largura parcialmente fechada Capacitor C508 Troca Welber
PHILIPS F800 F800 Enciende y se apaga en 15 segundos Se ajusto el control de screen y se cambio el zener de 27v por uno de 33v.
PHILIPS 14PT316 Branca com linhas de retraço (retorno) Verificar capacitor 2211 e resistor 3322 www.rmeletronica.com.br
PHILIPS 20PT3331 desligando após 5 segundos transistor de rgb bf 422 bf 423 trocar mesmo estando ok severino alves ferreira
PHILIPS 20GL1049 queimando saida vertical TSH alterado orlando batista
PHILIPS 20PT4331 nao liga trafo drive horizontal rmeletronica.com.br
PHILIPS 21PT 6432 fonte não arma foto-acoplador (7515),mesmo estando normal troque por um novo Marcelo
PHILIPS LX 600 liga normal e após um tempo trava todas as funções, para desligar só puxando da tomada. ressoldar com estação de trabalho ci micro. Bruske
PHILIPS 21GL1369 /78R Tela Verde Linhas de retraço R3715 Silvano
PHILIPS 14PT3336 Fonte Cai para 70-75 R3527 Alterada JOSEILDO
PHILIPS 20PT3331 Saída de áudio estourando Capacitor C2444 (filtro do +b filamento)
PHILIPS 20PT3331 Sem áudio, video OK Capacitor 4,7nf em paralelo com C2201(pino 31 do micro)
PHILIPS 20PT3331 Desliga após alguns segundos +8V baixo, Verificar R3491 e Q7491(BC847)
PHILIPS 20GR1050 /16B O som chega +/- a meio e não aumenta mais TV em modo HOTEL, Programa 38 e carregar as teclas STORE e CONTROL-Up em simultâneo, mais informação em 20GR1050 Hotel Mode J.Barros
PHILIPS 29PT4635 L9.2A não tem audio,ampli ok e pré ok memoria 24c08wp c/ defeito após ver setup e todos os obs modos de serviços troquei a eeprom batata funcionol ok. layr
PHILIPS 14GX8510 /54R Não Liga Resistor R3561 aberto
PHILIPS 25GX1888 ANUBIS Inoperante C2506, C2516 verificar soldaduras na placa do vertical SOPS
PHILIPS 29PT558 faixa preta do lado direito Dois transistores driver BC337, BC327
PHILIPS 25PT4423 L6.2AA TV MORTO,NEM LED ACENDE Tensões todas correctas,mas a de 5v está bloqueada. Mesmo que medido pareça bom,mude o tr 7505 (bc337) na fonte. electronico
PHILIPS 29PT752A DESLIGA INTERMITENTE Verificar solda fria no JUMP 9914, foto acoplador 7904, R3926,3944,3976 e 7904
PHILIPS 29PT752A Contraste deficiente Check CI 7770 na placa YUV
PHILIPS 20PT324A/78R Tela com retraços brancos Verifique R3416-3317-3327-3337-3341-3348 e Cap. C2331
PHILIPS 29PT4631 Faixas verticais com imagem deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo Verificar R3490, 3469; 3242,C2255 e diodo 6449 João Antunes
PHILIPS 28PD6932 DESLIGA INTERMITENTE Verificar 2455 diodo 6449.ALTERADO TRT 7450 (PDTA114E) D 6453 (BZX384-C6V8) João Antunes
PHILIPS 28PD6932 APITO R3317 2,7k e 2316 10nF JOãO ANTUNES
PHILIPS 29PT5321 GR 2.4AA Morto com leve zumbido no t. linhas C 9535 - 680nf-250V (enorme) em curto total. Substituir por um igual mas para 400v (bem mais pequeno) ELECTRONICO
PHILIPS fwm-37bk nao liga, display apagado avaliar cristal na placa do display 8mhz ROBERTO
PHILIPS 20CT6065 Sem som e imagem CI-TDA2577
PHILIPS 29PT752A Som com estalos EEPROM, corrigir OBS
PHILIPS 29PT752A Só com chuviscos na tela principal, normal no PIP e no AV C2127
PHILIPS 29PT752A Sem sintonia BC547 Posição 7659
PHILIPS 29PT522A /78R Parada fusivel estourado C471, 1k
PHILIPS 16gl1331 Linhas na parte superior da tela C410-100mF/25v alterado
PHILIPS CN4065 Sem Cor CI 200
PHILIPS CN4037 Retraço no topo da tela Trocar C400
PHILIPS CN4065 Retraço no topo da tela Trocar C400
PHILIPS Chassis Anubis ANUBIS Código Defeitos Número de piscadas do LED: 1- Problemas na RAM; 2- Problema no barramento DAS e SCL; 3- Alta corrente no feixe do TRC ; Proteção da varredura horizontal.4- Proteção da varredura vertical.5- Processador de áudio não responde ao microcontrolador;6- Erro de inicialização do BIMOS. 7- Erro geral no barramento I 2 C. 8- Erro geral I 2 C.9- Erro de configuração de EEPROM
PHILIPS NCF NCF Código Defeitos F1 - Controle Remoto - verifique o módulo receptor; F2 - Fonte Alta; F3 - Circuito Horizontal e Fonte; F4 - Memória
PHILIPS 29GX1895 ANUBIS_S Gera MAT, não tem som nem imagem Verifciar C2451, C2415 e CI do vertical - TDA3654-3
PHILIPS 20PT132 A/78 Linhas de retorno(retraço) C2331 (verificar R3416)
PHILIPS 14GL1319 Vertical fechado Verifique R3229 (1 Mega) fica com valor acima do normal
PHILIPS 20PT3331 Som intermitente Verificar Cap. 2444
PHILIPS 14PT314 A/78 Linhas de retraço e atuando proteção R3334 18K na placa do tubo Elisson Aragão
PHILIPS PT110-112 Sem sincronismo Horizontal Capacitor electrolitico c2422
PHILIPS 20GL1045 Imagem fraca, sintonia instável C195
PHILIPS L01.1L Após alguns minutos desliga Verifique transistores 7461, 7463 e cap. 4255
PHILIPS 14PT519 Fonte Não Parte Acoplador Otico, 7515(tcet1103)
PHILIPS 20PT3331 Vertical Fechado D6460 e D6464 (BAS316)
PHILIPS 29GX1895 Tela apagada. ( vertical fechado) Cap.680 micro 35v do vertical.
PHILIPS 29PT554 Tela Branca Verifique R3340
PHILIPS 29PT4641 Linhas Brancas Parte Superior Verifique C2465
PHILIPS 29PT5642 Transistor Horizontal em Curto Verificar D6410 (BY228)
PHILIPS 29PT5642 E/W deficiente Verificar T7406, R3492
PHILIPS 28PW6421 Fonte inoperante Verificar foto-acoplador 7515 TCBT1104G eventuais resíduos entre os pinos
PHILIPS CTN CTN Led Pisca Não arranca Diodo 1N4148 - 6515 na fonte de alimentação
PHILIPS GR1 GR1 Traço Horizontal C2026 com fuga
PHILIPS 21PT136A ANUBIS A AC Tem som, ecran escuro R3460 -> 11K
PHILIPS 20PT3331 Funciona normalmente tela escura R3442 aberta
PHILIPS 20PT122 Não liga Cap. SMD 2442
PHILIPS 21GX1669 Led Pisca 4 Vezes Verificar C2058
PHILIPS FW-C380 Não liga Verificar fuga dos díodos de alimentação, verificar D6203
PHILIPS 29PT5642 Fonte inoperante Verificar acoplador ótico e TL431
Philips 21PT1663 L7.2E Inoperativa. Avaria na Fonte. Avaria na fonte de alimentação-R3506 aberta e C2518 com 1700 Ohms. Resistência abriu devido ao excesso de corrente provocado pelo condensador de 470pF/1 KV -(avaria típica de alguns modelos Philips). MFM
PHILIPS 14PT136 B AA AB Imagem esticada Fuga na cola dos SMD R3340-R3341 5,6M e 6,8M
PHILIPS 22CS5440 K40 E/W deficiente e sem ajuste C2127 150uF
PHILIPS 29PT5642 Desligando na chave geral, muitas vezes não liga C2532 10MF (smd)
PHILIPS CTN-BB Não Arranca D6515
PHILIPS 21PT5435 Tela escura Verificar R3442 100K
PHILIPS 107E OSD variando o brilho Verificar anomalias nas chaves SW DIP Nilson Barbosa
PHILIPS 29PT5645 Sem audio Verificar TR 7991
PHILIPS 20PT3331 Sem áudio Capacitores 2201(4n7 smd) ou 2202(820pf smd), verificar ambos apenas um deles pode produzir este sintoma
PHILIPS FWC-780 Aparelho liga, desarma e entra em DEMO STK em curto
PHILIPS 20PT3331 L03.1LAA Sem Áudio C2201-4n7 que sai do pino 31 CI7200 (TDA9370).
PHILIPS 14PT3336 L03.6L CA Tela escura com OSD Trocar R3442 (150K)
PHILIPS 20PT228 Desliga-se R3347 de 220R na placa do cinescópio
PHILIPS 20GL1349 Pouco contraste R-3556 ( 1K )alterado
PHILIPS 14pt1532/00 L6.1 AA Ao fazer a sintonia apenas se consegue sintonizar na banda de VHF.Mudando para UHF, pára nas posições de sinal fraco seguindo sempre quando chega a uma estação que queremos guardar. Sinal forte demais. Baixando o ganho no AGC, já conseguimos sintonizar todas as estações.Depois é só colocar o controle do AGC como estava.
PHILIPS 29pt4641 29PT4641 Liga-se, aparecem 3 linhas de côres vermelho, verde e azul no topo do ecram e a tv volta para standby. D6457 com fuga.
Philips 20GL1344 vertical excessivo R3415 220R
Philips GL1316 FONTE ALTA NÃO AJUSTA R 3342 ABERTO (6K8)
Philips PT3131 VERTICAL FECHADO LED PISCA 3 VEZES E SE DESLIGA, R 3448 ABERTO (1R)
Philips PT110A NÃO FUNCIONA,C/ BARULHO D 6445 EM CURTO(PH33M)
Philips GL1014 HORIZONTAL NÃO FUNCIONA R 3224 ABERTO(2R2)E Q 7205 EM CURTO
Philips GL1340 SEM SOM C/BARULHO C 135 EM CURTO (22Kpf)
Philips 29PT4631 SE DESLIGA SOZINHA Q 7461 E Q 74636 ALTERADOS(TROCAR)
Philips GL1040 SEM SOM C/BARULHO C 130 EM CURTO (22Kpf)
Philips GL1040 SEM IMAGEM C/LINHAS C 410 E 419 ESGOTADOS
Philips GL1014 NÃO SINTONIZA CANAIS R 3958 ABERTO (18K)
Philips GX1658 IMAGEM TREMULA(SERRILHADA) ZD 3519 EM CURTO(15V)
Philips GL1346 SEM SOM PELO AV R 3014 ABERTO (100K)
Philips PT120A IMAGEM COM LINHAS(VERTICAL) R 3407 ABERTO (220R)
Philips GL-1340 TELA VERDE COM LINHAS ZD 359 EM CURTO (3V9)
Philips 29 GX1898 DEMORA PRA FUNCIONAR C 2506 ALTERADO (47/50V)
Philips PV 461 TV+VK7 NÃO FUNCIONA FONTE PULSANDO C 2584 EM CURTO (560Kpf)
Philips T418A NÃO FUNCIONA-VERTICAL FECHADO FONTES DE 5 E 8 VOLTS BAIXAS ZD 6420 EM CURTO (9V1)
Philips GL1044 NÃO SINTONIZA OS CANAIS R 3961 ABERTO (15K)
Philips 29PT554 NÃO FUNCIONA,SAI FUMAÇA PERTO DO FLY BACK C 2463 EM CURTO (1Kpf/2KV)
Philips GL1015 NÃO FUNCIONA,FONTE BAIXA C2351 ESGOTADO (220/25V)
Philips GL1030 TELA PRETA C 410 ESGOTADO(100/25V)VERTICAL
Philips GL1043 FONTE ALTA R 3348 ALTERADO (DE 10K P/12K)
Philips 29GX1899 NÃO FUNCIONA,FONTE PULSANDO D 6505 EM CURTO (BY448)HORIZONTAL
Philips GL1310 NÃO SINTONIZA CANAIS C 952 C/FUGA (100pf)
Philips GL101043 SEM COR C 2241 C/FUGA (22Kpf)
Philips GL1040 NÃO FUNCIONA C/BARULHO NO ALTO FALANTE IC 130(TDA8305)
Philips GL1319 IMAGEM SÓ PELO AV Q 7204 C/FUGA (BC548)
Philips 28GR7585 IMAGEM ESCURA E C/SOMBRA R 370 ABERTO (13K)
Philips PT326A NÃO FUNCIONA TENSÃO DE 3V3 ALTA DZ 6600 ALTERADO (3V9)
Philips GL1044 NÃO FUNCIONA, ATUA A PROTEÇÃO Q7537 ALTERADO (BF423)
Philips GL1346 FONTE COM BARULHO E SERRILHANDO A IMAGEM R 3321 ABERTO (100R)
Philips GL1345 TECLAS E CR NÃO ATUA Q7933 EM CURTO (BC 548)
Philips GL1040 ATUANDO A PROTEÇÃO C536 ESGOTADO (47/25V)
Philips GX1659 NÃO FUNCIONA R 3427 ABERTO (56K/5W)
Philips GL1014 ATUA A PROTEÇÃO,FONTE AUTA R 3342 ALTERADO (8K2 P/ 12K)
Philips GL1032 NÃO FUNCIONA R 195 ABERTO (8R2)
Philips GL1045 VERTICAL FECHADO R 3229 ABERTO (1MEGA)
PHILIPS 16CT6010M Largura fora do normal R583 ou R585 alteradas
PHILIPS 14GL1316 Linhas de retorno Capacitor 2419 - 22nf
PHILIPS 14GL1316 Parada Capacitor 4n7 2509
Tv Philips 37 GR1AX O televisor não arranca ao dar ao interruptor a primeira vez depois de estar parado um certo tempo. Ao tentar a segunda ou terceira vez a ligar de novo ja funciona todas as vezes bem inclusivel se deixar mos esfriarI R3630 (33Kohms) aberta
Philips Ch GR1-AX Avaria frequente do TR final de Linhas Modificar valor Cond 2525/2526 470N >> 680N, e/ou Ajuste Freq Horiz
Philips Ch GR1-AX Em frio faz um Grilado e queima TR final de Linhas Cond 2523 6.8uF com ESR, >> 10uF
Philips Chassis L 6 Fonte de alimentação em curto R 3510 (22K) alterada
Philips 28PW6324/01R ChassisA8.0AA Inicialmente quando se liga funciona,mas após certo tempo indeterminado desliga e volta a ligar por si próprio, quando menos se espera,volta á primeira situação depois de o desligar no interruptor e voltar a ligar( Off) Analizar e substituir o I.C 7950 (Opto-couple tcdt1101G)Na fonte
Philips 28PW6324/01R ChassisA8.0AA Por vezes não liga, tenta
Philips L01 1E AB Só obdece às teclas de som e Mute, apesar de o led piscar com qualquer tecla comando
Philips 32pw6322/11- chassis MD 1.2E AA com som ,sem video falta de sandcastle no pino 37 do TDA8366 .T7420 com fuga (BC848)na placa 16:9
Philips Ch GR1-AX Aparece os impulsos Horiz. do arranque mas depois não mantem IC 7020 TDA8305A
Philips CP90 Não tem display Pot. 3896 de 4,7K. Vai ao pino 13 do UPC
Philips chassis L6.1 fonte de alimentação com componetes habituais todos em curto R3508 6k8 com interrupções intermitentes
Philips 28PW6408/01 Imagem muito aberta na horizontal, sem control com mode service. Substituição do transistor 7406 - KTC2800.
Philips 28PW6322/11 chassis MD1.2E AA Imagem com excesso de largura e distorção E/W. Passa a StBy após alguns minutos. Soldaduras na Bobina 5424 na junção com C2432. Pode avariar o Mos-Fet 7480 MTP3055E.
Philips 36PW6322/11 Ch. MD1.2EAA Ao desligar no comando, perde o som mas imagem permanece. R3588 3R3 na Alimentação, ao cátodo de D6590
Philips 28PW9623/12 chassis MD2.25AA Não liga, fica em Stand By C2418 torrado, substituido fica Led a piscar, tensão +B já tem mas baixa para cerca de 15Vts, ver: Tr7470+7421, T.S.L HR8225 = Eldor 1302.0007, por fim mais um Tr7408 BSN304 = BSN274, aplicado um BUZ90A está resolvido
Philips 21PV267/08 Imagem deslocada lateralmente Substituir C2584 0.68-250v
Philips 14PT1556 Chassis L01.2E Só sintoniza VHF, sem som, aparece o controlo de balance sendo o TV mono. Dava também erro 4 (som) Tuner e reprogamação da Eprom, pois era corrompida apos o desligar/ligar
Philips 28ML8805/19B FL1.6 Após algum tempo de trabalho, o TDA3654Q e Res. R3535 e3536 avariam Mudar transformador S.L. HR6538
Philips 28ST2477/10B chassi GR2.2 AA Largura excessiva C2559 100µF/25V derramou electrólito corroendo circuito impresso sob o mesmo. Atenção a todos os condensadores electrolíticos pretos da marca "nichicon" no módulo de FI e na placa principal, com tendência para derramar o electrólito.
Philips 21CE4556/10Z Chassis 2B Quando aumentava o volume apareciam oscilações na imagem D6705. Nota: A tensão dos 140V não ajustava estando esta a 148v +/-
Philips 21PT1664 Chassi L9.2 Fonte a trabalhar baixa Sub T7400 = BF422
Philips 21PT522A Chassi GR 2.2 Sem Luz. Com Som Sub T7370 = BC848
Philips 14PT1353/00 chassis L6.1 Não liga nem acende Led 6506 Ponte rectificadora S1NB60, 7504 Transistor da Fonte STP5NB40FP, 6514 Zener BZT03C130, 6502 Zener BZX55C15, R 3514/3515 ambas de 1 Ohm.
Philips Chassis GR1AX Não funciona 1,3v na linha de 95v protecção activada Depois de retirar o tiristor de protecção ficou com 99v na linha de 95v razão pela qual a protecção estava activada. Substituir R3629 em vez de 33K tinha 43K, fonte alta
Philips 21PT166B Chassis AA5 Sem deflecção horizontal, só uma linha vertical ao centro da tela. Substituição do C2450 de 680nf 250V.
Philips GR1-AX Com cerca de 8 volts em vez de 95 na alimentação do THT Condensador 2527 de 10nF com fuga, medido com ohmimetro aparesentava cerca de 500Ohm
Philips 14PT1532 Chassi 6.1 Vertical estreita e parte superior dobrada Avaria C 2404 10n com fuga
Philips Ch Anubis A Fonte tem o "+95" com 100V mas Horiz. não arranca Resist. 3444 5K6 2W >> 3W
Philips Chassis GR2.1 Green LED continuously blinking and voltages on PSU Output Lines fluctuating. 6561 Zener 47V. IMPORTANT: the polarity of this zener is incorrectly in one of the faces of the PCB.
Philips GR1AX Cor muito verde e com linhas de retorno Pino 23 doTMP47C434N-3415, se < a 4 volts, mudar processador. ATT a fugas de MAT. <br> Philips 25PT4421/16 Chassis MD1.1E Linhas Retorno na parte superior do Ecran No Modulo Retorno Vertical: TR 7400 BC327A, subst. por BC636 posição 7401 já prevista no Circuito Impresso.
Philips Ch GR1-AX Por vezes queima TR final de Linhas IC 7020 TDA8305A
PHILIPS Chassis GR1-AX Pouco ganho em VHF, imagens distorcidas em UHF, não se conseguem sintonias perfeitas, nem mesmo ajustando a bobine 5045. Filtro à saída do tuner e entre a entrada de sinal nos pinos 8 e 9 do IC7020 TDA8305A Ref. Filtro: 1030 G1961M
PHILIPS chassis FL1.17 AA dica para valido para FL1.xx ao ligar ecran fica todo branco desliga por excesso de consumo A ausencia do de um dos componentes do sandcastle no pino 14 doTDA 4680 provoca este sintoma
PHILIPS L6.1 ruidos na fonte quando arranca T7501
PHILIPS GR1AX VERTICAL CURTA R3511 e R3512
PHILIPS 14PT1332 CHASSIS L6 sem imagem com som transformador saida linhas com fuga e R 3430 de 1k queimada
PHILIPS 25PT4454/00 Chassis L 6.3 Actuação do circuito de protecção 7505 BC 337-40
PHILIPS 29PT828C/19 Em frio não tem sinal na banda de UHF Refazer soldaduras no interior do tuner
PHILIPS Chassis CP110 Quando se liga a imagem fica com ondulação que desaparece ao fim de algum tempo. Cond.electrolitico 2633 (100mF).
PHILIPS Chassi FL1.0 Corre a frequencia mas não sintoniza canais. Todas as tensões do tuner presentes. Substituir ou recuperar tuner
PHILIPS Chassi GR2.1 Sem imagem e som (tela preta) mesmo no caso de entarda de vídeo pela Sacart, apenas aparece OSD. Soldadura com defeito no strip da linha VCC ao pino 12 do TDA2549 no módulo de FI.
PHILIPS 14GR1221 Ecran escuro em frio, começando a aparecer imagem numa faixa horizontal que vai alargando na medida em que o TV aquece, até que entra em funcionamento normal C2515-22mF/35 descapacitado
PHILIPS CTN-BB chassis Não sai de standby. Mudar o C2540 680µF/16V
PHILIPS 28ST2471/12B chassis GR2.2 AA Ecran escuro, s/ som e ao fazer sintonia varia a tensão dos 0»33v. C2015 (680nF/100v) no modulo F.I. c/ fuga.
PHILIPS Chassis L6.1 Mais de 96V em P6 - demasiada largura Substituir D6501 - zener de 5V6
PHILIPS 32PW6305/01 Chassis A10E Sem som, mas tem som nos headphones Circuito de mute, coloquei uma R 22K entre o C e B do transistor 7701
PHILIPS 25PT4523 MD1.2E AA Sem Imagem. Com Som R3450 68K
PHILIPS 25PT4523 MD1.2E AA C/ Som. Sem Imagem T7106 BC858
PHILIPS GR2.2 Aparece "S" a amarelo no ecrã. A tecla INSTALL não chama o menu, ao premi-la começa a fazer busca automática. Inibição de entrada no modo serviço. A informação "S" quer dizer que os pinos M33 e M34 estão shuntados, quando na realidade nem sequer estavam, a solução pare este problema, é a substituição da memória eeprom corrompida
PHILIPS 29GX1898 Liga direto com chuvisco e sem OSD, comandos travados C2428 com fuga.
PHILIPS 14GL1015 Parada. Onde devia ter 70v tem só 9v. BF423 posição 7345, trocar sem medir
PHILIPS 21PT8467 /78 L03.1L Vertical fechado R3445 de 1R
PHILIPS 107ET3 Imagem Escura R715 aberto
PHILIPS 29PT5642 /78 - CHASSIS L04 Não liga algumas vezes D6512 ->BAT54 COL (SMD)
PHILIPS 21PT6456 COM OSD SEM IMAGEM R3442 de 100k
PHILIPS 20PT3336 COM OSD SEM IMAGEM R3442 de 100k
PHILIPS 20PT122 Não recebe nenhum canal apenas chuvisco entrar no modo serviço aterrando o pino da eeprom depois configurar al para 0 ou para 1 ,se tiver 0 coloca 1 vice versa
SOM PHILIPS FWC-270 Sem som em 110v, em 220v normal Fet 7302.
PHILIPS 29GX1898/78 Desliga depois de algumas horas ligado. As vezes não quer ligar e ao ficar medido o circuito liga sozinho sem mais nem menos Ver todos o cap. Eletrolíticos da fonte, são os azulinhos, Verifique tb o C2516.
PHILIPS 20CN4362 NCF Sem Vertical R3828 2,7K jose almeida tavares
PHILIPS 29PT4635 Horizontal não abre totalmente, linhas de retorno Verificar transistores 7461=BC337 7463=BC327 e 2455=47mfx25v
PHILIPS L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 Liga e Desliga Verificar soldaduras no circuito horizontal.Verificar 7461=BC337 7463=BC327 e 2455=47mfx25v
Philips 20CN4465: Ao ligar aparece a indicação F1 no display. Ao ligar aparece a indicação F1 no display. Verificar dentro da blindagem do sensor do controle remoto e troque o capacitor C-093- 100Mf. Não esqueça de recolocar a blindagem.
Philips 14GL1314 TELA PRETA COM LISTAS BRANCAS PISCANDO SEM IMAGEM E SEM AUDIO R3963 10K ABERTO.
Philips 14GL1014 MATA TENSÃO +B ZD 6737 EM CURTO.
Philips 14GL1314 NÃO SINTONIZA CANAIS R3958 18K ABERTO.
Philips 20PT3336 VERTICAL FECHADO 5 SEGUNDOS LINHA PICA E DESLIGA R3448 ABERTO
Philips 29PT6654 SEM SOM D 6536 EM CURTO
Philips 29PT4643 FECHADO NA PARTE SUPERIOR UNS 4 CM COM SOMBRA LOGO ABAIXO C2465 10u/100V
Philips 14PT110 SEM AUDIO E IMAGEM TELA ESCURA (COM ALTA TENSÃO FRACA) SAIDA VERTICAL TDA 3653B
Philips 14PT3131 FONTE NORMAL APARELHO NÃO FUNCIONA ACOPLADOR ÓTICO
PHILIPS 20GL1045 Imagem para a direita sem caracteres ZD6506 12V
PHILIPS 29PT5942 FONTE NÃO FUNCIONA TENSÃO APENAS NO DRENO DO FET Acoplador optico
PHILIPS 21PT5342 Fonte baixa Acoplador optico
PHILIPS 14GL1314 NÃO SINTONIZA CANAIS R3958 18K ABERTO
PHILIPS FWC380/19 Um canal sem som e outro com um barulhão (estrondo) Trocar C2601, C2602, C2641, C2642 e R3513 e R3514 de 3K3 por 1K2 e ir pro abraço.
PHILIPS 29PT4631 -L01.1L L01.1L Tv disparando o relé de desmagnetização (bobina desmagnetizadora) direto Diodo zener com o valor de tensão zener errado, veio de outra oficina colocado um de 5v1 ao em vez de 6v2 que é o certo. È mole! È o diodo 6540, circuito por tras do foto-acoplador.
PHILIPS DVP-3005 Sem áudio CE8 ruim.
PHILIPS 20PT3331 Sem som em RF smd 2201 de 4n7 aberto
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS Vertical fecha em baixo após aquecido, verificar unidade defletora.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL VERTICAL CORRENDO (SINC2). Verificar capacitor 2226 (100nF
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL TENSAO OSCILANDO (PULSANDO). Verificar 7400 (STRS5708). C2411 alterado.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SOM DIMINUI ACIONANDO VOL+ [(DISPLAY OK)]. Verificar integrado 7345 (uP).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Entrar no Modo Service e verificar ajuste "C".
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR, DVD). Verificar integrado 7800 (TDA9852). C2853 corta som em um dos canais intermitente.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SEM SINTONIA CANAIS ALTOS (VHF UHF). Verificar diodo 6291 (BZX79C5V6) com fuga.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SEM SINCRONISMO H/V. Verificar transistor 7280 (BC548) com fuga.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SEM NITIDEZ (QUALIDADE). Verificar capacitor 2249 (100nF).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL SEM LINEARIDADE VERTICAL. Entrar no MODO SERVICE, verificar ajuste H. Verificar unidade defletora.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. Tentar substituir capacitor 2025 de 10nF para 33nF.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). Verificar tabela de programação. Se fica OK em PAL N, NTSC ver regulador do painel COMB FILTER. -Verificar no transistor 7280. IC7345, bobina AFT.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL NÃO TEM CORES Caso ocorra em apenas um ou alguns canais, entrar no Menu (Sistema PALN, M, NTSC) verifique pode estar configurado para NTSC.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL NÃO TEM CONTRASTE Verificar capacitor 2573 e diodo 6571.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar integrado 7400. T7501 (h.driver).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL NÃO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar capacitor 2252 e 2250. R3367 ALTERADO (PINO 30 MICROP). Tentar executar o RESET,pressionar simultaneamente as teclas (menos
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Tentar alterar endereço 49=12. Verificar capacitores 2584 (1µF) e 2587 (1000µF).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Tela escura, ao desligar provoca clarão na tela: verificar 7346 (24C04). -Pisca 2 vezes e não funciona, verificar transistor 7500 (driver), e resistor 3537 (2k7) aberta. -Pisca 6 vezes e não funciona, verificar TSH. -Pisca 2 vezes, verifica data clock R3312. Verificar Tuner 1290.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL DOS / MENU COM CARACTERES ALTERADOS. R3367 ALTERADO (PINO 30 DO MICROP).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar capacitor 2503 (10nF).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar integrado 7400. C2411 com fuga. Verificar resistor 3419 (10R).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL DEMORA IMAGEM NA MUDANÇA DE CANAL OU AO LIGAR. Verificar cinescópio.
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL APITA FORTE (FONTE), MAS NÃO FUNCIONA. Verificar capacitor 2503 (10nF).
Philips 20gx1659 /78r GR6-AL APARELHO NÃO SAI DE AUTO DEMONSTRAÇÃO. Tentar executar o RESET, pressionar simultaneamente as teclas (menos VOLUME e mais + CANAL), a tela deve escurer momentaneamente.
PHILIPS 20PT3331 Desliga em 5 segundos. TDA9370
PHILIPS 20GL1346 Faixa no lado esquerdo da tela CI TDA8361.
PHILIPS 21PT6436 Abre só a metade da tela e sem áudio Trocar a memória.
PHILIPS 20GL2345 Tv não sai do stand-by e, antes de condenar o micro ver D6345, o 5505 com fuga, resistor de 2R2 aberto, o +16v C2326, Tensões nos pinos do UP 7900 se estão irregulares, o transistor 7933 intermitente ou aberto, teclar vol e estore, ver diodo D6910.
PHILIPS 29PT4641 Tv com o horizontal fechado, foi trocado o C2418 estourado. Após sua troca ligo a tv e aos 20 minutos ele aquece muito e a tv desliga C2418 e C2415 e o R3404
PHILIPS 20PT528A Pouco brilho e nenhum contraste Resistor 3425 aberto
PHILIPS 20PT428A Ao ligar gera alta, filamento acende, mas sem imagem e sem áudio. Após 20 segundos desliga. Aumentando o screen notei trama com linhas de retorno Na linha do BLK T7406 em fuga BC857 smd e o D6415 diodo smd BA216 aberto.
PHILIPS 14PT218A Faixa preta na parte de cima da tela Entrar no modo de serviço 062596 menu, depois vai em geometria e mudar número até sincronizar.
PHILIPS 14PT428 Dando informação errada pelo teclado mas no CR normal One Chip (UOC) com defeito.
PHILIPS 29GX1899 Parada. Ao apertar o power começa ligar e em segundos desliga, não da tempo nem de acender o filamento. +B normal, e os demais também. A sub fonte ao ligar não aparecia os +9vb R3461 de 1K aberto.
PHILIPS FWC 270 Só liga em 220vca, em 110vca não funciona nada transistor 7302 (STP16NE06) em curto.
PHILIPS 28PD6932 /78 Liga após 30 segundos desliga TR 7461
PHILIPS 20PT3331 IMAGEM MUDANDO O TOM DE COR E DESLIGA Verificar C2318 E D6318
PHILIPS FW380C Som com estalidos, rádio não funciona Cap SMD 10k no potenciometro de volume
PHILIPS L04 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS Quando liga a imagem fica deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo, verificar possível fuga no capacitor 2486 (27pF).
PHILIPS 20PT3331 Dobrando vertical na parte superior c2460 - 68k
PHILIPS 14GL1316 Foge Sintonia transistor ph2369 com fuga
PHILIPS 21PT5433 AO LIGAR COM LINHAS COLORIDAS E DEPOIS COM RETRAÇO C2460 POLIESTER, C2465 ELETROLITICO VERTICAL
PHILIPS 29PT5632 NAO LIGA TEM FONTE NO PRIMARIO Fotoacoplador 7515
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar soldagem do diodo 6642.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 PROTEÇÃO - ERRO5", neste caso verificar 7200, 7541, 7491, 7493, 7496 . Dar prioridade para verificação do regulador 3V3 7493, Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA AO MUDAR DE CANAL OU FAZER SINTONIA - Este problema pode estar sendo causado pelo "POR3,3V / 8V
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 CONTRASTE EM EXCESSO - Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 CONTRASTE DEFICIENTE - Verificar possibilidade alteração do resistor 3318 (220R).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). - Verificar capacitores 2300 (vermelho), 2301 (verde), 2302 (azul).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. - Verificar resistores 3685, 3686, 3687, 3688, 3682.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS - Alterar o capacitor 2447 para 4,7µF/250V codigo 2022 031 00137
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 BRILHO EM EXCESSO - Verificar resistor 3300 (33k) panel TRC.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar possível alteração do resistor 3206 (1k).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 APARECE DOS/MENU/CARACTERES/MENSAGEM - INTERMITENTE. Caso a fonte utiliza na posição 7521 o TRANSISTOR FET FQPF7N80, O TV tem dificuldade de ligar, às vezês liga e mostra a mensagem: ERR 576LO3LSI2.2 00000 000 192 064 224 072 000 080, deve ser eliminado o capacitor 2585.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. Verificar possível alteração (aberto) dos resistores 3441 ou 3442.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. Verificar possível alteração do resistor 3449 (27k)
Philips 20PT3331 vertical com retraços na parte superior,nao aceita comandos do remoto 10uX160v(C2465) e transistor smd Q7466 (vertical)e micro chave Substituir C e transistor limpar micro-chave
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL - Verificar diodo 6463, possibilidade de estar alterado.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar CI posição 5520.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível falta de solda no resistor 3489.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração do transistor 7491 e 7496 - Veja item 5.7 Dicas de Repara no Service Manual pg. 20.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração do transistor 7540.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração capacitor 2542 ou diodo 6501.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar diodo 6624 (BAS316) e capacitor 2616 (10µF).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar soldagem do diodo 6642.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração dos resistores 3447, 3449, 3450 e 3472.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração capacitor 2542 ou diodo 6501.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível falha no resistor 3475 (10K), linha de informação Frame_OUT.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possibilidade dos resistores 3443/3444 alterados, pelo motivo de estar o ajuste G2 acima do especificado pode atuar a proteção.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar possível falha no resistor 3475 (10K), linha de informação Frame_OUT
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO ABRE VERTICAL - Verificar transistor SMD 7461.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 LINHAS DE RETORNO RGB NA PARTE SUPERIOR AO LIGAR . - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 LINHAS DE RETORNO AO LIGAR. - Verificar capacitor 2460 (68nF 100V).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 MODIFICAÇÃO 2) Soldar um fio do catodo do diodo para o resistor 3618.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 MODIFICAÇÃO 2) Levantar resistor 3618 (lado do +3,3V),
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 MODIFICAÇÃO 1) Remover a bobina 5601 (5,6µH) e substituir por um diodo BAT85 (código 4806 130 37364) (catodo para o pino 54),
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 LIGA ALEATORIAMENTE - SAI DA FUNÇÃO STBY SEM COMANDO. - Este sintoma pode ocorrer em temperaturas baixas em algumas versões de CI 7200.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 INTERFERENCIA NO SOM OU IMAGEM EM OUTROS APARELHOS QUANDO STB. - Retirar capacitor de 1nF posição 2585. Caso a alimentação do produto seja em 220V deve ser verificado o FET 7521 para modelos de 14" TRANSISTOR FET FQPF6N80 (9322 187 17687) e para modelo de 20 e 21" TRANSISTOR FET FQPF7N80 (9322 174 27687).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 INTERFERENCIA NA IMAGEM - Verificar diodo 6463, possibilidade de estar alterado. - Verificar possível falta de solda no resistor 3456.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 INTERFERENCIA NA IMAGEM - Verificar diodo 6463, possibilidade de estar alterado. - Possibilidade de alteração do resistor da fonte 3547 (330k).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 IMAGEM SEM DEFINIÇÃO, IGUAL TRC FRACO. - Verificar possibilidade alteração de um destes resistores 3443, 3444 ou 3318.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 EXCESSO DE BRILHO NA ENTRADA AV. - Verificar resistor 3181 (75R) alterado ou sem solda.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL - Aparelho apresenta dobramento vertical na imagem após algum tempo de aquecimento, sintoma aparece quando a função expande está acionada. Veja figura. Deve ser acrescentado um Resistor de 1R (código 4806 113 97046) em paralelo com a posição 3446.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO SAI DO MODO DE SERVICO OU ENTRA SEM SER SOLICITADO. - Verificar possível fuga nos capacitores 2461 ou 2462.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA EM 220V. - Verificar possível alteração do capacitor 2528.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (SO TELA COM CHUVISCOS). - Verificar possibilidade de ter encaixado o conector 0246 do alto-falante na posição do conector do Compair 0217, o produto fica em AV e ao entrar no Modo de serviço a indica 000 para todos Option bytes.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Medir tensão 13,8V no pino 2 do CI 7520, caso esteja mais baixa, verificar possível alteração dos resistores 3506, 3507 e diodo 6505.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar soldagem do diodo 6642.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar diodo 6446.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar possível alteração dos resistores 3443 ou 3444.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar possível alteração do 3528.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar possível alteração do 7421- Veja item 5.7 Dicas de Repara no Service Manual pg. 20.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar posível alteração do 7515.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar capacitor 2528.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar mosfet 7521 alterado - Veja item 5.7 Dicas de Repara no Service Manual pg. 21
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar 6505 (zener 22V), 7520 (CI TEA1506T) e capacitor 2521.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO AJUSTA O VOLUME (PODE INDICAR OU NÃO NO DISPLAY). - Abrir MENU e desativar Limite Volume, caso não ativo Limite Volume verificar se não está em Modo Hotel
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSAO VARIANDO. - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO - Verificar CI 7641, neste caso deve apresentar DOS normal.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO - Verificar possibilidade dos resistores 3443/3444 alterados/aberto.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar capacitor SMD 2202 pino 32 e 33 do UOC.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar capacitor SMD de 4,7nF posição 2201, e comum apresentar falha de um dos lados.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 SEM SINTONIA = CANAL/ESTACAO SO RUIDO/MUTE. - Verificar possível alteração do resistor 3349 (27k). Veja item 5.7 Dicas de Reparo no Service Manual pg. 20.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. - Verificar resistor SMD 3492, a falta de soldagem do mesmo pode apresentar interferências na imagem.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 SEM FOCO AO LIGAR. - Eliminar capacitor 2494 de 47µF.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 RUIDO NO ALTO-FALANTE EM STANDBY. - Retirar capacitor de 1nF posição 2585. Caso a alimentação do produto seja em 220V deve ser verificado o FET 7521 para modelos de 14" TRANSISTOR FET FQPF6N80 (9322 187 17687) e para modelo de 20 e 21" TRANSISTOR FET FQPF7N80 (9322 174 27687).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 RUIDO NO ALTO-FALANTE EM STANDBY. - Acrescentar o capacitor de 10nF código 2238 586 15636 na posição 2901 (Veja Service Information TS05-005).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 RUIDO MECANICO EM STAND BY. - Verificar resistor 3520 (1k2) e capacitores 2528 (22µF, 50V), 2520 (10nF), 2452 (22nF) este capacitor não foi montado nos primeiros modelos.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM". - Verificar resitor 3454 aberto.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM". - Verificar diodo 6451 alterado.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM". - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 NÃO TEM CORES - Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSÂO BAIXA Tensão baixa trocar R3526(em 110v não funciona e em 220 funciona com tenção abaixo de 65v no +b)
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VOLUME SO MINIMO OU SO MAXIMO. - Verificar circuito para eliminação de "plop", principalmente diodos 6908, 6909 e capacitor 2909.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VOLUME NÃO ABAIXA TOTALMENTE. - Verificar possível alteração do diodo 6906 (1N4148), provavelmente aberto.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar capacitor 2464.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar Service Information TS04-016.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar capacitor 2461 (1nF).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Verificar transitor 7461, na dúvida substituir.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE 250V) código 2222 479 47207 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Verificar capacitor 2460 (68nF 100V), provisoriamente o capacitor danificar por aquecimento, neste caso os postos estão sendo orientados a substituir o capacitor por (68nF
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - Verificar possível alteração do resistor 3453.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - G2 não atua, verificar 5441 TSH.
Philips 14PT3131/4131/3331/4331 TENSAO VARIANDO. - Verificar possível alteração do transistor 7523 ou 7515.
Philips 12 TX 1572 Deflexão vertical instável C527 (100 µF 35 V)
Philips R22 K210 Inoperante Suporte do fusível VL603
Philips NCF Não sintoniza canal C089 (10 nF)
Philips GL1045 Inoperante D345 (zener)
Philips GL1011 Vertical treme CI410 (TDA3653BQ)
Philips CT6000 Luminância intermitente C221 (68 µF 25 V)
Philips CT3320 Sem sincronismo vertical D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558)
Philips CN-4065 Perde cor CI200 (TDA3565)
Philips CN-4065 Retraços no topo da tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4037 Retraços na tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CTO sem sincronismo ou entortando a imagem no topo da Tela trocar todos os capacitores eletrolíticos do setor do Ci 2577- se não resolver troque o CI toda 2577- ou o capacitor da fonte de 12V que alimenta o tda2577
Philips 29PT 558/78 FUNCIONA DURANTE ALGUNS MINUTOS E DESARMA ver c214-213 pino 38ci
Philips 20PT222A tv não liga, a mediçao da fonte a tensão oscila de 95 para 107 e volta para 56 sobe novamente R3538-100K alterado
Philips 16GL1033 actua a proteção R3342-8K2 R3346-18K R3319-100K Alterados Substituir o R3342 de 8K2 R3346 de 18K e R3319 de 100K
Philips 20gl1040 imagem ruim,sintonia varia,e ao mudar canal,cai o horizontal c195 470x16
Philips R22 K210 Inoperante Suporte do fusível VL603
Philips PT220A Inoperante Q7518 (P6NA60)
Philips PT220A Efeito veneziana CI7255 (TDA4661)
Philips NCF Não sintoniza canal C089 (10 nF)
Philips GL1310 Tela verde Cap 0,01 µF em curto (no pino 26 microprocessador)
Philips GL1045 Inoperante D345 (zener)
Philips GL1011 Vertical treme CI410 (TDA3653BQ)
Philips CT6000 Luminância intermitente C221 (68 µF 25 V)
Philips CT3320 Sem sincronismo vertical D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558)
Philips CN-4065 Perde cor CI200 (TDA3565)
Philips CN-4065 Retraços no topo da tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4037 Retraços na tela C400 (100 µF 25 V)
Philips VR-457/78 Inoperante F901 aberto CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129)
Philips VR-453 Reprodução s/cor Solda fria no pino 26 do IC601
Philips 3106-106-TX Sem deflexão vertical C509 (4,7 nF)
Philips 20ct6055 Apenas chuviscos r103
Philips 20gl Ora ligava ora não ligava. trocar o flyback e a saida horizontal.Causa enrolamento do fly em curto avariou a saida horizontal.
Philips 7CM5279 Tela clara com linhas de retraço R3570 (0,68 R)
Philips 4CM5299 Imagem Ok em 640x480 mas desloca p/ direita em 800x600 Trocar C2505 3,3 uF por 4,7 uf. Localizado no pino 10 de IC7502 (HEF4538 detector de modo)
Philips 4CM5299 Imagem muito larga Verificar BD677
Philips 3CM9609 Inoperante R3121 (270 K 1 W)
Philips 201B10 Sem sincr horiz na troca de resolução C2431 (150 nF 63V)
Philips Tape-deck 06AC060 Inoperante em um canal TS432A, TS432B, C760 e R606
Philips Tape-deck AW-620 Play não opera TS461 (BC328)
Philips Tape-deck AW-620 Leds apagados D363 (zener 8,2 V 400 mW)
Philips VR-457/78 Inoperante F901 aberto CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129)
Philips VR-453 Reprodução s/cor Solda fria no pino 26 do IC601
Philips 3106-106-TX Sem deflexão vertical C509 (4,7 nF)
Philips 12 TX 1572 Deflexão vertical instável C527 (100 µF 35 V)
Philips TVC/20CT Inoperante C355 (470 nF)
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR, DVD). Verificar diodo 6801 curto.
PHILIPS 21gx1669 GR6 AL não oscilava o horizontal e aborta a operação e o led pisca duas vezes c2450 2200/25
PHILIPS 29pt752a PIP. NÃO LIGA, PROTEGENDO D6913
PHILIPS 21PT230 Sem Som Eeprom, reprograme ou substitua
PHILIPS 14PT100G/78R Somente chuviscos R3009 (180 ohms) aberto
PHILIPS 28PW858 stand-by após 1 hora ligada resoldagem da placa SSB
PHILIPS 20PT220A LED PISCANDO SEM PARAR Solda fria no micro
PHILIPS 29GX858 Inoperante elet. 4,7uf placa em pé do circ. oscilador.. elet. 4,7uf placa em pé do circ. oscilador.
Philips 20gl1045/78r fungindo sintonia
Philips 29PT554A Inoperante,Só se escuta estalos no falante. Troque C2550 Cap 471 Azul que está em curto.Obs:Nao existem tensões no secundario da fonte.
Philips 20CN4469 Ao ligar aparece a indicação F1 no display.
Philips 14GL1316 Não sintoniza canais; com tensão de sintonia normal e caracteres. Depois de trocar o varicap sem suçesso, verifiquei o T7100 [chaveamento de banda]constatei que o mesmo apresentava fuga. Com a troca do mesmo a Tv voltou a funcionar normalmente
Philips 20gl 1043 Fonte baixa,não funciona Verifique resistor 3321,costuma abrir facilmente e depois diodo 6340,zener 15v com fuga
Philips 20PT 120A / 78 Led de stand by aceso , quando aciona remoto ele reage piscando e volta a ficar aceso. Voltagem +B normal. Troque fly back
Philips vr799 nao arranca,so aparece o relogio e um traco no lado, esta em chave lock assegurar a tecla power por 10 sec,no remoto
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar capacitor 2456 (47pF) aberto
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 5445 (flyback).
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar resistor 3444 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 7218 (TDA7808) aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar modulo de controle fonte.
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 5441
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO FUNCIONA EM ÁUDIO E VIDEO Integrado 7225 (TDA8361).
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO TEM CORES Verificar pino 17 e 18 do micro, possível com solda entre os dois terminais.
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO TEM CORES Verificar capacitor 2456 (47pF) aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. Cabo M5 com mau contato.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar chaveamento dos cristais, resistor 3697 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar se em dos transistores dos cristais 3, 57. esteja conduzindo, caso não, verificar tabela de programação e o micro.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SINTONIA = CANAL/ESTACAO SO RUIDO/MUTE. Verificar resistor 3010 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SINTONIA = CANAL/ESTACAO SO RUIDO/MUTE. Verificar resistor 3452 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR, DVD). Verificar resistor 3900 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R IMAGEM SERRILHADA. diodo 6526 aberto
PHILIPS 29GX1898/78R FAIXA ESCURA DO LADO ESQUERDO . capacitor 2456 (47pF) aberto
PHILIPS 29GX1898/78R DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). diodo 6446 com fuga.
PHILIPS 29GX1898/78R DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Integrado vertical 7400, verificar resistor 3511 (24K) alterado, na fonte.
PHILIPS 29GX1898/78R CONTRASTE INTERMITENTE Verificar resistor 3460 e capacitor 2462
PHILIPS 29GX1898/78R CONTRASTE DEFICIENTE Verificar resistor 3460 e capacitor 2462
PHILIPS 29GX1898/78R COMANDO ATUA SO COM A TECLA PRESSIONADA DIRETO. Verificar capacitor 2624 com fuga
PHILIPS 29GX1898/78R COM FAIXA ESCURA NO CENTRO TDA 8361 para mascara N4, executar INF 06CT94-18 para o GR1-L1
PHILIPS 29GX1898/78R APAGANDO INTERMITENTE Tela escurece a cada 10 seg. aprox. ver linha do capacitor 2456 aberta.
PHILIPS 29GX1898/78R LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Pisca 6X = verificar modulo fonte.
PHILIPS 29GX1898/78R LINHA FINA NO CENTRO (HORIZONTAL). Verificar regulador 7218.
PHILIPS 29GX1898/78R LINHAS DESLOCANDO NA TELA (VERTICAIS). Inf. PSC substituir capacitor 2456 para 82pF
PHILIPS 29GX1898/78R LINHAS FINAS VERTICAIS. capacitor 2456, caso seja de 47pF alterá-lo entre valores de 56 a 82pF
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO Verificar resistor 3456 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R NÃO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar resistor 3456 aberto
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 NÃO ALTERA FORMATOS DE TELA. Alguns circuitos impressos tiveram erro de "print" no período inicial de produção na posição 6464, ao substituir este item verifique o posicionamento pelo esquema elétrico.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Verificar resistor 3241, possibilidade de estar aberto ou alterado.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 FLASH NAS LATERAIS COM TELA BRANCA. - Verificar capacitor 2209 substitua por capacitor elco de 10µF (4822 124 40248).
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar possível alteração no capacitor 2455 (47µF).
PHILIPS 29GX1898/78R TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO Apresenta DOS, volume não varia. Desligar PLUG A13 (na placa IN, PANEL), caso apareça imagem, verifique o soquete RCA do GHOST CANCELATION deve estar aberto entre pino 3 e 4.
PHILIPS 29GX1898/78R TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO R 3652 aberto ou alterado.
PHILIPS 29GX1898/78R TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO Resistor 3456 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R TELA AMARELA (SEM AZUL) Verificar 7225.
PHILIPS 29GX1898/78R SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. Verificar transistor 7269.
PHILIPS 29GX1898/78R SO SINTONIZA CANAL 2. Verificar resistor 3648 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Verificar possível fuga no diodo 6511
PHILIPS 29GX1898/78R LARGURA DEFICIENTE transistor 7480 (BD136) e 7481 (BC548).
PHILIPS 29GX1898/78R LARGURA DEFICIENTE capacitor 2456 (47pF)
PHILIPS 29GX1898/78R LARGURA DEFICIENTE Resistor 3427 aberto.
PHILIPS 29GX1898/78R INDICA ERRO (ER..). ER14, resistor 3452 aberto
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). - Verificar possível fuga no 7980.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 RUIDO FORTE COM ANTENA (CHUVISCO) - Verificar capacitor 2204 no pino 48 do TDA8361.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). - R3958 alterado.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 PERDE A HORA AO IR PARA STAND BY. - Verificar capacitor 2351 (pouca capacidade).
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 NÃO TEM CORES - Verificar cristal: PAL M cristal abc F226 3, 57611 18SP; NTSC cristal abc C 3, 579545 18SP, usado com "TDA8360 N5".
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 Não tem DATA, CLOCK, verificar capacitor 2111.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Medir tensão no coletor do transistor 7502, caso esteja alto, possibilidade do integrado 7200 defeituoso.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 NÃO ABRE VERTICAL - Verificar capacitor 2407 fuga.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). - C111 INTERMITENTE.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). R3229 (1M) pino 42 do BIMOS provoca manchas no chuvisco e fecha vertical intermitente.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). R3501 (alim. driver horiz.) provoca barra ou dobramento do feixe no meio da tela.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS - C2233 (sinal R-Y) provoca após aquecido, barras ou manchas vermelhas na lateral da tela.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 CARACTERES TREMIDOS OU DEFORMADOS. - Verificar capacitor 2938 (120pF), dependendo o local pode ser retirado.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 APARELHO NÃO SAI DE AUTO DEMOSTRAÇÃO. Pressione MENU no controle remoto, selecione FUNCOES ESPECIAIS, selecione DEMONSTRAÇÃO e pressione OSD no controle remoto.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - VO 140 (com 130V) verificar, substituir diodo zener 6541.
Philips 14PV461 CONTRASTE DEFICIENTE Verificar diodos 6551, 6552 e capacitor 2751. 23Jan98 ACM.
Philips 14PV461 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Verificar 3592, caso aberto ver terminais do plug 1926 compridos. 31Mar97 JPBA .
Philips 14PT111A COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL Para sair do Modo Hotel, colocar no canal 38 e pressionar por alguns segundos ao mesmo tempo () Volume e (+) Volume e OSD no controle remoto, deverá aparecer na tela HOTEL Sim/Näo selecionar e colocar aparelho em Stand By. 09Out97 JPBA .
Philips 14GX1618 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Resistor SMD 3801 (2K) sem solda. 06Fev96 ANC .
Philips 14GX1510 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Desligar o circuito de proteçäo, e verificar se aparelho está dentro das características, caso haja instalaçäo de um recurso que o aparelho näo possua ele travará ao ligar. 15Mai96 IRHD .
Philips 14CT3200 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Possível fuga no diodo D803. 26Jan96 ANC .
Philips 14B5299 DESLIGA SOZINHO. C2622 em curto. 17Set98 CP160
Philips 14B5299 CONTRASTE DEFICIENTE C2731 (22n) em curto. Placa TRC. 18Set98 CP160
Philips 12BX1001 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar se bobina S411 näo está aberta.*1994*.
Philips 12BX1001 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO).
Philips 107S11 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Verificar capacitor 2624. 04Mai01 AM314 Edgar *.
Philips 107S CM23 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Com cabo desconectado, indica sem sinal, ao ser encaixado o cabo tela fica escura, verificar possibilidade de defeito no circuito integrado 7801. 16Out00 JPBA SP355 .
Philips 105S11/48 TELA ROXA (SEM VERDE) Verificar capacitor 2317. 02Jan2001 Marcos SP355 .
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). - Circuito funcionando normal, verificar integrado 7997 EEPROM.
Philips L01.1L AC 29PT4631-25PT5531-29PT4640 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). - Verifique fonte de +5V, possibilidade de diodo 6348 com fuga
Philips 14PV461 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. Verificar trilhas do trimmer 2806. * 10Jan97 IRHD/PSC NK *. Verificar diodo 6513. 31Mar97 JPBA .
Philips 14PV461 TENSAO OSCILANDO (PULSANDO). Verificar diodo 6335 com fuga. 25Ago97 JPBA .
Philips 14PV461 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). TS7102, TS7113 com fuga. 21ago98 CP602 IC7900, T7550 em curto, som é normal. 17Set98 CP160
Philips 14PV461 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). S 5550 21ago98 CP602 R 3408 aberto. 21ago98 CE304
Philips 14PV461 SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Verificar trasistor 7587. 16Set97 JPBA . TS7212 com fuga. 21ago98 CP602
Philips 14PV461 PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. Verificar resistores: 3540, 3541, 3551 e diodo 6555.* 09Jan97 ANC *.
Philips 14PV461 NAO FUNCIONA EM 110V. Ver integrado 7310. 31Mar97 JPBA .
Philips 14PV461 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar transistor 7587, deve haver 4,8V no coletor. 16Set97 JPBA . Sem partida, T7212 com fuga; tensão pino 10 BIMOS ausente, defeito no mesmo. Sem +12A, verificar 7691,7692, R3695 alterado. +8 ausente ou baixo, verificar ramal 5AS,
Philips 14PV461 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Fita presa, verificar integrado 7410. 25Abr97 JPBA .
Philips 14PV461 NAO APARECE CARACTERES / MENU. T7585 com fuga, provoca ausência do DOS, as vezes não muda de canal,satura vermelho ou verde. 17Set98 CP160 S1802, 7801, pulsos nos terminais 25, 26, 27 ausentes. *05Nov98 H.Desk*
Philips 14PV461 NAO ABRE VERTICAL Verificar resistor 3531 e diodo 6513. 02Abr97 MJS .
Philips 14PV461 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Verificar diodo 6335 com fuga. 25Ago97 JPBA .
Philips 14PV461 FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). TS 7212 com fuga, horizontal intermitente. 21Ago98 CP602 Verificar diodo 6315. 19JUL99 ACM .
Philips 14PV461 DESLIGA SOZINHO. Verificar diodo 6513. 31Mar97 JPBA . TS7550, 6343, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6568, 7290. *05Nov98 H.Desk* Veruifica capacitor 2551. 02Jan2001 SC609 .
Philips 14PV461 COR INTERMITENTE EEPROM IC7881. COM SINAL DEFICIENTE DA FITA PROVOCA ALTERNAÇÃO DE SISTEMAS PALM E NTSC. *05/11/98 RS127
ilips 17BL2002 RONCO NO SOM SUBSTITUIR C524 PARA 2N2.
Philips 17BL2002 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TS450/TS355/TS120/TS130. ECB . IC230.
Philips 17BL2002 NAO ABRE VERTICAL TS522. 1529.
Philips 17BL2002 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). RESISTOR R453.
Philips 17BL2002 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS DANIFICA SAIDA VER NUCLEO T410 (SOLTO). RESISTOR R107 ALTERADO DANIFICA TS101. ECB .
Philips 17BL2002 DANIFICA RESISTOR RESISTORES 450/451 DANIFICADOS VER TS451 EM CURTO. ECB .
Philips 17BL2002 COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS VER S450.**
Philips 17BL2002 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS VER INF O6 CT 9204.
Philips 17B1821W/80C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Fly back 5601 em curto interno. 26Jan96 ANC . Verificar bobina defletora em curto entre V e H, possibilidade de estar tubo em curto. 04Jul96 JO . Saida horizontal 7614 em curto. 04Jul96 JO . Verificar resistor 3944 aberto. * 13Jul97
Philips 17B1821W/80C LED COM POUCA LUNINOSIDADE. Ocorre porque a fonte abaixa devido a um possível curto, desligar enrolamento que alimenta o transistor de saída, caso aumente provável curto no fly back 5601. 26Jan96 ANC .
Philips 17B1821/80C LARGURA EM EXCESSO Diodo 6505 aberto. 17Jan97 FR .
Philips 17A280 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verifique resistor 3570 (1Û) aberto. 25Set97 FR .
Philips 1720DC SEM FOCO. CINESCOPIO (1200). JUL 95 ANC .
Philips 14PV461 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Verificar diodo 6513 e resistor 3531. 31Mar97 JPBA .
Philips 14PV461 VAI PARA STAND BY INTERMITENTE. Verificar diodos 6552, 6554, 6551. * 19Jlu99 AZS
Philips 20CT6555 APITO EM STAND BY VER C081/C071 =68mF. CAPACITOR C040 NO MODULO DE SOM. ABR 95 MJS .
Philips 20CT6486 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) +300V, medir base de TS009, tem 6,4V verificar D010, D011, R018 e R017; nao tendo a tensao ver D007, D008, R010 e R011. 05Nov 96 ANC .
Philips 20CT6486 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Verificar U009. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6486 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar um fusivel termico aberto. 05Nov96 ANC .
Philips 20CT6486 DISTORÇAO NA IMAGEM. FUSIVEL TERMICO DO TRAFO ISOLADOR ABERTO.
Philips 20CT6400 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Fuga no transistor TS830. 11Jan96 ANC .
Philips 20CT6400 ACIONANDO ON/OFF RAPIDAMENTE, TRAVA. Curto no impresso abaixo de R341. 26Jan96 ANC .
Philips 20CN4466 SEM IMAGEM EM AV, OU ESCURA. INTEGRADO D921 (H11V3). JUL 95 ANC .
Philips 2027DC SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Sem MAT, verificar capacitor SMD 2353. 20Jun97 JO .
Philips 17BL2022 IMAGEM NEGATIVA. INTEGRADO IC230.
Philips 17BL2022 EXCESSO DE DEFLEXAO R523 ABERTO. ANC .
Philips 17BL2002 TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. D599 COM FUGA NA PLACA DO TRC. ECB .
Philips 17BL2002 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). S310.
Philips 17BL2002 SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. CAPACITOR C383.
Philips 17BL2002 SEM BRILHO (VER TB.TELA1) VERIFICAR RESISTORES R450/R451.
Philips 20CT6555 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. INTEGRADO IC030 (HEF4052). JUL 95 ANC .
Philips 20CT6555 SO FUNCIONA QUANDO FRIO. FUGA NO DIODO D80. OUT 95 ANC .
Philips 20CT6555 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). APARELHO QUE SOFREU MODIFICAÇAO DE ESTEREO, VER IMPRESSO NOS MODELOS ANTIGOS FALTA LIGAÇAO DE R662 PARA O PINO 14. 94 ANC . Diodo D010 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6555 RONCO NO SOM IC012 Capacitor C004. 94 ANC . IC80 (SOM UM DOS CANAIS). JAN 95 ACM .
Philips 20CT6555 NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO NO CASO DE TER SOFRIDO MODIFICAÇAO DE ESTEREO VERIFICAR CABO A76 CASO NECESSARIO JUMPEAR PINO 1 E 3. 94 ANC . Ver cabo A73, ou chave frontal AV/RGB. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6555 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO APARELHO DE MODIFICAÇAO KIT ESTEREO COM PLACA ANTIGA VER SOQUETE A66 ACRESCENTAR DOIS PINOS QUE FALTAM.
Philips 20CT6555 NAO ATUA TECLA DE LI/LII OU SAP. VERIFICAR PONTO DE SOLDA DO PINO 28 DO IC100 (DEVE ESTAR ABERTO). * 20/08/94 ANC *.
Philips 20CT6555 NAO ACENDE LED STAND BY (APARELHO EM OFF) INTEGRADO IC035. AGO 95 ANC . Verifique transitores TS005, TS007, TS009 e D035. 01Dez95 ANC .
Philips 20CT6555 DISTORÇAO NA IMAGEM. NA ENTRADA AUDIO E VIDEO, VER CAPACITOR C023. ANC
Philips 20CT6555 DISPLAY CONFUSO VERIFICAR RESISTOR (R585), PROVAVELMENTE COM SOLDA FRIA ENTRE O TERMINAL DO RESISTOR E O SUPORTE DE FIXAÇAO. ANC .
Philips 20CT6555 DA ESTALO AO DESLIGAR OU LIGAR PARA APARELHOS COM KIT ESTEREO, VER SE HA JUMP NO PINO 1 E 2 DO PLUG P67; C039 NA PLACA DE SOM, DEVE SER DE 33mf E VERIFICAR TAMBEM SE CABO M3 ESTA CONECTADO. OUT 94 ANC .
Philips 20CT6555 CONTRASTE EM EXCESSO DIODO D510 COM FUGA. OUT 94 PT .
Philips 20CT6555 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). FUGA NA CHAVE LI/LII. * MAI 95 ANC/CTR *. DIODO D80 COM FUGA (BAW62). OUT 95 ANC .
Philips 20CT6555 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. FUGA NA CHAVE LI/LII. * MAI 95 ANC/CTR *.
Philips 20CT6555 BARRA DE SINTONIA DESLOCA AOS "PULOS". RESISTOR RO78 (430K) ABERTO. AGO 95 ANC . Diodo +33V (D101)com fuga ou R101 alterado (15K). * 15Jan96 ANC
Philips 20CT6557 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO INTEGRADO IC001 (RG4558) COM DEFEITO. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO CIRCUITO INTEGRADO EM CURTO IC104 (SAB3013). ABR 95 ANC
Philips 20CT6557 LED ESTEREO ACENDE EM TODOS OS CANAIS EM AV NAO. POSSIVEL FUGA NO INTEGRADO IC012 (HEF4066). ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 LED ESTEREO ACENDE EM MONO. VERIFICAR CONECTOR P67, CASO HAJA MODIFICAÇAO PARA NAO ACENDIMENTO ALEATORIO, VERIFICAR TRILHA DO PINO 1 DE P67, COM FUGA. OUT 95 ANC .
Philips 20CT6557 LED BALANCE INDICA (LEFT) NOS CANAIS 1,4,7,11. TRANSISTOR TS027 (BC558) COM FUGA. AGO 95 ANC .
Philips 20CT6557 INTERFERENCIA NO SOM SOM DO CANAL 2 INVADE CANAIS COM SINAL FRACO, PRINCIPALMENTE EM UHF, VERIFICAR CABO DE INTERLIGAÇAO DO MODULO QSS; CONSTUMA ENCOSTAR FIO CENTRAL NA BLINDAGEM DO MODULO, OU ENTRA EM CURTO NO PONTO DE SOLDAGEM NO MONOPAINEL. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. VERIFICAR CAPACITOR DO TIMER C055 (27nF). ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 DESLIGA AO MUDAR DE CANAL VERIFICAR IC100 INTERMITENTE. NOV 94 ANC .
Philips 20CT6557 DEMORA PARA MUDAR DE FUNÇAO. POSSIVEL FUGA NA CHAVE LI/LII. * MAI 95 ANC/CTR *.
Philips 20CT6557 DEMORA PARA APARECER OS DIGITOS INTEGRADO IC035. Fuga nos transitores TS007 e TS009. 26Fev96 ANC .
Philips 20CT6557 DANIFICA FUSIVEL VL002, VERIFICAR CAPACITOR C372 EM CURTO. JUL 95 ANC .
Philips 20CT6557 CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) OCORRE AO SE ACIONAR A TECLA +CANAL, AO CHEGAR NO CANAL 10 ESTE TRAVA PERDENDO O COR E O BRILHO (INTERMITENTE), ESTE DEFEITO E TIPICO DE SOLDA FRIA ENTRE O TERMINAL DO RESITOR DE +12 (R585) COM O TERMINAL DE FIXAÇAO DESTE. ANC
Philips 20CT6557 AO LIGAR APARECE RUIDO FORTE Cabo C31 partido. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6555 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). TRANSISTOR COM FUGA (placa AV) TS119. ANC . Módulo Audio e Vídeo, integrado IC005. 20Dez95 CTR .
Philips 20CT6555 TELA CINZA (SEM VIDEO) CAPACITOR C515. MAI 95 CTR .
Philips 20CT6558 BARRA DE SINTONIA ESCURA CIRCUITO INTEGRADO IC090 EM CURTO. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6558 APITO EM STAND BY VERIFICAR CAPACITOR C040 ABERTO NO MODULO DE SOM. ABR 95 MJS .
Philips 20CT6557 VOLUME NAO ABAIXA DIODO D038 COM FUGA . AGO 95 ANC .
Philips 20CT6557 TIMER NAO FUNCIONA CIRCUITO INTEGRADO IC055 (HEF4551) DANIFICADO. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 TELA VERDE SEM SINAL OU SINAL FRACO. SOLDA FRIA NO IC292 (APARELHO COM PAL/NTSC). AGO 95 ANC
Philips 20CT6557 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CAPACITOR C590 EM CURTO. MAI 95 CTR .
Philips 20CT6557 TELA CINZA (SEM VIDEO) TRANSISTOR DA PLACA AUDIO E VIDEO TS119 (BC548) COM FUGA. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. VERIFICAR ALIMENTAÇAO DA PLACA AUDIO E VIDEO (6V), POSSIBILIDADE DE FUGA EM C103. ABR 95 ANC . Diodo LED indicador de LII aberto. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6557 SOM DISTORCIDO NA FUNÇAO SPATIAL INTEGRADO I010 (TDA3810) DEFEITUOSO. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6557 SOM DEMORA PARA FICAR AUDIVEL, NA MUDANÇA DE CANAL SUBSTITUIR CAPACITOR C270 (15uF) PARA (10uF). * ABR 95 ANC
Philips 20CT6557 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). CIRCUITO INTEGRADO IC012 COM CHAVE DO MUTE ACIONADO, VER PINOS 6,8 E 9, POSSIVEL FUGA DO DIODO D012. ABR 95 ANC . INTEGRADO IC030 (HEF4052) DA CHAVE AV. ABR 95 ANC . Diodo D010 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6557 SEM SOM EM LII (SAP) VERIFICAR DIODOS DO25/DO26/D027 Bobinas U203/U206. ANC. Integrado IC226 JUL 94 ANC.
Philips 20CT6557 SEM BARRA DE SINTONIA VERDE. Diodo D037 com fuga na entrada RGB. 15Jan96 ANC .
Philips 20CT6557 REMOTO PROVOCA INTERFERENCIA NA TELA OCORRE INTERMITENTE, AS VEZES ENTRA EM STAND BY, VERIFICAR IC100. NOV 94 ANC .
Philips 20CT6557 NAO TEM SOM EM CANAIS STEREO, OU E BAIXO. POSSIBILIDADE DE FUGA EM C270 (15uF). * ABR 95 ANC
Philips 20CT6558 TELA ESCURECE EM SCAN. INTEGRADO IC035. AGO 95 ANC . Capacitor C587 sem cap. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Capacitor C014, C015 e integrado IC12. 11JJan96 ANC .
Philips 20CT6558 SO HA SOM EM CANAL ESTEREO. VERIFICAR CIRCUITO INTEGRADO IC227 (SN7426). ABR 95 ANC .
Philips 20CT6558 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). D010. 94 ANC . IC226/IC012. 94 ANC . TS005. 94 ANC . CO64/C229. 94 ANC *. Capacitor C064 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 SEM SOM EM LII (SAP) U203 VEJA 20CT6557. JUL 94 ANC.
Philips 20CT6558 SEM IMAGEM EM AV, OU ESCURA. Capacitor C023 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 NAO FAZ PROCURA POSSIVEL FUGA NA CHAVE LI/LII. MAI 95 ANC .
Philips 20CT6558 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO POSSIVEL FUGA NA CHAVE LI/LII. * MAI 95 ANC/CTR *.
Philips 20CT6558 LED STEREO INTERMITENTE. BOBINA S203 ALTERADA. ANC
Philips 20CT6558 LED LI OU LII(SAP) FRACO OU APAGADO. Cabo S3 com mau contato. 26Jan96 ANC . Capacitor C657 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 INTERFERENCIA NO SOM GERALMENTE OCORRE QUANDO HOUVE SUBSTITUIÇAO DA UNIDADE VARICAP, VER AJUSTE DE BOBINA DE ENTRADA NA PARTE SUPERIOR DO VARICAP. ABR 95 ANC . Cabo A109 com fio partido. 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 INDICA 18 Verificar integrado IC035. 18Set97 CTR .
Philips 20CT6558 DISPLAY APAGADO INTEGRADO IC100. AGO 95 ANC .
Philips 20CT6558 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS TS009 E TS010, VER C004 POSSIVEL CURTO. OUT 95 PSM .
Philips 20CT6558 DANIFICA DIODO DIODOS: D001, D002 E D007 DANIFICANDO, POSSIVEL CURTO EM C004, VER COMPONENTES TAMBEM DANIFICADOS R007, TS009, TS010. OUT 95 PSM .
Philips 29GX1895 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). SAIDA HORIZONTAL 7445. MAI 95 JPBA . DIODO 6506 COM FUGA (tensao abaixo de 27V). AGO 95 JPBA RESISTOR 3507, TENSAO DE PARTIDA 15V. OUT 95 JPBA .
Philips 29GX1895 INTERFERENCIA NA IMAGEM "Barra clara" vertical na borda direita, alterar o valor do capacitor ceramico posiçao 2456 selecionando valores entre 47pF e 82pF/500V. Um valor inadequado podera dobrar ou acentuar a "barra". * 03Jun96 Circular PSC 011/T N.K. *.
Philips 28PW778B COM UM QUADRO COBRINDO A IMAGEM. Verificar placa Teletexto. 15Set97 CTR .
Philips 25GX1888 CONTRASTE NAO ATUA Verificar diodos 6351 e 6332 no painel TRC. 03Mar97 JDN
Philips 21GX1666 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. Solda fria no SMD 3801 (2K). Out95 MJS .
Philips 21GX1666 CANAL ESQUERDO NAO ABAIXA O VOLUME. INTEGRADO MICROPOCESSADOR ERRADO (DEVE SER ANBR 500 M11, FOI COLOCADO UM ANBR V11). JUL 95 JPBA .
Philips 21GX1665 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). TRATAR COM VERNIZ UNIDADE DEFLETORA. NOV 94 ANC .
Philips 21GR7560 AO DESLIGAR PERMANECE RISCO NA TELA VERIFICAR MODULO SOPS, NAO USAR PLACA DO 28" PARA O DE 21". * JAN 95 JDCC/AB *.
Philips 20PV471 NAO ABRE VERTICAL R3531 (56R) aberto. 18Set98 CP160
Philips 20GX1656 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Verificar solda do SMD (2K) 3801. 20Dez95 CTR .
Philips 20GX1656 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Solda fria no resistor SMD 3801. 20Dez95 CTR .
Philips 20GX1656 SEM SOM NA SAIDA DE PHONE. Verificar PLUG do fone. 21Ago96 CTR .
Philips 20CT6657 LED LI OU LII(SAP) FRACO OU APAGADO. Capacitor C041, ou integrado IC227 (7426). 26Jan96 ANC .
Philips 20CT6558 VOLUME NAO ABAIXA FUGA NO DIODO D038. ABR 95 ANC .
Philips 20CT6558 TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. Lado esquerdo escuro, capacitor C583. 26Jan96 ANC .
Philips 29GX1898 TELA AMARELA (SEM AZUL) Verificar 7225. 25Abr97 CTR .
Philips 29GX1898 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar chaveamento dos cirstais, resistor 3697 aberto. 09Jan97 IRHD .
Philips 29GX1898 SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. Cabo M5 com mau contato. 23Set96 CTR .
Philips 29GX1898 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 5445 (flyback). 24Jul96 CTR . Verificar resistor 3444 aberto. 23Set96 CTR .
Philips 29GX1898 NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar resistor 3456 aberto. 23Set96 CTR .
Philips 29GX1898 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO Ver resistor 3456 aberto. 23Set96 CTR .
Philips 29GX1898 LARGURA DEFICIENTE Verificar transistor 7480 (BD136) e 7481 (BC548). 03Mar97 FR .
Philips 29GX1898 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar na fonte diodo 6446 com fuga. 21Ago96 CTR .
Philips 29GX1895 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Mau contato 3405, ou 2405. 02Fev96 JPBA .
Philips 29GX1895 VERMELHO BORRANDO. RESISTOR 3335 ABERTO, OCORRE QUANDO TS 7327 ENTRA EM CURTO. 29DEZ95 JPBA .
Philips 29GX1895 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 TRANSISTOR 7327 ABERTO. ABR 95 JPBA .
Philips 29GX1895 SEM SOM EM LII (SAP) PLUG M17/A17 COM MAU CONTATO. ABR95 JDCC .
Philips 29GX1895 SEM PIP FUSIVEL 1301, FONTE DE +13 ABERTO. MAI95 JPBA .
Philips 29GX1895 SEM LINEARIDADE VERTICAL. RESISTOR 3405 ABERTO. 13DEZ95 JPBA . Obs.: Verificar possivel solda fria neste componente. 23Set96 CTR .
Philips 29GX1895 NAO TEM SOM EM CANAIS STEREO, OU E BAIXO. VERIFICAR MAU CONTATO NO PLUG M17/A17. ABR 95 JDCC .
Philips 29PT785C NAO ATUA MUTE DE IMAGEM (CINZA, AZUL, PRETA). Verificar resistor 3831 alterado. 22Ago97 JPBA .
Philips 29PT785A TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar mau contato no conector L9. 21Ago96 CTR .
Philips 29PT785A SO APARECE "PHILIPS" NA TELA. Verificar possivel falha nos circuitos de FI, sintonizador e oscilador horizontal, observar fonte de alimentaçao para este circuitos. 02Dez96 JPBA .
Philips 29PT785A SEM NITIDEZ (QUALIDADE). Verificar capacitor 2530. 21Ago96 CTR .
Philips 29PT785A LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Defeito no sintonizador provoca linhas grossas na parte superior da tela confundindo como defeito no vertical. 01Set98 MG601
Philips 29GX1899 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Fonte de 45V fica com 18V, verificar possibilidade de mau soldagem no J500. 13Mar2000 PR602 Luiz .
Philips 29GX1899 SINTONIA VARIANDO. R 3291 e 3292 alterado. 21ago98 CE304
Philips 29GX1899 SINTONIA SO MANUALMENTE. Nao sintoniza por AUTO SELECAO. Erro de dados no eeprom. 21ago98 CE304
Philips 29GX1899 PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). Verificar circuito COMB FILTER, aciona linha SVHS aleatoriamente, possibilidade do resistor 3926 (10Û) aberto ou integrado regulador 7905 (5V). 25Jun97 JPBA . C 2225, 2244 com fuga. Verificar tambem a programacao do endereco F8 d
Philips 29GX1899 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). R 3427 aberto (led pisca 6 vezes). 21ago98 CE304
Philips 29GX1899 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). Aparece 3 linhas de retraco na parte superior da tela. Efetuar reprogramacao do endereco 49 para o valor de 12. *17Mar98 H.Desk* Verificar C 2658 e 2659. 21ago98 CE304 C 2587 (filt
Philips 29GX1899 INTERFERENCIA QUANDO EM AV Verificar regulador 7905 (5V) no painel COMB FILTER. 25Jun97 JPBA .
Philips 29GX1899 INTERFERENCIA NA IMAGEM Verificar regulador 7905 (5V) no painel COMB FILTER. 25Jun97 JPBA .
Philips 29GX1899 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Integrado vertical TDA8351, seguir procedimentos da Technical Service Report SRM43TSRI004 (29/10/99). Integrado vertical TDA8351, Informacao Nao Oficial. Alterar resistor 3653 de 100R para 220R, incluir capacitor de 10nF para o terra, este ca
Philips 29GX1898 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Resistor 3456 aberto. 23Set96 CTR . R 3652 aberto ou alterado. 21ago98 CP602
Philips 29SX8674 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). VERIFICAR PINO DE CONTROLE G2 DO FLY BACK, PODE ESTAR COM MAU CONTATO OU SEM SOLDA. JAN 95 ANC . IC7705 (TDA2579B). 03Set98 AL142
Philips 29SX8674 INTERFERENCIA NA IMAGEM Barras subindo na tela, acrescentar capacitor 12nF em paralelo com a bobina desmagnetizadora. 04Out96 MAN .
Philips 29SX8674 IMAGEM NEGATIVA. Verificar resistor 3362 aberto do +12. 04Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 FAIXAS SUBINDO NA TELA. Fuga no diodo 6530. 04Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. ER13 = ver +13 (M17 pino 8) e fusivel 1301. * 30Jul96 JPBA. ER5 = ver modulo PIP (pode mudar o nº do ER). 30Jul96 JPBA.
Philips 29SX8674 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). TRAFO 5945, PODE ESTAR SEM NUCLEO. MAI95 JPBA .
Philips 29SX8674 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Transistor 7980, ver trafo de Linearidade horizontal (pode estar sem nucleo). 01Mai95 JPBA . 7903, ver trafo 5945 nucleo solto. 25Jul96 JPBA . 7903, ver 2744 (BC848) e 2744 (10nF). 04Out96 MAN .
Philips 29SX8674 DANIFICA FUSIVEL Fusível 1100 aberto, ver 7130 em curto. 20Jul95 JDCC . 1100, ver 3104 e 3105 alterado. 04Out96 MAN . Verificar 3102 (PTC). 16Jul99 NK .
Philips 29SX8674 DANIFICA DIODO DIODO 6906, VER TRAFO 5945, PODE ESTAR SEM NUCLEO. MAI95 JPBA .
Philips 29SX8674 DANIFICA CAPACITOR CAPACITOR 2128 (680mf), VERIFICAR TRILHA DE INTERLIGAÇAO ENTRE ESTE E O FUSIVEL 1125. JAN 95 ANC .
Philips 29SX8674 CORES BORRADAS Ver integrado 7530. 30Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar modulo PIP. 30Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL Verificar integrado EEPROM. 15Out97 JPBA .
Philips 29SX8674 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). APITO NO SOM,NO CANAL DIREITO, VER INTEGRADO 7621 (INTERFACE PANEL). 13DEZ95 JPBA .
Philips 29PT785C TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Aparece alguns retraços, verifique integrado 7551. * 09Out97 CTR
Philips 29SX8674 SOM BAIXO. Na saida SURROUND, substituir 3612 e 3613 para 10K. 04Out96 MAN *.
Philips 29SX8674 SOM APRESENTA APITO OU ZUMBIDO. Ver 7621. 30Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 SO APARECE "PHILIPS" NA TELA. Verificar integrado 7750 (TDA2579). 30Jul96 JPBA . C2128, T7130. 01Set98 MG601
Philips 29SX8674 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). +B 285V, ver fusiveis 1100 e 1125. 25Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Ver integrado 7145. 30Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 SEM SINCRONISMO H/V. INTEGRADO 7750 (TDA2595). 13DEZ95 JPBA .
Philips 29SX8674 SEM PIP FUSIVEL 1301, FONTE DE +13 ABERTO. MAI 95 JPBA .
Philips 29SX8674 PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. VERIFICAR SOLDAGEM DO FLY BACK, PINO DA LINHA DE CONTROLE DE FOCO E G2 COM MAU CONTATO OU SEM SOLDA. JAN 95 ANC .
Philips 29SX8674 PAINEL SEM ILUMINAÇAO. Lâmpadas 1911 ou 1912 aberta, substituilas por 4822 134 40861 alterando os resistores 3913 e 3914 para 56R. 15Jul99 Nk .
Philips 29SX8674 NAO TEM CONTRASTE CAPACITOR 2960 ABERTO. ABR 95 JPBA . INTEGRADO 7530. OUT 95 JPBA . Obs. PIP normal.
Philips 29SX8674 NAO MUDA A COMUTAçAO. Transistor 7110. 20Dez95 MJS .
Philips 29SX8674 NAO FUNCIONA EM 110V. Integrado 7110 (STR80145). 20Jul95 JDCC .
Philips 29SX8674 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). DESLIGANDOSE A PROTEÇAO INDICA ER13 E NAO HA SOM, VERIFICAR 7233 (VBE NAO ATUA) SUBSTITUILO E ACRESCENTAR UM DIODO ENTRE COLETOR E EMISSOR, SENDO O LADO CATODO PARA O COLETOR. RESISTOR PARTIDA 3136 ABERTO. ABR 95 JPBA . 7110 (STR8145A) aberto
Philips 29SX8674 NAO CORRIGE LESTE-OESTE 7980 SET 94 JDCC. Verificar núcleo de 5980 sem não está sem ferrite. 16Jul99 AZS .
Philips 29SX8674 MUTE NAO ATUA (FORA DE SINT.OU SEM ANTENA). Fusível 1301 aberto. 20Jul95 JDCC .
Philips 29SX8879 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar mau contato no cabo L9. 29Ago96 DNT .
Philips 29SX8879 TELA DEMORA PARA APARECER Verificar 7553. RJ610 Ademir *.
Philips 29SX8879 TELA AZUL Erro no ajuste de G2. 13Mai96 AOR .
Philips 29SX8879 TELA AMARELA (SEM AZUL) Resistor 3149 aberto. 23Jul96 CTR .
Philips 29SX8879 PIP INTERMITENTE Conector 1601 com fio vermelho partido. 13Mai96 AOR .
Philips 29SX8879 NAO FUNCIONA EM 110V. Verificar integrado 7110. 23Jul96 CTR .
Philips 29SX8879 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar diodo 6133 com fuga. 21Ago96 CTR .
Philips 29SX8879 CORREÇAO CLO DEFICIENTE. Verificar 5980. 23Jul96 CTR .
Philips 29SX8879 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Funciona apenas pelo controle remoto, verificar 7223 EEPROM. 13Jul97 JPBA .
Philips 29SX8879 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Verificar capacitor 2180. 04Mai01 RJ610 Ademir *.
Philips 29SX8879 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). VERIFICAR TSH 5900. 05JAN96 MJS . Verificar capacitor 2905 (39nF) encostando em conponentes proximos. 04Out96 MAN .
Philips 29SX8674 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Verificar resistores 3134 e 3136 (abertos) ou 7140 . 25Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Integrado 7467 TDA4651, pino 15 com 8V, normalmente e 1,5V (Sand Castle). OUT 95 JPBA . CAPACITOR SMD 2573 (220nF) COM FUGA (aprox. 250K). 26OUT95 ANC *. Ver resistor 3550. 30Jul96 JPBA .
Philips 29SX8674 TELA AZUL Com inscriçao PHILIPS, problema causado por falta de sincronismo, integrado 7750 (TDA2595). 13DEZ95 JPBA . Verificar transistor 7320 (sem + 5V). 22Ago97 JPBA .
Philips 29SX8674 TELA AMARELA (SEM AZUL) CAPACITOR 2573 (220nF) SMD COM FUGA (com 250K). 26OUT95 ANC
Philips 33FL1785 FORA DE QUADRO, DESCENTRALIZADO. VERIFICAR 3501/3531. DEZ 94 JDCC .
Philips 33FL1785 DISPLAY PISCANDO L31.**. 7216.**.
Philips 33FL1785 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Trilha impressa partida no ciruito de correçao Lesteoeste para o terra. ANC .
Philips 33FL1785 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS SAIDA HORIZONTAL DANIFICADA, VER POSSIVEL SOLDA FRIA NO 5503. JUL 95 JPBA .
Philips 33FL1785 COR INTERMITENTE Transistor 7360 aberto. 05Nov96 JPBA . Medir tensäo no pino 13 de (TDA4650) (+12V), verifique transistor 7360. 10Out97 JPBA .
Philips 33FL1785 COM LISTA(S) NO SENTIDO HORIZONTAL. RESISTORES 3509/3501/3531.**.
Philips 33FL1785 COM FAIXA LILAS (-). VERIFICAR DIODOS 6211/6215. DEZ 94 JDCC .
Philips 33FL1785 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar 7451 SMD com fuga. 28Ago96 IRHD .
Philips 33FL1785 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Verificar possivel solda do pino 19 do 5555. 26Jul96 .
Philips 33FL1785 AQUECENDO TRANSISTOR 7504 VER >L31 (YOKE).**.
Philips 32FL2884 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Possivel solda fria em 7120 (PROSCAN BOX). 21Ago96 CTR .
Philips 32FL2884 PIP SEM CORES So no canal 5, substituir microprocessador TDA9150, devera ser mascara V4.7. 05Nov96 PSC NK .
Philips 32FL2884 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Tensao do coletor T7610 menos de 40 volts.Verificar curto no conjunto defletora. 04ago98 AL142
Philips 29SX8879 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Vertical intermitente com eventual risco na tela, verificar D6742 e C2742(+12D). 31Ago98 SP606
Philips 29SX8879 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Verificar capacitores 2740 e 2741. 04Out96 MAN .
Philips 3CL2050 BARRA DE SINTONIA NAO PARA.(SINT3/BARR3) UNIDADE VARICAP, A SINTONIA E BOA, ENTRETANTO, NAO PARA AO SE PEDIR SEARCH. NOV 94 AB .
Philips 3CL1000 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Ver lampada. 09Out96 ESC .
Philips 33PT670A DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Q704 (modulador lesteoeste). 17Set98 CP160
Philips 33FL1785 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) L31.**.
Philips 33FL1785 TELA OSCILA NO SENTIDO HORIZONTAL. VERIFICAR 6214 E 6215 AO DIMINUIR BRILHO APARECE FAIXA ROXA. DEZ 94 JDCC .
Philips 33FL1785 TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. Tensao +200 esta OK?, ver 3517 (6,8) e diodo 6517. *26Jul96
Philips 33FL1785 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Toda fonte baixa medir resistencia da fonte de +11 em relaçao a terra, caso esteja muito baixa, verificar possivel curto em um dos integrado de saida de audio. ANC .
Philips 33FL1785 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). VERIFICAR PROGRAMAÇAO PARA NOSSO SISTEMA,COLOCAR NA POSIÇAO SERVICE: Curto circuitar S23 com S24, aparecerá (SERVICE MODE). a OPTION1 077 b OPTION2 001 c GREEN D BLUE ATRAVES DAS TECLAS PP STORE a,b,c e d DO MENU, FAZSE A OP
Philips 33FL1785 SEM SINTONIA. Consulte a rotina descrita para este modelo, no defeito (SOM 1), caso OK, verificar unidade de sintonia. 15Fev96 ANC .
Philips 33FL1785 RONCO NO SOM INTEGRADO 7680 (TDA8425). JUL 95 JDCC .
Philips 33FL1785 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar possivel curto em dos IC de audio. ANC . RESISTOR 3254 7216 ALTERADO. VERIFICAR TRANSISTOR 7216 E FUSIVEL, TAMBEM SUBSTITUIR DIODOS 6214 E 6215. DEZ 94 JDCC . SOLDA FRIA EM 5503. JUL 95 JPBA . Ver 7530 pode estar aber
Philips 33FL1785 NAO CORRIGE LESTE-OESTE VERIFICAR TRANSISTOR 7610. DEZ 94 JDCC . TRANSISTOR TS329. JUL 95 JPBA .
Philips 33FL1785 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) VERIFICAR POSIÇAO DE SERVIÇO, CASO INDIQUE: 00 28 05 29 99 E CARACTERISTICO DE DEFEITO DO MODULO PIP. DEZ 94 JDCC . Circuito de proteçao do som TS004 e TS005. * 26Fev96 JDCC. Verificar informaçao deste mesmo modelo (SOM 1). 11Nov97.
Philips 33FL1785 LARGURA EM EXCESSO VERIFICAR 7610.**.
Philips 33FL1785 INTERFERENCIA NO SOM ACRESCENTAR CAPACITOR DE 560 pF ENTRE OS PINOS 4 E 6 DO CI DE SAIDA DE SOM. DEZ 94 JDCC .
Philips 3LC2050 NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar integrado IC61. 15Mai96 ESC .
Philips 3LC2050 LISTAS COLORIDAS, COM CONVERGENCIA OK. Verificar painel LCD. 13Jun97 AAC .
Philips 3LC2050 INTERFERENCIA DO SOM NA IMAGEM. Nao interligar resistor direto que alimenta o CI de som. ANC .
Philips 3LC2050 INDICA F4 PROVAVELMENTE MICRO (IC61) COM DEFEITO. DEZ 94 ANC .
Philips 3LC2050 INDICA F0 IC61 (MICRO) SUBSTITUIR. DEZ 94 ANC .
Philips 3LC2050 INDICA AV NO CANAL NORMAL. Resistor R851 aberto, ver trilha do pino 31 do IC61. 26Fev96 ESC .
Philips 3LC2050 FUNCIONA COM PILHAS. TRANSISTOR COM FUGA (Q103). MAI 95 PSM . Verificar fusivel F101. 23Jan98 JPBA .
Philips 3LC2050 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. DIODO D105. 13DEZ95 ANC . Substituir capacitor C110, e verifique painel BL para ver se nao houve fuga no capacitor eletrolitico (possivel limpeza). 23Jan98 JPBA .
Philips 3LC2050 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). CAPACITOR COM POUCA CAPACIDADE C110. Painel Back light. 15Mai96 ESC . Com + de 400mA de consumo, verificar lampada estando com as extermidades escuras substituila. 02Dez96 ESC .
Philips 3LC2050 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). CAPACITORES C603/C602/C601 COM FUGA. FITA DO TECLADO PARTIDA. Verificar integrado IC61. 15Mai96 ESC .
Philips 3LC2050 COM LISTA(S) NO SENTIDO HORIZONTAL. CAPACITOR C704.**.
Philips 3LC2050 CHUVISCOS EM TODOS OS CANAIS (VER GANH1) Possível fuga no painel Back light. 26Fev96 ESC .
Philips 3LC2050 BARRA DE SINTONIA NAO CORRESPONDE AO CANAL RESISTOR R671. Verificar diodo D105. 23Jan98 JPBA .
Philips 3LC2050 AQUECE DIODO. D105 COM DEFEITO INTERNO. 13DEZ95 ANC .
Philips 3CL2050 COR INTERMITENTE CAPACITOR C817.
Philips 3LC2050 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). POTENCIOMETRO R503. JUN 95 HBG .
Philips 3LC2050 SOM COM RUIDO OU FRITURA RESISTOR R513. SOLDA FRIA EM IC51 (SAIDA). DEZ 94 ANC .
Philips 3LC2050 SOM BAIXO. CAPACITOR C508. APENAS NA FUNÇAO TV: OCORRE INTERMITENTE, VER X771. NOV 94 PSM . VERIFICAR IC61 (MICRO) PODE ESTAR COM FUNÇAO MUTE ATIVADA, POSSIVEL DEFEITO DO MESMO. DEZ 94 ANC . Verificar chave S101 (Radio/Of/TV). 24Jul96 ESC .
Philips 3LC2050 SINTONIA VARIANDO. Capacitor C734. 15Mai96 ESC .
Philips 3LC2050 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). C508/R120. OUT 94 PSM. IC61. DEZ 94 ANC . Verificar resistor R506 aberto. 30Jul96 ESC .
Philips 3LC2050 SEM SINTONIA. RESISTOR SMD R663 (100E). 13DEZ95 ANC . Verificar potenciometro de sintonia. 16Jan98 ANC . Verificar unidade Varicap, R663. 23Jan98 JPBA .
Philips 3LC2050 SEM SINTONIA EM VHF. VERIFICAR Q703.**.
Philips 3LC2050 SEM SINTONIA EM UHF. VERIFICAR Q702.**.
Philips 3LC2050 RUIDO DE ALTA (VAZAMENTO DE AT). Verificar lampada. 02Dez96 ESC .
Philips 3LC2050 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Unidade Varicap. AB .
Philips 3LC2050 NAO TEM CORES CAPACITOR C817.
Philips 3LC2050 NAO SINTONIZA FM. RESISTOR SMD (101) R420. JUL 95 ANC .
Philips 3LC2050 NAO SINTONIZA AM. RESISTORES R450/R420.**.CONF. JUL 95 ANC (SMD R420).
Philips 3LC2050 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). NAO FUNCIONA TV RADIO NORMAL P200. ADAPTADOR NAO FUNCIONA VER Q1 UTILIZAR BUT12 codigo 4806 130 47409. AS VEZES LIGA OUTRAS NAO VER C110. DEZ 94 HBG . Verificar painel "Back light", pode estar com muito consumo e isto impede a fonte de
Philips 3LC2050 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. RESISTOR SMD R420 (101), ABERTO. JUL 95 ANC . Verificar R120. 23Jan98 JPBA .
Philips 48VP41C TELA AZUL Tela AZUL C/DOS e S/SOM, verificar o EEPROM IC304 (SSP) *17Set98 H.Desk*
Philips 48VP41C SINAL PADRÃO DE AJUSTE DE CONVERGÊNCIA Sinal de padrão ausente, verificar IC13, Q6 e Q7. *17Set98 H.Desk*
Philips 47TP60C TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Fonte +130, verificar possibilidade do resistor R453 alterado. 18Mar97 ANC
Philips 47TP60C DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar ajuste da fonte (+130), verificar possibilidade do resistor R453 (102K) estar alterado. 18Mar97 ANC .
Philips 42PW9962 TELA ESCURA EM ALGUNS CANAIS Isto ocorre quando está ativo Texto 1,2 ou 3 na função Closed Caption, caso o canal esteja transmitindo sinal CC a tela fica totalmente escura, desativar a função ou selecionar a função adequada. 16Jul99 ANC . Quando com DVD som normal, tela
Philips 42PW9962 TAMPA (K7, CD, CONTROLES) NãO FECHA. Verificar conjunto amortecedor, geralmente quebra um dos lados da trava, pode ser solucionado pela inclusão de um terminal de clips, atravessase o braço do amortecedor e fazse um duplo anel laçanco o eixo plástico que está na tampa. * 07Fev200
Philips 42PW9962 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar no MENU se o aparelho não está com as saídas de áudio desligadas ou ativadas externamente. 16Jul99 ANC .
Philips 42PW9962 DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. Manter o EBOX afastado pelo menos 15cm afastado do lado do ventilador, procurar espaco masi livre possivel. 28Mar2001 SCN 989 .
Philips 42PW9962 CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. Caso o aparelho esteja modificado para PAl M, entrar no modo service e trocar a opção de Comb filter para MC141625 e salvar. 16Jul99 ANC
Philips 3LC3000 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). R506 ABERTO. OUT 94 PSM .
Philips 3LC3000 SEM SINTONIA CANAIS ALTOS. SO CANAL 13 NAO SINTONIZA, REAJUSTAR TUNING CONTROL R675. NOV 94 ES .
Philips 3LC3000 IMAGEM NEGATIVA. VERIFICAR CABOS DE INTERLIGAÇAO ENTRE PAINEL E DISPLAY LCD, CABO DO +5 DE J202. JAN 95 ANC .
Philips 3LC2050 TELA VERMELHA CAPACITOR C803.**.
Philips 3LC2050 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CONECTOR J851. PL31.**. Falta de HSY, soquete do painel LCD com mola sem pressao. 29Dez95 ANC . PAINEL LCD. 05JAN96 ESC . Verificar chave S201. 23Jan98 JPBA .
Philips 3LC2050 TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. Capacitor C120, há sintonia normal porém tela branca. 06Jan96 ESC . Verificar painel LCD. 16Jan98 ANC . Verificar capacitor C101. 23Jan98 JPBA .
Philips 4CM2799 LARGURA DEFICIENTE Ver capacitor C622 (100K) abeto. 02Dez96 JO .
Philips 4CM2799 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). CAPACITOR SMD 2822 ABERTO. JAN 95 ANC . MAU CONTATO NO CONECTOR M105 (FONTE). * OUT 95 ACM/JO *. Verificar capacitor capacitor filtro 2153 aberto. 25Abr97 CTR .
Philips 4CM2799 DOBRANDO IMAGEM NO HORIZONTAL VERIFICAR RESISTOR 3480, CAPACITOR 2425. JAN 95 ANC .
Philips 4CM2799 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 6812 EM CURTO DANIFICA DIODO 6608 E TRANSISTOR 7605, VER TAMBEM 5604 E 3849. TRANSISTOR 7615 VER ALIMENTAÇAO DO +18V RESISTOR 3480 E CAPACITOR 2446 SMD. DEZ 94 ANC .
Philips 4CM2799 DANIFICA RESISTOR VERIFICAR DIODO 6812 VER TAMBEM : 6608/7605/5604. RESISTOR 3480 DO +18V VERIFICAR CAPACITOR 2446 (SMD) COM FUGA, PROVOCA TAMBEM A QUEIMA DE 5604/6608/7615. DEZ 94 ANC .
Philips 4CM2799 DANIFICA BOBINA OU TRAFO. DIODO 6812 EM CURTO DANIFICA BOBINA 5604, VER TAMBEM 6608, 7605, 3849. BOBINA 5604 VERIFICAR RESISTOR DE ALIMENTAÇAO +18V 3480 E CAPACITOR 2446. DEZ 94 ANC .
Philips 4CM2799 BRILHO NAO ATUA CAPACITOR ABERTO 2616 (2k). OUT 95 ANC . RESISTOR ABERTO 3649 (3K3). OUT 95 ANC . Capacitor 2910 aberto. 02Dez96 JO .
Philips 4CM2799 AQUECENDO TRANSISTOR TRANSISTOR 7605 AQUECENDO, VERIFICAR DRIVER 5601. MAI 95 JO .
Philips 4CM2789 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Ver etapa Horizontal, 5601 alterado. 21Ago96 JO .
Philips 4CM2299 SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. Integrado 7326 (LM393). 11Jan96 ACM .
Philips 4CM2299 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Resistor 3112 aberto. 09Out96 CTR .
Philips 4CL1000 SEM NITIDEZ (QUALIDADE). LAMPADA FLUORESCENTE DEFICIENTE (LP11). JUL 95 MAN .
Philips 48VP41C VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS IC550 (TDA3654), provoca deformações verticais na parte duperior. *17Set98 H.Desk*
Philips 48VP41C VERTICAL CORRENDO (SINC2). Verificar o EEPROM IC304 (SSP). *07Set98 H.Desk*
Philips 48VP41C TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Sem IMAGEM, C/DOS e C/SOM, IC703 (reg.5V). O sinal de video está presente no pino 34 e não sai no pino 49 (IC1001). *17Set98 H.Desk
Philips 4CM6099 CONTRASTE DEFICIENTE VERIFICAR SE CHAVE DE NIVEL NAO ESTA EM POSIÇAO IRREGULAR. DEZ 94 ANC .
Philips 4CM5299 SEM LINEARIDADE VERTICAL. Verificar capacitor 2162. 20Jun97 FR .
Philips 4CM5299 SEM BRILHO (VER TB.TELA1) Verificar resistor 3817 aberto. 02Abr97 MJS .
Philips 4CM5299 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 7101 (U3842). 04Jul96 JO . Fuga no diodo 6152. 23Jul96 CTR . Ver resistor 3152. 24Jul96 CTR . Verificar resistor 3789 (10e). 29Ago96 LT . Ver resistor 3160 aberto ou 7157 em curto. 09oUT96 CTR . Verificar resistor
Philips 4CM5299 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Verificar diodos 6403 e 6404 alterados. 21Ago96 JO .
Philips 4CM5299 FAIXA ESCURA NO CENTRO DA TELA (-). Verificar capacitor 2803. * 25Set97 FR/JO *.
Philips 4CM5299 BRILHO NAO ATUA Verificar diodo 6604 com fuga e resistor 3924 (4Û7) aberto. 25Abr97 FR .
Philips 4CM5089 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 5601. 04Mai01 PE601 Wendell *.
Philips 4CM2799/78 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). EM ALTA RESOLUÇAO (1024 X 768 HR), VIBRAÇAO DO EIXO GUIA DA BOBINA 5603. MAI 95 ES .
Philips 4CM2799 TELA OSCILA NO SENTIDO HORIZONTAL. Resistor 3446 (4K7) aberto. 05Jlu96 JPBA .
Philips 4CM2799 TELA ESCURA EM 640 X 480. RESISTOR 3649 (3K3) ABERTO. OUT 95 ANC .
Philips 4CM2799 PERDE SINC. HOR. EM 1024X768. CAPACITOR SMD ABERTO 2425 (10nF). OUT 95 ANC .
Philips 4CM2799 PERDE SINC. HOR. AO MUDAR CENA OU RESOLUÇAO. CAPACITOR SMD 2425 (10nF) ABERTO. JAN 95 ANC . OK
Philips 4CM2799 LARGURA VARIA COM A CENA. RESISTOR 3649 ABERTO (3K3). OUT 95 ANC .
Philips 4CM2799 LARGURA INTERMINTENTE Trimpot 3839. 20Dez95 ANC .
Philips 4CM6282/78 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL Capacitor SMD com fuga 2431 (100nF). 27Jan96 ANC .
Philips 4CM6282 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CIRCUITO DE EHT INOPERANTE, VER CAPACITOR SMD 2353 (120pF). MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282 SEM FOCO. CINESCOPIO (1200) EM CURTO INTERNO. JUL 95 ANC .
Philips 4CM6282 QUADRO CINTILANDO COM EXPANSAO "BLOOM". CAPACITOR SMD 2353 (120pF) INTERMITENTE. MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282 PIN CUSHION DEFORMADO, MISTO ENTRE () )(. CAPACITOR 2416 COM FUGA (680pF SMD). OUT 95 ANC .
Philips 4CM6282 PEQUENO RISCO HORIZONTAL. RESISTOR 3363 (2E2) ABERTO. MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). CAPACITOR SMD ABERTO 2353 (120pF). MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). RUIDOS E CINTILAÇAO NA IMAGEM, VER CAPACITOR 2353 SMD (120pF) INTERMITENTE. MAI 95 ANC .
Philips 4CM6099 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE FUGA NO DIODO 6402 (1N4148) OU RESISTOR 3410 (100K) ABERTO. JUNM 95 ANC .
Philips 4CM6099 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). TRILHA ABERTA DO FILAMENTO DO TRC, SUBSTITUIR CAPACITOR 2750 (3N3) E 2772 (10N SMD). JUL 95 JO .
Philips 4CM6099 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). VERIFICAR DIODO 6402 (1N4148), COM FUGA; OU RESISTOR 3410 (100K) SMD ABERTO. JUN 95 ANC . CAPACITOR SMD QUEBRADO (47nF). JUL 95 ES .
Philips 4CM6099 SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Resistor 3103 (150K) aberto. 05Nov96 FR .
Philips 4CM6099 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VERIFICAR RESISTOR 3103 ABERTO. DEZ 94 ANC . Verificar diodo zener 6105 (22V) com fuga. 02Dez96 JO .
Philips 4CM6099 EXCESSO DE DEFLEXAO VERIFICAR DIODO 6402 (1N4148) COM FUGA E RESISTOR 3410 SMD DE 100K ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips 4CM6099 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL VERIFICAR DIODO 6402 (1N4148) COM FUGA OU RESISTOR 3410 100K ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips 4CM8290 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. VERIFICAR LED 7 DESTE MODELO. DEZ 94 ES . CAPACITOR 2935 ABERTO (2,2µF). AGO 95 ANC .
Philips 4CM8290 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Solda fria no resistor SMD 3608 (1K2). NOV 95 ANC .
Philips 4CM8290 DANIFICA RESISTOR RESISTORES 3646/3650/3657, VERIFICAR FET 7624 (BSN254A). MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 DANIFICA BOBINA OU TRAFO. BOBINA 5613, VER TRAFO 5612 COM FUGA. MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. VERIFICAR FET 7624 (BSN254A), RESISTORES 3636/3650/3657 DANIFICADOS. MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 BRILHO NAO ATUA Resistor 3533 (75K) aberto. 26Fev96 JO .
Philips 4CM8290 AQUECE BOBINA AQUECE BOBINA 5613, VER TRAFO COM FUGA 5612. MAI 95 ANC
Philips 4CM8290 AO LIGAR APARECE RUIDO FORTE CAPACITOR 2152 ALTERADO (68µF). AGO 95 ANC .
Philips 4CM8270 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Transistor de saida Horizontal 7617. 20Dez95 JO . Diodo 6614 em curto ver 7608. * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips 4CM6282/78 VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Capacitor SMD com fuga 2431 (100nF). 27Jan96 ANC .
Philips 4CM6282/78 VERTICAL CORRENDO (SINC2). CAPACITOR SMD 2305 (4N7) QUEBRADO, cuidado no esquema o valor esta errado (1n5). MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282/78 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE FUGA NO DIODO 7323 (BZX79C27). MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282/78 TELA ESCURA EM 640 X 480. CAPACITOR 2305 SMD (4N7) QUEBRADO. MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282/78 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. RESISTOR 3182 (8R2) ABERTO. MAI 95 ANC .
Philips 4CM6282/78 EXCESSO DE DEFLEXAO Capacitor SMD com fuga 2431 (100nF). * 27Jan96 ANC
Philips 4CM8290 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO VERIFICAR TRILHA IMPRESSA DO REG. 7415. DEZ 94 ANC . EHT (excesso de brilho), resistor SMD 3608 (1K2). NOV 95 ANC .
Philips 4CM8290 TELA ROXA (SEM VERDE) VER TRILHA DO CONECTOR F313 (G) PARTIDA. OUT 95 ANC .
Philips 4CM8290 TELA CINZA (SEM VIDEO) VER CHAVE H+V/SOG, CABO OU SOLDAGEM DO CONECTOR NA PLACA TRC. MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 SOLDA FRIA (INTERMITENTE) NO TRANSISTOR 7203. JUL 95 ANC
Philips 4CM8290 TELA AMARELA (SEM AZUL) BOBINA 5303 ABERTA, PODE CAUSAR INTERMITENCIA TAMBEM
Philips 4CM8290 SINCRONISMO INTERMITENTE. Possivel solda fria no jump 9308 na placa do TRC. AGO 95 ANC .
Philips 4CM8290 SEM SINCRONISMO H/V. Solda fria no jump 9308 na placa do TRC. AGO 95 ANC .
Philips 4CM8290 QUADRO EXPANDIDO VERIFICAR AJUSTE DE PRE SIZE 3630, VERIFICAR SOLDAS DA BOBINA 5613. MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 PIN CUSHION ERRADO CONVEXO )(. Fuga no diodo 6624 (MUR460). Nov 95 ANC .
Philips 4CM8290 PEQUENO RISCO HORIZONTAL. VERIFICAR BOBINA 5612 EM CURTO. MAI 95 ANC .
Philips 4CM8290 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VERIFICAR TRILHA QUEBRADA NO REG. 7415. DEZ 94 ANC . RESISTOR 3105 (47Û) ABERTO, VER TAMBEM 2109 (470µF). AGO 95 ANC .
Philips 4CM8290 MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). SE OCORRE EM ALTA RESOLUÇAO, VERIFICAR CAPACITOR 2303 (100nF). MAI 95 ACM .
Philips 4CM8290 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) ALGUNS APARELHOS SAO DOTADOS COM UMA "PLACA A MAIS" A QUAL ACIONA UM CIRCUITO BLOQUEANDO O FUNCIONAMENTO DA ETAPA DE SAIDA HORIZONTAL, QUANDO O APARELHO NAO APRESENTA SINAL DE RGB, PARA MANUTENÇAO JAMPEAR M932. DEZ 94 ES .
Philips 4CM8290 LARGURA EM EXCESSO Resistor SMD 3608 (1K2) com solda fria. Nov 95 ANC . Fuga no diodo 6624 MUR460. Nov 95 ANC . Transistor 7618, 7621 (BUK453) e 100Û. 02Dez96 JO .
Philips 4CM8290 FORA DE QUADRO, DESCENTRALIZADO. VERIFICAR CAPACITOR 2303 (100nF). MAI 95 ACM .
Philips 53TP60C CORREÇAO CLO DEFICIENTE. Verificar ajuste do trimpot de largura R469. * 10Jan96 ANC. Verificar capacitor C453 (3,3nF). 15Out97 ANC .
Philips 53TP60C CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). Integrado IC11 (X24C08P). 11Abr96 ANC . Verificar se fusivel F2, caso esteja aberto verificar possivel curto no Q107 do vermelho. 04Jul96 ANC . Verificar possivel solda fria nos transitores de potencia, por ex.: no vermelho ver Q356. *
Philips 53TP60C COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar integrado IC301 (613029). 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C COM LISTA(S) NO SENTIDO HORIZONTAL. Verificar capacitor SMD C554 (.022) trincado. * 22Ago97 ANC.
Philips 53TP60C CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. Sendo da placa de Convergencia: resistores R279/ R261/ R262 /R211 e R212, verificar integrado IC210, devera ter +0,6V no pino 3. 10Jan97 ANC .
Philips 53TP60C BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Verificar possíveis soldas frias nos terminais do "DIGMOD". 27Ago97 ANC .
Philips 53TP60C BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar possivel falta de +130V cabo P404 com pino 7 interrompido. 25Ago97 ANC . Verificar resistor R817 (1Û) +14V aberto. 16Set97 ANC . Medir tensäo na base Q604, caso baixa verificar integrado IC600 (TA8850). 15Out97 ANC .
Philips 53TP60C BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). C554 com trinca. *17Set98 H.Desk*
Philips 53TP60C BLOQUEADO Quando usado na funçao CABO, substituir IC9 (HEF4016 para HEF 4066). 10Jan97 INF do Manual .
Philips 53TP60C AQUECENDO TRANSISTOR Saidas do azul, verificar integrado IC210, pino 3 deve ter (+0,6V). 10Jan97 ANC . Q357, veja se há tensao negativa no pino 6 do integrado de IC350, caso haja veja transistor Q351. 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C AQUECENDO RESISTOR R279, R261 e R262, ver integrado IC210. 10Jan97 ANC . R358, R361 e R362, veja transitor Q351. 18Set97 ANC .
Philips 4LC1000 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Verificar painel LCD. 09Out96 ESC .
Philips 4LC1000 DESLIGA SOZINHO. Lâmpada intermitente. 20Dez95 ESC .
Philips 4CM8290 VERMELHO FRACO. Trilha partida do resistor 3380 (2K2) SMD. AGO 95 ANC .
Philips 4CM8290 TREME TODA TELA AO LIGAR. CAPACITOR 2152 ALTERADO (68µF). AGO 95 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. VERMELHO (-) "HOR. RED". Vermelho horizontal: verificar R361 e R362 alterados (5,1V). 04Jul96 ANC . Vermelho horizontal, ver solda fria Q356. 05Nov96 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. VERDE (I) "VERT. GREEN". Verificar soldagens de Q106 e Q107. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. VERDE (-) "HOR. GREEN". Verificar integrado IC110 (N5532). 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. AZUL (I) "VERT. BLUE". Verificar aquecimento dos dissipadores, caso muito aquecido possivel integrado IC210 (medir pino 3 com 0,6V 10Jan97 ANC . Verificar possiveis soldas frias em Q207 e Q208. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. AZUL (-) "HOR. BLUE". Ver possiveis soldas frias no Q257. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO Verificar integrado IC301 (613029). 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Verificar cabo do AQUADAG e conector J540. 16Ago96 ANC . C554, retraços na parte inferior e tambem no meio da tela. *17Set98 H.Desk*
Philips 53TP60C INTERFERENCIA ONDAS, COMO VEIO DE MADEIRA. Integrado IC11 (X24C08P), problemas de convergencia. 11Abr96 ANC .
Philips 53TP60C INTERFERENCIA NA IMAGEM Verificar capacitor C211 SMD 0,47µF fuga. 25Ago97 ANC . Verificar se nao é causado pelo módulo de convergência, caso seja verificar integrado IC10. 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar conexao do AQUADAG e J540. 16Ago96 ANC .
Philips 53TP60C DOS / MENU - SEM COR OU COR DIFERENTE. Medir +14V, possibilidade de R817 (1Û) estar aberto. 16Set97 ANC . Verifique transistor Q603 e R609. 25Set97 ANC . Verificar IC14 no painel de convergência. 12Ago99 ANC .
Philips 53TP60C DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar ajuste do +130V, ha a possibilidade do resistor R453 estar alterado. 18Mar97 ANC . Verificar partida monitorando o secundario de T401, ao ligar, caso nao apareca tensao, pinos 1 e 3 de IC402 aciona modo protegido, verifique F402 po
Philips 53TP60C DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Q802, ver possivel alteraçao no T801 (SCAN TRANS), com impedância alterada (JSBCK401). 15Ago96 ANC . Q906, ver capacitor C906 SMD (0.015) trincado, verificar resistor R934 pode estar aberto. 10Jan97 ANC . IC550, verificar capacitor SMD
Philips 53TP60C DANIFICA RESISTOR Resistores R279/ R261/ R262 /R211 e R212 verificar integrado IC210, pino 3 (+0,6V ). 10Jan97 ANC . Resistor R934 abrindo ao ligar, verificar possivel faiscamento interno do flyback. 20Ago97 ANC .
Philips 53TP60C DANIFICA FUSIVEL F2 no painel de convergencia, verificar transistor Q107 em curto. 04Jul96 ANC .
Philips 53TP60C SEM FOCO. Verificar o nivel do fluido do TRC, executar os ajuste mecanicos e eletricos. 22Ago97 ANC . Verificar cabos ligados ao COMBO foco. 22Ago97 ANC . Possibilidade do integrado IC600 (TA8850N), quadro expande exagerado, tornandoo sem foco. *
Philips 53TP60C SEM CORES SO EM PAL-M Ajuste e soldagem do cristal 3,579545 MHz. 21Nov96 ANC .
Philips 53TP60C SEM CORES EM NTSC Verificar resistor R817 (1Û) aberto. 16Set97 ANC .
Philips 53TP60C RUIDO DE ALTA (VAZAMENTO DE AT). Verificar cabo de aterramento J540 dos paineis dos "TRCs", este deve ser conectado abaixo do capacitor C930, lado inferior esquerdo da placa principal. 03Abr97 ANC .
Philips 53TP60C QUADRO CONVEXO ) (. Verificar capacitor C820 (4,7µF/10V) aberto, ver também C450 (10µF/50V). 15Out97 ANC .
Philips 53TP60C QUADRO CONCAVO ( ). Verificar capacitor C453 (3,3nF). 15Out97 ANC .
Philips 53TP60C QUADRO CINTILANDO COM EXPANSAO "BLOOM". Verificar capacitor C907 SMD (0,015) trincado. 10Jan97 ANC . Ajustar R551, caso quadro diminua, verifique integrado IC600 (TA8850N). 25Ago97 ANC .
Philips 53TP60C PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Verificar ajuste da bobina L202 (veja pag. 4 do manual). 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C PONTO NA TELA (QQ COR) Ponto amarelo, falha no circuito de deflexao, provocando queima no canhao azul. 20Ago96 ANC
Philips 53TP60C NAO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇAO). Perde infomaçao dos dados de convergencia, verificar integrado IC11 (X24CO8P). 11Abr96 ANC .
Philips 53TP60C NAO SAI DA POSIÇAO SERVICE. Verificar integrado IC11 do painel de convergencia. 10Jan97 ANC .
Philips 53TP60C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar se nao ha curto no +12V, ver IC400. * 15Mai96 ANC Verificar F402 (5A) +B aberto. 15Ago96 ANC . Verificar linha do POWER ON do IC301, deve variar de 5V para 0V no pino 11 ao ser acionado ON no painel ou ON no controle remoto,caso
Philips 53TP60C NAO ENTRA NO MODO SERVICE. No modo convergência, verificar integrado IC12. 18Set97 ANC .
Philips 53TP60C NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar IC14 no painel de convergência, painel Comb filter, IC600(processador YC), IC308(gerador de cacteres), IC301 (microprocessador). 12Ago99 ANC .
Philips 53TP60C NAO AJUSTA CONV. VERMELHO (I) "VERT. RED". Verificar soldagem de Q306. 22Ago97 ANC . Comprimido, verificar resistores R311 e R32 alterado para valor menor. * 22Ago97 ANC
Philips 53UP72G ACIONANDO CROWBAR. Ver bobina L417, mau contato interno. 29Ago96 ANC .
Philips 53TP60C VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Ver capacitor SMD C554 (.022) trincado. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Fonte +130V verificar possibilidade do resistor R453 alterado. 18Mar97 ANC . Fonte do +9V verificar possivel fuga no diodo D812 (PH181). 20Ago97 ANC *.
Philips 53TP60C TELA ROSADA COM IMAGEM. Verificar cabo de aterramento dos paineis TRC. 20Ago97 ANC .
Philips 53TP60C TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. Verificar ajuste Vertical Blank R802. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C TELA ESCURA COM FAIXA BRANCAS ESTREITAS. Verificar cabo J310 pino partido. 15Mai96 ANC .
Philips 53TP60C TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Resistor R815 aberto ou D910. 15Mai96 ANC . Transistor Q906 em curto e R934 aberto, verificar capacitor SMD C907 intermitente (0.15) trincado. 10Jan97 ANC . Verificar soldagem do modulo COMB FILTER. 22Ago97 ANC . Ver aquecimento do I
Philips 53TP60C TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. Desconecte J450, caso funcione, veja integrado IC12 no painel de convergencia. 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C TELA AZUL Possibilidade de ser causado pelo painel de convergencia para facilitar desconecte o J450 para ver o problema e do painel, se for veja integrado IC14 (74HC32). 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Verificar trilha do +14V abaixo B61 (terra do DIG COMB FILTER). 22Ago97 ANC .
Philips 53TP60C SOM BAIXO. Verificar ajuste da bobina DISC L201. 25Ago97 ANC .
Philips 53TP60C SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Verificar capacitor C211 SMD 0,47µF (fuga). 25Ago97 ANC
Philips 53TP60C SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar cabo J620. 15Mai96 ANC . Possivel falta de ativaçao no Menu. Como proceder: Apertar no controle selecionar ADVANCED CONTROLS selecionar TV SPEAKERS ON/OFF . 21Nov96 ANC . Seguir procedimento anterior e chamar CENTER
Philips 53TP60C SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Medir pino 8 de IC900, caso esteja acima de 4,5V, há a possibilidade de estar sendo acionado por "H&V Defletion Failsafe" (Q501), verifique integrado IC550. 22Ago97 ANC . Verificar possível fuga em Q500 e Q502. 27Ago97 . Ver com oscilosc
Philips 53TP60C SEM LINEARIDADE VERTICAL. Verificar possivel curto em D812 (PH181), neste caso a fonte de 9V fica alta. 20Ago97 ANC . Possibilidade do integrado IC600 (TA8850N). 25Ago97 ANC
Philips 53UP72G NAO APARECE "CROSS" [+] NO MODO SERVICE CONV. Verificar J307 aberto. 25Set97 ANC .
Philips 53UP72G NAO AJUSTA CONV. VERMELHO (-) "HOR. RED". Verificar resistor R380 (0.33Û) alterado. 16Set97 ANC .
Philips 53UP72G LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Com tela cinza, verificar possivel defeito no painel Transcorder (PAL/NTSC). 15Ago96 ANC . Apresenta risco e sem DOS, ver IC600 (TA8845AN). 27Ago97 ANC .
Philips 53UP72G DOS / MENU - CORRENDO VERTICAL. Verificar integrado IC300 no painel "Small". * 03Mar97 ANC.
Philips 53UP72G DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar fusivel F409 aberto, nao use resistor para testar o funcionamento, pois pernanecera o defeito, porem com tempo maior para desligar. 16Ago96 ANC . Verificar bobina L417 aberta. 29Ago96 ANC . Capacitor C616 (.33uF) em curto (no +
Philips 53UP72G DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Ver L417 com mau contato interno. 29Ago96 ANC .
Philips 53UP72G DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Q906 (D1556) e R934, verifique TSH (primário com impedancia OK, problema no enrolamento secundário). 04Set97 ANC .
Philips 53UP72G DANIFICA RESISTOR Só resitor R934, possibilidade de estar TSH com defeito no secundário. 04Set97 ANC . Resistor R380, possível curto em Q357. 16Set97 ANC .
Philips 53UP72G DANIFICA FUSIVEL F1 e F2, verificar possível curto em Q357. 16Set97 ANC . F409, verificar capacitor SMD C458 (4,7µF) com possível fuga. 23Out97 ANC .
Philips 53UP72G CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). Verificar cabo J468 pino 1 (32V) partido internamente. 18Mar97 ANC .
Philips 53UP72G COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Apos aquecimento, verificar cristal Y301 (12MHz) o nivel Vpp abaixa provocando o travamento do micro. 02Abr97 ANC .
Philips 53UP72G BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar possivel fuga no impresso do pino 51 ou 52 de IC600. 15Ago96 .
Philips 53UP72G BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Conexao J608 mau conectada. 03Mar97 ANC .
Philips 53UP72G AQUECENDO RESISTOR R54 e R56 (+15), verifique IC110 (N5532). 25Set97 ANC .
Philips 53UP72G ALTERA INTERMITENTE O DOS / MENU. Apos aquecimento o nivel Vpp do cristal Y301 (12MHz) cai provocando aparecimento de caracteres aleatorios na tela e travando o funcionamento do micro IC300. * 02Abr97 ANC
Philips 54VP51C APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. Verificar transcorder com possiveis solda frias, ou defeituoso. 20Ago97 ANC .
Philips 54PP700A SEM SINTONIA. Verificar cabo de conexäo A402 pino 1 (+130V). 16Out97 ANC .
Philips 54PP700A QUADRO CINTILANDO COM EXPANSAO "BLOOM". Verificar integrado IC402 (cold side). 13Out98 Alan .
Philips 53UP72G VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Verificar soldagem de IC552 e IC550. 29Ago96 ANC .
Philips 53UP72G TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) +15 e 15, verificar IC110 (N5532). 25Set97 ANC .
Philips 53UP72G TENSAO OSCILANDO (PULSANDO). Fonte de (+5V STB), possivel curto na linha do +5, ver D305 e D306 com fuga. 16Ago96 ANC . Verificar integrado IC401 (6126642). 25Set97 ANC .
Philips 53UP72G TELA VERDE R698 aberto. *17Set98 H.Desk*
Philips 53UP72G TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar capacitor C618 (.01) com fuga, pino 58 IC600. 15Ago96 ANC . Acionado pelo vertical, ver R585 (20k). 09Out96 ANC . Resistor R301 (0,27Û) aberto. 05Nov96 ANC . Verificar integrado IC600 (TA8845AN). 27Ago97 ANC . Caso fi
Philips 53UP72G TELA AZUL Resistor R301 (0,27Û) aberto, ocorre ao ligar e depois a tela fica escura. 05Nov96 ANC . Tela AZUL C/DOS e C/SOM, verificar IC304 (placa SSP). *17Set98 H.Desk*
Philips 53UP72G SOM APRESENTA APITO OU ZUMBIDO. Verificar bobina L804. 05Nov96 ANC .
Philips 53UP72G SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar cristal Y301 (12MHz), nao oscila com nível satisfatório, medir pino 3 do µP (2,4V) caso nao haja esta referência o µP nao acionara "POWER ON". 27Ago97 ANC .
Philips 53UP72G SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). +130, verificar se ao ligar pino 52 do micro IC300 vai de 5 para 0V, caso nao variar verificar o micro. 16Ago96 ANC . Nenhuma tensao ver F402, caso aberto possivel curto em Q802. 16Ago96 ANC . +130, verificar integrado IC401 (6126642). *
Philips 53UP72G SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Medir pino 8 de IC900, caso esteja acima de 4,5V, há a possibilidade de estar sendo acionado por "H&V Defletion Failsafe" (Q501); verifique se nao está com trilha quebrada (+170VP) proximo a T900. 04Set97 ANC .
Philips 53UP72G PONTOS CLAROS COM FUNDO ESCURO. STARFIELD Possibilidade do IC600 (TA8845AN). 27Ago97 ANC .
Philips 53UP72G NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). A fonte só parte se houver alteraçao de 5V em "OFF" para 0V em "ON" no pino 52 de IC300, caso esteja com 1,2V fixo ver o micro. 16Ago96 ANC . Capacitor C616 (.33uF) em curto do +12V na placa SMALL. 05Nov96 ANC . Verificar cristal Y301
Philips 54VP51C REMOTO "LOCATOR" NAO ATUA. Verificar se as pilhas do controle estao abaixo de 1,3V, caso isto ocorra substituilas. 03Dez97 ANC .
Philips 54VP51C QUADRO DEFORMADO (SEM FORMA CORRETA). Verificar posicionamento da lente "Fresnel" . 14Nov97 ANC *
Philips 54VP51C PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Verificar ajuste da bobina L202. 21Out97 ANC .
Philips 54VP51C NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Verificar modo usuario, acionar: M, FEATURE MENU, CHANNEL MEMORY, ADD + > abilitando AV (AUX, AUX1/VCR). 20Ago97 ANC * Verificar transcorder (PAL/NTSC). 28Ago97 ANC
Philips 54VP51C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel F401 e capacitor C423. 18Mar97 ANC . Verificar fusivel F402 (5A) aberto. 20Ago97 ANC .
Philips 54VP51C NAO APARECE "CROSS" [+] NO MODO SERVICE CONV. Verificar integrado IC11 (24C08). 18Mar97 ANC .
Philips 54VP51C NAO AJUSTA CONV. VERDE (I) "VERT. GREEN". Verificar transistor Q156 em curto. 27Ago97 ANC .
Philips 54VP51C DANIFICA RESISTOR R161 e R162, verificar possivel curto em Q156. 27Ago97 ANC .
Philips 54VP51C DANIFICA FUSIVEL F401, verificar capacitor C423. 18Mar97 ANC . F3 (CONV), verificar possivel curto no IC11 (EEPROM). 18Mar97 ANC .
Philips 54VP51C CORRENDO BARRAS EM AV Entrar no MODO SERVICE e fazer a correçao do Registro 17 deve ser 06. 03Mar97 ANC .
Philips 54VP51C CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). Verificar F3 aberto. 18Mar97 ANC . Verificar micro IC10 (P83C654) sem SDA. 16Set97 ANC Verificar posionamento da lente "Fresnel". 14Nov97 ANC *.
Philips 54VP51C COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Possibilidade de aparecer imagem via VCR, porém com imagem deformada, veja fusível F408. 15Out97 ANC .
Philips 54VP51C BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Isolar unidade transcorder e avaliar, possível defeito na unidade. 15Out97 ANC .
Philips 54VP51C AQUECENDO TRANSISTOR Saidas do painel de convergencia, verificar fusivel F3 (1A) aberto. 18Mar97 ANC .
Philips 54VP51C AQUECENDO RESISTOR R161 e R162, verificar possível fuga no transistor Q156. 27Ago97 ANC .
Philips 7BM749 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE TRIMPOT 3541 (1M). 94 ANC .
Philips 7BM749 BRILHO NAO ATUA RESISTOR R536 (56R) ABERTO. JUN 95 JO . Resistor R131 aberto. 02Abr97 FR .
Philips 7BM749 BRILHO EM EXCESSO RESISTOR R536 (56R) ABERTO. JUN 95 JO . Fio 1 do "Flat cable" com solda fria. 27Mai96 CTR .
Philips 7BM749 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). SO APARECE VULTOS, VER CABO DE CONEXAO RGB. NOV 94 ANC .
Philips 7BM749 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). RESISTOR R536 (56R) ABERTO. JUN 95 JO .
Philips 70FC153 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). SOLDA FRIA NO TRANSISTOR SMD DA FONTE DE +12V. * NOV94 ANC
Philips 64PP9901 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar tensão do painel da fonte de alimentação, possibilidade do resistor 3466 (.22) 20Nov99 ANC .
Philips 54VP51C TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO No catodo de IC901 com 15V, isto ocorre provovalmente porque näo há pulso proveniente do TSH, uma causa provável é a falta de pulso proveniente do oscilador Horizontal, verifique trimpot R901 (10KÛ) aberto. 21Out97 ANC .
Philips 54VP51C TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar painel transcorder, possiveis soldas frias. 20Ago97 ANC .
Philips 54VP51C SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). Verificar ajuste da bobina L202, imagem da uma pequena citilada e em AUTOPROGRAMMING näo fixa canais. 21Out97 ANC *
Philips 54VP51C SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Em RF, verificar integrado IC200 (LA7575). 16Set97 ANC .
Philips 54VP51C SEM SINTONIA. Verificar F3 no painel de convergencia aberto, tambem pode ser detetado pela falta de convergencia. 18Mar97 ANC .
Philips 54VP51C SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Medir tensäo no pino 7 de IC900 (3,9V), caso baixa verificar trimpot R901 (10KÛ) aberto, quando isto ocorre pino 1 fica mais alto (o normal é 1,7V). 21 Out97 ANC .
Philips 54VP51C SEM PIP Entrar no MODO SERVICE e verificar a tabela de programaçao Registro 17 deve ser 06. 03Mar97 ANC .
Philips 54VP51C SEM FOCO. Verificar posicionamento da lente " Fresnel". 14Nov97 ANC *
Philips 7CM3689 APITA FORTE (FONTE), MAS NAO FUNCIONA. Transistor 7106 (BD434) com junçao base e emissor alterada, pouca conduçao. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3299 SEM LINEARIDADE VERTICAL. Verificar integrado 2511 aberto. 20Jun97 CTR .
Philips 7CM3299 CORES BORRADAS RESISTORES 3370/3366/3340 .**.
Philips 7BM749 VERTICAL CORRENDO (SINC2). Verificar capacitor C422. 17Jan97 FR .
Philips 7BM749 TELA OSCILA NO SENTIDO HORIZONTAL. Verificar capacitor C135 aberto..
Philips 7BM749 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). VERIFICAR RESISTOR R313 VALOR INCORRETO OU ALTERADO. MAR 95 JO . Verificar 3131 aberto. 27Mai96 CTR .
Philips 7BM749 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Verificar ajuste no R422. *01Set98 H.Desk*
Philips 7BM749 PERDE SINC. HOR. AO MUDAR CENA OU RESOLUÇAO. INTEGRADO IC401. JUN 95 ES .
Philips 7BM749 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). 7104 EM CURTO. 94. 3102 Q104 VER R103/R104. NAO FUNCIONA, POIS AO LIGAR ATUA A SOBRETENSAO, POSSIBILIDADE DE D109 ESTAR COM FUGA. DEZ 94 ANC . Verificar 7101 aberto. 11Jan96 CTR . Verificar resistor 3103 aberto. 04Jul96 CTR .
Philips 7BM749 NAO ABRE VERTICAL Capacitor C428 aberto. 25Abr96 LAV .
Philips 7BM749 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar capacitor 2508 com fuga. 13Jlu97 FR .
Philips 7BM749 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VERIFICAR C112 ABERTO. DEZ 94 ANC . D109 COM FUGA. DEZ 94 ANC .
Philips 7BM749 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS IC502 DANIFICA AO LIGAR, VERIFICAR CABO DE AQUADAG DO TRC OU TRC. OBS.: NAO LIGAR APARELHO SEM A BLINDAGEM DA PLACA TRC. PONTO DE ATERRAMENTO DO TRC NO MONOPAINEL FICA PARALELO AOS COMPONENTES R504 E C502, QUANDO ESTA COM ESTE SINTOMA HA UM FAI
Philips 7BM749 DANIFICA RESISTOR R517, verificar capacitor C508 (2k7) com fuga. 05Nov96 FR.
Philips 7BM749 CONTRASTE DEFICIENTE VERIFICAR RESISTORES R304/R311. * JUN 95 ES
Philips 7CM3689 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 Resistor 3363 (10e) aberto. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3689 TELA AZUL 7301. Trilha partida do pino 24 do integrado 7301 (LM1203). Nov 95 ACM .
Philips 7CM3689 TELA AMARELA (SEM AZUL) VERIFICAR CABO DE INTERLIGAÇAO RGB. ABR 95 ANC . Resistor 3370 aberto. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3689 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). MAT, verificar bobina S121 aberta. 02Abr97 FR .
Philips 7CM3689 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. CIRCUITO INTEGRADO 7801 (HEF4538), OU AJUSTE 3819. * MAI 95 JO/ANC *.
Philips 7CM3689 PERDE SINC. NA RES 640 X 400 - 640 X 480. VERIFICAR INTEGRADO 7801 DANIFICADO OU RESISTOR 3819 DESAJUSTADO. * MAI 95 JO/ANC *.
Philips 7CM3689 PERDE SINC. HOR. EM 1024X768. INTEGRADO 7406 (MC1391). OUT 95 ANC .
Philips 7CM3689 PERDE SINC. HOR. AO MUDAR CENA OU RESOLUÇAO. AO ENTRAR NA RESOLUÇAO DE 1024 X 768, VERIFICAR TRIMPOT 3421 ALTERADO. MAI 95 ANC . INTEGRADO 7406 (MC1391). OUT 95 ANC .
Philips 7CM3689 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). PROTEÇAO ACIONADA, VER CAPACITOR DA LINHA DO AMORTECIMENTO 2423 ABERTO (5k6). MAI 95 ANC . Verificar capacitor 2544. 13Jul97 JO .
Philips 7CM3689 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). Integrado 7504. ANC . Solda fria no transistor 7304 (base solta). Nov 95 ACM .
Philips 7CM3689 LARGURA DEFICIENTE CAPACITOR 2424.** DIODO 6409.**
Philips 7CM3689 IMAGEM SEM DEFINIÇAO (FOCO). Transistor 7307 errado, colocado um BF469 deve ser usado o original 2SC3950. Nov 95 ACM .
Philips 7CM3689 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Transistor 7106 alterado. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3689 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 7101 SUSB. TAMBEM 7106.**.
Philips 7CM3689 BRILHO NAO ATUA RESISTOR ABERTO 3339. ANC .
Philips 7CM5299 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 7701 e 7703, verificar cinescopio. 31Mar97 CTR .
Philips 7CM5299 DANIFICA RESISTOR RESISTOR 3536 (47Û), INTEGRADO 7504 (TDA4851) EM CURTO. JUL 95 ANC . 3807, ver parafusos de fixaçao em curto com fio ao redor do cinescopio. 09Out96 CTR .
Philips 7CM5299 CONTRASTE DEFICIENTE RESISTOR 3789 NO PAINEL TRC. JUN 95 ES .
Philips 7CM5299 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Nao atuam os trimpots(3711,3771 e 3741), verificar trilha aberta no pino 9 do integrado 7731. 22Ago97 FR .
Philips 7CM5299 COM FAIXA CLARA NA PARTE INFERIOR DA TELA (_). RESISTOR ALTERADO 3424, SE O VALOR AUMENTA MAIOR E A FAIXA. JUL 95 ANC .
Philips 7CM5299 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS FUGA NO TRANSISTOR 7508 (BC558). JUL 95 ANC .
Philips 7CM5299 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE 5503 SOQUETE DO TRC (F701) CINESCOPIO (1100). JUN 95 ANC . SOLDA FRIA F601. OUT 95 HBG .
Philips 7CM5299 BRILHO NAO ATUA Capacitor de apagamento 2602 em curto. 26Fev96 JO . Resistor 3611 (47K) aberto. 21Ago96 JO .
Philips 7CM5299 BRILHO EM EXCESSO SOLDA FRIA EM F601. OUT 95 HBG . Verificar capacitor 2602 (470k). 02Abr97 FR .
Philips 7CM5299 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). RESISTOR 3786 (10R) NA PLACA TRC. JUN 95 ANC . Transistor 7722/7723 em curto, 3786 aberto. 23Jul96 CTR
Philips 7CM5299 AZUL INTERMITENTE. CAPACITOR QUEBRADO 2701 (22nF). AGO 95 ANC .
Philips 7CM3689 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO RESISTORES 3129/3131. MAT ALTO, VER CAPACITOR 2423 ABERTO (5K6). MAI 95 ANC .
Philips 7CM3689 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Transistor 7106 alterado. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3689 TELA ROXA (SEM VERDE) Resistor 3340 (10e) aberto. 26Fev96 ANC .
Philips 7CM3689 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Resitores 3340, 3366 e 3370 (10e) abertos. * 26Fev96 ANC
Philips 7CM5299 QUADRO DEFORMADO (SEM FORMA CORRETA). Curto na bobina defletora. 05Jul96 JPBA .
Philips 7CM5299 PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. CAPACITOR 2519 ALTERADO (10uF). JUL 95 ANC . Capacitor 2602 em curto. 26Fev96 JO . Fly back. 09Out96 CTR . Verificar resistor 3611 (47K) aberto. 13Jul97 JO .
Philips 7CM5299 PERDE SINC. HOR. AO MUDAR CENA OU RESOLUÇAO.
Philips 7CM5299 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Capacitor 2742 em curto. ANC . Trilha de 7108 e diodo 6513. ANC . Integrado 7105, FET 7102. ANC . Resistor de 47e no DRIVER 3512. 20Dez95 JO . Solda quebrada em 7101. 11Jan96 CTR . Diodo 6103 aberto. 16Mai96 LAV .
Philips 7CM5299 NAO CHAVEIA DE VGA PARA SVGA. Ver integrado 7504. 29Ago96 JPBA .
Philips 7CM5299 NAO ABRE VERTICAL Trilha quebrada no resistor 3424. 09Out96 CTR .
Philips 7CM5299 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Integrado 7402, resistores 3424 (4,7Û), 3425 (4,7Û) e 3433 (220Û). ANC . RESISTOR 3433 COM SOLDA FRIA. JAN 95 ES . Diodo 6408 aberto. 04Jul96 JO .
Philips 7CM5299 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) CAPACITOR 2117 (150uF) SEM CAPACIDADE. MAI 95 JO . Solda fria em 3108. 26Fev96 Jo . Verificar diodo 6853 e capacitor 2851 aberto. 25Ago97 JPBA .
Philips 7CM5299 LARGURA INTERMINTENTE Ver capacitor 2525. 23Jul96 CTR . Ver capacitor 2532. 24Jul96 CTR .
Philips 7CM5299 IMAGEM SEM DEFINIÇAO (FOCO). RESISTOR 3780 ALTERADO (10Û). AGO 95 ES .
Philips 7CM5299 FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). VERIFICAR CAPACITOR 2117 (150uF). MAI 95 JO . Verificar 7105. 04Jul96 CTR .
Philips 7CM5299 FORA DE QUADRO, DESCENTRALIZADO. FUGA NO TRANSISTOR 7508 (BC558). JUL 95 ANC .
Philips 7CM5299 FAIXA ESCURA NO CENTRO DA TELA (-). REGULADOR 7108 COM FUGA. JUL 95 ANC . Verificar capacitor 2406. 27Mai96 CTR .
Philips 7CM5299 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. RESISTOR 3789 (10R), EXCESSO DE BRILHO E ACIONA A PROTEÇAO. JUN 95 ANC .
Philips 7CM5299 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). CONDUÇAO DE 6507 CORTA 7522, POSSIVEL FUGA EM 7108. JUL 95 ANC . Solda fria em 3108. 26Fev96 JO . Verificar capacitor 2544 alterado. 13Jul97 JO .
Philips 7CM5689 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). CAPACITOR 2128 (1000uF). MAI 95 ACM .
Philips 7CM5689 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). INTEGRADO 7504 COM FUGA NO PINO 8 (TDA4851). JUL 95 ANC
Philips 7CM5299 VERTICAL CORRENDO (SINC2). CONECTOR COM MAU CONTATO M701. JUN 95 HBG .
Philips 7CM5299 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VERIFICAR CAPACITOR 2117 COM POUCA CAPACIDADE (150uF/25V). SET 95 ACM .
Philips 7CM5299 TELA VERMELHA Integrado 7731. 09Out96 CTR .
Philips 7CM5299 TELA ROXA (SEM VERDE) VERIFICAR TRIMPOT 3771. JUN 95 ANC . MAU CONTATO NO CONECTOR M701. JUN 95 HBG . RESISTOR ABERTO 3769 (53,3K). JUN 95 ACM . Verificar 7731. 03Mar97 EGS .
Philips 7CM5299 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Trilha partida em 7108. ANC . 7519 em curto. 15Mai96 CTR . Cinescopio filamento aberto. 22Jul96 CTR .
Philips 7CM5299 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 VERIFICAR RESISTOR 3739 (53,3K). JUN 95 JO .
Philips 7CM5299 TELA AZUL Verificar resistor 3712 aberto. 31Mar97 CTR . Verificar 7703 possivel curto. 13Jul97 JO .
Philips 7CM5299 TELA AMARELA (SEM AZUL) RESISTOR 3709 (53,3k) ABERTO. AGO 95 JO . CAPACITOR 2701 (22nF) QUEBRADO. AGO 95 ANC .
Philips 7CM5299 SEM SINCRONISMO H/V. Verificar terminais do cabo RGB. 08Jul96 ANC .
Philips 7CM5299 SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. FUGA EM 7108 (REG. 8V), PROVOCA ACIONAMENTO DO CIRCUITO DE PROTEÇAO. JUL 95 ANC .
Philips 7CM5299 SEM LINEARIDADE VERTICAL. CAPACITOR 2511 ALTERADO. JAN 95 ES .
Philips 7CM5299 SEM FOCO. CINESCOPIO (1100) OU FLY BACK. JUN 95 ANC .
Philips 7CM5299 RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. Verificar capacitor 2406. * 27Mai96 CTR
Philips 7CM5689 SEM BRILHO (VER TB.TELA1) 7108
Philips 7CM5689 PERDE SINC. NA RES 640 X 400 - 640 X 480. CAPACITOR INTERMITENTE 2502 (3N3). AGO 95 ANC .
Philips 7CM5689 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). 2742. 94 ES . 6513 EM CURTO. 94 ESQUEMA . TRILHA PARTIDA EM 7108 OU SOLDA FRIA EM 6516. * JAN 95 JDN RESISTOR 3512 ABERTO. JUL 95 ANC . DIODO EM CURTO 6113. OUT 95 HBG . Diodo 6513 em curto. 04Jul96 JO . Verificar 7102
Philips 7CM5689 NAO ATUA LARGURA. Capacitor aberto 2532. 20Dez95 JO .
Philips 7CM5689 NAO ABRE VERTICAL INTEGRADO 7402 EM CURTO, RESISTOR 3134 ABERTO. JUN 95 HBG . Verificar capacitor da fonte 2123 aberto. 27Mai96 CTR .
Philips 7CM5689 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). RESISTOR ABERTO 3433. JUN 95 HBG . Diodo 6407. 05Nov96 CTR . Verificar capacitor 2606 (100K). 23Abr97 FR .
Philips 7CM5689 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). Verificar integrado 7504. 08Jul96 ANC .
Philips 7CM5689 LARGURA EM EXCESSO BOBINA 5504 EM CURTO (NORMAL 5Û). OUT 95 ANC .
Philips 7CM5689 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). CAPACITOR ABERTO 2506 (1N2). MAI 95 ANC .
Philips 7CM5689 FOCO INTERMITENTE. 5503. CAPACITOR ELETROLITICO 2128 ABRINDO INTERMITENTE. MAI 95 ACM .
Philips 7CM5689 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Solda fria em 7108. 20Nov95 ANC .
Philips 7CM5689 DANIFICA RESISTOR RESISTOR 3512 ABRE, VERIFICAR 7504 (TDA4851). JUL 95 ANC .
Philips 7CM5689 CORREÇAO CLO DEFICIENTE. Verificar capacitor 2532. 13Jul97 CTR .
Philips 7CM5689 COM UMA BARRA ESCURA NO CENTRO TRANSISTOR 7508 (BC558). MAI 95 ACM .
Philips 7CM5689 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Soquete do TRC. * 15Mai96 CTR
Philips A10 GEOMETRIA INCORRETA EM 16/9. Reajustar geometria. IRIS: sintoma 320. * 01Fev2001 Inf IWS report from France.
Philips A10 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar fonte de 200V, resistores 3840, 3445 e diodo 6445, 7501. 16Out00 Inf buffer de erros manual A10 .
Philips A10 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar bobina defletora, bobina de linearidade 5417, capacitores 2414/2416/2418/2419. 16Out00 Inf buffer de erro manual A10 .
Philips A10 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Transistor 7410, verificar possivel curto no TSH 5431. IRIS: sintoma 111, secao DFL, reparo A. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 CORRECAO LESTE OESTE INTERMITENTE. Verificar mola de fixacao do 7470. IRIS: sintoma 338, secao DFL, reparo A. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 COR INTERMITENTE Verificar contatos do modulo SSP (ma fixacao). IRIS: sintoma 33X, secao CPA, reparo D. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 BRANCO IRREGULAR Verificar cinescopio. IRIS: sintoma 340, secao CRT, reparo A. Inf IWS report from Germany .
Philips A10 AMPLITUDE IRREGULAR EM DOUBLE WINDOW. Verificar 2501. IRIS: sintoma 336, secao DFL, reparo A (2501). * 02Fev2001 Inf IWS report from S'pore *.
Philips 7CM5689 VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) RESISTORES 3125,3134. 94 ES .
Philips 7CM5689 VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS CAPACITOR 2406 ABERTO. ABR 95 JO . Capacitor 2126 (470uF) aberto. 02Dez96 JO .
Philips 7CM5689 VERTICAL CORRENDO (SINC2). VERIFICAR CABO DE CONEXAO (PINOS OU CABO PARTIDO) OUT 94 ANC. INTEGRADO 7504. JAN 95 JDN .
Philips 7CM5689 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE CAPACITOR 2511. ANC .
Philips 7CM5689 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CAPACITOR 2355.** REGULADOR 7108. JAN 95 ES . INTEGRADO 7504 (TDA4851) PINO 2. JUL 95 ANC .
Philips 7CM5689 SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Verificar capacitor 2544 alterado. 13Jul97 JO .
Philips 7CM5689 SEM FOCO. CAPACITOR 2128 (1000uF) ABERTO. * MAI 95 ACM
Philips A10 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar TSH (Fly back) 5431. IRIS: sintoma 111, secao DFL, reparo A. 01Fev2001 IWS report from Germany . Verificar integrado 7830 (TDA6107Q). 04Mai01 FCR Dreux *.
Philips A10 SOME CORES APOS AQUECIDO. Verificar no painel SSP o BOCMA, caso nao disponivel substituir painel SSP. IRIS: sintoma 410, secao VPA, reparo A. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 SOM COM CHIADO Tentar susbtituir capacitores 2424 de 12nF para 11nF e capacitor 2416 de 1,2nF para 2,2nF. IRIS: sintoma 540, secao DFL, reparo A. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Apenas LED aceso (Erro 2), verificar tensao Vbat no tansistor 7481, pode ocorrer problema de soldagem no pino 1 do THS (Fly back) 5431. IRIS: sintoma 110, secao DFL, reparo D. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany . Verificar amplificador RG
Philips A10 SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Verificar possivel ma soldagem do Tuner. IRIS: sintoma 341, secao TUN, reparo D (CHASS). * 02Fev2001 Inf report from S'pore *.
Philips A10 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Sem tensao G2 (tela escura), verificar TSH (Fly back) 5431. IRIS: sintoma 111, secao DFL, reparo A. 01Fev2001 Inf IWS report from Germany
Philips A10 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar 7704/7710 (BC847B). 04Mai01 FCR Dreux *.
Philips A10 RUIDO AO MUDAR DE CANAL "PLOP" Verificar VALOR do capacitor ELCO 3.3 uF 2705 do painel LSP. * 14Fev2001 EHV Ran Meys ST01/0006 *
Philips A10 QUADRO CONCAVO ( ). Verificar ajuste de geometria (correcao lesteoeste). IRIS: sintoma 338, secao DFL, reparo C. 01Fev2001 Inf IWS report Germany .
Philips A10 PERDE MEMORIA AO DESLIGAR. (DESPROGRAMA) Verificar capacitor 2962 4700uF (2020 021 91501), codigo IRIS 2717. * 24Out2000 EHV ST00/0071 *. Verificar modulo SSP. IRIS: sintoma 264, secao CTR, reparo N. * 01Fev2001 Inf IWS report from Germany
Philips A10 NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Verificar programacao do Option na pagina 99 do Manual 4806 727 17235. IRIS: sintoma 170. 02Fev2001 Inf report from France *.
Philips A10 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar diodo 6414, bobinas 5474, 5475, 5476, 5478 e 5479, 7470. 16Out00 Inf buffer de erros do manual A10 . Caso esteja com PTC defeituoso, verificar 3912. * 24Out2000 EHV ST00/0075 *. Interligar catodo de 6941 ao catodo de 6961, atrav
Philips A10 MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). Verificar bobina desmagnetizadora. IRIS: sintoma 434, secao CRT, reparo C. * 02Fev2001 Inf report from S'pore *.
Philips A10 LIGA SOZINHO. Aparelho apresenta comportamento estranho, verificar painel SSB. IRIS: sintoma 110, secao CTR, reparo A (SSB). 02Fev2001 Inf IWS report from Germany .
Philips A10 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) 4 vezes, verificar linha do 5V, caso necessario isole a bobina 5430 e o jump 9044 para facilitar a medida do mesmo. 16Out00 Inf buffer de erros manual A10 . Verificar transistor FET 7421 (4822 130 63666). IRIS: sintoma 110, secao DFL, reparo
Philips AE 3805 SEM SINTONIA. DISPLAY APAGA QUANDO FAZ A PROCURA, C067 EM CURTO. OUT 94 ESC.
Philips A8 VERTICAL CORRENDO (SINC2). Com sinal de recepção fraco, entrar na programação: OPÇÃO VS passar para OFF, ver página 9 do manual. 18Fev2000 ACM . Tentar substituir capacitor 2154 por 10uF. 18Fev2000 OA .
Philips A8 NAO FUNCIONA AUTO LIGAR (PROGRAMAÇÃO, ETC) Substituir uP posição 7000, P83C770AAR/046 V1.9 código 4806 130 87848 mesmo do 29PT854A. 27Jan2000 ANC .
Philips A8 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar soldagem do jump 9914 e 7904. 21Jul00 JPBA .
Philips A8 MODO HOTEL Seguir o mesmo procedimento para Modo HOTEL do L7L. Colocar no canal 38 e pressionar VOL(+) simultaneamente com VOL() no painel local e OSD no controle remoto 08Jun00 ANC .
Philips A8 MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). M.C. no PTC. *05ago98 H.Desk*
Philips A8 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Ao ligar aparelho aparece linhas horizontais na parte superior, isto ocorre devido a baixa corrente de feíxe neste momento, para atenuar este efeito entrar no modo de ajuste na página 7 e alterar o VERSHIFT e VERHEIGHT, após isto salvar os dados
Philips A8 DOS / MENU - NAO SAI DA TELA. Letra S nao sai da tela (modo de servico).Substituir EEPROM 7620. *01Set98 H.Desk* ANTES DE SUBSTITUIR A EEPROM ENTRAR NO MODO AJUSTE E CONFERIR OS OPTION BITS. 11Out2000 ANC .
Philips A8 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Possibilidade de solda fria no JUMP 9914 ou foto acoplador 7904, verificar tambem possivel alteracao de: 3926, 3944, 3976 e 7904. 21Jul00 JPBA
Philips A8 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Integrado 7150 (TDA8844), provavel fuga no fly back. * 05Out99 JPBA/NK *. Transistor 7325 (BC857) e diodo 6325 (BAS216), pode também danificar o integrado 7770 (TDA9178 4806 209 87826) provavel curto no TSH 5630. 03Dez99 ACM .
Philips A8 CONTRASTE DEFICIENTE Baixo contraste pode ser provocado pelo Bimos(7225) com versao errada. A mascara correta e 9722 3Y. A mascara errada pode ser 9623 2Y. *05ago98 H.Desk* Verificar integrado 7770 (TDA9178 código 4806 209 87826) na p
Philips A8 COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL Acionar Volume (+) () no painel ao mesmo tempo com a tecla OSD do controle remoto. 22Fev2000 ANC .
Philips A8 COM LINHAS DE INTERFERENCIA. Substituir o capacitor 2207 de 47nF por 100nF. 03Dez99 ACM .
Philips A8 APARECE MENU NA MUDANCA COM REMOTO. Verificar pilhas, possibilidade de estarem fracas. 25Set00 JPBA HD .
Philips A8 APARECE DOS / MENU - INTERMITENTE. Na mudanca de canal, verificar baterias do controle remoto, quando fracas provoca erro de informacao. * 11Out2000 HD
Philips AK601 FOCO NAO AJUSTA. CAPACITORES: 2821/2838/2839. MAI 95 CTR .
Philips AK601 FALHA CANAIS CDM
Philips AK601 DISPLAY PISCANDO CRISTAL 5850. MAI 95 CTR .
Philips AK601 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS INTEGRADO 7700. MAI 95 CTR .
Philips AJ3150 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). Verificar capacitores de filtro 220uF e 1000uF. ANC . Verificar diodo D1 aberto. 21Ago97 AAC .
Philips AH936 SOM COM RUIDO OU FRITURA MAU CONTATO NO FUSIVEL VL000, TEMSE A IMPRESSAO DE SER O POTENCIOMETRO RASPANDO. NOV 94 ESC .
Philips AH936 SOM BAIXO. VER COMPONENTES DO PREAMPLIFICADOR, TS116 E TS115. NOV 94 ESC .
Philips AH936 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). NAO HA SOM EM TODAS FUNÇOES IC059. NOV 94 ESC .
Philips AH936 NAO SINTONIZA AM. Integrado IC411 (TDA1072), oscilador defeituoso. 25Abr96 EMM .
Philips AH936 NAO DESLIGA D016 ABERTO, SO DESLIGA SE FICAR PRESSIONANDO CONTINUAMENTE O BOTAO OFF. NOV 94 ESC .
Philips AH936 NAO ATUA FUNÇAO TOCA DISCO. D323 ABERTO, A LAMPADA INDICADORA ACENDE POREM O MOTOR NAO GIRA. NOV 94 ESC .
Philips AH928 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). VERIFICAR CAPACITORES 700, 701 E 702. NOV 94 AAC *.
Philips AH928 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VERIFICAR FONTE, TS481. NOV 94 ESC .
Philips AH840 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). C812 EM CURTO, OSCILADOR NAO FUNCIONA. NOV 94 LAV .
Philips AE3405/23 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). CAPACITOR 2212 (100uF) EM CURTO. * JAN 95 ANC
Philips AK603 NAO GIRA DISCO CDM. INTEGRADO 7810. MAI 95 CTR .
Philips AK603 NAO FAZ LEITURA APOS AQUECIDO. Verificar unidade CDM. 29Ago96 LT .
Philips AK603 NAO FAZ LEITURA 5001. CDM 7810/7830. * CONF. MAI 95 CTR *. COM SINAL DE HF RUIM, TRILHA QUEBRADA DE 6843. MAI 95 CTR .
Philips AK603 LED STAND BY NAO APAGA.(APARELHO EM ON) 7840.**
Philips AK603 LASER SEM EMISSAO. 7801 DO +5V; RESISTOR 3820 ABERTO; CAPACITOR 2801 EM CURTO. MAI 95 ACM .
Philips AK603 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS BOBINA 5850.** INTEGRADO DO PAINEL FRONTAL 7700. MAI 95 CTR .
Philips AK601 SOM COM RUIDO OU FRITURA 7852. CDM. * CONF. MAI 95 CTR *.
Philips AK601 SOM COM CHIADO VERIFICAR 4264. MAI 95 CTR . INTEGRADO 7850, 7851 E 7852. MAI 95 ACM .
Philips AK601 PULANDO FAIXA 2834/2833. SET 94 EAG . CDM. 3819. INTEGRADO 7830. MAI 95 ACM .
Philips AK601 NAO LE AS PRIMEIRAS FAIXAS 7831 LM272, 2833, 2834 TROCAR SEMPRE OS DOIS CAPACITORES SET 94 EAG.
Philips AK601 NAO LE ALGUMAS FAIXAS. INTEGRADO 7831. MAI 95 CTR .
Philips AK601 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). COMUTADOR 7600/
Philips AK601 NAO FAZ LEITURA CDM. EAG 7010/7810/7830. EAG . RESISTOR 3820. JUN 95 CTR . Mau contato de solda em M51564. 09Out96 AAC .
Philips AK601 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO INTEGRADO 7841. MAI 95 CTR .
Philips AK601 GAVETA ABRE SOZINHA CRISTAL 5850. MAI 95 CTR .
Philips AK630 PULANDO FAIXA AJUSTE EM 118 7830/
Philips AK630 PERDE LEITURA COM PEQUENO TOQUE. Verificar CDM e integrado 7840. 02Dez96 ESC .
Philips AK630 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO RESISTOR 3872. MAI 95 CTR .
Philips AK630 NAO FAZ LEITURA TRILHA QUEBRADA NO PINO 20 DO TDA 8808 E TRILHA DO PINO 28 DO TDA 8809. JUL 95 ESC . Substituir diodos da fonte com possível intermitência. 10Out97 LT .
Philips AK630 NAO ABRE GAVETA RESISTOR 3962. RESISTOR 3949. MAI 95 CTR .
Philips AK630 FOCO NAO AJUSTA. VER TRILHA DO PINO 28 DO TDA8809 E PINO 20 DO TDA8808. JUL 95 ESC .
Philips AK630 DISPLAY PISCANDO CAPACITOR 2600. MAI 95 CTR . Substituir diodos da fonte com possível intermitência. 10Out97 LT .
Philips AK630 DISPLAY CONFUSO VERIFICAR 5851 RESSONADOR 8.46 MHz COM SOLDA FRIA. DEZ 94 EAG .
Philips AK630 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VERIFICAR DIODOS: 6600/01/02/03. MAI 95 CTR .
Philips AK630 DANIFICANDO UNIDADE LASER CURTO DE SOLDA ENTRE PINOS 24 E 25 DO TDA8809 (7830). MAR 95 AAC .
Philips AK630 APAGA DISPLAY APOS INICIAR LEITURA 7702
Philips AK603 SOM COM RUIDO OU FRITURA 7870.** BOBINA 5860. MAI 95 CTR . Unidade CDM. 09Out96 AAC
Philips AK603 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). 7840 UNS8050 VERIFICAR DATA PINO22 SET 94 EAG.
Philips AK603 SEM FOCO. VERIFICAR INTEGRADOS: 7810, 7832 / CAPACITORES: 2817, 2818 E VERIFICAR TAMBEM BOBINA DA UNIDADE (ABERTA). MAI 95 ACM
Philips AK603 PULANDO FAIXA 2834/2833/ 3819/3820/ 7830/
Philips ANUBIS DESLIGA SOZINHO. Curto entre pistas do pino 16 e 17 do micro. * 09Nov95 ANC Verificar transistor 7445 com terminal quebrado. 17Jul96 AZS
Philips ANUBIS DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Integrado Vertical 7400,verificar capacitor 2542, pode estar com terminal quebrado. MAR 95 ANC . Transistor FET (PN60), verificar diodos 6512, 6513 e 6519 com fuga. 11Jan96 ANC . 7400, ver resistor 3511 (24K) alterado. 02Out96 JPBA .
Philips ANUBIS DANIFICA RESISTOR RESISTOR 3560, VERIFICAR CAPACITOR 2542, TERMINAL QUEBRADO. MAR 95 ANC .
Philips ANUBIS DANIFICA FUSIVEL DANIFICANDO FUSIVEL 1565, VERIFICAR CAPACITOR 2542, COM TERMINAL PARTIDO. MAR 95 ANC . 1449, ver resistor 3511 (24K). 02Out96 JPBA .
Philips ANUBIS CONTRASTE DEFICIENTE Integrado 7225 (TDA8361). 12Fev96 ANC .
Philips ANUBIS COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). APARECE UMA UNICA TELA LED PISCA 5 VEZES VER IC 7600. ANC Possível fuga no diodo 6618 (BZX79 9V1). 26Fev96 HBG .
Philips ANUBIS COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL Verificar possível curto entre terminais do resistor 3600, correspondente aos pinos 16 e 17 do microprocessador. 09Nov95 ANC .
Philips ANUBIS COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS Barra do lado direito, alterar capacitor 2456, para valores entre 47 e 82pF/500V, havera resultados diferentes dependendo o valor. * 07Jul96 Circular PSC 011/T (03/06/96) *. Barras centrais substituir TDA8361 para mascara N4, executar as altera
Philips ANUBIS CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. VERIFICAR POSSIVEL FUGA NA UNIDADE DEFLETORA. JUL 95 CTR .
Philips ANUBIS BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). 3300 Aberto devido a sobretensao da fonte verificar capacitor 2512 aberto. ANC . Verificar resistores 3308 (100Û), 3469 e 3470 (3Û9), possibilidade de estarem abertos. 2Set96 ANC .
Philips ANUBIS APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. CAPACITOR 2208 COM FUGA. JUL 95 JPBA . Resistor 3209 (12Û) aberto. 23Jan98 JPBA .
Philips ANUBIS ACIONANDO CROWBAR. VER CAPACITOR 2512 ABERTO NA PLACA SET 94 ANC. RESISTOR 3530 ABERTO. MAI 95 CTR . DIODO 6446. MAI 95 CTR . Transistor 7636 com fuga. 26Fev96 ANC .
Philips AK701 NAO FAZ LEITURA AJUSTE HF 1,2 Vpp.** UNIDADE LASER CDM.**
Philips AK630 SOM COM RUIDO OU FRITURA MEMORIA UM6264 E DECODER SET 94 EAG.
Philips AK630 SOM COM CHIADO INTEGRADO 7031. MAI 95 CTR .
hilips ANUBIS NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). DIODO 6446 EM CURTO, (SAIDA H). SET 94 EGS . RESISTOR 3517, (3,3e), (fonte). * SET 94 EGS/CTR *. DIODO 6441 EM CURTO, (drive). DEZ 94 JDCC . VERIFICAR ESTAGIO VERTICAL (1449/7400/6416/2414/MCSS) CASO ESTEJA FECHADO, PROVOCA A PERDA DE C
Philips ANUBIS NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar transistor 7635 (BC548B) com fuga. 03Mar97 ANC TS7634, S5720, C2721, C2722, IC7600, 7225 e Sand Castle. *18Set98 H.desk*
Philips ANUBIS NAO ABRE VERTICAL CAPACITOR 2415 ABERTO. JUL 95 JDCC . Capacitor 2404. 29Ago96 JPBA. Resistor 3403 (2k7) aberto. 02Out96 JPBA . C2426, 2427, 2414, D6416, 6449, 1449, IC400, 7225, fonte de +26.
Philips ANUBIS LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). 7400 DANIFICADO POR PROVAVEL AUMENTO DA FONTE
Philips ANUBIS LINHA FINA NO CENTRO (HORIZONTAL). Solda fria no resistor 3448 (330E). Nov 95 ANC .
Philips ANUBIS LED STAND BY NAO APAGA.(APARELHO EM ON) VERIFICAR MICRO IC 7600 NA POSIÇAO DE SERVIÇO, QUANDO EM FUNCIONAMENTO PODE PISCAR DUAS VEZES E ATUAR COM CONTROLE OU PISCAR 5 VEZES E NAO OPERAR COM CONTROLE. ANC .
Philips ANUBIS LED INTERMITENTE (ALEATORIO). 1 PISCADA PROBLEMA NA RAM (MICRO) 2 PISCADAS LINHA DE DATA E CLOCK 3 PISCADAS EEPROM 4 PISCADAS PLL DO TUNER (VARICAP) 5 PISCADAS PROBLEMA DE LEITURA APOS ESCRITA (VER PROGRAMAÇAO/EEPROM) 6 PISCADAS
Philips ANUBIS LARGURA DEFICIENTE VERIFICAR RESISTOR 3512. ABR 95 JPBA .
Philips ANUBIS INDICA ERRO (ER..). ER6 = Ver capacitor 2512 (1mF). Set94 ANC . ER3 = Trilha partida do jump 9606 pino 6 do 7710. 13Nov95 ANC . ER5 = EEPROM 7710, ao mudar de canal a tela fica escura e volta para o canal inicial. 13Dez95 ANC . ER3 = INTEGRADO 7710. *
Philips ANUBIS IMAGEM TREMULA (VER SERR1). IMAGEM TREME AO AUMENTAR SOM, EXECUTAR BLINDAGEM EM 5525 E VERIFICAR INFORMAÇAO O6CT9405. Integrado 7510 (UC3842) no módulo da fonte. 15Jan96 ANC Verificar 3513, 3530, 6519, 5523 e 3517. 26Jul96 ANC . Diodo 6513 com fuga. * 23Set96 CTR
Philips ANUBIS IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). DIODO 6519 EM CURTO.**. Verificar modulo da fonte. 05Jul96 JPBA .
Philips ANUBIS IMAGEM DOBRADA NA VERTICAL (I). Solda fria no resistor 3448 (33OE). Nov 95 ANC .
Philips ANUBIS FAIXA NA LATERAL DIREITA ( I). BRANCA/ROSA/ESCURA CIRCUITO INTEGRADO (LINHA DE ATRASO) 7255. JUL 95 CTR .
Philips ANUBIS FAIXA CLARA NO CENTRO (I) VARIA COM O BRILHO/CONT. RESISTOR 3556. AGO 95 CTR .
Philips ANUBIS DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. INDICA ER2, E AO ENTRAR EM SERVIÇO INDICA ER12, VERIFICAR EEPROM. MAI 95 JDCC . INDICA ER2, MICRO 7600. OUT 95 ANC . ER4 = Unidade de sintonia (VARICAP). 12Fev96 ANC . ER5 = Erro de programa, nao esquecer de aterrar o pino 1 da EEP
Philips ANUBIS SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Verificar regulador 7218. 10Out97 JPBA .
Philips ANUBIS SEM SINCRONISMO H/V. DIODO 6441 EM CURTO. DEZ 94 EGS . Trilha aberta no JUMP 9694. 10Jan96 ANC . Integrado 7225 (TDA8361). 11Jan96 ANC .
Philips ANUBIS SEM LINEARIDADE VERTICAL. Resistor 3405 (47Û). 02Out96 JPBA . Verificar resistor 3404 (1K5) alterado. 20Jun97 JDN .
Philips ANUBIS SEM CORES EM NTSC VERIFICAR PROGRAMAÇAO. JUL 95 CTR .
Philips ANUBIS RUIDO FORTE COM ANTENA (CHUVISCO) Verificar capacitor 2265 pino 48 do TDA8361. 25Abr97 JPBA.
Philips ANUBIS RUIDO DE ALTA (VAZAMENTO DE AT). Capacitor 2530 (2K2) aberto. 17Nov95 ANC .
Philips ANUBIS QUADRO PEQUENO Integrado 7225 (TDA8361). 12Fev96 ANC .
Philips ANUBIS QUADRO DEFORMADO (SEM FORMA CORRETA). UNIDADE DEFLETORA EM CURTO. JUL 95 CTR .
Philips ANUBIS PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). CAPACITOR 2260 aberto ou bobina 5260 descalibrada. . IC 7225 (TDA8361), TAMBEM NAO ATUA AFT. 13DEZ95 JPBA
Philips ANUBIS PERDE MEMORIA EM FUNCIONAMENTO. APOS UMA PERDA DE BRILHO REPENTINA, VAI PARA CANAL INICIAL, VERIFICAR MICRO IC 7600. MAR 95 CTR .
Philips ANUBIS NAO TEM CORES EVITAR CABO DO YOKE PROXIMO AOS CRISTAIS. NOV 95 JO . Trilha aberta no JUMP 9694. 10Jan96 ANC . Integrado 7255 (TDA4461). 11Jan96 ANC . Integrado 7225 (TDA8361). 12Fev96 ANC .
Philips ANUBIS NAO TEM CONTRASTE Verificar resitor 3460 aberto. 21Ago97 JPBA .
Philips ANUBIS NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. Verificar ajuste VO (95V), quando alto dispara o circuito de proteçao, ver resistor 3561 (56e). 10Set96 ANC .
Philips ANUBIS NAO LIGA PELO CONTROLE REMOTO. Diodo 6618 (BZX79 9V1) fuga, só ocorre com a tecla ON/OFF, pelos canais OK. 26Fev96 HBG . Ver 7636 (BC548).
Philips ANUBIS NAO FUNCIONA (SO TELA COM CHUVISCOS). CRISTAL 1630 (12mHz). JUL 95 ANC .
Philips ANUBIS SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Ver solda do resistor SMD 3801 (2k). 20Dez95 CTR .
Philips ANUBIS SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. RESISTOR 3801 COM SOLDA FRIA, NO DECODER. OUT 95 MJS .
Philips ANUBIS SOM COM CHIADO INTEGRADO 7225. JU 95 CTR .
Philips ANUBIS SOM BAIXO. Verificar possibilidade de estar Modo Hotel, caso nao seja verificar erro de TABELA DE PROGRAMAÇAO. 10Jan97 ANC .
Philips ANUBIS SO SINTONIZA CANAL 2. RESISTOR 3650 ABERTO (NAO HA 33V). MAI 95 JPBA .
Philips ANUBIS SO SAI DE STBY PELAS TECLAS DE CANAIS.(ON/OFF NAO) Verificar ajuste VO (95V), quando alto aciona circuito de proteçao, caso estiver OK(+95), pode ser alteraçao na linha PROT. 95 neste caso ver resistores 3560/3561(56Û), 3562 (470Û); diodos 6562 (4V7), 6618 (9V1), 7636 (BC548). 10Set96 ANC .
Philips ANUBIS SO SAI DE STAND BY PELO COMANDO LOCAL, REMOTO NAO INTEGRADO 7600. OUT 95 ANC .
Philips ANUBIS SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). VERIFICAR CRISTAL 1630 DE 12mHZ. JUL 95 ANC . EPROM 7710. OUT 95 ANC . Receptor (1602). 20Dez95 MJS .
Philips ANUBIS SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Capacitor com fuga 2265. 04Jul96 JPBA .
Philips ANUBIS SINTONIA VARIANDO. INTEGRADO 7225. JUN 95 CTR .
Philips ANUBIS SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Nao ha +95V e +5V, possivel curto no ramal do +95V, verificar possivel fuga no flyback 5445. 10Jan97 ANC .
Philips ANUBIS SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Integrado 7710. SET 94 EGS . Integrado 7225. Nov 95 CTR . Solda fria no SMD 3801 (2K), no decoder. 06Fev96 ANC . Verificar diodos 6809 e 6810 curto. 25Ago97 JPBA .
Philips ANUBIS SEM SOM, POREM TEM RUIDO DE AMPLIFICACAO. Verificar possivel fuga no transistor 7269. * 22Ago97 JPBA.
Philips ANUBIS SEM SINTONIA. Ver resistor 3648 (22k) e 3452 (47Û). 02Out96 JPBA .
Philips ANUBIS SEM SINTONIA CANAIS ALTOS. Aparelho com micro errado ANB4V1 no lugar ANBR500. * 05Jul96 JPBA
Philips ANUBIS VA COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). Substituir TDA 8361 para mascara N4, executar INF 06CT9418 para o GR1L1. 30Jul96 JPBA .
Philips ANUBIS VA APAGANDO INTERMITENTE Tela escurece a cada 10 seg. aprox. ver linha do capacitor 2456 aberta. 18Set96 ANC .
Philips ANUBIS 2 VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Verificar capacitor 2415 aberto. Nov95 CTR .
Philips ANUBIS 2 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Modulo da fonte danificado. 15Mai96 CTR .
Philips ANUBIS 2 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Verificar diodo 6441. 02Jan2001 Roberto SP353 .
Philips ANUBIS 2 CONTRASTE DEFICIENTE Verificar capacitor 2462 (100nF). Mai95 CTR . Ver resistor 3460 aberto. 13Jan97 ANC .
Philips ANUBIS VOLUME NAO ABAIXA INTEGRADO ERRADO MICROPROCESSADOR (7600), DEVE SER ANBR 500 M11. JUL 95 JPBA .
Philips ANUBIS VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS Integrado 7400. Nov 95 ANC .
Philips ANUBIS VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE UNIDADE DEFLETORA. 13DEZ95 JPBA . R3411, 3412, C2402. *18Set98 H.Desk*
Philips ANUBIS VERTICAL ABRE LENTAMENTE. Verificar regulador 7218. 15Out97 JPBA .
Philips ANUBIS TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO VO ALTO VER 2512 (1uF) ABERTO. SET 94 ANC. Resistor 3511 (24K) alterado. 02Out96 JPBA .
Philips ANUBIS TENSAO OSCILANDO (PULSANDO). Resistor 3530 (3,3e) aberto. 15Jan96 ANC . Bobina 5523 (4,7uH) aberta ver também resistor 3513 (12e) no módulo. 26Fev96 ANC .
Philips ANUBIS TELA VERDE RESISTOR 3741 NA PLACA DO TRC. AGO 95 CTR .
Philips ANUBIS TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. CAPACITOR 2446 ABERTO. DEZ 94 EGS .
Philips ANUBIS TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). IC 7400, ISTO OCORRE DEVIDO AO AUMENTO DO NIVEL DC DA LINHA SAND CASTLE. RAT OUT 95 ANC . VERIFICAR RESITORES DA PLACA TRC 3707, 3717 E 3727; POSSIBILIDADE DE ESTAREM ABERTOS. AGO 95 CTR . Resistor 3209 (12Û) aberto, vert 3211 (330Û) e
Philips ANUBIS VA SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar se em dos transistores dos cristais 3,57... esteja conduzindo, caso nao, verificar tabela de programaçao e o micro. 27Mai96 ANC .
Philips ANUBIS VA NAO TEM CORES Verificar pino 17 e 18 do micro, possivel com solda entre os dois terminais. 27Mai96 ANC . Capacitor 2456 (47pF) aberto. 18Set96 ANC .
Philips ANUBIS VA NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Integrado 7225 (TDA8361). 15Mai96 CTR .
Philips ANUBIS VA NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 7218 (TDA7808) aberto. 27Mai96 ANC . Verificar modulo de controle fonte. 30Jul96 JPBA . Ver 5441. 21Ago96 CTR .
Philips ANUBIS VA NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar capacitor 2456 (47pF) aberto. 18Set96 ANC .
Philips ANUBIS VA LINHAS FINAS VERTICAIS. Verificar capacitor 2456, caso seja de 47pF alteralo entre valores de 56 a 82pF. 25Abr96 Inf. DST *.
Philips ANUBIS VA LINHA FINA NO CENTRO (HORIZONTAL). Verificar regulador 7218. 27Mai96 ANC .
Philips ANUBIS VA LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Pisca 6X = verificar modulo fonte. 30Jul96 JPBA .
Philips ANUBIS VA LARGURA DEFICIENTE Resistor 3427 aberto. 23Jul96 LAV . Verificar capacitor 2456 (47pF) aberto. 18Set96 ANC .
Philips ANUBIS VA INDICA ERRO (ER..). ER14, resistor 3452 aberto. 29Ago96 JPBA .
Philips ANUBIS VA FAIXA ESCURA DO LADO ESQUERDO (I ). Capacitor 2456 (47pF) aberto. 18Set96 ANC .
Philips ANUBIS VA DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Integrado vertical 7400, verificar resistor 3511 (24K) alterado, na fonte. 17Jul96 AZS . 7400, verificar modulo da fonte. 30Jul96 JPBA . 7445, cinescopio ionizado. 23Set96 CTR .
Philips ANUBIS VA CONTRASTE INTERMITENTE Verificar resistor 3460 e capacitor 2462. 17Jan97 DNT .
Philips ANUBIS VA CONTRASTE DEFICIENTE Verificar resistor 3460 e capacitor 2462. 17Jan97 DNT .
Philips ANUBIS VA COMANDO ATUA SO COM A TECLA PRESSIONADA DIRETO. ON, Verificar capacitor 2624 com fuga. 10Out97 JPBA .
Philips ANUBIS-S TELA ROXA (SEM VERDE) RESISTOR 3321 Aberto. Jul 95 JDCC .
Philips ANUBIS-S TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 RESISTOR 3335 ABERTO. JUL 95 JDCC .
Philips ANUBIS-S TELA AMARELA (SEM AZUL) RESISTOR 3550 ABERTO. JUL 95 JDCC .
Philips ANUBIS-S SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). CABO DE INTERLIGAÇAO DO MONOPAINEL A PLACA AUDIO E VIDEO (M13) COM FIO DO 6º TERMINAL PARTIDO INTERNAMENTE. JUL 95 ANC .
Philips ANUBIS-S SEM LINEARIDADE VERTICAL. Verificar capacitor 2405 (10uF) e resistor 3405 (47). 05Set96 IRHD .
Philips ANUBIS-S NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). RESISTOR 3550 ABERTO. JUL 95 JDCC . Capacitor 2516 (4,7uF) com valor errado. 29Ago96 JPBA . Verificar resistor 3447 (+8) aberto. 16Set97 JPBA
Philips ANUBIS-S DANIFICA RESISTOR 3449 e 3470, verificar mau contato em M6. 02Abr97 EGS .
Philips ANUBIS VA AA TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Apresenta DOS, volume nao varia. Desligar PLUG A13 (na placa IN/OUT PANEL), caso apareça imagem, verifique o soquete RCA do GHOST CANCELATION deve estar aberto entre pino 3 e 4. 05Nov96 JPBA *.
Philips ANUBIS VA AA SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Verificar possivel fuga no diodo 6511. 13Jul97 CTR .
Philips ANUBIS VA AA SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar resistor 3900 aberto. 13Jul97 CTR . Verificar diodo 6801 curto. 25Ago97 JPBA .
Philips ANUBIS VA AA LINHAS DESLOCANDO NA TELA (VERTICAIS). Inf. PSC substituir capacitor 2456 para 82pF. 25Abr96 .
Philips ANUBIS VA AA IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Verificar diodo 6526 aberto. 25Ago97 JPBA .
Philips ANUBIS VA SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Verificar transitor 7269. 15Out07 JPBA .
Philips ANUBIS VA SO SINTONIZA CANAL 2. Verificar resistor 3648 aberto. 30Jul96 JPBA .
Philips ANUBIS VA SEM SINTONIA. Ver resistor 3010 aberto. 30Jul96 JPBA . Ver resistor 3452 aberto. 29Ago96 JPBA .
Philips AS125 UM DOS CANAIS COM SOM MAIS ALTO, ACIMA DO NORMAL. Caso o problema esteja nos tapes, verificar capacitor 2764/2714 aberto. 08Jul96 EMM .
Philips AS125 SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). Verificar integrado 7700. 18Set97 LKI .
Philips AS125 SOM BAIXO OU SEM SOM NA FUNÇAO TAPE. Verificar 7301 fonte +53 e +52 (regulador AN7810). 08Jul96 EMM .
Philips AS125 SOM ABAIXA SOZINHO, FLUTUA. Na funçäo Rádio, verificar soldagem no integrado 7101 (TEA5711). 10Out97 LT .
Philips AS125 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). NAO HA SOM NO DECK, VER IC7700. ABR 95 ESC .
Philips AS125 RUIDO FORTE/PLOP AO ACIONAR ALGUMA FUNÇAO. Verificar 3739. 29Ago96 ESC .
Philips AS125 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) MOTOR POS. 23 COM CURTO NA PLACA DE CONEXAO. OUT 94 ESC .
Philips AS125 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Verificar trilha em 2127. 29Ago96 ESC .
Philips AS125 NAO DESLIGA TOCA DISCO NAO DESLIGA, VERIFICAR AJUSTE DO PARAFUSO NA PEÇA DE POSIÇAO 11. OUT 94 ESC .
Philips AS125 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. CAPACITOR EM CURTO 2735. OUT 95 EMM .
Philips AR676 GRAVA BAIXO Em AM, ver: C270. C216, P223 e R334. 23Jul96 LAV .
Philips AR675 SOM BAIXO. Capacitor 215 em curto. 15Mai96 ESC .
Philips AR550 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO VERIFICAR C287. OUT 94 ESC.
Philips AR550 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO VERIFICAR CAPACITOR C23. OUT 94 ESC.
Philips AQ6513 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VER CONTATO DE PILHAS, OXIDADOS OU FORA DE POSIÇAO. NOV 94 LAV .
Philips AS325 SOM ABAIXA SOZINHO, FLUTUA. Fuga no diodo 6521. 27Dez95 LAV . Verificar 3534 (pot volume 1KÛ). 18Set97 LKI .
Philips AS325 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). RECEPTOR COM DEFEITO. ABR 95 ESC . Verificar transistores 7420 e 7421. 27Mai96 EMM .
Philips AS325 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). 7254 DA SAIDA. JUL 95 ESC . Verifique resistor 3534. 16Set97 FR .
Philips AS325 NAO SAI DA FUNÇAO HIGH SPEED. Ver integrado (HEF4013BP) cod. 4806 209 97483. 21Nov96 HB *
Philips AS325 NAO GRAVA EM HIGH SPEED. Verificar pino 41 do Micro, caso esteja baixo suspeitar deste. 27Mai96 EMM .
Philips AS325 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Verificar resistor 3567 aberto. 22Ago97 CTR .
Philips AS325 NAO AJUSTA O VOLUME Ver integrado 7510 (TC9153AP) cod. 4806 209 87521. 21Nov96 HB .
Philips AS325 MUTE ACIONADO DIRETO. DIODOS 6411/6412. MAI 95 ESC . RESISTOR 3301 ABERTO. MAI 95 ESC . DIODO 6301 FUGA. MAI 95 ESC . TRANSISTORES: 7413/7511. MAI 95 ESC .
Philips AS325 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) 7699. MAI 95 ESC . DIODO 6420. MAI 95 ESC .
Philips AS325 ILUMINAÇAO INTENSA. VERIFICAR 7301 E 7303. MAI 95 ESC .
Philips AS325 DISPLAY APAGADO Verificar resistor 3441 (4K7) aberto. 17Jan97 EMM .
Philips AS325 DEMORA PARA MUDAR DE FUNÇAO. VERIFICAR RECEPTOR COM DEFEITO. ABR 95 ESC . VERIFICAR DIODO 6420. MAI 95 ESC .
Philips AS230 NAO DESLIGA ALARME R035
Philips AS205 MISTURA SOM DE EMISSORA COM FITA OU OUTRA ENTRADA. S3 COM MAU CONTATO
Philips AS205 GRAVAÇAO SEM AGUDOS ALTERAR 3794 P/ 1K8.
Philips AS405 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Verificar conector 1557. 03Mar97 LT .
Philips AS405 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). CHAVE ON/OFF DESMONTADA. NOV 94 LAV .
Philips AS405 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. INTEGRADO 7400 SEM DATA/CLOCK PARA O RADIO. MAI 95 ESC .
Philips AS405 MUTE INTERMITENTE. DIODO COM FUGA 6301. ANC . Cabo 1558, com fio terra partido. 20Dez95 ESC .
Philips AS405 MUTE ACIONADO DIRETO. VERIFICAR DIODO 6301 (CURTO) E RESISTOR 3301 (ABERTO) DA FONTE. MAR 95 LAV .
Philips AS405 MUDA DE FUNÇAO SOZINHO. VAI PARA FUNÇAO FONO, VER RECPTOR REMOTO. ABR 95 ESC .
Philips AS405 DISPLAY APAGADO Verificar diodo 6401 (+5V). 15Set97 LKI .
Philips AS330 SO INDICA DOIS PONTOS [:] CAPACITOR 2077 SEM CAPACIDADE (220uF). AGO 95 ANC . CAPACITOR 2081 ABERTO. OUT 95 ESC . INTEGRADO 7012 OU TRILHA QUEBRADA EM 7045. OUT 95 ESC .
Philips AS330 SEM SINTONIA. CHAVE SKA DEFEITUOSA. OUT 95 ESC .
Philips AS330 NAO DESLIGA CHAVE SKB COM FUGA; INTEGRADO 7012; D7030. OUT 95 ESC .
Philips AS330 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. DIODO 7037 EM CURTO. NOV 94 LAV . CAPACITOR ABERTO 2077 (220uF). AGO 95 ANC . DIODO 7011. OUT 95 ESC .
Philips AS330 LED SINTONIA (ON) COM APARELHO DESLIGADO. CHAVE SKB COM FUGA. OUT 95 ESC .
Philips AS330 FUNCIONA COM PILHAS. RADIO FUNCIONA COM PILHAS, DIODO 7030. OUT 95 ESC .
Philips AS330 ALARME NAO FUNCIONA CHAVE SKC COM FUGA. OUT 95 ESC .
Philips AS325 SOM COM RUIDO OU FRITURA 7254 NA SAIDA. JUL 95 ESC .
Philips AS440 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verifique se uma das teclas frontais acionadas está direto, isto provoca o travamento do painel. 25Set97 AAC .
Philips AS425M SOM BAIXO. Verificar resistor 3540 (100K) aberto. 21Nov96 HB .
Philips AS425 VELOCIDADE BAIXA (LENTO). No tape 2, verificar correia, rolo pressor, volante e bobinadora com muita pressao. 14Jan97 ANC .
Philips AS425 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar 7420 e 7421 com fuga. 27Mai96 EMM . Ver receptor 6420. 17Jan97 EMM .
Philips AS425 SEM SINTONIA. Verificar resistor 3163 (5k6). 29Ago96 ESC .
Philips AS425 NAO GRAVA EM HIGH SPEED. Verificar pino 41 do Micro, caso esteja menor substituir o micro. 27Mai96 EMM .
Philips AS425 DISPLAY APAGADO Verificar resitor 3441 (4K7) aberto. 17Jan97 EMM .
Philips AS425 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Receptor 6420. 26Fev96 LAV .
Philips AS405 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar transitores 7420 e 7421. 26Mai96 EMM .
Philips AS405 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). UM DOS CANAIS DO DECK A VER IC 7701, O DECK FUNCIONA NORMAL. OUT 94 ESC .
Philips AS405 SEM SINTONIA. Verificar integrado 7110 (LM7000). 03Abr97 LT .
Philips AS405 REMOTO PROVOCA INTERFERENCIA NO SOM (PULSOS). QUANDO NA POSIÇAO CD, SAI SOM DOS PULSOS DE COMANDO NAS SAIDAS, VERIFICAR RESISTOR 3431 ABERTO. MAR 95 ANC .
Philips AS405 NAO GRAVA EM HIGH SPEED. INTEGRADO 7699 DO PAINEL FRONTAL. MAI 95 ESC . Verificar Micro. 27Mai96 EMM .
Philips AS405 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) SOLDA FRIA NO MOTOR DO DECK. MAI 95 ESC .
Philips AS405 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO DIODO 6557. MAI 95 ESC .
Philips AS440 PAINEL SEM ILUMINAÇAO. Transistor aberto 7423 (BC558). 26Jan96 AAC .
Philips AS440 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Verificar transistor 7309 e 7311. 03Abr97 LT .
Philips AS440 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Verificar transistores 7310 e 7312. 03Abr97 LT .
Philips AS440 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). DIODO 6251 ABERTO. MAI 95 CTR . Trilha do +12 quebrada, no conector 1401. 11Jan96 CTR . Integrado 7415. 16Mai96 LAV . Verificar fusiveis 1020 e 1021. 29Ago96 LT . Verificar bobina 5309. 03Abr97 LT
Philips AS440 NAO FAZ LEITURA APOS AQUECIDO. INTEGRADO 7500 (TY4040), REGULADOR 7805. MAI 95 JO . Verificar unidade CDM. 25Jul96 ESC .' Verificar integrado 7314. 25Jul96 SCVIEW .
Philips AS440 NAO FAZ LEITURA VERIFICAR FUSIVEIS POSIÇAO 1020 E 1021. MAI 95 ESC . REGULADOR 7500 (7805). JUN95 CIRC .
Philips AS440 NAO ATUA FUNÇAO CD. REGULADOR 7500 (7805). JUN95 INF . Fusíveis 1020 e 1021 abertos. 20Dez95 CTR . Verificar integrado 7700. 25Jul96 SCVIEW . OK 39Jul96 LT
Philips AS440 NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Verificar fusivel 1020. 15Mai96 ESC .
Philips AS440 MOTOR NAO PARA DE GIRAR. REGULADOR 7500. AGO 95 ESC .
Philips AS440 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar CDM. 25Jul96 SCVIEW
Philips AS440 GRAVA INTERMITENTE Capacitor 2726 (47uF), ver tambem integrado 7701. .
Philips AS440 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar 3502. 15Mai96 ESC .
Philips AS440 FUNC. POR DETERMINADO TEMPO (VER DESL4) NO CD = VERIFICAR REGULADOR 7500 (7805). JUN95 INF .
Philips AS440 DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. VERIFICAR REGULADOR (7805) POS. 7535 (MC). MAI 95 ACM .
Philips AS440 DISPLAY APAGADO NA FUNÇAO CD, VER TRILHA QUEBRADA INTEGRADO 7500 (REGULADOR). AGO 95 ESC . Trilha quebrada do +12, próximo ao conector 1401. 11Jan96 CTR . Verificar EEPROM. 23Jul96 LAV .
Philips AS450 NAO FAZ LEITURA Verificar unidade CDM. 25Abr96 ESC .
Philips AS450 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Verificar resistor 3535 (4K7) aberto alimentaçao da linha DATA. 14Abr97 ANC .
Philips AS450 NAO ATUA FUNÇAO CD. Unidade CDM. 16Mai96 LAV .
Philips AS450 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Pista do conector 1806 quebrada. 04Jul96 CTR . Verificar chave 1810, se esta bem posicionada. 25Jul96 ESC.
Philips AS450 GAVETA NAO VAI ATE O FINAL. Verificar alinhamento e engrenagem (4822 522 33465). 09Out96 AAC .
Philips AS450 GAVETA ABRE SOZINHA Chave 1810 fora de posiçao. 26Fev96 ESC .
Philips AS440 VELOCIDADE ACELERADA INTEGRADO 7660 TRAVADO EM HIGH SPEED. JUL 95 ESC .
Philips AS440 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. Transistor 7254 com fuga. 25Abr96 LAV .
Philips AS440 UM DOS CANAIS COM SOM MAIS ALTO, ACIMA DO NORMAL. Verificar Q7309, Q7311. 03Abr97 LT .
Philips AS440 SOM COM RUIDO OU FRITURA Integrado 7101. 26Fev96 ESC .
Philips AS440 SOM COM CHIADO Na funçao CD, integrado decoder 7102. 11Jan96 CTR .
Philips AS440 SOM BAIXO. SOM BAIXO EM FM, VERIFICAR FILTRO CERAMICO DE 10,7MhZ 5145. NOV 95 ACM . Som baixo nos decks, verificar 7701. 15Mai96 ESC .
Philips AS440 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). SOLDA FRIA EM 7415 (MICRO). ABR 95 ESC . DIODO 6251 ABERTO (1N4148). JUN 95 CTR . Tecla do painel travada impede funcionamento do aparelho. 15Mai96 ESC . Regulador 7425 com fuga. 16Mai96 LAV . Ver 7852 na fonte. 09Out96 ESC
Philips AS440 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Sem som no Deck, capacitor 2253. 20Dez95 ESC . Integrado 7102. 26Fev96 ESC .
Philips AS440 RONCO TIPICO DE FONTE (RIPPLE). Capacitor aberto 2253. * 26Jan96 AAC
Philips AS660 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). IC7247 (regulador) intermitente. 31Ago98 MG618
Philips AS645 NAO ATUA PLAY Integrado 7805, (intermitente). 26Fev96 ANC .
Philips AS565 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO No CD, verifica rintegrado SAA7378. 21Ago97 AAC .
Philips AS565 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar conector 1513 partido. 13Jul97 FR .
Philips AS565 NAO INDICA TEMPO OU CONTAGEM. Verificar conector 1513. 15Set97 LKI .
Philips AS565 NAO ATUA FUNÇAO TOCA DISCO. Verificar chave posicao 12 oxidada. 21Ago97 AAC .
Philips AS565 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Verifique integrado TEA5757. 25Set97 AAC .
Philips AS565 DISPLAY APAGADO Verificar tensao de alimentaçao (31V), e microprocesador do painel. 20Jun97 AAC .
Philips AS565 APARELHO NAO SAI DE AUTO DEMOSTRAÇAO. Verificar chave com fuga. 04Mai01 PA302 Marola *.
Philips AS560 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado 7291 e fusivel 1206. 03Abr97 LT .
Philips AS560 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verifique transistor 7516 em curto. 09Out97 RASA
Philips AS450 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Transitor 7252 do +12 (BD234) em curto. 26Jan96 LAV .
Philips AS450 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO Verificar tensao de referencia entre 3012 e 3013 (2,5V); ver transistores 7040, 7041, 7042, 7043 e 7044 (Amplificador de HF). 07Jan97 ACM . Placa igual FW330 ver SAA7345. 07Jan97 IRHD .
Philips AS450 SEM CONTROLE RADIAL. Integrado 7852. 26Fev96 ESC . Verificar CDM. 25Abr96 ESC .
Philips AS450 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Unidade CDM defeituosa. 25Abr96 ESC .
Philips AS9400 MUTE INTERMITENTE. INTERFERENCIA AV PAULISTA INCLUIR CAP 1K NO 7704 BASE/EMISSOR OBS MUTE NO DECK 2712/2762. FUGA NO DIODO 6301. JAN 95 ESC . Micro 7400. 26Fev96 LAV .
Philips AS9400 GRAVAÇAO FLUTUANDO Verificar integrado 7701 (KA2224), ver componentes ligados ao pino 7 resistor 3727 (2M2) e capacitor 2726 (47uF). ESC
Philips AS9400 DISPLAY APAGADO 7401/
Philips AS9400 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar 7401 em curto. 15Set97 RASA .
Philips AS9100 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). 7551
Philips AS9100 LED ESTEREO NAO ACENDE. VERIFICAR DIODO 6017, CONSTA NO MANUAL QUE E DE 4V7 ENTRETANTO O MESMO E DE 3V9 OUT 94 AAC.
Philips AS765 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 100. 04Mai01 PE601 Pedro *.
Philips AS765 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar tensao de chaveamento 5V, caso nao haja possivel micro com defeito. 21Ago97 AAC .
Philips AS765 DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. Verifique transistor 7329 (ventilaçäo). 09Out97 LT .
Philips AS665 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO No CD, verificar integrado SAA7378. 21Ago97 AAC .
Philips AS665 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado 7291 (saida). * 20Jun97 AAC/LT *.
Philips AS665 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Verificar conector 1513. 18Mar97 HB .
Philips AS665 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel 1205 [2A]. 18Mar97 HB . Verificar regulador 7805. * 1ºAbr97 ACM *.
Philips AS665 NAO FAZ LEITURA Se disco vira no sentido inverso, verificar integrado SAA7378. 21Ago97 AAC .
Philips AS660 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar integrado 7890 em curto. 09Out97 RASA . IC7247 (regulador 5 Volts) 02Set98 MG618
Philips AS9400 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. 2522 ABERTO PROVOCA AQUECIMENTO DE 3257/3258 ACIONANDO MUTE INTERMITENTE APOS AQUECER 6301
Philips AS9400 SOM COM RUIDO OU FRITURA 6564 2251/2252
Philips AS9400 SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). DIODO 6555 COM FUGA. .
Philips AS9400 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Diodo 6411.** Verificar 7462 em curto. 15Set97 RASA .
Philips AS9400 SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Resistor 3155 (3k3) alterado. .
Philips AS9400 SEM VOLUME (SOM) TRANSISTOR 7410 COM FUGA. JAN 95 ESC .
Philips AS9400 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). INTEGRADO 7550. MAI 95 LAV . Verificar integrado 7510 e transistor 7413. * 15Set97 RASA.
Philips AS9400 SEM SINTONIA. Bobina 5112.**. Diodo 6107 (4V7) alterado. . FIO DE 1301 (IN/OUT) aberto. . RESISTOR 3135. 94 AZS . Verificar diodos 6108/6109 com fuga, altera linha DATA, aparecendo no display LW, AM e FM. ANC .
Philips AS9400 RUIDO NO SOM RUIDO EM UM CANAL VERIFICAR RESITOR ABERTO OU ALTERADO 3337 DE (150K). ABR 95 ANC .
Philips AS9400 NAO SINTONIZA AM. BOBINA 5110. MAI 95 LAV .
Philips AS9400 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Conector 1562 com mau contato. 26Jan96 LAV .
Philips AS9400 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. INTEGRADO MICROPROCESSADOR 7400. 26DEZ95 LAV .
Philips AS9400 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. RESISTOR 3559 OU 3560 ABERTO. NOV 94 ESC .
Philips AS9400 NAO APAGA FITA D737
Philips AS9400 MUTE NAO ATUA (FORA DE SINT.OU SEM ANTENA). 7518/7517 7400 6412.
Philips AZ1010 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar Trafo 5001 (4822 146 10875). 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ1010 NAO FAZ LEITURA Verificar Unidade CDM 433 (4822 691 10747). 04Mai2001 SC603 Helmuth *.
Philips AW7520 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Pré VR05. 27Dez95 LAV .
Philips AW7391 NAO SINTONIZA AM. VERIFICAR FUGA NO CAPACITOR 2135 OUT 94 AAC.
Philips AW7299 NAO SINTONIZA AM. 2135 MAR 94 FT.
Philips AW7150 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Potenciomentro de volume aberto. 26Jan96 LAV .
Philips AW7110 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO INTEGRADO 7203. MAI 95 LAV .
Philips AW7110 LED STEREO INTERMITENTE. CAPACITOR 2264. JUL 95 ESC .
Philips AW7030 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Transformador aberto do primário. 26Jan96 LAV .
Philips AW620 VELOCIDADE VARIANDO SUPORTE EIXO VOLANTE QUEBRADO. NOV 94 AAC .
Philips AS9604 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar soldagem de 7284 "Power board" . 18Set97 LKI
Philips AS9400 VOLUME NAO ABAIXA TRANSISTOR COM FUGA 7409. JAN 95 ESC .
Philips AS9400 VELOCIDADE ACELERADA DECK: VERIFICAR TRANSISTOR 7709. 94 .
Philips AS9400 TODOS LEDS ACIONADOS. CAPACITOR 2281. JAN 95 ANC .
Philips AS9400 SOM NAO ABAIXA TRANSISTOR 7410. MAI 95 LAV .
Philips AZ2407 PULANDO FAIXA Verificar CDM 446 (4822 691 10747). 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ2407 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 446 (4822 691 10747). 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ1565 VELOCIDADE ACELERADA Verificar integrado 7809. 04Mai2001 SP355 Marciano *.
Philips AZ1565 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel 1010 (4806 253 37016). 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ1565 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 431. 04Mai01 PE601 *.
Philips AZ1110 SOM AUMENTA SOZINHO Verificar soquete (4822 265 10674). 04Mai01 SC603 *.
Philips AZ1110 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar trafo T601 (4822 146 10997). 04Mai01 SC603 *.
Philips AZ1110 NAO FAZ LEITURA Verificar trava do CDM 1805. 04Mai01 PE601 Ana *.
Philips AZ1101 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. Na funcao CD, verificar resistor R147 aberto. 13Mar2000 PR602 Ademir
Philips AZ1101 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Sem som no CD, verificar IC103. 18Set98 SP602
Philips AZ1030 VELOCIDADE ACELERADA No CD, verificar 7806 (4806 209 87774). 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ1030 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar Transformador 5001. 04Mai2001 SC603 Helmuth *.
Philips AZ1030 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 418 (4822 691 10747). 04Mai2001 SC603 *. Verificar chave 1807 e conjunto teclado. 04Mai01 PE601 *.
Philips AZ1030 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Verificar 106 (4822 358 31325). 04Mai01 SC603 *.
Philips AZ1010 TAMPA (K7, CD, CONTROLES) NãO ABRE. Verificar painel frontal, possibilidade de quebra do compartimento da mola, pode ser resolvido pela colocação de um terminal de fio atravessando no espaço interior da mola mantendo ela fixa. * 07Fev2000 JO
Philips AZ8048 NAO ATUA FUNÇAO CD. CD sem som, ver U5 (SAA7345) e U6 (TDA1311). * 24Jul96 ESC. Verificar capacitor C21 do Reset. 17Jan97 EMM . Verifique resistor R65 (5Û6) aberto. 16Set97 JO .
Philips AZ8048 MOTOR RADIAL OSCILANDO SOZINHO. Verificar TDA1301. 27Mai96 EMM .
Philips AZ8048 DISPLAY APAGADO U9 PCP88661 com defeito. 26Fev96 LAV . Verificar capacitor de Reset C21. 17Jan97 EMM .
Philips AZ8040 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado 7220. 05Jul96 ESC .
Philips AZ8040 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) AJUSTE DE EMISSAO DE LASER, REDUZIR A EMISSAO. MAI 95 HBG .
Philips AZ8040 DANIFICA FUSIVEL Verificar integrado 7720 em curto. 05Jul96 ESC .
Philips AZ7901 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel de 630mA. 29Mar2001 ACM .
Philips AZ7362 VELOCIDADE VARIANDO Verifique integrado 7830. 16Set97 AAC .
Philips AZ7362 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Trilha quebrada no capacitor 2396. 16Set97 CTR .
Philips AZ7261 NAO FAZ LEITURA Verique unidade CDM. 16Set97 AAC .
Philips AZ2755 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar trava 1805. 04Mai01 PE601 Ana *.
Philips AZ2575 PULANDO FAIXA Verificar resistor 3853 (valor correto 18K). CE304 Orlando.
Philips AZ2425 SOM BAIXO. Verificar falante 2499 297 42701. 04Mai2001 SC603 *.
Philips AZ2425 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar transistores 7212, 7215 e 7224. 08Mai01 RJ605.
Philips AZ2425 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 447 (4822 691 10747). 04Mai2001 SC603 *. Verificar anel de pressao 422. 04nai01 PE601 *.
Philips AZ8056 RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES). (VER APIT3) O radial chega ate o centro e motor radial continua girando emitindo assim estalos. Obs. Mesmo com todas esses sintomas, a unidade CDM faz leitura, ver chave INNER SWITCH da RCD 1.3D. 21Nov96 HB .
Philips AZ8051 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Na funçao CD, ver resistor 3851. 24Jul96 ESC .
Philips AZ8051 RUIDO NO SOM Verificar soquete 1263, com trilha quebrada. * 15Set97 RASA
Philips AZ8051 NAO SINTONIZA FM. Verificar se nao ha solda fria na bobina 5125. 27Mai96 ESC .
Philips AZ8051 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Verificar integrado 7860 (SAA7341). 02Dez96 ESC .
Philips AZ8051 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar transistor 7712 com fuga. 21Ago97 CTR .
Philips AZ8051 NAO FAZ LEITURA Possivel unidade CDM com defeito. 24Jul96 ESC . Verificar soldagem de 7850 (TDA1301). 15Set97 LKI .
Philips AZ8051 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Verificar aterramento do 7254, a falta deste provoca erro de tensao na fonte. 02Dez96 ESC .
Philips AZ8051 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar resistores 3828, 3829 e 3830. 26Mai96 EMM . Ver resistor 3851. 24Jul96 ESC .
Philips AZ8051 MOTOR NAO PARA DE GIRAR. IC7805 (TDA7073A). 08Set98 SP534
Philips AZ8051 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar CDM. 24Jul96 ESC . Verificar integrado 7860 (SAA7341). 02Dez96 ESC .
Philips AZ8051 DISPLAY CONFUSO Verificar aterramento do dissipador do integrado 7254, a deste provoca erro de tensao da fonte. 02Dez96 ESC .
Philips AZ8051 DEMORA MUITO PARA LER O DISCO. Possivel deficiencia da unidade CDM. 21Ago97 AAC .
Philips AZ8048 SOM AUMENTA SOZINHO Diodo Z301 alterado. 16Mai96 LAV .
Philips AZ8048 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Transformador aberto 146 31474. 26Fev96 LAV . Verificar capacitor C21. 17Jan97 EMM .
Philips AZ8348 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Entra na posiçao de serviço, indica "NO" no display, ver integrado U5 (SAA7345) decoder. 26Jan96 AAC .
Philips AZ8348 DISPLAY APAGADO Ver capacitor C21. 17Jan97 EMM . Verificar Q8 em curto. 16Set97 AAC .
Philips AZ8348 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). Capa da CDM solta (fixala). 09Out96 AAC .
Philips AZ8340 UM DOS CANAIS COM SOM MAIS ALTO, ACIMA DO NORMAL. Na funçao tape, o canal esquerdo apresenta muito alto e distorcido, ver trilha do resistor 3709 aberta. * 05Jan96 ESC
Philips AZ8340 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. No CD, ver o IC RAM 7852 (MN4264). 27Mai96 EMM .
Philips AZ8340 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO No Tape = Trilha quebrada no capacitor 2703. 05Jan96 ESC .
Philips AZ8340 NAO FAZ LEITURA Integrado 7842 (TDA7073), obs. HF apresenta distorcido e o motor sledge oscila. 05Jan96 ESC . Verificar integrado U4. 25Abr96 ESC .
Philips AZ8340 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Trilha aberta no conjunto de funçoes. 15Mai96 ESC .
Philips AZ8340 DISPLAY INDICA "DOOR" OU "DISK". Verificar chave da tampa OPEN/CLOSE. 05Jan96 ESC .
Philips AZ8340 COMANDO ATUA SO COM A TECLA PRESSIONADA DIRETO. Faz leitura apenas com a tecla play acionada, possibilidade da tecla STOP esta travada ou defeituosa. 05Jan96 ESC .
Philips AZ8340 APARELHO SENSIVEL A MOVIMENTO. Verificar chave 1902 com mau contato. 15Mai96 ESC .
Philips AZ8301 SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). No CD, verifique integrado 7813. 16Set97 AAC .
Philips AZ8301 PULANDO FAIXA AJUSTE DE TAMPA OU BASE
Philips AZ8301 NAO FAZ LEITURA UNIDADE LASER CDM.**
Philips AZ8301 DIFICULDADE PARA LER AS ULTIMAS FAIXAS. Verificar CDM12 e efetuar modificaçao de 19/04/1993. 27Mai96 ESC .
Philips AZ8391 NAO ATUA FUNÇAO TOCA DISCO. Verificar possível solda fria no 7342. 15Set97 LKI .
Philips AZ8391 NAO ATUA FUNÇAO DBB. Verificar potenciometro de volume. 30Jul96 LT .
Philips AZ8391 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar possível solda fria em 7342. 15Set97 LKI .
Philips AZ8351 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO Verificar unidade CDM (1.2 ou 1.3), integrado de HF ou o propio decoder. 10Jan97 AAC .
Philips AZ8351 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Verificar DRIVE integrado TDA7073. 13Jun97 AAC .
Philips AZ8351 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Verificar possivel mau contato no J9509. 20Jun97 LT .
Philips AZ8351 ACIONA AUTO STOP DIRETO. Rebobinadora com defeito. 23Jul96 LAV .
Philips AZ8348 VELOCIDADE ACELERADA CD disparado, verificar U5. 20Jun97 AAC .
Philips AZ8348 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). No inicio do CD, verificar CDM12. 26Mai96 ESC .
Philips AZ8348 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO Verificar integrado U5 (SAA7345). 02Abr97 FR .
Philips AZ8348 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). No CD, ver U5 (SAA7345) e U6 (TDA1311). 24Jul96 ESC .
Philips AZ8348 PULANDO TRILHAS CAPACITOR C309, INDICA ERRO INTERMITENTE E PULA FAIXA COM VOLUME ALTO. 14MAR96 PSCTEC .
Philips AZ8348 NAO FAZ LEITURA Integrado U5 SAA7345 (decoder). 26Jan96 AAC . Integrado U4. 25Abr96 ESC . Capacitor C804 da fonte. 25Abr96 LAV . Ver capacitor C21 do reset. 17Jan97 EMM .
Philips AZ8348 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar capacitor C21. 17Jan97 EMM . CD gira no sentido inverso, ver soldagem ou trilhas em U1 (TDA7073). 21Ago97 FR .
Philips AZ8348 MUTE INTERMITENTE. Verificar "flat cable" colada no CDM solta, esta encosta na unidade e provoca a falha. 27Mai96 AAC .
Philips AZ9055 NAO ATUA FUNÇAO CD. Apos a troca da unidade CDM, verificar ponto de solda de proteçao da unidade (retirar). 17Jul96 AAC .
Philips AZ9055 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO Verificar integrado IC551. 16Set97 AAC .
Philips AZ9055 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS Verificar Q803 em curto. 21Ago96 JO . Ver Q805 com fuga. 17Jan97 EMM .
Philips AZ9055 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). Ver cabo do display quebrado. 09Out96 ESC .
Philips AZ9055 DANIFICA BOBINA OU TRAFO. Verificar JUMP no painel do trafo. 16Set97 AAC .
Philips AZ9040 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar possivel trilha quebrada no conector 1800. 02Dez96 ESC .
Philips AZ9040 NAO FAZ LEITURA Problema no controle logico, capacitor 2825 aberto. 25Abr96 CTR . Ver possivel solda fria no 7901. 24Jul96 ESC .
Philips AZ9040 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar 7901 (solda). 24Jul96 ESC .
Philips AZ9040 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar 7901 (solda) e CDM. 24Jul96 ESC .
Philips AZ9040 DISPLAY INDICA "DOOR" OU "DISK". Verificar 7841 e 7842 (TDA7073/N2). 21Nov96 HB .
Philips AZ9040 DANIFICA BOBINA OU TRAFO. Transformador queima, verificar Jump 9310, abaixo do comutador, retirar este jump. 27Mai96 EMM .
Philips AZ8906 SEM SINTONIA. Verifique integrado 7101. 16Set97 AAC .
Philips AZ8491 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fonte do +14V, possibilidade do capacitor 2144 estar em curto. 08Jul96 EMM .
Philips AZ8391 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). 7332 = BC337 * 7331 =BZX79C9V1 SET 94 EAG.
Philips AZ8391 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). 7332/7331
Philips CD163 NAO FAZ LEITURA INTEGRADO FOCO/RADIAL 7060. MAI 95 CTR .
Philips CD163 NAO ABRE GAVETA Integrado 7400 sem solda no pino 33. Nov95 CTR .
Philips CD163 DISPLAY APAGADO Verificar comutador de voltagem, nao acende quando esta em 220V. Nov 94 ANC . Verificar trilha em 2536. 29Ago96 ESC .
Philips CD163 CD SEM HF. Verificar integrado 7000 (TDA1301). 18Mar97 HB .
Philips CCS135AT01 EXCESSO DE BRANCO (LAVADO OU ESPELHADO). Resistor R031 (560e ou colocar 1,2K em paralelo com 1k do circuito). 07Fev96 ANC .
Philips CCS135AT01 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar resistor 3562 (10Û) aberto. 09Out97 JO .
Philips CCS135AT01 CORES SATURADAS Unidade transcorder PAL/NTSC. 07Fev96 ANC .
Philips CCS135AT01 COR INTERMITENTE Unidade transcorder PAL/NTSC. 07Fev96 ANC .
Philips C2182 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar F801. 05Nov96 FR .
Philips C2082 INDICA CODIGOS DE PROTEÇAO. Indicando HI VOLTAGE, EEPROM com armazenamento incorreto, quando nova pode acontecer. 27Dez95 ANC .
Philips C2082 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Unidade de foco 103. 27Dez95 ANC .
Philips AZT9230 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verifica micro. 04Mai01 SP355 Marcos *.
Philips AZ9855 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar regulador 7886. 05Jul96 ESC *.
Philips AZ9055 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Caso funcione apertando "PLAY" no CD, ver Q803 pode estar em curto. 21Ago96 JO .
Philips AZ9055 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Caso so funciona quando se aciona play no CD, ver Q803 pode estar em curto. 21Ago96 JO .
Philips CD164 NAO LE (BRAÇO RADIAL OSCILANDO) DEFEITO OCORRE INTERMITENTE, O BRAÇO DA UNIDADE RADIAL CHEGA A BATER EM UM DOS LADOS, VER RECEPTOR REMOTO. NOV 94 ES .
Philips CD164 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO RESISTOR 3872 ABERTO. MAI 95 CTR .
Philips CD164 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). UCOP 888 SET 94 EAG.
Philips CD164 NAO FAZ LEITURA IC 7031 INTERMITENTE. OUT 94 ES . CDM "127". JUN 95 CTR . Verificar diodos da fonte, substituir. 09Out96 ESC .
Philips CD164 NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Verificar 7903 (BC327). 29Ago96 ESC .
Philips CD164 MUDA DE FUNÇAO SOZINHO. UNIDADE RECPTOR. 20Dez95 ESC .
Philips CD164 FOCO NAO AJUSTA. LM 272 , IC8808 PINO 15 E 16 MEDIR RESISTENCIA DA BOBINA DE FOCO SET 94 EAG.
Philips CD164 DISPLAY INTERMITENTE Substituir diodos da fonte. 25Set97 AAC .
Philips CD164 DISPLAY CONFUSO Trilha quebrada do resistor 3967. 20Dez95 ESC . Verificar integrado 7600. 29Ago96 ESC .
Philips CD164 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS VERIFICAR CRISTAL DEFEITUOSO OU PROBLEMA NA SOLDAGEM. JAN 95 ESC .
Philips CD164 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). BOBINA 5857 ABERTA. JUN 95 CTR . 7031, näo há DATA CLOCK. 20Dez95 ESC .
Philips CD164 APAGA DISPLAY APOS INICIAR LEITURA Verificar diodos da fonte, substituir. 09Out96 ESC .
Philips CD163 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Verificar integrado 7000 (TDA1301), cod. 4822 209 31064. 18Mar97 HB .
Philips CD163 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO integrado 7362. 27Dez95 LAV .
Philips CD163 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO INTEGRADO 7361. * 27Dez95 LAV
Philips CD165 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Transistor T001 aberto. 27Dez95 LAV . Verificar integrado 7600 em curto. 15Set97 RASA . Verificar fusiveis 1512 e 1513. 17Set97 LT .
Philips CD165 NAO FAZ LEITURA VERIFICAR AJUSTE MECANICO E ELETRICO DA UNIDADE LASER. MAI 95 CTR . MOTOR DO DISCO. MAI 95 CTR . Verifique transistor 7043. 18Set97 LKI .
Philips CD165 NAO ABRE GAVETA INTEGRADO CPU 7700. MAI 95 CTR . RESISTOR 3603. MAI 95 CTR .
Philips CD165 INDICA ERRO (ER..). Verificar integrado decoder IC7. 29Ago96 ESC . Verificar 7043 (BC548B). 18Set97 LKI .
Philips CD165 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. POSSIVEL DEFICIENCIA NA UNIDADE LASER, VER TRILHAS PROXIMO AO TRANSISTOR 7040. MAI 95 ACM .
Philips CD165 DISPLAY APAGADO CASO ESTEJA ILUMINADO VER, VER COMUTADOR DE TENSAO (220V). AGO 95 ESC . Verificar trilha quebrada no capcitor 2536. 29Ago96 ESC
Philips CD165 DANIFICA FUSIVEL FUSIVEIS 1512/1513. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE NAO TER HAVIDO QUEDA DO MOTOR DA UNIDADE SOBRE A PLACA. DEZ 94 ANC .
Philips CD165 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar integrado 7060. 10Out97 RASA .
Philips CD164 SOM COM CHIADO CIRCUITO INTEGRADO DECODER 7031. MAI 95 CTR . INTEGRADOS: 7031, 7030. MAI 95 ACM .
Philips CD164 SO LE A 1ª FAIXA. UNIDADE LASER DEFICIENTE. MAI 95 CTR .
Philips CD164 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). INTEGRADO 7030 (UM6264) E DECODER SET 94 EAG. FAZ LEITURA MAS NAO HA SOM VER IC 7031 OUT 94 ES
Philips CD164 SEM CONTROLE RADIAL. 7830, 7831, 7810, CDM OU VER BOBINA RADIAL. MAI 95 ACM .
Philips CD164 PULANDO TRILHAS Verificar oscilador capacitores: 2833, 2834, 2836 e 2837. 29Ago96 LAV .
Philips CD164 PULANDO FAIXA AJUSTE EM 118/122 7830
Philips CD164 NAO LE AS PRIMEIRAS FAIXAS INTEGRADO 7831. MAI 95 ACM .
Philips CD401 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). FITA DE CONEXAO DO DISPLAY. MAI 95 ESC .
Philips CD350 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). VERIFICAR REGULADOR 7918 E IC315.30/09/94 EG.
Philips CD350 PULANDO TRILHAS 502,112,2833,UNI LASER
Philips CD350 PULANDO FAIXA AJUSTE POSICAO 126 502 CDM
Philips CD350 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). IC305 FONTE 18V
Philips CD350 NAO FAZ LEITURA INTEGRADO IC052.** Ressoldar todos os pontos de jump a terra. 30Jan96 AAC .
Philips CD350 DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. HF DESAJUSTADO CDM
Philips CD350 DISPLAY INTERMITENTE PLACA DO DISPLAY (130 97004). 13DEZ95 LAV .
Philips CD350 DISPLAY CONFUSO 2053
Philips CD350 DISPLAY APAGADO DISPLAY
Philips CD204 VELOCIDADE ACELERADA VERIFICAR AJUSTE DO ANEL DE BORRACHA.* EAG *
Philips CD204 SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar: DECODER, S.I.M e D.A.C..**.
Philips CD204 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Integrado SAA7030. 11Jan96 CTR .
Philips CD204 NAO FAZ LEITURA AJUSTE HF 1,5 Vpp CDM DECODER
Philips CD204 NAO ABRE GAVETA MICRO CORREIA
Philips CD610 PULANDO FAIXA Resitor 3545.
Philips CD610 NAO GIRA DISCO Diodo 6549.
Philips CD610 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) IC7310 FUGA EM 6526 SINAL RC COM POUCA AMPL. OUT 94 ES .
Philips CD610 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Diodos 6551/6552/6553/6519.
Philips CD610 NAO FAZ LEITURA DIODOS 6503/6500 UNIDADE CDM
Philips CD610 GAVETA ABRE SOZINHA Resistor 3545 ABERTO SET 94 EAG.
Philips CD610 DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. AJUSTE HF CDM INTEGRADO 8807 ERRO3 NA POSIÇAO DE SERVIÇO VER 7310. SET 94 EAG . ERRO7, VER CONTROLE RADIAL: 6503/8809/3552 COM MAU CONTATO. OUT 94 ES . ERRO7, trilha do capacitor 2601 (obs.: nao usar capacitor de poliproleno.
Philips CD610 DISPLAY CONFUSO Integrado 6530 SET 94 EAG.
Philips CD610 DISPLAY APAGADO 6572.**. DIODO 6577. OUT 95 CTR .
Philips CD610 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Integrado IC6530. Chave SK5.
Philips CD610 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. RESISTOR 3622 COM SOLDA FRIA. NOV 94 EAG .
Philips CD471 SOM COM RUIDO OU FRITURA CAPACITORES DO CDM E DAC
Philips CD471 NAO FAZ LEITURA HF DE 5OMV A 4OOMV
Philips CD471 DISPLAY OU DOS INDICA ERRO. NA POSIÇAO DE SERVIÇO INDICA ERRO 07 VERIFICAR CAPACITORES 2569 (22N) E 2571 (18N).14/09/94
Philips CD431 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). CURTO NO INTEGRADO 7600 (TDA1519). MAI 95 .
Philips CDC265 NAO ABRE GAVETA Verificar chave 1602. 15Mai96 ESC . Verificar capacitor 2510 e sua conexäo. 10Out97 CTR .
Philips CDC265 MOTOR NAO PARA DE GIRAR. "Motor" Verificar integrado 7803. 04Jul96 ESC . "Carrossel" verificar 7802. 05Jul96 ESC . "Carrossel" verificar capacitor 2510. 10Out97 CTR .
Philips CDC265 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar integrado 7800 (TDA1301). 18Mar97 HB . Capacitores SMD sem solda ou m.c. ao redor do IC7100. *13ago98 H.Desk*
Philips CDC265 GAVETA NAO VAI ATE O FINAL. Verificar posicionamento da placa da chave 1602. 15Mai96 ESC .
Philips CDC265 GAVETA NãO ABRE Existe um selo na parte superior da gaveta e o mesmo enrosca no mecanismo. *01Set98 H.Desk*
Philips CDC265 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar Integrado 7400. 13Jul97 JPBA .
Philips CDC265 DISPLAY NAO INDICA TODAS AS FUNÇOES. Nao aparece informaçao dos "Disc 1 a 5" e "Insere Disc", verificar 7700. 05Jul96 ESC . Nao aparece "DISC 1 a 5" e "INSERE DISC", ver unidade CDM 1,2. 02Dez96 ESC .
Philips CDC265 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS Verificar regulador 7502. 30Jul96 LT . Verificar resistor 3837 (4Û7) e 7502 (7805). 18Mar97 HB
Philips CDC265 DISPLAY APAGADO Verificar resistor 3703 (22KÛ) aberto. 15Set97 JO .
Philips CDC265 DEMORA PARA APARECER OS DIGITOS Verificar posicionamento do disco giratorio (100). 18Mar97 HB .
Philips CDC265 DANIFICA FUSIVEL Verificar capacitor 2504. 25Jul96 IRHD .
Philips CD630 CD SEM HF. INTEGRADO 7810, CAPACITOR 2804. MAI 95 ACM .
Philips CD610 TENSAO NAO AJUSTA. NAO AJUSTA 50mV VER IC 8808 NAO AJUSTA 400mV VER IC 8809. NOV 94 EAG .
Philips CD610 SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar integrado 6523. 02Dez96 ESC .
Philips CD610 SENTIDO INVERSO DE ROTAÇAO VERIFICAR D6548 E D6547. 30/09/94 EAG
Philips CH1000 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. DIODO EM CURTO D709. JUL 95 MAN .
Philips CDR785 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Verificar 1001. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips CDC751 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar integrado do painel frontal 7400. * 09Out97 RASA.
Philips CDC265 SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar resistor 3333 (4,7Û) aberto. 25Abr97 JO .
Philips CDC265 SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). Verificar resistor 3837 (4Û7) e 7502 (Reg 7805). 18Mar97 HB .
Philips CDC265 SOM COM CHIADO Verificar integrado 7390 (TDA1545). 10Out97 LT .
Philips CDC265 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar resistor 3333 (4,7Û) aberto. 25Abr97 JO .
Philips CDC265 SEM CONTROLE RADIAL. Verificar integrado 7802 e resistor 3508. 02Abr97 FR .
Philips CDC265 PLAY ACIONA INTERMITENTE Integrado 7805. 26Fev96 ANC .
Philips CDC265 NAO IDENTIFICA O DISCO. Pode entrar ou nao na posiçao de serviço, verificar unidade CDM12. 27Mai96 ESC .
Philips CDC265 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) (Carrossel), verificar posiçao 100. 15Mai96 ESC . Disco nao gira, verificar CDM. 15Mai96 ESC . (Carrossel), verificar unidade CDM 1.2. 02Dez96 ESC . (Carrossel), verificar fita de interligaçäo. * 25Set97 AAC.
Philips CDC265 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel e capacitor 2504. 25Jul96 IRHD .
Philips CDC265 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM, no display escreve READ. 15Mai96 ESC . Verificar integrado 7800 (TDA1301), sem HF. 30Jul96 LT . Verificar "Flex cable" mau conectado. 18Set97 LT .
Philips CDC265 NAO ATUA FUNÇAO CD. "LOAD", verificar 7802. 05Jul96 ESC . Capacitores SMD ao redor do IC7100 sem solda ou m.c. *13ago98 H.Desk* Verificar mau contato nos conectores 1800, 1805 e 1806.
Philips CDC265 NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Motor posiçao 119 e posiçao 145. * 15Mai96
Philips CTO CIRCUITO COM CRISTAL NAO OSCILA. Verificar fuga no D80 (BAW62), aparelho trava em STBY. OUT 95 ANC .
Philips CTO CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) Integrado IC807(20CT6400).
Philips CTO BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). INTEGRADO DE CROMA IC292 (TDA 3561). RESISTOR R759. Capacitor C221 (150uF) alterado. ANC .
Philips CTO BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). RESITORES R584/R759. .
Philips CTO BARRA DE SINTONIA SO AMARELA. VERIFICAR TRANSISTORES DE COMUTAÇAO (TS051 E TS052) COM BETA ALTERADOS; VERIFICAR TAMBEM MICRO IC100. JUL 95 ANC .
Philips CTO BARRA DE SINTONIA PARADA INTEGRADO IC102 (SAB3013) OU IC102 (LM339). 94 ANC. CAPACITOR C072 (22nF) COM FUGA. JAN 95 ANC . RESISTOR R074 (360K) ABERTO. JAN 95 HBG . RESISTOR R072 ABERTO. JUL 95 CTR . OK Capacitor C155 com fuga, desloca lentamente. 11Jan96
Philips CTO BARRA DE SINTONIA NAO PARA.(SINT3/BARR3) S157,S158 ALTERADAS OU DESAJUSTADAS. C161/C036/C155/C074 GERALMENTE COM FUGA. CAPACITOR C159. ANC . Integrado IC664 (TBA 120S). ANC . VERIFICAR CABOS N4 E N8 SE NAO ESTAO INVERTIDOS. VERIFICAR R 072 ABERTO (360k), A BARRA FICA FIXA
Philips CTO BARRA DE SINTONIA NAO CORRESPONDE AO CANAL Diodo D073. 26Jan96 ANC .
Philips CTO BARRA DE SINTONIA NAO APAGA INTEGRADO DE FI DE AUDIO IC664. ANC . CAPACITORES CO68/C161/C159. . CAPACITOR C035 COM FUGA. JUL 95 JPBA .
Philips CTO BARRA DE SINTONIA DESLOCA AOS "PULOS". Resistor R078 (430K) aberto. Ago95 ANC . Integrado IC102 (SAB3013). 11Jan96 ANC . Diodo D101 (33V) com fuga ou R101 (15K) alterado. 15Jan96 ANC .
Philips CTO BARRA DE SINTONIA COM INTERFERENCIA Verificar CO61/C074/CO69.
Philips CTO APITA FORTE AO LIGAR (FONTE). Verificar transistor TS323(fuga) e capacitor C323 (220uF) alterado. MAR 95 ANC . Capacitor C325 com fuga. 15Jan96 ANC .
Philips CTO AO LIGAR APARECE RUIDO FORTE Capacitor C323 com pouca capacidade. ANC .
Philips CTO ALGUNS LEDS ACESOS ALEATORIOS. LED SPATIAL E LEFT LIGADO, TELA COM CHUVISCOS, SEM DISPLAY, E COMANDOS NAO ATUAM VER R001/R002/003 OUT 94 ANC.
Philips CTO ACIONANDO ON/OFF RAPIDAMENTE, TRAVA. Curto abaixo de R341. 26Jan96 ANC .
Philips CTO DISTORÇAO NA IMAGEM. D301 TS050. BOBINAS S157 E S158, DEFICIENTES. MAI 95 MJS .
Philips CTO DISPLAY CONFUSO CAPACITOR C044 COM FUGA OU ALTERADO (1nF). MAR 95 ANC .
Philips CTO DISPLAY APAGADO R002 ABERTO MICRO NAO FUNCIONA, COMANDOS NAO ATUAM, TELA COM CHUVISCOS E LEVEMENTE ESCURA OUT 94 ANC. D585 ABERTO. OUT 94 ANC. Transistor TS029 (BC548) com fuga. 02Dez96 ANC .
Philips CTO DESLIGA LOGO APOS LIGAR. CAPACITOR DO PAINEL VST COO6 (560pF) COM FUGA. CAPACITOR DO TIMER ABERTO C055 (27k). ABR 95 ANC .
Philips CTO DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). FLY BACK COM SOLDA FRIA S564. C507/C317/C318/C319/C325. UNIDADE DEFLETORA U020. TRIMPOT: R325, R871 (10K). AGO 95 ANC .
Philips CTO DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. FUGA EM D953.
Philips CTO DESLIGA AO MUDAR DE CANAL CAPACITORES: C325/C507. RESISTORES ALTERADOS OU UM ABERTO R337/R338 (1Û). ANC Transistor TS004 ver se desliga com CR. 26Jan96 ANC . Trimpot R325, R871 (10KÛ) substituir e ajustar. 19Jun97 ANC .
Philips CTO DEMORA PARA APARECER OS DIGITOS Fuga alta no transitores TS007 e TS009, ver também TS005 e TS006. 26Fev96 ANC . Verificar capacitor C323 com baixa cap. 27Mai96 ANC .
Philips CTO DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS C323 ABERTO DANIFICA TS562. 94 ANC . TS355 DANIFICA, VERIFICAR MOLA COM POUCA PRESSAO. JAN 95 ANC . TS562, verificar capacitor C371 (solda quebrada) e C567. 15Jan96 ANC . IC875, ver possível curto em C409. 26Jan96 ANC . TS355
Philips CTO DANIFICA RESISTOR R590, possível curto no diodo D590. 26Jan96 ANC .
Philips CTO CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. Verificar cabo da placa TRC, linha do +12 quebrada. ANC
Philips CTO CORES COM RUIDOS, OU GRANULAÇOES. Capacitor C219 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips CTO CORES BORRADAS Capacitores C221/C219.
Philips CTO CONTRASTE INTERMITENTE C565. Chave APC com mau contato. JAN 95 ANC .
Philips CTO CONTRASTE EM EXCESSO D510 COM FUGA. OUT 94 PT .
Philips CTO LED INDICANDO INVERTIDO. (ON DESLIGADO OFF LIGADO) Verificar TS006 com fuga. 10Out97 JPBA .
Philips CTO LARGURA EM EXCESSO CAPACITOR C507.**
Philips CTO INTERFERENCIA NA IMAGEM MODELO DAS: COM RUIDOS COMO SE ESTIVESSE COMUTANDO DUAS BANDAS AJUSTE R114 ACG. ANC TODOS MODELOS COM PLACA VST= TS050/TS053, IC100. ANC GRANULADO, VER BOBINA S138. MAI 95 CTR . Apenas canais 5 e 7 ver U102. 26Jan96 ANC . Ve
Philips CTO INDICA 18 RESISTORES ALTERADOS OU ABERTOS R001, R002 E R003 . Transistor TS029 com fuga. ANC . Capacitores C044 e C045 com fuga. ANC . Indica 18 e desliga, ver Timer (IC ou TS). ANC . Curto de solda do pino 20 ao 21 do Micro. * 04Jan96 ANC
Philips CTO IMAGEM TREMULA (VER SERR1). CAPACITOR C868 (4,7uF) *. INTEGRADO IC875. JUL 95 CTR . D306 em curto. 26Jan96 ANC . Capacitor C587. 05Nov96 FR . Verificar capacitor C146 aberto. 25AGo97 JPBA . Verificar integrado IC151. 18Set97 CTR .
Philips CTO IMAGEM NEGATIVA. Verificar capacitores C587 (470uF) e C221 (150uF). ANC .
Philips CTO IMAGEM NEGATIVA INTERMITENTE. CIRCUITO INTEGRADO IC292. JUN 95 CTR .
Philips CTO IMAGEM ENTORTA COMO AGC SATURADO. INTEGRADO IC151. JAN 95 ANC . INTEGRADO IC875. JUL 95 CTR .
Philips CTO IMAGEM APAGADA IGUAL CINESCOPIO FRACO. TRC, verificar se nao ocorreu a perda do núcleo de S750, isto provoca o enfraquecimento precoce. 26Jan96 ANC .
Philips CTO FICA ROSA COM SINAL FRACO OU SEM SINAL. Possivel fuga no capacitor C216. ANC .
Philips CTO FICA ESCURA COM SINAL FRACO OU SEM SINAL. Capacitor C232 (270nF) aberto. ANC . Capacitor C221 (150uF) alterado. ANC . Capacitor C587 (470uF) alterado. 11Jan96 ANC
Philips CTO FICA CINZA COM SINAL FRACO OU SEM SINAL. Verificar capacitores C587(470uF) e C221 (150uF). ANC .
Philips CTO FAIXA CLARA NO CENTRO (I) VARIA COM O BRILHO/CONT. CAPACITOR C205 SEM CAPACIDADE. JUL 95 JPBA .
Philips CTO EFEITO VENEZIANA. TD210. RESISTOR R229. OUT 95 CTR . TD210 encaixada em posiçao incorreta no impresso. 26Jan96 ANC .
Philips CTO EFEITO ALMOFADA. R513/R515
Philips CTO NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Integrado IC090 (20CT6555/7/8). ANC . Verificar JUMP em A76 pino 1 ao 3. JAN 95 ANC .
Philips CTO NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). CAPACITORES COM FUGA: C325/C319/C330/C587 CAPACITOR C370 ABERTO. NOV93 JPBA . DIODO D790 RESISTORES ABERTOS OU ALTERADOS: R340/R341/R300/R895/R893 TRANSITORES COM FUGA: TS550/TS564 FLY BACK EM CURTO. MAI 95 MJS . TRILHA ABERTA DO
Philips CTO NAO ENTRA EM STAND BY. TRANSISTOR COM FUGA TS001 (VST). AGO 95 ANC .
Philips CTO NAO DESLIGA VIA CR, AS VEZES SOME SO O SOM. Terminais oxidados de TS368, mau contato. 26Jan96 ANC .
Philips CTO NAO CORRIGE LESTE-OESTE CAPACITOR C515. MAI 95 CTR .
Philips CTO NAO ATUA CONTROLES ANALOGICOS. (VER TAMBEM RECO4) Trilha partida (clock) pino 4 de IC102 (SAB3013). 26Jan96 ANC . Fuga em TS050, fonte +5b com 7V. 26Jan96 ANC . Curto entre trilhas SDA e SCK pino 4 e 5 do IC102. 26Jan96 ANC .
Philips CTO NAO APRESENTA BARRA DE SINTONIA RESISTOR R101 INTEGRADOS: IC292/IC664/IC921/IC924 TRANSISTOR TS905 INVERSAO DO CABO N3 EM OUTRO TERMINAL. JUN 95 ANC TRANSISTOR TS067 ABERTO BASE/EMISSOR. JUL 95 JDCC . Integrado IC101. Nov 95 CTR .
Philips CTO NAO AJUSTA O VOLUME R666
Philips CTO NAO ACENDE LED STAND BY (APARELHO EM OFF) TRANSISTORES DA PLACA VST TS005/TS009, COM FUGA. .
Philips CTO NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO Unidade receptor de remoto. Verificar possibilidade de mau contato do conector Z6, soldar direto, para evitar falhas. Diodo D001 zener 5V1 alterado, diodo D006 com fuga, ou resistor R049 aberto. 27Dez95 ANC .
Philips CTO NAO ABRE VERTICAL RESISTOR R404.**. CAPACITORES C406/C306/C408. . CIRCUITO INTREGRADO IC400.**. Conf. Nov 95 CTR CIRCUITO INTEGRADO IC875.**. RESISTOR R590. MAI 95 CTR . POSSIVEIS SOLDAS FRIAS NO IC875 E IC400. JUN 95 CTR . Solda fria no ca
Philips CTO LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). CAPACITOR C400. 94 ANC . Conf. Jul 95 CTR CIRCUITO INTEGRADO IC400. . Conf. Nov 95 CTR RESISTOR R400, CAPACITOR C410 COM FUGA. ANC . R405 aberto. 15Jan96 ANC .
Philips CTO LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). VERIFICAR RESISTOR R583 ABERTO. JUN 95 ANC . Capacitor C409 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips CTO LED STEREO INTERMITENTE. MODIFICAÇAO NO PAINEL DE SAIDA: A CANCELAR RO34 B ABRIR PISTA ENTRE 1 DO P67 E 5 DO IC012 C INTERLIGAR 2 E 5 DO IC012 D LIGAR 4 DO IC012 AO P67 E LIGAR 10 E 12 DO IC010 F REAJUSTAR NIVEL DE R223 NO PAINEL ESTEREO: A CANCELAR D2
Philips CTO LED SAP ACENDE INDEVIDAMENTE. ACRESCENTAR RESISTOR DE 47K PARALELO COM R209
Philips CTO RUIDO EM CANAIS BAIXOS R101
Philips CTO RUIDO DE ALTA (VAZAMENTO DE AT). Capacitor C507 aberto, ocorre pequenas centelhas visíveis na tela e ruido no som. 11Jan96 ANC . Verificar cabos de MAT e FOCO mau encaixados ou o proprio S564 defeituoso. 08Jan97 ANC .
Philips CTO RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. Resistor R146 ou C146 aberto. 26Jan96 ANC . Micro comutando UHF e VHF, ver transistores chaveadores de banda também. 26Jan96 ANC .
Philips CTO REMOTO SO FUNCIONA DE PERTO. Fuga em D001 (5v1). 26Jan96 ANC .
Philips CTO QUADRO VARIA COM O BRILHO Transitor TS355 alterado. 26Jan96 ANC .
Philips CTO QUADRO PEQUENO DIODO D305. TRANSISTOR TS610. S564 com nucleo de ferrite quebrado. JAN 95 ANC . OK MAU CONTATO SOLDA QUEBRADA EM J050. JUL 95 CTR .
Philips CTO QUADRO CINTILANDO COM EXPANSAO "BLOOM". VERIFICAR TRILHA DO PINO 7 DE S564 TRINCADA. DEZ 94 ANC .
Philips CTO POUCO BRILHO AO LIGAR Verificar capacitor C221 (150uF) e C587 (470µF) alterado (filtro do +12V). 26Jan96 ANC .
Philips CTO PERDE CONTRASTE COM BARRA DE SINTONIA OU DOS. R585 ALTERADO. R077/R078/R079. C587 (470uF) COM POUCA CAPACIDADE. NOV 94 ANC .
Philips CTO PE DE VENTO C/IMAGEM DE EMISSORA CAPACITORES C890/C891.* *. INTEGRADO IC875. JUL 95 CTR .
Philips CTO NAO TEM CORES IC200 MODIF. C870 PARA 3K3 E R870 22K C210/C216/C223/C228/C292/C294/C295 XR233 DL210
Philips CTO NAO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇAO). BATERIA FUGA NOS TRANSITORES TS015/TS016. CAPACITORES C003 FUGA. INTEGRADO IC100 DIODOS D002/D016. Fuga no capacitor C002. 26Jan96 ANC .
Philips CTO NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. C002/C006 XR004 IC100 TS016 TS003 COM FUGA (CICUITO TIMER). NOV 94 ANC . CHAVE START OU CABO COM MAU CONTATO. NOV 95 JPBA *. CAPACITOR INTERMITENTE C022 (1uF). 06DEZ95 ANC/EMM *. Capacitor C001 (68uF) alterado. 15Jan96 ANC .
Philips CTO NAO LIGA PELO CONTROLE REMOTO. Transistor TS003 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips CTO NAO FUNCIONA QUANDO FRIO. VERIFICAR FUGA EM TS007 E TS009. 94 ANC .
Philips CTO SO SAI DE STAND BY PELO COMANDO LOCAL, REMOTO NAO TS003 COM FUGA (circuito timer). NOV 94 ANC . RESISTOR R035 ABERTO OU TRILHA DO PINO 1 DO IC100. MAR 95 ANC .
Philips CTO SO FUNCIONA QUANDO FRIO. DIODO D80 COM FUGA (BAW62). OUT 95 ANC .
Philips CTO SO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Possivel curto no integrado IC090. ANC .
Philips CTO SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). INTEGRADO IC100 CRISTAL XR004 CHAVE PARTIDA ABERTA SK START TRANSISTOR TS016 COM FUGA. CAPACITOR 560 pF COM FUGA C006.**. DIODO D80 COM FUGA (BAW62). OUT 95 ANC . RESISTOR R022 = 10K OU C022 1uF. * 06DEZ95 ANC/EMM *. Diodo D001
Philips CTO SINTONIA VARIANDO. R101 ALTERADO PROVOCANDO INSTABILIDADE DA TENSAO DE +33V OUT 94 ANC. Transistor TS088. ANC . INTEGRADO IC102 (SAB3013). 29Dez95 JPBA . Transistor TS087, com terminais oxidados. 11Jan96 ANC . Capacitor C088 com fuga. * 26Jan96 AN
Philips CTO SINCRONISMO INTERMITENTE. DIODO D898 COM FUGA. JUL 95 JPBA .
Philips CTO SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). IC875/IC664 D585 Aberto. OUT 94 ANC.
Philips CTO SEM SINTONIA. RESISTOR R101 ABERTO. RESISTOR R002 ABERTO MICRO SEM FUNÇAO E COMANDOS NAO ATUAM OUT 94 ANC .
Philips CTO SEM SINTONIA CANAIS BAIXOS. RESISTOR R117 ABERTO (22K). JUL 95 ANC .
Philips CTO SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Capacitor C865 aberto. 26Jan96 ANC .
Philips CTO SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. RESISTOR R871.** Verificar IC875. 27Mai96 CTR .
Philips CTO SEM SINCRONISMO H/V. CAPACITOR C876.**
Philips CTO SEM LINEARIDADE VERTICAL. CAPACITOR C407. ANC . Bobina defeltora U020 em curto. 26Jan96 ANC .
Philips CTO SEM FOCO. Verificar +180V, caso esteja baixo, ver o flyback. 25Abr96 EMM .
Philips CTO SEM BARRA DE SINT. VERMELHA. RESISTOR R117 (22k) ABERTO, DEVESE VERIFICAR O ESQUEMA ESTA ERRADO, O RESISTOR E O QUE LIGA O PINO 40 DO MICRO A BASE DO TRANSISTOR TS052. JUL 95 ANC .
Philips CTO VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE FUGA NO CAPACITOR C410. JUL 95 CTR . SOLDA FRIA NO CAPACITOR C421 (2000uF). JUL 95 ANC .
Philips CTO TIMER NAO FUNCIONA CIRCUITO INTEGRADO (HEF4551). ABR 95 ANC . Fuga no diodo D001 do circuito timer. 26Jan96 ANC .
Philips CTO TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO VO ALTO (ACIMA DE 250V) VERIFICAR TS355/C255 OU TS323 COM FUGA. JAN 95 ANC . VO ALTO E AO LIGAR PROVOCA APITO NA FONTE, VERIFICAR CAPACITOR C323 ABERTO. MAR 95 ANC . VO COM (300V) CAPACITOR COM FUGA C355. JUL 95 CTR . +180 ALTO, VE
Philips CTO TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) +33V TENSAO DE SINTONIA, RESISTOR R895 ALTERADO. + 300 = R370 VO= C319/C325/C318/C317 COM FUGA. TENSAO DE REF. (MENOS DE 6,4), RESISTORES R337 E R388 (1R)ALTERADOS. JAN 95 ANC . TENSAO DE REF. COM 2V, NO OSCILOSCOPIO FONTE PULSANDO, V
Philips CTO TENSAO VARIANDO. VO VER CAPACITORES C319/C325/C318/C317.**. Ver drive S351. 26Jan96 ANC .
Philips CTO TELA ROSADA COM IMAGEM. Fuga no diodo D721, placa TRC. 11Jan96 ANC . Capacitor C216 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips CTO TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. CAPACITOR COM FUGA C068 (68pF). ANC . INTEGRADO IC875 TDA2577. 13DEZ95 JPBA .
Philips CTO TELA ESCURECE EM SCAN. Capacitor C587 sem capacidade. 26Jan96 ANC .
Philips CTO TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). C221/C587/C102 IC400 D585 ABERTO. OUT 94 ANC . Verificar diodos D705, D721 e D737 (curto). ANC . CAPACITOR C590 EM CURTO. MAI 95 CTR . INTEGRADO DE CROMA IC292. JUN 95 CTR . CAPACITOR C587 SEM CAPACIDADE. AGO 95 ANC .
Philips CTO TELA DEMORA PARA APARECER VER CAPACITOR C221.**. CAPACITOR C587. OUT 95 CTR *.
Philips CTO TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 Diodo D705 (OF449) em curto. Bobina S256 aberta. ANC . Capacitor C256 (82pF) em curto. ANC .
Philips CTO TELA AMARELA (SEM AZUL) ENCAIXE INCORRETO DA PLACA, OCORRE FREQUENTEMENTE QUANDO AO SER ENCAIXADO O MONOPAINEL PRENDE O CABO DA PLACA DO TRC NO VARICAP. DEZ 94 ANC . Verificar diodo D737 em curto. ANC . Bobina S255 aberta, ver C255 (82pF) em curto. ANC .
Philips CTO SOMBRAS ESCURAS COBRINDO A TELA. INTEGRADO IC292. JUN 95 CTR .
Philips CTO SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). C663/C664/C669
Philips CTO SOM APRESENTA APITO OU ZUMBIDO. Capacitor C667. 26Jan96 ANC .
Philips CTO-C TENSAO VARIANDO. Ver capacitor C331. 24Jul96 CTR .
Philips CTO-C SO SINTONIZA CANAL 2. Resistor R443 aberto, quando com contraste vai para o canal 2. 09Out96 CTR . Verificar diodo D542 com fuga. 05Nov96 CTR .
Philips CTO-C OSCILAÇAO (ALEATORIA EM QQ CIRCUITO). Ver capacitor C331. 24Jul96 CTR .
Philips CTO-C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). D636 OUT 94 ANC. FUGA NO SCR D615 (SF2D41), A FONTE FICA EM ESTADO MIXTO DE STAND BY E FUNCIONAMENTO. JUN 95 ANC . RESISTOR R428 ABERTO(4,7R) DO LESTE OESTE, COMO O CIRCUITO FICA COM POUCO CONSUMO, A FONTE NAO PARTE NORMAL FICANDO COMFU
Philips CTO-C MUDA CANAL SOZINHO Capacitor C462 com fuga. Diodo com fuga D542. 05Nov96 CTR .
Philips CTO-C LINHA FINA NO CENTRO (HORIZONTAL). R443 ABERTO.
Philips CTO-C LARGURA DEFICIENTE RESISTOR R428 ABERTO 4,7R, SO E POSSIVEL NOTAR QUANDO SE DESLIGA A PROTEÇAO E SE AUMENTA UMA CARGA NA FONTE. JUN 95 ANC .
Philips CTO-C IMAGEM TREMULA (VER SERR1). UNIDADE FI. JUN 95 MJS .
Philips CTO-C IMAGEM DOBRADA NA HORIZONTAL (-). RESISTOR R425 ALTERADO (5k6). AGO 95 ANC .
Philips CTO-C DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). SOLDA FRIA EM C602. OUT 94 ANC.
Philips CTO-C DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS TS530 DANIFICANDO VERIFICAR C602 COM SOLDA FRIA SET 94 CTR. VERIFICAR INFORMAÇAO DE CTOL. TS405 FUGA EM C413 OUT 94 ANC.
Philips CTO-C COR INTERMITENTE R428 ALTERADO DEVIDO FUGA EM D410 OUT 94 ANC.
Philips CTO-C COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS IC201 OUT 94 ANC.
Philips CTO-C CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) Verificar resistor R443 aberto. 09Ou96 CTR .
Philips CTO VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. MAU CONTATO DE SOLDA FRIA EM C421 (2000uF). JUL 95 ANC .
Philips CTO-L APITO INTERMITENTE GERALMENTE PROBLEMA MECANICO DE FERRITE, VERIFICAR FLY BACK TRINCADO (S440) E BOBINA DE LINEARIDADE HORIZONTAL (S431), SUGESTAO E COLAR FERRITE TRINCADO OU MAU FIXADO. DEZ 94 ANC
Philips CTO-L APITO EM STAND BY SAIDA SURROUND APITA R254/R255 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L APARECE PONTOS QUE VAO COBRINDO A TELA. PONTOS VERDES APOS AQUECER E VAO SE TORNANDO PRETOS DEPOIS, INTEGRADO DE SAIDA VERTICAL (IC302) PROVOCANDO RUIDO NA LINHA DO SAND CASTLE. * CONF. JUL 95 ANC *
Philips CTO-L APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. FALTA DE +12VS DO SOPS, VER POSSIVEL TRILHA PARTIDA EM T500 PINO 2. OUT 95 ANC . Integrado IC200. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L ACIONANDO CROWBAR. TS611 OUT 94 ANC. Diodo D603 alterado. 04Jan96 ANC .
Philips CTO-C/L TELA VERDE A TELA VAI SE TORNANDO VERDE, VERIFICAR INTEGRADO VERTICAL, POIS ESTE ALTERA A LINHA DO SAND CASTLE. MAR 95 ANC .
Philips CTO-C/L TELA AZUL INTERMITENTE VER D305. Substituir capacitor damper C420 (150pF) . 19Jun07 ANC .
Philips CTO-C/L SOLUÇA QUANDO EM STAND BY. Capacitores C551/C545. Transistor TS533 com fuga. ANC . Resistor R471/R472.
Philips CTO-C/L SEM SINCRONISMO H/V. Resistor R320.
Philips CTO-C/L SEM BRILHO (VER TB.TELA1) Verificar capacitor C280 (1uF) alterdo. 04Abr94
Philips CTO-C/L NAO ABRE VERTICAL Capacitores C340/C343/C330/C307/C310.**. Diodo aberto D305.**. Resistor R470 aberto. 15Mai96 CTR .
Philips CTO-C/L COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS INTEGRADO IC201. OUT 94 ANC . CAPACITOR 230, ALTERA QUANDO VARIA O BRILHO E O CONTRASTE; VERIFICAR TAMBEM C602, C603 E C510. JAN 95 AZS .
Philips CTO-C/L CARACTERES DESLOCADOS. O POSICIONAMENTO ESTA MAIS ABAIXO DO NORMAL, INTEGRADO IC301 (TDA2579). 13DEZ95 JPBA .
Philips CTO-C/L BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). R441
Philips CTO-C TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Todas as fontes, verificar diodo D636. 11Jan96 ANC .
Philips CTO-L DANIFICA FUSIVEL TS530 ENTRA EM CURTO ANTES DE DANIFICAR FUSIVEL DE (VL501) 4A VER C510/C541. ANC . VL501 ABRE INTERMITENTE SEM CAUSA PROVAVEL VER R510/R511. ANC .
Philips CTO-L DA ESTALO AO DESLIGAR OU LIGAR D626 COM VALOR ERRADO. OUT 94 ANC .
Philips CTO-L CORRENDO BARRAS EM AV FALTA JUMP 246 NO PAINEL REAR VIVO OUT 94 ANC.
Philips CTO-L CONTRASTE DEFICIENTE TRANSISTOR TS430. SET 94 CTR . TRIMPOT R236, NA PLACA DE LUMINANCIA. MAI 95 JPBA . SOLDA FRIA NO INTEGRADO IC101 (PINO28). JUL 95 CTR .
Philips CTO-L COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. FUGA EM C430 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L COM SOMBRAS HORIZ. EM TODA TELA Bobina S908.**.
Philips CTO-L COM RISCO ROXO VERTICAL. VERIFICAR IC 391 NO MODULO PIP. 94 ANC .
Philips CTO-L COM FAIXA ESCURA NA PARTE INFERIOR (_) Capacitor C346. 20Dez95 CTR .
Philips CTO-L COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS FUGA EM D542 (VO BAIXO). JAN 95 JDCC .
Philips CTO-L CHUVISCOS EM TODOS OS CANAIS (VER GANH1) R150/C125
Philips CTO-L BLOQUEANDO INTERMINTENTE VER CABO M16 PODE ESTAR PARTIDO, PROVOCA CENTELHAMENTO E PROVOCA O BLOQUEIO. ANC . Resistor R318 na placa do micro STAN. 10Jan96 ANC . Capacitor C311 com fuga. 09Out96 CTR .
Philips CTO-L AQUECENDO TRANSISTOR TS405 AQUECENDO PROVAVEL CURTO EM T440 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L AQUECENDO RESISTOR C422 PROVOCA AQUECIMENTO DO R428.
Philips CTO-L APRESENTA APITO AO MUDAR CANAL = A SINO TRIMPOT R016 ALTERADO, OCORRE QUANDO A O ACIONAMENTO DA FUNÇAO ESTEREO, PRINCIPALMENTE NA MUDANÇA DE CANAL. DEZ 94 ANC .
Philips CTO-L APOS ALGUM TEMPO SOME IMAGEM Resistor alterado R565 (8,2e). 10Jan96 ANC . Capacitor C280 (1uF) intermitente. 08Jan97 ANC . Verificar transistor TS235. 20Jun97 JDN .
Philips CTO-L IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). C301 SEM CAPACIDADE. OUT 94 ANC.
Philips CTO-L IMAGEM NEGATIVA. UNIDADE FI. JUN 95 CTR .
Philips CTO-L IMAGEM DOBRADA NA HORIZONTAL (-). RESISTOR R425 ALTERADO. AGO 95 ANC .
Philips CTO-L FAZ VARREDURA COM IMAGEM IC208 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L FAIXA ESCURA NO CENTRO DA TELA (-). CAPACITOR ALTERADO C342. JUL 95 JDCC .
Philips CTO-L FAIXA EM POSIÇOES DIVERSAS (-) SEM COR DEFINIDA. CAPACITOR ALTERADO C342. JUL 95 JDCC .
Philips CTO-L DOS / MENU - SEM COR OU COR DIFERENTE. DOS amarelo e também PIP, transistor TS356 (BFR31) alterado. 07Fev96 ANC .
Philips CTO-L DOS / MENU - NAO SAI DA TELA. KT401 OU CURTO ENTRE SEUS TERMINAIS. ANC .
Philips CTO-L DOS / MENU - CORRENDO VERTICAL. TRANSISTOR TS503 COM FUGA. ANC .
Philips CTO-L DOS / MENU - COM CARACTERES CONFUSOS. TS501 PODE PROVOCAR APARECIMENTO DE UMA UNICA COR NA TELA. ANC . VERIFICAR LINHA STROBE RESISTORES ABERTOS R446/R020 E IC401. DEZ 94 ANC .
Philips CTO-L DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. TS501
Philips CTO-L DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VER CABO M16 PODE ESTAR PARTIDO. ANC . SOLDA FRIA EM: TS608/TS405/TS530. ANC .
Philips CTO-L DEMORA IMAGEM NA MUDANÇA DE CANAL OU AO LIGAR. Resistor R443 aberto. 11Jan96 ANC .
Philips CTO-L DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS VL601/TS530 (FONTE) VER: C510 COM POUCA CAPACIDADE. ANC . D540 COM FUGA. ANC . R553 (470) ABERTO. ANC . C541 ABERTO. ANC . TS534 COM FUGA ENTRE BASE E EMISSOR. DEZ 94 ANC . D602 COM SOLDA FRIA OU ABERTO. DEZ 94 JPBA .
Philips CTO-L DANIFICA RESISTOR Resistor R019 e micro danificados, possível curto entre painéis dos componentes D325 e fio 4 do cabo T7. 06Jan96 ANC .
Philips CTO-L NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Integrado IC209. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L NAO FUNCIONA CANAL DIREITO CIRCUITO INTEGRADO DE CHAVEAMENTO IC209 OUT 94 ANC .
Philips CTO-L NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TS530 > VER C510 C602/C611/C413 D410/D411/ IC301 R302 TS405 YOKE T440 EM CURTO (MUITO COMUM NOS COMPONENTES DA SEMANA 820). ANC . VERIFICAR AJUSTE VO 148V QUANDO BAIXO NAO ACIONA (POR = POWER ON RESET) DO MICRO. ANC
Philips CTO-L NAO CORRIGE LESTE-OESTE VERIFICAR CAPACITORES C450 E C404. DEZ 94 ANC . TRANSISTOR TS411. MAI 95 CTR .
Philips CTO-L NAO APARECE CARACTERES / MENU. DIODO D402 ABERTO. ANC . TS516 COM FUGA. ANC . C408/S401/S402/S909 ABERTA.* OUT 94 ANC * . PLUGUE M7 COM SOLDA FRIA, INF VERT. E HORIZ. * MAR 95 JPBA. TRANSISTOR COM FUGA TS503. ABR 95 JPBA . TRILHA QUEBRADA NO INTEGRADO IC203.
Philips CTO-L NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO TRILHA ABERTA PROXIMO A R002 TAMBEM TELA ESCURA OUT 94 ANC.
Philips CTO-L MUDANÇA SIMULTANEA DE CANAL PIP E TELA IC208 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). VER CABO M16 PODE ESTAR PARTIDO
Philips CTO-L LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) LED STAND BY VERIFICAR BLINDAGEM DO RECEPTOR MOLAS DE CONTATO SEM PRESSAO. OU O PROPRIO RECECTOR. LEDS PISCAM LENTAMENTE TELA VARIA EM TONS CINZAS COM CHUVISCOS OU TELA PRETA, VER LINHA SDA EM CURTO, ENCONTRADO TERMINAL DA BATERIA EM CURTO COM
Philips CTO-L LARGURA VARIA COM A CENA. RESISTOR R425 ALTERADO (5K6). AGO 95 ANC .
Philips CTO-L INTERFERENCIA QUANDO EM AV Circuito integrado IC200.**. Pequenas ondas escuras com ou sem sinal, enrolar (como trança) cabo 30, este cabo interliga a placa de croma a placa do TRC e jumpear bobinas S273, S276 e S279, caso haja reduçao deve estar recebendo interferencia l
Philips CTO-L INTERFERENCIA ONDAS, COMO VEIO DE MADEIRA. Capacitor da fonte SOPS C616 aberto (680uF). Out94 ANC .
Philips CTO-L INTERFERENCIA NA IMAGEM SEMELHANTE A ONDAS FLORIDAS PRINCIPALMENTE NOS CANAIS ALTOS (11 E 13), VER CABO M16 PODE ESTAR PARTIDO. 94 ANC. NO PADRAO DE BARRAS OCORRE MANCHAS PRETAS IRREGULARES, VERIFICAR CABO DO MODULO FI PIP QUEBRADO OU DESCONECTADO. OUT 94 ANC. CA
Philips CTO-L INSTABILIDADE: VARIA QUADRO,CONTRASTE, BRILHO, ETC IMAGEM CINTILA TIPICO DE CANAL DE FI VER CONECTOR M15 COM FAISCAMNETO INTERNO.
Philips CTO-L IMAGEM TREMULA (VER SERR1). IC101 VER CABO M16 PODE ESTAR PARTIDO. JUL 94 ANC . C301 SEM CAPACIDADE ABERTO. OUT 94 ANC . CAPACITOR C149 COM SOLDA FRIA. MAI 95 ANC . CAPACITOR C420 ABERTO. JUL 95 JDCC .
Philips CTO-L PIP SEM CORES C909 COM FUGA NO MODULO PIP FILTER. OUT 94 ANC . IC 7175 ERRO NA LINHA SAND CASTLE. OUT 94 JPBA .
Philips CTO-L PIP ROXO E COM SOMBRAS. Solda fria no pino 15 de IC201. 04Jan96 ANC .
Philips CTO-L PIP PRATEANDO ALTERAR 3541 P/ 390 OHMS. Integrado TDA4053 na placa de croma, usado nos modelos surround. ANC .
Philips CTO-L PIP NAO FIXA VERTICAL ALTERAR 3978 P/ 910 OHMS SUBSTITUIR 2970 POR UM JUMP
Philips CTO-L PIP INTERMITENTE FUGA EM C911. ANC . C331 COM FUGA, CAPACITOR DO PRESCALER. ANC .
Philips CTO-L PIP EM POSIÇAO INCORRETA (DESLOCADO) CAPACITOR COM FUGA C419. CAPACITOR COM FUGA C408. JAN 95 JDCC .
Philips CTO-L PIP CONGELADO R611
Philips CTO-L PIP CONFUSO, NAO DEFINIDO. R 3171 (NO MODULO PIP). 13DEZ95 JPBA .
Philips CTO-L PIP COM TELA ESCURA. TRANSISTOR TS305 COM FUGA (BC558). * OUT 95 ANC/MJS *. Nao sintoniza, em AV normal fuga no filtro SAW. 04Jan96 ANC . Verificar C016. 05Jul96 JPBA .
Philips CTO-L PIP COM CORES ALTERADAS. Amarelo, transistor TS356 (BFR31). 07Fev96 ANC . Sem verde, verificar capacitor C262 (100pF). 15Set97 JO
Philips CTO-L PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). C134.** UNIDADE FI U140. OUT 95 ANC .
Philips CTO-L NAO TEM CORES CAPACITORES C210/C131.**. INTEGRADO IC200.**. CAPACITOR COM FUGA C286. 13DEZ95 JPBA .
Philips CTO-L NAO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇAO). Caso ocorre apos a troca de AV para RF aparecera um clarao desprogramando as funçoes, ver C430. 02Abr97 MJS .
Philips CTO-L NAO FUNCIONA QUANDO FRIO. VERIFICAR TRANSITOR TS609. MAI 95 CTR .
Philips CTO-L NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO ESTANDO AV1 NORMAL E AV2 E AV3 COM DEFEITO, VERIFICAR D249 E TS308. ABR 95 JDCC .
Philips CTO-L SINTONIZADOR COM POUCO GANHO SEM GANHO NA TELA GRANDE VERIFICAR CABO DO MODULO DE FI DE PIP ESTANDO QUEBRADO OU DESCONECTADO PROVOCA PERDA COM INTERFERENCIA VISIVEIS NO PADRAO DE BARRAS. OUT 94 ANC. RESISTOR R150 NO FI. JUN 95 CTR . UNIDADE FI (U140). OUT 95 CTR
Philips CTO-L SINTONIA VARIANDO. VERIFICAR UNIDADE FI U140/IC208 OUT 94 ANC.
Philips CTO-L SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). S186. ANC . SEM SOM NO PAINEL PRINCIPAL VERIFICAR INTEGRADO IC226. ABR 95 JDCC .
Philips CTO-L SEM SOM EM LII (SAP) U203 VEJA TAMBEM 20CT6557. JUL 94 ANC. Fuga no capacitor C042 (4N7). 05Jul96 JPBA .
Philips CTO-L SEM SOM AO LIGAR APARECE SOM APOS ACIONAR AV3 IC208. OUT 94 ANC . CAPACITOR C015. MAI 95 ANC .
Philips CTO-L SEM SINTONIA. IC208/IC204 TS104 COM FUGA. ANC .
Philips CTO-L SEM SINCRONISMO H/V. C305 COM FUGA. NOV93 JPBA .
Philips CTO-L SEM PIP TRANSISTOR TS514 VER TAMBEM U009. JUL 94 ANC . TRANSISTOR TS504. SET 94 CTR . CAPACITOR C015. MAI 95 CTR . Imagem fica deslocada, fuga C419. 04Jan96 ANC . Curto entre resistor 1e (linha do blank) e o terra, na placa REAR. * 11J
Philips CTO-L SEM LINEARIDADE VERTICAL. Verificar capacitor C346. 02Abr97 MJS .
Philips CTO-L SEM BRILHO (VER TB.TELA1) C370/C340/C291/C255/C430 IC201/IC200 TRILHA PARTIDA PROXIMO A R002 TAMBEM COMANDOS INOPERANTES OUT 94 ANC. Capacitor C280 (1uF) intermitente. 08Jan97 ANC .
Philips CTO-L RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES). (VER APIT3) APARELHO FUNCIONA POREM SEM IMAGEM, VER LINHA DO +12VS, VERIFICAR PINO 2 DE T500, PODE ESTAR COM TRILHA PARTIDA. OUT 95 ANC .
Philips CTO-L RGB COM BARRAS DE 60HZ. Falta de Jump 246, enable do integrado de chaveamento. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L QUADRO VARIA COM O BRILHO VERIFICAR FUGA EM D542, A FONTE FICA BAIXA E A TELA SE TORNA CLARA COM BARRA VERTICAIS DEFORMANDO NAS LATERAIS. JAN 95 JDCC . RESISTOR R425 (5K6) ALTERADO. AGO 95 ANC . Diodos D543 e D573. 11Jan96 ANC .
Philips CTO-L QUADRO PEQUENO IC07 (PLACA DE SOM) OUT 94 ANC.
Philips CTO-L PIP SEM SINCRONISMO FALTA DE ALIMENTAÇAO NO IC 211. OUT 94 ANC .
Philips CTO-L TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). TRAVADO COM TELA ESCURA VER MODULO TICK FILM DO PIP. C148 COM FUGA(modulo FI). ANC . PIP TELA ESCURA U020. IC 101 NAO FUNCIONA FUGA EM C110 OUT 94 ANC. A TELA VAI SE TORNANDO VERDE E APOS VAI FICANDO ESCURA, VERIFICAR INTEGRADO DA SA
Philips CTO-L TELA DEMORA PARA APARECER VER C280 NA MUDANÇA DE CANAL R443 Aberto OUT 94 ANC. Integrado IC402, também perde memória. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L TELA CINZA (SEM VIDEO) Integrado IC200. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L TELA AZUL Intermitente ver D305. 04Jan96 ANC . Substituir C420 damper (150pF). 19Jun97 ANC . Intermitente verificar capacitor C745. 10Out97 JPBA .
Philips CTO-L SOMBRAS ESCURAS COBRINDO A TELA. CIRTUITO INTEGRADO VERTICAL, ALTERA A LINHA SAND CASTLE. MAR 95 ANC . Bobina S908 aberta. 04Jan96 ANC . Quando fracas e irregulares, cabo de entrada de antena do PIP. 11Jan96 ANC .
Philips CTO-L SOM NAO ABAIXA D212 COM FUGA AGO 94 ANC.
Philips CTO-L SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). VERIFICAR DECODER R258 INTERMITENTE. SET 94 CTR . SOLDA FRIA EM S186. MAI 95 JPBA .
Philips CTO-L SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. VERIFICAR PLACA DECODER R258 INTERMITENTE SET 94 CTR. CAPACITOR C240, EM AV SOM NORMAL. ABR 95 JPBA .
Philips CTO-L SOM COM RUIDO OU FRITURA C056 OUT 94 ANC. Integrado IC209, pode ficar sem som tb. 11Jan96 ANC .
Philips CTO-L SOM COM CHIADO VER DECODER ESTEREO R258 INTERMITENTE SET 94 CTR.
Philips CTO-L SOM BAIXO OU SEM SOM EM AV. INTEGRADO IC209. JUN 95 MJS .
Philips CTO-L SOM AUMENTA SOZINHO VERIFICAR DECODER R258 INTERMITENTE SET 94 CTR.
Philips CTO-L SOLUÇA QUANDO EM STAND BY. Transistor TS533 com fuga. ANC . Resistores R544 (3,3e) e R545 (1,8e). ANC .
Philips CTO-L SO SAI DE STAND BY PELO COMANDO LOCAL, REMOTO NAO R640 AGO 94 ANC. VERIFICAR 2579 N6 (ver esta mascara substituir) OUT 94 ANC.
Philips CTO-L SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). D621 COM FUGA NAO APARECE MEDINDO COM INSTRUMENTO. ANC .
Philips DC401 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. MICRO 7720 COM PINOS 15, 16 E 17 EM CURTO. JUL 95 ESC .
Philips DC401 NAO ACEITA CODIGO Trilha partida 3816F, fica as luzes acesas. 20Dez95 ESC
Philips DC401 MUTE ACIONADO DIRETO. 7405 EM CURTO. JUL 95 ESC . MICRO PINO 29 SEM SOLDA. JUL 95 ESC .
Philips DC401 DISPLAY APAGADO TRANSISTOR 7901 EM CURTO (BC549). MAI 95 ANC .
Philips DC401 AST NAO FUNCIONA CORRETAMENTE AJUSTAR BOBINA 5200 (FM). AGO 95 ESC .
Philips CTO-L VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. D305 ABERTO INTERMITENTE AGO 94 ANC. C307 COM FUGA OUT 94 ANC. C340, C343 COM FUGA. JAN 95 AZS .
Philips CTO-L VERTICAL CORRENDO (SINC2). CAPACITOR C301 SEM CAPADIDADE. OUT 94 ANC.
Philips CTO-L VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Capacitor C346. 20Dez95 CTR .
Philips CTO-L VARIOS PONTOS BRANCOS SOBRE A TELA. Integrado IC200. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L TODOS LEDS ACIONADOS. R019 ABERTO POR ESTAR O MICRO EM CURTO (IC100). DEZ 94 ANC .
Philips CTO-L TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO No fusível VL601, possível solda fria ou terminal quebrado no transistor TS608. 10Jan96 ANC .
Philips CTO-L TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VO BAIXO D542 COM FUGA OU C420. 94 CTR .(CONFIRMADO EM JAN 95 JDCC). FUGA NO SCR D615 (SF2D41), A FONTE FICA EM ESTADO MIXTO DE STAND BY E FUNCIONAMENTO. JUN 95 ANC *. TENSAO BAIXA NA LINHA DE +12 DO SOPS, VER TRILHA PARTIDA NO PINO 2 DE
Philips CTO-L TENSAO VARIANDO. Diodo D453.
Philips CTO-L TELA ROSADA COM IMAGEM. Verificar capacitor C276. 27Mai96 CTR .
Philips CTO-L TELA ESCURA COM PONTOS BRANCOS ALINHADOS. IC200 OUT 94 ANC.
Philips DC431 SOM BAIXO. CURTO ENTRE TRILHAS (JUNÇAO 2610/6924). MAI 95 ESC . 7401 (SOM BAIXO EM UM DOS CANAIS). JUL 95 ESC .
Philips DC431 SO PERMITE POUCA MEMORIZAÇAO. AJUSTAR BOBINA (AM) 5111. AGO 95 ESC .
Philips DC431 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). SOLDA FRIA CONECTOR DE ENTRADA. OUT 95 ESC .
Philips DC401 VELOCIDADE ACELERADA PEDAÇO DE FITA ENROLADA NO CAPSTAN. MAI 95 ESC .
Philips DC401 SOM BAIXO OU SEM SOM NA FUNÇAO TAPE. CIRCUITO INTEGRADO 7501 (TA7784P). MAI 95 ESC .
Philips DC401 SOM BAIXO OU SEM SOM NA FUNÇAO FM. CAPACITOR COM FUGA 2202 (100nF SMD). MAI 95 ANC .
Philips DC401 SINTONIA SO MANUALMENTE. AJUSTAR BONINA 5200 (FM) E TRIMPOT 3014. AGO 95 ESC .
Philips DC401 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). VERIFICAR RESITORES 3804 E 3805. ABR 95 ESC . 7405 EM CURTO. JUL 95 ESC .
Philips DC401 SEM SINTONIA. CAPACITOR 2410. MAI 95 ESC .
Philips DC401 REPRODUZ OS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE FALTA DE JUMP 9304. NOV 94 EAG .
Philips DC401 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). CAPACITOR COM FUGA 2202 (100nF SMD). MAI 95 ANC *. AM POUCO GANHO, BOBINA 5101 EM CURTO. AGO 95 ESC .
Philips DC401 NAO SINTONIZA FM. TENSAO DE SINTONIA VARIAVEL NAO ATUA VERIFICAR CONJUNTO CIRCUITO OSCILADOR PRINCIPALMENTE PARA CAPACITORES 2016/2012. Trilha quebrada em 3200/2205, tensao nao varia em 6004. 20Dez95 ESC .
Philips DC401 NAO SINTONIZA AM. DECODIFICADOR 7401, NO FM FICA COM RUIDO. NOV 94 EAG . TRILHA DE 3200 ABERTA. AMI 95 ESC .
Philips DC401 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). INTEGRADO DE SAIDA PARECE ESTAR EM CURTO, VERIFICAR PINO 2 DO INTEGRADO 7600 (TDA1519), POSSIVEL TRILHA QUEBRADA. MAI 95 ESC . TRANSITOR EM CURTO 7902. MAI 95 ESC . SOQUETE DE ENTRADA COM TERMINAL PARTIDO. MAI 95 ESC .
Philips DC401 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. INTEGRADO MICROPROCESSADOR EM CURTO NO PINO 15. OUT 95 EMM . DIODO ZENER EM CURTO 6728. OUT 95 EMM .
Philips DC522 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). SK3783. MAI 95 LAV . TRILHA QUEBRADA DO REGULADOR 7910. JUL 95 ESC . TRILHA PARTIDA NA CHAVE LIGA DESLIGA. AGO 95 ESC . TRILHA PARTIDA NO CAPACITOR 2902. OUT 95 ESC .
Philips DC522 NAO AJUSTA O VOLUME VERIFICAR TRILHA DO POT. 3763. MAI 95 FAMAR .
Philips DC522 NAO ACEITA CODIGO DIODO 6706 EM CURTO. MAI 95 ESC .
Philips DC522 LED INDICADOR SECURITY APAGADO. MICRO 7700. JUL 95 ESC . TRANSISTOR EM CURTO 7703. JUL 95 ESC .
Philips DC522 DISPLAY APAGADO CONECTOR DE ENTRADA COM TERMINAL QUEBRADO. MAI 95 ESC . TRILHA QUEBRADA DE 7910. JUN 95 FAM . RESISTOR 3728 ABERTO. OUT 95 EMM .
Philips DC522 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). FIOS JUMPS NA PLACA INFERIOR PERFURADO POR TERMINAL DE COMPONENTE. AGO 95 ESC .
Philips DC522 APOS RETIRADA DO PAINEL DEMORA PARA ACEITAR CODIGO MICRO 7700. JUL 95 ESC .
Philips DC441 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). VERIFICAR CONECTOR (BLOCK 1222B). MAI 95 . CAPACITOR 2604 EM CURTO. JUL 95 ESC .
Philips DC441 REPRODUZ OS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE INTEGRADO (MICRO) PINO 13 DO 7720. AGO 95 ESC .
Philips DC441 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). SOQUETE DE CONEXAO DA FONTE E FALANTES COM TERMINAIS QUEBRADOS. MAR 95 LAV . DIODO 6908 (BAS16) EM CURTO. JUL 95 ESC . RESISTOR 3901 SEM SOLDA. OUT 95 ESC . INTEGRADO 7600 EM CURTO. OUT 95 ESC . TRILHA DA CHAVE ON/OFF DEFEITUOS
Philips DC441 NAO DESLIGA TRANSITOR 7901 EM CURTO. MAR 95 LAV .
Philips DC441 NAO ACEITA CODIGO SOLDA FRIA NOS PINOS DO PAINEL ESTACAVEL. AGO 95 ESC .
Philips DC441 DISTORCIDO E SATURADO EM FM. RESISTOR SMD 3208 COM SOLDA FRIA. MAR 95 LAV .
Philips DC441 DISPLAY APAGADO RESISTOR 3901 SEM SOLDA. OUT 95 ESC . Diodo zener 6700, fonte da EEPROM. 26Abr96 EMM .
Philips DC441 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. PINO 2 SEM CONEXAO A TERRA. * OUT 95 ESC
Philips DC601 DISPLAY APARECE E A SEGUIR APAGA. VERIFICAR INTEGRADO EEPROM. MAI 95 AAC *.
Philips DC601 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. VERIFICAR SE O TECLADO ESTA APARAFUZADO CORRETAMENTE. MAI 95 ESC .
Philips DC600 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). NAO HA SOM NO DECK, VER CI 7821. OUT 94 EMM.
Philips DC600 REPRODUZ OS DOIS LADOS SIMULTANEAMENTE VERIFICAR CABO OU CABEÇOTE DANIFICADO. OUT 94 EMM.
Philips DC600 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). BOBINA 5050. MAI 95 LAV .
Philips DC600 NAO SINTONIZA FM. SOLDA FRIA NO SMD 2071.
Philips DC600 NAO SINTONIZA AM. BOBINA 5056 EM CURTO, PROVAVEL INVERSAO NA ENTRADA. OUT 94 EMM. SOLDA FRIA EM 3079. OUT 94 ANC .
Philips DC600 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. CORREIA LACEADA. MAI 95 LAV .
Philips DC600 NAO ATUA AUTO REVERSE. VER CORREIA LACEADA. NOV 94 LAV .
Philips DC600 LED INDICADOR (ON) APAGADO. INDICADOR DE FUCIONAMENTO DO DECK, VER 7406 0U 7407 ABERTO. OUT 94 EMM.
Philips DC600 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). VER TECLADO, CONJUNTO FILME POSIÇAO 422. OUT 94 EMM.
Philips DC600 DISPLAY APAGADO CURTO NO TRANSISTOR 7075. OUT 94 EMM.
Philips DC522 SINTONIZADOR COM POUCO GANHO INTEGRADO 7202. AGO 95 ANC .
Philips DC522 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). INTEGRADO 7602. MAI 95 ESC . SOLDA FRIA NO 7602. AGO 95 ESC .
Philips DC522 NAO SINTONIZA FM. CAPACITOR 2315. JUN 95 FAM . INTEGRADO 7202. AGO 95 ESC .
Philips DC700 LED STEREO INTERMITENTE. INCLUIR CAPACITOR 3,3mF EM PARALELO COM 3123.**
Philips DC700 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). FUGA NO IMPRESSO DEVIDO A POSICAO DO PARAFUSO E A FIXAÇAO DO PAINEL DA TRILHA DO RESISTOR 3323. ANC .
Philips DC6OO RUIDO NO SOM 1054
Philips DC610 NAO SINTONIZA FM. VERIFICAR CAPACITORES DO CIRCUITO OSCILADOR = 2016/2012. OUT 94 ANC. VER: 5003, 5701. NOV 94 EAG .
Philips DC610 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Sem solda no painel frontal, ver também conector de entrada com possíveis soldas frias. 26Jan96 AAC .
Philips DC610 NAO ACEITA CODIGO VERIFICAR DIODOS 6708 E 6709 EM CURTO. NOV 94 EAG .
Philips DC610 DISPLAY APAGADO LAMPADA QUEIMADA ATRAS DO DISPLAY. MAI 95 ESC .
Philips DC610 DEMORA PARA MUDAR DE FUNÇAO. Falta de tensao no pino 9 do integrado 7721, integrado defeituoso. 20Dez95 ESC .
Philips DC610 COMANDOS ATUAM DIFERENTE DA FUNÇAO. INTEGRADO EEPROM 7715. 27Dez95 LAV .
Philips DC601 SOM BAIXO. NA FUNÇAO RADIO, ETAPA DE RF, VER 9401 (IC1591); NA ETAPA DE DECODER VER CAPACITOR 2410. MAI 95 LAV .
Philips DC601 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). NA FUNÇAO RADIO, VER DECODIFICADOR TDA1591. MAI 95 EMM . TRILHA QUEBRADA DE 7904 DA FONTE. JUL 95 ESC . SOQUETE BLOCK COM TRILHA QUEBRADA. JUL 95 ESC .
Philips DC601 SEM SINTONIA. DIODO 6906 DA FONTE DE +5 COM FUGA. MAI 95 EMM . BOBINA 5701 ABERTA. MAI 95 EMM *. 7904, codigo entra normal. 20Dez95 ESC .
Philips DC601 NAO SINTONIZA FM. TRILHA QUEBRADA NO 7910. MAI 95 ESC . VER CAPACITOR 2410. MAI 95 LAV .
Philips DC601 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO CONECTOR BLOCK COM TRILHA QUEBRADA. JUL 95 ESC .
Philips DC601 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TRANSISTOR 7905 EM CURTO. JUL 95 ESC . CAPACITOR EM CURTO (SMD) entre coletor e emissor de 7912, este componente nao consta no esquema. OUT 95 ESC . 7809. 20Dez95 ESC . Solda fria no conector de entrada. 26Jan96 AAC .
Philips DECK ME1 NAO ATUA REW TRANSISTOR TS434. NOV 94 ESC .
Philips DECK ME1 NAO ATUA PLAY TS416 CONTROLE DO SOLENOIDE ABERTO. NOV 94 AAC .
Philips DC789 SOM APRESENTA APITO OU ZUMBIDO. VER SAIDA 7250/51/52/53. NOV 94 ESC .
Philips DC789 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). SEM SOM NO DECK VERIFICAR IC 7821. * OUT 94 ESC. *
Philips DC789 SEM SINTONIA. VERIFICAR 3102 (ABERTO OU SEM SOLDA) OUT 94 AAC.
Philips DC789 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). TENTAR AJUSTAR 5053 PARA MELHOR QUALIDADE. NOV 94 ESC .
Philips DC789 PAINEL APAGADO VERIFICAR FONTE R3168 ABERTO. NOV 94 ESC .
Philips DC789 NAO SINTONIZA FM. CAPACITOR 2071 SEM SOLDA. * OUT 94 ESC.*
Philips DC789 NAO ACEITA CODIGO GAL,VER CABO FLAT PAINEL
Philips DC789 MUTE NAO ATUA (FORA DE SINT.OU SEM ANTENA). AO AVANÇAR OU RETROCEDER NAO ACIONA O MUTE, CURTO NA CHAVE SK8, VER TAMBEM DIODO 7202. * OUT 94 ESC.*
Philips DC789 MISTURA EMISSORA AM NO FM 7811. NOV 94 ESC .
Philips DC789 LED ESTEREO NAO ACENDE. CAPACITOR 2151.**
Philips DC789 AST NAO FUNCIONA CORRETAMENTE TS7121 EM CURTO, MEMORIZA APENAS AS CINCO PRIMEIRAS SEM PERCORRER DE 87.5 A 108MHZ. NOV 94 ESC .
Philips DC700 SOM COM CHIADO VERIFICAR CANAL DIREITO FRONTAL VER RESISTOR 3664 E CAPACITOR 2662, CANAL ESQUERDO FRONTAL VER RESISTOR 3665 E CAPACITOR 2663.
Philips DC700 NAO SINTONIZA FM. CASO ESTEJA OCORRENDO UM APITO QUE VARIA CONFORME A FREQUENCIA TAMBEM NAO SINTONIZA AM E TRAVA AO SER EXECUTADO A FUNÇAO AST VER CIRCUITO DE VTUNIG ENCONTRADO MAU CONTATO DE SOLDA FRIA NO 3102. OUT ANC.
Philips DN600 DESLIGA AO AUMENTAR O VOLUME. VERIFICAR CAPACITOR 2566 (100nF) ABERTO, SUA FALTA PROVOCA ALTA OSCILAÇAO NA SAIDA E COM ISSO MUITO CONSUMO. JUN 95 ANC .
Philips DN600 AQUECENDO INTEGRADO INTEGRADO DE SAIDA AQUECE EM DEMASIA, VER CAPACITOR 2566 (100nF) ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips DECK RU-1 VELOCIDADE VARIANDO Volante com eixo solto. 26Fev96 ANC .
Philips DECK RU-1 TECLA REC NAO FIXA ALAVANCA POSIÇAO 93
Philips DECK RU-1 TECLA NAO FIXA TECLA PAUSE NAO FIXA, ALAVANCA 106 QUEBRADA. NOV 94 AAC .
Philips DECK RU-1 PLAY ACIONA INTERMITENTE SUBSTITUIR ROLDANA PRETA. NOV 94 AAC .
Philips DECK RU-1 NAO ATUA TECLA FF. ALAVANCA POSIÇAO 66 SUBSTITUIR OU DAR MAIS PRESSAO
Philips DECK RU-1 NAO ATUA REW ALAVANCA POSIÇAO 89
Philips DECK RU-1 DESLIGA SOZINHO. MOLA POSIÇAO 71 SEM PRESSAO
Philips DECK RU-1 DESLIGA NO AVANÇO OU AVANÇA E DESLIGA. ALAVANCA POSIÇAO 104 GASTA
Philips DECK P6 REBOBINA INTERMITENTE EM PLAY. Alavanca posiçao 518. 05Jan96 ANC .
Philips DECK P6 NAO ATUA AUTO REVERSE. Correia laceada pos. 117, ver ajuste ou troca da engrenagem 137b e também mola 137a. 05Jan96 ESC .
Philips DECK P6 FITA PRESA (NAO EJETA). Chassis posiçao 512 quebrado. 05Jan96 ESC .
Philips DECK P6 DESLIGA SOZINHO. EXECUTAR LIMPEZE EMBAIXO DO BOBINADOR (USAR BENZINA) OUT 94 AAC.
Philips DECK P6 AUTO REVERSE ATUA DIRETO. Mesa quebrada posiçao 124. 04Jan96 ESC .
Philips F1430 NAO FUNCIONA CANAL ESQUERDO C455 COM FUGA
Philips F1430 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO C565 COM FUGA.** Mau contato na chave de funçoes. 20Dez95 ESC .
Philips F1010 GRAVA BAIXO TRIMPOT INTERMITENTE 1162/1159 (47K). JUN 95 ANC .
Philips DVD951/781 DOS / MENU - SEM COR OU COR DIFERENTE. Ao ligar o aparelho sem o disco aparece menu branco e preto e com flicker de 50Hz, executar acerto de configuracao descrito na pag. 67 do Manual do usuario. Manter pressionadas as teclas STOP e SOUND ligando pela tecla POWER, apos aparecer NTSC
Philips DVD720/781 NAO ABRE GAVETA Apertar simultaneamente OPEN + PLAY e ligar pela chave de rede. 25Set00 JPBA HD .
Philips DVD720 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Display apenas com alguns segmentos acesos, verificar painel digital (1001 cód. 4822 214 13027). 01 Out99 NK .
Philips DVD720 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). Aparelho não funciona, verificar painel digital (1001 cod. 4822 214 13027). 01 Out99 NK .
Philips DVD711/781 COM REMOTO EXECUTA FUNÇOES ERRADAS Substituir o remoto, pela informacao DVD00/0030 RC2553/01 com codigo 3128 147 10550. 25Set00 ANC .
Philips DS183 RELOGIO ADIANTANDO X1208
Philips DS183 DISPLAY CONFUSO CAPACITOR COM FUGA 2081 (2K2). OUT 95 EMM .
Philips DR475 RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES). (VER APIT3) Na funçao tape, engrenagem com barulho, ver alavanca posiçao 37, substituir mola. 27Dez95 LAV .
Philips DPTV110 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar resistor 3466 (.22) aberto no painel da fonte de alimentação. 20Nov99 ANC .
Philips DPTV110 CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). Para cada resolução deverá ser executado o ajuste de convergência, cada só responde a sua própria configuração. 03Dez99 ANC .
Philips DN600 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. CAPACITOR ABERTO 2566 (100nF). JUN 95 ANC .
Philips DN600 OSCILAÇAO (ALEATORIA EM QQ CIRCUITO). SAIDA DE AUDIO OSCILANDO, VER CAPACITOR 2566 (100nF) ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips FE310 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Capacitor do +P C212 aberto. 26Jan96 LAV .
Philips FC320 VELOCIDADE VARIANDO Mau contatos das laminas da chave SK22, substituilas por novas 27Dez95 LAV .
Philips FC320 NAO PERMITE AJUSTE DE VELOCIDADE REGULADOR DO MOTOR 7854 EM CURTO. JUL95 ESC .
Philips FC310 NAO GRAVA EM UM DOS CANAIS. Verificar capacitor C028 ou C128 curto. 08Jul96 EMM .
Philips FC210 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. TRANSITOR TS210 (BD136) EM CURTO. AGO 95 ESC .
Philips F1651 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). VER CAPACITORES C806/C807 OU R813 ABERTO OU DESAJUSTADO
Philips F1651 NAO SINTONIZA FM. S808 DEFEITUOSA, POREM FUNCIONA MANUALMENTE. NOV 94 ESC .
Philips F1651 NAO FAZ PROCURA MANUALMENTE FM FUNCIONA, VER S808. NOV 94 ESC *.
Philips F1651 NAO ATUA FUNÇAO TV. VERIFICAR C647 DO CIRCUITO OSCILADOR. NOV 94 ESC .
Philips F1430 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. VER FUGA EM TS128/C158/C160 OU NO OUTRO CANAL TS129/C159/C161
Philips F1430 SOM COM RUIDO OU FRITURA VERIFICAR CAPACITORES C558/C556/TS532 OU NO OUTRO CANAL C557/C555/TS529.
Philips F1430 SOM COM POUCO OU SEM AGUDOS VERIFICAR CAPACITORES C362/C361
Philips F1430 SINTONIZADOR COM POUCO GANHO FZ109/FZ110
Philips F1430 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). NAO GRAVA UM DOS CANAIS VER PISTA IMPRESSA DO RESISTOR R302 OU R301, PELO POSICIONAMENTO E MUITO FACIL OCORRER A QUEBRA DAS TRILHAS.
Philips F1430 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) FUGA EM D053.
Philips FR752 DISPLAY APAGADO Verifique unidade CDM. 16Set97 AAC .
Philips FR752 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Q348. 08Set98 BA601
Philips FR732 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. Verificar trilhas de CP303. 25Set97 FR . Q348. 08Set98 BA601
Philips FR732 SEM SINTONIA. X101 somente chiado em AM e FM. *08Set98 H.Desk* IC301. 18Set98 CP160
Philips FR732 RUIDO FORTE/PLOP AO ACIONAR ALGUMA FUNÇAO. X101 provoca fortes ruidos ao acionar controle de volume. 08Set98 BA601
Philips FR732 NAO SINTONIZA FM. X101. 08Set98 BA601
Philips FR732 INTERFERENCIA QUANDO EM AV Sinal de video com interferencia quando conectado ao AV FRONTAL, jumpear R703 no painel AVFRONT. 31Ago98 SPE188
Philips FR732 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar trilhas impressas do conector CP303 na placa principal. 03Abr97 FR . Q348. 08Set98 BA601
Philips FR315 SOM BAIXO. VERIFICAR C140 COM FUGA OU C141 DO OUTRO CANAL
Philips FR315 DISPLAY INDICA CANAL ERRADO (OU DOS). CAPACITOR COM FUGA C303 INDICA 189 Mhz. JAN 95 ANC .
Philips FR310 SOM BAIXO. TRILHA CONECTOR DE BAL/VOL, QUEBRADA. MAI 95 ESC .
Philips FR310 SINTONIZADOR COM POUCO GANHO AM SEM GANHO VER C647 (TRIMMER) COM FUGA. NOV 94 ANC .
Philips FR310 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). C806/C807/R813 ABERTO OU DESAJUSTADO. *
Philips FR310 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. VERIFICAR OSCILADOR, C647. NOV 94 ESC .
Philips FL2G AA NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Tensao do coletor do T 7610 ao redor de 40V. Bobina defle tora em curto. 04ago98 AL142
Philips FW17 AQUECE EM DEMASIA Ventilador nao funciona, ver 3274 aberto. 09Out96 AAC .
Philips FW16 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado IC701. 24Jul96 ESC .
Philips FW15 INDICA FAIL. Verificar as mesmas informaçoes do FW56. 02Dez96 ESC
Philips FW15 INDICA DEF NO PAINEL. Verificar posicionamento do cabo de rede. 02Dez96 ESC .
Philips FW11 RONCO NO SOM Aparece quando usado em AM ou FM, ver cristal X102 (7,2mHz), fica na placa de CD. 26Jan96 AAC .
Philips FW11 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TRANSISTOR Q524 E Q508. AGO 95 ESC .
Philips FW11 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Verificar as chaves LE AF SW ou conjunto de alavancas das posiçoes 51, 54, 56, 57 e 58 (observar a montagem das mesmas. 21Nov95 HB .
Philips FW11 NAO AJUSTA O VOLUME Verificar IC201 (TC9153). 31Jul96 ANC .
Philips FRF310 NAO SINTONIZA AM. FUGA EM C647. NOV 94 ANC .
Philips FR930 MISTURA SOM DE EMISSORA COM FITA OU OUTRA ENTRADA. Verificar soldagem em J102. 13Jun97 AAC .
Philips FR930 CANAL SURROUND DEFICIENTE SUBSTITUIR R308 DE 33K PARA 82K R501, R502 DE 1K PARA 5,6K.
Philips FR752 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. Q348. 08Set98 BA601
Philips FR752 RUIDO FORTE/PLOP AO ACIONAR ALGUMA FUNÇAO. X101 provoca fortes ruido ao acionar controle de volume. 08Set98 BA601
Philips FR752 NAO SINTONIZA FM. X101. 08Set98 BA601
Philips FR752 INTERFERENCIA NA IMAGEM Sinal de video com interferencia ao conectar na entrada AV FRONTAL, jumpear R703 na placa AVFRONT. *31Ago98 SPE188
Philips FW2012 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). FUSIVEL 1261 (5A) ESTANDO ABERTO, PODE HAVER A POSSIBILIDADE DE CURTO NO CI 7253. NOV 94 EAG .
Philips FW17/21 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Retirar diodo 6122 e acrescentar 6121 e 6123. 02Dez96 ESC .
Philips FW17 VELOCIDADE BAIXA (LENTO). No Tape, verificar posicionamento e condiçäo das correias. 09Out97 LT .
Philips FW17 VAI PARA STAND BY INTERMITENTE. Mau contato no SMD resistor 3447. 10Jan96 JO .
Philips FW17 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Sem som no CD, ver 7870 (TDA1549). 25Abr96 LAV .
Philips FW17 RONCO NO SOM Verificar diodos: 6257, 6259, 6258 e 6260. 16Abr98 ACM .
Philips FW17 PAINEL SEM ILUMINAÇAO. Verificar lampadas do painel. 29Ago96 LAV .
Philips FW17 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel 1260 (1,6A), ver tambem diodos 6266 (BZX79C3V3) e 6366 (BZX79C2V4). 21Nov96 HB . Ver diodos 6266 e 6366 com fuga. 02Dez96 ESC .
Philips FW17 NAO FECHA TOTALMENTE A GAVETA. Trava da tampa quebrada P216. 29Ago96 LAV .
Philips FW17 NAO ATUA AUTO REVERSE. Problema mecanico do DECK, substituilo. 13Jun97 AAC .
Philips FW17 GAVETA NAO VAI ATE O FINAL. Nao abre totalmente, ocorre quando aparelho ja sofreu reparo anterior e o mesmo foi colocado parafuso mais longo do lado direito. 09Out96 ESC .
Philips FW17 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar posicionamento da placa, pois, a chave 1810 pode estar fora da posiçao.* 24Jul96 ESC *.
Philips FW17 DISPLAY CONFUSO Verificar micro 7401 (masc 2050). 16Set97 LT .
Philips FW17 DISPLAY COM BRILHO VARIANDO. Verificar diodos: 6257, 6259, 6258 e 6260. 16Abr98 ACM .
Philips FW17 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 1260, verificar diodos 6266 e 6366. * 02Dez96 ESC
Philips FW26 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Verificar capacitor 2732. NOV 94 EAG . Resistor 3741 (10E) do oscilador de BIAS. 19DEZ95 AAC . Ver capacitor 2753. 24Jul96 ESC .
Philips FW26 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). 7252. 20Dez95 ESC .
Philips FW26 NAO FAZ LEITURA REGULADOR 7500, (7805). MAI 95 CTR . Verificar unidade CDM. 25Jul96 ESC .
Philips FW26 NAO DESLIGA Verificar possivel curto em 7252. 24Jul96 ESC .
Philips FW26 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar integrado 7700. 20Jun97 AAC .
Philips FW26 NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Ver fuses 1020 e 1021, observar se trilha do capacitor 2261 nao esta aberta. 24Jul96 ESC . IC7700 (placa CD). 03Set98 AL142
Philips FW26 DISPLAY COM EXCESSO DE BRILHO Verificar possivel curto no transistor 7252. 24JUl96 ESC
Philips FW26 DANIFICA FUSIVEL 1020 e 1021, ver possivel trilha aberta no capacitor 2261. 24Jul96 ESC .
Philips FW26 ACIONA AUTO STOP DIRETO. Alavanca do volante fora de posiçao. 20Dez95 ESC .
Philips FW2019 SOM COM CHIADO Verificar resistor R4970 aberto. 22Ago97 CTR .
Philips FW2019 NAO SINTONIZA FM. MCSS EM L2104. ANC .
Philips FW2019 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verifique integrado IC101. 16Set97 AAC .
Philips FW2017 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). SOLDA FRIA NO REGULADOR 7401 (5V). * OUT 95 ANC/AAC *.
Philips FW2017 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). RESISTOR 3250 DA FONTE DE 1 OHM ABERTO. NOV 94 EAG . RESISTOR 3254,3255,3256 E 3257 DE 4,7 OHMS ABERTO E FUSIVEL DE 2,5 A (1253). NOV 94 EAG . SOLDA FRIA NO REGULADOR DE 5V (7401). * OUT 95 ANC/AAC *.
Philips FW2012 RONCO NO SOM 5290 ESTE DEFEITO APARECE QUANDO E ACIONADA A FUNÇAO SUBWOFER. OUT 94 PSM .
Philips FW330 NAO DESLIGA Verificar transistores 7254 e 7250. 25ABr96 ESC .
Philips FW330 NAO ATUA FUNÇAO CD. Resistor 3849. 05Jan96 ESC . Verificar conjunto de cabos do CD. 15Mai96 ESC . Verificar pino 24 do 7400 se estiver baixo trocar este integrado. 05Jul96 ESC .
Philips FW330 NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Verificar resistor 3849, 7855 e 7890. 15Mai96 ESC . No display OK, porem nao abre. 02Dez96 ESC .
Philips FW330 NAO ABRE GAVETA Verificar trilha do capacitor 2847. 20Jun97 LT .
Philips FW330 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar posicionamento da placa, pois, chave 1810 pode estar fora da posiçao. 24Jul96 ESC . Ver resistor 3896.
Philips FW330 DISPLAY APAGADO C2261 em curto, display apagado e incredible aceso. *01Set98 H.Desk* 1295 (Fuzível) aberto. 08Set98 SP534
Philips FW330 DESLIGA SOZINHO. Verificar trilha do capacitor 2847. 20Jun97 LT .
Philips FW330 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Resistor 3849. 05Jan96 ESC . Verificar integrado 7400. 05Jul96 ESC . Pressionando Open/Close surge no display rapidamente Open e apaga, verificar integrado 7890. 05Jul96 ESC .
Philips FW330 AQUECENDO INTEGRADO Aquecendo IC7401 verificar integrado 7257. 25Abr96 ESC .
Philips FW26 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Em CD verificar 7500. 15Mai96 ESC .
Philips FW26 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. IC 7510. NOV 94 EAG .
Philips FW26 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar transistor 7252. 03Mar97 LT .
Philips FW26 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). No TAPE, ver diodo 6738. 24Jul96 ESC .
Philips FW26 SEM SINTONIA. Capacitor 2171. 20Dez95 ESC .
Philips FW26 RONCO TIPICO DE FONTE (RIPPLE). Capacitor sem capacidade 2268. * 20Dez95 ESC
Philips FW360 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Ver capacitor 2753 (BIAS). 24Jul96 ESC .
Philips FW360 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. TAPE sem som, ver diodo 6738. 24Jul96 ESC .
Philips FW360 INDICA FAIL. Verificar na placa do CD resistor 3849. 03Mar97 LT .
Philips FW360 GAVETA NAO VAI ATE O FINAL. Motor posição 03. 18Set98 CP160
Philips FW360 FALHA CANAIS Verificar mau contato em 1560. 02Abr97 FR .
Philips FW36 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Verificar transitor 7703 com fuga. 22Ago97 CTR .
Philips FW330 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. Verificar 3543 (33Û). 02Abr97 ACM .
Philips FW330 SOM BAIXO OU SEM SOM NA FUNÇAO TAPE. No DECK B, verificar linha "REC" pode estar ativa, nao deve haver tensao, caso haja um resistor na posiçao 6738 trocar por diodo (IN4148). 15Jan97 AAC . R 3781 (100k) e R 3765 (100k) 03Set98 AL142
Philips FW330 SOM BAIXO OU SEM SOM NA FUNÇAO FM. Verificar filtro 5144 (10,7MHz). 20Jun97 FR .
Philips FW330 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Na funçao CD, ver 7860 (SAA7345). 29Ago96 ESC .
Philips FW330 RUIDO FORTE/PLOP AO ACIONAR ALGUMA FUNÇAO. Verificar capacitor 2253 com fuga. 16Set97 FR . Q7252 (BD436)em curto. 03set98 AL142
Philips FW330 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Verificar filtro 5144 (10,7MHz). 20Jun97 FR .
Philips FW330 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Verificar diodo 6738 e resistor. 20Jun97 LT .
Philips FW330 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO Nos DECKs, ver integrado 7714. 29Ago96 LT .
Philips FW330 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 7257 e 7258. 26Abr96 ESC . Verificar fusivel 1295. 15Mai96 ESC .
Philips FW395 NAO ABRE GAVETA Verificar integrado 7872 (HEF4094). 21Ago97 FR .
Philips FW395 DISPLAY APAGADO VERIFICAR TENSÃO NEGATIVA (27VLTS). *30Nov98 H.DESK*
Philips FW395 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. T7326, 7325, 7322 caso o relê esteja acionado. 31Ago98MG362
Philips FW390C TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Fonte 5V6, ver 7240, 7241, 7247 e 7248. 04Mai01 SP612 Rogerio *.
Philips FW390C SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar 7391 (4822 209 16224). 04Mai01 SC603 *.
Philips FW390C RUIDO MECANICO EM STAND BY. Verificar 7404. 04Mai01 RJ409 Anilson *.
Philips FW390C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar trafo 5001 (Ver Inf de Servico). 04Mai2001 SC603.
Philips FW390C NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 100. 04Mai01 PE601 Antonio *.
Philips FW390C NAO ACIONA OPEN/CLOSE. Verificar cabo 8001(4822 320 12232). 04Mai2001 SC603 *.
Philips FW390C INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar 7240, 7241, 7247 e 7248. 04Mai01 SP612 Rogerio *.
Philips FW380C PULANDO FAIXA Verificar unidade CDM 100 (4806 691 37038). 04Mai2001 SC603
Philips FW380C NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Verificar 100. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips FW380C NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 5001. 04Mai01 PE601 Pedro *./
Philips FW360 VELOCIDADE ACELERADA Verificar integrado 7860. 20Jun97 LT .
Philips FW360 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar conector 1560. 03Abr97 LT . Verificar integrado de saida. * 21Ago97 AAC
Philips FW46 SOM APRESENTA APITO OU ZUMBIDO. NO TAPE, VERIFICAR TENSAO DO 5C (4,7V) POSSIBILIDADE DO CAPACITOR 2674 ESTAR COM FUGA. * 06JAN96 ESC/ANC *.
Philips FW46 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Integrado EPROM. 11Jan96 ACM .
Philips FW46 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Verificar se e possivel executar o programa KC10, segundo MANUAL pressionar "TUNING" + "PROGRAM" e ligar o cabo de rede, caso nao de resultado acrescentar diodo na posiçao 6121 (1N4148). ABR 95 ANC .
Philips FW46 RUIDO NO SOM Curto na saida. 09Out96 AAC .
Philips FW46 RONCO NO SOM Na funçao TAPE, mais notado quando se da STOP, verificar o transformador. 24Jul96 ESC .
Philips FW46 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Ver transistor 7250 (BC548). 24Jul96 ESC . Ver transistor 7254 (BD234) abre intermitente. 09Jan97 AAC .
Philips FW46 NAO FAZ LEITURA APOS AQUECIDO. Verificar regulador 7805. 04Jul96 CTR . Verificar unidade CDM. 25Jul96 ESC .
Philips FW46 NAO FAZ LEITURA REGULADOR 7500 (7805). MAR95 INF .
Philips FW46 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar soldagem do 7101. 29Ago96 ESC .
Philips FW46 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. REGULADOR 7535 (T7805). JUN95 INF .
Philips FW46 FALANTE COM VIBRAÇAO. VERIFICAR CAPACITOR DE ACOPLAMENTO DO TWEETER, POSSIBILIDADE DE ESTAR EM CURTO OU TERMINAIS ENCOSTANDO. JAN 95 PSM .
Philips FW46 DISPLAY APAGADO Verificar transistor 7252. 20Jun97 AAC .
Philips FW41 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). TRANSISTOR 7306 ABERTO (BD236). MAR 95 JO .
Philips FW41 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TRANSITOR DA FONTE 7300 (BD234) ABERTO. MAR 95 JO .
Philips FW41 DISPLAY APAGADO VERIFICAR TRANSITOR DA FONT 7306 (BD236) ABERTO OU ALTERADO. MAR 95 JO .
Philips FW56 NAO ATUA FUNÇAO RADIO. Integrado 7501. 25Abr96 ESC .
Philips FW56 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verifique integrado 7497. 25Set97 AAC .
Philips FW56 NAO ATUA AUTO REVERSE. Posiçao mecanica 28 com pino quebrado. 26Jan96 LAV .
Philips FW56 MECANICA TRAVADA. Do CD, desmontar a mecanica, e retirar a graxa original e aplicar graxa branca a base de litio "KLUBER". * 21Ago97 AAC.
Philips FW56 INDICA FAIL. Ver regulador 7500 (7805). Mar95 Inf . Verificar 3,5V no transistor 7856, quando se aciona OPEN/CLOSE, se nao tiver, possivel falha do 7830, havendo ver 7860. 30Jul96 ESC . Ver unidade CDM. 09Out96 ESC . Resistor 3849 aberto, ver
Philips FW56 INDICA DEF NO PAINEL. Verificar regulador 7500 (7805). Mar95 INF . ALINHAMENTO INCORRETO DAS BANDEJAS. JUN 95 HBG .
Philips FW56 INDICA "READ". Verificar integarado SAA 7345. 02Dez96 ESC .
Philips FW56 GAVETA ABRE SOZINHA Havendo 3,5 no transistor 7856, verificar 7860, nao havendo ver 7830. 30Jul96 ESC . Verificar unidade CDM. 09Out96 ESC .
Philips FW56 DISPLAY NAO INDICA TODAS AS FUNÇOES. Nao indica o Equalizador, verficar trilha proxima da conexao do painel display e a placa do micro. * 31Jul96 AAC.
Philips FW56 DISPLAY COM TODOS SEGMENTOS ACESOS Verificar 7496. 20Jun97 AAC .
Philips FW56 DISPLAY APAGADO Verificar fusiveis na placa do trafo. 30Jul96 ESC .k Verificar soldagem de 1559. 25Set97 AAC .
Philips FW56 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar regulador 7500 (7805). Mar95 INF .
Philips FW548C NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar unidade 100 (4822 691 10772). 04Mai01 SC603 *.
Philips FW46/21 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar conectores 1569 e 1570 com trilhas quebradas. 21Nov96 HB .
Philips FW46 VELOCIDADE ACELERADA TAPE DIRETO EM HIGH SPEED, CI 7660. JUL 95 ESC .
Philips FW650 INDICA DEF NO PAINEL. Verificar alinhamento do mecanismo. 09Out96 AAC . Verificar posicao 50 desalinhada. 16Set97 AAC .
Philips FW650 GRAVA BAIXO Do CD e do radio, verificar integrado 7630. 03Abr97 LT .
Philips FW650 GAVETA ABRE SOZINHA Verificar cristal 5860. 17Jan97 ESC .
Philips FW650 DANIFICA FUSIVEL 1356 e 1357, ver integrados 7301 e 7302 (AN7164). 21Ago96 AAC .
Philips FW630 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusiveis: [2A] posiçao 1352, [2,5A] posiçao 1357 e transistor 7342 (BC558). 18Mar97 HB .
Philips FW630 FICA ACIONANDO UMA UNICA FUNÇAO. SIDE, verificar "Tape eletronic" conector 1742. 18Set97 LT .
Philips FW630 DISPLAY APARECE E A SEGUIR APAGA. Verificar chaves do painel frontal, pode haver uma com fuga ou danificada, o aparelho liga e logo apos desliga. 06Jan97 AAC .
Philips FW630 DISPLAY APAGADO Verificar possivel mau contato nos terminais do transformador. 20Jun97 LT .
Philips FW570 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusível 1350 aberto e resistor 3480. 03wNov99 SCN9914
Philips FW56 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Na funçao CD, verificar o CDM12. 27Mai96 ESC .
Philips FW56 SOM BAIXO. Verificar integrado 7501. 03Mar97 LT .
Philips FW56 RONCO NO SOM SOLDA QUEBRADA NO CAPACITOR 2268. AGO 95 ESC . Verificar transistor 7552 (BD436). 02Abr97 FR .
Philips FW56 RADIAL DISPARADO. Verificar integrado TDA1301. 30Jul96 LT .
Philips FW56 NAO DESLIGA Verificar transistor 7552 (BD436). 02Abr97 FR .
Philips FW56 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Ver engrenagem central com dente quebrado. * 09Out96 AAC
Philips FW670 NAO GIRA FITA. T7653 em curto. 18Set98 SP602
Philips FW670 GAVETA ABRE SOZINHA R3891. 18Set98 SP602
Philips FW650C NAO FAZ LEITURA No visor aparece "Can not reading", o motor tenta girar e para, verificar Unidade Laser. 21Nov96 HB .
Philips FW650 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. Ao acionar INCREDIBLE SOUND, distorce o som: Substituir Q7513, 7514, 7515, 7516 por BC548. 03Set98 AL142
Philips FW650 SOM BAIXO. No canal direito, verificar transistor 7504 (BC81740) resistor 3522 (1k) e capacitor 2574 (100pF). 18Mar97 HB . Veirificar capacitor 2557 (0,22uF). 18Mar97 HB .
Philips FW650 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar Microprocessador 7401, EEprom 7402 e Cristal 5410. 17Jul96 AAC .
Philips FW650 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Verificar 7352 (BT151), fusiveis 1356 e 1357. Obs.: Caso haja um curto em uma das fontes a referencia para o acoplador 7353 nao surge, e com isto a fonte primaria nao seja chaveada, nao existindo nenhuma tensao secundaria. 21Ago96 AAC .
Philips FW650 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Na funçao CD, verificar trilha do resistor 3867 (220Û). 18Mar97 HB .
Philips FW650 SEM CONTROLE RADIAL. Verificar conector 1825. 03Abr97 LT .
Philips FW650 NAO GRAVA EM UM DOS CANAIS. Direito, verifique bobina 5632. 16Set97 LT .
Philips FW650 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Em um canal, verificar bobina 5632 ou 5631 aberta. 17Jan97 EMM . Verificar trilhas dos resistores 3733 ou 3734. 17Jan97 EMM . Verificar transistor 7787 (BC858C). 18Mar97 HB .
Philips FW650 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Disco do CD, ver cristal 5860. 17Jan97 ESC .
Philips FW650 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Ver 7352 (BT151), os fusiveis 1356 e 1357, caso abertos ver os integrados de saida 7301 e 7302 (AN7164). 21Ago96 AAC .
Philips FW650 NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Ver transistor 7653 (BD807) aberto. 23Jul96 LAV . Verificar integrado 7690. 10Out97 RASA .
Philips FW650 NAO ATUA FUNÇAO CD. Ver possivel solda fria no 7850. 24Jul96 ESC . Possivel solda fria no cristal proximo ao SAA7345. 17Jan97 ESC . Verificar transistor 7856 (BC848).
Philips FW-C38 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 100. 04Mai01 PE601 Antonio *.
Philips FW-C38 MECANICA TRAVADA. Verificar 1104. 04Mai01 PE601 Pedro *.
Philips FW-C30 SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar 391. 04Mai01 PE601 Pedro *.
Philips FW-C30 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar 7518. 04Mai01 SP612 Joao *. Verificar 7291. 04Mai01 PE601 Daniel*.
Philips FW-C30 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fusivel 1206. 04Mai01 PE601 *.
Philips FW-C10/19 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Pressionar TUNER & >> ligando ao mesmo tempo o cabo de rede. 19Out2000 Manual .
Philips FW-C1/19 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Pressionar TUNER & >> ligando ao mesmo tempo o cabo de rede. 19Out2000 Manual .
Philips FW-C1 NAO FAZ LEITURA Verificar CDM 1105 (4822 691 10772). 04Mai2001 SC603 *.
Philips FW870C/19 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Pressionar teclas: TUNER + ENTER e ligar pela rede. 16Out2000 Milton MT341 .
Philips FW860 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Verificar 06RA9814. Para FW860P, FW850C, AS800C, AS680C, FW356C, FW339C e FW316C. 20Jul99 ANC .
Philips FW850C NAO ATUA FUNÇAO TAPE. Verificar modulo 1105 (4822 691 10671). 04Mai01 SC603 *.
Philips FW790P ENTRA ALEATORIAMENTE NO MODO DEMO. E necessario provocar RESET, remover e reconectar os conectores CN1401 e CN1501. 30Jan2001 ACM .
Philips FW790 NAO IDENTIFICA O DISCO. IC7800. 18Set98 SP602
Philips FW750 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Verificar circuito integrado 7441. 8Set98 BA601 .
Philips FW670 UM DOS CANAIS COM SOM MAIS ALTO, ACIMA DO NORMAL. EEPROM com defeito. *31Ago98 H.Desk
Philips GR1-AL COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). Verificar resistor R500 (47Û) alterado. 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL CHUVISCOS EM TODOS OS CANAIS (VER GANH1) D124/D121
Philips GR1-AL CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) SK7
Philips GR1-AL BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Resistor R580/R552 D415com fuga.
Philips GR1-AL BARRA DE SINTONIA NAO PARA.(SINT3/BARR3) IC130 LINHA DO AFT NAO CHEGA A 6V NO PINO 18, ver ajuste da bobina AFT. * JAN 95 ANC. DIODO ALTERADO D181 (BZX79C5V6), fica sem sinal de coincidencia, verificar TS180 e D180. MAI 95 ANC . Ver TS933 fuga. ANC . Alguns aparelhos possue
Philips GR1-AL APOS ALGUM TEMPO SOME IMAGEM Verificar soldagem do fly back. 17Jan97 ANC .
Philips GR1-AL AO LIGAR APARECE RUIDO FORTE VERIFICAR CAPACITOR C130. DEZ 94 ANC . Diodo D180 com fuga. 08Out96 ANC .
Philips G88 SEM PIP Muda a tela do canal principal e do pip simultaneamente. Alterar programação da opcão 02 de 011 para 156. 17Set98 SP453
Philips G8 SEM PIP Verificar fonte de +15 volts e também a programaçao no modo de serviço OPTIONS=112(microp P83C055/3094).*03Set98 AL142*
Philips G8 NAO FUNCIONA EM 220V. Verificar capacitor 2139. 02Jan2001 Valdir MG507 .
Philips G8 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Substituir junto com o IC7110 STR83145A (4822 209 90251), os capacitores C2110 (47nF/50V) e C2113 (1uF/50V). 22Nov2000 Inf EHV Scview.
Philips G8 NAO CORRIGE LESTE-OESTE S 5980 alterado. 31Ago98 SP437
Philips FW-C58 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar Micro 7801, fusivel 1205 e resistor 3204. 04Mai01 Joacir * .
Philips FW-C38 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar 7391 (4822 209 16224). 04Mai01 SC603/SP612 *.
Philips FW-C38 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) CD inoperante, ver 7801 (4822 209 17286). 04Mai2001 SC603
Philips GR1-AL IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar 5322. Abr95 JPBA . D365. Adicionar um fio interligando as duas blindagens de S180 ao TUNER, verificar apos ajuste de S180. 31Jan96 ANC .
Philips GR1-AL IMAGEM NEGATIVA. Diodo D415, linha do Sand Castle com fuga. ANC .
Philips GR1-AL FAIXA NA LATERAL DIREITA ( I). BRANCA/ROSA/ESCURA Verificar soldagem do flyback. 09Jan97 IRHD .
Philips GR1-AL DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. Ver capacitores C921/C924.
Philips GR1-AL DISTORÇAO NA PARTE SUPERIOR (ENTORTA). VERIFICAR INTEGRADO IC130 (TDA8305). MAI 95 ANC .
Philips GR1-AL DISTORÇAO NA IMAGEM. Verificar capacitores C162/C182.**.
Philips GR1-AL DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar capacitores C337/C162. . Ver transistor TS320.**. Verificar resistor R320 alterado.**. Verificar capacitor C512 aberto (18nF). 10Out97 LT .
Philips GR1-AL DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. ALTERAR R523 PARA 1K5. SK1.
Philips GR1-AL DESLIGA AO MUDAR DE CANAL Verificar capacitor C512 aberto. 10Out97 LT .
Philips GR1-AL DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS TRANSITOR DE CHAVEAMENTO TS320 VER>R321/C326 TRANSITOR DE SAIDA HOR. TS508 VER>U550/IC130 CIRCUITO SAIDA VERTICAL IC410 VER>2406/C410 TS508 (2SD1577), ver capacitor C502 (2N2) fuga. 08Out96 ANC
Philips GR1-AL DANIFICA RESISTOR DANIFICANDO R565 VER C565/C566
Philips GR1-AL CORREÇAO CLO DEFICIENTE. Verificar capacitores C525 (47uF), C526 (18nF), C512 (18nF); transitores TS518 (BC548) TS517 (2SA1356); resistor R522(10Û). 03Abr97 ANC .
Philips GR1-AL CORES SATURADAS Diodo D415.
Philips GR1-AL CORES FRACAS Diodo D415.
Philips GR1-AL COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS Capacitor C222 (220nF) aberto. 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL QUADRO CINTILANDO COM EXPANSAO "BLOOM". Verificar o +70V varia, ver capacitor C237. 08Out96 ANC
Philips GR1-AL PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). TS933 COM FUGA.
Philips GR1-AL PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). C162/C171/C172/C955/C959/C960 D959/D365/D121/D124 R195 TS957
Philips GR1-AL NAO TEM CORES Capacitores C241/C228/C229/C243/C258. Integrado IC260. . KT143. Verificar resistor R987 aberta, neste caso pino 5 fica com tensäo baixa (2,8V). 10Out97 JPBA .
Philips GR1-AL NAO TEM CONTRASTE Diodos D415,D556. Transitor TS551. Capacitor C555.
Philips GR1-AL NAO PARA BARRA DE SINTONIA.(SCAN2/SINT3) Resistor aberto R975, ver ramal AFT (6V). C162/C182 possivel fuga. Capacitor C930 (100pF) com fuga. 18Set96 ANC . Verificar ajuste S180, memorizar manualmente um canal e ajustar 6V pino 18 do IC130 (TDA8305). 18Set96 ANC .
Philips GR1-AL NAO FUNCIONA QUANDO FRIO. Capacitor C512. Resistor R341.
Philips GR1-AL NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Ao desligar a proteção, fonte com 150V, capacitor C345 com fuga. 13DEZ95 JPBA. Integrado IC401, deforma pulso Sand Castle, fazendo com que o micro nao funcione. 29Jan96 ANC. C1
Philips GR1-AL NAO ENTRA EM STAND BY. IC900 C925 VER STATUS (ajustar versao).**.
Philips GR1-AL NAO APARECE CARACTERES / MENU. Resistor R392. FUGA EM TS938. OUT 94 ANC. Resistor R931 alterado. 15Mai96 CTR . Verificar IC410 (Sand Castle alterado). 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL LISTA BRANCA. (VERTICAL) ACRESCENTAR: CAP. 1K ANODO 6910 P/ TERRA R911 " R912 "
Philips GR1-AL LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). RESISTOR R552.**. DIODOS D410/D415.**. RESISTOR R195 ALTERADO. JUL 95 JPBA .
Philips GR1-AL LARGURA EM EXCESSO CAPACITOR C312.**
Philips GR1-AL LARGURA DEFICIENTE Resistor R341 alterado.**
Philips GR1-AL INTERFERENCIA NA IMAGEM POSSIBILIDADE DE R195 ESTAR ALTERADO. JUL 95 JPBA . Listas pretas e brancas (zebra), capacitor C248 (22uF) aberto. 31Jan96 ANC .
Philips GR1-AL SINTONIZADOR COM POUCO GANHO UNIDADE VARICAP (210 47017). 13DEZ95 LAV .
Philips GR1-AL SINTONIA VARIANDO. Diodos D124/D121.** Fuga no diodo D365 (5V6). 08Nov95 ANC .
Philips GR1-AL SINTONIA INTERMITENTE EM UHF. VER INF.SERVIÇO 06CT9020 IC997 C951 Verificar capacitor C102 com fuga. 18Set96 ANC .
Philips GR1-AL SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). (+70 com 0V ou muito baixo) 1º) Abrir ponto PT2, o +70V aparece, ver U550, D512, U020, D508 e circuito de proteçao (D535). Caso no apareça veja informaçoes deste Chassis como (TENS2). 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). C607/C135 TS610/TS613.**
Philips GR1-AL SEM SINTONIA. Ver capacitores C955/C960.**.
Philips GR1-AL SEM SINTONIA EM UHF. Verificar C102 com fuga. 18Set96 ANC .
Philips GR1-AL SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Integrado IC410 Capacitores C156/C180/C181/ DiodosD180/D181 Transistor TS180.**. Alguns aparelhos tem dois capacitores a mais, um na posiçao C177 (1K8) e outro na C178 (180pF), possivel fuga. 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL SEM SINCRONISMO H/V. FUGA NO CAPACITOR C930. DIODO DE TENSAO DE SINTONIA D959. CAPACITOR C172 (220pF) ALTERADO. MAI 95 ANC . Capacitor C130 sem capacidade. 04Jul96 JPBA .
Philips GR1-AL SEM FOCO. SOQUETE DO TRC, com fuga.**.
Philips GR1-AL SEM DEFINIÇAO DE TELA (CINZA/BORRADO). Capacitor C225 (33pF) com fuga. 26Fev96 ANC .
Philips GR1-AL RONCO NO SOM Capacitor C139. Resistor R625. Verificar XR187 (4,5MHz), e C187. 08Out96 ANC . Verificar capacitor C135 (47uF) aberto. 02Dez96 ANC .
Philips GR1-AL RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. R415 ABERTO.
Philips GR1-AL QUADRO REDUZ APOS AQUECIDO Fuga no D365 (5V6). 08Nov95 ANC .
Philips GR1-AL QUADRO PEQUENO D365.** R321.**
Philips GR1-AL TENSAO VAI DIMINUINDO. Fonte do +16V e do +70V, fuga no diodo D365 (5V6). 08Nov95 ANC .
Philips GR1-AL TELA VERDE IC997/IC900. . S925 D365/D945 TS360 KT923 C921 IC401, nao gera pulso adequado para o micro e este trava provocando o defeito. 29Jan96 ANC . Transitor TS943 (BC548) com fuga. 02Dez96 ANC .
Philips GR1-AL TELA VAI ESCURECENDO DA ESQUERDA PARA DIREITA. TRANSISTOR TS245 COM FUGA. JUL 95 JPBA .
Philips GR1-AL TELA ROXA (SEM VERDE) Resistor 3721.
Philips GR1-AL TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. INTEGRADO IC130 (no sentido vertical).
Philips GR1-AL TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Resistor alterado R556 (estava com 7k). 20Dez95 CTR .
Philips GR1-AL TELA CINZA (SEM VIDEO) CAPACITOR C172 COM FUGA. JAN 95 ANC . INTEGRADO IC040, QUANDO APARELHO AV. JAN 95 ANC . Capacitor C225 (33pF) com fuga. 26Fev96 ANC . Capacitor C189 (100pF) com fuga. ANC .
Philips GR1-AL TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 Ver capacitor 2910 com fuga. .
Philips GR1-AL TELA AZUL Resistor R710 .**.
Philips GR1-AL SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. APARELHOS MONITORES SAIRAM COM UM TRANSISTOR A MAIS TS625, RETIRAR. INF .
Philips GR1-AL SOM DIMINUI ACIONANDO VOL+ [(DISPLAY OK)]. Verificar ajuste da bobina 4,5mHz. 18Mar97 MAN .
Philips GR1-AL SOM COM RUIDO OU FRITURA Ver capacitor C135 (47uF) alterado. 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL SOM COM ESTALOS (CLICK, TOK). Ver capacitor C135.**.
Philips GR1-AL SOM BAIXO OU SEM SOM EM AV. DIODO D012. OUT 95 CTR .
Philips GR1-AL SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Cristal KT923. Integrados IC997/IC900
Philips GR1-CL APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. VERIFICAR IC570. DEZ 94 JDCC .
Philips GR1-CL AO DESLIGAR PERMANECE RISCO NA TELA VERIFICAR C507 (10uF) NO PINO 15 DO IC500. NOV 94 ADILSON DST. VERIFICAR PLACA SOPS, NAO E POSSIVEL USAR PLACA DO TV 28" NO DE 21". JAN 95 AB .
Philips GR1-CL ALGUNS CANAIS SEM SINTONIA OU INTERMITENTE. Verificar diodo D108 com fuga. 15Out97 JPBA .
Philips GR1-CL ACIONANDO CROWBAR. R372 ABERTO. NOV 94 ANC . Ver TS352 com fuga. 29Ago96 CTR .
Philips GR1-AL2 VERTICAL CORRENDO (SINC2). Capacitor C181 (4k7) com fuga. Nov 94 ANC .
Philips GR1-AL2 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Capacitor C181 com fuga. Nov 94 ANC .
Philips GR1-AL2 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. VERIFICAR C178 (180pF) COM FUGA. DEZ 94 ANC .
Philips GR1-AL2 BARRA DE SINTONIA NAO PARA.(SINT3/BARR3) C181 com fuga. Nov 94 ANC .
Philips GR1-AL 2 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Capacitor C181 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips GR1-AL VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Capacitores C162/C182.
Philips GR1-AL VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Capacitor C407.**.
Philips GR1-AL VERTICAL CORRENDO (SINC2). POSSIBILIDADE DE R195 ESTAR ALTERADO. JUL 95 JPBA . Quando em UHF, Micro IC900 defeituoso. 29Dez 95 JPBA . Verificar, alguns aparelhos possuem um capacitor na posiçao C181 (4K7) possivel fuga. 08Out96 ANC .
Philips GR1-AL VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Capacitores com fuga C419/C426/C406/C407.**.
Philips GR1-AL TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Resistor R340 aberto.
Philips GR1-AL TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) (+16 baixo com 70 normal), seguir este procedimento: 1º) medir coletor de TS502 menor de 50V ver: resistor R326 (1k8), resistor R321 (100Û), capacitor C326, verificar soldagem da bobina S320. 2º) tensao do coletor TS502 alta, ver: resistor R501 (27K
Philips GR1-CL COR INTERMITENTE AO AQUECER IC570, APARECE COR INTERMITENTE, VERIFICAR: IC300, IC570 OU TS596. JAN 95 JDCC . CAPACITOR C370 ALTERADO. JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL CONTRASTE INTERMITENTE Verificar integrado IC350 (EPROM). 31Mar97 CTR .
Philips GR1-CL CONTRASTE DEFICIENTE CAPACITOR C370. SET 94 EGS . RESISTORES R369/R370 ABERTOS. OUT 95 JPBA .
Philips GR1-CL COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Receptor remoto. 05Nov96 JPBA .
Philips GR1-CL COM RUIDOS COR ROSA. IC470. NOV 94 ANC .
Philips GR1-CL COM FAIXA CLARA NA PARTE INFERIOR DA TELA (_). CAPACITOR C229 ALTERADO (1,5uF). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS ACRESC. 2K2 PINO 4 E 5 DO TRAFO SOPS " 2K2 " 21 22 " " SUBST.D113 POR BAS11 RISCO PROXIMO AO OSD OU NA LATERAL DIREITA TS330
Philips GR1-CL CHUVISCO EM AUDIO E VIDEO D113, OCORRE GERALMENTE COM SINAL FRACO DE ANTENA. SET 94 JDCC.
Philips GR1-CL CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) IC350 SET 94 EGS. (VERIFICAR PROGRAMAÇAO. JAN 95 VSA .
Philips GR1-CL BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE DIODO D507 (IN4148). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL BRILHO EM EXCESSO Verificar diodo D371 com fuga. * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips GR1-CL BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar resistores R116, R136 e R156 (1K) alterados. 19Ago IRHD .
Philips GR1-CL BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). VERIFICAR LINHA DE SAND CASTLE (PINO 24 DO IC 430), IC430 DEFEITUOSO. DEZ 94 JPBA . VERIFICAR LINHA DO 180, CASO ESTEJA BAIXO, PODE HAVER DEFEITO NA PLACA DE SINCRONISMO (7180).* DEZ 94 JDCC *. TRANSISTOR TS910 (BC338). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL AQUECENDO TRANSISTOR TS305 AQUECENDO VER YOKE PODE ESTAR EM CURTO OU C307 ABERTO. 7508 AQUECE VER 5505, IMAGEM DOBRA NO MEIO DA TELA SET 94 JPBA. AQUECE TRANSISTOR (BUK), VERIFICAR BOBINA S322. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-CL AQUECE BOBINA BOBINA S320, VERIFICAR C307. * DEZ 94 JDCC
Philips GR1-CL FAIXA ESCURA NA PARTE SUPERIOR (-). CAPACITOR C225 ALTERADO (1000uF). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL EXCESSO DE DEFLEXAO Verificar capacitor C227. . Verificar capacitor C229. 24Jul96 CTR .
Philips GR1-CL DOS / MENU - CORRENDO VERTICAL. CAPACITOR C345 ABERTO. 13DEZ95 JPBA .
Philips GR1-CL DISTORCE COM RGB DIGITAL Feito no campo inclusao de trimpot 1K na entrada de sincronismo, sendo ajustado com o micro utilizado (Empresa Finambras). Nov 94 ANC .
Philips GR1-CL DISTORÇAO NA IMAGEM. Verificar integrado IC570 (HEF4053), medir pino 2 e 15, caso esteja alta provavel defeito do IC. 21Ago96 JPBA .
Philips GR1-CL DISPLAY INDICA CANAL ERRADO (OU DOS). Verificar EEPROM. 15Out97 JPBA .
Philips GR1-CL DESLIGA LOGO APOS LIGAR. YOKE EM CURTO. Integrado IC205. DEZ 94 JDCC .
Philips GR1-CL DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VERIFICAR CIRCUITO OSCILADOR IC205. ABR 95 JDCC . VERIFICAR D459. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-CL DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. INTEGRADO IC205 (TDA2579). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL DESLIGA AO MUDAR DE CANAL Resistor R372 aberto. 17Jan97 JPBA .
Philips GR1-CL DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS ENTRA EM CURTO TRANSISTOR DE SAIDA HORIZONTAL, VER CAPACITOR C307. DEZ 94 EGS . DANIFICA INTEGRADO DE SOM IC757 INTERMITENTE, VERIFICAR CAPACITOR C462, POSSIBILIDADE DE ESTAR COM TERMINAL QUEBRADO. MAR 95 JPBA . TS305 SH danificado, ve
Philips GR1-CL DANIFICA RESISTOR R369/R370/R360 VER PINO 7 DO FLY BACK.
Philips GR1-CL DANIFICA FUSIVEL VL451 ABERTO, VER INTEGRADO DE SAIDA DE AUDIO. JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL CORES SATURADAS SUBST. R152 P/330. Verificar integrado IC570 (HEF4053) ver pino 2 ou 15 com tensao alta. 21Ago96 JPBA .
Philips GR1-CL CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. CIRCUITO INTEGRADO 7207 (HEF4661). MAI 95 CTR .
Philips GR1-CL NAO SINTONIZA TV A CABO SUSBS. R152 PARA 330 OHMS. VERIFICAR IC350. JAN 95 JDCC .
Philips GR1-CL NAO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇAO). Na sintonia, verificar diodo D108. 10Out97 JPBA .
Philips GR1-CL NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO NAO ENTRA AV NO PIP MICRO COM DEFEITO SUBSTITUIR. NOV 94 ANC .
Philips GR1-CL NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). D352/D353/D450 COM FUGA, NAO APARECE VO. NOV 94 ANC . TS456/TS455 COM FUGA. DEZ 94 ANC . S306 EM CURTO. MAR 95 MJS . DIODO D459. ABR 95 JPBA . CHAVE SK1 QUEBRADA. JUN 95 CTR . TRILHA QUEBRADA PINO 6 DO T418. JUL 95 JDCC
Philips GR1-CL NAO APARECE CARACTERES / MENU. INTEGRADO IC570. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-CL NAO AJUSTA O VOLUME IC205> TDA2579/B
Philips GR1-CL NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO U3OO
Philips GR1-CL MUDA CANAL SOZINHO VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TRILHA OU RESISTOR (R317 47K) ESTAR ABERTO. MAR 95 AZS .
Philips GR1-CL MATIZ IRREGULAR. (COLORAÇAO DIFERENTE) 3405 JUMPEAR
Philips GR1-CL MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). TRANSISTOR TS475. 94 ANC . Solda fria na bobina desmagnetizadora. 27Dez95 ANC .
Philips GR1-CL LOOP AO MUDAR CANAIS. RESISTOR R330 SET 94 JDCC. Diodo D108 com fuga. 05Nov96 JPBA .
Philips GR1-CL LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Linhas escuras na parte superior acompanhado de ruido no som e serrilhado na na imagem, verificar soldas frias na placa do TRC. Nov 94 ANC .
Philips GR1-CL LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). RESISTOR R107.**
Philips GR1-CL LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Verificar componentes ligados a SDA e SCL, IC300 (micro), IC350 (EPROM), Tuner, modulo PIP, S306, S307 e resitores: R348, R349, R350 e R351. 25Jul96 JPBA . Receptor remoto. 05Nov96 JPBA .
Philips GR1-CL IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Verificar cabo do AQUADAG, possivel solda fria na placa do TRC. Nov 94 ANC .
Philips GR1-CL SEM PIP CIRCUITO INTEGRADO IC970.**
Philips GR1-CL SEM LINEARIDADE VERTICAL. VERIFICAR C225/C229. DEZ 94 JDCC .
Philips GR1-CL SEM COR NA PARTE SUPERIOR. TRANSISTOR TS475. MAI 95 CTR .
Philips GR1-CL RUIDO FRACO C/ ANTENA (CHUVISCO) SUBST. D113 POR BAS11
Philips GR1-CL QUADRO VARIA COM O BRILHO VERIFICAR POSSIVEL FUGA EM D106. CAPACITOR ABERTO C307 (27K). 29DEZ95 JPBA .
Philips GR1-CL QUADRO PEQUENO DIODO 6365 SET 94 EGS. Ver capacitor C225. 24Jul96 CTR .
Philips GR1-CL PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Verificar diodo D108. 10Out97 JPBA .
Philips GR1-CL PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. FONTE DE +12V, VERIFICAR CAPACITOR C179 SET 94 JDCC.
Philips GR1-CL PIP COM TELA ESCURA. IC970. NOV 94 ANC .
Philips GR1-CL PIP COM RUIDO (SINAL) MICRO, NAO HA SINTONIA. NOV 94 ANC .
Philips GR1-CL PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). IC205 DEVE SER TDA2579/B. 94 JPBA . VER SE JA ESTA MODIFICADO (R160 DEVE SER DE 3K9). TS910. NOV 94 ANC . CAPACITOR C128. DEZ 94 JDCC . EM USO CABO SUBSTITUIR R152 P/330R. DEZ 94 JDCC . Verificar FUGA em D507 anodo no MAX 4V.
Philips GR1-CL PERDE CONTRASTE COM BARRA DE SINTONIA OU DOS. Verificar EEPROM. * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips GR1-CL NO FUNC. ESTALO DE BAIXA FREQUENCIA. FUGA NO DIODO D507. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-CL NAO TEM SOM EM CANAIS STEREO, OU E BAIXO. Verificar integrado IC600. 03Mar97 ANC .
Philips GR1-CL NAO TEM CORES TRANSISTOR TS596 (BC548) ABERTO, OU INTEGRADO IC300 (MICRO) E CHAVEADOR DE Y/C IC570. * JAN 95 JDCC
Philips GR1-CL VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. VERIFICAR BOBINA (S320) ABERTA. ABR 95 JDCC .
Philips GR1-CL TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO S320 ABERTA AUMENTA VO. NOV 94 ANC . TENSOES DO FLY BACK ALTAS VER PINO 7 DO T305. TENSAO VO COM 200V INTERMITENTE, VERIFICAR R445 (ALTERADO). DEZ 94 JDCC .
Philips GR1-CL TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) RESISTOR R245 ABERTO.**. Verificar diodo D371 com fuga. * 1ºAbr97 JPBA *. Tensao do + 5V, verificar D458 e D459. 02Abr97 MJS .
Philips GR1-CL TELA VAI ESCURECENDO DA ESQUERDA PARA DIREITA. SOLDA FRIA NO RESISTOR R543. JUL 95 JPBA .
Philips GR1-CL TELA ROXA (SEM VERDE) TRANSISTOR TS 130. JAN 95 JO .
Philips GR1-CL TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Integrado IC200. 1994. Capacitor C370 ABERTO. 94 JPAB . CINESCOPIO EM CURTO B010. NOV 94 ANC . D507 OU C188 ABERTO, VER TAMBEM TS156 COM FUGA. DEZ 94 JDCC . S548 aberta, ao aumentar G2 tela fica roxa. * 05Jul96 JPBA.
Philips GR1-CL TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 TRANSISTOR TS112. JAN 95 JO .
Philips GR1-CL TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. INTEGRADO IC570. ABR 95 JPBA . TRANSISTOR TS952 (BC558). JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL TELA AZUL RESISTOR R149.** INTEGRADO IC500 (TDA4680). OUT 95 MJS .
Philips GR1-CL TELA AMARELA (SEM AZUL) IC470. NOV 94 ANC . TRANSISTOR TS 152 . JAN 95 JO .
Philips GR1-CL SOME DOS AO ACIONAR MENU. RECEPTOR REMOTO. JUL 95 JDCC .
Philips GR1-CL SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). XR155
Philips GR1-CL SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar cabo do AQUADAG, possivel solda fria na placa do TRC. Nov 94 ANC .
Philips GR1-CL SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). IC757.**. VERIFICAR FONTE DE 12Vg. (TS910) COM FUGA. DEZ 94 JPBA . VERIFICAR S134/XR155. DEZ 94 JDCC . CIRCUITO INTEGRADO (FI) IC125. MAI 95 CTR . Fuga em C772 ou C773. 05Jul96 JPBA .
Philips GR1-CL SEM SOM EM ALGUNS CANAIS. integrado IC600 (TDA3833). Obs.: Nao havia som so no canal 5, isto ocorria porque nos canais estereos estava chaveado para SAP, como neste canal nao havia som no SAP a emissora ficava sem som. AGO 95 JPBA .
Philips GR1-CLII ESCREVE "CE" NO CANTO DIREITO DA TELA. VERIFICAR MICRO IC 300 (47C1638). ABR 95 ANC .
Philips GR1-CLII DOS / MENU - INTERMINTENTE. EXCESSO DE CONSUMO NA LINHA DE +5V. SET 94 ANC .
Philips GR1-CLII DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS TS305 danificado, ver capacitor C307.**. TS305 danificado, ver capacitor C306. 23Jul96 CTR . IC757 danificado, verificar divisor SPLITER do cabo MAT. Mudar o ponto de aterramento para terra do flyback.
Philips GR1-CLII DA ESTALO AO DESLIGAR OU LIGAR TS462 (BD331) ERRADO DE FABRICA FOI COLOCADO (TIP42) . NOV 94 ANC .
Philips GR1-CLII COR INTERMITENTE VERIFICAR C307 ABERTO. 94 JPBA .
Philips GR1-CLII AQUECENDO TRANSISTOR TRANSISTOR TS418 AQUECENDO, VERIFICAR SE NAO HA CURTO NA SAIDA HORIZONTAL (TS305). ABR 95 ANC .
Philips GR1-CLII AQUECE BOBINA AQUECENDO BOBINA 5320 VER C307.
Philips GR1-CLII APITO EM STAND BY TS462 INVERTIDO COM TS492. NOV 94 .
Philips GR1-CLII APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM. VERIFICAR FONTE DE +12V, POSSIBILIDADE DO TRANSISTOR TS910 COM DEFEITO. MAI 95 JPBA .
Philips GR1-CL II PERDE MEMORIA EM FUNCIONAMENTO. No caso de sintonia, verificar EEPROM. * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips GR1-CL II MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). Solda fria na bobina desmagnetizadora. 27Dez95 ANC .
Philips GR1-CL II DOS / MENU - INTERMINTENTE. Verificar Receptor Remoto. 21Ago96 CTR .
Philips GR1-CL II CONTRASTE DEFICIENTE Verificar ajuste de corte, caso nao obtenha resultado tentar substituir a EEPROM. * 1ºAbr97 ANC *.
Philips GR1-CL VERTICAL CORRENDO (SINC2). RETIRAR QUANDO HA PROBLEMA COM ANTENA. OUT 94 INF DE OS .
Philips GR1-CL VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE CAPACITOR C345 ABERTO. 13DEZ95 JPBA . Capacitor C225. * 23Set96 CTR
Philips GR1-CLII TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VO com aprox. 75V, ver Flyback. 23Jul96 CTR .
Philips GR1-CLII TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). INTEGRADO IC300 MICRO (47C1638), VERIFICAR TAMBEM AJUSTE DE CORTE DO CINESCOPIO. ABR 95 ANC . CAPACITOR 2337. MAI 95 JPBA .
Philips GR1-CLII TELA CINZA (SEM VIDEO) VERIFICAR R100 ABERTO.
Philips GR1-CLII SINTONIA VARIANDO. VERIFICAR PLACA DE SINCRONISMO OU INTEGRADO COM OUTRA MASCARA. .
Philips GR1-CLII SEM SOM EM ALGUNS CANAIS. FILTRO CERAMICO SUBSTITUIDO ERRADO, OU COM DEFEITO U155 (4,5Mhz). ABR 95 ANC .
Philips GR1-CLII SEM SINTONIA. VERIFICAR INTEGRADO IC300 MICRO (47C1638). ABR 95 ANC .
Philips GR1-CLII RUIDO AO MUDAR DE CANAL "PLOP" VERIFICAR NA PROGRAMAÇAO SE ESTA ESTA ACIONADA A FUNÇAO AUTO MUDO. DEZ 94 ANC .
Philips GR1-CLII QUADRO VARIA COM O BRILHO D507. NOV 94 JPBA .
Philips GR1-CLII PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). VER POSSIBILIDADE DE FUGA EM D507 (LIMITADOR DE CORRENTE). NOV 94 JPBA . Verificar bobina S145 alterada. 10Out97 FR .
Philips GR1-CLII NAO TEM CORES VER RESISTOR R463 ABERTO. 94 . TS596/IC570/IC300. JAN 95 JDCC .
Philips GR1-CLII NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VERIFICAR FUSIVEL VL490 ABERTO NAO ALIMENTA VARICAP E COM ISTO NAO HA DATA CLOCK.
Philips GR1-CLII NAO CORRIGE LESTE-OESTE C307 ABERTO.
Philips GR1-CLII NAO ABRE VERTICAL C229 (15mF) SET 94 JPBA.
Philips GR1-CLII MUTE NAO ATUA (FORA DE SINT.OU SEM ANTENA). Ver no menu item 1 "INSTALAÇAO" "AUTO MUDO" acionar"SIM". 07Fev96 AZS .
Philips GR1-CLII LARGURA EM EXCESSO Verificar trimpot R335, R380 e diodo D380. 10Out97 FR .
Philips GR1-L1 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). TRANSISTOR 7508 COLOCADO INVERTIDO. OUT 95 ANC . Com chuvisco verificar EEPROM 7997. 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS IMAGEM FICA DESCENTRALIZADA COM TENDENCIA A ROSA SEM CORES INTEGRADO 7207 (TDA461).
Philips GR1-L1 CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. UNIDADE DEFLETORA EM CURTO (I020). JUL 95 ANC .
Philips GR1-L1 CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL) 6507
Philips GR1-L1 BRILHO NAO ATUA VERIFICAR IC7200. DEZ 94 ANC .
Philips GR1-L1 BRILHO EM EXCESSO VERIFICAR IC 7200. DEZ 94 ANC .
Philips GR1-L1 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). RESISTORES TODOS ABERTOS: 3276, 3277, 3278. NOV 94 JPBA Verificar cinescopio G2 e filamento. 16Jul96 ANC . Verificar possivel fuga no diodo 6507. 18Set96 ANC . D 6359 em curto. 21ago98 CP602
Philips GR1-L1 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Ver 7997.**. Verificar +180V resistor 3550 (4,3) aberto. 03Set96 ANC
Philips GR1-L1 BARRA DE SINTONIA NAO PARA.(SINT3/BARR3) 2205 ABERTO. 94 JPBA.
Philips GR1-L1 AQUECENDO TRANSISTOR 7320 FET (fonte) VER > 3321/2326.**. 7508 (out Hor.) VER: >CAPACITOR 2219.**. >COLOCADO INVERTIDO 7508. OUT 95 ANC. >Trafo 5505 de modelo errado. 95 ANC. >IC 7200 (TDA8361)
Philips GR1-L1 AQUECENDO RESISTOR 3505, ver fusivel 1367 aberto. 3505, ver resistor 3326 (1k8) e capacitor 2326 (15k) aberto na fonte. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 APOS ALGUM TEMPO SOME IMAGEM IC997 COM DEFEITO AO AQUECER. NOV 94 JDCC .
Philips GR1-L1 APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). VER POSICIONAMENTO DE 2511 ENCOSTANDO COM 6511. TRATAR TRAFO BUCSO COM VERNIZ. VER COMPONENTES SE NAO ESTAO ENCOSTANDO NAS REGIOES PROXIMO AO FLY BACK. 94 ANC
Philips GR1-L1 APITA FORTE AO LIGAR (FONTE). AO SAIR DE STAND BY, VERIFICAR INTEGRADO IC 7200. MAR 95 ANC .
Philips GR1-L1 ALTERA INTERMITENTE O DOS / MENU. IC 7900. NOV 94 ANC.
Philips GR1-L1 DOS / MENU - COM CARACTERES CONFUSOS. INTEGRADO 7900. MAI 95 JPBA
Philips GR1-L1 DOBRANDO IMAGEM NO VERTICAL CAPACITOR 2415.* NOV 95 ANC * Resistor 3417 (2K7) alterado. 04Jan96 ANC .
Philips GR1-L1 DOBRANDO IMAGEM NO HORIZONTAL DRIVE 5505 SET 94 JPBA.
Philips GR1-L1 DISTORÇAO NA IMAGEM. FUGA NO TRANSISTOR 7291 (BC548). MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 DESLIGA SOZINHO. R348/R304 C301/217/322/228/303/319 D305/303/304/204/205/201/211/302/312/301 Y0KE/TSH Ver integrado 7200. 13Jul97 CTR .
Philips GR1-L1 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar 7503. Verificar resistores 3556/3320 AGO 94 PSM. Possível intermitência em 5505 SET 94 JDCC. Ver integrado 7200. 13Jun97 CTR .
Philips GR1-L1 DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. 7502.** Trafo 5505 incorreto, há erro de código no Manual de Serviço. ANC . Verificar integrado 7200. 13Jul97 CTR .
Philips GR1-L1 DANIFICA RESISTOR DANIFICANDO VARIOS RESISTORES DO +12 E +25, VER C542 ABERTO.
Philips GR1-L1 CORES SATURADAS VERIFICAR FUGA NO TRANSITOR 7291 (BC548). MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 CORES FRACAS VERIFICAR INTEGRADO 7207 (TDA4661). MAI 95 JPBA .
Philips GR1-L1 CONTRASTE INTERMITENTE Verificar JUMP 9507 solda fria. 23Jul96 CTR .
Philips GR1-L1 CONTRASTE EM EXCESSO Resistor 3556 (1K). Transistor 7557 (BC558) aberto. Verificar IC7200, nao altera o contraste. DEZ 94 ANC . Verificar diodo 6556 (BAV21) aberto. 31Jul96 ANC .
Philips GR1-L1 CONTRASTE DEFICIENTE CAPACITOR 2555. RESISTOR NA LINHA DO AQUADAG 3556 ABERTO. 94 ANC . TRANSISTOR COM FUGA 7204 (BC548). MAI 95 ANC . Transistor 7557 (BC558) com fuga. 17Jul96 IRHD .
Philips GR1-L1 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). FUGA NO CAPACITOR 2911. * ANC/ECB *. Verificar IC 7900. 27Mai96 ANC .
Philips GR1-L1 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. VER POSSIBILIDADE DE FUGA EM 6507.
Philips GR1-L1 MANCHAS AO DESLIGAR. (VEJA PONT1) CAPACITOR 3555 ABERTO. .
Philips GR1-L1 LISTA BRANCA. (VERTICAL) RESISTOR ABERTO AQUADAG 3556.
Philips GR1-L1 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). DIODO 6410 EM CURTO. MAR 95 MJS . Verificar resistor 3410 alterado, ver tambem capacitor 2410 (100uF) e integrado 7410. 02Out96 ANC .
Philips GR1-L1 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). 5550. JUN 95 CTR .
Philips GR1-L1 INTERFERENCIA DO SOM NA IMAGEM. Executar modificaçao do modelo anubis (06CT9405). JUL95 ANC . Obs.: Retirar 3608 (4Û7) e 2608 SMD, nas posiçoes 3605 e 3608 colocar resistores (6Û8) e adicionar em cada um capacitor de 22nF para o terra do lado cobreado. 23Set96 ANC
Philips GR1-L1 INSTABILIDADE: VARIA QUADRO,CONTRASTE, BRILHO, ETC VERIFICAR AJUSTE DA FONTE VO (92V).**. ACENTUA QUANDO SE VARIA O CONTRASTE, VER TS7320 (BUK444). MAI 95 JPBA . Verificar resistor 3556 (1K) e diodo 6556. JPBA .
Philips GR1-L1 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). 2216 ABERTO.**. POSSIVEL FUGA NO TRANSISTOR 7291 (BC548). MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). 3415 ALTERADO PROVOCA DOBRA NO VERTICAL. ANC . Ver capacitor 2209 (220uF). 29Ago96 JPBA .
Philips GR1-L1 IMAGEM NEGATIVA. Possibilidade do transistor 7291 (BC548) estar com fuga, ver tambem 7204. MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 IMAGEM NEGATIVA INTERMITENTE. TRANSISTOR 7291 (BC548), COM FUGA. MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 IMAGEM ENTORTA COMO AGC SATURADO. VERIFICAR TRANSISTOR 7291 (BC548) COM FUGA. MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 IMAGEM DOBRADA NA VERTICAL (I). Drive 5505. Ago94 JPBA . Verificar diodo 6506 com fuga. 18Set96 ANC .
Philips GR1-L1 FAIXA ESCURA NA PARTE SUPERIOR (-). 3426 SET 94 EGS.
Philips GR1-L1 FAIXA ESCURA DO LADO ESQUERDO (I ). Verificar diodo 6506 com fuga. 18Set96 ANC .
Philips GR1-L1 DOS / MENU - NAO SAI DA TELA. Verificar diodo 6507 (fuga), 2910. * ANC
Philips GR1-L1 QUADRO REDUZ APOS AQUECIDO 7356 ABERTO INTERMITENTE, FAZ TENSAO DE +5 ABAIXAR, COM ISTO MICRO ACIONA PARCIALMENTE STAND BY. ANC .
Philips GR1-L1 QUADRO PEQUENO 3556 X1208 VERIFICAR JUMP CASO SEJA SUBSTITUIDO MONOIC, SENDO MASCARA 2 USAR JUMP EM POSIÇAO 9256 OU 9257 SENDO MASCARA 3. RESISTOR 3426. SET 94 EGS . CAPACITOR 2511. * MAI 95 PSM/JPBA *. TRANSISTOR 7508 COLOCADO INVERTIDO. * OUT 95
Philips GR1-L1 PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. VERIFICAR RESISTOR 3555 (27K) ALTERADO, OU 3752 ANC . TRC 1010. OUT 94 CTR .
Philips GR1-L1 PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). Verificar diodo 6101 fuga. 22Ago97 CTR .
Philips GR1-L1 PERDE SINC. HOR. AO MUDAR CENA OU RESOLUÇAO. CAPACITOR 2219. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-L1 NAO TEM CORES Diodo com fuga 6507 (IN4148) do Sand Castle. ANC . Integrado 7207 (TDA4661) linha de retardo. ANC Verificar componentes da linha Sand Castle: 6507, 6506, 3506, 3507, 7207, 3239, 7200. 03Abr97 ANC . No caso da troca do integrado 7200
Philips GR1-L1 NAO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇAO). INTEGRADO MICROPROCESSADOR 7997. JUN 95 MJS .
Philips GR1-L1 NAO FUNCIONA AUTO LIGAR (PROGRAMAÇÃO, ETC) VER IC 7997
Philips GR1-L1 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). tor 3528 aberto, (fonte). 15Mai96 CTR . Resistor 3421 aberto, (osc Hor.). 05Jul96 JPBA . Resistor 3607 aberto, (POR). 29Ago96 JPBA . Resistor 3511 aberto, (SOPS). 23Jan98 JPBA .
Philips GR1-L1 NAO ENTRA EM STAND BY. Verificar solda fria no JUMP 9349. 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 NAO CORRIGE LESTE-OESTE C512 ABERTO
Philips GR1-L1 NAO ATUA CONTROLE DE COR TRANSISTOR 7938 (BC548) EM CURTO. JUN 95 ANC .
Philips GR1-L1 NAO APARECE CARACTERES / MENU. FUGA 6507. * SET 94 JDCC/ANC *. INTEGRADO IC 4461. MAR 95 FJCP TRANSISTORES 7938/7933 (BC548). JUN 95 ANC . CAPACITOR 2938 COM FUGA. OUT 95 JPBA . Bobina 5925 aberta. 28Ago96 ANC . Tela chuvisco verificar 7997 (EPROM). *
Philips GR1-L1 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO RECEPTOR U915. /CONF. 95 JPBA.
Philips GR1-L1 NAO ABRE VERTICAL VER ALIMENTAÇAO DO TDA8362, +8V NO EMISSOR DO TRANSISTOR 7205. ANC . DIODO ABERTO 6410. MAI 95 CTR .
Philips GR1-L1 SOM BAIXO. Verificar 1202 (4,5MHz) e capacitor 2257. 24Jul96 ANC .
Philips GR1-L1 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Integrado 7200, este quando em STBY ainda continua oscilando, isto faz com que haja aparecimento de tensoes na saida do flyback, e o micro trava, so sendo possivel ligar acionando uma chave de canal e a POWER juntas. MAR 95 ANC Verificar cr
Philips GR1-L1 SINTONIA VARIANDO. 1100 RESISTOR 3956 ALTERADO. . CAPACITOR 2104. SET 94 EGS . CAPACITOR 2962. SET 94 JDCC . DIODO 6959. OUT 94 PSM .
Philips GR1-L1 SINCRONISMO INTERMITENTE. Caso o integrado 7200 foi substituido verificar JUMP 9256 pode estar com configuraçao para o integrado masaca N2. Verificar capacitores 2232 (4k7 com fuga) /2256; cristal 1208 ou ainda pode estar com o resistor 3248 alterado. OUT 94 ANC .
Philips GR1-L1 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). CAPACITOR 2258 COM FUGA SET 94 AB.
Philips GR1-L1 SEM SINTONIA. Resistor 3959. Nov 95 CTR . Verificar EEPROM 7997, defeituosa. 09Set96 ANC . Resistor 3958 (18K), ver tambem 3961, 3962 e 3963. 02Otu96 JPBA .
Philips GR1-L1 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). RESISTOR 3556. . CAPACITOR COM FUGA 2930 (100pF). JUN 95 MJS .
Philips GR1-L1 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. OCORRE QUANDO FRIO VER POSIÇAO DO JUMP 9256 PODE SER QUE ESTEJA EM UMA CONFIGURAÇAO ANTIGA DO MONO IC.* ANC *. TRANSISTOR COLOCADO INVERTIDO 7508 (SAIDA HOR.). OUT 95 ANC . Caso tenha sido trocado integrado 7200, verificar: INF. DE SERVIÇ
Philips GR1-L1 SEM SINCRONISMO H/V. CIRCUITO INTEGRADO MONOIC 7200. ANC . FUGA NO TRANSISTOR 7204 (BC548). MAI 95 ANC . CAPACITOR 2219 COM FUGA. AGO 95 JPBA .
Philips GR1-L1 SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. 3501
Philips GR1-L1 SEM LINEARIDADE VERTICAL. APRESENTA TRAÇOS NAQ PARTE SUPERIOR 7200.**. RESISTOR ABERTO 3801 (1K). OUT 95 ANC .
Philips GR1-L1 SEM FOCO. Resistor 3556 alterado. Verificar soquete e cabo de foco quebrado internamente, por ultimo verificar o TRC. 18Set96 ANC .
Philips GR1-L1 RONCO NO SOM Bobina 5291 em curto. ANC . Verificar capacitor 2207 (10K). * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips GR1-L1 RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. Resistor 3415 (220e) aberto, capacitor 2415 (100nF) aberto. 17Jul96 ANC .
Philips GR1-L1 RELOGIO ADIANTANDO SUSBT.: 2922 P/330PF (TESTAR ATE 1KpF) 3920 P/1M ACRESC.: 3923 P/1M2 CAPACITOR DE 470R ENTRE 3920 E 3923 P/TERRA (ANODO 6312
Philips GR1-L1 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO VO ALTO 3342 ALTERADO.** +12 E +25 VER Capacitor 2542 ABERTO. OUT 94 ANC . 3330, 2345, 3345 (VO COM 150V). NOV 94 JPBA . Resistor 3348 alterado (11K). Nov94 JPBA .
Philips GR1-L1 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) DIODO 6345 COM FUGA. JUN 95 MJS . RESISTOR 3341 ALTERADO. OUT 95 JPBA . +16 baixo, 1367 aberto. 23Jul96 CTR .
Philips GR1-L1 TELA VERMELHA 7246 TELA COM RETRAÇOS SET 94 AB.
Philips GR1-L1 TELA VERDE 7247.** 7400.** Com imagem, ver resistor 3731 alterado. 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 TELA ROXA (SEM VERDE) 3277 ABERTO, 7247 EM CURTO. NOV 94 JPBA .
Philips GR1-L1 TELA ROSADA COM IMAGEM. INTEGRADO 7200 (TDA8361). MAI 95 JPBA . VERIFICAR CAPACITOR 2233 (1nF). JUN 95 ANC .
Philips GR1-L1 TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. CAPACITOR 2230 ABERTO .**. (no vertical) RESISTOR ABERTO 3801 (1K). OUT 95 ANC . (no vertical)
Philips GR1-L1 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). RESISTOR 3555 ALTERADO. OUT 94 PSM . Sem som tambem, ver 7204 (BC548) com fuga. 30Ago96 ANC . Ver resistor 3224 (2,2e) aberto. 03Set96 ANC . Verificar possivel solda fria no JUMP 9507. 09Set96 ANC Resistor 3229 (1M) alterado, p
Philips GR1-L1 TELA CINZA (SEM VIDEO) Integrado 7997. Transistor 7204 (BC548) com fuga. MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 Capacitor 2910 quebrado. ANC . 3276 ABERTO, 7246 EM CURTO. NOV 94 JPBA .
Philips GR1-L1 TELA AZUL 7248.** Com imagem, ver integrado 7207 (TDA4661). 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 TELA AMARELA (SEM AZUL) 3278 ABERTO, 7248 EM CURTO. NOV 94 JPBA . Fio (vermelho) quebrado, que liga a placa TRC ao MONOPAINEL. 11Jan96 CTR .
Philips GR1-L1 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. SE A IMAGEM TAMBEM NAO ESTA BOA, VERIFICAR TRANSISTOR 7291 (BC548) COM FUGA. MAI 95 ANC .
Philips GR1-L1 SOM COM RUIDO OU FRITURA 5291 EM CURTO. ANC . Transistor 7291 (BC548) com fuga. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 SOM COM CHIADO Filtro 1202 (4,5MHz). Resistor 3293 (82Û) alterado. 05Nov96 JPBA . Possibilidade de bobina 5291 alterada (CASO RARO). * 1ºAbr97 ANC
Philips GR1-L1 2 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Capacitor 2214 (2u2F) aberto. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 ENTRA CANAL NORMAL EM AV. CIRCUITO INTEGRADO TDA 8361. ABR 95 JPBA .
Philips GR1-L1 2 CORES FRACAS TRANSITOR 7938 (BC548) ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips GR1-L1 2 COR INTERMITENTE Verificar possibilidade dos cabos da bobina defeltora estarem próximo ao cristal 3,57MhZ. 27Ago97 ANC .
Philips GR1-L1 2 CONTRASTE EM EXCESSO Diodo 6556 com fuga. 05Nov96 ANC .
Philips GR1-L1 2 CONTORNOS ESPELHADOS NA IMAGEM Ver capacitor 2211 (10uF) e 2214 (2,2uF). 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). VERIFICAR TRANSISTOR 7933 (BC548) ABERTO. JUN 95 ANC . Tecla +VOL e ESTORE, ver diodo 6910. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 COM SOMBRAS HORIZ. EM TODA TELA Ver capacitor 2211 (10uF). 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS Ver capacitor 2218 (1uF). 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 AQUECENDO RESISTOR 3505, ver capacitor 2326 (15k) e resistor 3326 (1k8) da fonte. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 APITO EM STAND BY Verificar trafo 5322 (BUCSO); caso apito e' pouco audivel, tratar o mesmo com duas camadas de verniz. 17Jul96 ANC .
Philips GR1-L1 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. CAPACITORES COM FUGA: 2406,2407 INTEGRADO 7410 DIODO 6410. 94 ANC .
Philips GR1-L1 VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS CAPACITOR 2230. 94 JPBA. Resistor 3418 (1k) aberto. Nov94 ANC . Resistor 3417 (2K7) alterado. 04Jan96 ANC .
Philips GR1-L1 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE RESISTOR 3426 (1,1) ALTERADO. 93 JPBA . CAPACITOR ABERTO 2230 (100nF). . RESISTOR ABERTO 3418 (1K). OUT 95 ANC Resistor 3417 (2K7) alterado. 04Jan96 ANC . Resistor 3229 (1M) alterado. 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 VERMELHO FRACO. Verificar resistor 3731 (910e) alterado. 09Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CAPACITOR 2751 (33K) EM CURTO. MAI 95 JPBA . TRANSISTOR 7933 (BC548) ABERTO. JUN 95 ANC . Verificar resistor 3224 (2,2e) aberto. 03Set96 ANC . Verificar possivel solda fria no JUMP 9507. 09Set96 ANC Resistor 3229 (1M) alterado,
Philips GR1-L1 2 TELA CINZA (SEM VIDEO) TRANSISTOR 7933 (BC548) ABERTO, O APARELHO FICA TOTALMENTE INOPERANTE. JUN 95 ANC . MONOIC COM LINHA DO SAND CASTLE ALTERADA. JUL 95 ANC .
Philips GR1-L1 2 SO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO TRANSISTOR 7933 (BC548) ABERTO. JUN 95 ANC .
Philips GR1-L1 2 SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). +16V, ver capacitor 2326 (15k). 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). SOLDA FRIA NO TERMINAL DO FALANTE. JUN 95 CTR . Integrado 7600. 03Set96 ANC . Capacitor 2258 (10uF) aberto. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 SEM SINCRONISMO H/V. VERIFICAR A PROGRAMAÇAO DE VERSAO, DEVERA SER CODIGO 16. 29DEZ95 JPBA . Verificar transistor 7204 (BC548) aberto. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 RUIDO FORTE COM ANTENA (CHUVISCO) Capacitor 2204 (2u2F). 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. Capacitor 2204 (2,2uF) aberto. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 QUADRO DEFORMADO (SEM FORMA CORRETA). Verificar capacitor 2566 (470uF). 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Resistor 3975 (330k) aberto. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 PARA FORA DA MELHOR SINTONIA. Resistor 3976 (560K) aberto. 09Out96 ANC *.
Philips GR1-L1 2 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). DIODO 6345 COM FUGA. AGO 95 CTR . 5505 COM FUGA. OUT 95 CTR . Resistor 2,2e aberto. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 NAO APARECE CARACTERES / MENU. TRANSISTOR 7933/7938 (BC548) ABERTO. JUN 95 ANC . CURTO DE SOLDA NOS PINOS 26 E 27 DO INTEGRADO 7900. JUN 95 ANC . Obs. possibilidade de IC defeituoso (Out 95 mjs).
Philips GR1-L1 2 NAO ABRE VERTICAL CABO DA UNIDADE DEFLETORA SOLDADO PELA ISOLAÇAO. JUL 95 ANC . Verificar capacitor 2417 (2200uF) com solda fria. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 INTERFERENCIA NA IMAGEM Aspecto de tecido, ver capacitor acoplamento 2212 (47nF), bobina 5202 (12uH) e resistor 3217 (1k). 03Set96 ANC . Ver capacitores 2204 (2u2F), 2218 (1uF) e 2211 (10uF) alterados. * 09Out96 ANC
Philips GR1-R03 PERDE A HORA AO IR PARA STAND BY. Verificar capacitor 2351 (pouca capacidade). * 21Ago97 CTR.
Philips GR1-R03 NAO TEM CORES Verificar cristal: PAL M cristal abc F226 3,57611 18SP; NTSC cristal abc C 3,579545 18SP, usado com "TDA8360 N5". 25Abr97 JPBA .
Philips GR1-R03 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Medir tensao no coletor do transistor 7502, caso esteja alto, possibilidade do integrado 7200 defeituoso. 10Jan97 ANC . Nao tem DATA/CLOCK, verificar capacitor 2111. 13Jun97 JPBA . R3501 alterado. *17Set98 SP443
Philips GR1-R03 NAO ABRE VERTICAL Verificar capacitor 2407 fuga. 22Ago97 JPBA .
Philips GR1-R03 FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). C111 INTERMITENTE. 31AGO98 SP428
Philips GR1-R03 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). R3501 (alim. driver horiz.) provoca barra ou dobramento do feixe no meio da tela. 02Set98 BA349 R3229 (1M) pino 42 do BIMOS provoca manchas no chuvisco e fecha vertical intermitente. *14Set98 H.Desk*
Philips GR1-R03 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS C2233 (sinal RY) provoca apos aquecido, barras ou manchas vermelhas na lateral da tela. 01Set98 SP430 Mau contato no R3415. 18Set98 SP602
Philips GR1-R03 CARACTERES TREMIDOS OU DEFORMADOS. Verificar capacitor 2938 (120pF), dependendo o local pode ser retirado. * 08Jan96 Inf PSC F. Costa. *
Philips GR1-L1 2 VOLUME NAO ABAIXA CONECTOR M15 COM FIO AMARELO ABERTO. JUN 95 CTR .
Philips GR1-L1 2 VOL + NAO FUNCIONA. Verificar diodo 6910 (1N4148) aberto. 09Out96 ANC .
Philips GR1-L1 2 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Verificar capacitor 2561 sem capacidade, ver tambem resistor 3426 alterado. 03Set96 ANC .
Philips GR1-L1 2 TIMER NAO FUNCIONA VERIFICAR PROGRAMAÇAO DE VERSAO (VERSAO 16) . ABR 95 ANC .
Philips GR1-L1 2 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VO = 50V, VER DIODO 6345 COM FUGA. AGO 95 CTR .
Philips GR1-L1 2 TENSAO VARIANDO. SE AS TENSOES DOS PINOS DO uP 7900 ESTAO IRREGULARES, VERIFICAR TRANSITOR 7933 (BC548) ABERTO INTERMITENTE. JUN 95 ANC .
Philips GR1-L1 2 TELA ROSADA COM IMAGEM. INTEGRADO 7207. OUT 95 CTR . Verificar capacitor 2433 e 2434 aberto. 03Set96 ANC .
Philips GR1-VA CONTRASTE DEFICIENTE Resistor 3555 (27K) alterado, capacitor 2555 (47nF) aberto. 19Jul96 ANC .
Philips GR1-VA COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar possível fuga nos capacitores 2910, 2911 e 2912 (1nF). 18Jul96 ANC . Verificar transitor 7901 (BC548) e 6904 (BZX79C12) e tensoes da fonte (+70V). 10Jan97 ANC .
Philips GR1-VA COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Ver possivel fuga em 2910, 2911 e 2912. 28Ago96 ANC .
Philips GR1-VA COMANDOS ATUAM DIFERENTE DA FUNÇAO. Verificar capacitores 2910, 2911 e 2912. 28Ago96 ANC .
Philips GR1-VA BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Ver capacitor 2555 (47nF) e resistor 3555 (27K). 19Jul96 ANC . Verificar resistor 3556 (1k). 23Jan98 JPBA .
Philips GR1-VA BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar circuito AQUADAG, possibilidade de 3555 (27K) estar alterado, e capacitor 2555 (47nF). 19Jul96 ANC . Verificar possivel fuga em 7725 (BC558) placa TRC. 28Ago96 ANC .
Philips GR1-VA ATUA INTERMITENTE PELO REMOTO. Verificar trilhas abaixo do JUMP 9913. 05Fev96 ANC .
Philips GR1-VA AQUECENDO TRANSISTOR 7508, ver trafo 5505 de modelo errado. 18Set96 ANC . 7355, possivel curto no IC 7997 (EPROM). 23Set96 ANC .
Philips GR1-VA APARELHO NAO SAI DE AUTO DEMOSTRAÇAO. Verificar resistor 3954 aberto. 16Jan97 Marcos MG304 .
Philips GR1-R03 TELA ROXA (SEM VERDE) R3720. 01Set98 Mg608
Philips GR1-R03 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Circuito funcionando normal, verificar integrado 7997 EEPROM. 10Jan97 ANC . Capacitor 2560 (1K) com fuga, ver 3560 aberto. 25Abr97 DNT . Soque
Philips GR1-R03 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verifique fonte de +5V, possibilidade de diodo 6348 com fuga. 09Out97 CTR .
Philips GR1-R03 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar possivel fuga no 7980. 13Jul97 CTR .
Philips GR1-R03 RUIDO FORTE COM ANTENA (CHUVISCO) Verificar capacitor 2204 no pino 48 do TDA8361. 25Abr97 JPBA .
Philips GR1-R03 PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). R3958 alterado. 17Set98 SP443
Philips GR1-VA NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Verificar tensao de +11, ver fuse 1000. 28Ago96 ANC .
Philips GR1-VA NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). RESISTOR 3560 ABERTO. AGO 95 CTR . TRAFO 5505 COM FUGA. OUT 95 ANC . Medir tensao do coletor de 7502 (BF422) 52V, caso esteja baixa ver fonte de +16V, +70V e pulso de 900mV no pino 37 do integrado 7200; se estiver alta a tensao do colet
Philips GR1-VA NAO APARECE CARACTERES / MENU. Transistor 7901 com fuga (BC548). 13Mai96 IRHD . Diodo 6506. 05Jul96 JPBA . Verificar bobina 5925 aberta e capacitor 2923 com fuga, possibilidade de fuga em 7933 e 7938. 28Ago96 ANC . Resistor 3506 (470K) aberto. 02Out96 JPBA .
Philips GR1-VA NAO ABRE VERTICAL Verificar trilhas que passam do outro lado dos JUMPs 9558, 9237 e 9507 (trincadas), possibilidade do resistor 3229 estar aberto. 05Jul96 JPBA . Verificar 3417 (2k7) aberto. 30Jul96 JPBA . Verificar 3229 (1M) aberto. 29Ago96 LT . Ve
Philips GR1-VA LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). Verificar resistor 3550 (4,3) aberto. 05Jul 96 ANC .
Philips GR1-VA LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Acionado "CROWBAR", por excesso de tensao, verificar resistor 3342 alterado. 30Ago96 JPBA . Verificar circuito de proteçao transistor 7901 e diodo 6904 (BZX79C12). 10Jan97 ANC . Verificar integrado 7900. 03Mar97 EGS .
Philips GR1-VA INTERFERENCIA NA IMAGEM Verificar capacitor 2212. * 1ºAbr97 JPBA *.
Philips GR1-VA IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). Capacitor 2231 (SMD)(4N7) substituir. 11Abr96 JDN .
Philips GR1-VA DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. IC7997 (EEPROM). A hora aparece em hexadecimal e no modo autoligar, perde a hora. 08Set98 SP355
Philips GR1-VA DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 7320 (Fonte), VER TRILHA DO GATE OU RESISTOR 3321 (100E) ABERTO. OUT 95 ANC . 7320 (Fonte) e 7321 (BC548), trilha partida do resistor 3342 (6K8). 17Nov95 ANC . 7320 e 7321 (Fonte), trilha partida do diodo 6345. Nov95 CTR . 7410 (
Philips GR1-VA DANIFICA FUSIVEL 1300 fulminado ver, possivel trilha aberta abaixo do jump 9604 ou 9320. 17Nov95 ANC . 1565, ver resitor 3342 (6K8). 02Out96 JPBA .
Philips GR1-VA DANIFICA DIODO Diodo 6346 BZT03C91, trilha partida do resistor 3342 (6K8), esta trilha abre abaixo do JUMP 9604; verificar também, trilha abaixo do JUMP 9320. 17Nov95 ANC .
Philips GR1-VA CORES SATURADAS Verificar transistor 7291 (BC548). 15Mai96 ANC .
Philips GR1-VA COR INTERMITENTE Verificar trilhas abaixo do JUMP 9253. 05Fev96 ANC .
Philips GR1-VA CONTRASTE INTERMITENTE Capacitor 2555 (47nF) e 3555 (27k). 19Jul96 ANC .
Philips GR1-VA SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). So na indicaçao maxima aparece o som, ver capacitor 2979. 29Ago96 JO . Verificar resistor 3219 aberto. 02Abr97 FR . IC7977 (EEPROM). 03Set98 AL142*
Philips GR1-VA SEM SINTONIA. Fuga em ambos transistores 7101/7100 (BC558). * OUT 95 ANC. Verificar a tensao da fonte (+70), quando baixa nao ha comutaçao, pois o mais +12 e insuficiente para garantir a conduçao de um dos transistores chaveadores (7100 ou 7101) portanto so
Philips GR1-VA SEM SINTONIA EM VHF. Diodo 6100 alterado (9V1). OUT 95 ANC .
Philips GR1-VA SEM SINTONIA EM UHF. Verificar transistor de banda 7101 (BC558),ou diodo 6101 alterado. 18Jul96 ANC .
Philips GR1-VA SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Retirar a cola existente entre R3415, 3417 e C2415. 03Set98 AL142
Philips GR1-VA SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar com osciloscopio no pino 34 do integrado 7200 (3,57MHz), caso OK: ver resitores: 3226, 3232, 3248; Capacitores: 2218, 2219, 2232, 2256, 2291 ou integrado 7200 com "MASCARA" errada ou com defeito. Se pulso nao tiver OK: ver cristal 1208
Philips GR1-VA SEM LINEARIDADE VERTICAL. Possibilidade do capacitor 2419 alterado. 25Jul96 ANC
Philips GR1-VA SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. Capacitor 2515 aberto. Nov 95 CTR . Vários componentes danificados, devido a trilhas impressas abertas, abaixo de jumps 9604 e 9320. 13Nov95 ANC . Diodo 6203, com fuga. 20Dez95 CTR . Solda fria em 2509. 28Ago96 CTR .
Philips GR1-VA RONCO NO SOM Resistor 3923 (82Û). 02Out96 JPBA .
Philips GR1-VA QUADRO VARIA COM O BRILHO Resistor 3556 (1K) aberto. 02Out96 JPBA .
Philips GR1-VA PROCURA MAS NAO LOCALIZA (BARR3/SINT3). Resistor 3965 (560K). 02Out96 JPBA .
Philips GR1-VA PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. Verificar resistor 3555 (27K) e 3701 (180K). 19Jul96 ANC. Obs.: Geralmente ocorre este fenomeno apos algun tempo de desligado, se ocorrer logo ao desligar pode ser o cinescopio.
Philips GR1-VA OSCILADOR HORIZONTAL NAO PARTE. Medir fonte de +16V, quando abaixo de 11V o circuito oscilador nao parte, verificar 2351 (220uF) e resistor 3326 (1K8) alterado. 29Ago96 ANC .
Philips GR1-VA NAO TEM CORES Trilha impressa trincada abaixo do JUMP 9253. 15Mai96 ANC . Verifique informaçao SINC3 para GR1VA. * 1ºAbr97 ANC *. Verificar linha do Sand Castle: 2509, 3506, 6506, 3505, 3239, 2252, 7207, 7200, 6415. 03Abr97 ANC *. Verificar diodo 620
Philips GR1-VA NAO LIGA PELO CONTROLE REMOTO. Transistor com fuga 7901 (BC548). 13Mai96 IRHD . Verificar trilha abaixo do JUMP 9913. 15Mai96 ANC .
Philips GR6-AL APITA FORTE (FONTE), MAS NAO FUNCIONA. Verifciar capacitor 2503 (10nF). 16Jul99 ACM .
Philips GR6 LS LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). C 2587 elco do +16V. A tela fica escura com retracos colo ridos. 04ago98 SP602
Philips GR6 LS INTERFERENCIA NA IMAGEM Verificar regulador 7905 (5V) no painel COMB FILTER. 25Jun97 JPBA .
Philips GR1-VA VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Capacitor 2415 (100nF) aberto. 07Nov95 ANC . Resistor 3415 (220e) aberto. 17Jul96 ANC .
Philips GR1-VA VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Verificar capacitor 2415 (100nF) aberto. 07Nov95 ANC . Verificar trilha abaixo do JUMP 9415. 15Mai96 ANC . Verificar resistor 3415 (220e). 17Jul96 ANC . Possibilidade de falha no diodo 6410. 25Jul96 ANC .
Philips GR1-VA VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Verificar resistor 3426, 3417 e 3418 pode ter um deles alterados. 25Jul96 ANC . Ver resistor 3229 (1M) alterado. 30Jul96 JPBA .
Philips GR1-VA TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Resistor 3342 (18K). 02Out96 JPBA . Resistor 3348 (11k) alterado. 06Dez96 IRHD .
Philips GR1-VA TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VO (92V) BAIXO, VER 5505 COM FUGA. OUT 95 CTR . Todas tensoes de saida do fly back, ver trafo 5505 cod. 4806 148 87014, no manual o codigo esta errado. 25Jul96 ANC . +70V= ver resistor 3341 alterado. 30Jul96 JPBA . +70V= Ver: 6345,
Philips GR1-VA TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 Resistor 3722 aberto. 04Jul96 JPBA . Resistor 3276 (1K) aberto. 23Jan98 JPBA .
Philips GR1-VA TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. Verificar resistor 3229 (1M) alterado. 29Ago96 FR
Philips GR1-VA SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar resistor alterado 3923 n(82Û).* 23Jan98 JPBA *.
Philips GR1-VA SO SINTONIZA CANAL 2. Verificar resistor 3958 (18K) alterado. 21Ago96 CTR . Caso substituido EEPROM, executar a gravaçao de sintonia. 28Ago96 ANC . Verificar resistores 3961, 3962, 3963. 29Ago96 JPBA .
Philips GR1-VA SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Verificar filtro SAW (1110) Tuner 1100 e capacitor 2204 (2,2uF). 31Jul96 ANC .
Philips GR1-VA SINCRONISMO INTERMITENTE. Verificar se nao ha cabos da bobina defletora (Horizontal) proximo ao cristal, caso isto ocorra o cristal para de oscilar. 10Jun97 ANC .
Philips GR1-VA SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). +5V, possivel curto, verificar EPROM 7997 (X2402) ou microprocessador. 23Set96 ANC . Verificar defeitos para TENS2. 31Mar97 ANC .
Philips GR6-AL SEM SINCRONISMO H/V. Ver transistor 7280 (BC548) com fuga. 31Mar97 JPBA .
Philips GR6-AL SEM NITIDEZ (QUALIDADE). Verificar capacitor 2249 (100nF). 16Jul99 ACM .
Philips GR6-AL SEM LINEARIDADE VERTICAL. Entrar no MODO SERVICE, verificar ajuste H. * 31Mar97 JPBA. Verificar unidade defletora. 10Out97 JPBA .
Philips GR6-AL PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. Tentar substituir capacitor 2025 de 10nF para 33nF. 16Jul99 AZS .
Philips GR6-AL PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). Verificar tabela de programaçao. 03Mar97 ANC . Se fica OK em PAL N/NTSC ver regulador do painel COMB FILTER. 21Ago97 JPBA . Verificar no transistor 7280. 16Out97 JPBA . IC7345, b
Philips GR6-AL NAO TEM CORES Caso ocorra em apenas um ou alguns canais, entrar no Menu (Sistema PALN/M/NTSC) verifique pode estar configurado para NTSC. 20Ago97 JPBA .
Philips GR6-AL NAO TEM CONTRASTE Verificar capacitor 2573 e diodo 6571. 16Out97 JPBA .
Philips GR6-AL NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar integrado 7400. 15Set97 CTR . T7501 (h.driver). 17Set98 SP443
Philips GR6-AL NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar capacitor 2252 e 2250. 16Abr98 SP532 . R3367 ALTERADO (PINO 30 MICROP). 31AGO98 MG335
Philips GR6-AL LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Tentar alterar endereço 49=12. 16Out97 JPBA . Verificar capacitores 2584 (1µF) e 2587 (1000µF). 16Jul99 ACM .
Philips GR6-AL LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Tela escura, ao desligar provoca clarao na tela: verificar 7346 (24C04). 03Mar97 ANC . Pisca 2 vêzes e näo funciona, verificar transistor 7500 (driver), e resistor 3537 (2k7) aberta. 16Out97 JPBA . Pisca 6 vêzes e näo funciona, verificar
Philips GR6-AL DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. R3367 ALTERADO (PINO 30 DO MICROP). 31AGO98 MG335
Philips GR6-AL DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar capacitor 2503 (10nF). 16Jul99 ACM .
Philips GR6-AL DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar integrado 7400. 15Set97 CTR . C2411 com fuga. 18Set98 CP160 Verificar resistor 3419 (10R). 16Jul99 ACM .
Philips GR6-AL DEMORA IMAGEM NA MUDANÇA DE CANAL OU AO LIGAR. Verificar cinescopio. * 18Set97 CTR
Philips GR6-LS LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). R3060 (22R). 18Set98 CP160
Philips GR6-LS LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Cinco vezes, verificar possível curto no TSH 5503. 15Set97 CTR . Seis vezes, verificar diodo 6505 em curto, ver tambem TSH 5503. * 15Set97 JPBA . Verificar transistor 7502 (terminal quebrado). 16Out97 JPBA . R3537 (2K7) aberto.
Philips GR6-LS IMAGEM SEM DEFINIÇAO (FOCO). Em uma das cores, verificar 7051, 7051, 7053. * 15Set97 EGS
Philips GR6-LS DISTORÇAO NA IMAGEM. C2233 com fuga. 18Set98 SP602
Philips GR6-LS DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). R3534 01Set98 MG608 Ao desligar fica em standby, verificar terminal coletor T7502 (saida horizontal) quebrado. 01Set98 MG601 Mau contato no 5502. 18Set98 SP601
Philips GR6-LS CHUVISCO EM AUDIO E VIDEO Verificar COMB FILTER, possivel defeito no regulador de 5V (7905). 21Ago97 JPBA .
Philips GR6-LS APARELHO NAO SAI DE AUTO DEMOSTRAÇAO. IC7346 (EEPROM). 08Set98 SP534
Philips GR6-AL VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS Vertical fecha em baixo apos aquecido, verificar unidade defletora. 01Set98 SP478
Philips GR6-AL VERTICAL CORRENDO (SINC2). Verificar capacitor 2226 (100nF). 16Jul99 AZS *.
Philips GR6-AL TENSAO OSCILANDO (PULSANDO). Verificar 7400 (STRS5708). 16Set97 JPBA . C2411 alterado. 18Set98 CP160
Philips GR6-AL TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar capacitor 2226 (100nF) aberto. 17Jan97 VSA . O LED do STBY fica aceso direto, ver integrado 7346 (24C04) e conferir a tabela. 03Mar97 ANC . Verificar capacitor 2225 (4,7uF), caso seja este capacitor aparecera dois riscos verdes
Philips GR6-AL SOM DIMINUI ACIONANDO VOL+ [(DISPLAY OK)]. Verificar integrado 7345 (uP). 18Mar97 JPBA .
Philips GR6-AL SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Entrar no Modo Service e verificar ajuste "C". 31Mar97 JPBA .
Philips GR6-AL SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado 7800 (TDA9852). 03Mar97 ANC . C2853 corta som em um dos canais intermitente. 17Set98 SP443
Philips GR6-AL SEM SINTONIA CANAIS ALTOS. Verificar diodo 6291 (BZX79C5V6) com fuga. * 03Mar97 ANC
Philips GR6-LS TELA VERDE Verificar integrado 7051. 21Ago97 CTR .
Philips GR6-LS TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). R3585, 3586. 01Set98 MG608 Tela escura com linhas de retraço. Verificar e ou repro gramar os endereços que provavelmente estão alterados. 03Set98 SPE188
Philips GR6-LS TELA CINZA (SEM VIDEO) R3060 (placa tubo) aberto. *03Set98 H.Desk* Sem luminância e com linhas de retraço, verificar IC7273 (TDA4662). 17Set98 CP160
Philips GR6-LS TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. R3060 (22E), tela branca ao ligar e em seguida o aparelho desliga. 08Set98 SP534
Philips GR6-LS TELA AZUL Verificar integrado 7053. 21Ago97 CTR .
Philips GR6-LS SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). 1262 (cristal do bimos). 03Set98 SP224
Philips GR6-LS SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). EEPROM corrompido provoca perda de som. 01Set98 MG399 C2807 (pino 7 stereo decoder) provoca perda de um dos canais. 03Set98 SP224
Philips GR6-LS SEM SINTONIA CANAIS BAIXOS. Possivel unidade de sintonia com defeito (U1290). 21Ago97 JPBA .
Philips GR6-LS SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. C2503. *05Nov98 H.Desk*
Philips GR6-LS RUIDO NO SOM T7230 (pino 7 bimos). 03Set98 SP224 C2755 sem capacidade. 08Set98 DF102
Philips GR6-LS REMOTO "LOCATOR" NAO ATUA. Alterar no BANK1 F9 de FF para F7. 16Out97 JPBA .
Philips GR6-LS PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). Se aparelho fica OK em outro sistema (PALN/NTSC), verificar painel COMB FILTER, possibilidade de defeito do regulador de 5V. 21Ago97 JPBA . Verificar tabela de programaçäo (mudar BANK 00 para BANK 01) e verificar endereços: F8=A9, F9=B7 (2
Philips GR6-LS NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar possivel curto no TSH 5503. 15Set97 CTR Verificar trafo SOPS (pino 8 com trilha quebrada). 16Out97 JPBA . Verificar transistor 7502 (terminal quebrado). 16Out97 JPBA . R3422 ou R3423 *01Set98 MG6
Philips GR6-LS NAO ABRE VERTICAL Capacitores soldados nos terminais do EEPROM (filtro) tem provocado apagamento da parte superior da tela. 03Set98 SP224
Philips GR6-LS MODO SERVICO FABRICA. Caso apareça FA, FB, ... no lugar de SA, SB, ..., pressione VOL e CAN+ simultaneamente para sair. * 16Out97 JPBA
Philips KL7 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). TS312/TS313/TS314/TS314 D502 C502/C513/C508 R452/R504/R507/R515/R547/R505
Philips KL7 SEM SINCRONISMO H/V. TS312/TS313/TS314/TS315
Philips KL7 SEM BRILHO (VER TB.TELA1) C725/C707/D201
Philips KL7 NAO TEM CORES C203/C705/C718/C727/C728/C749 S704
Philips KL7 NAO TEM CONTRASTE TS312/TS703 S711 C745
Philips KL7 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). C304/C305/C303/C220/C230 TS303 D270/D210
Philips KL7 MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). CAPACITORES C204/C768/C727. . DIODO D216. .
Philips KL7 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). R348/R304 C301/C217/C322/C228/C303/C319 D305/D303/D304/D204/D205/D201/D211/D302/D312/D301 YOKE/TSH
Philips KL7 BRILHO NAO ATUA D706/D707
Philips KL7 BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). TS710 D764/D137/D142 C133/C111
Philips HL3254 TIMER NAO FUNCIONA VERIFICAR CIRCUITO TEMPORIZADOR, OU CHAVE DE FUNÇAO, POIS, A INFORMAÇAO DO CIRCUITO INTEGRADO PASSA POR UMA DAS CHAVES NORMALMENTE ABERTAS E NAO ACIONAR A FUNÇAO. DEZ 94 ANC .
Philips HL3254 NAO PERMITE AJUSTE DE VELOCIDADE VERIFICAR FUGA NO SCR (TIC226) EM CURTO. DEZ 94 ANC .
Philips HL3254 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). VERIFICAR SE RESISTOR DE 2K DE FIO NAO ESTA ABERTO, VER TAMBEM DIODO 1N4142 COM FUGA (12V). DEZ 94 ANC .
Philips HL3254 NAO ATUA FUNÇAO PULSAR CHAVE DE FUNÇOES COM OXIDAÇAO. DEZ 94 ANC .
Philips GR6-LS VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS C2226 (pino 51 bimos) provoca compressao da parte inferior da tela. *03Set98
Philips KL8 NAO ABRE VERTICAL C411/C419 TS420/422
Philips KL8 MANCHAS NA IMAGEM (FALTA DE PUREZA). CAPACITOR C579. .
Philips KL8 LISTA BRANCA. (VERTICAL) Resistor R570 aberto. Capacitor C570 aberto.
Philips KL8 LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). C191/593/595 R460 TS421/489/490/491
Philips KL8 HORIZONTAL ONDULANDO Verificar capacitor C529.
Philips KL8 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Resistor R341. Diodo D581.
Philips KL8 CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. R300/R301 S115/S116
Philips KL8 CORES COM RUIDOS, OU GRANULAÇOES. C212
Philips KL8 CONTRASTE EM EXCESSO D482
Philips KL8 COM LISTAS NO SENTIDO VERTICAL. C531.**
Philips KL8 COM LISTA(S) NO SENTIDO HORIZONTAL. Verificar capacitor C570 (12nF) aberto. 02Dez96 ANC .
Philips KL8 BRILHO EM EXCESSO D635
Philips KL8 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). C635/147/191/593/595/537 TS830/416/421/489/490/491 R460/204/537
Philips KL7 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE TS507/TS508/TS512 R537
Philips KL7 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). C203/C706/C717/C745/C768
Philips KT3 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS TS242/TS244.**
Philips KT3 CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. FUGA ENTRE CAPACITOR (C581) E CORPO DO POTENCIOMETRO DE FOCO (R582). JAN 95 ANC .
Philips KT3 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE TS830 com fuga. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 BRILHO EM EXCESSO C370/C586/C464 D444/D445
Philips KT3 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Capacitor C192. Capacitor C587 sem cap. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 BRANCO IRREGULAR C429 Capacitor C583 sem capacidade. 26Jan96 ANC .
Philips KL8 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE C409/421/589 R428/R429
Philips KL8 TELA VERMELHA D255
Philips KL8 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). C482
Philips KL8 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). C229/C230/C513/C514/C523/C534 R402
Philips KL8 POUCO BRILHO AO LIGAR C512/C635
Philips KL8 NAO TEM CORES IC223 C218/C233
Philips KL8 NAO FUNCIONA QUANDO FRIO. D455
Philips KL8 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). IC317 VER TRIPLICADOR.
Philips KL8 NAO ENTRA EM STAND BY. D801
Philips KT3 SEM FOCO. C568/C569 SOQUETE TRC
Philips KT3 SEM BRILHO (VER TB.TELA1) C191. Transistor TS830 com fuga alta. 11Jan96 ANC .
Philips KT3 POUCO BRILHO AO LIGAR Capacitores C586/C484.**
Philips KT3 NAO TEM CORES TD210. R220/C276. C366. KT233.
Philips KT3 NAO TEM CONTRASTE C422/C565/566 R565
Philips KT3 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). D292. TS562. D464 EM CURTO NAO HA +129 OCORRE APENAS UMA OSCILAÇAO NA MEDIDA DE TENSAO. NOV 94 ANC . Integrado IC322. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 NAO ABRE VERTICAL YOKE TS530/TS532 D585 C397/C398/C531
Philips KT3 LARGURA EM EXCESSO TRANSISTORES TS485/TS490/TS494, CIRC. LESTEOESTE.** CAPACITORES C561/C562, AMORTECIMENTO.**
Philips KT3 EXCESSO DE DEFLEXAO C510
Philips KT3 ESCALA DE CINZA ALTERA INTEMITENTE. Capacitor C583 sem capacidade. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 EFEITO VENEZIANA. TD210
Philips KT3 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). C325 COM FUGA. TRANSISTOR TS336 COM FUGA. ANC . D464 EM CURTO. NOV 94 ANC . Cabo MAT com terminal solto. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 DEMORA PARA MUDAR DE FUNÇAO. Ver cabo de MAT e diodo D765. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 CORES FRACAS IC376
Philips KT3 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Cabo de MAT com terminal solto. * 26Jan96 ANC
Philips L7 PLUS SEM PULSO DO OSCILADOR HORIZONTAL. Verificar diodo 6461 e 6464 (1N4148). 16Jul99 ACM .
Philips L7 PLUS NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). R3471 com terminal encostando no terra. 18Set98 SP601 Para liberar o pulso de FH no BIMOS e gerar alta tensão, retirar o EEPROM, ligar chave power e acionar um dos botões de volume. Este modo permite verificar a causa da maioria
Philips L7 PLUS CONTRASTE DEFICIENTE Verificar capacitor 2209 100nF pino 16 do CI 7225. 16Jul99 ACM .
Philips L6-LA CONTRASTE EM EXCESSO R506
Philips KT3 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Capacitor C522. Resistores R502/R521. Transistor TS530.
Philips KT3 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO DIODO D461. 94 ANC . Resistor R324 alterado (39K). 26Jan96 ANC .
Philips KT3 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) C334/C344/C352/C353 D343/D356/D461/ TS336/TS562. D464 EM CURTO ACIONA RAPIDAMENTE, DEIXANDO A TENSAO VO OSCILANTE MUITO BAIXA. NOV 94 ANC .
Philips KT3 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). D587 ABERT. OUT 94 ANC . Solda fria no conector do +12 de U420. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 TELA CINZA (SEM VIDEO) TD192
Philips KT3 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 TS242/TS244
Philips KT3 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). Trilha aberta próximo a R816. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). C809
Philips KT3 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Resistor 33K retorno do pulso H, ver capacitor alterado C322. 26Jan96 ANC .
Philips KT3 SEM SINCRONISMO H/V. IC376/IC322 R371
Philips KT3 SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. TSW485/TS490/TS494 C561/C562/C484
Philips L7L FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). C 2621 e 2622 (ramal data e clock). 03ago98 BA601
Philips L7L DOS / MENU - NAO SAI DA TELA. IC 7620 (eeprom). Escreve "F" na tela e nao apaga. ao entrar no modo de servico e tentar sai, fica travado. * 03ago98 H.Desk * Televisor travado no modo hotel: colocar no canal 38, acionar simultanea
Philips L7L DOBRANDO IMAGEM NO HORIZONTAL C 2662 com fuga. 21ago98 CP602
Philips L7L DISTORÇAO NA IMAGEM. C 2208 (47n) no pino 13 do Bimos com fuga. 03ago98 SP224
Philips L7L DESLIGA SOZINHO. TERMINAIS MUITO LONGOS NOS SEGUINTES COMPONENTES: C2537, C 2538, R 3445 E M.C. FILTRO SAW 1015. 03AGO98 SP224 C 2423 (smd). 03ago98 SP453 Verificar resistor 3538 (100k). 19Jul99 ACM .
Philips L7L DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Danificando saida horizontal T 7445: T 7440, 7441, com fu ga. Verificar tambem flyback e cinescopio.* 03ago98 MG304 *
Philips L7L COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Fuga no capacitor 2650 pino 14 do 7601. 31Jul98 MT311 . Ver 2636, 2637, 2638 (SMD 820pF) não constam do esquema elétrico, pinos 14, 15 e 16. 31Jul98 AZS . Fuga no transistor 7650. 05Nov 98 HD .
Philips L7L COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Verificar transistor 7608 BC848 com fuga. 16Jul99 JDN Verificar diodo 6653 (zener 5V1). 19Jul99 ACM .
Philips L7L COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS Verificar resistor 3407 (220Û) aberto. * 04Nov97 Inf Lab.* D 6461 com fuga. Aparece também como serrilhado no lado direito da tela. 31Jul98 BA 329
Philips L7L CENTRALIZACAO HORIZONTAL INCORRETA D 6461, 6464, C 2462, 2461 com fuga. * 03ago98 H.Desk *
Philips L7L BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Tensao G2 abaixo de 250 Volts. Verificar soquete do cinescópio. * 03ago98 H.Desk *
Philips L7L BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). Verificar resistor 3470 (4R7) aberto. 19Jul99 AZS .
Philips L7L BLOQUEADO Para liberar canais bloqueados, que foi esquecido a senha, pedir BLOQUEAR NAO, O CODIGO DE ESQUECIMENTO, 8888 e deste modo abrira o MENU, para liberacao do mesmo. 29Abr2000 ANC .
Philips L7 PLUS VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Verificar capacitor 2436 com fuga. 21Ago98 CP602 .
Philips L7 PLUS SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Verificar capacitor 2203 100nF pino 5 co CI 7225, verificar também 2201 no pino 54. 16Jul99 ACM .

Philips L7L VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE R 3414 alterado. 03ago98 SP443
Philips L7L TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO T 7441 com base e emissor aberto. 03ago98 SP376
Philips L7L TELA VERMELHA Verificar transistor 7310 e 7300. 16Nov99 ANC .
Philips L7L TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). D 6480 em curto. Fonte +8 Volts da placa do cinescopio. 31jul98 MG419 Verificar capacitor 2620 (820pF). 19Jul99 ACM .
Philips L7L TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. T 7662 COM FUGA. A TELA FICA BRANCA E IDENTIFICAÇAO DO SANDCASTLE AUSENTE. 03AGO98 SP224
Philips L7L SOM NAO ABAIXA IC 7101. Perde controle do som. 04ago98 CP160
Philips L7L SOM COM RUIDO OU FRITURA Verificar capacitor 2112 (2n2) 19Jul99 ACM .
Philips L7L SOM BAIXO. R 3145 ausente. Som baixo e controle irregular. C 2112 aberto provoca controle irregular. 04ago98 CP160
Philips L7L SO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Verificar resistor 3240 e transistor 7240. 19Jul99 ACM .
Philips L7L SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). T 7677, IC 7225 em curto. 31jul98 CE304
Philips L7L SINTONIA VARIANDO. C 2208 (47N no pino 13 do Bimos) com fuga. 03ago98 SP224 Verificar resistor 3538 (100k), isto ocorre porque a fonte fica com as tensão abaixo do especificado. 19Jul99 ACM . Verificar integrado micro. 04Mai01 RN310 Sides *.
Philips L7L SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). C 2620 (smd) com fuga. Pino 41 do microp. 03ago98 RJ318 Verificar capacitor 2122 (1nF). 19Jul99 AZS .
Philips L7L SEM SINTONIA. Verificar EEPROM, tentar programar primeiro antes de substituila. 19Jul99 ACM .
Philips L7L SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. C 2423 CAPACITOR COM FUGA (4N7 SMD). 03AGO98 H DESK Verificar capacitor 2208 (47nF). 19Jul99 ACM .
Philips L7L SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. M5 (conexão deflexão horizontal) com mau contato. 18Set98 SP601
Philips L9-SS AQUECE DIODO. Diodo 6550 aquece apos troca, verificar trafo 5545. 02Jan2001 HD .
Philips L9-LS SOM BAIXO OU SEM SOM EM AV. Verificar programacao da EEPROM. 04Mai01 SP463 Evaldo *.
Philips L9-LS SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verifica 7401. 04Mai01 SC603 *.
Philips L9-LS SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar EEPROM, ver ajuste de OPTION BIT antes de substituicao. 02Jan2001 Evaldo SP463 .
Philips L9-LS NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). LED STBY apagado tambem, verificar transitor SMD 7604 do RESET, na duvida trocalo, pois este componente passa a funcionar se aquecido. 18Mai00 JPBA SP355 . LED STBY apagado, verificar diodo 6600 e capacitor 2675 em curto, no circuito regula
Philips L9-LS LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Verificar capacitor 2409 aberto (47uF). 16Out2000 Astor RS147.
Philips L9-LS LINHAS DE RETORNO AO LIGAR. Entrar no Modo SDM e selecionar Option "AS" "OFF". 27Set00 TYPAM .
Philips L9-LS LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) 1X, verificar resistor 3651. 04Mai01 RN145 Francisco *.
Philips L9-LS DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar 7833 e 7400. 16Out00 Olivo RS608 .
Philips L9-LS DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. Verificar integrado vertical. 04Mai01 SP463 Evaldo *.
Philips L9-LS DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Circuito integrado vertical resitores 3401, 3402, 3405: verificar possibilidade de defletora em curto. 16Out00 MJS SP355 . FET 7518, verificar resistor 3525 aberto. 02Jan2001 HD . IC vertical, verifica diodo 6403. 04Mai01 RJ310 Antonio
Philips L9-LS BLOQUEIA DURANTE SEARCH / SCAN. Verificar posicao 2002, caso o valor seja 220uF substituir por outro de 100uF. * 28Mar2001 ST01/0016 *. IRIS C184
Philips L9-LS BLOQUEADO Verificar transistor RESET 7604, na duvida substituilo, pois o mesmo passa a funcionar apos aquecido. 18Mai00 JPBA
Philips L9-LS APITA FORTE (FONTE), MAS NAO FUNCIONA. Verificar diodo zener 6514 (BZX55C18). * 08Mai01 RJ605 PP.
Philips L7L VERTICAL DEFORMADO PARTES COMPRIMIDAS C 2403 em curto. Vertical fica irregular e a tensao no pino 7 do IC7401 fica com nivel alto. Ap. perde o OSD tambem. 31jul98 SC374 R 3407 alterado ou aberto. Utilizar dois resistores conforme inf
Philips L9-SS MODO HOTEL Verificar procedimento para Modo HOTEL do L7L, pressionar as teclas por aproximadamente 5 segundos. 08Jun00 ANC .
Philips L9-SS LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Verificar (Banco de resistores Net 7 x 2k2) 3624. 30Mai00 TYPAM . Entrar no SDM e alterar o Option AS para OFF. 25Set00 TYPAM .
Philips L9-SS LINHAS DE RETORNO AO LIGAR. Entar no SDM e no Option "AS" passar para "OFF". 27Set00 TYPAM .
Philips L9-SS LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) PISCA 4 VEZES, verificar se trilha do pino 1 proximo ao TSH 5445 nao esta trincada. 29Mar2001 ACM . Pisca 4 vezes, verificar resistor 3411. 04Mai01 SP328 *. Pisca 1 vez, verificar diodo 6601 (5V). 04Mai01 BA331 *.
Philips L9-SS LARGURA VARIA COM A CENA. Entrar no modo SAM e corrigir o OPTION CL, codigo IRIS 1335. * 24Out2000 EHV ST00/0045 *.
Philips L9-SS INTERFERENCIA NA IMAGEM Substituir capacitor C2002 de 100 para 220uF. * Inf ST00/0003 25Set00 ANC * .
Philips L9-SS INDICA ERRO (ER..). Erro 1102, verificar transistores 7610 e 7611 (BC847 código 4806 130 47373). 20Dez1999 CP601 Luiz .
Philips L9-SS ESCALA DE CINZA ALTERA INTEMITENTE. Verificar 7330. 04Mai01 PE601 *.
Philips L9-SS DISTORÇAO NA PARTE SUPERIOR (ENTORTA). Verificar (Banco de resistores Net 2 x 2k2) 3624. 30Mai00 TYPAM .
Philips L9-SS DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar transistor 7602 (BD13516 código 4806 130 97034) com intermitência, provoca bloqueio do micro 7600. 22Fev2000 ACM . Verificar diodo 6343 (BZX284C8V2 cod. 4806 130 97041), possibilidade de valor alterado, deste modo perde a refer
Philips L9-SS DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. Verificar integrado 7250 (TDA8841 código 4806 209 87842), aparelho vai para stan by após 10 segundos. 22Fev2000 ACM Verificar diodo 6343 (BZX284C8V2 cod. 4806 130 97041, fica no painel de TRC), provavel alteracao, provoca acionamento por ex
Philips L9-SS DESLIGA AO CONECTAR ANTENA. Verificar integrado 7520. 02Jan2001 Geraldo MS339 .
Philips L9-SS DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS 7518, verificar: 2508, 2517, 2518 e 3517. 02Jan2001 Jose BA350 .
Philips L9-SS COMANDOS ATUAM PARCIALMENTE OU MODO HOTEL Para desabilitar o MODO HOTEL acionar: No canal 38 VOLUME (+) e () no painel frontal, e ao mesmo tempo a tecla OSD do CR por aproximadamente 5 segundos. 22Fev2000 ANC .
Philips L9-SS ATUA INTERMITENTE PELO REMOTO. Verificar soldagem dos terminais do remoto, veja informacao RECO1 para L9SS. 13Out00 ANC .
Philips L9-SS SO FUNCIONA COM TECLA PRESSIONADA. Verificar capacitores da linhas de teclado do micro: 2606, 2607 e 2697. 02Jan2001 HD .
Philips L9-SS SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar 7401. 04Mai01 SC603 *. Verificar 2511. 04Mai01 PE601 *.
Philips L9-SS SINTONIZADOR COM POUCO GANHO Verificar 1000. 04Mai01 PE601 Pedro *.
Philips L9-SS SEM TENSAO (VO, +B, HVT, ETC). Nao tem MAT, verificar diodo 6403. 02Jan2001 Sertori SC374 . Verificar curto em 7402. 04Mai01 PE601 *.
Philips L9-SS SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar fusivel 1571, e integrado 7953. 18Mai00 JPBA SP355 .
Philips L9-SS SEM SOM EM ALGUNS CANAIS. Substituir o capacitor C2003 de 100uF para 470uF. 15Jul00 EHV Information .
Philips L9-SS SEM SINTONIA. Verificar modulo 1000. 04Mai01 PE601 *.
Philips L9-SS SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Verificar diodos: 6400, 6401 e resistor 3403. 02Jan2001 HD . Verificar 6404 e 3404. 04Mai01 RS407 Juca *.
Philips L9-SS SEM FOCO. Verificar diodo 6343 e resitor 3347, LED pode piscar 12 vezes. 02Jan2001 HD . Verificar cinescopio. 04Mai01 SC603 *.
Philips L9-SS QUADRO PEQUENO Verificar cristal 1600 12MHz. 02Jan2001 Manoel PR341 .
Philips L9-SS NAO TEM CORES Entrar na programacao verificar os OPTION BITS, caso ok conferir a opcao SY esta com 2N para dois sistemas ou 3N para tres sistemas. 25Set00 JPBA SP355 .
Philips L9-SS NAO FUNCIONA QUANDO FRIO. Verificar transistores 7610 e 7611 (BC847 código 4806 130 47373. 20Dez1999 CP601 Luiz .
Philips L9-SS NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar transistor 7400 (drive) com fuga (BF422 código 4806 130 47090. 20Dez1999 CP601 Luiz . Medir 3,3V no emissor do 7602 (ver pagina A7 no Manual), caso tensao acima de 3,3V verificar diodo 6600, transistores 7602, 7605, 7612. * 02Jan20
Philips L9-SS NAO AJUSTA O VOLUME Verificar capacitor 2951 10uF. * 24Out2000 EHV ST00/0074 *
Philips L9-SS NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO Verificar soldagem dos terminais do receptor remoto 7680, falha constatada intermitente em modelo 14PT314A/78R serie 51270 com pino central isolado por resina de solda. 13Out00 ANC .
Philips LC2100 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar resistor 3163 (1Û) aberto. 31Mar97 JPBA .
Philips LC2100 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Verificar resistor 3163 (1Û) aberto. 31Mar97 JPBA .
Philips LC2000 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Resistor aberto 3163 (1e). 20Dez95 JO .
Philips L9-SS VAI PARA STAND BY INTERMITENTE. Verificar diodo 6343 (BZX284C8V2 cod. 4806 130 97041), provoca informaçao de excesso de corrente acionando Stand by. 28Fev2000 CRE009 Elio .
Philips L9-SS TRACO AZUL EM AREAS BRANCAS DA TELA. Substituir 3204 para 100 Ohm. * 28Mar2001 ST01/0011 *. IRIS 134X.
Philips L9-SS TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Verificar diodo D6434 (BYD33D) em curto. 18Mai00 MJS SP355
Philips L9-SS TENSAO VARIANDO. Verificar resistor 3528. 04Mai01 PB316 Machado *.
Philips L9-SS TELA VERMELHA Verificar transistores: 7311, 7312 e 7313 (BF422 código 4806 130 47090, BF423 código 4806 130 47091) 15Fev2000 FCR
Philips L9-SS TELA VERDE Verificar transitores: 7322, 7323 e 7321 (BF422 código 4806 130 47090, BF423 código 4806 130 47091) 15Fev2000 FCR .
Philips L9-SS TELA ROSADA COM IMAGEM. Verificar (Banco de resitores Net 7 x 2k2) 3624. 30Mai00 TYPAM .
Philips L9-SS TELA OSCILA NO SENTIDO HORIZONTAL. Verificar (Banco de resistores Net 7 x 2k2) 3624. 30Mai00 TYPAM .
Philips L9-SS TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar resistor 3347 (aberto) e diodo 6343 (zener de 8V2) alterado, quando ocorre isto o LED pisca 12X e aumentar a G2 aparece as linhas de retorno, o som apresentase normal, medir BLK (aprox. 4V)caso nao tenha sustituir o diodo * 18Mai00 JP
Philips L9-SS TELA BRANCA Verificar solda de C 2211 e F1201
Philips L9-SS TELA AZUL Verificar transistores: 7331, 7333 e 7332 (BF422 código 4806 130 47090, BF423 código 4806 130 47091). 15Fev2000 FCR Verificar 3334 (4806 116 97042) e 7311. 04Mai01 SC603 *.
Philips L9-SS SO LIGA APOS CINCO MINUTOS. Verificar integrado saida de audio 7953 (TDA7057AQ/N2). * 28Mar2001 ST01/0015 *. IRIS 1111
Philips NCF APITA FORTE (FONTE), MAS NAO FUNCIONA. VERIFICAR CAPACITOR C323 ALTERADO (COM POUCA CAPACIDADE) OU ABERTO. JAN 95 ANC . INTEGRADO IC875. JAN 95 ANC .
Philips MC170 NAO ATUA FUNÇAO CD. Verificar conector do CDM próximo ao trafo. 17Set98 SP453
Philips MC170 DISPLAY APAGADO R3307 (6k8) alterado. 17SET98 SP453
Philips MC170 AO LIGAR APARECE RUIDO FORTE R3307 alterado. 17Set98 SP453
Philips LPD600W NAO FAZ LEITURA AJUSTAR R255 (TILT BALANCE). JUN 95 ES .
Philips LLS VERTICAL TREMULO (ONDULANDO) Vertical capacitor 2426 (1nF). 16Jul99 ACM .
Philips LLS SEM CLOSE CAPTION. Verificar capacitor 2664. 04Mai01 Ademir *.
Philips LLS MUDA CANAL SOZINHO Acrescentar capacitor 2473 (47µF). * 16Jul99 Inf Serv. *.
Philips LLS FAIXA CLARA NO CENTRO (I) VARIA COM O BRILHO/CONT. Verificar resistor NTC 3845 na placa do TRC. 18Mai00 JPBA
Philips LLS DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar resistor 3265. 04Mai01 SP563 Denilson *.
Philips LLS DESLIGA AO MUDAR DE CANAL Verificar resistor 3516 alterado. 18Mai00 MJS SP355 . Verificar resistor 3265. 02Jan2001 Denilson SP563 .
Philips LLS CARACTERES DESLOCADOS. Verificar o integrado vertical. 18Mai00 JPBA SP355 .
Philips LC2100 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Transistor 7360 aberto. 17Jan97 JPBA . Verificar TDA4680, a lampada acende normal. * 31Mar97 JPBA. Verificar tensoes no 7325/7360/7385/7430, caso encontrado alguma tensäo baixa provabilidade de um deles com defeito. 09Out97 JPBA .
Philips LC2100 TELA CIANO (SEM VERMELHO) = VERM1 CIRCUITO INTEGRADO 7366 (TDA4660). ABR 95 ANC .
Philips LC2100 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Verificar integrado 7412 (TDA2579C), so funciona adequadamente com esta máscara. * 16Set97 JP
Philips NCF COR INTERMITENTE C203/C205/C206/C220/C876 IC200 R223 PROVOCA DESCOLORAÇAO IRREGULAR DA TELA OU AUSENCIA DE CORES. VER FILTRO DE +12V C587.
Philips NCF CONTRASTE DEFICIENTE CURTO BOBINA DESMAGNETIZADORA COM AQUADAG. 94 ANC .
Philips NCF CONTORNOS ESPELHADOS NA IMAGEM C236. NOV 94 PSM .
Philips NCF COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). FUGA NO TRANSISTOR TS032. JUL 95 JPBA .
Philips NCF COM UMA BARRA ESCURA NO CENTRO C847,C843,C854,C840,C849,C844,
Philips NCF COM SOMBRAS HORIZ. EM TODA TELA AO ACIONAR O CONTRASTE REALÇA O SINTOMA, AS AREAS CLARAS DA TELA PROVOCAM UMA ESPECIE DE SOMBRA NO SENTIDO HORIZONTAL DA TELA, VER FILTRO DA LINHA DE CONTRASTE C236.
Philips NCF COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). VER TRANSFORMADOR DRIVER 5505, POSSIBILIDADE DO NUCLEO ESTAR SOLTO.
Philips NCF COM FAIXA CLARA NA PARTE SUPERIOR (-). VERIFICAR CAPACITORES FILTROS DE +12 (C587). ANC .
Philips NCF COM FAIXA CLARA NA LATERAL ESQUERDA (I ). VER FILTRO DE +12V C587.
Philips NCF COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS Integrado IC875 (TDA2577). 29Dez95ANC .
Philips NCF CHEIRO DE QUEIMADO OU COM FUMAÇA. VERIFICAR CAPACITORES DA PLACA DE ANTENA, PRINCIPALMENTE C997 COM FUGA. DEZ 94 ANC .
Philips NCF BRILHO EM EXCESSO R583
Philips NCF BARRA DE SINTONIA NAO APAGA IC875
Philips NCF AQUECENDO TRANSISTOR TS355 VER >C371 ou solda fria no mesmo. ANC . Saida transistor de som 7680, ver diodo 6683 (IN4148) aberto. 12Fev96 ANC .
Philips NCF AQUECENDO RESISTOR R681 AQUECENDO E SOM FANHOSO COM BARRAS NA TELA, VERIFICAR CABO DA BLINDAGEM (FIO AZUL) LIGADO A LINHA DO FALANTE OUT 94 ANC.
Philips NCF DISTORÇAO NA PARTE INFERIOR (ENTORTA). D895 VER FILTRO DE +12V C587. ANC .
Philips NCF DISPLAY INDICA CANAL ERRADO (OU DOS). C155 COM FUGA. NOV 94 PSM .
Philips NCF DISPLAY APAGADO MICROPROCESSADOR IC010. MAI 95 CTR .
Philips NCF DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). CAPACITORES:318/319/324/325/353 RESITORES:322/323/324/327/330/325/340 TRANSISTORES:362/369 MC TSH Cristal XR012 (6MhZ). ANC . Diodo D564. ANC . INTEGRADO IC875. JAN 95 ANC . TRIMPOT: R325 E R871. AGO 95 ANC . Capacito
Philips NCF DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. C037.
Philips NCF DESLIGA AO MUDAR DE CANAL TS520. ANC . VERIFICAR RESISTORES DO CIRCUITO DE PROTEÇAO, RESISTOR R337 ABERTO (1e). ABR 95 ANC .
Philips NCF DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS IC400 VER >D334 TS355 VER >D564/C371 Integrado IC681, TS330 e TS331, possivel fuga em D334 ou C334. NOV 94 ANC .
Philips NCF DANIFICA RESISTOR R680 VER TRILHAS DO S564. ANC . R508 VER >D564 em curto. ANC . R332/333 >C334 com fuga. ANC . R404 VER >C410 R310, VERIFICAR S309 (FUGA). . R310, TRANSISTOR TS309 (FUGA). JUN 95 PR . R388, VER POSSIVEL SOLDA FRIA EM D
Philips NCF DANIFICA FUSIVEL Fusivel VL391 >C330 com fuga. INF .
Philips NCF DANIFICA DIODO D564, ver capacitor C371. ANC . D323 e D325, ver C334 ou D334 com fuga. ANC .
Philips NCF DANIFICA CAPACITOR C507 VER>D564 em curto. ANC .
Philips NCF DANIFICA BOBINA OU TRAFO. S508 > D564 em curto. ANC .
Philips NCF CORREÇAO CLO DEFICIENTE. C515, SO AJUSTA NA PARTE SUPERIOR. NOV 94 PSM . BOBINA S508. MAI 95 CTR .
Philips NCF CORES SATURADAS VER FILTRO DO +12V C587.
Philips NCF CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. IC200
Philips NCF INTERFERENCIA NO SOM
Philips NCF INTERFERENCIA NA IMAGEM TS520. BARRAS VARIANDO COM O SOM VER PROVAVEL CURTO NO FALANTE E BLINDAGEM (FIO AZUL) CONECTADO ERRADO.
Philips NCF INTERFERENCIA COM VIDEO K7 3171 1K6
Philips NCF INSTABILIDADE: VARIA QUADRO,CONTRASTE, BRILHO, ETC VER FILTRO DE +12V C587. SET 94 ANC. OCORRE DEFORMAÇAO DA IMAGEM, FICA SEM CORES, DA LOOP NA SINTONIA E COM IMAGEM NEGATIVA, VERIFICAR TS927 OUT 94 ANC.
Philips NCF INDICA F6 AJUSTE S099, DENTRO DO RECEPTOR DE REMOTO. FALTA DE BLINDAGEM DO RECEPTOR REMOTO. 94
Philips NCF INDICA F3 Ocorre quando nao ha tensao de "12V" para o CITAC, ou a falta de funcionamento de qualquer etapa que depende a fonte do +12. C325/319/318/353/C999/C098 TS 309/TS562/TS371 IC875/IC151/IC200/IC050/IC010/IC045 R391/R585/R751/R310/R895/R002
Philips NCF INDICA F1 INTEGRADO MICROPROCESSADOR IC010.** CAPACITOR C312 (150uF), FONTE DE +8V. OUT 95 JPBA . Capacitor C093 (100uF). 05Nov96 JPBA .
Philips NCF INDICA F0 Capacitor C067 com fuga. ANC . INTEGRADO IC045, VER CAPACITOR C045.**
Philips NCF IMAGEM TREMULA (VER SERR1). R592. ANC . VER FILTRO DE +12V C587. SET 94 ANC . NOS MODELOS MONITORES VER TS927 NO MODULO AUDIO E VIDEO. OUT 94 ANC . POSSIVEL FUGA NO TRANSITOR TS311 (BC548), VERIFICAR TAMBEM CAPACITOR C312 (150uF/25V) ALTERADO. JUL95 ANC .
Philips NCF IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). R592 MC J560. 13Mai94 ANC . VER FILTRO DE +12V C587. SET 94 ANC. CAPACITOR C868 (10uF). ABR 95 CTR .
Philips NCF IMAGEM NEGATIVA. VER FILTRO DE +12V C587. SET 94 ANC. NOS MODELOS MONITORES: VARIANDO SINTONIA E DEFORMAÇAO EM TODA A TELA VERIFICAR TS927 NO MODULO AUDIO E VIDEO. OUT 94 ANC.
Philips NCF HORIZONTAL ONDULANDO VER FILTRO DE +12V C587. SET 94 ANC. PARA MODELOS MONITORES VER TS9287 COM FUGA OUT 94 ANC.
Philips NCF FICA CLARA SEM SINAL OU SINAL FRACO. Ver capacitor +12V C587. ANC . Capacitor C154. 29Dez95 ANC .
Philips NCF EXCESSO DE DEFLEXAO C410. ANC . Integrado IC875. ANC . VERIFICAR R421 VALOR CORRETO 1,8R. DEZ 94 ANC .
Philips NCF EFEITO SPOOK. VERIFICAR USO DE CAPACITOR 18nF DO COLETOR DE TS355 A TERRA, ACRESCENTAR CASO NAO POSSUA
Philips NCF PE DE VENTO NA IMAGEM COM VCR. Resistor R816. JAN 95 PSM . Verificar capacitores: C587 (470uF), C865 (10uF), C812 (68uF), C869 (47uF). 14Dez99 ANC .
Philips NCF PE DE VENTO C/IMAGEM DE EMISSORA DESLIGAR R816. MAN
Philips NCF NAO TEM CORES TD223 IC200 R206/ AJUSTE R215/ C205 R223 PROVOCA FALTA DE CORES OU DESCOLORAÇAO IRREGULAR NA TELA. Capacitor C207. ANC . Capacitor C220. ANC . Capacitor C206, tensao do pino 3 do IC fica baixa. ANC . R200 ALIMENTAÇAO D
Philips NCF NAO TEM CONTRASTE C565 TS368
Philips NCF NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. Capacitor C093. 05Nov96 JPBA .
Philips NCF NAO FUNCIONA (SO TELA COM CHUVISCOS). VERIFICAR CRISTAL KT071. .
Philips NCF NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Capacitores C323/C330 Diodos D371/323/325/365 Transistor TS355 Resistores R325/R332/333/338/377/583 Integrado IC875 S351 Diodo D895. ANC . Resistor R896 (5k6) alterado. 02Dez96 ANC .
Philips NCF NAO DESLIGA VIA CR, AS VEZES SOME SO O SOM. S309
Philips NCF NAO CORRIGE LESTE-OESTE CAPACITOR C507 EM CURTO, ABRE R508. AGO 95 CTR .
Philips NCF NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO CAPACITOR C098 COM FUGA. ANC . CAPACITOR C097 COM FUGA. MAI 95 CTR .
Philips NCF NAO ABRE VERTICAL Fuga nos capacitores C407/C410.**. R814 Resistor de alimentaçao do +12V. 94 ANC . Capacitor aberto C811. 94 ANC . Integrado IC875 (TDA2577). 94 ANC . Capacitor com fuga C408 (4K7). 27Dez95 ANC .
Philips NCF LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). C400. . * RAT. OUT 95 CTR * Resistor R404 e capacitor C410. ANC . IC400. . CAPACITOR C317. MAI 95 ANC .
Philips NCF LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). C400
Philips NCF LED INTERMITENTE (ALEATORIO). CAPACITOR C067.** TRANSISTOR TS309, o LED pisca rapidamente. ANC . DIODO D301, o LED pisca lentamente. ANC .
Philips NCF LARGURA EM EXCESSO CAPACITOR DE AMORTECIMENTO C507.**
Philips NCF SINTONIA INTERMITENTE EM UHF. CAPACITOR SEM CAPACIDADE C507. ANC .
Philips NCF SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). IC 664,IC681 C663,C161
Philips NCF SEM SINTONIA. D070. FUGA EM CAPACITORES C161,C089,R103,C155,C152. CRISTAL KT 071. Tuner U102. ANC . UNIDADE VARICAP U102, PROBLEMA NO PRESCALER. MAI 95 ANC Apos troca de bateria, ver trilha que passa proximo aos terminais da bateria (aberta).
Philips NCF SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). DIODO D895. AGO 95 CTR . Capacitor C865 (10uF). 20Dez95 JO .
Philips NCF SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. R871. NOS MODELOS MONITORES VER TS927 NO MODULO AUDIO E VIDEO. OUT 94 ANC. R897. NOV 94 PSM .
Philips NCF SEM SINCRONISMO H/V. Capacitor C370 Diodo D371 _ Resistor R370 Capacitor C880. ANC . Capacitor C876. 11Jan96 CTR .
Philips NCF SEM NITIDEZ (QUALIDADE). VER FILTRO DE +12V C587.
Philips NCF SEM LARGURA (SEM DEFLEXAO HOR) RISCO VERT. D564 EM CURTO JUNTO COM R508 ABERTO. ANC .
Philips NCF SEM BRILHO (VER TB.TELA1) C410,C409,IC400
Philips NCF RUIDO NO SOM Integrado IC400, sendo máscara CQ. ANC .
Philips NCF RUIDO FORTE COM ANTENA (CHUVISCO) INTEGRADO IC875.**.
Philips NCF RONCO NO SOM OCORRE QUANDO SE AUMENTA O SOM VERIFICAR R690 (3,3E) ABERTO.(20/08/94)
Philips NCF REMOTO SO FUNCIONA DE PERTO. Diodo D095. 94 ANC . Capacitor alterado C090. 29Dez95 ANC .
Philips NCF QUADRO PEQUENO R324
Philips NCF PERDE SINTONIA INTERMITENTE OU (LOOP). CAPACITORES C155/C089/C151 NOS MODELOS MONITORES VER TS927 NO MODULO AUDIO E VIDEO. OUT 94 ANC . Verificar reconhecimento de video no CITAC, possibilidade de estar defeituoso IC875. DEZ 94 ANC . UNIDADE VARICAP U102, (pulso Prescaler)
Philips NCF TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO CAPACITOR C370 RESISTORES R391/R392/R370/R340/R368/R371/ DIODO D378. 94 ANC .
Philips NCF TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) VO BAIXO=VER R319 EM PARALELO COM R321 (1M1). ANC . VO BAIXO COM APITO VER C371. ANC . R310 ABERTO DEIXA O MICRO SEM ALIMENTAÇAO E O TV FICA EM ESTADO ENTRE STAND BY E FUNC. DEZ 94 ANC .
Philips NCF TELA VERDE TS704 C724
Philips NCF TELA ROXA (SEM VERDE) TS704
Philips NCF TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. MONITORES EVITAR CABO DA PLACA AUDIO E VIDEO PROXIMO AO S564 (no sentido horizontal). ANC .
Philips NCF TELA CINZA (SEM VIDEO) TS704 C160/C154
Philips NCF TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. TS720. S156, C160, C147. NOV 94 PSM .
Philips NCF TELA BRANCA AO PASSAR DE AV P/RF ADICIONAR R. 75OHMS AO EMISSOR DE TS7054
Philips NCF TELA AZUL TS736
Philips NCF TELA AMARELA (SEM AZUL) TS720
Philips NCF SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS). C663 C161 Fuga no Capacitor C683. 94 ANC .
Philips NCF SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. FALANTE. Saida transistor, ver diodo 6683 (IN4148) aberto. 12Fev96 ANC .
Philips NCF SOM BAIXO. C691/C683
Philips NCF SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). C999 veja se este capacitor nao esta em curto (entrada de antena). . Verificar capacitores C037, C038, C067 e C068. ANC . IC10, máscara T117, trava quando bateria está sem carga, nao ocorre com outras máscaras. ANC . Transistor TS00
Philips NCF SINTONIA VARIANDO. Capacitor C000. ANC . Fuga no capacitor C155. ANC . Tuner U102. ANC . Bobinas S157 e S158. ANC .
Philips PTV770 CONTRASTE DEFICIENTE Divisor SPLITTER (MAT) com defeito. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV700 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). R818 (1E) aberto. Perde o MAT. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV700 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). Provavel erro na programacao. Entrar no modo de servico e confirmar a tabela. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV700 EXCESSO DE DEFLEXAO IC55 com registro de identificacao errado. Em modo de prog. o registro de numero 37 devera ser conforme abaixo: TA8859P.....20 TA8859CP....52 *01Set98 H.Desk*
Philips PTV700 COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS C 459, 474, 409, L804. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV630 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). T900(TSH) em curto entre os terminais 3 e 4.*01Set98H.Desk*
Philips PTV630 CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). IC9. Para reprogramar EEPROM, verificar manual de servico. *01Set98 H.Desk*
Philips PRO910 X101 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Resistor R660 (2e2) aberto. 26Jan96 ANC .
Philips NRC SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verifique capacitor C669 com fuga. 16Set97 CTR .
Philips NRC NAO TEM CORES C206 R200
Philips NRC NAO TEM CONTRASTE R073
Philips NRC BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). R593 C582
Philips NCF VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. D400 INTERMITENTE OU SOLDA FRIA EM IC400. C409 OU C410 COM FUGA. TRILHA DO +25 TRINCADA PROXIMO A S564/C583. DEZ 94 ANC .
Philips NCF VERTICAL CORRENDO (SINC2). CAPACITORES C876/C156.**.
Philips NCF VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. Capacitor C037. ANC .
Philips SC201 NAO FUNCIONA CANAL DIREITO CAPACITOR 2663. MAI 95 LAV .
Philips SBC1445 DISPLAY COM SEGMENTO(S) APAGADO(S). Verificar contato entre o display e o cabo. 22Nov95 AZS
Philips RC5 NAO FUNCIONA COM PILHAS BOAS. QUANDO ESTA COM PILHAS COM BOA CARGA, NAO FUNCIONA OS COMANDOS SUBSTITUIR CRISTAL (CROO1). ANC .
Philips RC5 CONSUMO ALTO DAS PILHAS/BAT VERFIFICAR C001 COM FUGA. TAMBEM HA POSSIBILIDADE DO TECLADO ESTAR ACIONANDO INTERMITENTE POR UMIDADE OU LIQUIDO DE BATERIA.
Philips PTV790 SOM AUMENTA SOZINHO Soltar J307 e verificar se o problema acaba. O painel de convergencia provoca este tipo de defeito. *01Set98 H.desk*
Philips PTV790 NAO TEM CORES IC600 (curto no pino 46). Verificar tambem C619 de 330k. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV790 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). C628 (.22/50V) em curto. Verificar R402, C401, C408 e IC400 *13ago98 H.Desk*
Philips PTV790 LARGURA DEFICIENTE R474 (1,5E 2W) *13ag098 H.Desk*
Philips PTV790 EXCESSO DE DEFLEXAO IC55 com registro de identificacao errado. Em modo de prog. o registro de numero 37 devera ser conforme abaixo: TA8859P.......20 TA8859CP......52 *01Set98 H.Desk*
Philips PTV790 CONTRASTE DEFICIENTE Divisor SPLITTER (MAT) com defeito. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV770 SOM AUMENTA SOZINHO Soltar J307 e verificar se o problema acaba. O painel de convergencia provoca este tipo de defeito. *01Set98 H.Desk*
Philips PTV770 NAO TEM CORES IC600 (pino 46 curto). Verificar C619 valor de 330k. *010Set98 H.Desk*
Philips PTV770 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). C628 (.22/50V) em curto. Verificar R402, C401, C408 e IC400 *13ago98 H.Desk*
Philips PTV770 LARGURA DEFICIENTE R475 (1,5E 2W) *13ago98 H.Desk*
Philips PTV770 INTERFERENCIA NA IMAGEM Interferencia tipo "crosstalk" de video. Verificar e acrescentar capacitor C83 (100µF/50V) entre a juncao do Q3/R6 e terra. *13ago98 H.Desk
Philips TX2 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). FUGA EM D250. DEZ 94 ANC .
Philips TX2 TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. R554
Philips TX2 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. VERIFICAR C270/271/272. DEZ 94 ANC .
Philips TX2 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VERIFICAR DIODO ZENER D118 (BZX79/B27). MAI 95 ANC .
Philips TX2 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). D250 COM FUGA. DEZ 94 ANC .
Philips TX TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). S251
Philips TX TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. S256
Philips TX NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). C457
Philips TX DISTORÇAO NA IMAGEM. PINO DO FLY BACK COM SOLDA FRIA, VERIFICAR PLUGUE DE ENTRADA DA BATERIA COM FUGA. NOV 94 ANC .
Philips TECNICOS TECNICOS US SAO PAULO E COLABORADORES. AAC = ARCY ARLEY CORREA 06Mai94 AAC AB = ALEXANDRE BOARETO 06Jul94 AB ACM = ANTONIO CARLOS MASSARO 20Jun96 ACM ANC = AVELINO DE NOBREGA CAMARA 23Set93 ANC AOR = ARI OS
Philips SR73 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar diodo D813 em curto e resistor R805 aberto. 13Jul97 JO .
Philips SR73 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar D813 em curto (+33V do display), e resistor R805 aberto. 13Jul97 JO .
Philips SR73 DISPLAY APAGADO Verificar diodo D813 em curto (+33V), ver resistor R805 aberto. 13Jul97 JO .
Philips SR66 SINTONIA AM DE 9 EM 9. Executar modificaçao: inverter Jumpers J283 por 284, e substituir capacitor C138 de 1nF para 1n5F. * Inf. MARANTZ MJ13712 *.
Philips SR66 COM REMOTO EXECUTA FUNÇOES ERRADAS Verificar condiçoes das pilhas. Inf PSC tecnico Jan97 .
Philips VR31 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) MOTOR DO CILINDRO PARADO UM DOS ENROLAMENTOS SEM CAMPO. OUT 94 ANC . Cabo Photo sensor mau conectado. 27Dez95 ANC . Motor Capstan parado, ver pino 1 do motor Loading, fica sem contato terra. 28Dez95 ANC .
Philips VR31 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Resistor do +29V R1110. ANC . Terminais em curto de X1. ANC . VER TRANSISTOR DE POTENCIA DA FONTE. OUT 94 ANC .
Philips VR31 NAO ATUA REW CHAVE MODE fora de poisçao, deslocar a chave mais para a esquerda. OUT 94 ANC .
Philips VR31 INDICA DEW Trilha de R10. ANC .
Philips VR31 FUNCIONA INTERMITENTE (VER DESL2). Tensao do +12V cai bruscamente, número do canal nao aparece, possível trilha aberta na linha SDA, próximo ao parafuso que prende a placa no lado direito. 27Dez95 ANC . Ver posiçao da chave MODE, deverá ficar um pouco mais para o lado direito
Philips VR31 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. CABO J3 SOLTO. OUT 94 ANC .
Philips VR31 DISTORÇAO NA PARTE SUPERIOR (ENTORTA). AJUSTE SHIFTER. OUT 94 ANC .
Philips VR31 DISPARA REW OU FF INTERMITENTE VERIFICAR TRILHA DO SW ROTARY PROVENIENTE DA PLACA DE CROMA. OUT 94 ANC .
Philips VR31 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. TRILHA PARTIDA DO SDA PROXIMO CANTO, DIREITO NO PARAFUSO DE FIXAÇAO DA PLACA PRINCIPAL. OUT 94 ANC .
Philips VR31 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). VR7502 OU C53. OUT 94 ANC .
Philips VR31 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). D10 com fuga. JUL 94 ANC .
Philips VR254 SEM SINTONIA. Verificar transistor Q4 com fuga. 25Set97 ANC .
Philips VKR7010 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). IC6600 (PACK DE AUDIO).
Philips VKR7010 NAO TEM CORES C526.
Philips VKR7010 NAO APAGA FITA Q696 C692.
Philips VR3320 VELOCIDADE VARIANDO Capacitor C182. Em SLP, ver resitor R123 (180K) aberto. 02Dez96 JO .
Philips VR3320 TRACKING INTERMITENTE. Verificar zener 33V alterado. ANC .
Philips VR3320 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Verificar diodo D311. 18Jul96 JO .
Philips VR3320 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Nos canais AFT nao funciona, ver resistor R823. 21Ago96 JO .
Philips VR3320 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) Ver resistor R123 (180K) aberto. 02Dez96 JO .
Philips VR3320 COR INTERMITENTE Ver transitores: Q316, Q317, Q320 e Q321; verificar tambem a presença do pulso horizontal (4Vpp) no pino 4 do IC802. 18Jul96 JO .
Philips VR31 VELOCIDADE VARIANDO IC207. JUL 94 ANC .
Philips VR31 VELOCIDADE ACELERADA Integrado IC207. OUT 94 ANC .
Philips VR31 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). CABO DE Q1001 P/Q2007 PARTIDO. OUT 94 ANC .
Philips VR31 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Fita entra no compartimento, entretanto nao executa outras funçoes D1 no painel display. Nov 94 ANC . Diodo D10 regulador de 7V. 28Dez95 ANC .
Philips VR31 SEM CORES EM NTSC Fio azul solto, no módulo Y/C. 28Dez95 ANC .
Philips VR31 OSCILA COM MOVIMENTOS P/ FRENTE E ATRAS. INTEGRADO IC201. AGO 95 ES .
Philips VR31 NAO TEM CORES R804 Terminal de conexao do cristal XR801, há grande dificuldade de soldagem deste componente, portanto mau contato é frequente. 28Dez95 ANC .
Philips VR31 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) VERIFICAR TRILHA DO CABEÇOTE DE CTL OU SUJEIRA NO MESMO. OUT 94 ANC .
Philips VR31 NAO IDENTIFICA SISTEMA IC801
Philips VR3522 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). D7 PCI (FOTO). . RESISTOR R04. JUN 95 MJS . Ver R3, R4, C13, R26 e R27. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 NAO APARECE CARACTERES / MENU. IC36. JDN.
Philips VR3522 NAO APAGA FITA Ver: C304, C305, Q301. Medir pino 1 do IC301 em REC 10,2V e 70KHz. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 FAIXA DE RUIDOS SUPERIOR OU INFERIOR (-). OCORRE CHAVEAMENTO ALEATORIO DAS CABEÇAS, MOTOR DRUM (CILINDRO SUPERIOR). NOV 94 ES .
Philips VR3522 ENROSCA OU MASTIGA A FITA. Ver chave MODO PS62. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 EJETA FITA SOZINHA E AS VEZES DESLIGA. IC601 E CP601 ABERTO, NAO HA RECONHECIMENTO DE PRESENÇA DE FITA SET 94 AB.
Philips VR3522 DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. FUGA NO CIRCUITO IMPRESSO ABAIXO DA TINTA DE CN802. JAN 95 ACM .
Philips VR3522 DISPLAY SO INDICA --:-- D605
Philips VR3522 DESLIGA SOZINHO. Foto sensor PS1. 26Fev96 JO .
Philips VR3522 DESLIGA NO AVANÇO OU AVANÇA E DESLIGA. Verificar CP601 aberto. 15Set97 CTR .
Philips VR3522 COR INTERMITENTE Video UNIT= C84, C85. Medir pino 42 e 44 (3,6V). 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 COMANDOS NAO ATUAM APOS STOP. VERIFICAR RESISTOR 628 (CHIP 150K). OUT 94 ES .
Philips VR3520 SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE MODE. MAI 95 JDCC .
Philips VR3520 SEM CORES EM NTSC Verificar pulso (AFCH) no pino 27 de ICT01 (M5171SP), caso no esteja OK, ver IC802. 15Ago96 JO . Verificar R801 (820K) alterado. 16Ago96 ACM .
Philips VR3520 NAO DA MUTE COM EFEITOS ESPECIAIS. Resistor R4A2 ou RD402. * 26Fev96 JO
Philips VR3522 VELOCIDADE VARIANDO C407,C409,D405,D409. Ver D405, D403 e IC401. 30Jul96 ACM . DRUM = ver, C416, R422 e DRUM. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 VELOCIDADE BAIXA (LENTO). DRUM= ver:C403, C405, R404, R406. Obs.: ver pulso no emissorde TS401 e pino 7 do IC401. 30Jul96 ACM . CAPSTAN= ver: C407, C409, R407, R408. Obs.: medir onda quadrada (5Vpp) nos pinos 12 e 13 do IC401. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 VELOCIDADE ACELERADA Ver C416, C429, R422. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. C801,C12,C124,C119,C120,L35
Philips VR3522 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). FUGA NO IMPRESSO ABAIXO DA TINTA DE CN802. JAN 95 ACM . Ver resistores R205, R414, R415. Ver pulso no pino 20 de IC601. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 TELA CINZA (SEM VIDEO) IC301 CABEÇA
Philips VR3522 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Ver Q803, C801, C605, C25, D605 e R626. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). CONECTOR CN4 COM MAU CONTATO.
Philips VR3522 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. X401,C403,C405
Philips VR3522 REPRODUÇAO COM RUIDO CABEÇA SUJA
Philips VR3522 NAO TEM CORES LPF2,C65,C79,C84,C85,X801,IC81,R869,IC86. Preampl.= Q204 e C209. Medir TP206. 30Jul96 ACM . Video UNIT = C74, C65, C79, R53. Medir PB FM color, pino 41 de IC1. 30Jul96 ACM
Philips VR3522 NAO REPRODUZ EM SP C731, C730, IC701 e cilindro. Obs. verificar envelope na saida do preampl da cabeça. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 NAO REPRODUZ EM SLP C717,C718, IC701 ou cilindro. Obs.: ver pulso FM na saida do amplificador de cabeça. 30Jul96 ACM .
Philips VR3522 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) Ver, C419, C421, R424, cabeça de CTL, medir pino 26 do IC401. 30Jul96 ACM .
Philips VR354 TELA CINZA (SEM VIDEO) Verifique resistor R206 aberto. 16Set97 CTR .
Philips VR354 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). Verificar fonte de +6, ver: C853 e C856. 31Jul96 ACM
Philips VR354 SEM SINTONIA. Verifica +NR1, caso OK, verificar CVBS no emissor de Q4. 31Jul96 ACM . Verificar integrado IC401. 09Out97 CTR .
Philips VR354 SEM CORES SO EM PAL-M Verificar IC251 (BA7045). 04Jul96 JO .
Philips VR354 PERDE CORES EM STILL OU SCAN. Incluir capacitor de 22 a 33pF entre o pino 39 do IC2 e a bobina L9 com C56. 29Ago IRHD .
Philips VR354 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) Main servo: C401, C405, C406, R406, R439. Medir tp401 (30Hz). 31Jul96 ACM .
Philips VR354 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Verificar solda fria no transistor Q4. 17Jan97 ESC .
Philips VR354 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Fusível CP401. 26Fev96 JDCC . CAPSTAN, ver: D401, D402, X441, Q441, Q442. Medir 3,58MHz pino 42 do IC401, caso OK verificar: Q604, C609 e motor. Medir pino 12 IC601.* 31Jul96 ACM *. DRUM, ver: R432, R428, R429, IC401, motor. Medir pino 4
Philips VR354 NAO FUNCIONA EM 220V. Verificar Q802 e diodo D860. 22Ago97 FR .
Philips VR354 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Diodo D807 com fuga (Zener 27V). 19Jul96 IRHD . Verificar possivel fuga no transistor Q851, ver acoplador otico PC801, nao esquecer de desligar diodos do secundario para verificar possivel fuga. 19Jul96 ACM . Partida dificil verificar ca
Philips VR354 IMAGEM NEGATIVA. UNIDADE FI/VARICAP (TNR1). 05JAN96 MJS .
Philips VR354 DISPLAY APAGADO 1) Fonte Ok. Ver: PC802 e R889. 2) Ha ref. de clock. Ver: IC603, D611, C505. Verificar Reset no pino 12 do micro 0V ao ligar. 3) RESET OK. Ver: IC601, CF601, X601. 4) Todos anteriores OK. Inserir uma fita sem lacre, caso funcione, verificar IC1, f
Philips VR354 DESLIGA SOZINHO. Foto sensor PS1, alterado. 26Fev96 JO .
Philips VR354 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS FET Q801, ver diodo D810 e D809 em curto. 10Jan96 JO . FET Q801, ver: Q802, C816, C821, C810. 31Jul96 ACM .
Philips VR354 DANIFICA DIODO D860 zener 15V, verificar transistor Q802. * 22Ago97 FR
Philips VR355 EJETA FITA AO DESLIGAR. Ocorre quando fita protegida esta colocada no video com programa ativado. 05Nov96 ANC .
Philips VR355 DOS / MENU - COM CARACTERES ALTERADOS. Ver integrado IC901 (uPD6459). 02Dez96 JO .
Philips VR355 DISPLAY INTERMITENTE Verificar transistor Q881 aberto. 02Abr97 MJS .
Philips VR355 DISPLAY APAGADO Verificar Syscon IC601. 04Jul96 JO .
Philips VR355 DESLIGA SOZINHO. Quando em redes de 220V ou redes eletricas ruidosas, alterar R814 de 3,3 para 680e e C816 de 8N2 para 18N. * 03Jun96 Circular PSC 012/T N. K. * Verificar PS602 e chave MODE. 26Fev 96 JO . Verifique transistor Q881. 09Out97 JO .
Philips VR355 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar diodo zener D861 (6V2). 25Abr97 JO .
Philips VR355 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verifique transistor Q881. 09Out97 JO .
Philips VR355 DESLIGA AO REBOBINAR. Verificar foto sensor PS602 alterado. 26Fev96 JO . Cristal X441 (oscilando irregular). 21Nov96 FR .
Philips VR355 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Q801, verificar T801 possivel curto entre espiras. 02Dez96 JO .
Philips VR355 DANIFICA FUSIVEL Possivel curto em Q801. 24Jul96 IRHD . Q851 danifica de modo intermitente Q801. *03Set98 H.Desk*
Philips VR355 COR INTERMITENTE NTSC, verificar capacitor C251 com fuga. 17Jan97 ESC .
Philips VR355 APOS ALGUM TEMPO SOME IMAGEM Verificar IC202. 30Jul96 AAC .
Philips VR354 VELOCIDADE ACELERADA Conjunto estator (67F). 20Dez95 MJS . Main Servo: C407, C408. Medir pino 38 do IC401 pulso FG (2Vpp). 31Jul96 ACM .
Philips VR354 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO Tipico problema do amplificador de erro, ver: Q851, R856, R854, PC801. 31Jul96 ACM .
Philips VR42 APAGANDO A FITA EM PLAY IC401
Philips VR410 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar Q5101. 04Mai01 SC603 *.
Philips VR355 VELOCIDADE ACELERADA Motor de "Load", ver IC604. 17Jul96 ACM . Motor "Capstan", ver X441 e Q441. 17Jul96 ACM . Motor "Capstan e Drum", ver IC401. 02Dez96 JO .
Philips VR355 TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO +12V, resistores R856 e R854 alterados. 02Dez96 JO .
Philips VR355 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Possibilidade de T801 alterado. 02Abr97 EGS . Verificar diodo D861 com fuga. 13Jul97 JO .
Philips VR355 TELA METADE ESCURA OU COM RUIDOS. Verificar montagem do conjunto estator, isto ocorre quando o mesmo e montado desalinhado. 25Nov96 ACM .
Philips VR355 TELA CINZA (SEM VIDEO) Na funçao "Blue Back", verificar solda fria no cristal X901. 25Abr97 JO .
Philips VR355 TELA BRANCA, SEM RETRAÇOS. Mau contato de solda Q901. 21Nov96 EGS .
Philips VR355 SEM CORES EM NTSC Capacitor C248 (100K) com fuga. 26Fev96 JO Verificar cristal X201. 22Jul96 ACM .
Philips VR355 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. Na parte inferior da tela, verificar placa amplificador de cabeças seu posicionamento. 02Abr97 EGS .
Philips VR355 NAO TEM CORES Primeiro acionar MENU (2) e (6) ver o sistema. 96 ANC . Capacitor C224 100K com fuga. 26Fev96 JO . Capacitor C233 100k com fuga. 26Fev96 ACM . Capacitor C248 100K com fuga (NTSC). 26Fev96 JO . Capacitor C268 100K com fuga. * 04
Philips VR355 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar IC601. 04Jul96 JO . Verificar diodo D860 em curto. 24Jul96 IRHD . Ver transformador T801 espiras em curto. 02Dez96 JO . Verificar resistores R854 (487Û) e R856 (374Û), verificar tambem zener D861 (6,2V). 10Dez96 JO .
Philips VR355 NAO APARECE CARACTERES / MENU. Verificar integrado IC901 (uPD6459). 29Ago96 JO . Verificar bobina L902. 17Jan97 FR . Verificar unidade Varicap TU1. 02Abr97 JO . Verificar solda fria no cristal X901. 25Abr97 JO .
Philips VR355 IMAGEM NEGATIVA. Verificar integrado IC202 (TL884P) e capacitores conectados a ele. 03Dez96 JO .
Philips VR355 GRAVA SEM CORES. Verificar no MENU (2) e (6) e verificar o sistema. * 05Nov96 ANC
Philips VR42 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TRILHA DA FONTE TRINCADA PROXIMO A D14. ANC .
Philips VR42 NAO ACIONA AUTO STOP. Resistor R427 aberto. 27Dez95 ANC .
Philips VR42 MUTE DE IMAGEM (CINZA, AZUL, PRETA). Ao acionar STILL, e depois acionar PLAY a imagem fica em mute, com som normal (em SLP) VR2009 aberto ou trilha do mesmo. 27Dez95 ANC .
Philips VR42 INTERFERENCIA NA IMAGEM C843
Philips VR42 INSTABILIDADE: VARIA QUADRO,CONTRASTE, BRILHO, ETC Capacitor C854. . Não reproduz fitas gravadas em EP de outro vcr.Verificar pulsos no pino 8 IC2302 e pino 7 IC2301 e tambem pistas impressas ao redor. 03Set98 AL142
Philips VR42 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). C832
Philips VR42 IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). C836
Philips VR42 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. VERIFICAR POSIÇAO 116 (ENGRENAGEM DANIFICADA). MAI 95 JO . Verificar trilha próximo a Chave Modo (2ª trilha da esquerda para direita). 09Out97 FR .
Philips VR42 DISPLAY APAGADO DIODOS D10/D14. ANC .
Philips VR42 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Capacitor C15 da fonte. 26Fev96 JO .
Philips VR42 CORES SATURADAS C843
Philips VR42 CORES COM RUIDOS, OU GRANULAÇOES. C854
Philips VR42 COR INTERMITENTE C844
Philips VR42 COM VENEZIANA (RISCOS ESCUROS) C844
Philips VR42 COM UMA OU MAIS BARRAS HORIZONTAIS C844
Philips VR453 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verifique soldagem de CN801. JUN 95 ES .
Philips VR453 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. RESOLDAR CN801. JUN 95 ES .
Philips VR453 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). CHIP C49 (REPRODUÇAO ESCURA) SET 94 AB.
Philips VR43 TIMER NAO FUNCIONA X7502
Philips VR43 NAO GIRA FITA. F601
Philips VR43 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). C3 IC1101
Philips VR43 DISPLAY APAGADO Verificar capacitor C03 alterado, substituir C15 10uF. 25Abr97 FR .
Philips VR42 VELOCIDADE VARIANDO CT52
Philips VR42 SEM NITIDEZ (QUALIDADE). CAPACITOR C831.**
Philips VR42 SEM CORES SO EM PAL-M C840,C823,C832,C843,C849,C844,C856,C851
Philips VR42 SEM CORES EM NTSC Capacitores: C847/C843/C854/C849/C844/C854/C840/C831/C832/C839.**
Philips VR42 RUIDOS BRANCOS (PONTOS) L305
Philips VR42 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. C832 EM CURTO
Philips VR42 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). Capacitores C3704/C3070. ANC . NAO GRAVA AUDIO = IC401
Philips VR42 NAO GIRA FITA. D609
Philips VR454 DISPLAY APAGADO Diodo D858 aberto, ou diodo D862 em curto. 10Jan96 JO .
Philips VR453 TELA VERDE Unidade PWB. Nov95 ACM .
Philips VR453 TELA CINZA (SEM VIDEO) VERIFICAR FILTRO DE LUMINANCIA LPF1 ABERTA. SET 94 JDN .
Philips VR453 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). VERIFICAR FUSIVEIS: CP601 E CP401 PROVAVELMENTE ABERTO. SET 94 JDN .
Philips VR453 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR).
Philips VR453 NAO TEM CORES VERIFICAR: CRISTAIS: X101, X102 CIRCUITOS INTEGRADOS: IC1, IC2. SET 94 JDN .
Philips VR453 NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. IC601 COM TERMINAIS COM SOLDA FRIA. * 30/09/94 JO *.
Philips VR453 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). R809 ABERTO. SET 94 JDN . Capacitor C12 (2,2uF), quando houve modificaçao dos resistores de partida R316 (220K). 26Fev96 JDCC . R5 (330K) aberto. 02Set98 AL142
Philips VR453 NAO APARECE CARACTERES / MENU. IC901. MAU CONTATO SOLDA FRIA EM X901. SET 94 JDN .
Philips VR453 INTERFERENCIA NA IMAGEM Ocorre quando usado reproduzindo, ver integrado IC401 responsável pelos efeitos especiais. 26Jan96 AAC .
Philips VR453 FAIXA ESCURA NO CENTRO DA TELA (-). Verificar resistor R409 aberto. 02Abr97 FR .
Philips VR453 ENROSCA OU MASTIGA A FITA. CORREIA DE CARREGAMENTO, POSIÇAO 143. JUN 95 ES . Verificar mola tensora (101A). 26Fev96 JDCC .
Philips VR453 EJETA FITA SOZINHA E AS VEZES DESLIGA. PS1 FOTO SENSOR SET 94 AB.
Philips VR453 DISPLAY APAGADO VERIFICAR CRISTAL X601. IC1 SET 94 JDN .
Philips VR453 CORES INVERTIDAS OU TONALIDADE ALTERADA. RESISTOR R253 ABERTO. JUN 95 ES .
Philips VR456 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. Verifique capacitor C952 (820µFx16V). 09Out97 JO . Ver capacitor C24 (47nF). 23Jan98 ACM . Q701. Chega a carregar a fita porém logo após, ejecta a fita. *08Set98 H.Desk*
Philips VR456 DISPLAY INTERMITENTE Verificar diodo D907 com fuga. 15Set97 FR .
Philips VR456 DISPLAY CONTA RAPIDAMENTE (VELOZ). Verificar cristal 701. 17Set97 EGS .
Philips VR456 DISPLAY APAGADO Adicionar resistor da fonte R918 SMD (68K). 25Nov96 PSC NK Verificar integrado IC704 reset S80728AN. 02Abr97 JO . Verificar integrado IC201 do painel. 02 Abr97 MJS . Verificar diodo D958 aberto. 16Sdet97 FR . Acrescentar capac
Philips VR456 DESLIGA SOZINHO. Verificar Receptor Remoto IC1202, integrado IC201 do display (uPD16312) e verificar chave S1220. 10Jan97 ANC . Verificar PS701 e PS702. 26Nov97 ACM . Pos.68 (motor capstan). 08Set98 SP534 Verificar a existência da r
Philips VR456 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Verificar integrado IC201 do painel. 02Abr97 MJS . Verificar cristal 701. 17Set97 EGS . IC701. 18Set98 SP602
Philips VR456 COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Verificar cristal 701. 17Set97 EGS .
Philips VR456 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verifique capacitor C24 (SMD 47K). 09Out97 JO .
Philips VR455 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. Verificar posicionamento da placa amplificadora das cabeças. 02Abr97 EGS.
Philips VR455 MECANICA TRAVADA. Verificar posicao 50. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips VR455 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Q801, ver capacitor C810. 05Nov96 CTR .
Philips VR454 NAO INDICA TEMPO OU CONTAGEM. Integrado IC601. NOV95 ES .
Philips VR454 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) ESTATOR (67F). 05JAN96 MJS .
Philips VR454 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TRANSISTOR Q801 EM CURTO, VER Q802 E FUSE. 05JAN96 MJS .
Philips VR454 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Em PAUSE, verificar ajuste com "Controle Service", acionar A,E e F desligar pelo cabo de rede para gravar. * 15Jan97 ACM
Philips VR553 NAO GRAVA (SOM OU IMAGEM). O SOM (o som da gravaçao anterior permanece), CAPACITOR C302. 29DEZ95 JPBA .
Philips VR553 DISPLAY SO INDICA --:-- TRILHA PARTIDA DE REFERENCIA DA REDE (60Hz), VERIFICAR PINO 27 DO IC601 (HD6433927). MAR 95 ACM .
Philips VR457 TELA CINZA (SEM VIDEO) C55 com mau contato. 18Set98 SP602
Philips VR457 NAO GIRA FITA. C55 com mau contato. 18Set98 SP602
Philips VR456 VELOCIDADE VARIANDO Verificar mau contato no integrado IC701 (SISCON). 15Set97 JO .
Philips VR456 SEM SINTONIA. Mau contato na trilha ao redor do R1007. 18Set98 SP602 C1030. 05Nov98H Desk
Philips VR456 SEM COR EM AUTOMATICO (PAL/NTSC). Verificar soldagem do resistor R726. 09Out97 JO . Verificar capacitor C13 (68nF). 26Nov97 ACM . Verificar capacitor C20 (tentar colocar 22nF). 26Nov97 ACM . Verificar resistor R726 (solda fria). 23Jan98 ACM .
Philips VR456 OSCILA COM MOVIMENTOS P/ FRENTE E ATRAS. Verificar diodo D907 com fuga. 15Set97 FR .
Philips VR456 NAO TEM CORES Verificar capacitor C13 (68K). 27Nov97 ACM . Verificar capacitor C64 (18pf). 05Nov98 RS342
Philips VR456 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) Verificar: C1113, C1120, C1122 E IC701. 05Ago99 ANC .
Philips VR456 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Estator posição 159H. 18Set98 CP160
Philips VR456 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Adicionar resistor R918 SMD (68K)na fonte. 25Nov96 PSC NK TS 901, TS 910. 01Set98 MG608 C982 com fuga ou curto. 01Set98 MG608 Q901 em curto.Verificar tambem o IC1201 01Set98 MG608 D
Philips VR456 NAO APARECE CARACTERES / MENU. IC1301. 18Set98 CP160 C1307. *05Nov98 H.Desk*
Philips VR456 MOTOR NAO PARA DE GIRAR. Caso display apagado, verificar integrado painel frontal IC201. 02Abr97 MJS . Q1102. 198Set98 CP160 Q701, Q702, IC703, com dano provoca acionamento do motor loading
Philips VR456 FITA PRESA (NAO EJETA). Verificar posicao 45. 04Mai01 Pe601 *.
Philips VR6491 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. VERIFICAR: 1 Ver pino 24 do IC28 (14V) 2 Ver circuito solenoide, medir pino 51 do IC63 (varia de 0 a 5V?), Q604, Q605, Q606 e solenoide. 3 Verificar chaves MODE e CASSETE IN. 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 EJETA FITA AO GRAVAR. Verificar chave REC posiçao 23. 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 DISTORÇAO NA PARTE INFERIOR (ENTORTA). AJUSTE R225. JUL 94 ANC .
Philips VR6491 DISPLAY PISCANDO Ver capacitores: C132, C133, C135 e C144. 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 DISPLAY CONFUSO CURTO EM J7K1. JUL 94 ANC .
Philips VR6491 COR INTERMITENTE Ver capacitor C81 e cristal X801 (3,58MHz). 22Jul96 ACm
Philips VR615/78 MECANICA TRAVADA. Verificar fixacao da posicao 119 e 123, verificar tambem se a peca 129 nao esta deformada. 29Mar2001 ACM
Philips VR599/78 GAVETA EJETA E VOLTA INTERMITENTE. Verificar chave MODE. 02Jan2001 Juca RS407 .
Philips VR599/78 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. Verificar posicao 118 (4822 522 10702) engranagem de comando de carregamento. 12Jul00 ANC .
Philips VR599 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar integrado 7001 (4822 209 16275). 04Mai01 SC603 *.
Philips VR599 NAO RECONHECE VELOCIDADE SLP (CTL BAIXO) Verificar controle de ganho CTL, como testar abrir R016 para verificar a atuacao do controle, possivel fuga no capacitor C011 (0,22), caso nao seja tentar diminuir o valor deste. 20Mar2000 JPBA .
Philips VR599 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar transitor Q5001 (2SK3255) código 9965 000 00341 . 31Jan2000 ANC . Verificar diodos zener D5301 (MTZJ15A cod. 4822 130 83751) e D5306 (MTZ6.8C cod. 4822 130 80318). 15Mar2000 SP355 Abreu . Executar informacao 06VR0001. * 19M
Philips VR599 INTERFERENCIA NA IMAGEM Verificar posicao 5550. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips VR599 EJETA FITA SOZINHA E AS VEZES DESLIGA. Substituir peca 64 (codigo anterior do controle 4822 528 11256, ate o momento nao temos outro codigo). * 01Jun00 Adrian (Arg)*. Verificar alinhamento e chave de modo. 04Mai01 RS407 Juca .
Philips VR599 BLOQUEADO Verificar informacao 06VR0001 "Child Lock". 19Mai00 ANC
Philips VR6491 VELOCIDADE VARIANDO CABEÇA CTL (Suja ou desalinhada). ANC . Ocorre quando se aciona chave PAL/NTSC, verificar Q106 (D1266, substituir= mediçoes OK). 13Jul97 JO .
Philips VR6491 VELOCIDADE ACELERADA "CAPSTAN" VERIFICAR AJUSTE ESTATOR DO CAPSTAN. ANC . "Capstan", deve estar sem referencia de FG1, FG2, ver: Q207, Q208, IC21, IC22,IC25, C204. Medir TP23 FG1 (pino 27 do IC25, devera ter 1080 Hz para SP e 360Hz para SLP) 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 TELA CINZA (SEM VIDEO) Verificar informaçao de video no pino 13 do IC36, pode haver conponentes perifericos a este com defeito. Para facilitar a analise, interligar pinos 12 e 13 do IC36. 22Jul9 ACM . Verificar mecanismo posicao 11. 21Ago97 CTR .
Philips VR6491 SOM BAIXO OU SEM SOM EM AV. Fuga em 2457. 20Dez95 JO .
Philips VR6491 SO FUNCIONA AO INTRODUZIR FITA. CAPACITOR C135. ANC .
Philips VR6491 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. Ver capacitor C81 e cristal X801 (3,58MHz). 22Jul96 ACM
Philips VR6491 SEM CORES EM NTSC AJUSTE R869. JUL 94 ANC . Verificar se o cilindro nao esta colocado invertido, acompanhar o pulso "FM croma", verificar tambem IC31, IC81 e X801. 19Jul96 ACM .
Philips VR6491 RUIDOS BRANCOS (PONTOS) Verificar C132, C133, C135 e C144. 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 REBOBINA INTERMITENTE EM PLAY. Ajuste mecanico fora de ponto. 28Dez95 ANC .
Philips VR6491 NAO SAI DE STAND BY INTERMITENTE, OU NAO LIGA. Verificar capacitores C124 (10uF), C119 (47uF), C120 (47uF) podem estar alterados, verificar tambem C132, C133, C135 e C144 . 22Jul96 ACM
Philips VR6491 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) AO INTRODUZIR A FITA MECANISMO NAO ACIONA 1 Verificar pino 24 do IC28 (14V). 2 Verificar circuito solenoide, medir pino 51 do IC63 (varia de nivel 0 para 1?), ver: Q604, Q605 e Q606 e solenoide. 3 Verificar chave do "Box" 221 e chave mec
Philips VR6491 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). NAO FUNCIONA EM 110V VER > C124. ANC . DIODO COM FUGA D101. ANC . Capacitor C135 aberto. 26Fev96 JO .
Philips VR6491 MUTE DE IMAGEM (CINZA, AZUL, PRETA). Ver capacitor C81 e cristal X801 (3,58MHz). 22Jul96 ACM
Philips VR6491 MECANICA TRAVADA. Pode ocorrer pelo IC25 que perde o controle e força o motor do Capstan funcionar ate travar, desalinhando o mecanismo. 22Jul96 ACM .
Philips VR6491 FITA PRESA (NAO EJETA). Parte superior do compartimento BOX deformado. * 28Dez95 ANC
Philips VR6558 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). RESISTORES R113/R115 ABERTOS. Q101 DIODOS D102/D115. ANC . Fusivel PRO1 aberto, do +12V. ICK INTEGRADO. ANC .
Philips VR6558 NAO FAZ PROCURA AJUSTE CHAVE MODO (FAZER ALINHAMENTO). ANC .
Philips VR6558 NAO ATUA SLOW TRACK. Integrado IC25 (15312). OUT 95 ANC .
Philips VR6558 NAO ATINGE A POSIÇAO STOP. Solda fria em 254, alimentaçao do solenoide. * 27Dez95 ANC
Philips VR6558 INDICA "NO CASSETE". Com fita no compartimento, verificar IC63 ou ICK. 27Dez95 ANC .
Philips VR6558 DISPLAY APAGADO Diodo zener Z6K1. ANC . Integrado microprocessador ICK. ANC .
Philips VR6558 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). X6K1.
Philips VR6558 COR INTERMITENTE INTEGRADO IC25.
Philips VR6558 COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Painel frontal deformado, provoca acionamento de outras funçoes. 94 ANC .
Philips VR6558 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). Ocorre em UHF apenas, ver misturador de antena. 27Dez95 ANC .
Philips VR654 SOM BAIXO. Verificar painel Audio FM (AUDIO UNIT BOARD ASSY). 02Abr97 JO .
Philips VR654 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar Demodulador Board. 02Abr97 JO .
Philips VR654 SEM SINTONIA. Ver Tuner U4. 21Ago96 JO .
Philips VR654 RUIDO COM FITA OU COMO FITA SEM GRAVAÇAO. Verificar sistema de aterramento do cilindro, ocorre oxidaçao nos terminais abaixo da cabeça, executar limpeza neste terminais. 19Jul96 ANC .
Philips VR654 DISPLAY APAGADO INTEGRADO DO PAINEL FRONTAL IC1. 05JAN96 MJS . Diodo D862 em curto. 10Jan96 JO . Verificar cristal X601. 05Jul96 JPBA .
Philips VR755 DESLIGA AO REBOBINAR. Foto sensor PS602. 26Fev96 JO . Cristal X441 (oscilando irregular). 21Nov96 FR .
Philips VR6558 VELOCIDADE VARIANDO Cabeça de audio/CTL suja. ANC . Rolo pressor muito liso devido ao acumulo de particulas da fita, substituilo. 28Dez95 ANC .
Philips VR6558 VELOCIDADE ACELERADA INTEGRADO IC24. ANC . Ajuste do sensor no motor CAPSTAN. ANC . Motor Capstan defeituoso. 28Dez95 ANC . Curto entre trilhas, KD2 e positivo de C14. 28Dez95 ANC
Philips VR6558 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). A tela escurece intermitente, devido aquecimento do transistor Q6A1, substituilo. ANC . Integrado IC42. 28Dez95 ANC .
Philips VR6558 SOM ABAIXA SOZINHO, FLUTUA. Rolo pressor torto, deslocando a fita sobre a cabeça, deverá ser substituido. 28Dez95 ANC .
Philips VR6558 SO FUNCIONA O RELOGIO. Ver circuito integrado ICK. 27Dez95 ANC . Verificar transistor Q6A4. 28Dez95 ANC .
Philips VR6558 SEM SINTONIA. TUNER. INTEGRADO ICK. ANC Verificar +12V. ANC . Ajustar R387 (Sinc.). ANC . Nao sintoniza canal 5, verificar ajuste de AGC (E702). 27Dez95 ANC .
Philips VR6558 SEM SINTONIA CANAIS BAIXOS. JUSTAR E702. ANC .
Philips VR6558 SEM CORES EM NTSC AJUSTE R869.**.
Philips VR6558 SEM COR NA PARTE SUPERIOR. Integrado IC25, pode ocorrer, na parte inferior tb. 27Dez95 ANC .
Philips VR6558 SEM COR EM AUTOMATICO (PAL/NTSC). Curto interno na chave auto. 28Dez95 ANC .
Philips VR6558 NAO TEM CORES INTEGRADOS IC88/IC25. ANC .
Philips VR6558 NAO GIRA FITA. MC J214 H2+/. ANC .
Philips VR6558 NAO GIRA (MOTOR OU PRATO) Motor Capstan, mau contato em J214, geralmente no terminal de H2+. 27Dez95 ANC . Capstan, verificar resistor R77. 27Dez95 ANC . Cilindro, curto no módulo OSD. 27Dez95 ANC . Cilindro, mau contato em J2D2. 28Dez95 ANC . Cilindro
Philips VR6558 NAO FUNCIONA EM AUDIO E VIDEO Verificar R323. * 28Dez95 ANC
Philips VR799 SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). Verificar IC2201 (4822 209 17534). 04Mai01 SC603 *.
Philips VR799 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar IC1, F5001, IC5301 e D5301 (Ver 06VR0101). 04Mai01 SC603 *.
Philips VR799 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar cilindro 505. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips VR757 VAI PARA STAND BY INTERMITENTE. Fuga no capacitor SMD 1114 (100pF). 16Jul99 ANC .
Philips VR757 DISPLAY APAGADO IC1201 (microp). Display apagado e cilindro disparado. *08Set98 H.Desk*
Philips VR756 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). TS 1901, D 901. 01Set98 MG608
Philips VR756 LOCALIZADOR DE REMOTO Não localiza remoto, verificar IC1601. 18Set98 CP160
Philips VR756 IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Conjunto estator fora do ponto (pos. 159H), provoca tremulações na tela (VLOOK). 03Set98 PE188
Philips VR756 FITA NAO ENTRA NO COMPARTIMENTO. Verificar chave S702 aberta. 15Set97 FR .
Philips VR755 VELOCIDADE VARIANDO Em SLP, verificar Capstam. 21Ago97 EGS .
Philips VR755 NAO TEM CORES R 241 (SMD) sem solda. 03Set98 AL142
Philips VR755 MOTOR NAO PARA DE GIRAR. Cilindro: ver estator 67F. 29Ago96 CTR . Cilindro: verificar chave "Cassete in". 13Jan97 JO .
Philips VR755 GRAVAÇAO DISTORCIDA Verificar ajuste "VIDEO CIRCUIT", pag. 33 e 34 no Manual de Serviço. 19Jul96 JO . Verificar montagem do conjunto estator, colocar o alinhamento. 25Nov96 ACM .
Philips VR755 FITA PRESA (NAO EJETA). Verificar posicao 56. 04Mai01 PE601 Daniel *.
Philips VR755 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar Motor Capstan (68). 09ut96 CTR .
Philips VS22815 INTERFERENCIA NA IMAGEM Ver integrado 7820. 16Set97 JPBA .
Philips VS22805T TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Cameras 3 e 4 sem imagem transistor 7813 aberto. 04Jul96 JPBA . Resistor 3512 (4Û7) aberto. 05Nov96 FR . R 3702 aberto. 21ago98 CP602
Philips VS22805T SEM SINCRONISMO H/V. Possibilidade 7820 estar defeituoso. 03Mar97 EGS .
Philips VS22805T NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Camera 1, verificar contatos dos conectores de entrada. 05Nov96 FR . Para outras informacoes, vide modelo VS22855T/22815. *12jun98 H.Desk *
Philips VS22805T NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar fuga nos diodos 6121 e 6119, pode estar 7110, 7130, e 3108 danificados. 03Mar97 EGS .
Philips VS22805T LINHAS DE RETORNO (RETRAÇO). Verificar integrado 7820. 08Jul96 ESC .
Philips VS22805T LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Resistor 3198 aberto. 29Ago96 FR . Obs ver 3183, 3188 e 3193.
Philips VS22805T INTERFERENCIA DO SOM NA IMAGEM. Resistor alterado 9815 (220e), este componente nao consta no esquema. 05Jul96 AAC .
Philips VS22805T IMAGEM TREMULA (VER SERR1). Verificar integrado 7820. 08Jul96 ESC .
Philips VR9062 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). MECANICA DESALINHADA, POSIÇAO 219 DO BOX FORA DE PONTO, INDICA NA TELA "NO CASSETE". JUN 95 ANC .
Philips VR9062 GRAVAÇAO DISTORCIDA VERIFICAR FUSIVEL PR01, NAO USAR RESISTOR NO LOCAL. JUN 95 ANC .
Philips VR9062 DISPLAY INTERMITENTE SOLDA FRIA NO CONECTOR J702. JUN 95 ANC .
Philips VR857 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar trilha quebrado no Q501. *01Set98 H.Desk*
Philips VR857 DISPLAY APAGADO R957 (100E) aberto. *01Set97 H.Desk*
Philips VR799 TELA CINZA (SEM VIDEO) Verificar cilindro 505. 04Mai01 PE601 *.
Philips VS32805T NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Verificar transistor 7116 (BD139), pode ser usado BD433 com o codigo 4806 130 47064. 03Mar97 FR Consultar o modelo VS22805T/22815 para mais informacoes a respeito do defeito(circuito equivalente). *12jun98 H.Desk*
Philips VS32805T NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar integrado 7107 (CNX82A). 03Mar97 FR .
Philips VS32805T BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE Verificar conector M31 (pino 02). 10Out97 FR .
Philips VS24415 CANAL NAO MUDA (TRAVA EM UM CANAL)
Philips VS23605T NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar o D6121. Valor atual de 24 Volts.*01Set98 H.Desk*
Philips VS23605 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar capacitor 6121 (zener 24V) 4835 130 37279. 16Jul99 ANC .
Philips VS22855T TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Sem imagem na entradas 1 e 2, verificar 3193 e 3198. Obs. os 6 Leds do painel frontal ficam piscando. 30Jul96 ESC . R 3702 aberto. 21ago98 CP602
Philips VS22855T SEM SINCRONISMO H/V. Verificar transistor 7826 (BC548) com fuga. 21Ago96 JO . Integrado 7020 (HEF4052). 02Dez96 JO . Na entrada da camera 02, verificar resistor ligado ao JUMP 9818. 25Abr97 CTR .
Philips VS22855T PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR OU MANCHAS. Verificar capacitor 2301. 25Set97 FR .
Philips VS22855T NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Camera 04, verificar diodo 6820. 17Jan97 FR . Camera 02 sem sincronismo, ver resistor ligado ao JUMP 9818. 25Abr97 CTR . Camera 03, verificar resistor 3188 aberto. 20Jun97 LT . Foi incluido nos pinos 3 e 4 de cada entrada das camer
Philips VS22855T NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Diodo 6180 e 6119 com fuga. 05Nov96 CTR Mau contato no resistor 3545 (390Û). 02Abr97 JO .
Philips VS22855T LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) Verificar soldagem 3545 (390Û). 02Abr97 JO .
Philips VS22855T DISTORÇAO NA IMAGEM. _ Ver integrado 7020 (HEF4052). 02Dez96 JO .
Philips VS22855T COMANDOS NAO ATUAM (TODOS). Näo muda as cameras, ver 7820. 05Nov96 CTR .
Philips VS22815 NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Camera 4, ver: diodo zener 6821 com fuga. 05Nov96 FR . Camera 1, ver diodos 6842/6842 com fuga. 02Abr97 JO . Verificar integrado 7820. 16Set97 JPBA . Para outras informacoes, vide modelo VS22855T/22805T.
Philips Z5 PIP COM TELA ESCURA. Ao aparecer o DOS, escrurece a tela do PIP. Alterar R903 de 390 para 330. * 05ago98 H.Desk *
Philips Z5 NAO ACEITA COMANDO DO REMOTO No modo de servico, corrigir o valor do endereco "00" para 00. *05ago98 H.Desk*
Philips Z5 LINHAS HORIZONTAIS (INF.OU SUPERIOR). Alterar o valor do resistor R522 de 22K para 8K2. *05ago98 H.Desk *
Philips Z5 FUNC. POR DETERMINADO TEMPO (VER DESL4) Para de funcionar apos algum tempo e aquece R599 e Q503. Substituir T502 e R599(alterado). *05ago98 H.Desk*
Philips Z5 DESLIGA APOS ALGUM TEMPO DE USO. Para de funcionar apos algum tempo e R599 e Q503 aquece. Substituir T502 e R599(alterado). *05ago98 H.Desk* Substituir D411 por 1N4148. 16Jul99 ACM .
Philips Z5 COM UMA BARRA ESCURA NO CENTRO Com uma barra ou distorcao no meio da tela (dobra). Verificar o D502. *05ago98 H.Desk*
Philips Z5 COM FAIXA ESCURA NO CENTRO (I). Com faixa ou distorcao no meio da tela (dobra). Verificar D502. 05ago98 H.Desk*
Philips Z5 BRILHO VARIANDO OU INTERMITENTE C 522 (0,47µf), C 331 (10nf) * 05ago98 H.Desk *
Philips VS82505T NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Vide modelo VS8250 (camera colorida pro). *12jun98 H.Desk*
Philips VS8250 SINCRONISMO INTERMITENTE. Possível fuga no transistor 7304. OUT 95 ANC . Ver integrado 7005 (HEF4052). 02Dez96 JO .
Philips VS8250 NAO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. Ver integrado 7005 (HEF4052). 02Dez96 JO . Verificar resistor 3051 (100Û) aberto. 10Out97 FR .
Philips VS8250 NAO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). (Horizontal), ver 7510 (BC639) em curto. 29Ago96 JO . Verificar fusível 1401 aberto. 15Set97 JO .
Philips VS8250 DISTORÇAO NA IMAGEM. POSSIBILIDADE DE 7304 COM FUGA. OUT 95 ANC .
Philips VS73745 TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). C 2655, 2665. *12ago98 H.Desk*
Philips VS32805T TELA ESCURA "PRETA" (VEJA TAMBEM BRIL4). Transistor TS700 aberto. 21Ago96 JO .
Philips 20GL 1044 Vermelho piscando R513
Philips 20PT424A/78R Tela azul CI 8305
Philips 20GL 1342 Faixa preta do lado esquerdo da tela (como se tivesse ajustado o horizontal para um lado TDA8361 3Y Se desligarmos o C2219 parece que o defeito é nele
Philips 29PT 854A/78R Quando levantamos o volume ela baixa sozinha Condução na placa de comando em cima da TV Limpar com alcool isopropilico
Philips 14GL 1013 Tela azul com retraço R3710 de 18K Placa do cinescópio
Philips 20GL 1044 Vermelho piscando R513
Philips 20PT424A/78R Tela azul CI 8305
Philips 20GL 1342 Faixa preta do lado esquerdo da tela (como se tivesse ajustado o horizontal para um lado TDA8361 3Y Se desligarmos o C2219 parece que o defeito é nele
Philips A8 DESLIGA SOZINHA SOLUÇÃO SONDA FRIA NO PINO 13 TRAFO 5912. SP611 JOAQUIM DATA 19/11/01
Philips A8 SEM CONTRASTE DEFEITO PCI COMBI FILTRO 31/10/01 PE 614
Philips L9.2aa funciona e depois queima fonte completa T5545 ABERTO C2529 EM CURTO 17/10/01 TECNICO FLAVIANO POSTO PI 310
Philips L9-SS Sem imagem e c / som R 3258 e R3322 abertos 10julh01 Joaci BA410
Philips L9-SS CARACTERES COM SOMBRA Verificar os diodos 6213, 6214 e 6215 10julh01 Joaci BA410
Philips Z5 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. Verificar capacitores C206, C208, C682. 16Jull99 JDN .
Philips Z5 VERTICAL CORRENDO (SINC2). Se ocorre apos aquecimento, substituir regulador de 9V IC401. * 30Mai00 SCN1298
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA DESLIGA AO MUDAR DE CANAL " Este problema pode estar sendo causado pelo ""POR3,3V / 8V "
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA CONTRASTE EM EXCESSO Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). Verificar capacitores 2300 (vermelho), 2301 (verde), 2302 (azul).
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA COMANDOS ATUAM INTERMITENTE. Verificar resistores 3685, 3686, 3687, 3688, 3682.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA BRILHO EM EXCESSO Verificar resistor 3300 (33k) panel TRC.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). Verificar possível alteração do resistor 3206 (1k).
PHILIPS 14PT1353 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO) com a fonte a oscilar Verificar capacitor 2423, no emissor do BUT11AX
Philips AA5 AB
Philips AA5 AB
Philips AA5 AB
Philips AA5 AB
Philips AA5 AB
Philips AA5 AA
Philips 29PT 854A/78R Quando levantamos o volume ela baixa sozinha Condução na placa de comando em cima da TV Limpar com alcool isopropilico
Philips 14GL 1013 Tela azul com retraço R3710 de 18K Placa do cinescópio
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) G2 não atua, verificar 5441 TSH.$$#
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA TENSAO VARIANDO. Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA RUIDO MECANICO EM STAND BY. Verificar resistor 3520 (1k2) e capacitores 2528 (22µF, 50V), 2520 (10nF), 2452 (22nF) este capacitor não foi montado nos primeiros modelos.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA "QUADRO CINTILANDO COM/SEM EXPANSAO ""BLOOM"". " Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA PROTEÇÃO " ERRO5"", neste caso verificar 7200, 7541, 7491, 7493, 7496, veja detalhes na página 20 " Tabela 5.3 do Service Manual. Dar prioridade para verificação do regulador 3V3 7493.$$#
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA NÃO TEM CORES Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA NÃO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Da saída de fone de ouvido, verificar resistor 3981 (120R).
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). Verificar 6505 (zener 22V), 7520 (CI TEA1506T) e capacitor 2521.$$#
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO Verificar capacitor 2691 (100µF).
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA MODO HOTEL No CR 319753 Mute.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA LINHAS DE RETORNO AO LIGAR. Verificar capacitor 2460 (68nF 100V).
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Verificar diodo 6624 (BAS316) e capacitor 2616 (10µF).$$#
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar possível falha no resistor 3475 (10K), linha de informação Frame_OUT.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 29PT8422/78 FALANTE COM VIBRAÇÃO. - Retirar o alto-falante e verificar se o anel de amortecimento não foi inserido errado, sendo possível corrigir o posicionamento.
Philips 29PT8422/78 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Caso apresente um risco branco ao desligar no centro da tela, verificar o conector da deflectora.
Philips 29PT4640/78 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Entrar no Modo de Serviço e verificar alinhamento geométrico VAM.
Philips 29PT4640/78 TREMULA NA PARTE SUPERIOR. Verificar capacitores SMD alterados 2252 e 2253.
Philips 29PT4640/78 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. Verificar possível alteração do capacitor 2619.
Philips 29PT4640/78 SEM SINCRONISMO H/V. Possível alteração do capacitor 2242 (1µF).
Philips 29PT4640/78 SEM SINCRONISMO H/V. Possível fuga no capacitor 2241(1n5). Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 29PT4640/78 QUADRO VARIA QUANDO AUMENTA O VOLUME. Possibilidade falta de solda nos resitores 3525 3527 ou alterados.
Philips 29PT4640/78 QUADRO VARIA QUANDO AUMENTA O VOLUME. Verificar diodo 6541 alterado.
Philips 29PT4640/78 "QUADRO CINTILANDO COM/SEM EXPANSAO ""BLOOM""." Verificar diodos SMD 6453 e 6445.
Philips 29PT4640/78 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Medir a tensão Vbat (130V), se não tiver, então desabilitar o circuito de proteção (curto entre base
Philips 29PT4640/78 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). " Verificar capacitor 2455 (47µF) no circuito ""driver"" horizontal."
Philips 29PT4640/78 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar diodo 6449.
Philips 29PT4640/78 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar CI de áudio 7901.
Philips 14PT4131/3131-20PT4331/3331 L03.1L AA VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE Verificar capacitor 2460 (68nF 100V), provisoriamente o capacitor danificar por aquecimento, neste caso os postos estão sendo orientados a substituir o capacitor por (68nF / 250V) código 2222 479 47207. Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI
Philips 20 PT324A Funciona alguns minutos e retorna para " stand - by" Diodo 6212 ( 1N4148) com contacto interno deficiente
Philips 20 PT122 Varredura vertical com deficiência na parte inferior da tela do TRC Resistor R 3407 com resistência
Philips 20 PT120A Não sintoniza os canais Indutor L 152 com o capacitor interno de 82 pf avariado ( perda de capacitância por oxidação)
Philips 20 PT 524 A Fonte desarmando , diodo D 6550 em curto Transformador "chopper"da fonte de alimentação avariado , com o ferrite descoiado
Philips 20 PT 424 A Inoperante ( não liga ) Transistor T 7400 ( BF 422) com fuga entre base e emissor
Philips 20 PT 120 A Sem os caracteres do OSD Transistores SMD 7622 e 7681 avariados
Philips 14 PT314A Imagem dividida ao meio , faixa vertical na tela Diodo 6401 ( 1N4148 ) em curto
Philips 14 PT110B Não liga , o LED pisca rapidamente e retorna ao modo de Stand-by. Transformador de saída horizontal ( Fly Back ) avariado
Philips 14 PT110A Fonte de alimentação inoperante Capacitor C 2540 ( 100 uF x 25V ) com perda de capacitância
Philips 14 PT 110 Som normal, com MAT , sem luminância , sem OSD Cl processador Y/C ( TDA 8360) avariado
PHILIPS 29pt5642 Imagem deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo verificar possível alteração no capacitor 2486 (27pF) alterar o valor do resistor 3430 de 120K para 220K
Philips 29PT8422/78 TELA CINZA (SEM VIDEO) - Verificar encaixe do Painel Trident no Monopainel.
Philips 29PT8422/78 PERDA MOMENTANEA DE SINTONIA NA MUDANÇA DE CANAL. - Alterar o valor do "VIDEO BLANKING" de 000 a 007 no endereço (dec) ADRESS 0372, esta variação de zero a sete proporciona uma alteração no tempo em que a tela permanece escura de 1,3 a 1,6 segundos.
Philips 29PT8422/78 NÃO IDENTIFICA ESTEREO. - O chassis L05 possui uma rotina que só idêntica o sinal "Stereo" após 90 segundos, caso o cliente questione sobre esta característica, poderá ser solucionado executando a seguinte sequência:1) Entrar no modo SERVICE;2) Entrar no NVM MODE;3) Alterar o valor presente no endereço ADD1020(decimal) para 00.
Philips 29PT8422/78 LISTA DE OPTION BYTE - OB1 0 (TUNER ALPS), 128 TUNER PHILIPS- OB2 40- OB3 136- OB4 4- OB5 254- OB6 42- OB7 0
Philips ANUBIS Inoperante Resistor R 3441 ( 22k ) aberto
Philips ANUBIS Entra no modo de demonstração sozinho e aleatoriamente Chaves do painel de controle avariadas
Philips 29 PT 652 A Desliga sozinha Jumper 9914 com soldas frias
Philips 29 PT 552 Sem "Closed Caption" Capacitor C 739 ( 10 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESF elevada
Philips 29 PT 552 Led de Stand-by piscando , Aparelho Inoperante Capacitor C 2463 (1K pf x 2 KV ) em curto - circuito (fica próximo ac
Philips 29 PT 1898 Tela escura, som normal , ao se atuar no controle de "screen" aparecem linhas de retorno EEPROM avariada
Philips 28 GR 7680 Inoperante Capacitor C 304 (47 pf) em curto
Philips 21 PT 230 A Ao ser acionada a chave "Power" a fonte não parte, Stand- by inoperante Circuito Integrado Cl 7541 (TDA9139) avariado
Philips 20 PT324 A Não sai de "Stand - by" Transistor T 7400 ( BF 422) com fuga coletor - emissor
Philips 20 PT324 A Não sai de " stand - by" - intermitente Resistor R 3605 (22 k ) com resistência alterada
Philips 20 PT324 A Não funciona quando frio Transistor (es) 7610 e / ou 7611 ( BC 847 ) avariados
Philips 20PT120A Não sintoniza os canais , apresentando apenas chuvisco na tela Memória sem aterramento, o que é feito através da blindagem do micro controlador
Philips 20PT120 Sem luminosidade' áudio normal . Ao se atuar no controle do Screen é possível se observar a trama Circuito Integrado TDA 3653 avariado
Philips 20 CN 4465 Nível de croma reduzido , cores fracas Resistor R 060 (27 K ) aberto
Philips 20 CN 4465 Imagem demora cerca de 15s para aparecer, permanecendo a tela iluminada Indutor de Fl ( núcleo azul) com capacitor interno alterado . Retocar a calibragem para tirar a dúvida
Philips Chassi L9.2 A Inoperante, Permanece em "stand-by" Capacitor C 2675 ( 470 nF ) em curto ou com fuga
Philips Chassi L9.2 A Inoperante, Permanece em "stand-by" Resistor R 3605 ( 22 k ) com resistência alterada
Philips Chassi L9.2 A Inoperante, Permanece em "stand-by" Capacitor C 2601 ( 22 u F) com fuga
Philips Chassi L9 Inoperante Transistor excitador ( driver) horizontal em curto base - emissor
Philips ANUBIS Tela branca, com excesso de luminosidade ( efeito semelhante ao de excitação excessiva da " Screen" Resistor R 3969 ( 3 , 9 ) aberta
Philips ANUBIS Som falhando Solda fria no cabo de aterramento da placa do headphone
Philips ANUBIS MAT "alta", vazamento de Alta -Tensão , Centelhamento no interior do TRC Capacitor C 2446 ( 0,012 u F x 1600V)-amortecimento rachado (interrompido)
Philips ANUBIS Linhas em cores no meio da tela ( G , RB). Sem OSD Circuito Integrado de varredura vertical TDA 3563 avariado
Philips ANUBIS Inoperante, LED do Stand by piscando 6 vezes Transformador de saída horizc -(Fly back) avariado
Philips ANUBIS Inoperante, fonte não parte Resistor R 338 ( 33 K ) aberta
Philips ANUBIS Inoperante, tensões baixas, LED piscando fraco Capacitor 2506 (47 uF x 25 V : perda de capacitância ou ESF elevada
Philips ANUBIS Inoperante , sem trama Resistor R 506 ( 27 KQ) aberta
Philips ANUBIS Inoperante , fonte não parte Capacitor C 2605 (100 pf) emc.-
Philips ANUBIS Inoperante - Ao ficar desligada durante um dia volta a funcionar, parando com a troca de canais Solda fria em um dos pinos do TS-( Fly back)
Philips ANUBIS Inoperante , soltando TS 423 vem sem os caracteres Resistores R 3607 e / ou R 3606 alterados ou abertos
Philips 20TP 120A ESTAVA FUNCIONANDO,SO EM TV CABO SO PEGAVA CANAIS ACIMA DO 43 EM VHF NAO ACHAVA CANAIS, TROQUEI O SELETRONIC A TV VOLTOU AFUNCIONAR OK !!! Dica enviada por: Jair Fco. Silva Teresópolis R/J
Philips 14GL1010 Perde sincronismo horiz. e vertical, as vezes sem alta tensão. R505 de 1K superaquecido Capacitor C 130 ( 4,7 u F x 63 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips CN Linhas de retraço na parte superior da tela Capacitor C 400 ( 100 u F x 25 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips CN Inoperante Resistor R 326 ( 5,6 ) aberto
Philips CN Inoperante Capacitor C045 ( 22 nF ) em curto
Philips CN Imagem oscilante , linhas de retraço na parte superior da tela Capacitor C 406 ( 390 pf) com fuga ou em curto
Philips CN Imagem ondulando Capacitor C 868 com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips CN Imagem não fixa na posição correta de sintonia , sem áudio Capacitor C 155 ( 10 k pf) em curto
Philips CN Imagem aparece somente após algum tempo após ser ligado o aparelho Bobina de Fl ( núcleo azul) com capacitor interno alterado . Girar ligeiramente o núcleo para confirmar
Philips CN Falta de sincronismo vertical Capacitor C 868 ( 4,7 u F x 63 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips CN Controle remoto não atua Capacitor C093 ( 100 uF ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips CN Ausência de croma Circuito Integrado Cl 200 (TDA3565) avariado
Philips CN Aparelho em Stand - by emitindo ruído (chiado agudo) Circuito Integrado IC 875 ( TDA 2577) avariado
Philips CN Ao ser desligada pelo remoto, liga novamente, não muda de canais , Código F1 no dísplay Capacitor C 093 (100 u F x 16V ) no sensor do remoto com perda de capacitância ou ESR elevada
Philips Chassi L9-SS Tela escura, com áudio Transistor 7333( BF 423) em curto coletor/emissor e/ou resistor 3347 (1 kQ ) aberto
Philips 20CN4066 Vertical Correndo Trocar o Capacitor eletrolítico de 4,7µF × 63 Volts (C-868) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre este Capacitor com pouca capacidade (ressecado pelo tempo)
Philips 14GL1010 Vertical correndo sem volume e a barra de volume travada Capacitor de cerâmica de 100pf em curto C-930 Passo Para detectar o defeito: Verificou-se que a tensão no coletor de TS-180 estava baixa com 1,8Volts quando se tocava com um metal no emissor do mesmo a Televisão funcionava normalmente mais a barra ficava travada seguiu-se o circuito impresso e encontrou dois diodos em série ligado a um pino do circuito integrado processador e uma resistência para o terra e uma em serie ligando ao pino do CI com um capacitor de cerâmica para o terra no esquema dizia que no pino do CI deveria Ter 4.5 Volts mais só tinha 2,2 Volts logo o defeito era o capacitor em curto C-930.
Philips 20CT6558 Apagada com som e se aumentar a tensão da grade scree ela acende mais não tem imagem: Trilha do circuito impresso aberta bem abaixo da bateria B017; provocado pelo vazamento do acido da bateria. Passo Para detectar o defeito: Verificou-se que a tensão no pino 8 do circuito integrado TDA 3561 ( IC-292 ) pulso sand castle era de 1.4 volts quando foi desligado o plugue do conector N3 do pino 8 a televisão acendia normalmente. Logo foi feito uma vistoria visual no impresso e observou-se que tinha marca de vazamento de ácido após fazer uma limpeza verificou-se que o impresso estava aberto.
Philips ZOCT-5455M/UV Imagem fraca sem contraste e fora de sincronismo vertical e horizontal. Chock de 3,3µH aberto S-156 Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção e só colocar outro por cima e verificar se funciona.
Philips ZOCT-5455M/UV Quando liga fica apagada tem som e filamento do tubo acende, tem alta tensão. Só acende depois de 30 minutos Capacitor eletrolítico C-232 150µF× 16 Volts ou o C-565 0.1µF × 630 Volts (100K poliester)Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção e só colocar outro por cima e verificar se funciona.
Philips 20CN4466 VHF/UHF e 14CN4416 VHF/UHF: Queima o BUT 11 em 110Volts em 220Volts Funciona Normal mais, com Barras preta na imagem C-319 de 3K9 Cerâmica. Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção foi só colocar outro capacitor no lugar, não esquecer de tirar o capacitor velho pois ele com fuga atrapalha.
Philips 20CN4466 VHF/UHF e 14CN4416 VHF/UHF: Para eliminar a placa de fonte automática U100 Basta colocar um diodo IN4007 ligado com o anôdo no pino 2 e o catôdo no pino 3.
Philips 20CN4066 apagada apitando fraquinho (chiando) Circuito integrado TDA 2577AL Passo Para detectar o defeito: Tensão no coletor de Ts 355 (But11), igual a 347Volts e no emissor do mesmo 29,2 volts verificado a R 338 (1W) trocado o C323 (2207µF × 10 Volts).Refeito as soldas do TSH ( Flay- Back T - 564), do Transformador Driver (T-335) e do Circuito integrado TDA 2577AL (IC - 875). E Não deu resultado,Para solucionar finalmente foi trocado o circuito integrado (IC-875) TODA 2577AL.
Philips 16CN1435 Cor muito azulada com ondulações na parte superior da tela some e aparece de vês em quanto Trocar C-220 de 560PF Passo Para detectar o defeito: Foi por suposição bastou trocar e resolvido o defeito.
Philips 16CN4435 Para ajustar o PP Faça o seguinte. Ajuste primeiro Canais, Brilho, Cor, Contraste e volume, após aperte STORE no TV e segure Também apertada a tecla e aperte o PP no controle remoto segure as duas teclas apertada por 30 segundos depois solte as duas junto, pronto e só.
Philips 16CT6410/UV Para memorizar o PP. Primeiro faça o seguinte, ajuste todas as funções do aparelho no ponto que você achar melhor inclusive volume e canal que você quer que ela ligue pelo PP. Após aperte a tecla STORE depois a tecla PP e depois aperte a tecla EXECUTE no aparelho, Tempo de aperto das teclas e de 2 segundos. Outros modelos veja nesta seção e também no item IV memorizando PP, etc.
Philips 20pt324A/78R Não baixa o volume fica sempre no alto Era o saida tda7056B
Philips 14 GL 1316 NÃO RECEBE VIDEO ( Entrada A / V ) Pelo ci 8361 a entrada Video e no pino 15, mas a liberação do mesmo e feito no pino 16 atraves do tr.7203, que recebe o comando do micro vindo do pino 36 do micro. Eu seguiria com o oscilo. sinal de video até o pino15 do 8361. E conferia o tr 7203 se na base ta vindo o comando do micro e o pino 16. Agora reeli a sua pergunta e me parece que pelo que voce expos, o defeito ta no bloco da entrada, com o oscil. e so acompanhar o sinal em TR 7021, e 7023, 7024. Espero ter ajudado.sds. milton2001 do RSDica enviada por: Lino---Matuto
Philips 20pt120 Ao ser ligada na tomada dava uma piscada e ficava com o led acesso ao acionar canal mais o led piscava 5 vezes, e assim se comportava ao apertar novamente canal mais, quantas vezes se quisesse SOLUÇÃO: MEMORIA 24W04
Philips 20pt220a/78r Ao ser ligada na tomada dava uma piscada e ficava com o led acesso ao acionar canal mais o led piscava 5 vezes e ao se apertar novamente não piscava mais, Isto mantendo as fontes normais SOLUÇÃO: ERA O FLYBACK
Philips Modelo CTO Fora de fase horizontal. Trocar a resistência R-878=120Kohms.
Philips 20GL1343 Sem +B fonte geral com 20Volts Foi trocado o Trimmpot regulador da fonte VO-3340 de - 470
Philips 14GL1019/78R Apagada sem imagem. Se acelerar a Grade screen do tubo ela acende e não tem Imagem. Foi trocado o capacitor do Sand-Castle C-2309 de 47pf com fuga de DC.
Philips 20CN4465 A imagem treme com linhas de retorno na parte msuperior da tela Foi trocado o capacitor C-406 de 390 pf.
Philips
Philips 20GL1044 Quando liga funciona normal mais após alguns instantes ela começa a piscar e apaga a tela mas o filamento do tubo acende Peça trocada T-7205 ( BC 338 ) regulador de 9Volts do +B do CI TDA 8361 Y Passo Para detectar o defeito: Foi só verificar o +B de 9Volts e perceber que a tensão estava baixa.
Philips 20GL1044 Não muda de canal, fixo no canal 2, apesar de indicar na tela a numeração de outro canal. Não havia tensão de alimentação no pino 11 da UV933, o defeito era o resistor R3958 aberto.
Philips 20GL1045/78R Quando muda de canal some a cor e o horizontal cai: Peça trocada transistor BC-338 Regulador de 7volts, (que alimenta a F.I.) em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi só verificar o +B de 7Volts e perceber que a tensão estava alta.
Philips Modelo:20GL1044 Defeito: Quando liga funciona com o vertical cheio de falhas tipo veneziana só que na tela toda: Solda fria nos fios de ligação da bobina Deflectora vertical Passo Para detectar o defeito: Foi só puxar os fios da bobina deflectora com força que eles soltaram, e que ele vem de fabrica dentro de um ilhois e a solda não dá contato perfeito com os fios.
Philips 20GL1345/78R Toda apagada: Peça trocada SCR, BT-151F (K-6535) Passo Para detectar o defeito: Consultar item consertado TV microprocessada Phillps.
Philips 20CN4435 Sempre que você desliga pelo remoto ela liga sozinha, e as vezes o som demora e ela fica com os dígitos escrito ( FI ). Não muda de canal e o volume não atua. Foi trocado o Capacitor de 100µ × 16 Volts (C-093) dentro da caneca do sensor do controle remoto no televisor não esqueça de por a caneca (blindagem de volta ao seu devido lugar pois sem ela o defeito continua ) . Passo Para detectar o defeito: Para localizar o defeito foi fácil bastou trocar o capacitor C-093 de 100µF X 63 Volts.
Philips 20CN4066 Transistor regulador da fonte em curto BuT 11 ou BuW 84 (TS 355) Duas resistências de 1Ohms 2 watts aberta e um Capacitor de 220µF × 25 volts alterado. Passo Para detectar o defeito: Antes de qualquer coisa verificou-se as resistências de 1 ohms (R-333 e R-338 ) estavam abertas e o Capacitor ( C-323) estava ressecado, verificou-se o Transistor de saída horizontal 2SD1577 (TS-563) estava perfeito. Para solucionar o problema finalmente foi Trocado as resistências e o capacitor que estava com defeito e ligado o aparelho em serie com uma lâmpada de 100 Watts. Este defeito quase sempre são estes componentes
Philips 20CN4066 cor só aparece Quando o aparelho esquenta Trocar o cristal de 7.151MHz (KT 203) (Nota : este defeito pode ocorrer em todos os modelos e marcas de TV.) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre e o Cristal.
Philips 20CN4066 Defeito sem cor IC-200 TDA -3565 Passo Para detectar o defeito: Foi trocado a Linha de retardo Pal-M (DL 223) e trocado o trimmpot 10KOhms (R 215) e Não deu resultado. Para solucionar finalmente foi trocado o Circuito integrado TDA 3565 (IC200) e o cristal.
Philips 20CN4066 Vertical com três linhas brancas na parte superior da tela Trocar o Capacitor eletrolítico 100µF × 25 Volts (C-400) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre este Capacitor com pouca capacidade (ressecado pelo tempo)
Philips 12BX-BP Saída horizontal super aquece e queima. Causa transformador drive troque ou coloque um capacitor de poliéster de 100kpf entre o pino 2 e 1 do transformador drive assim resolve e o problema.
Philips L6-LA Sem som e sem imagem trama normal. Defeito C-213 em curto. Fonte cai para ll0V ou menos resistor R361 aberto.
Philips 16GL-1331 Defeito apresentava linhas na parte superior da tela O defeito e no vertical, trocar o capacitor C-410 de 100u/25. verifique outros capacitores deste setor também.
Philips CTO Defeito tela escura Verifiquei o CI de luminância mais não resolveu o problema , A solução é trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF pode substituir por um de 220uf.
Philips CTO Defeito intermitente ouve-se apenas um miado. Solução resoldar todos os pinos do flyback e da placa básica se necessitar
Philips CTO Defeito problema na sintonia Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, parecia interferência sobre a imagem na tela e ao mudar de canais, parecia que a sintonia ficava fugindo. Solucionei trocando as bobinas S157 e S158
Philips 14GX 1618/78R Defeito tela toda branca, cheia de linhas é como se o screen estivese todo aberto. Causa Resistor R-3469 aberto. Verifique a tensão de 180V que vai para a placa do cinescópio
Philips GL-1045 Inoperante total Causa provável D-345 zener faça o teste fora.
Philips 12tx-1572 Deflexão vertical instável Causa provável trocar C-527 100uf. Capacitor eletrolítico
Philips GL-1011 Vertical treme treme Trocar a saída vertical por outra original, se não resolver troque os eletrolíticos de filtro da fonte e ligados a saída vertical.
Philips cn-4065 Sem cor Pode trocar CI 200, analise todos os componentes ligados a ele para não ter surpresa.
Philips Cn-4065 Retraços no topo da tela vertical. C-400 eletrolítico velho.
Philips Cn-4037 Defeito retraços em toda a tela. C-400 troque. Coloque um novo
Philips Philips GL1013 Não funciona, com um apito agudo. Troquei o fly-back e o problema foi sanado.Dica enviada por: Laureano
Philips 14GL1319/78R Apagada e tem som normal Foi trocado o shock 3738 de 15µH na placa do tubo
Philips GR6/AL/GR6LS Sem imagem c/ som C-2226 (100K)
Philips tv processada Modelos GL,CN Primeiro Passo se o aparelho estiver apagado deve-se desligar a resistência que comanda a fonte no caso e uma resistência de 4.7K ( R-3924) (resistência do reset do processador). Se o aparelho não Ligar o defeito está na fonte. E se ligar o defeito esta no processador. Defeito na Fonte: pode ser Capacitor eletrolítico aberto, transistor diodo ou o SCR da proteção. Processador: Pode ser o próprio processador, mais antes deve-se verificar a fonte de 5 Volts, a E-Eprom (Circuito integrado de memória) ou o pulso sand-castle ou o Circuito integrado do vertical pois dentro dele tem um amplificador operacional trabalhando com o pulso sand-castle. Se você trocar a E-Eprom você deve programar a nova pois ela não vem programada. Vide item ajustando uma eprom em televisor PHILLPS Ao se trocar a E-Eprom não vai aparecer nada na tela do aparelho só vai acende o filamento do tubo para se ver alguma coisa deve-se aumentar um pouco a tensão da grade screen do tubo.
Philips CN Toda vez que liga a tv ou muda de canal o som demora uns 05 a 08 segundos para aparecer. Causa trocar o capacitor eletrolítico que fica na caixa do receptor do controle remoto, abrir a blindagem e colocar de volta a mesma.
Philips 20CT6255M O som chiando Bobina S-159 capacitor tubular defeituoso
Philips 20PT-324A Tv tem som e não tem imagem funciona por 08 segundos e desliga, fica em stand by, flyback com defeito
Philips 16CN-4036 Não sintoniza canais só chuvisco. Resistor de 4R7 fica perto do seletor de canais ou os capacitores C-111,C-112, C-113 em curto.
Philips 16CN-4036 Defeito entortando a imagem e perdendo o sincronismo. Causa capacitores eletrolíticos ligados no CI 2577, troque todos inclusive os da fonte de 12V.
Philips 16CN-4036 Parada Fonte normal filamento aceso R-404 aberto.
Philips 20pt-120A/78R Vertical com ruído na parte superior da tela. Resistência R-3407 de 220 ohms aberta.
Philips 20PT-122A/78R Defeito tv não liga, fica no stand by. Se apertar a tecla canal ela liga, mas se soltar volta para stand by Diodo Zener 6650 9.1v em curto fica perto do micro.
Philips CN-4037 Retraços na tela C-400 (100 µF 25 V)
Philips 29 vários modelos Defeito caracteres de demonstração ligados diretos. Solução aperte volume - e canal + ao mesmo tempo e prontinho esta destravada.
Philips 14GL-1316 Defeito não sintonizava. Tensão de sintonia normal e caracteres na tela normal. Defeito T-7100 o chaveamento de banda.
Philips BP BL2002 Fortes ondulações no vídeo. Causa foi trocando o mosfet BUK444 que resolveu o defeito.
Philips 20GL1040 Totalmente inoperante ou atuando proteção. Causa C-508 680pf-3kv com centelhamento in
Philips GR6/LS (26 E 29 polegadas) Não funciona D-6505 (com fuga ou curto)
Philips GR6/LS (26 E 29 polegadas) Não funciona TS 7502 (ver terminal quebrado)
Philips GR6/LS (26 E 29 polegadas) Não funciona Pino 8 trafo sops ( trilha queb/)
Philips GR6/AL/GR6LS Vertical altura e linearidade Ajuste de Geometria
Philips GR6/AL/GR6LS Chuvisco nos canais Ajuste AGC (pas/. C M. serviço)
Philips GR6/AL/GR6LS Loop nos canais Ajuste AFT (passo D M.Serviço)
Philips GR6/AL/GR6LS Só tem imagem pelo AV TS 7280 (com fuga)
Philips GR6/AL/GR6LS Ao aumentar o volume cai IC 7345 (micro)
Philips GR6/AL/GR6LS Não funciona Led não acende STR 7400 (fonte Sops)
Philips GR6/AL/GR6LS Não funciona Led pisca 6 vezes Fly back com defeito
Philips GR6/AL/GR6LS Não funciona Led pisca 2 vezes R3537 (2K7) aberta
Philips GR6/AL/GR6LS Não funciona Led pisca 2 vezes TS 7500 (TS driver horizontal)
Philips GR6/AL/GR6LS Sem imagem c/ som Perda de dados da EEPROM. Troca-la
Philips GR6/AL/GR6LS Sem imagem c/ som IC 7855 (vertical)
Philips GR6/AL/GR6LS Sem imagem c/ som C-2573 (contraste
PHILIPS GR6-LS Canais preto e branco sem loop Comb. Filter regulador 7905
PHILIPS GR6-LS Não Funciona D 6505 (com fuga ou curto)
PHILIPS GR6-LS Não Funciona TS 7502 (ver terminal quebrado)
PHILIPS GR6-LS Não Funciona Pino 8 trafo sops ( trilha queb/)
PHILIPS 21PT5433 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO) Verificar capacitor 2528
PHILIPS 21PT5433 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO) - Verificar 6505 (zener 22V), 7520 (CI TEA1506T) e capacitor 2521.
PHILIPS 21PT5433 LIGA ALEATORIAMENTE - SAI DA FUNÇÃO STBY SEM COMANDO Este sintoma pode ocorrer em temperaturas baixas em algumas versões de CI 7200
PHILIPS 21PT5433 DESLIGA AO MUDAR DE CANAL OU FAZER SINTONIA Este problema pode estar sendo causado pelo "POR3,3V / 8V PROTEÇÃO - ERRO5", neste caso verificar 7200, 7541, 7491, 7493, 7496, veja detalhes na página 20 - Tabela 5.3 do Service Manual. Dar prioridade para verificação do regulador 3V3 7493.
PHILIPS 21PT5433 APARECE DOS/MENU/CARACTERES/MENSAGEM - INTERMITENTE Caso a fonte utiliza na posição 7521 o TRANSISTOR FET FQPF7N80, O TV tem dificuldade de ligar, às vezês liga e mostra a mensagem: ERR 576LO3LSI2.2 00000 000 192 064 224 072 000 080, deve ser eliminado o capacitor 2585.
PHILIPS 21PT5433 APARECE DOS / MENU, POREM, SEM IMAGEM Verificar possível alteração do resistor 3449 (27k)
PHILIPS 14GL1010 Parada ou actuando protecção C508 680pf-3kv
PHILIPS 14GL1030 GR1.AL Parada ou actuando protecção C508 680pf-3kv
Philips 29PT554A/78R Problema na fonte O problema estava no sensor de infra (7680) mais precisamente no pino 2, o qual estava com fuga e com isso levava a tensão de 5 volts (5VD) para baixo. Deu trabalho, mais assim ficou mais interessante o defeito. Quem diria o sensor !
Philips 14PT100G/78R Somente chuviscos Ao tentar mudar de canal só aparecia a indicação (OSD) dos canais e nenhuma imagem ou som.Ao tentar fazer a sintonia automática todo procedimento era executado sem que nenhum canal fosse detetado ou memorizado. Verificando o Tuner e seus periféricos, encontrei R3009 (180 ohms) aberto. Sua substituição trouxe a normalidade à TV.
Philips GR6/LS (26 E 29 polegadas) Loop nos canais coloridos (29) Regulador 7905
Philips GR6-AL GR6-LS Loop nos canais Ajuste AFT (passo D M.Serviço) Acesso ao modo serviço
Philips GR6-AL GR6-LS
Philips GR6-AL GR6-LS Só tem imagem pelo AV TS 7280 (com fuga) Dá loop e sem sincronismo
Philips GR6-AL GR6-LS
Philips GR6-AL GR6-LS Ao aumentar o volume cai IC 7345 (micro) Nível de volume cai ao aumentar
Philips GR6-AL GR6-LS Não funciona STR 7400 (fonte Sops) Led não acende, VO pulsando
Philips GR6-AL GR6-LS Não funciona Fly back com defeito Lede pisca 6 vezes
Philips GR6-AL GR6-LS Não funciona R3537 (2K7) aberta Lede pisca 2 vezes
Philips GR6-AL GR6-LS Não funciona TS 7500 (TS driver horizontal) Led pisca 2 vezes
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som Perda de dados da EEPROM Trocar EEPROM
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som Perda de dados da EEPROM Entrar no M. Serviço e apertar surf
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som IC 7855 (vertical) Acelerando G2 dá retraço
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som D6571 (com fuga) Acelerando G2 dá retraço
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som C2573 (contraste) Acelerando G2 dá retraço
Philips GR6-AL GR6-LS Sem imagem c/ som C 2226 (100K) Acerando G2 dá retraço
Philips 20PT428A L01.2L AL DANIFICA DIODO 6405 - 6405, este diodo retificador de -15V tem contato direto com o dissipador, qualquer aterramento ou uso como referencia de medição pode provocar abertura do diodo.
Philips 20PT428A L01.2L AL COMANDOS NÃO ATUAM (TODOS). - Verificar possível fuga no capacitor 2606 (1nF). - Verificar diodo 6681 (BAT85) aberto.
Philips 20PT428A L01.2L AL COMANDOS ATUAM DIFERENTE DA FUNÇÃO. - Verificar resistores 3632 e 3633 (RES) - Verificar capacitor 2606 alterado, diodo 6681 rever também valores da malha resistiva (3681 a 3689) possibilidade de fuga chaves tact 1600 a 1603.
Philips 20PT428A L01.2L AL BRANCA COM RETRAÇOS (OU ALGUMA COR FRACA). - Medir (VideoSupply) +160V, caso não exista verificar 3416 Resistor 3, 9O aberto. - Verificar possível fuga no diodo 6413 (1N4148).
Philips 20PT428A L01.2L AL AREAS ILUMINDAS SOBRE TELA ESCURA. - Possibilidade do diodo 6405 aberto, isto ocorre pois esta tensão alimenta o circuito integrado vertical que tem alimentação negativa e positiva e quando falta uma das tensões ocorre desvio de feixe para cima ou para baixo da área visível provocando o efeito na tela.
Philips 20PT428A L01.2L AL APITO EM FUNCIONAMENTO (VER RUID8). - Verificar diodo 6541 (Diodo zener 10V).
Philips 20PT428A L01.2L AL APARECE DOS/MENU/CARACTERES/MENSAGEM - INTERMITENTE. - Verificar capacitor SMD 1nF 50V posição 2606.
PHILIPS 29PT554 Vertical com listas pretas ou aberto em cima ou em baixo Verificar C 2409 aberto ou com fuga(47uF)
PHILIPS 20PT222A Não sai do Stand By Verificar diodo 6461 e 6464 (1N4148)
PHILIPS 20PT3331 Vertical dobrado com listas na parte superior C2460 e smd 7462
Philips GR6-AL GR6-LS
Philips GR6-AL GR6-LS Vertical altura e linearidade Ajuste de Geometria (PASSO H) P/mem. Passo H tecla smart
Philips GR6-AL GR6-LS
Philips GR6-AL GR6-LS Chuvisco nos canais Ajuste AGC (pas/. C M. serviço) Aperte Menu para mem. canais
Philips GR6-AL GR6-LS
Philips 20PT428A L01.2L AL SO FICA EM STAND BY (POWER OFF). - Verificar resistor 3404 (Resistor 6, 8R 0, 33W), capacitor 2405 (1nF, 50V) e diodo 6406 (BAV70).
Philips 20PT428A L01.2L AL SEM SOM. (COM OU SEM IMAGEM P/ TV, VCR). - Entrar no modo de serviço apagar ERRO e conferir tabela de OPTION BYTE.
Philips 20PT428A L01.2L AL SEM SINCRONISMO VERTICAL (VERT5). - Tentar desabilitar o ""Forced slicing Level for vertical sync."" FSL 0 Slincing level dependent on noise detector FSL 1 Fixed slicing level of 70%.
Philips 20PT428A L01.2L AL SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. - Verificar possível alteração em um dos capacitores 2241 (4n7) e 2242 (1uF).
Philips 20PT428A L01.2L AL SEM SINCRONISMO H/V. Válidos mesmas informações para Chassis L03 contidas no Service Information TS03-016.- Possível fuga no capacitor 2241(1n5). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.- Possível alteração do capacitor 2242 (1µF). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.
Philips 20PT428A L01.2L AL RISCOS ESCUROS HORIZONTAIS. - Verificar capacitores 2252 e 2253.
Philips 20PT428A L01.2L AL NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar se ha curto na linha da alimentação desligar 5602, 5603 e 5604, caso suba acima de 3, 3V verificar regulador 7560, caso a tensão esteja em 3, 3V o micro 7200 pode estar em curto. - Verificar possivel fuga no diodo 6495 (BYD33D). - Verificar capacitor 2520 (100nF). - Verificar transformador 5520, e diodo 6565 (BAV70).
Philips 20PT428A L01.2L AL NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO - Verificar possível fuga no capacitor 2602 (100pF).
Philips 20PT428A L01.2L AL MODO HOTEL - No CR 319753 Mute.
Philips 20PT428A L01.2L AL LISTA DE OPTION BYTE - OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)- OB2 = 215- OB3 = 65- OB4 = 64- OB5 = 82- OB6 = 81- OB7 = 3
Philips 20PT428A L01.2L AL LINHAS DE RETORNO RGB (RETRAÇO). - Possível fuga no capacitor 2233, medir 5, 6V no pino 55 do UOC.
Philips 20PT428A L01.2L AL IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1). - Verificar capacitor 2407 e diodo 6404.
Philips 20PT428A L01.2L AL DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar possível fuga no capacitor 2619 (1uF). - Verificar possível alteração no diodo zener 6241 (6V8) ou fuga no transistor 7241 (BC857B). - Verificar resistor 3547 0, 22R alterado. - Verificar diodo 6405 (-15V) aberto. - Verificar diodo 6406.
Philips 20PT428A L01.2L AL DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar TSH com problemas de isolação. - Verificar capacitor 2475 (470pF) com possível fuga. - Verificar capacitor 2540. - Verificar resistor 3547 0, 22R alterado- Verificar diodo 6405 (-15V) aberto.
Philips 20PT428A L01.2L AL DANIFICA PAINEL ELETRICO. - Tuner (1000) verificar possível curto no 7406
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar possível alteração do capacitor 2619.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC SEM SINCRONISMO H/V. Válidos mesmas informações para Chassis L03 contidas no Service Information TS03-016.- Possível fuga no capacitor 2241(1n5). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.- Possível alteração do capacitor 2242 (1µF). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC QUADRO VARIA QUANDO AUMENTA O VOLUME. - Verificar diodo 6541 alterado.- Possibilidade falta de solda nos resitores 3525 3527 ou alterados.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM". - Verificar diodos SMD 6453 e 6445.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC LISTA DE OPTION BYTE - OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 TUNER PHILIPS- OB2 = 16- OB3 = 64- OB4 = 226- OB5 = 100- OB6 = 0- OB7 = 0Obs. Para o modelo 29PT4635/78-RAIO 1.3 os mesmos OB acima, para RAIO 1.7 o OB3 deve ser 192.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Medir a tensão Vbat (130V), se não tiver, então desabilitar o circuito de proteção (curto entre base-emissor no transistor 7573) e verificar o circuito de deflexão.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar CI de áudio 7901.- Verificar diodo 6449.- Verificar capacitor 2455 (47µF) no circuito "driver" horizontal.
Philips 20PT428A L01.2L AL VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar capacitores SMD 1nF 50V posição 2252 e 2253. - Verificar possível alteração em um dos capacitores SMD 2475 e 2477 (470pF).
Philips 20PT428A L01.2L AL VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Entrar no Modo de Serviço e verificar alinhamento geométrico VAM.
Philips 20PT428A L01.2L AL TENSOES ACIMA DO ESPECIFICADO - MainSupply ]95V, verificar capacitores 2540 (10nF), 2563 (1n5), resistor 3543 (82k) e diodo 6566 (BAS16).
Philips 20PT428A L01.2L AL TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - VO com +95V baixo, verificar diodo zener 6540 (BZX79 B6V2).
Philips 20PT428A L01.2L AL TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO - Verificar transistor 7409 (BC857B) com fuga. - Verificar capacitor 2233 (820pF).
Philips 20PT428A L01.2L AL SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar possível alteração do capacitor 2619.
Philips 20PT428A L01.2L AL SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar capacitor 2235 (1nF).
Philips 20PT428A L01.2L AL SOM COM RUÍDO OU FRITURA - Verificar, adicionar, substituir capacitor 2950 (390pF). - Verificar capacitor 2235 (1nF). - Substituir componentes do filtro Deemphasis: 2228 330pF, 2227 1n2 e 3232 3k9
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO - Verificar possível alteração do resistor 3216 ou fuga no capacitor 2279.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO ABRE VERTICAL - Verificar possível alteração (fuga) no capacitor 2461 (CAP CER SMD 1nF).
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 MUTE INTERMITENTE (SOM OU IMAGEM). - Se ocorre mute de áudio intemitente e só volta com a mudança de canal, aplicar "Software versão 1.9d_L04". O arquivo para atualização está disponível na página (www.servicephilips.com.br/DownloadsUpdateSoft.asp).
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 LISTA DE OPTION BYTE - OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)- OB2 = 160- OB3 = 128- OB4 = 164- OB5 = 250- OB6 = 42- OB7 = 0
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 LINHAS DE RETORNO RGB (RETRAÇO). - Acrescentar na posição 2490 com um capacitor de 47nF/250 (Código 2020 557 90733).
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 INTERFERENCIA NA IMAGEM - Verificar 5408 e 9352.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar capacitor 2264 na linha do BLKIN, pode apresentar retraço antes desligar.- Verificar Service Information TS04-024.- Verificar possível alteração do diodo 6533 ou 6534.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. - Verificar relé posição 1503 e soldagem.- Verificar resistor 3509 e transistor 7541.- Verificar possível trilha aberta próximo ao conector 1504.- Verificar possível alteração do capacitor 2564.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 DESLIGA AO MUDAR DE CANAL OU FAZER SINTONIA - Verificar regulador de 3,3V (L78L33ACZ) posição 7603.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS - Danifica 7405, verificar possível fuga no transformador driver 5402 ou alteração no capacitor 2410 ou 2489.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 COM BARRA(S) OU FAIXAS VERTICAIS - Imagem deslocada para a direita com uma barra escura do lado esquerdo, verificar possível alteração no capacitor 2486 (27pF) código 2252 508 08255, para evitar que o capacitor venha a dar defeito novamente alterar o valor do resistor 3430 de 120K para 220K código 4806 116 57342.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 CARREGANDO DADOS INICIAIS (DEFAULT) DA MEMÓRIA. 1- Após a troca da memória, com aparelho desligado, fechar os jumpers 9228 e 9252. 2- Ligar o aparelho, deverá aparecer os options default ( 255 255 ...);3- Pressione e mantenha no teclado local as teclas [CH-] e [Vol-], até o aparelho desligar,4 - Logo em seguida, pressionar CH+ (manter pressionado até ligar o aparelho), deverá aparecer a mensagem "Loaded". Se não ocorrer na primeira vez, repetir os passos 3 e 4.5- Entrar no Modo de Serviço através da sequência 062596 OSD e finalizar os ajustes do modelo (Option byte e alinhamentos). Este mesmo procedimento pode ser executado para ocorrência de corrupção de dados.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 BRILHO DEFICIENTE (POUCO BRILHO). - Verificar possível fuga no capacitor 2453.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Entrar no Modo de Serviço e verificar alinhamento geométrico VAM.
Philips 29PT4640 /78 - Chassis L01.1L AC TREMULA NA PARTE SUPERIOR. - Verificar capacitores SMD alterados 2252 e 2253
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 CONTORNOS COLORIDOS NA IMAGEM (RGB). - Verificar capacitores 2300 (vermelho), 2301 (verde), 2302 (azul).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 APARECE DOS/MENU/CARACTERES/MENSAGEM - INTERMITENTE. - Caso a fonte utiliza na posição 7521 o TRANSISTOR FET FQPF7N80, O TV tem dificuldade de ligar, às vezês liga e mostra a mensagem: ERR 576LO3LSI2.2 00000 000 192 064 224 072 000 080, deve ser eliminado o capacitor 2585.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar possível alteração (fuga) no capacitor 2461 (CAP CER SMD 1nF).
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Verificar capacitores 2245 e 2248.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 VAI PARA STAND BY APOS ALGUM TEMPO. - Surge faixa escura na parte inferior após algum tempo de ligado e depois desliga, verificar possível fuga no capacitor 2625, veja detalhe do esquema da seção A5 Features & Conexões.- Verificar Service Information TS04-024 e TS04-027.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO - Verificar possível alteração dos resitores SMD 3475 e 3467.- Verificar possível alteração dos resitores SMD 3351, 445 e 3457.- Verificar transistor 7405.- Verificar soquete 1254.- Verificar bobina 5352.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 SOMBRAS ESCURAS COBRINDO A TELA. - Verificar possível soldas frias nos cabos para o painel TRC.- Verificar possível alteração capacitores 2406, 2451 e resistor 3412.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 SOM ABAIXA SOZINHO, EM TV COMUTA ESTÉREO/MONO. - Entrar no MODO DE SERVIÇO e alterar os seguintes endereços de memória:162 de 3 para 5163 de 9 para 11Caso, não resolva a alteração dos dados acima altera o endereço 168 de 10 para 12 ou 13.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 SEM SOM EM LII (SAP) - Entrar no MODO DE SERVIÇO e alterar os seguintes endereços de memória:164 de 3 para 2165 de 9 para 10.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 RUÍDO NO ÁUDIO POR DESVIO DE SINAL DO RETRANSMISSOR. - Aplicar a versão de "software" L4LLS1-Aug25. O arquivo para atualização está disponível na página (www.servicephilips.com.br/DownloadsUpdateSoft.asp). IMPORTANTE!!! Após a atualização de software, entrar no Modo de Serviço através da sequência 062596 OSD, confira se já está carregado o novo "software" L4LLS1-Aug25, entre na função NVM EDITOR selecione o endereço da memória 1021(dec) e altere de FF para 01.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 RELOGIO ATRASANDO - Isto ocorre quando utilizando versão de software abaixo de 1.4, a versão atual é 1.9D. Neste caso é necessário corrigir a versão de software utilizando interface IIC (Consultar Suporte).
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO LIGA PELO CONTROLE REMOTO. - Verificar possível fuga no capacitor 2213.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar capacitor 2454, 2460 e 2621.- Verificar transistor 7405.- Verificar possível alteração do capacitor 2512.- Verificar capacitor 2564.- Verificar CI 7511 (TEA1620).- Verificar posição falta de solda 5531.- Verificar possível alteração do capacitor 2532.- Verificar possível alteração do diodo 6533 ou 6534.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO CORRIGE LESTE-OESTE - Verificar possibilidade do resistor 3425 ou 3497 estar aberto ou alterado, não sendo, conferir tensões de polarização dos transistores: 7406, 7410, 7411 e 7484.
Philips 29PT5642 /78 - Chassis L04 NÃO ACENDE LED STAND BY (APARELHO EM OFF) - Verificar cabo flex posição 1693 e diodo 6691
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO TEM CORES - Verificar possível fuga no diodo 6318 (Diodo zener 8V2), geralmente tela fica com excesso de contraste e pode desligar intermitente.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO SEGURA MEMORIA (PERDE INFORMAÇÃO). - Verificar possível fuga nos capacitores 2461 ou 2462.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO SAI DO MODO DE SERVICO OU ENTRA SEM SER SOLICITADO. - Caso a fonte utiliza na posição 7521 o TRANSISTOR FET FQPF7N80, deve ser deletado o capacitor 2585 (1nF 50V).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO FUNCIONA EM 220V. - Verificar possível alteração do capacitor 2528.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO FUNCIONA CANAL ESQUERDO - Da saída de fone de ouvido, verificar resistor 3981 (120R).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar 6505 (zener 22V), 7520 (CI TEA1506T) e capacitor 2521.- Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.- Verificar mosfet 7521 alterado - Veja item 5.7 Dicas de Repara no Service Manual pg. 20- Verificar capacitor 2528.- Verificar posível alteração do 7515.- Verificar possível alteração do 7421- Veja item 5.7 Dicas de Repara no Service Manual pg. 20.- Verificar possível alteração do 3528.- Verificar possível alteração dos resistores 3443 ou 3444.- Verificar diodo 6446.- Verificar soldagem do diodo 6642.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar possível fuga no capacitor 2429, confira tensão no +8V.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO ACEITA COMANDO DO REMOTO - Verificar capacitor 2691 (100µF).- Verificar Sevice Information TS04-020.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 NÃO ABRE VERTICAL - Verificar transistor SMD 7461.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 LISTA DE OPTION BYTE - OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 (TUNER PHILIPS)- OB2 = 192- OB3 = 64- OB4 = 224- OB5 = 72- OB6 = 0- OB7 = 80
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 LINHAS DE RETORNO RGB NA PARTE SUPERIOR AO LIGAR . - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 LINHAS DE RETORNO AO LIGAR. - Verificar capacitor 2460 (68nF 100V).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 LIGA ALEATORIAMENTE - SAI DA FUNÇÃO STBY SEM COMANDO. - Este sintoma pode ocorrer em temperaturas baixas em algumas versões de CI 7200.MODIFICAÇÃO (Veja figura):1) Remover a bobina 5601 (5,6µH) e substituir por um diodo BAT85 (código 4806 130 37364) (catodo para o pino 54),2) Levantar resistor 3618 (lado do +3,3V),2) Soldar um fio do catodo do diodo para o resistor 3618.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 INTERFERENCIA NO SOM OU IMAGEM EM OUTROS APARELHOS QUANDO STB. - Retirar capacitor de 1nF posição 2585. Caso a alimentação do produto seja em 220V deve ser verificado o FET 7521 para modelos de 14"" TRANSISTOR FET FQPF6N80 (9322 187 17687) e para modelo de 20 e 21"" TRANSISTOR FET FQPF7N80 (9322 174 27687).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar possível falha no resistor 3475 (10K), linha de informação Frame_OUT.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 VERTICAL FECHANDO INTERMINTENTE. - Verificar capacitor 2460 (Veja Service Information TS04-016).- Verificar capacitor 2461 (1nF).- Verificar Service Information TS04-016.- Verificar capacitor 2464.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE - Verificar capacitor 2460 (68nF 100V), provisoriamente o capacitor danificar por aquecimento, neste caso os postos estão sendo orientados a substituir o capacitor por (68nF 250V) código 2222 479 47207.- Verificar transitor 7461, na dúvida substituir.- Verificar Service Information TS04-016.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - G2 não atua, verificar 5441 TSH.- Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..) - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.- Verificar possível alteração do resistor 3453.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 TENSAO VARIANDO. - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250.- Verificar possível alteração do transistor 7523 ou 7515.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 TELA ESCURA - SEM IMAGEM OU ATIVO PROGRESSIVO - Verificar possibilidade dos resistores 3443/3444 alterados/aberto.- Verificar CI 7641, neste caso deve apresentar DOS normal.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM. - Verificar capacitor SMD de 4,7nF posição 2201, e comum apresentar falha de um dos lados.- Verificar capacitor SMD 2202 pino 32 e 33 do UOC.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SOM BAIXO OU SEM SOM EM AV. - Verificar 7841.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SOM AUMENTA SOZINHO - Verificar versão do CI 7200 - TDA9370PS/N3/A/1722V2.2, caso a máscara seja de outra versão abaixo de 2.2 deverá ser solicitado o novo CI pelo código 935278551112 juntamnete com a Eeprom gravada pos. 7641 pelo código 480620987908 contendo já atualizados os endereços 3ED = FF e 3F5 = FF.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SEM SINTONIA = CANAL/ESTACAO SO RUIDO/MUTE. - Verificar possível alteração do resistor 3349 (27k). Veja item 5.7 Dicas de Reparo no Service Manual pg. 20.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SEM SINCRONISMO HORIZONTAL. - Verificar resistor SMD 3492, a falta de soldagem do mesmo pode apresentar interferências na imagem.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 SEM FOCO AO LIGAR. - Eliminar capacitor 2494 de 47µF.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 RUIDO NO ALTO-FALANTE EM STANDBY. - Acrescentar o capacitor de 10nF código 2238 586 15636 na posição 2901 (Veja Service Information TS05-005).- Retirar capacitor de 1nF posição 2585. Caso a alimentação do produto seja em 220V deve ser verificado o FET 7521 para modelos de 14"" TRANSISTOR FET FQPF6N80 (9322 187 17687) e para modelo de 20 e 21"" TRANSISTOR FET FQPF7N80 (9322 174 27687).
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 RUIDO MECANICO EM STAND BY. - Verificar resistor 3520 (1k2) e capacitores 2528 (22µF, 50V), 2520 (10nF), 2452 (22nF) este capacitor não foi montado nos primeiros modelos.
Philips 20PT4331 /78R - Chassis L03 QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO ""BLOOM"". - Verificar possível alteração no resistor SMD 1k 3525 ligado ao pino 9 do CI 7250
Philips FWM 779/ 589/ 57 SOM SÓ TEM AGUDOS. Medir tensão nos emissores dos transistores (7102, 7107, 7150 e 7152), caso esteja baixa/sem tensão em alguns destes, verificar possibilidade estar aberto um dos seguintes resistores (3128, 3126, 3164 e 3170) encontrando algum aberto verificar possível fuga em alguns destes capacitores (2112, 2113, 2156 e 2157) .
Philips FWM 779/ 589/ 57 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. Verificar diodos: 6104, 6105, 6157, 6158, 6200; Verificar resistores: 3135, 3139, 3174, 3179; Verificar diodos 6202; Verificar transistores: 7200, 7211.
Philips FWM 779/ 589/ 57 SO FICA EM STAND BY (POWER OFF), O LED STB FICA ACESO. Verificar Service Information TS04
Philips FWM 779/ 589/ 57 RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES). Caso seja o relé acionando intermitente, verificar fusível térmico do transformador principal.
Philips FWM 779/ 589/ 57 RUIDO AO MUDAR DE CANAL OU FUNÇÃO "PLOP". Verificar/ressoldar conectores 1201 (para modelo FWM570) e 2102, também pode ocorrer solda fria nos capacitores 2150, 2100; cristais 1203, 1204 e CI 7210.
Philips FWM 779/ 589/ 57 NÃO FUNCIONA CANAL ESQUERDO Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
Philips FWM 779/ 589/ 57 NÃO FUNCIONA CANAL DIREITO Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
Philips FWM 779/ 589/ 57 NÃO FAZ LEITURA - NÃO RECONHCE O DISCO - NO DISC Verificar CI 7403 no Painel AF12- Verificar CDM, proceder limpeza antes da troca.
Philips FWM 779/ 589/ 57 NÃO FAZ LEITURA - NÃO RECONHCE O DISCO - NO DISC NÃO RECONHECE O DISCO
Philips FWM 779/ 589/ 57 INDICA [NO DISC], [NO], [INSERE DISC]. Verificar capacitores 2861e 2866.
Philips FWM 779/ 589/ 57 DISPLAY INDICA: READING. Verificar os capacitores: 2873, 2874, 2870, 2871, 2872, 2875.
Philips FWM 779/ 589/ 57 DESLIGA LOGO APOS LIGAR. Medir tensão nos emissores dos transistores (7102, 7107, 7150 e 7152), caso esteja baixa/sem tensão em alguns destes, verificar possibilidade estar aberto um dos seguintes resistores (3128, 3126, 3164 e 3170) encontrando algum aberto verificar possível fuga em alguns destes capacitores (2112, 2113, 2156 e 2157) .
Philips FWM 779/ 589/ 57 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). Verificar possível alteração nos transistores do circuito de proteção: 7205, 7206 e 7212.
Philips FWM 779/ 589/ 57 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS Danifica o FET após a troca, antes de conectar o Painel Amplificador deve ser descarregados os capacitores da fonte.
Philips FWM 779/ 589/ 57 AQUECENDO TRANSISTOR Caso esteja aquecendo demasiado os transistores FET: 7112, 7117, 7162, 7165; verifique diodos com possível alteração: 6107, 6110, 6155 e 6160
Philips FWM 570 /19 RUIDO INTERNO (MECANICA/VIBRAÇOES). - Caso seja o relé acionando intermitente, verificar fusível térmico do transformador principal.
Philips FWM 570 /19 RUIDO AO MUDAR DE CANAL OU FUNÇÃO "PLOP". - Verificar/ressoldar conectores 1201 (para modelo FWM570) e 2102, também pode ocorrer solda fria nos capacitores 2150, 2100; cristais 1203, 1204 e CI 7210.
Philips FWM 570 /19 NÃO SINTONIZA FM. - Executar o RESET, com cabo de rede desconectado pressione e mantenha as teclas AUX.GAME + TITLE+ (conforme n°1 da foto). Em seguida ligue o aparelho. No display aparecerá a mensagem S-V27. Pressione a tecla ALBUM |< (conforme n°2 da foto). No display aparecerá a mensagem NEW. Pressione a tecla TUNER. No display aparecerá a mensagem OSE. Pressione a tecla TUNER novamente para finalizar o reset.Faça o Grid10 : com o aparelho desligado pressione as teclas TUNER e ALBUM >>| (conforme n°3 da foto); ligue o aparelho; no display aparecerá a mensagem GRID10.
Philips FWM 570 /19 NÃO FUNCIONA UMA DAS ENTRADAS. - Verificar possível alteração nos capacitores: 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045 no Painel Elétrico Teclado, caso nenhum destes capacitores estejam alterados, verifique o circuito integrado 7016. (Obs. O LED do DBB piscando ou acesso direto)
Philips FWM 570 /19 NÃO FUNCIONA CANAL ESQUERDO - Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
Philips FWM 570 /19 NÃO FUNCIONA CANAL DIREITO - Verificar possível falha na identificação de fone de ouvido, verifique: 3223, 7204, 2210, 7207, 7210, 7201, 7209, 7110 e 7168.
Philips FWM 570 /19 NÃO FUNCIONA (FICA COMO DESLIGADO). - Verificar informativo TS04-035- Verificar diodo 6716, 6707, 6711.
Philips FWM 570 /19 NÃO FAZ LEITURA - NÃO RECONHECE O DISCO. - Verificar CI 7403 no Painel AF12- Verificar CDM, proceder limpeza antes da troca.
Philips FWM 570 /19 LED(S) PISCANDO. (REPETITIVAMENTE) - Verificar possível alteração nos capacitores: 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045 no Painel Elétrico Teclado, caso nenhum destes capacitores estejam alterados, verifique o circuito integrado 7016.
Philips FWM 570 /19 INDICA 2.56 NO DISPLAY - Executar o RESET, com cabo de rede desconectado pressione e mantenha as teclas AUX.GAME + TITLE+ (conforme n°1 da foto). Em seguida ligue o aparelho. No display aparecerá a mensagem S-V27. Pressione a tecla ALBUM |< (conforme n°2 da foto). No display aparecerá a mensagem NEW. Pressione a tecla TUNER. No display aparecerá a mensagem OSE. Pressione a tecla TUNER novamente para finalizar o reset.Faça o Grid10 : com o aparelho desligado pressione as teclas TUNER e ALBUM >>| (conforme n°3 da foto); ligue o aparelho; no display aparecerá a mensagem GRID10.
Philips FWM 570 /19 GAVETA NÃO FECHA.
Philips FWM 570 /19 DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR). - Verificar possível alteração nos transistores do circuito de proteção: 7205, 7206 e 7212.- Verificar os transistores FET: 7112, 7117, 7162, 7165, 7114, 7111, 7160, 7163, 7200, 7211 - Verificar resistores: 3131, 3141, 3182, 3184, 3137, 3144, 3177, 3181; - Verificar capacitores: 2120, 2127, 2160, 2163, 2115, 2125, 2165, 2169, 2123, 2164, 2168, 2114, 2117, 2166, 2170, 2124- Verificar diodos: 6107, 6110, 6155, 6160, 6104, 6105, 6157, 6158, 6200, 6202,
Philips FWM 570 /19 DANIFICA SEMICONDUTOR IC OU TS - Danifica o FET após a troca, antes de conectar o Painel Amplificador deve ser descarregados os capacitores da fonte.- Verificar correta aplicação de pasta térmica.
Philips FWM 570 /19 CORTA O SOM AO AUMENTAR O VOLUME. - Verificar possível alteração nos diodos: 6202, 6201.- Verificar transistor 7201.
Philips FWM 570 /19 AQUECENDO TRANSISTOR - Caso esteja aquecendo demasiado os transistores FET: 7112, 7117, 7162, 7165; verifique diodos com possível alteração: 6107, 6110, 6155 e 6160.
Philips 21CE1051 CP90 Sem digitos Resistência alterada R 3890 = 2,7k ou 1,5k
Philips 14GR2325 G90 Oscila mal destroi transistor de mat R3453=100r R3453 = 100r
Philips 28PT4475/01 L9. Sem imagem ou tipo fora de norma Tipo a fazer sintonia sozinho Sub C2207 =100uf
Philips Gr1ax Linhas na imagem Falha luminosidade Ficha da massa do cinescopio Placa CTR Mal encaixada
Philips 28PW8501 MG 2.1 E Não liga Não funciona fonte de st/by Fotocoplador 7104 = TCD1102
Philips 28PT4475/01 L9. Sem imagem ou tipo fora de norma Tipo a fazer sintonia sozinho Sub C2207 =100uf
Philips GR 1AX Não tem som Falta de 9 voltes R de 2,2 R Sub R e TDA7052
Philips Turbo Inicial desvio de som Posterior apresenta cassete com fita trilhada, com faixa de ruido na imagem A fita desvia da cabeça CTL AUDIO Sub Roleto pressor Atenção a certos roletos no mercado
Philips 28PT532A/11 GR 2.2 Imagem com contornos coloridos R3570 =6,8R Alimentação RGB 190 volt Baixa so tinha 140 volt Sub R3570 =6,8R
Philips 28PW6324 A8.0E E / W Instável e desliga Sub C2634 =.022 =22n 630 volt
Philips 14GR1221/01 Gr1ax Não liga Não liga em frio só desligando e ligando de seguida R 3630 = 33k Alterada sub
Philips VR 412 Não liga Fonte C 120 =1000uf C121 = 100uf Sub C 120 =1000 uf 16 volt C121 = 100 uf 16 volt
Philips FWM 570 /19 SOM SÓ TEM AGUDOS. - Medir tensão nos emissores dos transistores (7102, 7107, 7150 e 7152), caso esteja baixa/sem tensão em alguns destes, verificar possibilidade estar aberto um dos seguintes resistores (3128, 3126, 3164 e 3170) encontrando algum aberto verificar possível fuga em alguns destes capacitores (2112, 2113, 2156 e 2157) .
Philips FWM 570 /19 SOM DISTORCIDO OU FANHOSO. - Verificar diodos: 6104, 6105, 6157, 6158, 6200; - Verificar resistores: 3135, 3139, 3174, 3179;- Verificar diodos 6202; - Verificar transistores: 7200, 7211.
Philips FWM 570 /19 RUIDO NO SOM - Verificar possível alteração nos capacitores: 2641, 2642, 2601, 2602.
Philips VR 412 Não liga Fonte C 120 =1000uf C121 = 100uf Sub C 120 =1000 uf 16 volt C121 = 100 uf 16 volt
Philips VR 768 Não da imagem Desgrava as cassetes Transist Y7500 = BC858 Com fuga Sub Y 7500 = BC 858
Philips 28PW8501 MG 2.1 E Não liga Não funciona fonte de st/by Fotocoplador 7104 = TCD1102
Philips 14GR1212 Gr1ax Apos sub do transf de linhas por HR7527 Ruido no som tipo fora de frequência Colocar chante da massa do tuner aos pinos 6e7 do IC 7103 = TODA 7052
Philips 14GR2325 G90 Oscila mal destrói transistor de mat R3453=100r R3453 = 100r
Philips 14GR1212 Gr1ax Apos sub do transf de linhas por HR7527 Ruido no som tipo fora de frequência Colocar chante da massa do tuner aos pinos 6e7 do IC 7103 = TODA 7052
Philips GR 1AX Perde canais principalmente em UHF Mau contacto dentro do tuner Sub tuner
Philips CP 90 Sem antena cenário escuro Sub C 2630 =470uf
Philips Gr1ax Linhas na imagem Falha luminosidade Ficha da massa do cinescópio Placa CTR Mal encaixada
Philips 25PT4103 L 6.3 Linhas na parte superior do ecrã C2904 =100uf Sub C2904 = 100uf
Philips 14GR1021 Gr1AX Sem sincronismos C 2044 =2,2uf
Philips 25 ST 1760 GR 2.1 Sem imagem Cenário escuro Placa CTR BCs 848 Sub BCs 848
Philips 32PW6006/01 L01.1 Apresenta Transistor de MAT avariado Avaria BU4508 DX pouco tempo Sub C2455 = 47uf e BU4508 DX = BU 2515 DX
Philips GR 1AX Não tem som Falta de 9 voltes R de 2,2 R Sub R e TDA7052
Philips 25PT4423 L 6.2 Imagem apresenta-se encolhida e com linhas na parte superior D6902 = BYD 33 Com Fuga Sub Diodo D6902 = BA 159
PHILIPS 20PT122 Deflexão vert inferior deficiente R3404 e/ou R3407 alterados
PHILIPS 20GX1555 Inoperante R3441 aberto (R22K)
PHILIPS 14PT414A Inoperante, led pisca uma vez Desconhecida, Desligar R3425
PHILIPS 29PT4631 NÃO LIGAVA NEM PELO PAINEL NEM PELO CR VERIFICAR POSIÇAO 2607 CAPACITOR CERÂMICO SMD 33pF x 50V.
PHILIPS 29pt4631 Sem Contraste POSIÇÃO 3481 E 3482 RESIST. 12K E 18K
PHILIPS 29PT4643 Cap. 2465 Vertical dobrado na parte superior com linhas claras no topo
PHILIPS 20GL1043 Não memorizava os canais 14,18,20 e 24 em UHF Fonte principal c/ 59V, ajustada p/ 65V Troca do SETETRONIC e reprogramação
Philips 25PT4423 L 6.2 Imagem apresenta-se encolhida e com linhas na parte superior D6902 = BYD 33 Com Fuga Sub Diodo D6902 = BA 159
Philips 28PW6324 A8.0E E / W Instavel e desliga Sub C2634 =.022 =22n 630 volt
Philips 25PT4103 L 6.3 Linhas na parte superior do ecrã C2904 =100uf Sub C2904 = 100uf
Philips 21CE1051 CP90 Sem digitos resistência alterada R 3890 = 2,7k ou 1,5k
Philips 28PT532A/11 GR 2.2 Imagem com contornos coloridos R3570 =6,8R Alimentação RGB 190 volt Baixa so tinha 140 volt Sub R3570 =6,8R
Philips VR 768 Não da imagem Desgrava as cassetes Transist Y7500 = BC858 Com fuga Sub Y 7500 = BC 858
Philips GR 1AX Perde canais principalmente em UHF Mau contacto dentro do tuner Sub tuner
Philips Turbo Inicial desvio de som Posterior apresenta cassete com fita trilhada, com faixa de ruido na imagem A fita desvia da cabeça CTL AUDIO Sub Roleto pressor Atenção a certos roletos no mercado
PHILIPS NI CTO Liga e desliga feito proteção atuando Trocar R353
PHILIPS NI CTO Ondulação na imagem feito filtragem R301, R302
PHILIPS NI CTO Vertical expandido R811 alterado
PHILIPS NI CTO Remoto não atua no brilho TS830
PHILIPS NI CTO Inoperante D895, TS331, TS323
PHILIPS NI CTO Inoperante Trocar C371, 355, 392, 351, 330, 365, 325
PHILIPS NI KT-3 Imagem escura R570
PHILIPS NI KT-3 Com pouco brilho ou sem C586
PHILIPS NI KT-3 Fonte não arma ou desarma em seguida C356
PHILIPS 20CT3100 KT-3 Sintoniza canais nos numeros errados D010
PHILIPS NI KT-3 Sem largura TS485
PHILIPS NI KT-3 Osc. Horizontal fora e excesso de brilho C376
PHILIPS 20CN4465 NCF Sem ajustes via controle remoto. Capacitor CO93 (100uF)
PHILIPS 20CN4465 NCF Inoperante Resistor R326 aberto (5K6)
PHILIPS NI NCF Inoperante, Led piscando Capacitor CO45 em curto (22K)
PHILIPS NI CTO Vertical reduzido R400
PHILIPS NI CTO Sem som e com retraço R584
PHILIPS NI CTO Trava num canal e não sai C020, C004, C005, XR004
PHILIPS NI CTO Tela lavada com retraços Flyback
PHILIPS NI CTO Imagem escamada Trocar bobinas amarela, vermellha e verde
PHILIPS NI CTO Tela apagada ou intermitente D564, C507
PHILIPS NI CTO Fonte alta Trocar C355 e TS355
PHILIPS NI CTO Tela lavada, sem som S153
PHILIPS NI CTO Faixa escura no centro da tela IC875
PHILIPS NI CTO Vertical fechado R811
PHILIPS NI CTO Linha de sintonia não para S157, S158, IC101, IC875, IC151
PHILIPS NI CTO Imagem com chuvisco R101, D101, seletronic, R256, D251, R110
PHILIPS NI CTO Som fanhoso IC681, C671, C664
PHILIPS NI CTO Sem luminância IC292
PHILIPS NI CTO Imagem tombando, tremendo Trocar C870
PHILIPS NI CTO Vertical mais expandido em cima C407
PHILIPS NI CTO A faixa de sintonia fica sempre na tela C068
PHILIPS NI CTO A faixa de sintonia fica preta IC292
PHILIPS NI CTO Faz sintonia mas não aparece a faixa IC101
PHILIPS NI CTO Sem som R817
PHILIPS NI CTO Demora a clarear e mudando de canal some C221, C587, C291, C235
PHILIPS NI CTO Fonte com aprox 90V e não regula S351
PHILIPS NI CTO Sem azul D737
PHILIPS NI CTO Horizontal com largura irregular R879
PHILIPS NI CTO Som variando sozinho R666
PHILIPS NI CTO Efeito pé de vento C890
PHILIPS NI CTO Tela lavada com som, contraste não atua IC292, C565
PHILIPS NI CTO Sem brilho ou fraco e sem som C160 (tensão em TD292 com 0V)
PHILIPS NI CTO Excesso de largura TS508
PHILIPS NI CTO Sem cor C297
PHILIPS 20CN4466 Queimando o BUT11 em 110V e em 220V funciona com barras pretas na imagem. Capacitor C319 de 3K9 cerâmico.
PHILIPS 16CN1435 Cor azulada com ondulações na parte superior que aparecem vez em quando. Capacitor C220 (560pF).
PHILIPS 20CN4066 Inoperante, com um chiado baixo. TDA2577
PHILIPS 21CT7470 CTO-C Inoperante, queimando regulador Solda fria nos filtros da fonte
PHILIPS 21CT7470 CTO-C Imagem com chuvisco Fonte de 115V baixa, regular
PHILIPS 21CT7470 CTO-C Dando erro 3 e bloqueado Cap 10K na linha de clock/data
PHILIPS NI CTO Tela lavada, com chiado C146
PHILIPS NI CTO Sem sincronismo vertical D388, TS392, TS397
PHILIPS NI CTO Desliga após aquecer R584
PHILIPS NI CTO Inoperante ou intermitente R895
PHILIPS NI CTO Imagem pulando C868
PHILIPS NI CTO Desarmando, 300V no coletor do regul. cai C306
PHILIPS NI CTO Barras horizontais dependendo do sinal R146
PHILIPS NI CTO Inoperante, flyback chiando,fontes baixas Trocar todos os transist peq. da fonte,
PHILIPS NI CTO Efeito pé de vento, horizontal tomba, etc C587
PHILIPS 29PT552A LLS Inoperante. Capacitor C2463 (1K x 2KV).
PHILIPS 21PT838A L01.1L-AA Som intermitente. Capacitor C2235 (1KpF).
PHILIPS 21PT838A L01.1L-AA Faixa na lateral esquerda. Capacitor C3458.
PHILIPS 21PT838A L01.1L-AA Tela escura, sem luminosidade. Fuga no VDR 3345, checar resistores 6331, 6333, 6335 e capacitor 2233 (820pF).
PHILIPS 20GL1044 Liga normal mas depois some a imagem(ou fica piscando) e fica com som. Transístor T7205 (BC338).
PHILIPS 20GL1045 Quando muda de canal some a cor e o horizontal cai. Transistor BC338 regulador dos 7V que alimenta o FI.
PHILIPS 20CN4435 Liga sozinha, som demora a chegar, apresenta F1 no display. Capacitor C093 (100uF x 63V) dentro da caneca do sensor do remoto.
PHILIPS 20CN4066 Demora para aparecer a cor. Trocar o cristal de cor.
PHILIPS 20CN4066 Sem cor. IC 200 (TDA3565) ou cristal.
PHILIPS 20CN4066 Três linhas brancas na parte superior. Capacitor C400 (100uF x 25V)
PHILIPS 20CN4066 Vertical correndo. Capacitor C868 (4,7uF x 63V).
PHILIPS 14GL1010 Vertical rolando, sem volume e barra de volume travada. Capacitor C930 em curto (100pF cerâmico)
PHILIPS 20CT6558 Sem imagem, com som. Trilha aberta embaixo da bateria.
PHILIPS ZOCT5455M/UV Imagem sem contraste, sem sincronismo horizontal e vertical. Chock S156 de 3,3uH aberto.
PHILIPS ZOCT5455M/UV Inoperante, com alta tensão, filamento aceso. Capacitor C232 (150uF x 16V) ou C565 (0.1uFx 630V poliester).
PHILIPS 20PT558A Desliga de forma intermitente Transistores 7461 e 7463
PHILIPS 29GX1899 Inoperante R3461 de 1K
PHILIPS 29PT5632/78R NI Linhas de retraço vermelha e desligando em seguida CI 7200 trans. horizontal 7461 e 7462 e cap de 47 mf.
PHILIPS 14PT539 NI Audio pipocando...imagem normal. Transístor 7561 com fuga.
PHILIPS 14PT110 Inoperante. Capacitor C2540 (100uF x 25V).
PHILIPS FW650C Funções ficam variando sozinhas... Capacitor C2550 (0,22uF x 16V).
PHILIPS 29PT552A Funciona por algum tempo e depois desliga. Transístor TR7461 (BC337).
PHILIPS 29PT552 Ao mudar de canal aparece linhas de retraço. Trocar resistores de 1R, 2R2 e 0,22R estão ligados no emissor do chaveador da fonte.
PHILIPS 21PT230A Tv sem som. Trocar memória.
PHILIPS 14PT100G Não sintonizava nenhum canal. Resistor R3009 (180R) aberto.
PHILIPS 29GX858 Inoperante, led stand by apagado. Capacitor de 4,7uf que fica na placa em pé.
PHILIPS AZ1030 CD com alta rotação. Verificar fuga embaixo dos capacitores C2854, 2855, 2856 (smds).
PHILIPS DIVERSOS GR1 AL Diversos Consulte arquivo texto na pasta da philips.
PHILIPS AZ1004/19 Não funciona nada. Trocar Q103.
PHILIPS AZ1004/19 Display não acende. Trocar C183 (10K x 50V).
Philips 6776 CHANNEL NUMBER STUCK ON DISPLAY PRESS AND HOLD 1+ BUTTON UNDER FLAP
Philips 6770 STUCK IN STANDBY REPLACE T7542 BC857C
Philips 5240 Rope effect on right hand side. R3191 1kr o/c.
Philips 2550 NO FIELD SCAN ( APPROX 2" ) R3511 HIGH
Philips 2550 DEAD-LOUD TRIPPING NOISE D6845 ( SURFACE MOUNT ) SHORT
Philips 1002 Dead - 140v/285v rail ok. R561 ( 2 2R ) high.
IBM ou PHILIPS G54 IBM igual 15B2322Q PHILIPS falta vermelho R3725 alterado (Placa cinescópio)
IBM ou PHILIPS G54 IBM igual 15B2322Q PHILIPS falta vermelho R3725 alterado (Placa cinescópio)
IBM ou PHILIPS G54 IBM igual 15B2322Q PHILIPS falta vermelho R3725 alterado (Placa cinescópio)
PHILIPS 20GL1045 Pouco contraste Resist. 3555 (27K) aberto
PHILIPS 14GL1010 GR1-AL Não liga e o R505 aquece muito D147 (zener de 12V)
PHILIPS 14PT100G/78R L7L sem caracteres R3683 (100K)
PHILIPS 14PT100G/78R L7L Sem Contraste R3460(27K)
PHILIPS 14PT519A Som com ruído intenso Transistor 7561
PHILIPS 14PT110 Com linhas de Retardo R407













TV1492 U16 TOSHIBA INOPERANTE ( RESOLVIDO )

EM 220V ficava só em std-by. c/70V em 110v fonte normalizava mas tv não funcionava. pulso de onada quadrada chegava na bese do Q403. tensão de coletor 0v. medi no D449 anodo 9V katodo 0V.
CAUSA Q403 EM CURTO.













Caixa Amplificada LL-LL300-Solucionado!

-Defeito: Liga,mas não tem(sai)som.

-Peças defeituosas:

*Q5-BC556B;
*Q8-BC546B;
*Q12-BC556B. 













TV2987FMS LEM-3A TOSHIBA ( RESOPLVIDO )

Imagem ecentuada no centro, cintura de pilão ou calice. tensão no Coletor do QD02 2v normal, na Base 1,5v normal, no Emisso 0v anormal. no Coletor do QD01 0v anormal, o normal seria -15v verifiquei todos os periféricos, o culpado era a DEFLETORA.












TV TOSHIBA 1497 U-16 - Imagem escura

Imagem escura. Controle do foco no limite final
Contraste e Brilho também no limite.
Causa C-902 da placa do cinescópio













Tv Cineral 29C Pin-0507

Tv Cineral 29C Pin-0507.
Defeito: qndo esquenta a tela fecha um pouco nas laterais (efeito almofada).
Solução: Resoldar o trans. Q414.












TV SANSUNG CN7266 SO EM STANDBY

Amigos esta tv ficava so em standby não acendia o led flontal as voltagem todas normais,
quem esta causando este defeito era o cabo flet do painel frontal da tv e o controle remoto também com defeito.












stk 4122 importado como fazer p/ trabalhar mais folgado..


STK 4162 É IGUAL , OU MELHOR QUE STK4122.


boa tarde pessoal,obrigado por suas dicas e opiniões,
coloquei no lugar o stk 4162 , ate agora esta perfeitamente
normal pelo que pude notar, aquecimento nomal em repouso, medio volume
volume alto tambem normal, sem saturamento com som alto.
pelo que pude notar, com ele em funcionamento, não terei problema
em entregalo ao cliente com esta troca de saida no lugar do original. 











Duas CCE Resolvidas

A primeira uma HPS2003 com som e sem MAT: fontes normais oscilador horizontal OK, analisando o cirquitp driver notei que a tensão do MPAS esta baixo, levantei todos os resistores e capacitores e não encontrei nada mas quando medi os CAPs com capacimetro encontrei o vilão: C410/101pf aberto é isso ai... A segunda uma HPS2007 com a tela desfocada com faixas coloridas, com certeza era o vertica conferi o +12 e -12 prsente tensão chegando no Saida Vertical LA78040 verificando continuando a medição do mesmo constatei que no pino 1 havia
4.7v e no pino 7 0v a esta tensão vem do micro SMD pinos 16 E 17 este deveria tambem ter 4,7 mas estava 0v vilão o micro, espero que ajude os colega 












Tv Lg Cb-14F80 'vert. dobrando'

imagem dobrada do meio p/ cima, e bamboleando (tremendo)
com momentos de funcionamento normal
Causa: D502'In4001 media bom












TV1452 U19 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

vertical fechado, alimentações do IC301 ok. verifiquei forma de onda dente de serra saindo do pino 49 do Q501, mas não chegava no pino 1 do Q301. CAUSA R301 aberto.












tv aiko 2111 resolvida

emitindo ruidos de alta e claroes rapidos, era TL 431 da fonte










CCE HPS2171FS SERIE D RESOLVIDO

desligando, já substitui Q802 e Q803 não resolveu. aceito dica.
CAUSA. solda fria nos terminais do FR401 e do drive T401.











TV2159 OFS U19 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Imagem com escesso de brilho, tela esbranquissada,

CAUSA. C446 aberto, estava com um terminal solto de fabrica.













TS289ST TOSHIBA

Esta tvc não tinha os caracteres,depois de uma analise com osciloscopio foi constatado que os pulsos verticais náo chegavam no micro.Solução foi trocado transistor bc547 QB02.













chassi u18 tv 2051 nav , apita quando aquece

matado com ajuda de paulo pinho
q 865 dta, alterado é bom trocar tambem o foto











TV2015NM U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

fonte 56v. colocando resistor de carga em paralelo com C884 fonte sobe /115 e tv liga normalmente.
CAUSA: Q501 não liberava trem de pulso no pino 61 para controlar o Q862 foto acoplador.





 





TV2051AV U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Não funcionava, led PWR piscando rapidinho.
CAUSA: Q404 em curto C440 aberto.











TV2051NAV U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

só em std bay, fonte com 75v a de 9v com 2v o resset com 2v. colocando resistor de carga fonte normalizava p/115v mas tv não funcionava pois permanecia o resset e a fonte de 9v com 2v.
CAUSA: Q430 E Q 501. 











tvd cce 2901(anotem)


essa tv veio de outra oficina e ñ deram jeito.
o sintoma: fonte 125v(comparada a outra tv igual. normal) imagem azulada
quando aumentava o screen fechava as laterais,como se o abl ñ estivesse
atuando e a fonte caía p/ 110v trabalhei horas na fonte e nada testei o micro
dela na outra e o micro estava normal(o micro da outra estava ruim def.rgb)
quando voltei o micro no lugar suerpreza ficou tudo normal,acredito que o mi-
cro copiou dados da memória da outra,porém antes de se matarem como eu, vai uma dica gravem a memória antes de tudo, é simples e economiza tempo.valeu?!!!












TV2051NAV U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

acionando PWR pelo controle corta o video, porem a tela fica com luminancia vulgo tela lavada. fonte de 9v au invés de cair pra 0v, fica com 7v.
CAUSA: D449 COM FUGA 











Philco pc 2043 desligando e sem cor

Amigos , um alerta neste modelo . Esta tv estava desligando , depois de intensa procura , achei o causador C704 ( 22n ) . Mas, não é só isso , depois começou a ficar sem cor . Causador C517 ( 22n ) . Achei muito estranho , então começei a pesquisar capacitores de 22n no chassi , pra minha surpresa todos que testei estavam com fuga . Isso mesmo todos os capacitores de 22n . Trocados problemas presentes resolvidos e tbém futuros .











tv lg cp20k42a defeito no ABL resolvido

esta tv chegou com o seguinte defeito funcionava normal as vezes dois dias e as vezes quando ligava vinha escura com o som e acontecia quando estava funcionando escurecia depois voltava o normal resolvir primeiro dá uma olhadada na linha do abl vericando resistores todos sem alterações alguma mas quando chego no diodo d502 estava com fuga muito baixa ai resolvir trocar o mesmo in4148 ja faz mas de 4horas que a mesma estar ligada antes não passava nem 10minutos para apresentar o defeito.












Tv LG-CP20B85-Contraste não atua.

A tv respondia a todos os comandos,menos o contraste!

Peça defeituosa:
-R547-82K ohms!

Obs:Neste chassi,mais precisamente no R547,poderemos encontrar um resistor de 120K ohms ou 82k ohms!
Pode usar qualquer um dos dois resistores!











TV2051NAV U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Só em std-by fonte com 65v, retirando Q865 tv funciona normalmente.
CAUSA: R866 ABERTA. 











TV2051NAV U18 TOSHIBA INCRIVÉL ( RESOLVIDO )

Imagem trapezoidal, tinha tudo pra ser na deflexão vertical, por incrivel que pareça o culpado era o Q501. SÓ VENDO PRA CRE.












TV CCE HPS1480

Tv CCE HPS1480
DEFEITO: Queimando Saída Horizontal D202 em curto, D302 D404 e C311 com mau contato e R212 abert e ai só foi corre para o abraço.












MONITOR MARKVISION MOD= CV4967(resolvido)

peguei um monitor da marca markvision modelo cv 4967 no qual fazia um zumbido na fonte,não estabilizava a fonte defeito constatado era o regulador uc 3842 trocado e resolvido o defeito












CD PLAYER SONY MOD= CDP-M36 (resolvido)

Cd player Sony CDP-M36
DEFEITO: As vezes a gaveta abre e não quer fechar, e as vezes fecha mas a lente da unidade ótica não é acionada, então, a gaveta volta a se abrir sozinha. Defeito intermitente. Após ressoldar quase que o aparelho todo, tirei a chave da gaveta do cd e estava c/ zinabre, mas não adiantou. Após ressoldar CN101 (4 fios que vão até a placa da unidade ótica onde se encontra os 2 motores e uma chave que diz quando a unidade chega na trilha zero) e limpar os contatos dessa chave, o problema desapareceu












TV MITSUBISHI MOD= TC21-S (resolvido)

Tv Mitsubishi TC21-S

DEFEITO: Não liga. Não dá stand-by D907, D953 e IC901 ruins

 









TV GRADIENTE MOD= GT1411 (resolvido)

Tv Gradiente GT1411
DEFEITO: Cortando (sistema de proteção atuando)Desligando o pino 10 do flyback, a tv parava de cortar. Foram sequentemente desligados J231, RP56 e J111, que vai em TP53. Tirei para medir e estava bom. Quando resoldei a tv funcionou normal. =D












TV PHILCO MOD= PCS2950 (resolvido)

Tv Philco PCS2950
DEFEITO: Brilho/Contraste oscilando, linhas verticais na tela, demonstrando mau contato Após ressoldar inúmeros pontos de solda fria e não obter sucesso, foram ressoldados CIs de comando, áudio e chaveador de vídeo e o encaixe da defletora estava com folga e ai obtive sucesso











TV PHILIPS MOD 20GL1042(resolvido)

Tv Philips 20GL1042

DEFEITO: Linhas verticais escuras (aparentava ser capacitor/+ era um maldito resistor R415 Próximo ao encaixe da defletora.












TV SANSUMG CN765DWX (resolvido)

Tv Samsung CN765DWX
DEFEITO: Fonte corta ao ligar e Stand-By pisca 9 vezes.
Aparentava ser o Fly-Back (FTH 29A013-S). Após trocá-lo e não obter sucesso, foi desligado o pino 9 do mesmo, e ao ligar o aparelho, L301 esfumaçou. L301 passava por dois diodos e ia direto ao saída vertical, que estava ruim.












TV MITSUBISHI MOD TC2060 (resolvido)

Tv Mitsubishi TC2060
DEFEITO: Som funciona normal, de repente fica distorcido o som Verificar C919 e Resistores próximos












MS7306 TOSHIBA NÃO LE CD ( resolvido )

abre/fecha, mas não roda o disco, nem acende o laser e nem faz movimentação de procura de focu, CD ERROR.
CAUSA: Faltando 3v3 no pino 46 do IC502, faltando tensão no pino 9 do IC901 de onde é gerado a fonte de +5v de onde nasce os 3v3, não tinha tensão no pino 8 do IC901 CD PWR, verificando pino 48 do IC701 estava saindo pulso do CD PWR. finalizando TRILHA INTERROMPIDA NO PAINEL FRONTAL ENTRE PINO 48 DO IC701 E 8 DO IC901.












TV CCE HPS 2003 QUEIMANDO SAÍDA H


O TRANSISTOR DE SAÍDA ESQUENTAVA TANTO ATÉ ENTRAR EM CURTO .SOLUÇÃO: R 411 DE 4K7 ESTAVA MEDINDO 4K3,FEITO A TROCA VOLTOU A FUNCIONAR BEM,ACREDITO QUE ESSE DEFEITO VENHA A APARECER DAQUI PRA FRENTE, DEVIDO A TEMPERATURA QUE O RESISTOR FUNCIONA ,O DANADIN ESQUENTA TANTO QUE ATÉ MUDA DE COR!

 











TV PHILIPS 21PT5433 ,QUANDO DESLIGADA LED FICA PISCANDO

É SÓ ENTRAR NO MODO DE SERVIÇO E ZERAR O BUFER DE ERROS












HPS-2981C queimando saída horizontal....

O aparelho funcionava perfeito, porém em no máximo 2 horas o tr. saída horizontal ia pro saco, causador do problema foi o C-401 1MF 160V.... 



