cce 2185 fs

Essa tv chegou com a fonte toda mexida,sem alimentações no secundario,de emediato fui conferir as voltagens do TEA,pino 14 voltagem normal,porem no pino 2 onde entra 16 volts tinha apenas 9,me apeguei nessa linha,conferi capacitores,diodos e nada,resolvi pedir ajuda a nosso ilustre IDERALDO,ele me deu uma dica,mandou trocar um capacitor nessa linha,troquei o capacitor e continuou na mesma,pensei,trabalhei quase a tarde inteira nessa tv,conferi peça por peça no primario,só que como eu estava com a cabeça quente deixei passar o obvio,FR802 que deveria ser de 100ohms estava com com mais de 200K!













CCE HPS 2991 DESLIGA INTERMITENTE

Essa TV após cinco minutos de fucionamento desligava tirando a mesma da tomada e ligando novamente voltava a funcionar nomal imagem e som perfeitos.
Acausa do defeito éra solda fria no plug do YOK Horizontal já aproveitei e fiz uma revisão geral de solda.Mas caso você pegue um defeito semelhante a esse e não seja solda fria segue a dica abaixo.


B - Linha de proteção EHT: Defeitos também constatados na linha de proteção localizada no pino 34 do microprocessador, para verificar se é nesta linha o defeito basta retirar os transistores Q404 e Q405, ligue o aparelho e verifique se parou de desligar se sim faça uma varredura em toda esse linha a procura de componente(s) com defeito.Verifique os famosos BCS da fonte.
Fonte de 8V Q802 Ee Q805,fonte de 3V3 Q804 e finalmente fonte de +5V Q 101,isto levando em consideração que a fonte de +B Geral está OK. 













SONY VEGA KV34FV15-B LINAS DE INTERFERENCIAS SOBRE A IMAGEM

A TV funcionava tudo perfeito som imagem e côr só que em determinado tempo aparecia barras de interferência sobre a imagem.Acausa do defeito éra solda fria dentro do varicap.Como o varicap é conjugado com o módulo de FI a solda fria se encontrava no ci de FI dentro do varicap.Como essa tv possue dois varicaps já aproveitei e fiz a revisão de solda nos dois,a TV voltou a funcionar sem as devidas interferências.














PANASONIC COM F61 NO DISPLAY


PROCEDIMENTO PARA CHECAGEM DO CÓDIGO DE ERRO F61

Este código de erro ocorre quando a linha de DC DET torna-se nível baixo, fazendo com que a linha
PCNT (Power Control) tornasse nível baixo também, aonde o aparelho irá se desligar automaticamente e
F61 aparecerá no display.

Siga o procedimento abaixo para identificar a razão da linha de DCDET estar nível baixo:

1) Isole (dessolde) as saídas R e L do IC de potência (IC501). Ligue o aparelho, se F61 desaparecer,
substitua o IC de potência. Se F61 persistir, vá para o item 2.

2)Cheque os dois transistores que fazem a detecção de nível DC nas saídas do IC de potência. Verifique se
não há curto entre o coletor e o emissor de ambos. Normalmente estes transistores são denominados de
Q515 e Q516. Se os transistores estiverem OK, vá para o item 3.

3) A linha de DCDET é monitorada pelo microprocessador localizado na placa do painel, quando esta linha vai

para nível baixo (abaixo de 2,0v dc)o microprocessador leva o sinal de PCNT
(power control) para nível baixo, desligando o aparelho. Isole (dessolde) o pino DCDET localizado no conector
da placa principal. Ligue o aparelho, se a indicação F61 persistir significa que o microprocessador está
defeituoso, substitua-o. Se a indicação F61 desaparecer vá para o item 4.
Obs: Nos modelos SA-AK15/25 e 55 não existe um pino específico para a linha de DCDET. Nestes modelos a
linha de DCDET está ligada no pino 5 do microprocessador que corresponde a entrada key 4, todavia a
análise é a mesma.

4) Seguindo a linha do DCDET podemos observar na placa main (principal) que existe alguns diodos e
transistores que monitoram as principais tensões geradas pela placa power (fonte de alimentação).Caso
algumas destas tensões deixem de existir, (ou seja, cai para 0v), a linha de DCDET irá fluir através do diodo ,
fazendo com que a linha de DCDETvá para nível baixo, ocasionando F61.Para verificar qual a tensão
inoperante, desconecte a fonte de alimentação e ligue-a em separado (jumpear o coletor e emissor do Q505,
para simular o power on). Meça todas as tensões no conector de saída da fonte de alimentação. Se todas as
tensões estiverem corretas, cheque todos os diodos e transistores que estão na linha do DCDET.Lembre-se
cheque somente as tensões que estão sendo monitoradas pela linha de DCDET. Para facilitar a visualização
sublinhe toda linha de DCDET na placa principal

Obs.: Existem modelos que utilizam uma ventoinha para resfriar o IC de potência, onde há um circuito
de controle da ventoinha, onde a mesma começará a funcionar dependendo do nível de volume. Este
circuito controla a corrente que irá fluir pelo enrolamento da ventoinha.

Se a impedância estiver alterada irá ocorrer o código de erro F61 quando o volume estiver
sendo incrementado. Nestes casos substitua a ventoinha. Não ligue o aparelho sem que a nova
ventoinha esteja conectada, porque se isto ocorrer à proteção irá atuar e o código de erro F61 irá
aparecer no display.
















HPS2007 CCE ( RESOLVIDO )

TV inoperante, fonte 130v ok
Q804 3v3 ok
IC804 5v ok
pino 61 do IC101 3v3 ok
pino 39 do IC101 8v com 0v.
Q802 Coletor 14v ok Base 9v ok Emissor 0v teria que ter 9v
CAUSA. Q802 com a junção Base Emissor aberta.
substituido o Q802.













HPS1471 CCE ( RESOLVIDO )

Vertical fechado na parte inferior.
CAUSA. FR403 aberto












MC753DVD TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Sem audio. não foi fácil.
CAUSA. DZ1 5V1 COM FUGA.













BOLETINS PANASONIC (VARIOS)

http://www.4shared.com/get/31839319/cd780ea9/Panasonic_boletins_tcnicos_TV.html














DICAS C1440B-1467B-20S01-20R11

http://www.4shared.com/get/56576177/6dabc207/C_1440B_1467B_20S01_20R11_dicas_de_consertos.html













TV2159 OFS U19 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Barulho de fritura fonte +B caindo pra 90v reduzindo o quadro. liberado a fonte e colocado resistor de carga, o defeito continuava. apos uma boa resoldagem na fonte substituido os eletroliticos.
CAUSA. apos a subistituição do Q801 foi resolvido o problema. 













TOSCHIBA TV 2089MSU14 FONTE NÃO SAI DO 70V

Essa TV não funcionava na fonte geral só tinha 70V quando o correto é 113V.
Causa do defeito zener posição 412 alterado trocado o mesmo a fonte funcionou normal.

Eis ai uma dica.Quando você pegar uma TV dessa com a fonte baixa primeiro libere o stand-by para isso retire os transistores posição Q432 e Q880 com isso você libera a fonte e dá para saber em qual +B está o defeito no meu caso o defeito estava na fonte de +9V pois o zener que polariza a base do Q405 estava alterado e no entanto derrubava a tensão do +113V,com a liberação do stand-by o +113V voltou ao normal e o +9V estava 0V daí ficou fácil para achar o defeito.














TV2016NMS U18 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Led std-bay piscando rapidinho.
CAUSA. Q404 inoperante, devido C440 sem capacitancia.














LG-RP20CB67 DESLIGANDO

Resolvido colocando um resistor de 5k6 em paralelo com C409, seguindo orientação do nosso colega Julio.














Tv Magnavox-29MT4505/78-Resolvido!

Defeito: Não funciona;sem tensões no secundário da fonte.

Estágio: Fonte.

Peça Defeituosa:

*7515-ET1104(Foto-acoplador).














29PT558.Desligando e trocando de canais!


Este tv funcionava 5 minutos normal depois iniciava a troca de canais sozinha ,barra de volume subindo e decendo,e todos os menus ficavam trocando na tela,desligava por 30 segundos e ligava novamente repetindo o ciclo!
Conferido regravei eprom ,receptor de cr,cristal do clock,linhas sda e scl,reset no micro normal,todas as fontes normal,ja estava quase desistindo quando resolvi conferir as soldas do micro,so com a lupa que notei que o pino 80 do micro estava com uma solda muito feia,resoldei e o tv funcionou normal,fiquei quase o dia inteiro nesse tv estava brabo, e ja tinha apertado a pci a procura de mau contato!
Ate mais.














TV TOSHIBA U18 FONTE COM 60V

CULPADO: ZD 840 EM CURTO














tv Jvc c-s2190e "sintonia resolvido"

amigos essa tv qdo. ligada aparecia totalmente fora de sintonia. enquanto eu fazia manutenção em outro produto a Jvc ficou ligada, n/ sei precisar o tempo, eis q, a imagem apareceu normal, como tal pensei n/ adianta fazer busca alguma então desl. esperei um bom tempo e liguei novamente, e ela voltou com o mesmo sintoma,
como o tempo p/ ela voltar com imagem normal era de aprox. 30mts.
durante uns 20mts. fiz uma busca e n/ encontrei nada,
esse procedimento por varias vzs,
ate q resolvi retirar o Modulo FI lavei ressoldei e troquei os eletrolíticos da área, recoloquei o Modulo
liguei a tv e o defeito tomou doriiiiiil,
repeti por (3) vzs desl. dando um tempo e ligando, e até agora ela está blz.
se for do importante, então salve.














HPS2007 arma derrepente desarma

foi feita manutencao da fonte do +9v que estava deficiente.
Q802
C834
R822
Depois disso o tv passoua desarmar mais rapidamente,(uai ,depois do acerto a coisa pioro,num pod)
foi entao notado que sem o sinal de croma havia ligera variacao no nivel de branco,foi trocado entao os tres -y, Q902 Q904 Q906,e feito os respectivos ajustes MS i.....
walla fico coisabisurdo.i fffffui.....














PHILCO PC2027U INOPERANTE

R319 DA LINHA ABL TORRADO. FEITA A TROCA EMITIA UM APITO. TROCA DO FLAY BACK, TUDO FUNFANDO BLZ!!!!!
















mitisubishi tc1418 resolvido

Ela deu entrada com tela escura e sem som, almentando o skree o vertical estava fechado, o defeito era o r515 alterado diminuindo a alimentação do fley.














CCE HPS2004 PARTE QUANDO QUER E ON SCRIM B

Esta TV tinha dois defeitos um na fonte e outro no micro.
Defeito da fonte C812 com defeito esse capacitor é alimentação do ci oscilador da fonte e estando com defeito manda riplle para o ci e o ci fica maluco oscila quando quer.
Defeito do on scrim quando mudava de canal as letras ficavam bamboleando na tela e o som ficava fanhoso esse defeito é causado por falta de sincronismo H ou V no micro checando com o osciloscópio os pulsos de sincronismo e o mesmos estavam OK .A causa do defeito era solda fria no micro.OBS essa solda aparentemente estava OK mas na real não por isso não confie em soldas mesmo aparentemente OK.













tv sansung cn3348v liga e desliga direto

Essa matei sem o esquema,abrindo olhando por cima nada de anormal(circuito impresso da placa mãe)primeira/e resolvi medir o secundarios do fly e encontrei a linha do 180v c/ 0volt do restante do circuito estava normal(25v da saida vertical,voltagem do fila/o etc.)E ai parti para diodo e capacitor disco que fica em pararelo c/ o mesmo e tb capacitor eletrolitico de 10x250v(tudo na linha do 180v),por via de duvida troquei os treis,mesmo assim continuava a mesma ,então parti para troca do fly,para minha surpresa continuou do mesmo jeito,mas oque tava causando o liga desliga era falta dos 180v c/ certeza,nessa hora do campeonato ja estava suando frio,que que ta faltando?pensei.Na placa do cinescopio da maioria da tv vai se ñ me engano o (180v,tensão do fila/o soldado na placa mãe e tb na do cinescopio),neste caso do sansung na parte do cinescopio é um encaixe como se fosse macho e femea dai o x da questão tava ali odito cujo tirando o soquete o pino do 180v e logo ao lado que é terra estava carbonizado,assim matando a charada














tv toshiba 2889 SF s imagem e s som em RF

Qdo chegou o dono veio c um papel dizendo q o df era o TA 8659N e o micro M3710CMS 589SP liguei e so tela azul coloquei um dvd e imagem e som normais.Analisando troquei o varicap e imagem blza mas som nada apos analisar muito c o scope notamos q nos pinos 1 e 2 do chaveador av TA 8720AN n tinha sinal na funçao TV descobrimos q no col do
q 704 tava faltando os 9v-1 o qual vem do emissor do Q 641 q fica na placa FI e la tava ok colocamos um fio do emissor do Q 641 p o col do Q 704 e o som blza ficou em observaçao e c 3 dias centelhou no pescoço entao colocamos um tubo da sharp de 29 pol disponivel no momento deu trabalho mas felizmente ficou normal. Abraços















TV2159OFS U19 TOSHIBA ( RESOLVIDO )

Tubo manchado Verde, Violeta, Magenta e Azul. caracteristica de canhão deslocado por queda ou descarga eletrica.
CAUSA. PCI do tubo com solda fria no JP901 que liga o R961 e R963 ao +200v.














TV SONY KV200 S/LUMINANCIA

(Resolvido)TV-Sony. KV200MG- Sem luminancia!

Audio normal sem luminancia e desligando!

Causa= R345 SMD do pino 19 do CXA1871














Tv cce hps2002 c/ saida h. em curto(resolvido)

Nessa tv eu perdi um bu, se tivesse usado a lampada em serie isso talvez ñ ocorreria,porque?,já fui trocando o(bu2508dx) e liguei, na hora se queimou.Analisando o fly(tat2009)estava em curto,trocando os dois + o capacitor booster(por medida de segurança)tá funcionando té agora.














tv Philips21PT230, desliga intermitente RESOLVIDO

Imagem blza. func. e desligava intermitente, as veses funcionava um dia inteiro sem desligar, ia pra std-by. e as veses desligava apos 1 hora ligada. Depois de ir pra std-by, não ligava em seguida, tinha que esperar alguns minutos pra ligar novamente.
Causa eletrola C2551, 47uf/160v com ESR alt.








 






Resolvidos em TV CCE

CCE HPS-2003D Imagem escura e com barras sem contraste e sem foco (parecendo gerador de barras) FR403 aberto e C425 sem capacitância (todos na linha do vertical). Tecvideo
CCE HPS 1471 saida horizontal em curto observação essa tv entrou com a saida horizontal em curto, troquei os dois bc, troquei dois transistores smd de proteção e nada, sempre no pino EHT de proteção armava e não deixava a mesma oscila foi ate que desliguei todas as saidas da fonte secundaria e ai constatei que não era defeito de fontem ai desliguei o pino eht de proteção ai ela nao desligou ligou com imagem com se o tubo estivesse fraco ai partir para a placa rgb e tirei o soquete resoldei a mesma e tudo foi resolvido, edson v
CCE HPS1402 Tv não liga e fica com o Led de stand by meio asceso fonte +B muito baixa. As vezes +B sobe e liga. C812 47uF/25V alterado Ricardo Moreno
CCE HPS 2976 em stby. apertando power a tensao em d808 e d812 dobra e em d807 e d811 cai c825 esgotado trocar c825 ivo pavesi
CCE HPS 2976 n liga tea 1507 n oscila dz 801 em curto trocar o dz 801=18v
CCE HPS 2808 queimando saída vertical, fonte elevada troca do fly back coloquei original Sr Silvas
CCE HPS 2090 em stand by a fonte está normal ,quando oscila hz então a fonte cai para 70 v defeito bobina defletora (yoke) com espiras em curto Rogério
CCE HPS 2071 Horizontal descentralizado Diodo D 407 em curto Troca do diodo d 407 que fica ao lado do Transformador drive horizontal Lima de João Pessoa
CCE HPS-2071 led piscando, não liga saida de som, CI-TDA1517 em curto Tavinho
CCE HPS1402B ESCAPE FLY BACK, SEM IMAGEM Após troca do Fly Back devido ao escape de AT, a mesma aparecia com faltade foco, mesmo tentando ajustá-la Nestes casos, verificar o funcionam. do CI TDA9309, que embora seja do vertical, quando danificado devido aos escapes de AT do Fly, causa essse efeito. Após substituido, TV voltou a funcionar normalmente, com estabilidade no foco e Screem. ELETRONICA ESTUDIER
CCE HPS1471 sintonia,nao sintoniza com pipoca varicapy marco reis
CCE HPS1471 nao liga led standby pisca Q802 defeito GENIVALDO
CCE HPS2007 00067353 ao ligala a luz do isntand bay so ficava piscando a luz fiscava e nao dava alta no flay back e tambem nao oscilava geralmente este defeito deve se ao transformador t401 q e responsavel pelo oscilador horizontal ,ele tem um filamento q mede 1 r e outro fen fininho q mede 135r geralmente o filamento mais fino queima ou entra en curto conferi o meu transformador e ele estava queimado troquei ele e ficou fileeee heliomaralmeida@hotmail.com
CCE HPS 2092 HPS2092 nao funciona fonte aparentemente normal todas capacitor C842 filtro de +B com baixa capacitância troca do C842 100por160v asba
CCE HPS 2071 Parte logo depois desliga Q 802 com medição alterada Substituir o transistor Q 802 Marcelo
CCE HPS-1402 Sintoniza apenas alguns canais Zener de 33V alimentação tuner jose vicente
CCE HPS-2997 FS Tela escura com 3 traços coloridos na parte superior da tela. Capacitor C409 com baixo valor Troca do capacitor C409 Antonio Elias
CCE HPS 2001 HPS 2001.... o televisor so liga aleatoriamente apos desligalo e ligalo novamente afonte nao arranca e acende o led stand by Q 802 faihando . mesmo medindo com o multimetro o transistor nao acusa defeito a solucao foi trocalo por um componente novo ok troca do transistor Q802 que fica atraz do dicipador do CI da saida vertical. sugestao passar pasta termica no transistor e encostalo no dicipador para reforsar a dissipassao de calor. amauri MG santa rita
CCE HPS-2091 CM-535A Tv estava sem contraste,no menu ela indicava o contraste atuando só que a imagem ficava meio opaca trocar D522 tony eletronica
CCE HPS1403 tv se desliga as vezes c418 mal contato na pci perto do fly BRUSKE
CCE HPS 2098 fonte parte e volta a standby rf 431 1R eletrónica real
CCE HPS-2171 liga acende o led mas sem audio sem brilho aparentemente sem curto na placa troque o C805 sady
CCE HPS-2997FS Sem trama...parecia ser o fly-back. Esta tv estava com um defeito intermitente...de repente ficava com a imagem lavada (parecia falta de luminância) e o som rouco. Ainda na garantia foi para a autorizada onde foi trocada R423 (1k 1W) no circuito ABL. Logo apos terminar a garantia o defeito voltou mas às vezes o som ficava normal e sem trama por falta de tensão de screen. R423 estava aberta outra vez. Retirado o fly-back (código BSC 29-0192F) pude observar que originalmente não possuía o pino 11 onde o divisor de tensão de screen e foco seria aterrado, como consta no esquema, esse ponto então era ligado internamente ao pino 8 (circuito ABL). Substituído o fly-back por um da BRASALFA com o mesmo código, este estava igual ao esquema e a tv voltou a funcionar com a imagem feia e demorava muito a aparecer, as vezes não ligava ...voltei a verificar o circuito e encontrei R434 (10K) e R435 (4K7 smd) abertas. Mas o motivo principal do defeito era C421 (47nf x 250v) com menos de 1nf de capacidade. Assim no modelo de fly-back original deixava de existir tensão de screen. Voltei o fly original e a tv está perfeita. Conclusão...nesse modelo apesar de existir o pino 11 aterrando o divisor de tensão de screen o fly-back que funciona é o que trabalha sem o pino 11 e internamente é ligado ao pino 8. O código do fly fabricado pela Brasalfa está correto e confere com o esquema, mas na prática não funciona...
CCE HPS 2781 Quando liga a televisão , a fonte dá um apito tipo um grilo e a tensão baixa para 102 volts e consequentemente não funciona a tv. a causa era capacitor da fonte de alimentação, troque todos para o serviço ficar garantido Eli
CCE HPS-1471 Sem som ao receber RF, som a funcionar no AV C301 NUNO RJ
CCE HPS-2171FS Não funciona, led de std-by acende C825
CCE HPS-2981 Demora +/- 20 segundos para entrar o canal Bobina de VCO (9950 800)
CCE HPS-1480 Liga, sem som e sem imagem R301
CCE HPS-1402 TV com zumbido, varia com a imagem Adicionar um capacitor de 10k do pino 1 ao pino 2 do IC801
CCE HPS-1470 Amarela e com linhas de retaço no topo da tela Verifique e substitua capacitores 306, 307, 310, 407, 424, 426, 516
CCE HPS-2991 fonte arma mas ao ligar desarma e volta armar até o tv ligar Q802, Q805, C834, C835
CCE HPS-141B Vertical Fechado DZ-807 em curto
CCE HPS-2001 Fonte não arranca Q802
CCE HPS-2185FS Fonte +B baixa, liga e desliga sozinho C825
CCE HPS 1471 E 1481 assim que ligava com 5 minutos a mensagem vou desligar troca do micro final414 andre
CCE HPS 2004 queimando saida horizontal Flyback em curto Troca do flyback - transistor de saida horizontal e capacitor no coletor do transistor. Tv ficou ok Eli
CCE HPS 2781 linhas de retraço azul , e cor azul em exesso transistot amplificador da cor azul , na placa de cinescópio troca de transistor Eli
CCE HPS-2991FS Sem imagem com 3 pontos na tela verificar C408, C409, R407
CCE HPS-2780 Sem OSD R762
CCE HPS-2997FS liga desliga em segundos ( sintoma tipo solda fria) Q802 com fuga
CCE HPS-2991FSC Vertical fechado Verifique Q805 e Q802
CCE 1403 horizontal intermitente mas com audio{tela escura} terminal da base do flyback com solda rachada em forma de circulo ressoldar terminal edsonmont@yahoo.com
CCE HPS2185FS estava com defeito no som troquei o ci de som revolveu nas agora esta quimando o transistor regulador jose emanuel da silva
CCE HPS2071 apito no som em standby troquei o str mas o defeito persistiu ,alterei R804 PARA 2K2 DEFEITO RESOLVIDO orlando batista
CCE HPS-2095B Sem cor, não atua contraste, ao mudar canais a tela fica escura. R-116 de 12R/2W, alterado. Ronan
CCE HPS-2971 Desligando após alguns minutos sem causa aparente Q802,Q804, Q805 (BC337) Araujo
CCE HPS-2971 Não acende. C409 560KpF
CCE HPS-2991 Horizontal fechado, tela escura C409 - 390kp/250v. Andrade Sequeira
CCE HPS-2997-FS/2971C desliga após 04 hrs + ou - e volta a religar se pressionar power R416 (820 r) aberto,após aquecer o setor de deflexão horizontal, televisor desliga sem causa aparente, fonte ok substituir resistor R416 (820r x 1/8) trocar capacitor poliester C-421 (47n)geralmente esta alterado Clovis
CCE HPS-1495 Imagem branca C555 (3,3uFx250V)
CCE HPS2185 serrilhamento com faixas laterais eletrolitico c825 alterado orlando batista
CCE HPS2003D Som Normal, Sem imagem e sem alta-tensão TDA 8841 Juracy
CCE 2983 Desliga ao fim de alguns segundos Troque Q802,Q804,Q805 Turbey
CCE HPS2971 Sem Som nos canais, só chiado. C671 - Pino 48 do Micro PROFYSSYONAL
CCE HPS2991FSD HPS2991FS Não tem Imagem Troque C409 PROFYSSYONAL
CCE HPS-1402 Só acende LED direito. C825
CCE HPS-1407 -2007 -1423 HPS141 Em televisores que utilizam o CI TDA 9570, pode ser observado em alguns casos que o LED do Standy _by acende, porém ao pressionar a tecla POWER apaga, sem disparar o oscilador horizontal 1)Substituir o resistor R 822 por um outro de 15 Ohms /3 W - 2)Substituir o transistor Q 822 por um BD 135
CCE HPS-2181-2191 SINCRONISMO VERTICAL INSTÁVEL Em locais com sinais fracos, pode ser observado deficiência de sincronismo vertical ou serrilhamento da imagem. 1)Retire o resistor R 407 ( 180 K Ohms), substituindo-o por um trimpot de 470 470 K Ohms. 2)Retire o resistor R 408 (270 Ohms ), substituindo o por um trimpot de 1 K Ohms 3) Sintonize uma emissora com sinal fraco 4) Ligue um osciloscópio no pino 41 do CI LA 7685 N 5) Observe o sinal de vídeo, ajustando os dois trimpot até obter a máxima amplitude do pulso de sincronismo sem distorção e sem prejudicar os outros canais.
CCE HPS-2181-2191 SINCRONISMO VERTICAL INSTÁVEL Em locais com sinais fracos, pode ser observado deficiência de sincronismo vertical ou serrilhamento da imagem.
CCE HPS 2181-2781-2981 Em alguns locais com sinais fracos na antena poderá surgir uma faixa escura à esquerda da tela. 1) Retirar o resistor R 714 (470k Ohms)- 2) Retirar o capacitor C 710( 150 pf)
HPS-2981 TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL EM CURTO, SEM CAUSA APARENTE 1) Retirar os seguintes componentes: Q 403 (BC 547B); C 427 (10uf x 50V) ; R 420 ( 220Ohms); R4l7 (220 Ohms) ; R 4l8 ( 100 Ohms) ; R 4l9 (2,.2 K Ohms) e JC 96 (jumper) 2) Inserir na posição de Q 403 um transistor BC 557 B 3) Instalar um jumper na posição C 427 4) Instalar um resistor de 10 K Ohms em paralelo com um diodo 1N 4l48 (catodo na base Q 403) na posição R 419 5) Instalar um capacitor eletrolítico de 1uf x 50V na posição de JC 96 ( do capacitor na base de Q 403) 6) Instalar um resistor de 300 Ohms na posição R 4l8 7) Acrescentar um resistor de 560 Ohms entre o emissor de Q 403 e a linha de 12 Volts aproveitando o furo de R 420 e de R 417
CCE 2006 VERTICAL FECHADO NãO TOTALMENTE RESISTêNCIA 1 OHM CONECTADA AO PINO 12 DO FLYBACK BRAZUCA
CCE HPS-14 Sem sintonia Cap. cerâmico 725
CCE HPS-144 Horizontal um pouco fechado ans laterais R812
CCE HPS-2070 2085 Não Liga Verificar +B, Verificar tensão pino 36 CI8361, trocar transistores Q403, Q603
CCE HPS-2080 Vertical aberto parcialmente C303
CCE HPS-2003 Gera alta-tensão mas não acende filamento C825
CCE HPS-2071 Com som, imagem tipo arco-iris CI-LA7804N
CCE HPS-14XX Com chiadeira aparentando ser fly-back C829
CCE HPS-2003 Umas vezes liga outras não C826 (SMD)
CCE HPS-2004 Tela escura, som com falhas Modificação R411
CCE HPS-2981 Vertical fechado, listas brancas na parte superior C304
CCE HPS-2981 Apagada IC801
CCE HPS-1401 Desliga após alguns minutos Verificar R849, IC803, C837
CCE HPS-2906 Led a piscar R820
CCE HPS-2081C Não Liga Verficar D814, C845, R833
CCE HPS-2171FS Perde o SOM Substituir C650, C647, C652
CCE HPS-2004 Tela esverdeada (s/vermelho) D902=BAV21
CCE HPS-2003 Tela esverdeada (s/vermelho) D902=BAV21
CCE HPS-2981 Liga após alguma função trava C718 150pf
CCE HPS-2991FS Aparece no meio da tela 3 traços coloridos. R407 de 15k esquenta C409
CCE HPS-2991 Liga e apenas desliga na tomada C409
CCE HPS-2007 Não liga C813
CCE HPS-2171 Perde a cor, em seguida perde sincronismo e desliga Trocar TL431 e fotoacoplador
CCE HPS-1402 Sem sincronismo horizontal ZD401 8v2 com fuga
CCE HPS-2971 Liga e desliga em seguida Verificar e substituir Q802, Q804, Q805
CCE HPS-2171 DEFEITO LIGA DEPOIS DE UNS 3 MINUTOS ENTRA EM PROTEÇÃO Fly Back
CCE HPS-1491 sem cor só p/b d506 aberto
CCE HPS-1470 Funciona normalmente quando em std-by apita no alti-falante R804 aberto ou alterado
CCE HPS 2988 Não liga C807
CCE HPS-2007 Meia tela, do meio pra baixo. Parte de cima preta e com linhas de retraço Diodo D301, trocar sem medir.
CCE HPS-2004 Led piscando, não parte. De repente liga. Se desligar de novo pelo power não ligará novamente C812 47mf/25v ruim.
CCE HPS-1401F Desliga em 10 minutos e se insistir passa a desligar em 5 minutos. C402 de 10 mF quando aquece.
CCE HPS-1491 Vertical Fechado Verificar soldaduras no CI401
CCE HPS2004 Variação do +B, O quadro aumenta ou diminui conforme a imagem C811
CCE HPS2004 Só aparece imagem se der um toque no screen. TDA8841 ruim.
CCE HPS14R/1481/2081 O transistor Q401 queima direto D406 ou D407 com fuga.
CCE HPS2080/1470/2070/1480 Apito na fonte em stand-by Troquei o STR50103 e resolveu.
CCE HPS1470/2070 Quadro reduzido nos 4 lados Cristal X501.
CCE HPS1405/2005 Queima o IC901 (TDA6107) Verificar o D902/903/904.
CCE HPS1403/2003/2006/2706 Tv não liga. Led stand-by fica piscando C826 em fuga.
CCE HPS1402 O transistor Q402 tsh queima sem causa aparente. Fazer a alteração recomendada R411 de 2K2 por 4K7 3w.
CCE HPS2090C Tensão de 180v muito alta, marca 256v e por isso estoura o capacitor C555 Trocar o C415 (33mF/160v), se não for solução, trocar o fly.
CCE HPS2081 Tv não liga. O led fica aceso e não oscila o horizontal. O +B ok. Ao tocar o dedo no Q802 (fonte stand-by) ARRANCA diodo zener D823
CCE HPS14R HORIZONTAL FECHADO, OU SEJA, LINHA VERTICAL C410 ABERTO
Solução Env. Por:
CCE HPS 2080 Inoperante ou intermitente 1N4002 que no circuito impresso da placa fica no lugar do R417
CCE HPS 2997 Sintoma semelhante a cinescópio esgotado Verificar R423,R424 e C421
SOM CCE MD-K222D AUDIO DISTORCIDO E VOLUME NÃO ATUA Q505 BC337 ABERTO
CCE HPS-2004 Vertical Fechado TROCAR C 405 (SMD) 2KPF/50V FICA NO PINO 42 DO IC 501 (TDA 8841)
CCE HPS-2004 QUADRO FECHADO DOS LADOS E EM BAIXO TROCAR Q 501 847 FICA NO PINO 35 DO IC 501 (TDA8841)
CCE HPS-2981C 1º- Vertical Fechado 2º- Sem Vídeo 1º - CI601 7809 estava com tensão em torno de 4 volts. 2º - Diodos D203, D204, D205 (1N4148) e o Transitor Q201 BC327 em curto
CCE HPS-2003 quadro variando a largura conforme varia imagem resistor de controle de abl 470r 1w,no pino de controle do abl no fly --------------------------------
CCE HPS 1470 SEM AUDIO Q403
CCE HPS 2080D SEM AUDIO C722 10N EM CURTO.
CCE HPS 2981 IMAGEM SÓ VULTOS CLAROS R 423 1K ABERTO E R 435 4K7 ALTERADO PARA 20K (SMD)
CCE HPS 2002D FONTE NORMAL APARELHO NÃO LIGA Q802 BC 337 SEM GANHO.
CCE HPS 1480 VERTICAL FECHADO R312 2,2R ALTERADO.
CCE HPS 1480 NÃO SINTONIZA CANAIS R704 180K ALTERADO
CCE HPS2904 Ao ligar tem alta e som, mas não tem imagem (trama) e filamento acesso. Ao mexer no screen vinha a imagem porém sem foco e borrada. Se desligar e ligar denovo, volta sem a trama R916 de 100K na placa do trc aberto.
CCE HPS2081D Ao ligar o tv queima o resistor de 47R de fio dos diodos em ponte ci STR 50103 em curto e o diodo zener que está entre o terra e o pino 4 do STR 50103 (regula os 103vcc) em curto. Com a lâmpada série ainda mostrava curto no circuito, foi encontrado o D405 (BY95D) em curto que vai ao pino 2 do fly. Trocado o tv funcionou.
CCE HPS 1403 Depois de aparecer imagem, liga e desliga Verificar transistor Q802 (BC337)
CCE HPS2003 Demora de 10 a 15 seg. a aparecer a imagem Fly back.
CCE HPS 1470 Funciona alguns minutos e cai para o número 1 e fica mudando 1-cleared varias vezes até travar total, e não mais obedecer os comandos defeito era a chave power alterando para 1M de resistencia, é mole! Oras voltava ao normal, sem resistencia nenhuma e oras media essa resistencia alta. Deixei o medidor pendurado nele e vi a oscilação do valor. Essa foi foda!!!
CCE HPS14R Vertical fechado quase que totalmente e o horizontal um pouco, uns 5cm cada lado D201(1N4002) ruim, matando os 8vcc do pino 10 do ci TDA8361.
CCE HPS-1480D Imagem expandida O FIO DO FERRITE DO FLY "LOOP" INVERTIDO. R301 DE 2M7 ABERTO
CCE HPS 2071 OU OUTROS A fonte parte e desliga logo em seguida Q802 alterado. (Para saber se o defeito é fonte faça o seguinte Curto-circuite o coletor com o emissor de Q807 smd tem que estabilizar a fonte em 103v, caso isso não aconteça, o defeito está mesmo na fonte.
CCE HPS 2981 Parada e o led do stand-by aceso Flyback danificado
CCE HPS2081D O botão liga/desliga não atua, só liga pelo botão master. Não funciona o varicap ficando com a tela azul (seletor parado) e assim ficando mudo DZ 813 em curto.
CCE HPS-1402 Não sintoniza todos os canais Zener de 33v em curto
CCE HPS14R Não aparece caracteres Ressoldar o IC701 e componentes do pino 25,26 e 27, verificar R717 2k2, verificar a bobina em volta do flyback, tem que ter 5 voltas.
CCE HPS-2071 IMAGEM PERDENDO SINCRONISMO HORIZONTAL SÓ NA PARTE SUPERIOR TROQUE C404 POR 4V7
CCE HPS-2706 RISCO PRETO NO SENTIDO HORIZONTAL R306
CCE 2171 Som Rouco Alterar R113 para 10r
CCE 2991 50v com 18v C409
CCE HPS-2971 Ruído no áudio C671
CCE HPS2971 Som Rouco Alterar R113 para 10r
CCE VCR 90X Aparelho não liga Display indicando a presença de fita no compartimento,aceita fita normalmente. Isso ocorre porque o vídeo está programado com timer ao ejetar a fita você irá observar no display aparece um símbolo de um relógio. Procedimento: Ligue o cabo de força; Coloque uma fita virgem ou com o lacre intacto; Pressione a tecla TIME REC no controle remoto; O vídeo irá ligar; Pressione o menu...programa... e apague todos eles utilizando a tecla reset do controle remoto;
CCE VCR 90X Display totalmente apagado ou relógio após efetuar o ajuste não muda Procedimento: efetuar o reset do aparelho Ligue o aparelho na tomada Pressione a tecla power para ligar o aparelho Curte circuite momentaneamente o pino 10 (POR) do IC901 localizado no painel frontal para o terra ( o aparelho irá se desligar ) Ligue o aparelho novamente pressionando a tecla power Siga os procedimentos gerais para ajustar o relógio.
CCE SS9600, SS9900 e MD2400 Não sintoniza emissora FM acima de 107,7MHz Quando receber para conserto qualquer destes modelos, que não sintoniza alguma emissora local acima da frequência de 107,7MHz (ex.: 107,9MHz), efetue apenas a substituição do IC 401 (micro) pelo novo IC de código 710100057 para o modelo SS9600 ou 710100037 para os modelos SS9900 / MD2400. Atenção:- Esta substituição é específica para os casos em que o rádio não sintoniza determinada emissora local acima de 107,7MHz. Para qualquer outro tipo de problema relativo ao micro (IC 401), utilize os IC's de código 710100007 para o modelo SS9600 ou 710100034 para os modelos SS9900 / MD2400.
CCE CM 260CD Não aceita o disco (ejetando o CD) Neste modelo de auto-rádio com CD, quando ocorrer que ao inserir o disco no compartimento o mesmo é ejetado automaticamente, a falha não é mecânica mas sim no cristal CR02 de 16,9344MHz, ligado aos pinos 71 e 72 do IC2 - SAA7341, que para de oscilar, sendo de fácil constatação com a utilização de um osciloscópio ou frequencímetro. Por se tratar de um componente SMD a retirada do mesmo deve ser muito cuidadosa e em seu lugar deve ser colocado o cristal de código 421230399, sendo este um componente convencional mas apropriado ao circuito.
CCE Hps 2085 e todos que usam o CI LA-7910 Canais saem de sintonia Capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910, verifique e troque se estiver em curto
CCE Todos os modelos Não esta desligando manualmente ou pelo controle remoto, só se tirar o plugue da tomada. Trocar o transistor drive-brincadeira, televisão é o cão mesmo quem diz que faz isso! Nem sempre é só isso.
CCE Hps 2070 Tv parada Diodo D807 ou IC 705, verifique também componentes da area.
CCE Hps 1470 Funciona tudo normal todas as funções, acontece que quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante Resistor R804 aberto ou alterado.
CCE Hps 1465 Sem som e sem imagem Capacitor C- 413 330pf em curto
CCE Hps 1430-R Deflexão vertical deficiente Capacitor C-356 e capacitor C-357, se não resolver troque todos os eletrolíticos do vertical, que dara certo
CCE HPS 14 Televisor sem cor e sem som no alto falante Causa do defeito Q-801, troque coloque um novo.
CCE HPS1415 SEM VARREDURA VERTICAL. Em primeiro lugar observe que o resistor (R420) que alimenta a saída vertical estará queimado ou intermitente. Teste o (IC301) e observe que provavelmente estará em curto .Troque por um CI novo e o resistor. O televisor voltará a funcionar, mas com pouca altura na imagem, se o resistor queimar novamente, retire o CI e verifique a tensão que o alimenta e de 24v, se estiver acima, troque o capacitor (C458) aclopado ao TSH, e outro resistor (R420), e o aparelho vai funcionar normalmente.
CCE HPS2070. Totalmente Inoperante. Verificando e testando transistor (Q402)verá que ele estará perfeito. Teste então o anodo do diodo (D404) e verá que a tensão encontrada e de + ou - 100Vdc. Passe então para o pino 1 do TSH e encontrará 0v . O esquema mostra que o diodo (D404) leva a tensão da fonte(IC801) para o pino 4 ,e pelo enrolamento do TSH a tensão aparece no pino 1 para alimentar o coletor do (Q402), o circuito de saída horizontal fica inoperante. Verificando entre o pino 1 do TSH e o coletor do (Q402) existe dois capacitores (C409) e (C413), apos desligalos a tensão do circuito, encontrando +B de 115V.Com esta medição percebemos que um dos capacitores podem estar em curto. Assim fazemos o teste e vamos encontrar o (C413) em curto. Efetue a troca, e a tensão no pino 1 vai normalizar, e o televisor volta a operar.
CCE TVC-CCE Dica Ao trocar fly back , do modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo,geral do pontos A e B, para gerar ref.horiz.,a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura.
Solução Env. Por:
CCE HPS2971 Som Rouco Alterar R113 para 10r
CCE VCR 90X Aparelho não liga Display indicando a presença de fita no compartimento,aceita fita normalmente. Isso ocorre porque o vídeo está programado com timer ao ejetar a fita você irá observar no display aparece um símbolo de um relógio. Procedimento: Ligue o cabo de força; Coloque uma fita virgem ou com o lacre intacto; Pressione a tecla TIME REC no controle remoto; O vídeo irá ligar; Pressione o menu...programa... e apague todos eles utilizando a tecla reset do controle remoto;
CCE VCR 90X Display totalmente apagado ou relógio após efetuar o ajuste não muda Procedimento: efetuar o reset do aparelho Ligue o aparelho na tomada Pressione a tecla power para ligar o aparelho Curte circuite momentaneamente o pino 10 (POR) do IC901 localizado no painel frontal para o terra ( o aparelho irá se desligar ) Ligue o aparelho novamente pressionando a tecla power Siga os procedimentos gerais para ajustar o relógio.
CCE SS9600, SS9900 e MD2400 Não sintoniza emissora FM acima de 107,7MHz Quando receber para conserto qualquer destes modelos, que não sintoniza alguma emissora local acima da frequência de 107,7MHz (ex.: 107,9MHz), efetue apenas a substituição do IC 401 (micro) pelo novo IC de código 710100057 para o modelo SS9600 ou 710100037 para os modelos SS9900 / MD2400. Atenção:- Esta substituição é específica para os casos em que o rádio não sintoniza determinada emissora local acima de 107,7MHz. Para qualquer outro tipo de problema relativo ao micro (IC 401), utilize os IC's de código 710100007 para o modelo SS9600 ou 710100034 para os modelos SS9900 / MD2400.
CCE CM 260CD Não aceita o disco (ejetando o CD) Neste modelo de auto-rádio com CD, quando ocorrer que ao inserir o disco no compartimento o mesmo é ejetado automaticamente, a falha não é mecânica mas sim no cristal CR02 de 16,9344MHz, ligado aos pinos 71 e 72 do IC2 - SAA7341, que para de oscilar, sendo de fácil constatação com a utilização de um osciloscópio ou frequencímetro. Por se tratar de um componente SMD a retirada do mesmo deve ser muito cuidadosa e em seu lugar deve ser colocado o cristal de código 421230399, sendo este um componente convencional mas apropriado ao circuito.
CCE Hps 2085 e todos que usam o CI LA-7910 Canais saem de sintonia Capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910, verifique e troque se estiver em curto
CCE Todos os modelos Não esta desligando manualmente ou pelo controle remoto, só se tirar o plugue da tomada. Trocar o transistor drive-brincadeira, televisão é o cão mesmo quem diz que faz isso! Nem sempre é só isso.
CCE Hps 2070 Tv parada Diodo D807 ou IC 705, verifique também componentes da area.
CCE Hps 1470 Funciona tudo normal todas as funções, acontece que quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante Resistor R804 aberto ou alterado.
CCE Hps 1465 Sem som e sem imagem Capacitor C- 413 330pf em curto
CCE Hps 1430-R Deflexão vertical deficiente Capacitor C-356 e capacitor C-357, se não resolver troque todos os eletrolíticos do vertical, que dara certo
CCE HPS 14 Televisor sem cor e sem som no alto falante Causa do defeito Q-801, troque coloque um novo.
CCE HPS1415 SEM VARREDURA VERTICAL. Em primeiro lugar observe que o resistor (R420) que alimenta a saída vertical estará queimado ou intermitente. Teste o (IC301) e observe que provavelmente estará em curto .Troque por um CI novo e o resistor. O televisor voltará a funcionar, mas com pouca altura na imagem, se o resistor queimar novamente, retire o CI e verifique a tensão que o alimenta e de 24v, se estiver acima, troque o capacitor (C458) aclopado ao TSH, e outro resistor (R420), e o aparelho vai funcionar normalmente.
CCE HPS2070. Totalmente Inoperante. Verificando e testando transistor (Q402)verá que ele estará perfeito. Teste então o anodo do diodo (D404) e verá que a tensão encontrada e de + ou - 100Vdc. Passe então para o pino 1 do TSH e encontrará 0v . O esquema mostra que o diodo (D404) leva a tensão da fonte(IC801) para o pino 4 ,e pelo enrolamento do TSH a tensão aparece no pino 1 para alimentar o coletor do (Q402), o circuito de saída horizontal fica inoperante. Verificando entre o pino 1 do TSH e o coletor do (Q402) existe dois capacitores (C409) e (C413), apos desligalos a tensão do circuito, encontrando +B de 115V.Com esta medição percebemos que um dos capacitores podem estar em curto. Assim fazemos o teste e vamos encontrar o (C413) em curto. Efetue a troca, e a tensão no pino 1 vai normalizar, e o televisor volta a operar.
CCE TVC-CCE Dica Ao trocar fly back , do modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo,geral do pontos A e B, para gerar ref.horiz.,a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura.
CCE HPS 1481 Ajuste de altura não abre toda a imagem,provocando escurecimento na parte superior da tela C-607 provoca excesso de ruído no +b do ci vertical, s/imagem e com som,aumentando a screen, notou-se vertical fechado, verifique R-315 de 1,8 M,outra possibilidade é o R 312=2,2R aberto.
CCE HPS 2080F Fonte de 103v fica baixa quando liga e volta ao normal Ao entrar em stand-by, verificar R 805 o qual aberto impede que haja disparo do STR 50103 na mesma freqüência do horizontal.
CCE HPS 2981 Tremendo laterais Liga e funciona normal pôr alguns minutos , logo após as laterais começam a bater e a fonte emite um ruído, como se a freqüência horizontal saíse fora. Verifiquei que a fonte baixa de 120V para 102v quando se apresenta o defeito. A imagem está com um pouco de excesso de branco, verifiquei, a linha de abl ( R 413 , r 414 , C420 , D201 ,R206 ) está tudo ok. SOLUÇÃO: Trocar todos os capacitores da fonte
CCE HPS 2070 Zumbido na fonte, não funciona. O primeiro defeito era o diodo que alimenta o +B do fly-back em curto (substituir por original). Na primeira tentativa de se ligar a TV, a mesma ligou com tela verde e linhas de retraço brancas. Desliguei a TV uma vez e em seguida quando fui ligar novamente, nem sinal de vida. Depois de apanhar muito, encontrei no lugar do 2SC2236 (driver Horiz.) um BF485. Resolvi tirar ele e contatei uma fuga mínima de base pra emissor na escala de X1. foi só substituír e pronto. OSB.: Só substituír por outro original (2SC2236)
CCE HPS 2003 Queimando Saida Horizontal O defeito era o proprio saida horizontal, fui obrigado a compra um original na autorizada pois 2(dois) que eu comprei no comercio era de pessima qualidade. o transistor é o BU2508DX.
CCE HPS 2080 AQUECENDO MUITO C428 ATÉ EXPLODIR O PROBLEMA ERA O FLAY BACK.QUE ESTAVA FAZENDO O C428 EXPLODIR
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Faixa escura na lateral, vídeo e croma deficiente Verificar R427 (4K7 alterado), R403 a 405, D401, C401, IC402; - Inverter ligação do fio enrolado no ferrite do fly-back (± 4 voltas).
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Vertical fechado Verificar SW201, C301 a C308, R301, R312/313, D301/302, IC301.
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Quadro reduzido nos quatro lados Verificar R501 de acordo com a versão do IC501 TDA8361, sendo: 47K para a versão (3Y) ou 8K2 para a versão (4X e 5); - Verificar cristal X501.
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V TV desliga sozinha ou após desligar, pelo teclado ou C.R., não liga mais Desligando e ligando novamente via cabo AC a TV volta a funcionar Este problema ocorre em localidades com rede AC baixa. - Substituir o resistor R806 de 2K7 - 10W por 1K5 - 10 ou 15W; Atenção:- Em alguns TV's existe 3 resistores de 8K2 - 3W no lugar do resistor de 2K7 - 10W. Soldar o resistor bem afastado da PCI. - Substituir o transistor Q704.
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Melhorar Auto-Programação Alterar o valor do resistor R204 de 4K7 para 6K8 ½ W - metal filme
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Melhorar a intensidade dos caracteres Alterar o valor dos resistores: R744 de 4K7 para 3K3 ½ W - metal filme R745 de 4K7 para 6K8 ½ W - metal filme R746 de 4K7 para 5K6 ½ W - metal filme
CCE HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Otimizar circuito de Reset do IC 701 (micro) Não sintoniza canais - Alterar o valor do capacitor C718 de 1mF/100V para 2,2mF/100V; - Alterar o valor do resistor R740 de 220R para 150R ½ W - metal filme.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Fly-Back TAT 1405 A e TAT 1405 B A diferença na aplicação do Fly-Back TAT 1405 A ou B é o valor do indutor L402 (bobina de filamento), de acordo com os modelos abaixo relacionados: - Nos televisores modelos HPS 1470 P / Q / R / S / T / U e HPS 1480, é utilizado o Fly-Back TAT 1405 A (cód. 35.520.46.99) e o indutor L402 (cód. 31.99170.27) de 20 µH. - Nos televisores modelos HPS 1470 AA / BB / CC / DD / EE / FF e HPS 1480 C, é utilizado o Fly-Back TAT 1405 B (cód. 35.52066.99) e o indutor L402 (cód. 31.99535.00) de 44 µH. Obs.: Nos modelos atuais foi alterado também o valor do resistor R415 para 2K4 e o capacitor C413 para 100K / 250 V.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Apito na fonte em Stand-By Alterar o valor do resistor R804 para 1K ou 1K5. - Caso não resolva, substituir o CI STR 50103.
CCE HPS 1470 DD / EE / FF, HPS 2070 U / V, HPS 1480 e HPS 2080 Barulho (ronco) no alto falante em Stand-By Alterar o valor do resistor R610 de 1K para 220R. - Retirar o capacitor C610; - Alterar o C818 para 1000uF 16v
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Adaptação do microcontrolador PCA84C444 por PCA84C644 utilizados em vários modelos de televisores antigos. Devido a falta do IC microcontrolador de código CCE 140107014 (PCA84C444), sugerimos que seja substituído pelo IC de código CCE 140106914 (PCA84C644). Para um perfeito funcionamento deve-se efetuar as seguintes modificações: 1. Substitua o PCA84C444 diretamente pelo PCA84C644; 2. Substitua o IC de memória PCF8581 para PCF8582 mantendo os pinos 1 e 2 levantados; 3. Inverter no circuito os pinos 1 e 2 do IC de memória se necessário levante os pinos do efetuando a ligação com fios; Obs.: Devido ao fato de estar sendo colocado um IC de memória novo toda a programação de canais é perdida, havendo a necessidade de fazer uma memorização manual dos canais e a função PP.
CCE HPS 1403 / 2003 / 2006 / 2706 Não liga e o LED de stand-by fica piscando Capacitor C826 (cód. 491010104) com fuga
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Aquecimento excessivo do resistor R411 em stand-by - modificação obrigatória Em todos os televisores HPS 1402 e HPS 2004, deve ser efetuada a seguinte modificação: · retire o "jumper" JC 16 e inclua em sua posição um capacitor eletrolítico de 1uF/50; · inclua um resistor de 22K em paralelo com um diodo 1N4148, entre a base do transistor Q401 e o terra.
CCE HPS1402 Transistor Q402 (saída horizontal) queima sem causa aparente Em todos modelo HPS 1402, substitua o valor do resistor R411 de 2K2 / 3W para 4K7 / 3W.
CCE HPS 1492 / 2092 Com o relógio adiantando Quando receber para conserto qualquer destes modelos acima, com a reclamação do consumidor de que o relógio adianta, efetue apenas a substituição do IC 701 (micro) pelo novo IC.
CCE INFORMAÇÕES TÉCNICAS Transistor de saída horizontal BUH 515D Notamos em alguns casos que o transistor de saída horizontal BUH 515D (Q404), utilizado nos televisores HPS 2092, entra em curto sem causa aparente, portanto, quando receber este modelo para conserto com o transistor em curto, efetue a substituição por um dos transistores relacionados a seguir: BU 2508 - 2SD 1651 - 2SD 1555 ou 2SD 1878 Obs.: O transistor BUH 515D pode ser utilizado nos televisores de 14".
CCE HPS 14R FAIXA BRILHOSA NO SENTIDO VERTICAL D 411 ESTURADO SUBISTITUINDO O MESMO AQUECIA ATE QUEIMAR MOTIVO C410 ABERTO, SEM CAPACITANCIA.
CCE CCE 2002 Sem video com a tela dividida em três cores Cuidado com estas CCE, voçe pensa que o defeito é em um bloco e é em outro. Neste caso foi solucionado apenas trocando o ci do vertical ok.
CCE HPS 1403 Imagem com faixa na lateral de um centimetro. Troca do C825 eletrolitico no horizontal.
CCE HPS 2981C SERRILHADO NA TELA FECHANDO HORIZONTAL DESARMA. TROCA DO CAPACITOR NO PONTO JC96 470K/63V
CCE HPS 2070 NÃO SINTONIZAVA CANAIS BAIXOS Resistor de 33K alterado pra 34K no pino do Micro.
CCE HPS 2980 Led acende tv acionando power led apaga aciona o rele tv não liga Secundario da fonte +b 12vcc desliguei a fonte do tv continua +b 12vcc q 801 aquece mesmo sem carga ,troquei todos os eletrolas . o ic tda 4601 e nada retirei o trafo t804 testei no meu teste trafo e estava bichado olhando por baixo do trafo dava pra ver um verniz escuro que derreteu trocado este trafo o tv ficou zero bala.
CCE HPS 2007 Não oscila sem pulso horizontal Testei tudo,depois da troca do UOC TDA 9570 que custou a bagatela de 80,00 reais funcionou legal.
CCE HPS 2981 FONTE ZERADA Vertical la7838,horinzontal bu 2520 e cap c418 1kpf/1kv em curto
CCE HPS1470T Sombra na vertical sobre a imagem ao diminuir brilho, com fase um pouco deslocada R401 ou R427 alterado (4K7), não sei dizer qual pq tirei os dois ao mesmo tempo e um estava alterado e são de valores iguais
CCE HPS1470T Sombra na vertical sobre a imagem ao diminuir brilho, com fase um pouco deslocada R401 ou R427 alterado (4K7), não sei dizer qual pq tirei os dois ao mesmo tempo e um estava alterado e são de valores iguais
CCE HPS2004 Imagem sem definição(totalmente fora de foco) com barras verdes, azuis e vermelhas na vertical como um gerador. Ci vertical (TDA9309)
CCE HPS2004D Sem contraste e falta de largura C825 (47uF/160V)
CCE HPS2004D Não acende filamento, com tensões de saida do flay baixas. C829 (33uF/160V)
CCE SS-5880 Sem som IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
cce HPS-2070 Linha horizontal CI1301 (LA7837)
cce HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
cce HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
cce HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS1470T Sombra na vertical sobre a imagem ao diminuir brilho, com fase um pouco deslocada R401 ou R427 alterado (4K7), não sei dizer qual pq tirei os dois ao mesmo tempo e um estava alterado e são de valores iguais
CCE HPS2004 Imagem sem definição(totalmente fora de foco) com barras verdes, azuis e vermelhas na vertical como um gerador. Ci vertical (TDA9309)
CCE HPS2004D Sem contraste e falta de largura C825 (47uF/160V)
CCE HPS2004D Não acende filamento, com tensões de saida do flay baixas. C829 (33uF/160V)
CCE SS-5880 Sem som IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
cce HPS-2070 Linha horizontal CI1301 (LA7837)
cce HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
cce HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
cce HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS14 S/ cor e s/ som Q801 (STR 3125)
CCE HPS-1485E Fonte e Horizontal R414 Alterado
CCE HPS 2981 Comutação entre AV e sintonia deficiente R909 - 68R
CCE 2002d Sem imagem e sem som R907 1K(SMD)
CCE HPS-2981 Fonte ok,sem corrente no saida horizontal R410 de 1R 2W
CCE HPS-1481 Inoperante C853
CCE HPS-1401 funções canal + e menu não funcionam R716-100R
CCE HPS-1407 Sem sintonia Q 101 bc 337
CCE HPS-2007 Ás vezes não liga fica o led piscando Q802 bc337
CCE HPS 2073 Vertical Fechado R822
CCE HPS-2991FS-D RISCO HORIZONTAL C409
CCE HPS2004 Inoperante, led do painel fraco. Trocar capacitor de 47uF x 25V na linha VCC do ci da fonte.
CCE HPS2004 Inoperante, com zumbido, tensão +B sobe até 30V e depois cai. Capacitor C916 (390pF).
CCE HPS2781 Inoperante, linha de 5V inexistente. Varicap em curto.
CCE HPS2010 Sem som. Capacitor C603 (10K cerâmico).
CCE HPS2010 Imagem dobrada embaixo. Capacitor C356 (1000uF x 16V).
CCE HPS2070S Fonte variando. Resistor R805 (10R x 10W) aberto.
CCE HPS2061 Se ligar funciona, mas se desligar e ligar em seguida não liga... CI vertical IC301 e regulador da fonte IC802.
CCE HPS2090AP Gerando MAT em excesso. Capacitor C415 (33uF x 250V).
CCE HPS2090D Imagem deslocada para direita. Resistor R407 aberto.(33K)
CCE HPS2030R Vertical rolando. Capacitor C352 (220KpF).
CCE HPS-1470D Inoperante, led do stand by apagado. Transístor Q401 (BF485) com fuga.
CCE HPS-1481 Não Desliga na Chave ON/OFF R312
CCE HPS-2909B controle de Partida D819=1N4148 / R803=270K
CCE HPS-1407 Controle de Corrente R812=0,22R // R813=0,22R
CCE HPS-1407C Fonte com barulho C827 / D807 / R816
CCE HPS-1407C Def.Amplitude Vertical R309= 3R3 / 1/2W
CCE HPS-1407CI Linhas Verticais Espaçadas R307 / R308 / C303
CCE HPS-1407C Sem Áudio ou Fuga intermitente C-633
CCE HPS-1407C 3 Linhas coloridas com tela preta C301=//Observe tb R303 e R302
CCE HPS-1407C Horizontal com Deficiência Q403=BC856B //Q404=BC846B
CCE HPS-1407C Contraste Com Deficiência C424= 47kpf / 250V
CCE HPS-1407C Predomina cor vermelho C903 - Observe tb, alterações em C905
CCE HPS-1407C Mute V/S R203=330R / L201=8.2uH --Pino 40 do IC101
CCE HPS-1407C Imagem as vezes treme R105=330R / C102=100n
CCE HPS- 1407C Led Pisca Rapido Obs.pino 34EHTO, e componentes da linha
CCE HPS-1407C Mosfet em curto= STF9NK90Z C809/R810/D806/DZ802,
CCE HPS-1407C Ruído de Alta Frequência C825= 47uF / 160V
CCE HPS -1481 Não desliga na chave ON/0FF R312
CCE HPS14/2003..04 Desl.ao acionar PW, com estalos no soquet C424
CCE HPS14/2003..04 Tela escura c/pingos brancos e legenda R745
CCE HPS14/2003..04 SEM CARACTÉRES R726
CCE HPS14/2003..04 Caracteres passam de baixo p/cima RR739 / R740 / R741 / C725
CCE HPS14/2003..04 SEM COR C501 / R500 / R512
CCE HPS14/2003..04 Horizontal variando C400 / C401 / R400
CCE HPS14/2003..04 Imagem p/direita ou faixa escura esquerda C414 / R414 / DZ401(8V2)
CCE HPS14/2003..04 Tela escura, com ruído no osc.horizontal C301 / C403 / C404
CCE HPS14/2003..04 TELA AZUL C403
CCE HPS14/2003..04 Power acciona ao ligar cabo AC R710 = 4K7
CCE HPS14/2003..04 Linha na parte superior do vídeo C302 = 100uF x 35v
CCE HPS14/2003..04 Listra escura no lado esquerdo C402 = 2N2
CCE HPS14/2003..04 Tela escura, linhas coloridas, no centro. C307
CCE HPS14/2003..04 Não Oscila R435 = 22K
CCE HPS14/2003..04 TELA ESCURA C200 = 4,7 x 50v
CCE HPS14/2003..04 Fonte alta com ruído R833
CCE MD - 3200 Mensagem: Protection Os dois transistores de áudio
CCE HPS2004 NI Sem brilho, aumentando screen tela branca Capacitor SMD C206 c/fuga nele ou embaixo
CCE HPS-1485C Sintonia variando Mudar R772 de 47K p/10K
CCE HPS2004 Inoperante, com audio C825 e/ou C829 secos
CCE HPS-1401 Liga e desliga sozinha C722
CCE HPS 1471 Não funciona com comando C715 - 100pf
CCE HPS-2003 Não liga fica em Stand By Q802 BC337
CCE HPS-2091 Não Desliga R410 com resistência alterada
CCE VCR-30X Não funciona C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
CCE VCR 90X Aparelho não liga Display indicando a presença de fita no compartimento,aceita fita normalmente. Isso ocorre porque o vídeo está programado com timer ao ejetar a fita você irá observar no display aparece um símbolo de um relógio. Procedimento: Ligue o cabo de força; Coloque uma fita virgem ou com o lacre intacto; Pressione a tecla TIME REC no controle remoto; O vídeo irá ligar; Pressione o menu...programa... e apague todos eles utilizando a tecla reset do controle remoto;
CCE VCR 90X Display totalmente apagado ou relógio após efetuar o ajuste não muda Procedimento: efetuar o reset do aparelho Ligue o aparelho na tomada Pressione a tecla power para ligar o aparelho Curte circuite momentaneamente o pino 10 (POR) do IC901 localizado no painel frontal para o terra ( o aparelho irá se desligar ) Ligue o aparelho novamente pressionando a tecla power Siga os procedimentos gerais para ajustar o relógio.
CCE TVC-CCE Dica Ao trocar fly back , do modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo,geral do pontos A e B, para gerar ref.horiz.,a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura.
CCE Todos os modelos Não esta desligando manualmente ou pelo controle remoto, só se tirar o plugue da tomada. Trocar o transistor drive-brincadeira, televisão é o cão mesmo quem diz que faz isso! Nem sempre é só isso.
CCE INFORMAÇÕES TÉCNICAS SS9600, SS9900 e MD2400 não sintoniza emissora FM acima de 107,7MHz Quando receber para conserto qualquer destes modelos, que não sintoniza alguma emissora local acima da frequência de 107,7MHz (ex.: 107,9MHz), efetue apenas a substituição do IC 401 (micro) pelo novo IC de código 710100057 para o modelo SS9600 ou 710100037 para os modelos SS9900 / MD2400. Atenção:- Esta substituição é específica para os casos em que o rádio não sintoniza determinada emissora local acima de 107,7MHz. Para qualquer outro tipo de problema relativo ao micro (IC 401), utilize os ICs de código 710100007 para o modelo SS9600 ou 710100034 para os modelos SS9900 / MD2400.
CCE INFORMAÇÕES TÉCNICAS CM 260CD não aceita o disco (ejetando o CD) Neste modelo de auto-rádio com CD, quando ocorrer que ao inserir o disco no compartimento o mesmo é ejetado automaticamente, a falha não é mecânica mas sim no cristal CR02 de 16,9344MHz, ligado aos pinos 71 e 72 do IC2 - SAA7341, que para de oscilar, sendo de fácil constatação com a utilização de um osciloscópio ou frequencímetro. Por se tratar de um componente SMD a retirada do mesmo deve ser muito cuidadosa e em seu lugar deve ser colocado o cristal de código 421230399, sendo este um componente convencional mas apropriado ao circuito.
CCE INFORMAÇÕES TÉCNICAS HPS 1492 / 2092 com o relógio adiantando Quando receber para conserto qualquer destes modelos acima, com a reclamação do consumidor de que o relógio adianta, efetue apenas a substituição do IC 701 (micro) pelo novo IC de código 140108714.
CCE INFORMAÇÕES TÉCNICAS Transistor de saída horizontal BUH 515D Notamos em alguns casos que o transistor de saída horizontal BUH 515D (Q404), utilizado nos televisores HPS 2092, entra em curto sem causa aparente, portanto, quando receber este modelo para conserto com o transistor em curto, efetue a substituição por um dos transistores relacionados a seguir: BU 2508 - cód. 139999301, 2SD 1651 - cód. 139999009, 2SD 1555 - cód. 139999010 ou 2SD 1878 - cód. 139999264. Obs.: O transistor BUH 515D (139999331) pode ser utilizado nos televisores de 14.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Fly-Back TAT 1405 A e TAT 1405 B A diferença na aplicação do Fly-Back TAT 1405 A ou B é o valor do indutor L402 (bobina de filamento), de acordo com os modelos abaixo relacionados: - Nos televisores modelos HPS 1470 P / Q / R / S / T / U e HPS 1480, é utilizado o Fly-Back TAT 1405 A (cód. 35.520.46.99) e o indutor L402 (cód. 31.99170.27) de 20 µH. - Nos televisores modelos HPS 1470 AA / BB / CC / DD / EE / FF e HPS 1480 C, é utilizado o Fly-Back TAT 1405 B (cód. 35.52066.99) e o indutor L402 (cód. 31.99535.00) de 44 µH. Obs.: Nos modelos atuais foi alterado também o valor do resistor R415 para 2K4 e o capacitor C413 para 100K / 250 V.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Apito na fonte em Stand-By - Alterar o valor do resistor R804 para 1K ou 1K5. - Caso não resolva, substituir o CI STR 50103.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Barulho (ronco) no alto falante em Stand-By Modelos - HPS 1470 DD / EE / FF, HPS 2070 U / V, HPS 1480 e HPS 2080 - Alterar o valor do resistor R610 de 1K para 220R. - Retirar o capacitor C610; - Alterar o C818 para 1000uF 16v
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Adaptação do microcontrolador PCA84C444 por PCA84C644 utilizados em vários modelos de televisores antigos. Devido a falta do IC microcontrolador de código CCE 140107014 (PCA84C444), sugerimos que seja substituído pelo IC de código CCE 140106914 (PCA84C644). Para um perfeito funcionamento deve-se efetuar as seguintes modificações: 1. Substitua o PCA84C444 diretamente pelo PCA84C644; 2. Substitua o IC de memória PCF8581 para PCF8582 mantendo os pinos 1 e 2 levantados; 3. Inverter no circuito os pinos 1 e 2 do IC de memória se necessário levante os pinos do efetuando a ligação com fios; Obs.: Devido ao fato de estar sendo colocado um IC de memória novo toda a programação de canais é perdida, havendo a necessidade de fazer uma memorização manual dos canais e a função PP.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Aquecimento excessivo do resistor R411 em stand-by modificação obrigatória Em todos os televisores HPS 1402 e HPS 2004, deve ser efetuada a seguinte modificação: · retire o jumper JC 16 e inclua em sua posição um capacitor eletrolítico de 1uF/50; · inclua um resistor de 22K em paralelo com um diodo 1N4148, entre a base do transistor Q401 e o terra.
CCE INFORMAÇÃO TÉCNICA Transistor Q402 (saída horizontal) queima sem causa aparente HPS1402 Em todos modelo HPS 1402, substitua o valor do resistor R411 de 2K2 / 3W para 4K7 / 3W.
CCE Hps-2080E Apaga após 3 horas de funcionamento. Antena com sinal fraco, com chuvisco.
CCE HPS2070. Totalmente Inoperante. Verificando e testando transistor (Q402)verá que ele estará perfeito. Teste então o anodo do diodo (D404) e verá que a tensão encontrada e de + ou - 100Vdc. Passe então para o pino 1 do TSH e encontrará 0v . O esquema mostra que o diodo (D404) leva a tensão da fonte(IC801) para o pino 4 ,e pelo enrolamento do TSH a tensão aparece no pino 1 para alimentar o coletor do (Q402), o circuito de saída horizontal fica inoperante. Verificando entre o pino 1 do TSH e o coletor do (Q402) existe dois capacitores (C409) e (C413), apos desligalos a tensão do circuito, encontrando +B de 115V.Com esta medição percebemos que um dos capacitores podem estar em curto. Assim fazemos o teste e vamos encontrar o (C413) em curto. Efetue a troca, e a tensão no pino 1 vai normalizar, e o televisor volta a operar.
CCE Hps-2070 Inoperante, fusível aberto D807,IC705 e IC801
CCE Hps-2070 Tela escura e travada em AV, fonte normal. Trocado Q-702 e o problema resolvido.
CCE Hps-2003 Televisor parado Diodos da linha de 12v em curto juntamente com a saída vertical em curto e os resistores de proteção abertos, causa dos defeitos fly back vazando tensão
CCE Hps-1491 Quando ligava, aparecia imagem e som, após alguns segundos a imagem sumia e ficava somente o som Trocado Q-703 e a imagem voltou normal.
CCE Hps-1491 Sem cor Verificado que o pino 35 do IC-701 estava com 0 Volts, trocado Q-502 e X-503.
CCE Hps-1491 não saí de stand-by Verificando que a tensão do pino 28 do IC-701 estava com 5v. Retirado o IC-702 e o sistema oscilou. Defeito era o IC-702
CCE Hps-1481 Vertical não abria totalmente e com linha de retraços trocado C-302, após isso a tela ficou escura. Aí fiz o seguinte procedimento: 1- acionado power. 2- acionado menu. 3- acionado vol +++ e a imagem apareceu, trocado a memória e o problema foi resolvido.
CCE Hps-1481 Não mudava de canais e não tinha caracteres. Trocar R-304.
CCE Hps-1480 Contraste não atuava Trocados D-290 e D-704.
CCE Hps-1470AP Faixa escura na parte superior da imagem. Trocado R-304.
CCE Hps-1470 Fonte queimada zener de 120 em curto Causa trocar o fly back pois esta consumindo muito ou esta em curto. Faça toda a fonte e troque o Fly Back.
CCE Hps-1470 Fonte Alta Dando estalos da chupeta trocado o capacitor C416 de 330pF/2Kv e também o STR 50103, com isso corrigi o 103v.
CCE Hps-1465 S/ imagem e s/ som C-413 (330 pF)
CCE Hps-1465 Não mudava de canais. Trocado LA-7910
CCE HPS1450 Não funcionava. Causa:C440(10uf/160v)em curto matava a fonte
CCE HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C-356 (1000 µF 35 V) e C-357 (100 µF 35 V)
CCE HPS1425 Defeito: Não sintonizava nenhum canal. Causa:R757 18k aberto
CCE Hps-1415 Sem som e imagem C-101 aberto ou em curto.
CCE HPS1415 SEM VARREDURA VERTICAL. Em primeiro lugar observe que o resistor (R420) que alimenta a saída vertical estará queimado ou intermitente. Teste o (IC301) e observe que provavelmente estará em curto .Troque por um CI novo e o resistor. O televisor voltará a funcionar, mas com pouca altura na imagem, se o resistor queimar novamente, retire o CI e verifique a tensão que o alimenta e de 24v, se estiver acima, troque o capacitor (C458) aclopado ao TSH, e outro resistor (R420), e o aparelho vai funcionar normalmente.
CCE Hps-14 Sem cor e sem som Q-801 (STR 3125)
CCE Hps/1403/2003/2006/2706 Led stand by fica piscando e a tv não funciona. Capacitor C-826 em curto ou com fuga.
CE hps 2981 Tremendo laterais Liga e funciona normal pôr alguns minutos , logo após as laterais começam a bater e a fonte emite um ruído, como se a freqüência horizontal saíse fora. Verifiquei que a fonte baixa de 120V para 102v quando se apresenta o defeito. A imagem está com um pouco de excesso de branco, verifiquei, a linha de abl ( R 413 , r 414 , C420 , D201 ,R206 ) está tudo ok. SOLUÇÃO: Trocar todos os capacitores da fonte
CCE Hps 2085 e todos que usam o CI LA-7910 Canais saem de sintonia Capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910, verifique e troque se estiver em curto
CCE HPS 2080F Fonte de 103v fica baixa quando liga e volta ao normal Ao entrar em stand-by, verificar R 805 o qual aberto impede que haja disparo do STR 50103 na mesma freqüência do horizontal.
CCE HPS 2080 AQUECENDO MUITO C428 ATÉ EXPLODIR O PROBLEMA ERA O FLAY BACK.QUE ESTAVA FAZENDO O C428 EXPLODIR.
CCE Hps 2070P Vertical fechado Resistor R-301 aberto de 1M8
CCE Hps 2070 Tv parada Diodo D807 ou IC 705, verifique também componentes da area.
CCE HPS 2070 Zumbido na fonte, não funciona. o primeiro defeito era o diodo que alimenta o +B do fly-back em curto (substituir por original). Na primeira tentativa de se ligar a TV, a mesma ligou com tela verde e linhas de retraço brancas. Desliguei a TV uma vez e em seguida quando fui ligar novamente, nem sinal de vida. Depois de apanhar muito, encontrei no lugar do 2SC2236 (driver Horiz.) um BF485. Resolvi tirar ele e contatei uma fuga mínima de base pra emissor na escala de X1. foi só substituír e pronto. OSB.: Só substituír por outro original (2SC2236)
CCE Hps 2025 Brilho intermitente Diodo D-201 1n4148 com defeito
CCE HPS 2003 Queimando Saida Horizontal O defeito era o proprio saida horizontal, fui obrigado a compra um original na autorizada pois 2(dois) que eu comprei no comercio era de pessima qualidade. o transistor é o BU2508DX.
CCE HPS 14R FAIXA BRILHOSA NO SENTIDO VERTICAL D 411 ESTURADO SUBISTITUINDO O MESMO AQUECIA ATE QUEIMAR MOTIVO C410 ABERTO, SEM CAPACITANCIA. RESOLVIDO OK !!!
CCE HPS 1481 Ajuste de altura não abre toda a imagem,provocando escurecimento na parte superior da tela C-607 provoca excesso de ruído no +b do ci vertical, s/imagem e com som,aumentando a screen, notou-se vertical fechado, verifique R-315 de 1,8 M,outra possibilidade é o R 312=2,2R aberto.
CCE Hps 1470 Funciona tudo normal todas as funções, acontece que quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante Resistor R804 aberto ou alterado.
CCE Hps 1465 Sem som e sem imagem Capacitor C- 413 330pf em curto
CCE Hps 1430-R Deflexão vertical deficiente Capacitor C-356 e capacitor C-357, se não resolver troque todos os eletrolíticos do vertical, que dara certo
CCE HPS 1403 / 2003 / 2006 / 2706 - dicas para conserto Não liga e o LED de stand-by fica piscando Capacitor C826 (cód. 491010104) com fuga
CCE Hps 14 televisor sem cor e sem som no alto falante causa do defeito Q-801, troque coloque um novo.
CCE Fly back marca cce Modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo de ferrite do fly back A inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura; fique atento pois a pressa faz com que passe desapercebido esses detalhes e ai você ficaria procurando defeito onde não existe mais.
CCE Dicas de conserto - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Some cor ou fora de fase Alterar o valor do resistor R203 de 100R para 330R; - Alterar o valor do capacitor C401 de 12pF para 15pF; - Verificar pulso sand-castle no pino 5 do IC502; - Caso o TDA8361 for versão (4X), substituir por (3Y), alterando também o resistor R501 de acordo com a versão do IC.
CCE Dicas de conserto - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Faixa escura na lateral, vídeo e croma deficiente Verificar R427 (4K7 alterado), R403 a 405, D401, C401, IC402; - Inverter ligação do fio enrolado no ferrite do fly-back (± 4 voltas).
CCE Dicas de conserto - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Vertical fechado Verificar SW201, C301 a C308, R301, R312/313, D301/302, IC301.
CCE Dicas de conserto - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Quadro reduzido nos quatro lados Verificar R501 de acordo com a versão do IC501 TDA8361, sendo: 47K para a versão (3Y) ou 8K2 para a versão (4X e 5); - Verificar cristal X501.
CCE Dicas de conserto - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V TV desliga sozinha ou após desligar, pelo teclado ou C.R., não liga mais Desligando e ligando novamente via cabo AC a TV volta a funcionar Este problema ocorre em localidades com rede AC baixa. - Substituir o resistor R806 de 2K7 - 10W por 1K5 - 10 ou 15W; Atenção:- Em alguns TVs existe 3 resistores de 8K2 - 3W no lugar do resistor de 2K7 - 10W. Soldar o resistor bem afastado da PCI. - Substituir o transistor Q704.
CCE CCE 2002 Sem video com a tela dividida em tres cores Cuidado com estas CCE, voçe pensa que o defeito é em um bloco e é em outro. Neste caso foi solucionado apenas trocando o ci do vertical ok?
CCE CCE 2002 Sem video com a tela dividida em três cores Cuidado com estas CCE, voçe pensa que o defeito é em um bloco e é em outro. Neste caso foi solucionado apenas trocando o ci do vertical ok?
CCE Alterações - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Melhorar Auto-Programação Alterar o valor do resistor R204 de 4K7 para 6K8 ½ W - metal filme
CCE Alterações - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Melhorar a intensidade dos caracteres Alterar o valor dos resistores: R744 de 4K7 para 3K3 ½ W - metal filme R745 de 4K7 para 6K8 ½ W - metal filme R746 de 4K7 para 5K6 ½ W - metal filme
CCE Alterações - HPS 1470 / 2070 - séries P / Q / R / S / T / U / V Otimizar circuito de Reset do IC 701 (micro) Não sintoniza canais - Alterar o valor do capacitor C718 de 1mF/100V para 2,2mF/100V; - Alterar o valor do resistor R740 de 220R para 150R ½ W - metal filme.
CCE 3em1 SS-5880 Sem som IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
CCE HPS 2990 Sintonia deficiente, foge de sintonia Soldas frias junto ao seletor e a placa de fiação impressa
CCE HPS 2981 Funciona normal: após 3 minutos, emite ruido agudo, danificando o transistor Q 801 ( BC 4430 ) Capacitor C 890 ( 22u F x 25V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2781 Permanece em Stand - by , mesmo se apertando qualquer tecla Cl de varredura vertical avariado
CCE HPS 2781 inoperante, permanece em Stand - by , linha de 5V "zerada" Sintonizador ( Varicap) em curto
CCE HPS 2780 Queimando transistor de saída horizontal e resistor de 0,47 Capacitor de amortecimento com perda de capacitância ou aberto
CCE HPS 2780 Inoperante Transistor Q 402 ( BU 2520 ) em curto e resistor R 410 ( 0,47R ) aberto
CCE HPS 2181 Faixa escura a esquerda da tela quando da recepção de sinais fracos Retirar do circuito R714(470K) e o capacitor C 710 (150 pf)
CCE HPS 2095 Linhas de retraço no topo da tela Capacitor C 302 ( 47 F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2092 Queimando o Cl de varredura vertical Capacitor cerâmico de 1 k em paralelo com o diodo retificador da linha de 16 V com curto intermitente
CCE HPS 2091 Liga e desliga normalmente com o controle remoto , se desligar na chave geral ou faltar energia, não funciona Transformador da fonte avariado (espiras em curto)
CCE HPS 2090 D Imagem deslocada para o lado direito da tela Resistor R 407 ( 33 k ) aberto
CCE HPS 2090 Fonte "alta ", vazamento de alta -tensão Capacitor C 415 ( 33 u F x 250 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2085 Transistor de saida horizontal aquecendo em excesso Solda frias no transformador excitador ( driver) horizontal
CCE HPS 2085 Luminosidade excessiva Indutor L 586 com soldas frias
CCE HPS 2081D Fora de frequência horizontal Circuito Integrado TDA8361 avariado
CCE HPS2081C Imagem sem cor. Com o decorrer do tempo, as cores aparecem Diodo Zener D 813 ( 5V1) avariado
CCE HPS 2070 P Falta de varredura vertical Resistor R 301 (1,8 M ) aberto
CCE HPS 2070 AP Após algum tempo de funcionamento muda para a posição AV sozinho Transistor Q 702 ( BC 547B) com fuga entre Coletor e Emissor
CCE HPS 2070 Tela escura , bloqueada na função À V Transistor Q 702 ( BC 547 A ) em curto ou fuga entre Coletor e Emissor
CCE HPS 2070 Sem vídeo, ruido no alto - falante Resistor R 817 ( 2,43 k ,) com resistência ligeiramente alterada
CCE HPS 2070 Sem vídeo , ruido no alto - falante Diodo D 805 ( 5V6) avariado
CCE HPS 2070 Fonte partindo e entrando em corte continuamente , tipo "motorboating" Resistor R 805 ( 10 R 1 W) aberta
CCE HPS 2070 Falta de varredura vertical Circuito Integrado Cl 301 (LA7837) avariado
CCE HPS 2065 Varredura vertical reduzida . Resistor R 309 com resistência alterada
CCE HPS 2065 Falta de varredura vertical Solda fria junto ao pino 32 do Cl 501 (LA7680)
CCE HPS 2065 Controle de altura inoperante Resistores R 309 ou R 312 abertos ou com valores alterados
CCE HPS 2030 Falta de sincronismo vertical Capacitor C 352 ( .22 uF x 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2025 Luminosidade intermitente Diodo D 201 (1N 4148) com fuga ou em curto
CCE HPS 2010 Varredura vertical com dobramento na parte inferior da tela Capacitor C 356 (1000u F x 16 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2010 Sem áudio , imagem normal Capacitor C 603 (10 K x 50 V ) disco , em curto
CCE HPS 2007 Volume reduzido Capacitor C 635 ( 220 u F x 16 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2007 LED apagado, sem "stand - by" Circuito Integrado Cl 802 ( TL 431 ) avariado
CCE HPS 2007 Inoperante, fonte não parte Resistor R 801 ( 2k - 2 W ) aberto
CCE HPS 2007 Inoperante, LED apagado Circuito Integrado Cl 802 (TL 431 ) avariado
CCE HPS 2007 Inoperante , LED de stand - by piscando Transformador "driver H " T 401 avariado - Retirar toda a cola da PCI
CCE HPS 2007 Imagem muito clara , piscando às vezes Trilhas de fiação impressa junto a entrada de vídeo composto interrompidas .
CCE HPS 2007 Faixas escuras à esquerda da tela Capacitor C 423 ( 4,7 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 2006 Inoperante , zumbido ao ser ligada à tomada Transistor Q 801 ( 2SK 2545 ) com fuga ou em curto
CCE HPS 2004 Queimando o Cl TDA 6107 Resistor R 207 ( 470R ) aberto
CCE HPS 2004 Não obedece as funções LIGA e DESL pelo remoto ou pelo painel, apenas retirando a tomada Transistor Q 401 ( Excitador horizontal) avariado
CCE HPS 2004 Falta de varredura vertical Capacitor C 405 ( 2 nF x 50 V SMD) 1 com fuga ou em curto
CCE HPS 2003 Funcionamento normal durante algum tempo . Tela escurece aos poucos Mau contato nos pinos do soquete do TRC - Substituir o soquete
CCE HPS 2002 Inoperante, LED do Stand-by apagado Circuito Integrado IC 801 ( uC 3842) avariado
CCE HPS 1495B Linhas de retraço visíveis Capacitor C 302 ( 47 uF x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1495B Varredura vertical reduzida , aproximadamente 2 cm no topo e na parte inferior Capacitor C 306 ( 2,2 uE x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1492 Não arma a fonte . Ruído tipo grilo Capacitor C 411 ( 330 pf x 2 KV ) em curto ou com fuga
CCE HPS 1491 Inoperante , fusível aberto PTC avariado , sem variação de resistência em função da temperatura
CCE HPS 1481 Varredura vertical com altura reduzida Resistor R 315 ( 1,8 M ) com
CCE HPS 1450R Fly-back "chiando, com linhas de interferência na tela Inverter os terminais do fio enrolado em torno do ferrite do fly-back
CCE HPS 1481 Não obedece as funções do painel ou do controle remoto Transistor Q 801 com as junções abertas
CCE HPS 1481 Inoperante, IC 501 sem sinal de excitação Diodo D 705 ( 1N 4148) com fuga
CCE HPS 1480 D Inoperante Resistor R 305 ( 390 ) aberto
CCE HPS 1480C Inoperante Resistor R 804 (1 k ) com
CCE HPS 1480 Sintonia deficiente nos canais 2 e 4 Diodo D 703 (1N4148) com contato interno deficiente ( pode estar aberto)
CCE HPS 1480 Luminosidade excessiva, Controle de Screen não atua Indutor L 502 (180 uH ) aberto
CCE HPS 1480 Fonte de MAT alta , "espirrando ""MAT Capacitor C 415 ( 6 n 8 x 1600 V) aberto, solto ou com solda fria
CCE HPS1480 Falta de varredura vertical Resistor R 301 ( 2,7 M ) aberto
CCE HPS 1480 Faixa escura na lateral da tela do TRC Diodo de amortecimento D 401 aberto ou com fuga
CCE HPS1470T Permanece em AV, não obedece ao comando Tecla de AV no painel com fuga
CCE HPS1470T Altura reduzida, Linhas de retraço pronunciadas no topo do TRC Capacitor C 306 ( 100 u F ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS1470AP Faixa escura na parte superior da tela doTRC Resístor R 304 ( 27 k , com valor alterado ou aberto
CCE HPS 1470 Transistor excitador horizontal ( Driver) queimando sem causa aparente Capacitor C 412 ( 10 k - disco) com fuga ou em curto
CCE HPS 1470 Linhas de retraço no topo da tela do TRC Capacitor C 306 ( 100 u F x 25V ) com perda de capacitância
CCE HPS 1470 Funcionamento normal, ao ser acionado o "stand by" emite apito através do alto falante Resistor R 804 ( 22 R ) com valor alterado ou aberta
CCE HPS 1470 Controle de contraste inoperante Resistor R 226 ( 120 K ) aberto ( base do ABL )
CCE HPS 1465 Sem imagem , sem áudio Capacitor C 413 ( 560 pf x 2 kV) com fuga ou em curto
CCE HPS 1465 Queimando Cl de varredura vertical , MAT elevada Capacitor C 415 ( 33 uF x 160V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1465 Mudança de canais inoperante Circuito Integrado IC 707 (LA7910) avariado
CCE HPS 1450 RS Inoperante, sem trama , sem áudio Capacitor C 440 ( 10 u F x 160V) em curto
CCE HPS 1430R Varredura vertical deficiente, aquecimento excessivo do Cl da varredura vertical Capacitor C 357 (100 u F x 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1430R OSD deslocado para a esquerda. As indicações dos canais não aparecem Trimpot RV 5505 ( 4,7 K ) com resistência residual > 1K . Reajustar após a troca .
CCE HPS 1430R Imagem com chuvisco em todos os canais Trimpot de ajuste do CAG VR 151
CCE HPS 1430 Varredura vertical deficiente, faixas na parte superior e inferior do TRC Capacitor C 356 ( 1000 u F x 16 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1425 Não sintoniza nenhum dos canais Resistor R 757 (18 k Q ) aberta
CCE HPS 1415 Trama normal , sem áudio , sem imagem Capacitor C 101 ( 1 k pf- disco) em curto
CCE HPS 1407 Tela clara, com linhas de retraço Resistor R 901 (22 Q) aberto
CCE HPS 1407 Largura insuficiente Capacitor C 415 ( 4,7 uF x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1407 Inoperante Transformador excitador horizontal
CCE HPS 1407 Faixa escura na parte superior da tela do TRC Capacitor C 302 ( 100 u F x 35V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1407 Desliga após algum tempo de funcionamento Transistor Q 404 ( MPS A 42) com fuga
CCE HPS 1404 Linhas de retraço na parte superior do TRC Fusistor FR 901 aberto, em virtude de IC 901 ( TDA6107Q) estar em curto
CCE HPS 1404 Inoperante , transistor de saída horizontal ( BU2506DX) em curto Grampo do "fly - back "T 402 ( TAT 1409B ) partido
CCE HPS 1403 Desliga após alguns minutos ligada Capacitor C 825 e C829, ver C 812 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1403 Liga normal, más desliga em seguida quando tem brilho ( vídeo ) Ver TU 101 varicap, memória e IC 901
CCE HPS 1403 Fonte não parte Capacitor C 806 e C807 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1403 Três linhas ( B ,R , G ) no centro da tela Capacitor C 301 com perda de capacitância ou ESR elevada
CCE HPS 1403 LED de Stand - by piscando Capacitor C826 com fuga ou perda de capacitância
CCE HPS 1402 Transistor Q 402 (saída horizontal) queimando sem causa aparente Substituir o resistor R 411 de 2K2 3W por 4K7 3W
CCE HPS 1402 Sem alta tensão. Ao se bater no gabinete a MAT retorna Solda fria no pino do TSH que vai ligado ao coletor do transistor de saída horizontal
CCE HPS 1401 Imagem trémula da metade da tela para cima , cor e áudio normais Resistor R 401 (15 k ) com valor alterado ou aberto
CCE HPS 1401 Efeito Veneziana Circuito Integrado IC 502 (TDA4662) avariado
CCE HPS14S Sem Trama , sem áudio Circuito Integrado Q 801 (STR3125) avariado
CCE HPS 14 Inoperante , sem áudio Cl regulador Q 801 (STR 3125 ) avariado
CCE HPS 1470 linhas de retraço no topo C306 25v/100uf
CCE HPS 2781 teclado travado,não obedece controle TROCAR CAPACITORES CERAMICOS DA LINHA SCL E DATA DA MEMORIA
CCE HPS 2002d tensões normais e tv não tem imagem e nem som! R907 1K(smd) situado na placa do cinescópio.
CCE HPS 2003 Sem trama e com áudio C 825 (47x160)
CCE CS 585 ausencia dos 9vcc Q508 (BC327) com junção aberta
CCE HPS 2001 tv não liga , tensões no micro e TDA8374 OK. capacitor de 47pf(c702) no pino SCL do micro com fuga intermitente
CCE HPS 2092 Liga mas não acende filamento do tubo C402 10uf 50v com solda fria
CCE HPS 2781 Inoperante,permanece em stand by,linha 5V a zero Sintonizador Varicap em curto.
CCE HPS 2780 Não funciona Trnsformador Driver do horizontal
CCE HPS 1407 Variações no quadro e ruído no som em imagens com muito brilho R215 DE 4K7 ALTERADO NA LINHA DO ABL.
CCE HPS 2004B SEM SINCRONISMO HORIZONTAL Capacitor C 404
CCE HPS 2095B vertical fechado e zumbido Trocar o Diodo supressor de transiente do Relé da Bobina desmagnetizadora,o 12v que fica em cima deste diodo, fornece os 9v que alimenta o IC 7680 ( o +B do IC estava em 2,8V ).
CCE HPS 2007 led piscando quando o tv é ligado transformador tr401 aberto cortando a tensão do q401(transistor)
CCE Chassis utilizando TDA9570H Durante a reprodução de um canal aparece cortes no áudio e em alguns casos R 703 - R704 Alterar resistores posição R703 para 5k6 e R704 para 4K7
CCE HPS-2070 S tela branca com linhas de retorno tda 8361
CCE HPS-1495B Som normal, vertical com deficiência de 2cm, na parte superior e inferior da tela. Excesso de brilho e com linhas de retraços, em toda tela. C306 2,2nF/50V - provoca a deficiência de altura, o flyback as restantes
CCE HPS-2092 B Som normal, tv não abre vertical, com apenas uma linha horizontal trocar CI IC301 - TDA8356, o fusistor FR403 - 0,5W 1R 5% e R308 - 100 O
CCE HPS-2780 Inoperante R-410
CCE HPS 14R Faixa com brilho excessivo no sentido vertical D411 e C410
CCE HPS 1404 Desliga após funcionar algumas horas. transistor driver H Q401 MPSA42A
CCE HPS 2006 INOPERANTE Q801, FET 2SK2545
CCE HPS 1402 à 2004 Queima o transistor da saída horizontal sem causa aparente. Substituir o resistor R411 de 2K2/3W p/ 4K7/3W
CCE HPS 2990 PISCANDO A IMAGEM transístor da fonte, 2SC4430
CCE HPS 2181 Não Liga ZENER (UPC574)
CCE HPS 14 Queima saída horizontal C 440 (10x160) esgotado.
CCE HPS 2990 Brilho instável,quadro reduzindo 22UF/50V perto do dissipador do CI
CCE HPS14 inoperante - Fonte arma o relê mas não oscila. R803 (150K)
CCE CS555 CD inoperante Q 508
CCE HPS 2081C Quando liga demora pra dar cor. diodo zener de 5V (D813)
CCE HPS 2070S Faixa lado esquerdo R 427 aberto.
CCE HPS 1402 Queimando Saída Horizontal Se estiver queimando o transistor de saída horizontal sem causa aparente alterar o valor de R411 de 2k2 para 4k7/3W
CCE HPS 2080 Fonte de 103v fica baixa quando liga e volta ao normal. verificar R 805
CCE HPS 1481 Ajuste de altura não abre toda a imagem,provocando escurecimento na parte superior. Verficar R-315 e R-312
CCE HPS 2050 NÃO FUNCIONA D805
CCE 2080 B Inoperante ou intermitente 1N4002 que no impresso da placa fica no lugar do R417 que vai ao catodo do Zener D403
CCE HPS-1415 Apenas um traço vertical na tela L401, L461, C414, C461, R413, R461
CCE HPS-1415 Sintonia fugindo: Limpar ou trocar SW 700
CCE HPS-1415 Falta uma cor: Q501, Q502 E Q 503
CCE HPS-1415 Traço horizontal na tela: IC 301 IC 301
CCE HPS-1415 Não liga IC 501
CCE HPS-1415 Falta imagem e som, com trama e os leds não acendem: Q101,R115, D408, R408.
CCE HPS-1481-B sem sintonia e funções travadas Q801
CCE HPS-2005 Apito na fonte onte chiando verificar linha do pino 4 do IC-801 (C809-R804),não encontrando nada de errado (inserir capacitor 10K entre os pinos 1 e 2 IC-801)
CCE hps 2003d frequencia horizontal alterada r409 de 150r alterada
CCE hps 1402b sem cor c502 quebrado
CCE hps 2092 perdendo sincronismo horizontal. c410 de 100pf com fuga.
CCE hps 1402b vertical com linhas brancas no meio da tela e não abre todo. d301 semi-aberto.
CCE hps 2070f tela avermelhada e com linhas de retorno q740 com fuga
CCE hps 1407 serrilhando a imagem e depois de algfuns segundos fica boa. t401 trafo drive horizontal.
CCE hps 1402 caracteres fora de fase e serrilhados. r743 4k7 smd alterado.
CCE hps 1470 não sintoniza canais c708 em curto 10k
CCE hps 2080d vertical fechado e não desliga zener dos 33v em curto
CCE hps 1481b faixas pretas horizontais e depois tela fica toda preta. d410 e d707 em curto.
CCE hps 1450r não funciona c418 em curto
CCE hps 2007 sem som c604 de 22k smd com fuga
CCE hps 1465 não funciona, queima fr400 de 1r. c554 de 10k em curto.
CCE hps 1481 não funciona e com piado na fonte c846 de 10kpf em curto.
CCE hps 2080b funciona com barulho no trafo da fonte c428 aberto de 47x63v
CCE hps 2092 não funciona fr914 de 22r aberto na placa trc.
CCE hps 1485 vertical fechado r305 de 330r aberto.
CCE hps 2001c liga e para e não funciona mais. q802 semi-aberto
CCE hps 1491 não funciona c807 esgotado 10x100v
CCE hps 1402 fonte alta ic803 foto-acoplador alterado.
CCE hps 1450r sem imagem,tela lavada c426 aberto de 100k x 400v.
CCE hps 2981c sem imagem sem som e vertical fechado. ic801 reg de 9v.
CCE hps 2070p contraste não atua. r210 de 220k aberto.
CCE hps 14r horizontal não funciona. c404 em curto.
CCE hps 2004 não funciona. c825 esgotado 47x160v.
CCE hps 14r vertical dobrando na parte superior. r306 de 3k3 alterado.
CCE hps 2070v não funciona q400 em curto coletor emissor.
CCE hps 1470 não sintoniza canais e av não funciona. ic703 e q793.
CCE hps 1425 não funciona. c417 em curto 3k3 ceramico.
CCE hps 1470dd sem imagem e não desliga. r313 de 1r aberto.
CCE hps 1491 parte e aciona proteção q806 com fuga. prot de x-ray.
CCE hps1402 serrilhando a imagem e saindo fora de frequencia horizontal. r403 aberto de 15k smd.
CCE hps1470bb não desliga fica sem imagem q704 alterado.
CCE hps 14r não funciona,fonte dos 5v baixo. d824 semi-aberto
CCE hps 2004 q401 com emissor aberto. q401 com emissor aberto.
CCE hps 1470 sem a cor verde q551 bc547 aberto.
CCE hps 1425 não funciona; sem oscilador horizontal. r429 de 100k aberto.
CCE hps 2070v sem caracteres. r427 de 4k7 aberto.
CCE hps 1424 abl não funciona. r207 de 120k e r208 de 110k abertos.
CCE hps 2070p queimando saída horizontal. r423 de 1k aberto.
CCE HPS-2971 TELA BRANCA DESLIGA CAUSA VERTICAL DESLOCADO, RESISTOR FR423
CCE HPS 2008 aquecimento excessivo no saída horizontal. trocar resistor R 411 de 4K7 para 6K8 e trocar transistor drive horizontal Q 401 BF422.
CCE HPS - 2008 Vertical Fechado TROCAR C 405 (SMD) 2KPF/50V FICA NO PINO 42 DO IC 501 (TDA 8841)
CCE HPS - 2008 QUADRO FECHADO DOS LADOS E EM BAIXO TROCAR Q 501 847 FICA NO PINO 35 DO IC 501 (TDA8841)
CCE TV CCE HPS-2981C 1º- Vertical Fechado 2º- Sem Vídeo 1º - CI601 7809 estava com tensão em torno de 4 volts. 2º - Diodos D203, D204, D205 (1N4148) e o Transitor Q201 BC327 em curto
CCE hps 2003 quadro variando a largura conforme varia imagem resistor de controle de abl 470r 1w,no pino de controle do abl no fly
CCE HPS2004B Sem imagem e som ok. As tensões estavam todas corretas, verificado os componentes de costume (Saída horizontal, capacitores, resistores) e estava tudo ok. Efetuei uma ressoldagem geral nas partes que sofrem aquecimento (facilmente perceptível pela coloração da placa), e o aparelho voltou a funcionar.
CCE hps 1403a 2004 quadro reduzido trocar cond.74mfx160v que sai da fonte 115v geralmente esta esgotado,ou vazando
CCE 1492 as vezes nao arranca trocar todos os cond.da volta do str,ou ver pino quebrdo do regulador 7809,ou o tr do +vcc do tda8374 ou 8363
CCE hps2004 Tela reduzida Quase sempre causado por Q501Ligado no pino 35 do Ic503
CCE 3em1 SS-5880 Sem som IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
CCE VCR-86X Sem cor no NTSC Regulador 7806 da fonte
CCE VCR-30X Não funciona C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
CCE VCR-10X Só pisca ao ligar C615
CCE HPS-2070 Linha horizontal CI1301 (LA7837)
CCE HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
CCE HPS-1491 S/ imagem logo após ligar Q703
CCE HPS-1485 Desliga e liga ao acaso C499 (1 µF 250 V)
CCE HPS-1480 S/ regulagem de contraste D290, D704
CCE HPS-1465 S/ mudança de canal CI LA7910
CCE HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
CCE HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS14 S/ cor e s/ som Q801 (STR 3125)
CCE VCR-30X Não funciona C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
CCE HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
CCE HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
CCE HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS14 S/ cor e s/ som Q801 (STR 3125)
CCE hps 1465 sem som sem imagem Capacitor 413-330pf em curto
CCE hps 1430R deflexão vertical deficiente Capacitor 356 e 357 se não resolver troque todos os eletrolíticos do vertical
CCE HPS-1471 Liga normal e desliga logo em seguida A substituição dos dois transístores da fonte (Q802 e Q804 ambos BC 33725 cara prata) que estavam com defeito colocou novamente o aparelho em perfeito funcionamento.
CCE HPS2971 desliga de forma intermitente D819 ( 1N4148)com pequena fuga
CCE HPS 2988 DESLIGA EM SEGUIDA(2 SEG.) D818 COM FUGA
CCE HPS2904B excesso de largura menu nao aparece normal. C408(2,2u X 160v) e C409(504j X200v) Substituir C408 e C409(504j X200v)
CCE hps 2981 led stand by aceso direto tv não liga. Memória Sustituir memória
CCE 2070S inoperante diodo D807 BYD33G e C808 1K/1Kv em curto no pino 11 do TF802 Substituir D807 C808















Resolvidos em TV Mitsubishi

MITSUBISHI TC2010 Fonte Alta R955 Carlos
MITSUBISHI TC2098 sem som e imagem coletor transistor abaixo de 60v trocar regulador da fonte eletronica house tuta
MITSUBISHI 2099 faiscando no soquete fly back eletronica house
MITSUBISHI TC-2040 Ausência de cor C-613 Lauri
MITSUBISHI CS26EX1 Liga normalmente, som e imagem, após uns segundos fica um quadro preto, ficando apenas imagem 1 centimetro nas laterais EEprom deficiente
MITSUBISHI TC-2018 led std-by aceso, não parte solda fria no fly back
MITSUBISHI TC-1418 teclado não atua, liga não muda de canal, nem aumenta ou diminui o som R725 alterado Andrade Sequeira
MITSUBISHI TC-1499 Não arranca C905, C906, C907 junto ao STR6707
MITSUBISHI TC 1418 TELA BRANCA COM CARACTERES ENTRAR NO MODO SERVIÇO E DESLIGAR MODO EM BRANCO KELSON
MITSUBISHI TC 2010 inoperante fusível queimado,retificador,Q901 e IC 901 avariados retificador em curto, q901 e ic901 avariados miguelito
MITSUBISHI TC 1418 Apenas em standy by, nao liga. IC 251 regulador de voltagem de 9V avariado, tensao na saida abaixo do normal, acionando proteçao pino 30 do IC701 (micro) X-RAY Substituiçao do IC 251 regulador de 9V MAGAIVER
MITSUBISHI 1492 Imagem se apresentava deslocada para a esquerda R511
MITSUBISHI TC-2099 %%% O LED STAND-BYE FICA PISCANDO, OU SEJA VARIANDO A TENSãO DA FONTE CAPACITOR 22UF/100V - C907 luisbemvindo@hotmail.com
MITSUBISHI CT-14MS1EM Ligada só trabalha com o canal 0 (zero) e só me da formigas! Se tentar mudar de canal o ecrã fica preto por uns instantes e volta ao canal 0. em 99% DOS CASOS É A MEMORIA pode por uma memoria virgem mas o tv vai ficar com os canais em skip depois é preciso abrir os canais senao nao sai do canal um se for eu depois explico como se faz (BRITES). pode-se usar 24c08 e o tv fica com 60 canais em vez dos actuais 40. A memoria tem de tar mesmo virgem. Ver fórum - Avarias resolvidas mais informação sobre esta avaria Avaria CT-14MS1EM TIRAS - BRITES
MITSUBISHI TC-2099 Não Liga, Led a piscar C907
MITSUBISHI TC-2099 Led pisca; não funciona Trocar os três capacitores eletroliticos da fonte 22/100; 470/16; 220/63
MITSUBISHI TC-1441 Queima Saída Horizontal C501
MITSUBISHI TC-2098 demora para sair de stand-by TRANSISTOR Q703
Mitsubishi CT-2131 Chassis Euro 4 Destruição repetida do Tr. de linhas - trocando apenas dura cerca de 10 minutos.Após a falha ouve-se o ruido do horizontal... Trocar o IC STR54041 na fonte e verificar o dissipador, Trocar também o cond. C908 (10uF)
Mitsubishi CT-2131 Chassis Euro 4 Imagem com Interferência (barra preta que se desloca) e em Stand-By aparece a imagem mas mais escura. Trocar condensador da fonte (primário) de 47uF e do vertical 10uF.
Mitsubishi CT-2131 Chassis Euro 4 4 ou 5 linhas de retorno visiveis na parte superior do ecrã. Trocar condensador C920 (470uF).
Mitsubishi CT-2131 Não memoriza canais Falta de alimentação a memoria do -31V. Causa: T951 com enrolamento entre o pino 2 e 4 aberto. Substituir T951
Mitsubishi CT2145EPM Tensão elevada(destroi Transistor S.L e avaria STR54041) Analizar R 970=330K ou outras na fonte
Mitsubishi CT-21M1EPM Imagem a tremer e ronco no som. Trocar C906 (47mF/25V) junto ao CI osc. da fonte.
Mitsubishi CT 2023 EP(Antiga) Sem vertical[ traço H] Mudar :C403 + 412+413
Mitsubishi CT-21M5S Com Som, Video bloqueado e puxando G2 nota-se Linhas Retorno e Amp. Vert. diminuida Memória corrompida.
Mitsubishi CT-21M1EPM Imagem treme C905 na alimentação
Mitsubishi CT-21M1E... Nao tem vertical. R402 aberta.
Mitsubishi CT-M25ES Nao sai de STBY Dump. Atenção:convém ser um dump especifico,sob pena de faltarem items no menu
Mitsubishi CT-2023EP Sem Imagem / Som OK Condensador C220 de 100mF/25V em curto (alimentação do CI M51393AP
Mitsubishi CT14MS1EM Imagem baça pouco contraste Sub R563 = 68K e R562 = 220k
MITSUBISHI CT-21M2 Faz busca de sintonia mas não capta canais. Problema de AGC. Resistenca R160 de 18K aberta
MITSUBISHI CT-1447EPM Não tem contraste. D554 (1N4148)
MITSUBISHI CT2125EET Chassis EURO10 Não sincroniza Horizontal e imagem desfasada C506 e C509 com problemas, estão junto ao TDA2579A
MITSUBISHI CT-1447EPM Não tem som. Transistor Q3A3 (JC501-Q)
MITSUBISHI CT-21M1EPM Sem som. Só com controle de volume no máximo se consegue ouvir, e ainda assim, só com o ouvido muito próximo do altifalante. Substituir L301
MITSUBISHI TC-2090 Liga ao fim de alguns minutos, funcionando normalmente C887 (100uF/16V) Substituir por 100uF/35V
MITSUBISHI TC2051 Llinhas coloridas na vertical R518 (4K7)
MITSUBISHI TC-2030 Inoperante C912 e C71, verifique as lampadas de neon
Mitsubishi CT29B2STX Line output transistor s/c, repeated failure Replace the four caps in the power supply C905 470uF, 35V, C906 470uF, 50V, C909 2.2uF, 50V and C920 100uF, 25V also note transistor varies with different size
Mitsubishi CT25M1 E/W não ajusta bem Vertical dobrada na parte inferior Sub C587 = 2,7n 2000volt
Mitsubishi CT25M1 E/W não ajusta bem Vertical dobrada na parte inferior Sub C587 = 2,7n 2000volt
Mitsubishi TC-1498 Defeitos sem imagem e sem som tensão de 33v normal, seletor bom. Trimpot do CAG alterado, trocar por um novo.
Mitsubishi TC-1631 Liga quando quer. Trocar Resistência R-916 ou R-915 de 150R
Mitsubishi TC-2030 Defeito Fica negativa após algum tempo. Foi trocado o capacitor C107 de 10K X 50Volts Cerâmica (.01µF).cerâmica em curto.
Mitsubishi TC - 2090 Canal travado não muda de canal e nem faz sintonia O defeito era o capacitor de 10k cerâmica C-716.
Mitsubishi TC-2899A Apaga após 5 a 10 Minutos de funcionamento. C-226 de 10K
Mitsubishi TC-1430A Vertical enrolado em cima e em baixo C-517 de 470µFX16Volts aberto. e chock L-605 aberto.
Mitsubishi TC-20T51 Sintonia não atua Q-206 em curto
Mitsubishi TC-14T51 só pega o canal 2 IC-1002 24C02 Memória
Mitsubishi TC-2041S Algumas vezes não liga R916 (150 K)
Mitsubishi TC-2020 Canais baixos desaparecendo. C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi TC-2001Z S/ sincronismo horizontal. R510 (6,8 K)
Mitsubishi TC-20012 Controle remoto não atua. C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi TC-2001 Inoperante apenas acende a luz vermelha da chave liga desliga C-7p7 com fuga ou em curto, na fonte.
Mitsubishi TC-2098/2099 Retraços na parte superior da tela. Solução do defeito esta no vertical, trocar o capacitor C-459 de 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm ,veja outros eletrolíticos do vertical.
Mitsubishi Mitsubishi as que usam o STRs-67xxx na fonte. Queimando o zener de 120v Capacitor eletrolítico de 4,7uf da fonte aberto, desgastado.
Mitsubishi TC-2041S Tem dificuldade para ligar ora liga ora não liga. R-916 (150k) aberto. Troque, pode estar aberto ou alterado.
Mitsubishi Alguns modelos Trava de funções :em standby aciona ch + - até ligar depois aciona menu p/ destravar
Mitsubishi TC-1470 DD Apagada, led indicador não acende. Q-401 (BF-485) Com fuga .
Mitsubishi TC - 2030 Som roncando, imagem fraca e some após alguns instantes com vertical encolhido. Q-552 com fuga. .
Mitsubishi TC - 2090 Canal travado não muda de canal e nem Faz sintonia. capacitor de 10k cerâmica C-716
Mitsubishi TC 2030 Fica negativa após algum tempo Foi trocado o capacitor C107 de 10K X 50Volts Cerâmica (.01µF).
Mitsubishi TC-1631 Liga quando quer. Trocar Resistência R-916 ou R-915 = 150 Kohms aberta.
Mitsubishi TC2054 R555 torrado excesso de alta tensão chega as vezes a cortar o gargalo do cinescopio Mau contacto na solda do resistor 7A5 6k8 x 3w (ressoldar)
Mitsubishi TC-2098 Dica Para concluir rápido se o defeito e na fonte ou no restante do televisor,use fontes externas 115v/12v/45v,sem usar o cabo de força do televisor, coloque as fontes nos catodos dos diodos: D950/D951/D952, se tudo funcionar é só voltar para a fonte e reparar.
Mitsubishi TC2020 Não funciona Medindo o pino 12 do IC401 (HA11414) volta a funcionar mas ao tirar a ponta de teste apaga de novo.Trocado o integrado e o problema esta resolvido.
Mitsubishi TC 2999 Falta de varredura vertical Resistor R 569 (1,5 ohms ) aberto
Mitsubishi TC 2121 FS Zumbido na fonte, Resistor R 555 queimado Capacitares C 457 (100u F x 35V ) e C 458 ( 470 u F X 35 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada.
Mitsubishi TC 2099 Tela vermelha com funções travadas Cl de memória avariado
Mitsubishi TC 2099 Inoperante, sem áudio . LED do Stand by piscando continuamente Soldas frias nos terminais do transformador excitador (driver) horizontal
Mitsubishi TC 2099 Inoperante, LED do Stand-by acende e apaga em seguida Fonte "alta", Circuito Integrado regulador IC 951 avariado
Mitsubishi TC 2099 Inoperante, LED do Stand -by piscando continuamente de modo rápido Capacitor C 907 ( 22 uF x 100V) com perda de capacitância ou ESR elevada Acoplador ótico PC 901 ( TLP -.1
Mitsubishi TC 2099 Inoperante , LED acende e apaga Diodo Zener D 907 ( 8EB2) com fuga ou em curto Resistor R 459 ( 82 k ) aberta
Mitsubishi TC 2099 Inoperante , Led acende e apaga Acoplador ótico PC 901 ( TLP -.1
Mitsubishi TC 2099 Falta de varredura vertical Resistor R 459 ( 82 k ) aberta
Mitsubishi TC 2099 Faixas em diagonal passando pela tela Substituir todos os capacitares de 1 u F próximos ao micro controlador
Mitsubishi TC 2098 Ruído de alta - frequência Capacitor C 596 (10 uF x 160V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2098 Transistor C 3852 da fonte aquecendo em demasia Capaciior C 906 ( 47 u F x 50V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2098 Sem trama , sem MAT Solda fria no pino 1 do Fly - back
Mitsubishi TC 2098 Quadro fechado em todos os quatro lados , imagem e áudio normais Capacitores C 555 e/ou 556 ( 4 n 7 x 1,6 KV) aberto(s) ou com soldas frias
Mitsubishi TC 2098 Não funciona , LED do painel aceso Transistor 2SD1877) em curto coletor - emissor devido a perda de capacitância ( 4n7 x 1600 V )
Mitsubishi TC 2098 Linhas de retorno na parte superior da tela (retraço) Capacitar C 459 (100 u F x 35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2098 Liga com tela azul e a indicação "trava funções" Apertar a tecla Canal + durante cerca de 5 segundos até destravar ou acesse o Menu "Trava"
Mitsubishi TC 2098 Ao ligar fica com a tela azulada, ao apertar "Power" funciona normalmente, porém ao religar retorna a tela azul Resistor R911 ( 1 k2 ) com resistência alterada
Mitsubishi TC 2097 Não memoriza os canais Resistores R 758 e R 759 com resistência alterada
Mitsubishi TC 2094 Varredura vertical reduzida Capacitares C 547 ( 100uF x 35V ) e / ou C 458 ( 470 uF x 35V ) com perda de capacitância
Mitsubishi TC 2094 Não sintoniza corretamente os canais, Indutor L 107 ( bobina do AFT ) avariada
Mitsubishi TC 2094 Ausência de cores Capacitar C 611 em curto
Mitsubishi TC 2091 Zener de proteção em curto , STR em curto Transformador principal "chopper" em curto
Mitsubishi TC 2090 Varredura vertical deficiente Capacitar C 451 ( 1000uFx10V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2090 Não troca de canais , não sintoniza Capacitar C 716 (1K x 50 V ) disco em curto
Mitsubishi TC 2090 Não memoriza os canais Resistor R 565 ( 6,8 k ) / 3W) abertas ou com soldas frias
Mitsubishi TC 2090 Inoperante , sem trama, sem áudio Resistor R 904 ( 4 R 7 -1W) aberta
Mitsubishi TC 2051 Sem cores Resistor R 518 ( 4 , 7 k ) aberto
Mitsubishi TC 2041 S Perda de sincronismo horizontal e vertical Trilha do impresso que vai ao separador de sinc. interrompida, devido a cola do capacitar
Mitsubishi TC 2041 Sem luminância Transistor Q 751 ( BC 547 ) com fuga coletor - emisor
Mitsubishi TC 2041 Funcionamento irregular Resistor R 916 (150 k ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi TC 2041 Falta de varredura vertical e sem I áudio,intermitente Diodo decodificador ( Ru 3B} e Cl 201 ( M51310 ap) com soldas
Mitsubishi TC 2034S Linhas abertas no topo da tela Capacitor C 55 ( 330 u F x 10V ) com perda de capacitância
Mitsubishi TC 2034 S Falta de sincronismo vertical Capacitor C 402 ( 8,2 n F ) em curto
Mitsubishi TC 2030 / 2040 Imagem chuviscada, sincronismo deficiente , Sintoma de CAG Indutor L 104 do AFT .- substituir o capacitor interno.
Mitsubishi TC 2030 / 2040 Dobramento na parte superior da tela Capacitor C 401 (.033 i F ) com fuga ou em curto
Mitsubishi TC 2030 Só sintoniza os canais 2 e 4 Chave de seleção (teclado) com soldas frias . Ressoldar
Mitsubishi TC 2030 Imagem negativa pouco após ser ligada Capacitar C 107 ( 10 k x 50 V ) disco, com fuga ou em curto
Mitsubishi TC 2020 Varredura verticaJ insuficiente Capacitor C 430 ( 10 u F ) com perda de capacitância
Mitsubishi TC 2020 Excesso de luminosidade em uma das laterais da tela do TRC Capacitar C 209 ( 4u7 x 25V) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2020 Canais VHF 2 a 6 não são sintonizados Capacitar C7T1 ( 10 K - disco) com fuga ou em curto
Mitsubishi TC 2020 Ausência de cores Capacitar C 603 ( 10 nF) cerâmico, com fuga
Mitsubishi TC2018PS Inoperante , Ao ser ligada, desliga de imediato Transformador excitador horizontal ( driver) com o primário interrompido
Mitsubishi TC 2001 Z Falta de sincronismo horizontal Resistor R 510 ( 6,8 k - 7 W ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi TC 2001 Z Controle remoto não atua sobre o receptor Capacitar C7P1 ( 22 K - disco) com fuga ou em curto
Mitsubishi TC 1631 Não memoriza os canais Resistor R 772 ( 22 k ) aberto
Mitsubishi TC 1631 Liga aleatoriamente Resistor R 916 (150 k ) com valor alterado ou aberta
Mitsubishi TC 1620 Varredura vertical insuficiente ou fechada Capacitar C 609 com perda de capacitância
Mitsubishi TC 1498 Inoperante, funções "travadas" Aparelho no modo "travado". Apertar as teclas CANAL + e CANAL - para desabilitar a função
Mitsubishi TC 1498 Fonte de 115 V "baixa", faixa escura no topo da tela do TRC Regulador da fonte de 115 Volts (SE 115) avariado
Mitsubishi TC 1492 Inoperante, fonte não parte, ruido na fonte de alimentação Capacitar C 909 ( 1 u F x 350V ) com perda de capacitância
Mitsubishi TC 1492 Fonte apitando Indutor L 907 com enrolamento aberto
Mitsubishi TC 1492 Diodo Zener D 905 em curto Capacitor C 909 ( 4 u 7 x 160 V) com perda de capacitância ou ESR
Mitsubishi TC 1470 Inoperante, sem áudio , sem trama Transistor Q 401 ( BF 485 ) com fuga entre Coletor e Emissor
Mitsubishi TC 1441 Não sai de "stand - by" Capacitor C 724 ( 33 pF ) com fuga
Mitsubishi TC 1441 Faixas escuras , verticais a esquerda da imagem Capacitor C551 ( 10 uF x 200 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
Mitsubishi TC 2098 Ruido na fonte de alimentação , inoperante Capacitor C 596 ( 10 u F x 160 V ) com perda de capacitância ou ESR elevada
MITSUBISHI TC-2021 em alta tensão e sem som D552
MITSUBISHI TC-2001Z Vertical fechado: C410
MITSUBISHI TC-2001Z Fusivel queimando: D901, D904
MITSUBISHI TC 2041 Canais saiem de sintonia,não memorizam,caracteres D 771 em curto, R 771 aberto, não tem 30v.
MITSUBISHI 2090 Horizontal não oscila. Verificar TF 502,Solda Fria
MITSUBISHI TC 2001 Tv fica em standby,mas não liga. Possivel causa C 7p5
MITSUBISHI TC 29FS Linhas de retraço na parte superior do tubo. C969 (Fonte)
MITSUBISHI TC 1492 Vertical Fechado C453 que estava esgotado
MITSUBISHI Mod TC 2097/98 Inoperante R 904.
MITSUBISHI TC 2099 - 1499 - Tc 20A Tv não ligava,standby fica piscando. C 907
MITSUBISHI TC 2020 Falta de cor C 603
MITSUBISHI TC 1409 A Tv funcionava com qradro reduzido e aquecia R 557. R 558 aberto
Mitsubishi TC 3003 Apresentava um bloco de quatro linha brancas e finas horizontais, que corriam verticalmente na freq. da rede e desarmava constantemente de foma aleatória.
Mitsubishi tc2090 aparelho inoperante,diodo zener d-906-120v em curto,antes de substituir o zener,ressolde ou troque o capacitor de 100ufx160v que está em paralelo com o zener, pois ele é o principal culpado do zener entrar em curto.
Mitsubishi TC 2090 sem áudio. trocado bobina do audio, tudo ok.
Mitsubishi TC 206B TELA SEM LARGURA SUFICIENTE CAPACITOR DE LARGURA (555/556) 5600PF E 5,1NF.
Mitsubishi TC2098 largura deficiente, com estalos no tubo C555, C556 com fuga.
Mitsubishi TC 2041S Algumas vezes não liga R916 (150 K)
Mitsubishi TC 2020 Queima transistor saída horizontal R551 (10 K)
Mitsubishi TC 2020 Canais baixos desaparecendo C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi TC2001Z S/ sincronismo horizontal R510 (6,8 K)
Mitsubishi TC 20012 Controle remoto não atua C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi TC 2041S Algumas vezes não liga R916 (150 K)
Mitsubishi TC 2020 Canais baixos desaparecendo C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi TC2001Z S/ sincronismo horizontal R510 (6,8 K)
Mitsubishi TC 20012 Controle remoto não atua C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi TC 2118 Ao aumentar volume a tela diminui, fica balançando conforme a intensidade do som. Resistor R 913 Alterado




 











Resolvidos em TV, Som, VCR, LCD, Toshiba.

TOSHIBA TV1998IMS LEMS pouco brilho ou nenhum, mesmo com o screen saturado C902 na placa do tubo fabiusmax



TOSHIBA TV 2083FAV U11 U11 Não pega canal 6 verificar memória



SEMP TOSHIBA 2080E 000 fonciona mas com dois minutos desliga e apresenta apitos diodo 826 totalmente em curto higino



TOSHIBA TV1490 U14 Demora + ou - 30 Segundos à ligar C 419 47uF/50v alterado Daniel



TOSHIBA TV1490 U14 sem contraste resistor smd r227 30k



SEMP TOSHIBA TV2079FMS Tela toda rosa, sem imagem e travada em um canal(somente som) Este é um modelo que vem sempre para a bancada com muita solda fria em seus componentes, principalmente CIs e transistores de potencia e até seletor-varicap. Após ressoldar tudo, verificar funcionamento,caso persistir trocara memória 24C04 , entrar no modo de serviço e acertar tb os parametros cfme o modelo e ela estará pronta! ELETRONICA ESTUDIER



TOSHIBA TV2089IMS U14 Sem som...demora a ligar Demorava a ligar e iniciava sem som. Depois de aquecida bastava desligar e ligar que o som entrava normalmente. Defeito C887 100µFx35v (no capacímetro aparentava estar normal). littlecarlos



TOSHIBA TV2916LMS LEM8 LIGA DE VÊZ EM QUANDO E FICA ZUMBINDO A FONTE, E FAZ UMAS LISTAS ESCURA NA TELA, E QUANDO LIGA, DESLIGA LOGO EM SEGUIDA. CAPACITOR DE FILTRO DA FONTE PRIMÁRIA C810 DE 330 X 400V amsmariano



TOSHIBA CM7235CD Micro System Toshiba CM7235CD queimando transformador Micro System Toshiba modelo CM7235CD com o transformador de força totalmente em curto. Sem o esquema, testei os diodos retificadores e o CI de saída. Como não achei nada errado mandei enrolar (não existe para reposição). Paguei 55,00 pelo serviço e assim que liguei subiu uma fumaça e o trafo fritou na hora. Achei que o enrolador tinha feito M.... nos fios do primário e voltei lá. Como ele tinha outro igual já pronto me entregou na hora e garantiu que o que teria queimado seria um curto no secundário pelo estado da bobina externa. Agora com cuidado, liguei primeiro alimentação do trafo...tudo normal...o secundario tem dois plugs...pluguei primeiro o de 4 fios esquentou na hora. Fui verificar e tinha o capacitor de disco cerâmico RC2 (47 nf) na entrada dos diodos totalmente em curto. Problema resolvido. Como é dificil conseguir encontrar anotei os valores do trafo caso alguém precise: Primário preto/vermelho 19O vermelho/branco 59O. O secundário tem 5 enrolamentos separados: Tensões medidas (a)com o secundário desplugado do circuito e (b) com o aparelho em funcionamento volume médio função rádio. Azul/azul 2,2O (a)22,4vca (b)21,5vca Vermelho/vermelho1,0O (a)16,5vca (b)16,2vca Branco/branco1,4O (a)5,2vca (b)4,7vca Marrom/marrom 9O (a) 32,7vca (b)32,0vca Cinza/cinza2,2O (a)19,1vca (b)18,4vca littlecarlos



TOSHIBA TV-2998EMS TV-2998EMS desligando em menos de 3 minutos TV-2998EMS estava desligando , sempre em menos de 3 minutos após aparecer a imagem. Se tentasse ligar não respondia ao comando, a não ser que ficasse fora da tomada por aqueles clássicos 4s. Defeito C448 (33µFx160V) totalmente esgotado. No capacímetro estava medindo apenas 2.9nF. littlecarlos



TOSHIBA 2987IMS LEM5 TV desligando após ligar...vertical reduzido Tv Toshiba modelo TV2987IMS Chassis LEM5 ligava e aparecia a imagem achatada no topo e com dobramento. Na mesma hora desligava. Um detalhe é que não era preciso esperar aqueles 4s. Bastava acionar o power voltava a ligar e repetir o defeito. A linha de 130V estava normal (marcava 129,5V). A linha de 27V estava com apenas 23V, testados os componentes dessa linha etavam normais então troquei Q301 (TDA9309) e a Tv voltou a funcionar, mas ainda com o dobramento, que normalizava após alguns minutos. Então foi só trocar o C308 (100µFx35v) que se mostrava normal no capacímetro mas era o causador do dobramento. littlecarlos



TOSHIBA TV2015MM U17 fonte chaveada não oscila, sem tensão no secundario C881 de 0,1 mf Lecram



TOSHIBA TV-2079FMS U11 U11 Tela escura R447 NUNO RJ



TOSHIBA TS-209CR Vertical oscilando C304



TOSHIBA TV1483-U10 U10 Sem contraste C446



TOSHIBA TV1490 U14 U14 Desliga depois de +/- 30 minutos Trocar Q405, Q430, Q422, Q840 Andrade Sequeira



TOSHIBA 142 VS 01- teclasde mudança de canal não atuam e sem caracteres. osd teclas com defeito e solda fria no micro troca das teclas e ressoldagem dos pinos do micro e pci Eli



TOSHIBA TV 2087 H U 13 vertical fechado , esquentando resistor de alimentação. siga o pino 6 do flyback diodo e saida verticalem curto troca do diodo e do ci de saida vertical. Eli



SEMP TOSHIBA TV 2091 U14 saída horizontal em curto troca do Q402, e uma alteração no circuito horizontal miguelito



TOSHIBA 2088(I)M Fica em std.By Verificar C887, substituir R840 de 3,6 por 2k2



TOSHIBA 2998DS(LEM) Não Sintoniza Canais IC 501 TB1231CN ou TB1238



TOSHIBA TV-2091 U15 Não oscila R411



TOSHIBA 2083FAV-U11 Esverdeada com linhas de retraços R227 aberto smd-22K Iracy-RJ



TOSHIBA TV1485(F)M Volume não atua além do quarto traço indicador e menú só acessa a primeira tela de opções Memória SMD Renaldo



TOSHIBA U11 U11 Com som, sem imagem, sem caracteres, tela azul D901



TOSHIBA TV-2998EMS LEM2 Ao ligar não tem sincronismo, normaliza ao fim de alguns minutos C213, C214



TOSHIBA TV -2090IAV U14 Inoperante D840



TOSHIBA 2998 Tv inoperante a atuar proteção Q-301-TDA 9309, R-327 de 3R3 /2w Andrade Sequeira



TOSHIBA 2995 Fonte não liga C819



TOSHIBA 2987(F)MS Sem áudio Verificar D621 e Q625



SEMP TOSHIBA U9 U9 Fonte não funciona R861 de 560K alterado Andrade Sequeira



SEMP TOSHIBA 2080E Tela azul, s/video e com áudio Verifique R 282 de 1k Daniel



SEMP TOSHIBA 2080E Canais com chuvisco Verifique R 163 de 5k6 Daniel



TOSHIBA 2091-U15 U15 Não funciona, fonte não oscila Causa possível, DZ876 e CAP 864



TOSHIBA TV1451 U18 sem audio som roco não é saida de audio e nem auto-falante é só dessolda a base do Q611 o audio volta ok. rnsousa



TOSHIBA TV1451 CHASSIS U18 fonte não oscila os +B todos baixos os comp da fonte todos ok, era uma trilha da plaquinha do eeprom partida. ressoldei a trilha a eeprom liberouu a fonte. rnsousa



TOSHIBA TV2087 HMS U13 Tela Azul sem Caracteres ou Fraco Causa Provavel Q612 com fuga amsmariano



SEMP TOSHIBA TV2996S demora a ligar foto acoplador da fonte



TOSHIBA 2998-LEM3 LEM3 vertical 1 palmo bomboleano ci tb1275an ou ang jair



SEMP TOSHIBA DVD SD7050S inoperante solução: trocar resistor (R1)e o capacitor (C8) da placa de força e os 2 capacitores (C346,C345) wilton.rm@hotmail.com



SEMP TOSHIBA 2996 Problemas com sintonia verificar C101



TOSHIBA 2090 Queima Transistor Saída Horizontal C419 com fuga



TOSHIBA PD2058 Não Liga R826 de 068R



TOSHIBA LEM5 LEM5 Imagem escura C902



TOSHIBA TV-1484FAV Vertical Fechado Resistor SMD 470R aberto



TOSHIBA U14R U14R Imagem escura. Mesmo aumentando o brilho e o contraste, a imagem fica escura R227 alterado ou aberto



TOSHIBA 2083AAV U9 sem imagem e com som. soquete do tubo com sujeira, e solda quebrada no painel traseiro limpeza do soquete, e ressolda na ligação dos pinos. LEIMAR VAZ



TOSHIBA TV-2091 U14R U14R Inoperante D876 em curto, CI STR W5753A



SEMP TOSHIBA U13 U13 Tela Azul Soltar pino 19 da placa do tubo, se aparecer imagem a causa provavel é Q612 VALMIRJVAP



SEMP TOSHIBA TV-2091 U15 U15 O VERMELHO FICA COM FOSSE QUASE VIOLETA C 902. NA PLACA DO CINESCóPIO RIVALDO



TOSHIBA 3488 Vertical fecha de forma intermitente 7805 junto ao varicap



TOSHIBA 3488 EMS Horizontal deitado C214



TOSHIBA TV-1470E Apenas sintoniza canal 2 Bobina AFT



TOSHIBA TV-1470E Não sintoniza VHF Selectronic



TOSHIBA TF-2952 Desliga Q-830, C-805 e C-913



TOSHIBA TVM-2066 Tela Limpa Verificar soldaduras Q830



TOSHIBA TV-2080 U5 Fonte baixa ou Flutuando D811



TOSHIBA TV-2080 Horizontal fechado D811 - 1n4148 junto ao acoplador ótico



TOSHIBA U16 U16 Funciona apenas em 220V em 110V não funciona Verificar transistor Q430



TOSHIBA 2082BEAV Ao ligar antena a imagem escurece e som fica chia C445, 22nF



TOSHIBA TV-1482 Subindo e baixando o volume sozinha Chave de toque de canais com fuga



TOSHIBA TV2082 - U8 U8 Lista preta no meio da tela C224 10uf-50V



TOSHIBA U14 TV 1490 , 2090 desliga Q430 esquentando muito D448 aberto



TOSHIBA U14 Demora a ligar C887 100MF 16V alterado



TOSHIBA TV-2998 Sem sincronismo horiz/vert C214 1MF Alterado



TOSHIBA MS6531 Sem som Q802



SEMP TOSHIBA TV 485HM Queima STRG 5653 R876 de 680R



TOSHIBA TV2086 Contraste não actua R218 e R327 alterados



Toshiba TC-14A10 imagem pela metade e dobrada em baixo 1uf C425



Toshiba 285D8W(D) Demora muito tempo a arrancar (só leed de stand by ligado)Tensões na saida ,ausentes analizar esquema tem 2 transformadores na saida de tensão analizar e mudar C842=330mF/25v



Toshiba 28N33D Ch.11AK37-11 Tem som não tem deflecção, falta forma de onda do horizontal no drive. Substituição da R639=10K , C653=47nf , D407=1N4148 e R246=2 . 2K



Toshiba 28N33D Ch. 11AK37 Sem voltagens á saída da fonte. Substituição do transformador da fonte.



Toshiba 2512DN Pouca amp. vert. e dobrada na parte inf. com tremideira. Após 1 min. tela negra C317 2,2mf 50V longe do IC vert. escondido debaixo do mod. EW



Toshiba 256T9W Sem sincronismo V e H por sinal de antena em AV ok Substituir cond elect. dentro do tuner



Toshiba 28N14G Chassis CUC2130M Não dava imagem, o ci 34015 STV2248 esquentava demasiado, detectei que a tensão de alimentação do ci de 8V estava alta, com 12 volts D5405 Zener de 6,8 Volts



Toshiba 2812DN Vertical fechado com cerca de um palmo de imagem, estavel cas com nitido defeito tambem no Este-Oeste R424 no modulo de Este-Oeste (DS-1107), retirar tb todos os electroliticos lavar o modulo pq quase sempre apresentam sinais (e cheiro) de derrame.



Toshiba 2100RNT Não fazia StandBy Transístor BUX84 (Q804)



Toshiba 2100RNT Não ligava TSL HR7669 + Transístor Q404 (ON4409) pelo 2SD1556



Toshiba 2563DN Sem EW TA8859AP



Toshiba 28N14G Sem EW R53072 , R50048, STV9306



TOSHIBA 28N33D Em frio demora a focar a imagem Suporte do TRC substituído (estava oxidado mas não resolveu o problema). Limpar muito bem o pino de focagem e colocar silicone na base de plastico do canhão do TRC.



TOSHIBA 2812DN Vertical só abre totalmente após cerca de 15 minutos, verificando-se, durante este tempo, também incorrecção do E/W C374 CE/220mF no módulo E/W



TOSHIBA 175R9D Vertical esticado Trocar C303, C317



TOSHIBA 37cm utiliza o AN5515 Traço R312-1,2R/ 1W alterada



TOSHIBA 175R9D Vertical dobrado na parte inferior Substituir C303 2,2uF 50v



TOSHIBA 2150TN Nao da nada, R 4.7ohms 5w em aberto mudar STR58041, R 4.7ohms 5w, diodo zener 5.6v (nao esquecer de mudar pode estar em aberto ou em c/c)



TOSHIBA TV 1478FM Funciona não aparecendo o menu e nem os caracteres na tela 82k R820



TOSHIBA TV2998 IMS LEM5 Linhas de retraço na parte superior da tela C308 trocar sem medir 100mF/50v.



SEMP TOSHIBA DVD-SD6082VK Visor apagado D510 e D511



TOSHIBA TS-207 Perde sincronismo verificar R451



TOSHIBA U14 U14 Demora 1 minuto a ligar C887 - 100mF/35v



TOSHIBA 2996 Liga e vem com uma imagem esticada, ou seja, linearidade vertical esticando a imagem. C305, próximo ao ci faz tudo.



TOSHIBA CH14 Liga e vem com o horizontal virado IC8813 ruim.



TOSHIBA TV-2084 U15 Sem vídeo. Imagem bem no fundo, quase que invisível. E com a tela azul até em a/v D901 em curto na placa do trc.



TOSHIBA TV1495 Só fica em stand-by Q430 e STV9302.



TOSHIBA TC-2084 Sem áudio Q612 no pci slot (plaquinha em pé) em curto.



TOSHIBA 2958 (H) FS Vertical dobrando faça isso = R310 de 4K7 mudar para 5K6. Alterar a memória (vcen) de 28 para 37 entrando no modo serviço D.



TOSHIBA U4 Variando a sintonia T151 e T152.



SEMP TOSHIBA TV2016MMS Som rouco e baixo nos dois canais Q906 na placa do cinescópio



TOSHIBA MS6544CD Não funciona, display apagado IC901



TOSHIBA TV2084 FAV U11 Tela Azul, mais c/ imagem, em seguida desliga D901 =1N4148



TOSHIBA 2070 Não liga +b 114v baixo Qa13 em curto



TOSHIBA U14 U14 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA.



TOSHIBA 140 U8 VERTICAL FECHADO TENSÃO DE 25V NORMAL CI Q301



TOSHIBA 2958GFS FS5 VERTICAL FECHA DO 5 SEGUNDOS DESLIGA D301 ABERTO



TOSHIBA U6 SEM CONTRASTE CA66 10n EM CURTO



TOSHIBA U10 VERTICAL SEMI FECHADO ABETO SOMENTE 10 Cm DO MEIO PARA CIMA. C 301 E C 305 AMBOOS DE 1UF.



TOSHIBA U8 VERTICAL FECHADO C 301 1Uf



TOSHIBA 2070 FONTE ALTA R824 15 K ABERTO.



TOSHIBA U10 NÃO SINTONIZA CANAIS D101 33V EM CURTO.



TOSHIBA MS-6531CD TDA7294X2 QUEIMADO TROCANDO NÃO VEM AUDIO Q802 A107M ABERTO



TOSHIBA U8 SEM CARACTERES RB28 100K ABERTO



TOSHIBA U10 SEM BRILHO E SEM SOM MICROCONTROLADOR.



TOSHIBA TV1482 FONTE NÃO FUNCIONA R861 ABERTO



TOSHIBA TVC 147 VERTICAL ROLANDO R563 ALTERADO



TOSHIBA 1466SU FONTE BAIXA SO 47V Q846 EM CURTO.



TOSHIBA 1470 VERTICAL FECHADO COM LISTRAS FINAS NA PARTE SUPERIOR. C303 2,2UF.



TOSHIBA U8 U8 NÃO SINTONIZA CANAIS E SEM CARACTERES (OU SEJA SEM PULSO HORIZONTAL RB28 100K ABERTO



TOSHIBA U10 U10 SEM BRILHO E SEM SOM COM ALTA TENSÃO MICROCONTROLADOR



TOSHIBA U16 U16 FONTE NORMAL APARELHO NÃO FUNCIONA (OU SEJA SEM ALTA TENÇÃO) C419 47UF/50V. ESGOTADO



TOSHIBA TVC147 FONTE BAIXISSIMA ZD819 E ZD810 EM CURTO



TOSHIBA U13 U13 NÃO SINTONIZA CANAIS AV EXTERNO NORMAL CA02 100pF EM CURTO



TOSHIBA U4 U4 SEM BRILHO SOMENTE VULTOS VERMELHOS C902 1n/2KV COM FUGA



TOSHIBA U16 U16 Desliga parecendo solda fria Verificar cristal X01



TOSHIBA TV-2083 AAV U9 U9 Inoperante C884 (220uF/160V) esgotado



TOSHIBA TVC147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts



TOSHIBA TVC-147-CR Imagem balançando no sentido vertical Diodo D820 da fonte de 9 volts



SEMP TOSHIBA TC-2086 U14 U14 Inoperante Verificar RA08, RA05, R.864



TOSHIBA 2088 Demora 5 a 10 minutos a começar a oscilar C887 de 100/35v



TOSHIBA TV2093JA -U14 U14 Entrada AV não funciona Micro Deficiente. O sinal de vídeo chega ao pino 24 do micro.



TOSHIBA U14 U14 Oscila a fonte e para. +B de 113v tava com 77V. O de 21v com 5,6v. E o pino 7 do ci com 5V em vez de 9v Q432 fuga.



Toshiba 2857DB C5SS Blue screen, no sound ok on scart or snow on screen, no sound, no service mode and menu text fluctuates, channels can not be tuned The tuner was faulty



Toshiba V709B Samsung Very slow rewind / fast forward Center Gear assy u/s, cracks and drags on , same will apply to Samsung and some Sony machines etc



Toshiba 217D98 Severe field distortion Check capacitor C317 2.2uF, 50V in linearity feedback circuit



Toshiba Video Combi Model: VTV1402S Dead, or intermittent start up. No voltage supply to line driver Check R504 270k, feed to switching transistor. Goes high or o/c



TOSHIBA 2998 EMS Tela azul, sem som e sem imagem, com caractéres, nenhuma tecla frontal faz qualquer função a não ser a tecla power Verificar solda do C213



TOSHIBA U16 U16 vertical dobrando em baixo Q430



TOSHIBA TV-2997 Efeito barril C464



TOSHIBA 2080E Fica sem caracteres RA98 de 47K



TOSHIBA 2959 IFS TELA BRANCA SEM VIDEO E COM AUDIO C212 SMD 0.47 ALTERADO



TOSHIBA TV-2092LAV Liga e desliga Diodo Q903



TOSHIBA 2996S Demora a ligar Condensador C819 Alterado



TOSHIBA LEM7 VERTICAL QUASE FECHADO E COM UNS RETRAÇOS NA PARTE SUPERIOR Q830 REGULADOR DE 5V



TOSHIBA TC-20A2 / TC-20C1 / TC-20C2 / TC-14C2 / TC-14D2 / TC-20D2 Quebra da chave de toque (EVQQBH12T) Manuseio errado no momento da manutenção na Oficina Autorizada. ocasionando quebra da chave de toque (EVQQBH12T). Como indicado abaixo



TOSHIBA TV-2997 Som estranho Resistor de 15k alterado no pino 15 do ci decoder



TOSHIBA U11 Tela Azul 1N4148 na placa do socket do tubo



TOSHIBA TV-2070 Listas escuras no horizontal e excesso de brilho C446 33uFx160V seco



TOSHIBA Tv-2080 Imagem tremendo, apaarente ser no vertical Diodo D820, COM FUGA OU EM CURTO



TOSHIBA TV 2996S Tela toda branca,nao obedece controle remoto CA33,com fuga



TOSHIBA U6 U6 Não liga, inoperante C517 em curto



TOSHIBA U6 U6 Não liga, inoperante C517 em curto



TOSHIBA U13 U13 CI da fonte explodindo C876 SMD



TOSHIBA 2070 Tensão Baixa D811



TOSHIBA 1480 Falta azul CA68 de 10nf



TOSHIBA U14 U14 Queimando o saida horizontal. C463 - Subst por 100nF/100V poliester. C431 470UF/16V Substituir por 100UF/25V



TOSHIBA TV-2080E TV fica doida No pino 37 do micro, 10nF (0,01uF) CA78



TOSHIBA TV2085 Tela azulada, osd muito fraco. Transistor Q612 em curto na placa RGB.



TOSHIBA RG8155 Para de tocar cd depois de algum tempo. Ressoldar ou trocar transistor Q280 (2SD2058



TOSHIBA TC209 Não sintoniza os canais... Resistor RA80 (1K) aberto.



TOSHIBA RG8168 No início funciona normal...depois altera a rotação do CD. Cristal X1 (16,9344Mhz) trocar.



TOSHIBA DIVERSOS Sem caracteres e menu travado. Ci do vertical com defeito (TA8304K).



TOSHIBA TVC145/167VS Fonte alta e oscilador horizontal fora C408



TOSHIBA TS213S Som vai diminuindo até sumir RT35



TOSHIBA X40/X41M Não entra a fita e sem pegar canais R822



TOSHIBA X40/X41M Inoperante, display apagado Trocar C614 e C615



TOSHIBA X40/X41M Interferência dos motores na imagem e som C806



TOSHIBA X40/X41M Cor intermitente Ajustar R455



TOSHIBA X40/X41M Sem som em EE CO19



TOSHIBA X40/X41M Não carrega fita R166



TOSHIBA X40/X41M Motor de modo funciona pouco tempo R667



TOSHIBA X40/X41M Imagem negativa RO29



TOSHIBA X40/X41M Não grava áudio R715



TOSHIBA X40/X41M END SENSOR não funciona R613



TOSHIBA X40/X41M CTL fraco R567



TOSHIBA X40/X41M Sem vídeo Q002



TOSHIBA X40/X41M Não entra fita R569



TOSHIBA X40/X41M Cilindro das cabeças parado R531



TOSHIBA X40/X41M Não muda de SP para EP R525



TOSHIBA X40/X41M Não grava em SP R629



TOSHIBA X40/X41M PAL-M automático não funciona RJ05



TOSHIBA X40/X41M Mecânica funciona s/a fita estar presente D161



TOSHIBA X40/X41M Inoperante, fonte não liga R810



TOSHIBA X40/X41M Sem VT e sem motor de capstan R821, R582, R822



TOSHIBA X40/X41M Luminância fraca R221



TOSHIBA X40/X41M Motor de modo funciona com problemas R161, R162, R163, R697, R698



TOSHIBA X40/X41M Capstan sempre ligado R695



TOSHIBA X40/X41M Com chuvisco e sem som em PB R634



TOSHIBA X40/X41M Sem luminância geral RE05



TOSHIBA X40/X41M Só rebobina a fita após alguns segundos. R185, R183



TOSHIBA X40/X41M Display não acende R603, R820, R602, C615



TOSHIBA X40/X41M Capstan acelerado R524, R574



TOSHIBA X40/X41M TV/VCR não funciona R631



TOSHIBA X40/X41M Imagem ruim em pause ou FF, REW R538



TOSHIBA X40/X41M Não carrega a fita, capstan parado R681



TOSHIBA X27 Desarma em play após o loading D202



TOSHIBA VCR-750 Inoperante, apagado e travado. Q804



TOSHIBA X911/X811 Display apagado Cristal clock



TOSHIBA X766 Sem som Q804



TOSHIBA M5130/M5330 Sem imagem em EE e PB Q614



TOSHIBA M5130/M5330 Motor sem estabilidade, sem 12V e Sem 5V IC810



TOSHIBA M5130/M5330 Sem capstan, sem VT R820, C513



TOSHIBA M5130/M5330 Display não acende R820, Q860, C862, D861, D862, D863



TOSHIBA M5130/M5330 Não liga Q803, Q807, D807



TOSHIBA M5130/M5330 Seletor não funciona, não memoriza R811



TOSHIBA M5130/M5330 Não liga e display fraco R817, C806



TOSHIBA M5130/M5330 Fora de rotação em SLP IC504



TOSHIBA M5130/M5330 Som EE baixo Trocar cap p/100pf em L007



TOSHIBA M5130/M5330 Em play não gira motor REEL Drive do motor



TOSHIBA M5130/M5330 Capstan fora de velocidade Bobina de FG do capstan aberta.



TOSHIBA M5130/M5330 Capstan lento em SLP IC506



TOSHIBA M5130/M5330 Capstan não gira IC4030



TOSHIBA M5130/M5330 Fita entra e sai em seguida Trocar C621 e C622



TOSHIBA M5130/M5330 Não entra fita C620



TOSHIBA M5130/M5330 DEW não liga ou não desliga Q806



TOSHIBA X470 Inoperante ZD5, IC2



TOSHIBA X470 Capstan não gira D202



TOSHIBA X61 Não dá REC ou desarma o REC S102



TOSHIBA X61 Com som, sem imagem Q416, Q419, Q420



TOSHIBA X61 Expulsando a fita ou intermitente S101



TOSHIBA X61 Não dá imagem em play F823



TOSHIBA X61 Inoperante, display apag com Q804 quente Acoplador ótico



TOSHIBA X61 Inoperante, display apagado Q804, D809



TOSHIBA X61 Varia a velocidade do capstan Motor capstan



TOSHIBA TVC205 Vertical dobrando em cima R330



TOSHIBA TS145VS Imagem enrolada em cima e embaixo C315



TOSHIBA TS145VS Imagem serrilhando, fonte apitando T803



TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical trepida C304



TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical sem linearidade C303



TOSHIBA TS149CR/209CR Vertical reduzido, lineariedade ruim C317



TOSHIBA TS1430 Inoperante T461



TOSHIBA TVC143 Linhas de retraço C310



TOSHIBA TVC102CR Sintonia variando C822, D810, CA19, CA18, C821



TOSHIBA TS287VS Inoperante, 5V baixo CE06, CE08, CE10



TOSHIBA TV1480E/2080E U6 Inoperante R826, R802, R819 ou ci de audio em curto



TOSHIBA TV2083FAV Inoperante Eeprom



TOSHIBA TV1022EAV Inoperante e queimando ci horizontal Flyback



TOSHIBA TV1022EAV Tela azul com Núm dos canais aparecendo Micro



TOSHIBA TV14A82 U8 Inoperante, C870 estourado Trocar C869, 877, 866, 868 e 870



TOSHIBA TVC2056 Inoperante, com led St by aceso Q810



TOSHIBA TV2889 Inoperante ou intermitente Ressoldar flyback



TOSHIBA TV2889 Vertical fechado R327



TOSHIBA TV148CR Vertical fechando ao aquecer Q304



TOSHIBA TV1458 Fonte baixa D811



TOSHIBA TV2070E/2055++ Imagem fraca, tela avermelhada s/contraste C511



TOSHIBA TV2070E/2055++ Tela verde com retraços C1501



TOSHIBA TV2070E/2055++ Inoperante, fonte alta, proteção atuando R824



TOSHIBA TV2070E/2055++ Imagem com chuvisco e riscos brancos IC501



TOSHIBA TV2070E/2055++ Linhas verticais de apagamento Solda fria no conector da defletora



TOSHIBA TV2070E/2055++ Tela vermelha R902 alterado



TOSHIBA TV2070E/2055++ Não efetua programação de canais IC AO2



TOSHIBA TVC161/TVC201+ Fonte baixa Q803



TOSHIBA TVC147CR Sem imagem, com som IC501



TOSHIBA TVC166 Inoperante R809



TOSHIBA TS147/TVC100++ Caindo horizontal C408, C403



TOSHIBA TS147/TVC100++ Sem sincronismo de cores IC501



TOSHIBA TS147/TVC100++ Inoperante R815, R812, R813, C811 ou Q402



TOSHIBA TS147/TVC100++ Chaveamento de canais irregular Cap de 10K na placa do micro



TOSHIBA TS147/TVC100++ Vert reduzido e dobrando c/ linha brilhante C315, C321



TOSHIBA TS147/TVC100++ Caracteres aparecem fora de posição. CM04



TOSHIBA TS147/TVC100++ Caracteres descem e vertical reduz CM05



TOSHIBA TS147/TVC100++ Linhas de apagamento C310



TOSHIBA TS147/TVC100++ Fica com tela azul intermit ou c/chuvisco C103, C105, Ressoldar seletor internament



TOSHIBA TS147/TVC100++ Excesso de MAT, interferência na imagem. C408



TOSHIBA TS147/TVC100++ Só entra canais baixos (do 2 ao 4) RA45. RO58



TOSHIBA TS147/TVC100++ Tensões da fonte variando C809 com fuga



TOSHIBA TS147/TVC100++ Mute de imagem...tela azul QA93



TOSHIBA TS147/TVC100++ Sem som e imagem fora de sintonia L201, L105 e R606



TOSHIBA TVC10IL Invertendo fase IC503



TOSHIBA TVC10IL Falta brilho R918



TOSHIBA TVC10IL Falta cor ou intermitente Cristal ou retocar trimer



TOSHIBA TS161/TS202 Variando a sintonia Trocar Q816 e Q817



TOSHIBA TS161/TS202 Mudança aleatória dos canais Soldar os cis de memória direto na placa.



TOSHIBA TS161/TS202 Linhas de retraço sobre a imagem R911



SEMP-TOSHIBA TC-2084 ERV Qdo aquece, imagem azulada e desarma Retirar Jumper da lina de 9v1ts



TOSHIBA DIVERSOS Volume no máximo, sem ajuste D601 com fuga( usam TBA120)



TOSHIBA TVC102CR Não sintoniza, com chuvisco Ressoldar placa da fonte



TOSHIBA U17 U17 Imagem Escura C902



TOSHIBA 2087 U12 Tela muito clara com imagem fraca no fundo TR612 - no audio



TOSHIBA U17 Vertical esticado no topo IC 421, regulador de 5 volts



Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 St/by only - trips off at sw on LOPTx



Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 Service mode Press "Menu", then 4, 7, 2, 5 - to set geometry press Green fastext button



Toshiba 28W23B 11AK37 11AK37 Dead - off with a bang IC800 pt no V30011968, Q801 V30001386, C860 V30000107, D892, 896 BA159, R805 & 852 33R 1/2w, Fuse F801 2.5A & check LOPTr BU2508AF



Toshiba 28N23B 11AK37 11AK37 Linhas de retorno no topo da imagem C604 100µ 63v & IC601 FOP chip STV9306



Toshiba 28N23B 11AK37 11AK37 Morta sem saída da fonte de alimentação IC808 had no drive o/p pin 5 - chip faulty - comes with replacement R801 changed from 1k to 4k7 (kit pt no V30011968)



Toshiba 215R8W Imagem tipo fora de frequência Tuner ENG37107A Sub condensadores 1uf 4,7uf 0,47uf



Toshiba 215R8W Imagem tipo fora de frequência Tuner ENG37107A Sub condensadores 1uf 4,7uf 0,47uf



TOSHIBA Semp U14 Faixa Vertical Escura D418=DIODO ZENER-12V /500MA.



TOSHIBA Semp TV2084HAV U13 Imagem com chuviscos C161 - (0,47uF/100v)



Toshiba TV-2070 Listas escuras no horizontal e excesso de brilho C-446 33ufx160V seco



Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)



Toshiba 16 IL Sem som R613 (8,2 K)



Toshiba 16 IL Inoperante R414 (18 K)



Toshiba 10 IL Som c/ baixo volume C-613 (1 µF 250 V)



Toshiba TS-201A Defeito tela branca sem som e sem imagem Causa C-116 com fuga ou em curto.



Toshiba TC-1470 Tela toda verde com traços brancos em toda a imagem Trocar CI 501 verifique os componentes ligados ao mesmo também.



Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q-303 (2SB546A), Q-304 (2SD401A) e R-330 (1,2 K)



Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI-501 (TA8718N) (* 2x)



Toshiba TS-207 Inoperante C-811 (10 µF 100 V) e R-811 (220 K)



Toshiba TV2080E Aumentando o som sozinha Defeito era a chave (botãozinho) que ficava sempre fechado, como se estivesse pressionado (vol +).



Toshiba Vários modelos Defeito imagem Serrilhada em toda a tela Causa defeito Eletrolítico C-408 .



Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C-902



Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C-810 (240 µF 400 V)



Toshiba TVC160. TOTALMENTE INOPERANTE. Quando o aparelho é ligado, apena a fonte +B(95VCC) funcionava , e esta tensão não chega até o coletor do transistor de saída horizontal (Q404) 2SD1427. analise o circuito e observe que o resistor (R411) está aquecendo demais, o que é um possivel problema para o transistor(Q402).Continuando desligue o televisor da rede e depois retire o transistor do circuito?_ ?d?ö?????? , e note que ele ele apresenta uma fuga entre o emisor eo coletor. Troque o (Q402), eo televisor vai funcionar normalmente.



Toshiba TVC2056 NÃO FUNCIONA, APENAS ACENDE O LED STAND-BY O televisor não liga quando pressionada a tecla ON do controle remoto. Verifique as tensões da fonte , vão estar normais, mas o ocilador horizontal não funciona , pois não há tensão de alimentação para esse circuito. Esta alimentação vem da fonte ,e passa antes pelo circuito de acionamento, comandado pelo microprocessador (ICA01),no caso em acionamos a TV pelo controle remoto. Neste circuito , ao se ligar a TV , a tensão no pino 16 do micro se encontra em 0v,cortando (Qa17)e(Q810) deixando que a tensõ de 114V sature o(Q809) enviando a tensão de 20v para o oscilador horizontal. Verifique as tensões nestes transistores com o pino 16 do micro em 0v (TV ligado) note que o (Q809) estácortado devido ao curto encontrado em (Q810), que desvia a tensào de base do (Q809) para a massa. substitua o (Q810), e o televisor funcionará normalmente.



Toshiba 147CR SEM IMAGEM,SOM NORMAL E FUNÇÕES NA TELA Em primeiro lugar verifique as tensões nos transistores de saída de video. Observe que não há tensão nas bases desses transistores. As bases estão ligadas aos pinos 22, 23 e 24 CI (IC501).Teste as tensões nos outros pinos do CI e elas vão estar normais, porém com uma pequena queda no pino 17. Substitua o CI e o televisor funcionará normalmente.



Toshiba Fax Toshiba, modelo 4700 Teclado e display não funcionam. Pode ser um capacitor c1 de 10x50v que fiva na placa do teclado bem proximo ao conector. ele estoura e vaza liquido para placa. Ou em ultimo caso o ic2 (t7778a) que tambem fica na placa do teclado.



Toshiba Informação técnica Alguns Defeitos VCX 687/688/791/792 C508 NAO LIGA C545 NAO LIGA O DRUM C542 NAO LIGA O C/R C371 SEM IMAGEM DE FITA C325 SEM IMAGEM DE FITA C323 SEM IMAGEM DE FITA C348 SEM IMAGEM DE FITA C351 SEM COR C322 SEM IMAGEM DE FITA e RF C326 SEM IMAGEM DE FITA e RF Obs C542e C371 SAO DE 680pf os outros sao de 0,1uf



Toshiba 1022HAV/1484HAV/2084HAV/1485HM/2085HM/2087HMS/2086HMS QUEIMA, AQUECIMENTO OU NÃO OSCILACAO DO TRANSISTOR Q404 ( BUH315-NE 587207 OU 2SD 1877) No chassi U13 o transistor Q404 usado, poderá ser tanto o BUH315 ou 2SD1877, sempre respeitando o valor do resistor R444 com seu respectivo transistor. Qualquer alteração no valor do res?_ ?d?istor localizado entre a base e emissor do Q404 faz com que ele não oscile de forma correta, acarretando aquecimento e a queima do mesmo. Pedimos que verifiquem sempre o valor do resistor R444 usado no aparelho seja qual for o motivo da entrada na oficina, a fim de evitar maiores danos posteriores. Q404 (BUH-315) USAR RESISTOR POS.ESQ. R444 ( 33R ). Q404 (2SD-1877) USAR RESISTOR POS.ESQ.R444 ( 56R ).



Toshiba 2056 Não liga Peguei esta toshiba totalmente inoperante,nem o led de standy-by acendia.Analizando-a percebi que o +B de 5v estava muito baixo e o regulador(de 5v) estava aquecendo muito. Seguindo a linha dos 5v cheguei ao pino 42 do micro, lá existe um zener de 6v2,o mesmo encontrava-se em curto. troquei-o e a tv funcionou perfeitamente ok?Dica enviada por: Laureano



Toshiba 20A82 EAV Não funcionava e após a troca do fly-back o brillho fica variando. Trocar componentes ligados ao pino ABL do fly-back



Toshiba 2987 Com linha de retraço e desligando A soluçao foi uma resoldagem geral na pci do tubo.



Toshiba TV 2998EMS Verde piscando R512



Toshiba TV 2998EMS Verde piscando R512



TOSHIBA Semp Tv2092lav ligando e desligando diodo D448



TOSHIBA 2079FMS TV não liga e a tensão em cima do saida horizontal alta R.864 de 4R7



TOSHIBA Semp 2070E oscila da um flash forte no filamento e corta o oscilador 1000/500v e D827



TOSHIBA U13 Imagem parecendo um raio no centro da tela varicap



TOSHIBA TVC2082 EAV U6 OSD tremendo no sentido vertical C325 100uF 35V



TOSHIBA Semp U14 NÃO OBEDECE COMANDOS DO CONTROLE REMOTONÃO OBEDECE COMANDOS DO CONTROLE REMOTO SENSOR COM RESIDUOS DE POEIRA



TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE, FONTE NÃO PARTE R860 100K



TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE Q 801 AVARIADO (STR W5753) OU



TOSHIBA Semp U14 FAIXA ESCURA NA PARTE SUPERIOR DA TELA C 308 100UF



TOSHIBA Semp U14 FAIXA ESCURA NO LADO ESQUERDO DA TELA C 446



TOSHIBA Semp U14 INOPERANTE LED PISCANDO R864



TOSHIBA Semp U14 SEM VARREDURA VERTICAL CI Q421 (REGULADOR DE 5V)



TOSHIBA Semp U14 LINERIDADE VERTICAL ALTERADA R336 ALTERADO OU ABERTO



TOSHIBA Semp U14 ALTURA REDUZIDA C 306



TOSHIBA Semp TV2070E Liga e desliga Fonte aparentemente normal R824 (15K) aberto



TOSHIBA Semp 2080E INOPERANTE defletora horizontal



TOSHIBA Semp Chassi U8 Sem OSD e tecla Menu inoperante CI de saída vertical avariado(TA8403K)



TOSHIBA SEMP 2085(H)M Sem OSD Q612-A1015



TOSHIBA SEMP 2066 tv desliga intermitente e sai do horizontal CA25 103



TOSHIBA TVC Max Color 16IL, série CB Tela esverdeada com linhas de retraço por toda a tela. R926 (120K) e R 927 (150K)



TOSHIBA TVC Max Color 16IL, série CB Vertical instável, sem estabilidade C301 (1µF/63V), C310 (47µF/16V) e C416 (470µF/25V)



TOSHIBA SEMP TC-209 NAO MEMORIZA CANAIS TELA AZUL RA80 1K



TOSHIBA TV-2056 sem sincronismo horizontal TB1231AN



TOSHIBA TVC-163 TELA ESVERDEADA E SEM SINCRONISMO VERTICAL R592 (15K/3W) aberto, tela verde resolvida, e os capacitores C308 (10microF/63V), C309 (100microF/100V), C310 (4,7microF/160V) alterados



TOSHIBA TVC100 Vertical fechado parcialmente ou totalmente Q303 e/ou Q304. Aproveite e troque todos os capacitores do vertical pois provavelmente estarão alterados



TOSHIBA Semp TS207 VS Fonte apitando R-813 (10 ohms)



TOSHIBA Semp TV 2996S "Batendo" o Relé c842



TOSHIBA Semp TV2986S DESLIGANDO APÓS ALGUNS MINUTOS R470-0,47R x 1W e R472-39K x 1/8W



TOSHIBA SempTV-1470F Desarmando Horizontal R824-15Kx1/2W aberto.



TOSHIBA Semp 207CR Vertical disparado R 563 (22k)alterado



TOSHIBA Semp SA566 Monitor Sem brilho,após uns 30 minutos ligado,fica normal C299 de 10nF/1KV ligado ao pino G2



TOSHIBA Semp U8 fonte as vezes parte c877 de 47u



TOSHIBA Semp TS 206VS Imagem c/ chuviscos RA 14 (33k) alterado.



TOSHIBA Semp TV14A82EAV Inoperante C524, C182, C167, C517, C842, C210



TOSHIBA M-X41M VCR Inoperante R820 de 100K



TOSHIBA TS-147 não liga D403 IJH62 aberto - C430 de 470MF/16V



TOSHIBA TS-213ST Desliga sozinha após alguns minutos de funcionamento.Fonte normal. X401 de 503khz



TOSHIBA TS-218ST Imagem serrilhada ao ligar C408 de 10mF/16V



TOSHIBA TV1476 Vertical fechado soldas friasnos pinos do TDA3653



TOSHIBA M-5530M VCR Sem imagem C310 de 470uF/16V



TOSHIBA M-X40M VCR o modo PAUSE,a imagem treme além do normal R573 de 3.9K



TOSHIBA M-X40M VCR Velocidade play no modo EP e SP acima do normal R598 de 10K



TOSHIBA M-X40M VCR Não grava ,só reproduz R222 de 10K



TOSHIBA M-X40M VCR Não grava áudio ,imagem normal R715 de 10K



TOSHIBA M-X40M VCR Reproduz sem cor apenas fitas NTSC capacitor CV19 de 10nF/50V na placa decodificadora(pino 03 de ICV04 TA7347)



TOSHIBA TV-2080 Tela avermelhada sem contraste C511 10K/50V.



TOSHIBA TV-2080-E U5 Inoperante R802 de 330k



TOSHIBA CF20C40 Não acende Transformador da fonte StandBy queimado.



Toshiba 2998ASU Não abaixa o volume em nemhuma hípotese (controle Remoto e no Receptor)



Toshiba 2080 EAV Vertical fechado Falta a tensão de +B no pino 6 do CIQ303,C323 com fulga,Q501 pifado,trimpot R35 aberto,ou yock com defeito



Toshiba tv2987 mudança acidental do modo stby no modo de serviço abrir o circuito de stby e entrar no modo serviço e reconfigurar os endereços da eeprom com auxilio do manual de serviço



Toshiba tv 2996s tv com barulho no altofalante e denora para ligar troca do flay back



Toshiba tv 2996s tv com barulho no altofalante e denora para ligar troca do flay back



Toshiba 1470E sem tensão+b D821 ele costuma entrar em curto,ele fica na fonte.



Toshiba 1470E +B com 65v mais ou menos. D811,com fuga.obs``esta dica serve para a tv 2070 também



Toshiba 1470E com +B e não funciona. D826 com ar o que mata os 9v



Toshiba 1470E com +B e não funciona.



Toshiba V412T Eject lento e às vezes parando CI e motor do loading



Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote



Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)



Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902



Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)



Toshiba TC-164 Largura vertical insuficiente C315



Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)



Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N)



Semp-Toshiba TV 1022 Inoperante, led acende Q404(2SD1554), R444, C440



Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)



Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)



Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote .



Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)



Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902



Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)



Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)



Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N) (* 2x)



Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)



Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)



Toshiba TV2093(J)AV-U14R st-by com 75V na fonte principal, e a tensão do Hvcc baixa TR. DTC Q880



Toshiba tv 3488ems cai o horizontal e fica sem sincronismo, depois de aquecer normaliza c214-213 pino 38ci



Toshiba TV2016MMS - U17 Som Rouco Transistor Q906 na PCI do cinescópio



Toshiba U17 depois de um tempo corta o brilho fica com o filamento aceso e com som Causa C418 no pino 10 do flyback



Toshiba U12 Led a Piscar ZD873 Substituir ZD873 de 5v6V por 6,2V



Toshiba 1470E queima diodo 120V. diodo 807 e 812 aberto



Toshiba TV 1482 BAV-U 10 QUEIMA STR F5653 Soldaduras frias na fonte, verificar SMD R876 DE 680R



Toshiba U16 Linha de retorno sem som e caracteres. diodo zener D412 10V.



Toshiba 1449M Muda canais sozinha sem parar. RA15 (10k) aberto.



Toshiba TV1488 Demora muito para ligar ou não liga. C887(100µ35v) e do D887(FR104) da fonte.



Toshiba 2996s Ao ligar, tensão no f803, chega a 150 volts, tv oscila e corta passando a zero volts c819 de 47/50



Toshiba LC 15/2010Z Fonte não parte Verificar na PCI principal etapa da fonte se o capacitor eletrolítico C356,está alterado ou com terminais sem solda



Toshiba 2070 magem reduzida nas laterais, e muito escura. A fonte de 114 só dava por volta de 66 Volts. C 824 (3,3 uf x 250 V) em curto Substituir C824



Toshiba 2998 LEM2 Após ligar fica em stand BY Falta de massa no emissor do transistor Q402 soldar ligação massa



Toshiba TV2997SU liga funciona após algum tempo fica sem imagem SOLDA FRIA NOS TERMINAIS DOS 3 TRANSISTORES ( 2SC3619 ) Q901, Q902, Q903 Ressoldar transistores



Toshiba LC 15/2010Z Display sem Vídeo (Tela toda Branca) e áudio normal VERIFICAR:U27/D40/C370/C369 D40 com fuga, Subst Componentes danificados



Toshiba LC 2010Z Aparelho Liga, acende o Display e em seguida desliga-se espontaneamente acionando protecção C30/ C31/ C32 de 100Kpf PARTE INTEGRANTE DO PAÍNEL LCD














Resolvidos em TV, Som, Plasma, Monitor LG.

LG RP-29CC90 MC-049A ligava mais não aparecia a imagem mais o filamento do tubo acendia a causa era o tubo com poblema foi trocado o tubo por outro paulosergioeletrico
LG 710E IMAGEM ESCURA C 316 LINHA DA g2 ( PLACA DE CINESCOPIO) AdrianChapadão
LG CE-29Q121P MC993A 140v em b+ sem imagem sem alta som ok alta c440 avariado tv ok jvidal
LG RP 21FB 32 liga e desliga depois de alguns minutos trocar resistor de (75k) que vai no ABL por um de (100k) e pode entregar ao seu cliente rhaus
LG STUDIOWORKS700E Falta de sincronismo, listas horizontais Ressolda nos transistores na região da Fonte Cleber
LG LAC-M8410R AUTO-RADIO Não liga, quando se liga a 12V o motor de EJECT do CD activa-se por alguns segundos (normal) Transistor Q260 com fuga (2SC3205) slh_electronica
LG CP-29K30 piscando (desarmando ) observe que o ci saida de vertical aquece troque , depois vai la na etapa horizonta tem 2 diodos grandes um deve estar em curto , atenção( alta frequencia ) troque e parta para o abraço boa sorte jose vicente jose vicente
LG PT 20A35 LED PISCA PISCA E NÃO LIGA FLAY BACK SUBSTITUIDO BASK
LG MP 42Z10 PLASMA IMAGEM ESPELHADA, EM IMAGEM MAIS CLARAS CHEGA A CINTILAR OS TRAÇOS BRANCOS FICAM DESBOTADOS. CIRCUITO INTEGRADO IC. 203 AVARIADO SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE, ATENÇÃO NESSES TELEVISORES USE SEMPRE PEÇAS GENUINAS, E OBSERVE O TIPO DE SOLDA UTILIZADA, ALGUMAS DESSAS SOLDAS NÃO PODEM CONTER CHUMBO, VERIFIQUE O MANUAL DE SERVIÇO SEMPRE QUE ENCONTRAR O SEGUINTE CARACTERE (!). WAGGUINHO
LG 14K7-42 Som Normal, sem vídeo D501, D403, D405
LG CP-2584 M SEM OSD Trocar C401 e D401
LG 29CC90 funciona alguns minutos depois fica com a lineariade aberta até meio da tela CI->TDA4863A
LG 29KL05 Horizontal Fechado, linha branca na vertical C563 e Q753 Andrade Sequeira
LG STUDIOWORKS 700E Efeito X, almofada Q709
LG DV256K SEM IMAGEM EM VIDEO COMPOSTO,S-VHS E PROGRESSIVO SCAN; TROCAR O IC MT1389FE , IC 601 MPEG . ESTE DEFEITO NÃO É PORQUE ESTA EM PROGRESSIVO É DEFEITO ! " ( MSN_ELETRONICA@HOTMAIL.COM)'
LG LU-U550A GAVETA NAO ABRE INTERMITENTE VER TERRA DA PLACA DO CD VIA CONECTOR CN804 ars
LG DR175 Audio baixo e com distorção Q164
LG 21FE85 desliga após um minuto Q403
LG 29FX5CL Desliga após ligar. Causa Provável R843
LG STUDIOWORKS 500G CB553H-AL CA-120 Excesso de largura e sem correção E/W D703->MUR460
LG 14CB20 Som Rouco R621
LG RP-20CB20 A Fonte baixa Causa Provavel C835 - C814
LG RP-14K40 Escurece ao fim de algum tempo da esquerda para a direita D405 com fuga
LG CP-29K30 ao ligar arma protecao fly-back em curto, medir em x10k do cabo mate com terra da fuga www.rmeletronica.com.br
LG CP-14J52 Sem contraste D502
LG 563 STUDIO WORKS Ñ liga, fica dando pequenos estalos na fonte Troque Q719 e C744 os dois na linha do +B AdrianChapadão
LG RP-29C25 Antes da substituição do transistor de saída horizontal Retirar R 852 l0 Ohms e instalar um jumper; Substituir C 854 de 100uf x 16V por 1000uf x 16 V
LG Studioworks 500G vertical ligeiramente fechado R604 ligeiramente alterada
LG FLATRON L1550S Ao ligar a imagem pisca e fica escuro Verificar Cap. 470uF na fonte, substituir por C de 35v
LG 29FA30 Ao ajustar G2 imagem aumenta e diminui C407
LG 29FA35 A Não Liga C405
LG 29C85 LED pulsando, fonte a variar Zener ZD808
LG RP-21FB32 Demora a ligar 10 a 20 Seg. Verficar D23
LG RP-21FB32 Demora para ligar D23
LG 29C85 Não funciona, 12V em curto C404 no pino 28 do IC501
LG 29CC9RL Imagem Ondula C837, verificar C883
LG LM-U1350A Queima IC703 (fica em curto) Antes de substituir o IC verifique PC901, PC902 e IC949 e os periféricos
LG 29CC9RL Não ajusta fase horizontal R412
LG L1530S liga aparece imagem e some rápidamente c. electrolítico 470uf/25v na fonte 12v.
LG 29FS4RLG Não desmagnetiza Q811 , atenção em alguns manuais vem referenciado como Q809
LG 29FX5CL Fonte Alta, Actua Protecção R830
LG RP-29CC25 Sem cor apenas nas entradas AV Entrar no modo de serviço (Menu no painel +Menu no C.R) opção AV Multi, que deverá estar em "0". Mude para "1".
LG RP-21FB32 Tem de insistir para ligar, depoisd e ligar a mudança de canal é demorada D23
LG DK-140 não abre a gaveta pelo painel, só abre com o controle CI 901 do painel ( PT 6965 )
LG DV-8921N Parar progressive scan aperte a tecla stop no controle ou no painel do DVD por mais de 5 segundos e ele volta ao normal....
LG CP20B84 listas escuras sobre a imagem C540 (4.7mF x 250v)
LG CB20F84SX Chassis BEKO 12.4 Não sintoniza nenhuma estação Substituir o tuner.
LG CB20F84SX Chassis BEKO 12.4 Não liga.Led de standby aceso. Substituir R623 0,1 Ohms interrompida.
LG
LG CF-28A56T Ch PC-73A Sem Deflexão Horizontal (Traço Vertical) Soldas frias na Ficha das Defletoras (na propria Defletora)
LG CB21T20X Imagem Negativa (tipo filme) Trocar C539
LG Chassi Beko 12.7 Fonte alim. nem sempre arranca C610 10nF (SMD ) com ligeira fuga
LG CB-14F80 (Beko 12.1) Imagem dobrada do meio para cima e com tremura. Por vezes, momentâneamente, ficava ok Diodo D502 1N4001 defeituoso apesar de medir bem.
LG CF-25C28T, Chassis PC58A Para evitar queimar IC351 TDA8350Q com muita frequencia. Subst. FR351 1R 1W >> 3R3 2W, e FR359 10R 1/2W >> 47R 1W
LG 45i Imagem amarelada no centro C345 de 1uF 160v na placa do cinescópio
LG 710E Sem uma das cores LM2476TB
LG CP20B8S Osd cintilando Fly novo ruim.
LG 9311 O sistema de cor está em pal-g, preciso mudar para ntsc Para mudar segure a tecla pause do cr por alguns segundos.
LG CP-20J52A Tv com chuvisco. Não sintoniza nenhum canal. Tensões no seletor normal D22 no pino 57 do IC501 em curto.
LG LM-U1350A Sem áudio Diodo D941
LG 14CB25A Vertical fechado Verificar electroliticos D301 e D302, substituir C303
LG RP-21FE85G SEM SOM ANTES DE SUBSTITUIR COMPONENTES NA LINHA DE ÁUDIO, VERIFICAR PARÂMETROS TV. Entrar em modo de serviço,passar snd mode para(2REAL ST)
LG 21FE85 MC-059A Desligando Verificar R423 - Se o valor for 3K ou 1K colocar resistor de 12K
LG 44m Studioworks Chassis 32 Ao iniciar o computador, o letreiro de boot e memória extendida aparece normalmente, mas ao iniciar o Windows, a tela fica branca sem qualquer imagem. O C.I. 202 ( GVC 08001 ) Estava com defeito. Depois de uma longa procura, finalmente encontrei um usado. Feita substituição, o monitor voltou a funcionar normalmente.
LG 440si Studioworks Oscilações bruscas horizontais na tela. As vezes perde quase totalmente o brilho, dai fica bom derrepente. Estilhaça as laterais do monitor. O Pino 02 do fly back eh o +B, e tem que estar fixo em 65 Vdc. Se estiver variando, pode ser o D701 ou Q704. O mais provavel eh o capacitor ceramico de 10K/ 1Kv, fica bem na frente do fly back 6174z-1003D. OBS: Este defeito o tecnico costuma trocar o S,H. e o Fly-back...,porem sem sucesso. Não são os vilões. Boa sorte meus camaradas. Carlos
LG 7722N/7822N Fonte não funciona R101 e R104 abertos.
LG D30/3C Inoperante CC503=100k CC504=100k CC505=47k
LG FLATRON 563SL Tela tremendo C 100u/16v alterado
LG 29C85 Inoperante R831 e R437, verificar saída de alta.
LG 29C85 Depois de 50 segundos ligado a tv fecha o vertical, some o áudio e desliga, ficando em stand by, não ligando mais. Depois de um tempo desligado volta a funcionar Solda fria. Verificar soldaduras em todos os Cis, transistores, conectores e resistores de potencias elevadas e a tv voltou a funcionar.
Lg CI29H40 PC8KA There was a bright white screen with flyback lines on this set. The A1 adjustment had very little effect I found that IC901 TDA6108JF on the tube base was faulty, pin 7 blue o/p and pin 8 green o/p both read s/c to ground. Note: this chip was probably taken out due to the tube flashing over as in my case
Lg CZ-20E60 11.1 Stuck in standby with no line drive R410 o/c
Lg CF-28A50T PC-58A Flyback lines on pic Check resistor R351 in front of TDA8350Q. It should be 3.6 K. I replaced with 3.8 K and it worked fine. Additionaly check: R708, FR704, FR359, Q351, Q345. If fault persists try replacing the TDA8350Q
LG 21FB32 Led fica aceso, mas não aparece imagem nem som IC 805 (SE110)
LG RP-14K40 Fonte não Liga IC501 * 1231CN
LG RP-14CB20A Sem audio R624 - 22K
LG 21M21MQ TV liga,funciona por alguns minutos e depois desliga. R831(123k 1% tolerância) alterada
LG StudioWorks SW57i / CS590 com a largura do horizontal maior do a vizualização da tela, mesmo com controle da largura no mínimo Obs CA-46 verifique o transistor de largura, pode estar em curto, tire-o da placa e vê se a imagem encolhe, se encolher troque-o, se não verifique componentes associados!!!
LG StudioWorks SW563a Não liga,tensões fonte ok Já toquei fly,micro,oscilador e não resolveu o problema,o led fica bem fraco na cor laranja. Se a fonte deste monitor estiver ok ,micro ok, oscilador ok,memoria ok,trocar o cristal oscilador do micro.Resolveu o problema.
LG StudioWorks SW563a Chegou ate minha bancada com o flyback estufado..o mesmo ligava e nao dava video troquei o fly, agora o mesmo da video, so que esta com a imagem com contraste alto, ate da regulagem mas e insuficiente, e mais ou menos no meio da tela existe uma barriga para direita para que olha de frente para ele...deixando a tela um pouco torta, o mesmo tb da regulagem para isto..so que é insuficiente tb... Resolvido o problema..oflyback que comprei veio sem o fio que passa pelo ferrite do fly..ai o contraste fi horrivel e tela torta...coloquei um de um fly usado e resolvido.....
LG StudioWorks SW485 (chassis CA-51) Inoperante Fui direto no Q704 (IRF 640) apresentando curto em todas as medidas ohmicas. Substituído o monitor funcionou normalmente. OBS.: Este chassis da LG é muito usado pelas Empresas Unisys e Digital.
LG StudioWorks 77i 17" COM DEFEITO RABO DE COMETA ESTE DEFEITO TEM BASICAMENTE DUAS CAUSAS.CLARO QUE PODE SER PROBLEMAS DE CAPACITORES DE FILTRO DE TENSÃO DOS CATODOS MAS É UM POUCO MAIS IMPROVAVEL.VOCE DISSE QUE JA TESTOU ESTES CAPACITORES, "NÃO TESTE"SUBSTITUA. AS DUAS RAZÕES SÃO: CAPACITORES DE ACOPLAMENTO, E TUBO DE IMAGEM FRACO. SUBSTITUA PRICIPALMENTE C340, C341, C342, C347, C348, C349.TROQUEI A PLACA DO TRC MAS CONTINUA DANDO O MESMO DEFEITO.DESCOBRI O PROBLEMA... ERA O DANADO DO TUBO MESMO, TROQUEI, RESOLVEU.
LG StudioWorks 77i 17" Com quadro aumentando e diminuindo Depois de varias trocas de peças suspeitas e nem um sucesso verifiquei que quando aumentava o screen o quadro também aumentava.verifiquei que abaixo do contrôle do screen existem 3 pinos em 1 destes pinos a tensão também variava. verifiquei que a tensão vinha de um c.i. que fica por trás do fly(lm358) troquei o c.i. e tudo foi normalizado.
LG StudioWorks 77i 17" Fonte arma mas não tem alta tensão estou em dúvida será que é o fly...ou será alguma outra coisa Verifique tb o FET do +B, ele tb causa este defeito!!! ok!!!Muito obrigado pela dica realmente era o fly
LG StudioWorks 775N( CA80 ) NÃO AJUSTA LARGURA E ALMOFADA PIN VERIFICAR Q 709 (2SD1413 PODE USAR TIP122 MAS ISOLE O COLETOR COM MICA) E CASO O MESMO ESTEJA BOM VERIFICAR FUGA OU CURTO EM D 704 NÃO HÁ SUBSTITUTO PARA ELE E SÓ DÁ PARA USAR O DMV32 OU O DMV56.
LG StudioWorks 775N O MONITOR CHEGOU EM MINHA ASSISTÊNCIA COM O TSH QUEIMADO (2SC5803), FIZ A SUBSTITUIÇÃO POR UM BU2508AF, ENTÃO O MONITOR FUNCIONOU POR CERCA DE 3 MINUTOS ENTÃO A SAÍDA VOLTOU A QUEIMAR. Vc tem que colocar o transistor original, com o BU2508 queima mesmo!!!
LG StudioWorks 775N Queimou um resistor onde seu valor de resistencia é muito baixo creio eu, pois na placa está localizado no ( J169 ) perto do Fly-back. Da uma olhada se não é um de 0.33 ohms / 2W, parece que é esse o valor.DE UMA VERIFICADA NO DIODO DUPLO, PROVAVELMENTE ELE TAMBEM ESTA COM FUGA.ESSE RESISTOR É APENAS LIMITADOR DE CORRENTE.Obrigado deu certo.
LG StudioWorks 775N O MESMO NÃO ESTA SALVANDO CONFIGURAÇÕES, FAZ AS MESMAS, QUANDO DESLIGA VOLTA SEM AS NOVAS CONFIGURAÇÕES FEITAS. PODE SER O PROCESSADOR Realmente era o processador.Trocado e voltou a funcionar.
LG StudioWorks 775N Largura horizontal nao atua Quadro reduzido.Tela reduzida na horizontal.Sem ajuste Trocado R736 (100K, 0.25W que estava aberta. StudioWorks 775N não liga, led piscando. ao ligar a força o led fica piscando alternado( verde e laranja).peguei um destes, com o mesmo defeito, ficava piscando o led frontal, vermelho e verde, e era o ic amplificador de video que fica na placa do crt....
LG StudioWorks 775N NÃO CONSIGO AUMENTAR O BRILHO DO MONITOR, OUVI FALAR QUE AUMENTANDO O VALOR DE UM RESISTOR ISSO RESOLVE, PERGUNTO QUAL O RESISTOR, POIS NÃO TENHO ESQUEMA DESTE MONITOR ??? Tem dois resistores de 380K, R778 e R799, em série. Aumentando essa resistência, você aumenta o valor da tensão G2.
LG StudioWorks 76I Vídeo Pré AMP IC(0IMO132820A IC,MOTOROLA MC13282AP) não é mais fornecido Ação corretiva. Mudança IC301(0IMO132820A IC,MOTOROLA MC13282AP NDIP 24 BK PRE AMP) para IC301(0IMO132820C IC,MOTOROLA,MC13282EP NDIP 24 BK PRE AMP). Quando se modifica MC1328AP(IC301)para MC1328EP(IC301) é necessário um trabalho adicional. (Modelo aplicado : S/W 76i, 76M, 76T, 76W) - Trabalho adicional. É preciso adicionar um jumper entre o pino #9 e o pino #17 do IC301 na parte traseira do vídeo PCB.
LG StudioWorks 575N Estou com esse monitor na bancada para manutenção e encontrei Q719 em curto, mas é uma numeração estranha, acho que é um fet, mas nao tenho certeza, alguém saberia me dizer qual componente serve para esse lugar??? 2SJ306, VEJA O DIODO LIGADO A ELE.Já verifiquei e está ok, o que eu quero saber é qual transistor devo colocar no lugar do 2sj306 como substituto.este não é um fet comum, é um fet P_CANAL e é de 250V por 3A, vc pode usar qualquer fet com estas caracteristicas, lembe q é um FET P-canal de 250V. NOTA: Veja 2sj307 q é de 250V por 6A.. AMIGOS ESTOU COM VARIAS BOMBAS DESSAS NA BANCADA O Q 719 DELES E O IRF 630 SE TEM OUTRO EH BOM SABER
LG StudioWorks 575N Com imagem normal mas fraca(baixo brilho e baixo contraste) A tensão do filamento estava baixa 4.5V a causa era o C926 1000mf/16V
LG StudioWorks 575N quando ligo o led do power acende e uns 3 a 4 segundos ouve-se um estalo vindo da fonte( acho que vem do relé da fonte) e o led apaga e acende continuamente e o estalo continua cada vez que o led pisca Já desconectei o fly-back e o problema continua, medi a tensão no pino 2 +B do fly-back e ela fica variando de 115V e sobe até 195v depois cai a 115v e sobe de novo até 195v. VERIFIQUE Q706, SE OK, VERIFIQUE SE TEM 194V NA FONTE LINHA +B, SE OK VEJA O PINO 2 DO T701 SE TEM UM SINAL COM FREQUENCIA DE 31KHZ 60 A 69KHZ 160V, SE NÃO OK, VEJA Q717, Q718, Q719 E D707, SE OK VEJA FORMA DE ONDA (SINAL) NO COLETOR DE Q705, SE OK RESTOU O FLYBACK, TROQUE O MESMO.
G StudioWorks 563A Def. meio louco, ele liga a hora que quer Testei todos os componentes do secundario da fonte e mais o TSH, a saida vertical, fly-back e nao encontrei nada anormal. ja deu uma olhada embaixo da grade plastica desse monitor, não sei se o defeito é o mesmo q eu peguei mas o q eu tinha era q a imagem sumia ou nem aparecia, era um jamper por onde passa a alimentação do filamento do tubo, a solda estava quebrada e fica bem embaixo da grade plastica sem desmontar não da pra ver .
LG Studioworks 560N Não atua a largura e tem efeito almofada, talvez por estar com largura excessiva Troquei o transisitor 2SD 669 que estava em curto e tudo no seu devido lugar
LG Studioworks 561A Ruídos que provém do monitor Modifique R909(1k --> 5.1k). Adicione o Capacitor entre o C943 terra e Q928 Emissor. 3.Adicione cola quente (tipo Jet Melt) ao Capacitor.
LG Studioworks 560N SEM ABERTURA TOTAL DE LARGURA E ALTURA TROCADO Q801 E 802 ( os dois com fuga na ultima escala do multimetro) fazia aquecer o r 939 de 3.3 ohms , mas o que provalvemente o queimava era o curto do ic 701 kb 2511. o curto do kb pelo seu pino 28 deve ter danificado os dois transistores que por ventura não havia acionado o irf q 804( detalhe : eu ja tinha retirado este irf ,na duvida de ser ele roubando corrente da fonte )
LG Studioworks 560N ele liga... mas não aparece imagem o problema é q as tensões no secundários estão muito confusas.. e o trafo da fonte fica fazendo um ruído estranho, não aquele "tic tic tic" típico e sim um ruido continuo.. com algumas oscilações ...... o B+ do fly back está com 37v .Isolei o tsh para medir as tensões, tudo voltou ao normal.. mas depois de uns 2 min sem o coletor, o capacitor C837 100uF x 100v fumaçou... Eu o troquei já, e quando isolei o B+ para medição o IRFS630a queimou tb....Já o troquei tb....... será o flyback amigos?.. o prolema maior é q eu o testei já naquele aparelho da DIATRON de testar, e deu como bom!.... era o flyback mesmo... Trocado e voltou a funcionar.
LG Studioworks 560N ESTE MONITOR ESTÁ COM EXCESSO DE LARGURA E DEFEITO ALMOFADA. QUANDO TENTO AJUSTAR, OS LEDS SÓ FICAM PISCANDO JÁ TROQUEI O CI KB2511 E O TRANSISTOR DE LARGURA 669.COLOQUEI DOIS TRANSISTORES FET IRF640 NAS POSIÇOES Q507 E Q550, MAS NÃO SEI SE SÃO OS ORIGINAIS.TAMBÉM PRECISO SABER O VALOR DA BOBINA L502.UMA PERGUNTA SE VOCE RETIRAR O Q506 2SD669 DO CIRCUITO
LG Studioworks 560N o flyback foi trocado por outra original mais quando vai da a partida ela desarma e fica uns estalos com os led frontais piscando. o problema sera resolvido com a troca do capacitor eletrolitico de .047 x 25 que fica no primario da fonte.
LG Studioworks 520Si Brilho aumentando de intensidade e potenciômetro de brilho do painel não funciona Trocado o resistor R871 de 2.2M. Studioworks 560N NÃO LIGA , FAZ TIC TIC E BATE O RELÊ DA DESMAGNETIZADORA. LED FICA PISCANDO. TROQUE OS SEGUINTES CAPACITORES ELETROLITICOS NO PRIMÁRIO DA FONTE (MESMO QUE PAREÇAM BONS NO CAPACÍMETRO) OS 2 DE 47mf, o de 4,7mf o de 2,2mf o de 0.47mf (tem que ser esse valor mesmo!, caso vc não consiga um, ligue em série dois de 1mf respeitando a polaridade.Claro que este monitor pode apresentar o mesmo sintoma por outros problemas tais como saída horizontal em curto, flyback etc... mas no caso específico deste monitor o problema era este.
LG Studioworks 57I Ele fica tentando armar a fonte e mandar alta tensão e não consegue mas se deixar um tempo ele tentando as vezes ele arma e manda alta tensão mas isso raramente acontece e quando ele não consegue ele apenas arma a fonte mas não manda alta tensão (o tubo não acende). Flyback com defeito
LG Studioworks 57I quando aumenta-se o Contraste ou o Screen ele vai aumentando normal e depois da uma caida no contraste, parece que satura alguma coisa e faz o contraste "muchar".... M DEFEITO COMUM QUE FAZ UM DELES É ALTERAR UM DESSE DOIS RESISTORES R743 OU R742 AMBOS DE 680K . Trocado os resistores e voltou a funcionar. Studioworks 57I Quando ligo o monitor dá alta e logo desliga. G1 e G2 fica sem tensão. SE SEU MONITOR USA O FLY 6174Z-2001G TEM GRANDE CHANCE DE ESTAR COM DEFEITO, QUANDO COSTUMA ACONTECER ESSE DEFEITO DEVE SER TROCADO O FLY E O CI QUE VAI DO LADO DELE É UM KIA358 A POSIÇÃO SE NÃO ME ENGANO É IC704
LG Studioworks 56I Brilho piscando na tela, vai e volta(instabilidade) Trocar o flyback
LG Studioworks 55i LIGA ACENDE O LED,NAO ACENDE O FILAMENTO E AO LIGAR,FICA FAZENDO UM BARULHO DE FRITURA AO REDOR DO FLY Flyback em curto.
LG Studioworks 55i Não tem imagem Troca do R871 2.2M
LG Studioworks 55i Com efeito almofada Q753, Q751, IC701, R761, Q752 E COMPONENTES PERIFERICOS, É CLARO QUE ESTE TRANSISTOR DE LARGURA SEMPRE APRESENTA PROBLEMAS DE SOLDA FRIA, VERIFIQUE ISTO.
LG Studioworks 55i alguém sabe me informar qual CI é usado como chaveador da fonte do LG studioworks 57i (IC 901)? IC 901 = STR-F6524
LG Studioworks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG Studioworks 55i QUANDO AUMENTO O CONTRASTE NO MAXIMO A IMAGEM SOME E DEPOIS ELA VOLTA AO NORMAL PERCEBI QUE NA PARTE SUPERIOR DA TELE FICA COM A IMAGEM UM POUCO ESCURA AUMENTANDO QUANDO AJUSTO O CONTRASTE. PRIMEIRAMENTE VERIFIQUE SE TIVER O SCOPE, POSSIVEIS RIPLLE NAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO SECUNDARIAS PRINCIPALMENTE O 12V.SE NÃO TIVER SCOPE SUBSTITUA OS CAPACITORES DESTAS FONTES.SE NÃO FOR ISTO VERIFIQUE NA LINHA DO ABL, POSSIVEIS CAPACITORES RUINS OU RESISTORES ABERTOS OU ALTERADOS.VERIFIQUE TAMBÉM SE O FIO QUE FAZ O SINCRONISMO DA FONTE COM O HORIZONTAL NÃO ESTA INVERTIDO.OK AQUELE FIO QUE PASSA PELO INTERIOR DO FERRITE DO FLY-BACK.
LG Studioworks 55i NÃO AJUSTA A LARGURA (EXCESSO) E FICA COM EFEITO ALMOFADA JÁ VERIFIQUEI O CAPACITOR 1.600V, O DIODO DAMPER AS BOBINAS E NADA. verifique todos os fets e qualquer outro transistor que esteja no circuito horizontal, retire-os para testar. deve ter algum em curto com fuga....Encontrado TRANSISTOR DARLINGTON QUE FICA NO DISSIPADOR DO TSH COM FUGA.
LG Studioworks 55i Estreita o quadro no horizontal Solda fria no transistor Q753
LG Studioworks 55i Monitor não liga Gostaria que me informassem o valor do resistor R 843 que fica proximo ao Fly back e do lado de um capacitor de 1 uF x 50 V. que está estourado. O valor do resistor é 12K .Note que se o mesmo estiver torrado o fly-back está ruim pois o mesmo está ligado ao pino de ABL.
LG StudioWorks 520Si Falta a cor vermelha Foi trocado o transistor Q-353 2n5551
LG StudioWorks 520Si Excesso de altura Trocar R709(10K) e C709(0.1UF)
LG StudioWorks 520i está sem imagem, ao ligar as luzes de controle piscam por alguns segundos até parar e faz um chiado no traf. da fonte e não tem alta Problema resolvido o problema estava no FlyBack, após trocá-lo o monitor funcionou perfeitamente.
LG StudioWorks 520 Si Chassis CA-47 monitor me chegou com o seguinte defeito: ficava piscando o painel frontal e não ligava medi o transistor de saída horizontal, 2SC5280, o qual estava em curto, coloquei um equivalente BU2508AF no lugar, mas continuou com o defeito, então resolvi desligar a alimentação do horizontal e o monitor partia normalmente, diante do exposto resolvi trocar o flyback, só que coloquei um fly-back novo no lugar e o defeito continua o mesmo. Se eu deixar o monitor ligando e desligando o transistor horizontal aquece bastante e se desligar a alimentação horizontal ele parte normalmente, só que sem alta tensão é lógico.Cara esse transistor não é correto. Tende usar o BU2520DX ou o DF (funciona mas tbm não é exatamente o mesmo) Veja se aqueles 2 diodos montados num dissipador de calor não estão em curto ou com fuga em um deles por exemplo, depois me avise...
LG LG 500G não liga sem a placa do tubo ligada á placa principal Então no acaso, liguei ela ou o chicote que sai dela, e o monitor ligou...Percebi que tinha todos os pulsos, mas como que se o processador identficasse a ausencia desta placa, ela não partia, só tec,tec.Bom no começo tinha uma resistência queimada, mas com seu valor alterado, o que alimenta o drive de video, stv9555 este entrou em curto e a fonte em proteção...
LG StudioWorks 500 Este monitor faz um barulho tec, tec,tec e não liga A luz não acende e tem tensão no secundário, só não sei se estão corretas. Já tirei o TSH e nada. A tensão de +B fica em 50 volts com ou sem o TSH. O IRF tem pulso quando faz o tec. Já testei o TSH, troquei o ka3842, testei todos diodos. Ele estava com uma resistencia que alimenta o STV9555(Amplificador de Video) torrada, testei este monitor sem ligar a placa do cinescópio, sem ligar os fios nela... já resolvi o problema...
LG Studioworks 45i O dono estava usando este monitor quando ele apagou e apareceu um cheiro de queimado Quando peguei vi um resistor (C843) torrado e um capacitor (C787) estourado, sendo assim troquei os dois componentes, mas quando ligo o monitor ficar fazendo um zumbido, que ao que me parece vem da fonte, o led acende mas nada acontece. Realmente era o flyback que estava queimado.Retirei o fly da placa e a fonte partiu normalmente, troquei o fly funcionou perfeitamente.
LG Studioworks 45i com excesso de largura e sem controle Desligando o transistor de largura, a mesma diminui. Quando desligo o pino 32 do 4558, o pulso HS ( horizontal size ) aparece, tendo trocado este CI, mas sem sucesso. Capacitores do horizontal todos testados. Este monitor chegou na bancada apresentando problema de alta ( fly trocado ) e agora apresenta problema de largura. se vc desliga o transistor de largura e ela volta a se ajustar significa que o problema está ai neste ponto, tem algum transistorzinho acoplado a este da largura que está com fuga já peguei um monitor assim ..
LG Studioworks 45i TELA ESCURA R871 (2,2M)ABERTO
LG Studioworks 45i liga mas não dá imagem Quando eu vou medir o G1 com o multimetro e encosto o negativo no terra e o positivo no G1 o monitor dá imagem!!!! Troquei o R871 e funcionou!
Studioworks 45i Não está ligando, não da nenhum sinal achei que fosse o STR S5717, troquei-o mais ficou na mesma, medi os diodos e todos estão bons, verifiquei o TSH e esta bom tb, o que mais me restaria analisar? Este monitor da muito problema de flyback, tente troca-lo e aproveite teste tambem o IRF640 pois custuma ir embora junto.
LG Studioworks 45(chassi CA 51) quando ligo a tecla Power com o cabo de vídeo desligado da CPU ele liga fica com o LED na cor verde, e fica aparecendo na tela as cores vermelho depois o verde e o azul, quando conecto ocabo de vídeo na CPU ele desliga ficando com o LED na cor laranja. nota-se que desligou o Horizontal, ao meu entender teria que ser o contrário quando tiro o cabo da CPU ai que deveria ficar com o LED laranja. Este monitor chegou na oficina com um defeito no primário da fonte,tinha um resistor de 22K alterado, trocado ligou com este problema, as tensões no secundário estão todas normais.Resolvido.era a falta de sinal de sincronismo horizontal que não estava chegando no pino do CI processador de sincronismo. estava com fio do cabo de vídeo quebrado.
LG Studioworks 44i SW RESISTOR R 843 TORRANDO TROQUEI MAS CONTINUA NÃO LIGANDO RETIRANDO A SOLDA DO COLETOR DO HORIZONTAL ELE LIGA. o R843 é de 12K, e o capacitor do lado dele é de 1uf/50V (troque-o mesmo que a aparencia esteja boa...).realmente o capacitor estava estourado foi trocado e colocado o r 12k mais não resolveu ele liga mais fica pulsando piscando todas as luzes do painel e fazendo barulho, mas não tive muito tempo para ele hoje pequei o esquema do lg441 mais não achei o r 843 então acho que o pequei o esquema errado.o que fez estes componentes estourar ?voce chegou a trocar o flyback? O dele é o 6174Z-1003D.realmente era o flay-back.
LG Studioworks 44M Somente uma linha horizontal na tela Problema de vertical . Troque IC 701(TDA4850), C724 (100mF 16 Volts),Check C732(1mF 50 Volts)se esta com baixa capacitancia. Esta localizado na parte traseira do flyback .
LG Studioworks 44i Chassis CA- 47 Totalmente inativo, nem mesmo liga da sinal de alta tensão Já verifiquei que a tensão chega ao capacitor, mas não ao "chopper". Desliguei o pino 1 e 2 do fly back, e a base do transistor que está preso a carcaça do fly back.Verifique os componentes FUSÍVEL F901, R902, D911, C913, IC902, IC903, D741, Q704, Q761, SE TD ISSO ESTIVER ok, VEJA SE A SAÍDA VERTICAL NÃO ESTÁ EM CURTO (TDA4866).
LG Studioworks 44i G1 MUITO ALTO.O MONITOR TEM ALTA MAS A GRADE 1 ESTA COM -60 A -80 VOLTS ALTA MESMO!!!DEVE VARIAR ENTRE 0 A 50V NEGATIVO.VEJA Q722, Q724, Q756, D793, D794, D797, C785 E OUTROS.REALMENTE C785 ESTAVA COM FUGA ,SUBSTITUI E VOLTOU A FUNCIONAR
LG StudioWorks 440Si Oscilações bruscas horizontais na tela As vezes perde quase totalmente o brilho, dai fica bom derrepente. Estilhaça as laterais do monitor. O Pino 02 do fly back eh o +B, e tem que estar fixo em 65 Vdc. Se estiver variando, pode ser o D701 ou Q704. O mais provavel eh o capacitor ceramico de 10K/ 1Kv, fica bem na frente do fly back 6174z-1003D. OBS: Este defeito o tecnico costuma trocar o S,H. e o Fly-back...,porem sem sucesso. Não são os vilões.
LG StudioWorks 440Si Liga, mas nao da video Flyback em curto. Trocar. Código (6174Z-1003D)
LG Studioworks 440Si Fica piscando em laranja e verde, com um ruido muito grande no trafo da fonte Ja constatei o problema...existia resistencia entre a chupeta do fly e um dos pinos do fly/foco/screm...trocado o fly e resolvido........
LG StudioWorks 440Si Liga, mas nao da video Trocado c787 com problemas
LG StudioWorks 440Si Ao ser ligado fica piscando todos os leds juntos e não aparece imagem Já verifiquei que tem algo causando o travamento do fet q704 e quando se liga sem ele a fontte arma redonda deve ter algo nessa area.A saída horizontal 2sc5280, pode está em curto.A causa deste defeito pode estar aí.de uma verificada em um zenner de 12v na placa amplificadora de sinal, se ele estiver em curto pode ocorrer esse defeito tbm ou ate mesmo o fly-back pode estar ruim.
LG StudioWorks 440 Liga normalmente, funciona durante horas mas de repente ele desliga sozinho (sem ninguém tocar nele). este monitor tem um regulador que alimenta o filamento, devido a alta amperagem ele solta o solda ,e so resolda-lo ,fica perto do trafo da fonte.
LG StudioWorks 440 NÃO LIGA NEM SEQUER O LED ACENDE AO VERIFICAR A FONTE, CONSTATEI QUE NÃO HAVIA QUALQUER TENSÃO NO SECUNDÁRIO DO TRAFO; FUI DIRETAMENTE DO STRF 6653 E VERIFIQUEI, ATRAVÉS DO ESQUEMA, QUE FALTAVA A TENSÃO DE REFERÊNCIA NO PINO 4, PROVENIENTE DIRETAMENTE DA ENTRADA DA RETIFICAÇÃO (ESTA TENSÃO É RESPONSÁVEL PELA PARTIDA INICIAL DO STRF).AO DESOLDAR ESTE PINO 4 DO CI, VERIFIQUEI QUE A TENSÃO PRÓXIMA DA TENSÃO DA REDE ALTERNADA RETORNAVA A ESTE PONTO. MEDI A RESISTÊNCIA DESTE PINO EM RELAÇÃO AO PINO 5 E VERIFIQUEI UM VALOR MUITO ABAIXO DO NORMAL DE UM COMPONENTE NOVO.SUBSTITUÍ O STRF E O MONITOR VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.
LG StudioWorks 440 Qdo liga LED fica Ambar(laranja). Transistor Q 451, estava com fuga troquei e a situação de AMBAR (Led laranja) acabou o Led voltou a ficar verde e o Monitor já está em teste
LG StudioWorks 440 MONITOR LIGAVA E DEPOIS DE ALGUNS MINUTOS OU ATE MESMO HORAS SUMIA A IMAGEM, MAS O LED CONTINUAVA VERDE AO ACIONAR A CHAVE LIG/DESL OUVIA A FONTE ARMAR PERFEITAMENTE MAS NAO HAVIA ALTA TENSAO TROQUEI O FLYBACK : NAO RESOLVEU TROQUEI O TDA 4858 : NAO RESOLVEU AS TENSOES ESTAVAM BAIXA E O +B MUITO ALTO POR VOLTA DE 250V ,DEVIDO NAO ESTAR OSCILANDO, TENSAO NEGATIVA NA BASE DO TSH EM TORNO DE 0,04 MILIVOLT . OBS : DEPOIS DE ABERTO, O MOINITOR QUEIMOU O TSH E MESMO COLOCANDO OUTRO NAO RESOLVEU .SOLUÇÃO ENCONTRADA : DEPOIS DE HORAS DE PROCURA DESCOBRI O TRANSISTOR 2SC200 ABERTO NA POSIÇÃO Q721 , ATRAS DO TRANSFORMADOR DRIVER.OBS : COLOQUEI NO LUGAR UM 2SD667 TIRADO DE SUCATA , NAO SEI SE ESTA CORRETO , MAS O MONITOR ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
LG StudioWorks 440 Desligando sozinho e tremendo horizontal Solda fria circuito horizontal.
LG LG19P995e CHASSIS CA84 ELE ARMA, TEM ALTA MAS NÃO ACENDE O TUBO AS TENSÕES DO SECUNDARIO DA FONTE ESTÃO NORMAIS,TEM 125VDC NO +B DO FLY E OS 90V DO COLETOR DO TSH.ERA O CI PROC DE VIDEO
LG LG 57M(CA 46) monitor esta com excesso de largura. os controles funcionam normal em todas as resoluções só que quando esta no minimo de largura ainda fica com excesso. Após revirar todo o circuito de largura e não encontrar nada, observei que a fonte de 12v estava 14,5 v no pino 8 do IC 503 ( KIA 358) H. SIZE, fui lá para saida responsavel pelos 12V (IC 903) e encontrei o diodo D 916 estava em curto , este danado me deu maior dor de cabeça.( resolvido o problema)
LG LG 57M(CA 46) MONITOR QUE ESTA DESARMANDO A FONTE ALTA VERIFIQUEI QUE O +B ESTA COM 260V MUITO ALTA E ELE FICA ARMANDO E DESARMANDO. DEPOIS DE MUITOS TESTES A PROCURA DO DEFEITO PERCEBI QUE QUANDO LIGAVA Ñ ACENDIA O FILAMENTO E SAIA FAISCAS DA PLACA DO CRT.DESCONECTEI O 6.3V DA PLACA DO CRT E MEDI ESTAVA NORMAL .MAIS QUANDO LIGAVA NA PLACA ELE CAIA PARA 3V ENTÃO RESOLVI TROCAR O TUBO E VOLTOU A FUNCIANAR NORMAL.
LG LG 44m Studiworks Chassis 32 Ao iniciar o computador, o letreiro de boot e memória extendida aparece normalmente, mas ao iniciar o Windows, a tela fica branca sem qualquer imagem O C.I. 202 ( GVC 08001 ) Estava com defeito. Depois de uma longa procura, finalmente encontrei um usado. Feita substituição, o monitor voltou a funcionar normalmente.
LG LG 20 Security sistem da alta mas sem imagem Estava quase comprando o fly mas descobri um capacitor estufado ligando pinos deste fly troquei e beleza .
LG LG 14" Sem imagem, tensão B+ de alimentação do flyback bem baixa Foi constatado que o flyback estava em curto no seu primário e o capacitor C721 e o resistor R726 estava danificado pelo curto interno do flyback no circuito de ABL. Foi feito a troca do flyback e do capacitor, e tudo voltou a funcionar normalmente.
LG FLATRON 795FT PLUS(FB795CU) São 4 mm em ambos os lados, após 20 minutos de utilização a imagem fica correta Alguns clientes têm notado mudanças na parte horizontal do monitor. Mudanças R706(RN 15K ohm ==> RD 15k ohm)
LG FLATRON 775FT(FB775CEA) Placa de vídeo(VOODOO) causa problema(o sinal Sync é cortado). Primeiramente, verifique se a etiqueta de identificação(Modelo No)é FB775C-EA,FB775C-EP,FB774C-EA e FB774C-EP. Depois verifique se o C744(0CE107CP630 CAPACITOR,100UF 160V) está em boas condições. Se não, mude C744 como a mesma peça(0CE107CP630) Modifique R412, C404 como a seguir (posição da peça -> próximo ao Micro R412 : 5.1K ohm --> 10K ohm C404 : 220pF --> 47pF
LG FLATRON 775FT(FB775CEA) Flicker aparece na parte superior da tela Procedimento de reparo Primeiramente, verifique se a identificação da etiqueta é FB775C-EA,FB775C-EP,FB774C-CA e FB774C-CP. Depois modifique C605, ZD601 como abaixo: C605 : 224J --> 154J Cf. C605 é a forma existente 6870T281A11(PCB board). ZD601: 5.1B --> 5.6B
LG 561n/560n/560a Sem brilho foco sem definição Trocar o fly-back
LG 1470 Controles de largura e almofada não funcionam Trocar Q709
LG 1470 Não funcionava Após fazer alguns reparos na fonte primaria, etá funcionando, só que a imagem está totalmente escura e azulada. Estava desconfiado do tubo de imagem, troquei, mas nao resolveu. Então verifiquei toda a linha de G1 e encontrei um diodo em curto D322, na placa de cinescopio, mas ñ resolveu. Troquei o TDA 4882, e tudo voltou ao normal.
LG 1470 Inoperante Led verde acende Trocar Flyback
LG 1470 LIGA MAS NÃO APRESENTA ALTA TENSÃO E FICA COM UM ZUMBIDO Verifique o fly-back 6174Z-2001A ele costuma fazer esse tipo de defeito. Quando trocar ele troque o C723 junto. CAPACITOR C 723 ABERTO .Trocado e voltou a funcionar.
LG 1470 Sem imagem, tensão B+ de alimentação do flyback bem baixa Foi constatado que o flyback estava em curto no seu primário e o capacitor C721 e o resistor R726 estava danificado pelo curto interno do flyback no circuito de ABL. Foi feito a troca do flyback e do capacitor, e tudo voltou a funcionar normalmente.
LG 1470 Após troca do FB, manchas na tela e tamanho de quadro instável A imagem é irregular, mais escura do que o comum e os botoes de brilho/constraste não resolvem (não funcionam linearmente. Conforme eu aumento ele pode aumentar/diminuir o brilho/constraste). - A parte direita da imagem possui manchas. - Quando mudo a resolucao ou modifico a imagem (por exemplo, estou numa tela escura e abro uma tela totalmente branca), a intensidade da imagem muda e o TAMANHO do quadro tambem. Abri o monitor, o técnico colocou um flyback Copeco 14023 (correto para esse monitor), mas aparentemente não trocou nenhuma outra peça.Inverta os 2 fios da espira externa do fly-back. (Aquela enrolada no ferrite)
LG 1470 Nao controla brilho Bem o danado que me tirou o sono é o c 919 capacitor eletrolitico 470/16 volts,na fonte de alimentaçao, isto depois que eu conferi todos os componentes da linha do brilho varias vezes e sem achar nada de anormal
LG 1470 Foi trocado o flyback e componentes na linha do ABL mas após ligar o monitor ele não atua contraste e quando desliga da um ponto luminoso na tela Este monitor quando queima o FLY ele tem o costume de queimar componentes na linha do ABL e as vezes ate chega a fazer buraco na placa e carbonizar as trilhas pois é ai q estava o problema entre a trilha do ABL e o TERRA estava carbinizado mas eu nem fazia ideia q ele estava conduzindo do ABL pro TERRA + ou - 1 K dai eu desmanchei a trilha e fiz ligação c/ fio e o monitor está funcionando perfeitamente.
LG 1470 Quando recebia o sinal de vídeo desarmava e ficava com o led ambar. Q905 em curto.Troquei o transistor Q905, e o defeito desapareceu.
LG 1470 Não liga, não tem MAT Faiscando no tubo. Trocar flyback cod 61742-2001A Codigo ipeco 14023.
LG 1465 dls Liga,tem tensão na fonte mas não acende o filamento Para o filamento acender depende de um nivel alto no pino 17 do ic202 e este comanda q918 que comda q920 que comanda q919. achando o defeito no flay black,troquei ele e o monitor funcionou
LG CB775C-NA Ficava piscando ao ajustar posição vertical Trocar o TDA4866J (IC601), da deflexão vertical
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG CP-20B84 Inoperante Ci TA8808BN.
LG CP-20B84 Inoperante Ci TA8808BN.
LG CP-20B84 Inoperante Ci TA8808BN.
LG 29FX5R Queima frequente do transistor horizontal X401
LG CP29K30 Não sintoniza canais C102[47pf]
LG CP 20K42 APARECE IMAGEM NORMAL E VAI ESCURECENDO D502
LG CP20B85 Imagem deslocada pra direita. Diodo zener ZD412 (9,1V) - Trocar incondicionalmente.
LG CP-29K30 081D Inoperante Diodo D401 em curto (RU4Ds)
LG 29K30 Barra escura do lado esquerdo da imagem D407 COM FUGA
LG CB 14F84 12.4 Sem OSD Zener ZD503 = 9,1 voltes Com fuga Sub ZD 503 = 9,1 voltes
LG DA 3620 Liga mas não faz funções Fonte principal Niveis baixos Sub C936=1000uf C934=1000uf C935 = xxUf
LG CB 14F84 12.4 Sem cor C 162 = 47n Com fuga pino 3 IC 101 Sub C 162 47n
LG CB 14F84 12.4 Sem imagem escuro ecrã C 141 = 220 n Com fuga Pino 25 IC 101 Sub C141 = 220n
LG CB 14F84 12.4 Sem OSD C 503 = 33P Com fuga Sub C 503 = 33P
LG CB14T1x CTN BB Fonte Não liga Lede pisca Sub D6515 = 1N4148
LG CB 14F84 12.4 Imagem altera encolhe C 152 = 100n Com fuga Pino 45 IC 101 Sub C 152 = 100n
LG DA 3620 Não da nada Fonte St/By Parada Secundário em curto Sub D951 = by 299
LG CB 14F84 12.4 Sem sincronismos vert e hor C 146 = 10n Com fuga Pino 43 IC 101 Sub C 146 10n
LG CB 14F84 12.4 Imagem dobrada na vertical C151 = 470 n Com fuga Sub C 151 = 470 n
LG DA 3620 DVD Liga mas não faz funções Fonte principal Niveis baixos Sub C936=1000uf C934=1000uf C935 = xxUf
LG CB14T1x CTN BB Fonte Não liga Lede pisca Sub D6515 = 1N4148
LG DA 3620 DVD Não da nada Fonte St/By Parada Secundário em curto Sub D951 = by 299
LG CB 14F84 12.4 =A99-190- Dessintoniza em UHF ZD 603 esta só em UHF ZD 603 =6,8 Voltes
LG RP-29CC25 LG 29CC25 Queima do TSH modificações a serem feitas modificações a serem feitas R404 > 33R P/ 15R C401 > 4,7X50V / 10X50V C858 > 1000X16V / 2200X16V C854 >100X16 / 470X16 R852 > retirar e colocar jumper R864 E R865 > 1R PARA 1,6R , Regulador IC06 - colocar capac. 470/10v - + no pino 1 e - no pino 3, ST 2310 por outro original
LG CP20B85 - MC83C Linhas de retardo na parte superior d401 c/fuga
LG MC 14K Inoperante , a fonte só parte apertando - se a tecla POWER várias vezes Capacitores C 814 e/ou C 828 (10 uF x 100 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG CP 29Q50 Não entram as cores após a mudança de canal Cl IC 02 ( 24C08) avariado
LG CP 20 K 40 Funcionamento irregular, fonte às vezes não parte Capacitor C 825 ( 100 u F x 35V) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG CP 20 A 70 Inoperante , Transistor de saída horizontal em curto Capacitor C 407 (1 u F x 160 V) com perda de capacitância ou ESR elevada
LG CP 15Q90A Inoperante , LED piscando Transformador de saída horizontal
LG 29C85 Foco deficiente Transformador de saída horizontal (Fly back ) avariado
LG 20B84H Não sintoniza os canais Resistor R 13 ( 4,7 k ) aberto
LG 14B86BR Fonte liga e desliga C-813 em curto
LG 14B84H Inoperante Resistor R 802 ( 2 k ) aberto
LG 1470 Controles de largura e ajuste de almofada inoperantes Transistor Q 709 com fuga ou em curto
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
LG StudioWorks 440si Inoperante, leds piscando Flyback
LG 1470 Sem imagem após troca do flyback. Alta tensão OK Verificar C723, R742, R723 e Q711
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG 1470 Inoperante. Flyback e tr saída horiz OK Verificar R912 e R913
LG 1470 Imagem muito larga Verificar Q709 e D708
LG 1470 Imagem instável após troca do flyback Inverter os fios que partem do flyback e vão até a fonte de alimentação













Osciloscópio Instrutherm OA-220

Já perdi as contas de quantas vezes abrir esse danado para revivê-lo, vou colocar algumas dicas aqui, mas sinceramente espero que nenhum de vocês tenha ou compre uma tralha dessa pois é só dor de cabeça.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Defeito: Intensidade do traço pulsando.



Causa: Capacitor de 47uF 16V ligado a base do transistor 5V25 (S9014) e à massa, com ESR alta, sua capacitância estará bem acima do valor indicado.



Solução: Trocar por outro de 47uF 16V para 105 graus + verificar soldas frias.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Defeito: Não ajusta o foco, deixando o traço largo e desfocado.



Causa: potenciômetro do foco com mau contato interno.



Solução: Trocar por novo, não aplicar micro óleo para tentar recuperar o antigo + alta tensão nesse circuito cuidado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Defeito: Sem filamento, sem alta tensão no tubo.



Causa: Fonte não oscila, verificar LM 741 CN + trim-pot de 10k com mau contato.



Solução: Trocar o trim-pot de 10K por um de precisão + trocar o LM 741 CN + verificar soldas frias nesta região (o LM é alimentado por 10V e a tensão da fonte chaveada é de 15V no primário)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Defeito: Não se consegue visualizar a forma de onda parada na tela, ou não mostra a forma adequadamente.



Causa: Solda fria nas placas no painel



Solução: Desmontar com cuidado, e ressoldar as soldas + remover os soquetes dos CIs

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Por enquanto só deu isso de problema, se aparecer mais volto aqui e completo o ranque de defeito desse gerimum.













TV LG 20CB20A SEM FOCO.

 DE INÍCIO ACHEI  QUE ERA  FLY-BACK,PORQUE   ESTAVA DANDO UNS  ESTALOS,MAS RESOUVÍ ABRIR O SOQUETE DO TUBO  E O MESMO ESTAVA TODO VERDE DE TANTA OXICIDAÇÃO E JÁ CORROÍDO . FOI SÓ TROCAR POR OUTRO. FUNFOU LEGAL














mitsubish tc 2009 aft

essa tv veio vítima de raio,detectei que o pulso do drive h. estava com a tensão
alta, logo condenei o processador la 7688n, já avisando pro cliente que se o
micro controlador estivesse ruim ñ teria conserto,pois eu nunca achei pra com-
prar à muito tempo,legal funcionou só que a imagem saía de freq. após alguns
segundos, verif. aft, a comunicação é direta com o micro,pensei perdi tempo com isso! resolvi o problema indo no menú e desligando o aft em todosos os canais e tudo ficou lindo!(ñ memorizava canais em auto progr.)
pra minha surpreza quando fui comunicar ao cliente a sequela ele me disse....
ela já tinha esse def.ufa!!!! que sorte hein!!!!!!!
deculpem me pelo texto longo mas era sexta feira e ninguém aguenta pepino né!!!















panasonictc 29fx30l

é raro pelo menos pra mim essa tv chegou sem imagem e com linhas de retraço e desligava após alguns seg. alimentação rgb normal
solução ci saida rgb tda 6108af aberto.(geralmente entram em curto)













Home theater gradiente hts420 congelando imagem(resolvido)

Causa era motor spindle que ñ conseguia atingir a rotação desejada,então,resolvi borrifar um wd e ai ficou boa,deixei no teste varias hora e entreguei o aparelho.
Depois de +/- 1 semana retornou-se,e ai taquei 1 novo,agora sim ficou legal.
Conclusão,esse negocio de lubrificar ou limpar é paliativo ñ vale apena.Taca um novo














modo de serviço tv ts2960 gradiente

Amigos olá ,estou precisando do manual ou modo serviço da ts 2960 deste aparelho pois ;estou com problemas de excesso largura horizontal , altura vertical descalibrados e não conseguir encontrar no mercado o manual serviço .Quem puder ajudar ,o meu muito obrigado .

 












PHILCO-PCS2956-RESOLVIDO

DEFEITO:Q901-fet fonte entrando em curto.
SOLUÇAO:TROCA CAP-921-fulga.














tv sharp c-14r12 quando liga vem com tela azul Resolvido

esta tv chegou com o saida horizontal em curto flay back com defeito troquei o flay back saida h c616/7 fonte normal apos colocar estes componentes ligo o tv imagem e som normal em alguns canais em outros com imagem normal mas som so chiando fui pra o aft troquei t201 bobina aft veio som imagem normal so no 1 canal da faixa aqui canal 2sbt imagem normal e som chiando troquei c328 ficou normal tem um defeito desde da 1 vez que liguei logo a tela vem azul em torno de 15segundo ai aparece imagem normal pra ver o defeito fiz o seguinte desliguei o pino 19 do micro que faz bb ai notei que vem o horizontal virado ai foi quando resolvir da uma verificada no documento explica todas funções do pinos do tda 8360/1/2 ai resolvir vericar o c602 ligado em serie com um resistor para o pino 40 afc2 terminal para conexão do filtro afc2 horizontal para diminuir o ripple do sinal de correção troquei o capacitor ai o defeito sumiu ligou chegou imagem e som rapido sem defeito algum.


 











TV CINERAL TC2070

DEFEITO:FALTA DE VARREDURA HORIZONTAL.

SOLUÇAO:TROCA CAP C214,C220.














panasonic TC29A8

televisor totalmente parado trocado resistor R822(470K) televisor fufou blz.

 












TV2051NAV U18 TOSHIBA

Ao ligar tinha audio, com tela escura, poucos minutos sumia o audio, o saida horizontal Q404 superaquecia ponto de fritar o dedo.
CAUSA: Saida vertical Q301 em curto.














TV2051NAV U18 TOSHIBA

Vertical fechado. verificado no pino 16 do Q501 não havia forma de onda dente de serra, verificando no pino 15 do Q501 tinha forma de onda pulsante semiquadrada não era rampa.
CAUSA. foi só trocar C301 normalizando o vertical.














TV CCE HPS2908 DOBRANDO VERTICAL

Esta TV esta dobrando o vrtical no centro da tela, resolvido com a troca do S.Vertical e Cap.100/35v mas veio faltando 2cm em cima e com linhas de retorna a causa era o resistor R423 de 1R, é isso ai.Esquecimento da terceira idade.














TV CCE VERTICAL FECHADO HPS2085

Outra CCE defeito de vertical a causa era o resistor R 303 de 1K e R312 de 2,2R as duas abertas.Me deculpe o esquecimento de não coçocar no D&S é a fase da terceira idade, valeu Valmir.














TV Sony KV-34FV210 Entrando proteção

Esta TV estava com o seguinte sintoma,ligava e logo em seguida entrava proteção e o led piscava em uma seguencia de quatro piscadas.
Causa:D 500 com fuga.














toshiba tv2086 kms - u15 - BU808DFI aquecendo

Pessoal, troquei saida horizontal e eletroliticos da area, ate o flyback ja troquei e o defeito continua, quando liga a imagem vem normal e vai fechando nas laterais e o transisto bu808dfi aquece muito... preciso de ajuda!!!

Conclusão:

O transisto BU808DFI, troquei varios :=( todos com o mesmo problema, coloquei um BU808DFX funcionou beleza... Ufa que alivio.













CD DE INSTALAÇÃO ESCANNER GENIUS WIVID PRO II modelo: FB 601C

scanner mais antigo da GENIUS WIVID PRO II modelo: FB 601C algum amigo teria pra me arrumar driver ou cd de instalação ou me indicar onde acho na net ja baixei alguns mais nenhum deu certo parece faltar algo.














DVD SD7080VK CABELUDO (RESOLVIDO )

Congelando a imagem, fis os testes nas fontes 1v2 3v3 1v6 ok, resistencia do motor com 9 Homes. arraquei 29 capacitores SMD substitui Q13, Q14, IC1 drive IC101 memoria.
CAUSA. apos ter conferido a medida homica do motor, foi que veio na memoria esse motor só pode é ta alterando quando gira, arraNquei o clamper para surpresa minha. CABELOS ENRROLADOS NO EIXO DO REFERIDO MOTOR POR BAIXO DO CLAMPER.

