TV TOSHIBA mod: TV2088 U14 (resolvido)

Ola meus colegas, esta tv chegou em minha bancada,e estava parada quando a abrir estava estourada o Q841 e o transisto Q404 ai só foi trocar os mesmos e corre p/ o abraço!!












29pt4641 vertical ajuda! (RESOLVIDO)

DEF. VERTICAL COM TRES LISTRAS COLORIDAS EM BAIXO DA TELA

OBRIGADO AOS COMPANHEIROS LUIZ SCHIN,JOTA,MIKE E MARCOS RENI PELA FORÇA.
CONFORME INDICOU O MARCOS RENI O DEFEITO ERA O DIODO SMD 6457 E TAMBÉM O
CAPA 2465 ABERTO VALEU !!!!!!!












tv semp toshiba.mod 2079 tela toda toda rosa

esta tv chegou parada,apos uma vistoria encontrei solda fria na fonte,quando ligou a tela estava toda rosa e sem os caracteres,todas as tensoes de fonte e rgb estavam normais,resolvi subistituir a memoria.apos a troca tudo voltou ao normal.












tv philips 20pt324A/78R

Esta tv não tinha os 9v no secundario da fonte que leva ao regulador de 3,3v que alimenta o micro 7600 o pino 31 e 38 do micro estava dando pra massa matando esta tensão,trocado micro que por sorte eu tinha na minha sucata tudo resolvido.

 











PANASONIC TC 20A12, DESLIGA APOS +- 30 MIN

TV PANASONIC TC20A12 FUNCIONA NORMAL +- 30 MINUTOS E DESLIGA,FICA PISCANDO O LEED,DESLIGA E TORNA LIGAR
LIGA NOVAMENTE AI TORNA DESLIGAR,DEFEITO C 519-33X160
COM FUGA, COLOQUEI UM DE 33X250V,FUNCIONOU NORMAL
ABRAÇOS (VALCIRPINA)












tvpanasonic tc 20a10 resolvido.

O D820 ENTROU ENCURTO E ABRIA AMU TRILHA, E ALGUUNS PONTO DA FONTE FICOU SEM ERRA, E A FONTE NÃO TRABALHAVA CORRETA MENTE.FICAVA INOPERANTE.FOI DIFICIO ENCONTRAR ONDE A TRILHA ESTAVA ROMPIDA TINHA UM ESMALTE PRETO NÃO DAVA PARA VISULIZAR.












TV MITSUBISCHI INTERFERENCIA NA TELA

Essa tv tinha som e imagem normal porem sobre a imagem corria umas faixas brilhante no sentido vertical e da esquerda para a direita.Causa do defeito C705 alterado.OBS esse capacitor filtra a tensão do controle de brilho na saida do pino do microprocessador.

 

	
TV MITSUBISCHI 2099 INTERFERENCIA NA TELA


OBS o modelo desta TV é TC2099.













Mitsubishi tc 2118

Essa tv estava sem cor, trocado os capacitores smd pendurado no pino 36 do tda 8841 o defeito foi resolvido.












philips 14pt3336 vertical pulsando...

Esta tv estava com problema de vertical , um risco , porém ela oscilava variando o brilho do risco , defeito resistor 3448 aberto . Ajuda através da dica do amigo strutz .

 











TV2959(J)FS FS8 LEM10 TOSHIBA ANOTEM

Penei 3 dias pesquisando no vertical desse tv, que apresentava uma faixa mas clara na parte superior do tubo. troquei: o Q301 por duas veses, todos os cap. eletroliticos e pmetal e ceramicos, testei todos os diodos e resistores do circuito em analise e finalmente o Q501. a geração da rempa no C301 estava normal até chegar no Q301. dava a entender que se tratava de deficiencia na linearidade, apos todas tentativas inclusive com resset da memoria. resolvir testar a PCI em outro tubo. SURPRESA! o defeito desapareceu.
CAUSA. trocar o tubo.
	
Re: TV2959(J)FS FS8 LEM10 TOSHIBA ANOTEM

colegas o defeito é na defletora, mas como não é fornecida separadamente é trocado o conjunto. por isso falei trocar o tubo.













Tv Philips 14PT418, som fanho, se aumentar volume fica mudo

Causa C2905, 3N3 com fuga grande, ligado ao pino6 do CI AN7523N.











COBY - DVD COM TELA MOD. 77000 SO FAZ LEITURA DE MUSICA

ESTE APARELHO SO FAZIA A LEITURA DE MUSICA NAO LIA DVD TROQUEI O MOTOR E O FLAT NAO RESOLVEU SO RESTAVA UNIDADE.

DEFEITO RESOLVIDO = UNIDADE 1200W













TV AIWA AR215 ( fonte não oscila)

Boa noite a todos, essa tv não oscilava a fonte.
Causa: diodo zener de 18v (em paralelo com o fet)
Obs: diodo com curto intermitente, as vezes media como bom.(testado com meter analogico e digital.
Trocar direto.













Cineral TC2011 (imagem negativa)

Essa tv apresentava imagem negativa. (não era a chave de serviço, da esse defeito tbem)
O defeito era a linha de atraso com mau contato interno.
(essa linha de atraso parece um capacitor ceramico grande e gordo (pra quem não conhece) e é usado nas tvs CCE da linha hps14/2070 e tbem nas Broksonic.












soluçao resolvida no intelbras 490mhz tel sem fio

q10 no lugar um MPSA43 FOI RESOLVIDO
DEFEITO LINHA OCUPADA












Monitor proview -558- liga e desliga

Esse monitor estava com esse sintoma de liga e desliga, era o flay back em curto da chupeta pro terra.












Tv. CCE 2997FS desligando em 3 segundos

Tv. ligava e desligava em 3 segundos. Causa era os 2 transistores BC337 Q802 e Q805 Colocar o que tem a cara prateada.












TV Panasonic TC 210 Parada

Esta esta para só com tensão de entrada ou seja 300V no regulador o resto OV, solução R803 150K aberto, esta é para os veteranos.













SEMP TV 2086 U 15 NÃO SAI DO STAND-BY

Resistor R 432 aberto.













tv samsung CL 21Z43MQ3 Inoperante

Este tv o cliente afirmou ter entrado agua pela antena encontrei o saida h Q 404 fqp630 em curto colocamos o IRF 630M e ao ligar na serie fonte baixa e tava normal ao soltar o Q 404 encontramos 0 D 404 tbm em curto foi colocado um RU 4A de uma mitsubishi tc 2090 e tudo ok.












tv philco pcs-2978,tela escura com linhas

tv philco pcs-2978,com o seguente defeito a tela escura com linhas coloridas na parte superior da tela, apos 10 segundos ela desliga com a tela dando linhas de retraços.

o defeito era o resistor 18r(R709) alterado para 120k.













Monitor AOC mod 5E defeito curioso.

Este monitor entro aqui com o seguinte defeito:
fonte não armava e ficava oscilado bem baixinho +b.
nem o led acendia,depois de uma olhada achei um curto no +b
O mais engraçado é que o curto mudava de resistência
tinha hora que era de 100r depois subia para 800r.
retirei o saida horizonta teste estava bom,coloquei
novamente no lugar e passei a procurar o tal curto
levantei o fly a defletora o retificado da fonte
e os filtros e nada de achar o tal curto
depois resolvir retirar o saida horizontal novamente
aí saiu o curto mas o transistor estava bom hehehe
foi aí que reparei no isolamento de plástico que estava furado.
solução colocar uma mica no transistor o o monitor voltou normal movamente














GRADIENTE HTM277 QUEIMANDO STRF6654

O defeito estava no pino 1 do STRF6654, trocar D928 (2v8), e o capacitor em paralelo com o mesmo C922 (470PF).

 











TV philips 29pt4643 chassi l04 não abre vertical

Depois quebrar a cabeça trocando todos esses mosquitinhos (cap)conforme dicas, notei que as tensões que saiam do CI até base do Q752 estavam normal mas as tensões dai pra frente que deveriam ser negativas estavam todas positivas então resolvi bater mais a cabeça nestes componentes responsáveis pela saída e depois de tudo testado e OK só restou a deflectora e bingo coloquei por fora uma bobina vertical e ao ligar a TV apareceu todas as tensões negativas e com isso chegando a conclusão que era a dita que estava matando a deflexão vertical.













14pt4131, sem imagem e tres linha superior rgb<RESOLVIDO>

AGRADECIMENTOS, AOS SRS: MARTINHO, ALEX, ALAIN, E EM ESPECIAL AO SR MANOEL LIMA, MATOU A PAU, CAPACITOR DO PINO 26 DO GRANDAO, O FAZ TUDO HEHEHE, CAPACITOR 2488 DE 100N, MEDINDO ELE DA BOM, MAS TROCANDO RESOLVE O PROBLEMA.. HÁ, UM DETALHE BEM CURIOSO, APOS ATROCA, A VOLTAGEM QUE ESTAVA ALTA, VOLTOU A SER COMO INDICA O ESQUEMA....
VALEU RAPAZES....












ajuda 20pt324 tela avermelhada e desligando (RESOLVIDO)

essa tv esta com a tela avermelhada e desligando em +ou- 3 segundos. ja atuei no scren e a tela fica com as cores normais, porem desliga imediatamente. troquei 7400 (bf422) e ficou um dia inteiro sem desligar-se, hoje fui ligar ela para testar novamente, e voltou á desligar.













Tv CCE HPS1491, sem côr

Este modelo e o mesmo que tem versão Cineral. Depois de apanhar muito por não ter formas de onda no esquema e tensões, descobri o Capacitor C505, 0,01uf com fuga, vai no pino 43 do LA7687.













TV2988(L)MS LEM 8 ANOTEM

Sem audio nem em RF nem em AV. saia audio pelo pino 28 do Q501 e chegava até o QG01. mas não saia p/o amp. de audio. apos troca do Q501 QG01 juste de OPM resset sem sucesso. ao fazer as medidas de tensões no QV01. no pino 1 era pra ter 3,5v estava com 1,5v no pino 6 do mesmo era pra ter 9v tava com 4,5v no Q421 onde é gerado os 9v, no coletor com 12v na base 4,5 emissor 4,5v
CAUSA. D421 em curto, foi só substituir o zener, normalizando as tensões e o audio.














TV LG 14CB20A Resolvido

Esta TV não atuava o contraste resolvido com atroca do D502(ABL). Obs: este diodo não consta no esquema é só um lebrete, (1N4148), é isto ai, bom fim de semana para todos e muita cerveja não é VDC.













Som Aiwa NSX-F969 Desliga ao aperta Power.


Meu técnico de Audio está sofrendo neste Aiwa, como em som sou um zero a esquerda depois da virgula, não pude ajudar muito.

São dois sintomas que leva o ao desligamento.

1- Coloca na tomada  fica em modo DEMO. Ao apertar a tecla Power  liga por segundos e desliga ficando o display totalmente apagado sem relógio sem nada da Silva.

2- Coloca na tomada fica em modo DEMO ao apertar Power desliga e no display  o relogio piscando. Quando isso ocorre é até possivel ajustar a hora sem problema, e se apertar a tecla DEMO entra em demostração também até apertar power e o ciclo se repete ou seja desliga.

O que ja fizemos:

Soltamos os 4 transitores da saida, conferimos as fontes de 12V, 5V, transitores mosfet que alimenta a saida, capacitores Elco e trocamos cristal do micro e revisamos soldas.

O nivel de tensão HOLD não se altera no curto espaço de tempo quando ele liga rapidamente.

Nos dois sintoma é possivel ouvir o clik do relé quando se liga.

Como a tensão POWER que vem  do micro para acionar a fonte deixa de existir quando ele desliga, polarizamos o referido transistor  e foi possivel checar que na parte de potência não tem curto.

Como estes Aiwa Raiwa são cheio de frescura, vamos aguardar uns Helps dos colegas.

RESOLVIDO: Conforme várias dicas dos colegas abaixo, foi resolvido com a troca do Q 221(SMD) que estava aberto, em seu lugar foi colocado um BC 547B. Este componente fica na PCI separada a direita cujo conectores de saída é RCA. O Esquema que achei na net embora consta para este modelo é na realidade do NSX-F959 que não possui esta placa a direita. Mas é possivel trabalhar usando como parâmento a placa maior da esquerda.

Abaixo segue várias dicas postadas por colegas que me ajudaram e que possa se úteis em caso deste e outros defeitos, cujo sintoma é o acionamento da proteção.

****************

Este aparelho possui duas saídas de potência, uma na placa principal e outra é uma plaquinha do lado direito (sub). Quando disse ter conferido o curto-circuito, foram conferidas as duas saídas?

Veja estes problemas com soluções aqui:
http://www.network54.com/Forum/248242/thread/1197379268

http://www.network54.com/Forum/248242/message/1197685283

******************

desliga o cabo flat que sai da placa do amplificador que fica separado  e veja se ele liga normalmente pode ser problema nessa placa geralmente dc na saida

ou entao desligue o pino do hold no conector da pci lateral para a pci frontal assim desabilitara todas as protecoes e ao ligar sera possivel verificar qual das saidas esta com problemas se o audio sair perfeito sao os proprios transistores da protecao com problemas

******************

VERIFICA ESSAS DICAS RELACIONADAS A ESSE DEFEITO

DESLIGUE O PINO HOLD NO SOQUETE QUE VAI DA PCI DA SAIDA COM A PLACA DO DYSPLAY,SE FUNCIONAR O PROBLEMA ESTA NA SAIDA COM TENSAO FORA DO 0(ZERO)VOLT QUE VAI PARA AS CAIXAS.COSTUMA SER TRANSISTORES SMD COM FUGA NA REGIAO DA SAIDA.NAO ME RECORDO SE ESTE SOM TEM SAIDAS SEPARADAS PARA O AUDIO,SE ELE USAR UMA PLAQUINHA COM TRANSISTORES DE SAIDA NO CANTO OPOSTO DA SAIDA PRINCIPAL DESLIGUE O FLAT DA MESMA ELIMINANDO-A,SE FUNCIONAR VOCE TERA ALGUM TRANSISTOR SMD COM FUGA NESTA PLAQUINHA ATIVANDO TAMBEM O PINO HOLD QUE VAI PARA O MICRO.
ESPERO TER AJUDADO EM ALGO.
Substitua cristal de 4,19 la perto do micro na placa do Display
Tire os transistores q121 e q122, que são dois transistores smd que estão localizados na plaquinha lateral. O som vai se ligar. Vc pode substitui-los por dois smd´s npn´s.
troque apenas estes transsistores Q221 e Q222 desta placa menor. Se ainda persistir o defeito, troque todos os SMds desta plaquinha, mas apenas os trnasistores SMDs normais
alem desses transistores troque tb o capacitor que fica junto desses transistores
veja se tem (4,1 volt´s)no pino 18 (HOLD)do conector que faz a ligação da PCI lateral com a PCI do display se não tiver, desligue o pino 18 do conector e ligue o aparelho se funcionar ,siga esta linha e troque todos os transistores SMD Q-101 , Q-221 , Q-222 e verifique os resistores R-238 (39R),
R-237(39R), R-225(100R), R-226(100R), R-229(100R), R-230(100R).

Se não resolver o problema troque todos os transistores SMD que ficam na PCI Power(Amplificador).

Cuidado ao trocar os transistores pois existe dois(2) fet´s Q-202 e Q-201 SMD que não costuma dar defeito e é fácil de confundir com transistores comun.

OBS: Não adianta medir os transistores SMD tem que trocar mesmo que estejam medindo boms.

*****************

Eu ja peguei um com este sintoma; era o Q104 seme aberto.















33PT772 Chassis A8 com PIP, Sem Y.


Minha nossa!! deixa eu tentar caprichar aqui se não o Alain vai pegar no pé com o Português.

Estou com esta bomba, digo bomba porque veio toda fuçada e só peguei devido ter ido fundo no orçamento e 50% antecipado.

Bem, depois de resolver quase tudo  me resta o sintoma de sem caracteres e sem contraste.

Antes de pedir ajuda gostaria de verificar se estou ficando doido ou não. Tenho o manual original deste Chassis A8, estranhamente ele não possui o esquema da placa PIP e é justamente aqui que estou seguindo uma pista do Y que sai da placa  que possui o TDA 9178 vai para  a placa do TDA 8310 que está na PCI do PIP e retorna para o TDA 9178 e depois para o TDA 8844. 

Primeiro quero trabalhar sobre o problema da falta do Y e antes de partir para a troca dos chaveadores, gostaria de acompanhar o sinal que entra neste TDA 8310 que está na PCI do PIP e não consta no manual e nem na relação de peça do mesmo. Será que saiu um anexo separado? Com a palavra os feras em philips .

RESOLVIDO: A Falta do Y era realmente na placa do PIP. Como cliente nem sabia que existia essa função e nem o Cr original possuía, me autorizou a eliminar o PIP. A eliminação consiste em mudar a posição dos Jumpers que estão na PLACA YUV conforme o esquema elétrico.

Para acompanhar a narrativa completa deste defeito e dicas dos colegas e esquemas elétricos Clique Aqui.














tv gradiente 2922 resolvido

tv gradiente o som não aumenta nem diminui, fica travado, substituir a memoria.

 













tv cce 2198 resolvido

entrou na minha loja tv cce com a fonte alta. causa r830 aberto e a fonte fica sem controle.














sony kv29fv15b tela branca com linha de retraço (RESOLVIDO)

ja troquei ci rgb tda6107 e o cap de rgb, que esta dando 200volts e nada ainda, alguma dica?

ÉRA O SOQUETE DO TUBO!!! 













TV CCE HPSFS Resolvido

Esta TV deu entrada com o seguinte defeito: Ligava, ascendia o filamento com o vertical fechado e desligava em seguida, todas as fonte funcionando com exceção a de 8,6 e 8V gerado pelos Trnas. Q802 e 805 coferido encontrei o Q805 aberto entre coletor e base, trocado funcionou porém sem som e luminancia e sem caracteres (pensei comigo lá vem bomba) fui para os 200V estava presente,a fui para a placo do tubo e lá encontrei o resistor R901 22R 1/2W aberto, resolvido o que poderia se tornar um grande pepino, espero que ajude os colegas.














tv toshiba 1484 U11 RESOLVIDO

ENTROU NA MINHA LOJA ESTA TV TOSHIBA NÃO LIGAVA. DEFEITO NA FONTE FOI SUBSTITUIDO OS SEGUINTES COMPONENTES Q801,Q802,D873. O APARELHO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE.

 












TV PHILIPS 21PT5437 RESOLVIDO

ENTROU ESTA TV TV NA MINHA LOJA COM O VERTICAL FEICHADO VERIFIQUEI
ENCONTREI R3445 ABERTO. SUBSTITUI E O APARELHO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE.















TV PHILIPS RESOLVIDO PT3336

ENTROU NA MINHA ASSISTENCIA ESTA TV PARADO, VERIFIQUE QUE HAVIA DEFEITO NOS SEGUINTES COMPONENTES.
O CAPACITOR 22O/400V O CITEA1506T E MOSFET.SUBSTITUI OS MESMO E O APARELHO VOLTOU A FUNCIMAR NORMALMENTE















tv cce hps 1401 defeito estranho resolvido

este tv chegou parada devido um vazamento no flay back entrou em curto o saida horizontal coloquei outro flay back apos a troca dos componentes ja citado notei que as vezes na mudança de imagem dava um balanço na imagem depois de trabalhar muito ja sem saber mas o que fazer resolvir da uma verificada na fonte foi quando encontrei o r809 aberto.
















LG 21FU1RLG,liga se for aquecida(dica).

Este TV LG chegou com a seguinte reclamação do cliente,só funciona se colocar no sol 10 min.
Fazendo uma verificação e uma resoldagem notei que o tv funcionou,deixei em teste no outro dia parada novamente,então na verificação notei que estava em standby,então verfiquei o reset,tensão de 5V,teclado e tudo mais ai parti para o cristal aqueci do o ferro ai funcionou blz retirei notei uma condução entre os pinos e a carcaça do cristal,foi só trocar.














TV CCE HPS2904 Parada Resolvida

TV CCE HPS2904 Resolvido

--------------------------------------------------------------------------------

Esta estava com aquele PIU PIU sinal de curto no Horizntal, dito e feito o D402 BY228 em cuto, trocado a mesma funcionou porém com excesso de largura causador da proeze Q406 BC546 como diz o nosso amigo Valmir foi só correr para a gelada. Espero que ajude os colegas no futuro.














TV PHILCO TP-29C21

DEFEITO:A tv não tem as tensões no secundário ( +B está com 10v , +12v e -12 zeradas.Se levanto o SCR a tensão d +B vai para 160V e +12v vai para 17V.
SOLUÇÃO: SCR













DVD ELETROVISION MOD EV300

A fonte não funciona ligada em série faz um forte ruido era o C02 DE 103/1KV em curto.

 











ATENÇÃO AO TROCAR SAÍDA DE AUDIO PHILIPS 03.1L


Muita atenção ao se debarar com esse chassis L03.IL modelos mono que usam o CI AN 7523(14PT3131 e 20PT4331) com led piscando e sem armar a fonte, se a saída de audio estiver em curto a fonte não arma ,mas nunca troque sem verificar se o jump SMD 4922, pois se ele estiver aberto vai estourar o CI novo no ato que ligar (sai a cara do CI na hora) obsevem que os pinos 7 e 3 tem terras diferentes interligados pelo referido jump SMD.Já peguei 3 TVs que vieram de outras oficinas fuçadas sendo que era somente a sáída e o jump aberto(na primeira vez também estourei o CI na hora).Na placa não há posição para o jump mas ele esta pertinho do CI e basta olhar os pinos para perceber rapidinho.ATÉ>















TV philips 16GL1332, queimando flay.

causa C175, 68nf, ligado ao pino24 do TDA8305, com um dos pino solto dentro da solda.













Recepitor feasso mod: FS100 Resolvido.

Esse recepitor estava parado quando demorava muito na tomada ele funcionava, quando estava frio não funcionava de jeito nenhum, foi resolvido o defeito trocando os capas veja quais são eles C6,C35,C32,C36,C26,C21,C1,C25.Ao trocar todos eles foi resolvido com sucesso.













Som Sony HCD-GN990 (Dois defeitos raros no mesmo aparelho)

DEFEITO: Liga na tomada de força e o LED POWER fica
piscando como se estivesse armando a proteção.

Na verdade o µprocessador está avisando que o aparelho
está sem as alimentações principais em praticamente
todo o aparelho. Isso mesmo, tem apenas a alimentação
direta de _4 volts_ que alimenta o próprio µprocessador.

CAUSA DO DEFEITO: Relê de comutação de energia lá na
entrada de força. Ele "dá" o click de comutação e voce
fica achando que ele está unindo os contatos quando na
verdade permanece aberto.

DEFEITO 2: Resolvido a questão da energia, o TAPE não
funcionou além de cheirar queimado quando ligava o FLAT
no BORNE CN509 que corresponde a alimentação do TAPE

CAUSA DO DEFEITO: O próprio BORNE CN509 em curto nos
pinos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, (curto direto), tanto que o
FLAT grudou de uma tal maneira no BORNE que não
conseguí soltar.
Tive que trocar o BORNE e o FLAT. Aí normalizou. 