TV MAGNAVOX MT4515 "inoperante"

sobre o gato: recebi esta TV s/ audio e video, troquei de inicio "aqueles carinhas" e depois de uma minuciosa procura me certifiquei q a fonte estava ok. embora eu ja tinha testado o 7460 (BU4508DX) media como bom, acreditei e n/ troquei,
peguei em outras TVs mais ele em curto, não encontrando absolutamente mais nada, resolvi seguir a dica dos amigos MARCOS BARBOSA E VALMIR BELLO sobre um possível curto nele "s/ hor".
mesmo medindo normal decidi pela troca assim q voltei do almoço, e era ele mesmo rapaziada
fiz uma resolda geral e lavei com iso....
a TV funfou legal













TV Blue Sky BLK-4420 - sem trama

TV com todas as tensões normais, varreduras vertical e horizontal normais só que sem imagem (trama) e consequentemente sem som e led stand by piscando

Causa: defeito na placa de saída RGB mais especificamente resistor R920 aberto















Mitsubishi Tc 2009 fonte queimada/faixa de 2 cm na lateral

Esta tv havia queimado por raio. Depois de aberta constatei que só havia tensão na entrada do STR (IC901) e nos demais pinos nada. Retirei-o e obviamente troquei o str, os capas, o zd908 e o foto pc901 isto depois de dar atenção especial aos demais componentes que compõem esta fonte. Depois de tudo ok, liguei a tv, e a mesma ascendeu na hora mas com uma faixa de uns 2 centímetros na lateral da tela. Como o defeito inicial era na fonte (antes de pensar em qualquer coisa no horizontal) retornei a ela sem preguiça e passei a conferir as tensões diversas encontrando o B4 com com 90v o 16v normal e o 5v normal. Então como o B4 deveria ter 115v fui direto aos pinos do ic951 o conhecidíssimo SE110 que apresentava no pino 2apenas 9v onde devia haver 17.4v, com o tv ligado é claro. Como o foto já era novo e o zener desta linha estava ok, estava na cara que o Q951 (stand by sw) estava com fuga entre coletor e emissor aterrando parte desta tensão. Foi só retirá-lo do circuito e testar para concluir que era o próprio. Depois de trocado o Q951 o +B4 normalizou e foi só correr pro abraço!















National TC 146M Vertical manhoso

Este aparelho estava com problemas na fonte, que foi concertada, mas o vertical não abria, foi trocado o IC 401 (saida) mas não adiantou, trocada a defletora, tambem não deu certo,foram testados todos os componentes ligados á saida vertical e o oscilador...nada feito,ate que retirei o capacitor de disco C414 de 390Pf e liguei o aparelho sem ele, abriu a imagem com um pequeno retraço no topo, botei um novo e funcinou beleza, o capacitor só entrava em curto em funcinamento

 













TVC TOSHIBA 2070E

Colegas resolvi esta danada que estava com a fonte baixa +-90v quando o correto é 112v,depois de sofrer algumas horas levantando e testando varios componentes da fonte,encontre o diodo D811 com fuga ele esta em pararelo com o optoacoplador Q802.Foi feita a troca fonte estabilizou.













TV PHILCO PCM2051 RESOLV.

TV chegou parada e led piscando.Verifiquei tensão de 115v e nada soltando a carga aparecia os 115 conferi saida horizontal Ok Flay back Ok defeito era o C704 com pequena fuga. Entre coletor e base do saida horizontal.














TV CCE HPS2991FS com 3 traços de 3cm na tela.

Esta tv apresentava tres tracinhos na parte superior da tela como na foto,(possível falha de deflexão) os culpados eram C408 47yf 160v, C409 390nf 250v e R407 15K. Obs; Quando ligava travava e não desligava mais pelo controle somente chave geral e só a tensão de 33v estava alterada para 17.5 













Aiwa TV-AR215 - sem sincronismo H/V

Causa do defeito - IC jungle LA7688 N














SAMSUNG CL21M6MQ RESOLVIDO

TV CHEGOU INOPERANTE VINDO DE OUTRO TECNICO E COM O PINO DO 200V SOLTO E APITANDO.
LIGADO O PINO CONTINUAVA A APITAR E 200V COM 54V.
RESULTADO FLAYBACK.
FCA173AA6-00201A
ESQUECI ANTES DA TROCA DO MESMO REVISÃO GERAL E TROCA DE VARIOS ELETROLAS PRA GARANTIR.

 











tv toshiba 2088(I)m

tv em stand-by,em redes de 110v e 220v
trocar capacitor c887 de 100uf/35v
caso o capacitor esteja bom,substituir resistor 840 de
3,6 por 2k2,após feito estas duas substituiçoes,o tv voltou
á funcionar perfeitamente e resolvido.













tc-29kl05 horizontal fechado

esta tv estava com o horizontal fechado com apenas uma linha em pé. foi trocado o capacitor C-563 390K/250V ESGOTADO E Q753 (D2693A) com fuga, nao achei o transistor original, coloquei no lugar um BUT-12 e ficou
beleza.















TV PHILCO TP-2053-NÃO LIGA

OBS. A DONA DISSE QUE 1º A TV FICOU SEM SINAL, TREMENDO E DEPOIS DESLIGOU-SE.
CONSERTO-COM A SUBSTITUIÇÃO DO FLYBACK 0V2094/D1, A TV APRESENTOU TRAMA VERDE COM LINHAS DE RETORNO, CAUSA RESISTOR DO RGB 10K ABERTO,FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO RESISTOR A TV FUNCIONOU NORMALMENTE.


 











TV PANASONIC TC 20RM10L-NÃO LIGA

MANUTENÇÃO- PLACA OXIDADA TEVE QUE SER LAVADA, TSH EM CURTO, JUMP ABERTO E DIODO PERTO DO FLYBACK ABERTO. SUBSTITUI O TSH 2SC5902-1.500V, 8A COM DIODO, SUBSTITUI PELO 2001FX -1500V, 10A SEM DIODO, SOLDEI UM DIODO DAMPER NA PCI ENTRE O COLETOR E EMISSOR COM O CATODO DO DIODO NO COLETOR. SUBST. TAMBÉM O JAMP E O DIODO QUE ESTAVA OXIDADO.














monitor philips 107 inoperante - resolvido


Hoje peguei este monitor sem fonte, após a troca do fotoaclopador que estava com o transistor com fuga, a fonte normalisou.
















sharp 1453 - não funciona

É gente, além de sofrermos para encontrar o defeito do aparelho, ainda temos que apelar para encontrarmos uma peça boa no mercado. Finalmente a shaarp saiu e sabem o que era?... realmente o óbvio: (O BENDITO DO VARICAP) Ao soltar o pino dos 9v, ela funcionava, o problema é que inicialmente eu tinha trocado o mesmo e depois de váia análise voltei a trocá-lo( um detalhe: TODOS OS DOIS ERAM NOVOS).Após mais análise e vendo as dicas que recebi, resolvi trocar por um que estava funcionando em outra tv, CONCLUSÃO:acabou meu sofrimento.Quero agradecer ao VALMIRBELLO,EMILIO,EMANUEL,JOSERIOS,FCO COELHO,EMERSON E O DELBEN e a todos do forum.















monitor philips 107 sem oscilar o horizontal - resolvido

Este estava com fonte, porem não dava alta, e fumaçava o resistor 3621 (150R), o problema era fuga no FET 7605. Trocando o mesmo, o defeito foi solucionado.














TV PHILIPS 28GR7585 SE DESLIGAVA

ESTA T V  FICAVA UM TEMPO  LIGADA   E SE DESLIGAVA  FONTE CAIA PARA 0V , AO DESLIGAR  PELA CHAVE GERAL E RELIGAR VOLTAVA A FUNCIONAR

SOLUCÃO  TROQUEI  BUT12 














PHILIPS 28GR7685

Esta tv estava com efeito barril +-20cm cada lado ,solução foi uma ressoldagem geral,principalmente no diodo D307 e capacitor C306 que estavam completamente soltos.
















TV Semp Toshiba 2998DS(LEM) ñ sint. canais (Resolvido)

Esta TV estava com tela Azul e ao acionar-se a função de busca automática de canais, nada encontrava.
Desabilitando a função de tela azul o quadro permaneceu o mesmo (apesar da tela cheia de chuvisco.
Desconectando a saída IF do tunner, qualquer sinal injetado naquele ponto não era observado na saída de vídeo.
Embora pudesse ser um capacitor com fuga ou em curto "matando" o sinal, optei por trocar o IC 501
TB 1238N (colocando em seu lugar um TB1231CN que estava disponível) e tudo voltou ao normal.














TV Panasonic TC14C5-Vertical variando a altura

Depois de aproximadamente 2 horas de funcionamento, a parte superior da imagem começava a encolher-se e vez por outra, ameaçava fechar-se completamente.
Responsável:C 451 (220mF x 16v)














MS Gradiente E450 ñ reproduz CD

Ao acionar-se a tecla open/close a bandeja recolhia-se, o CD era levado à posição de leitura e a UO fazia as tentativas de leitura sem no entanto, acender o laser. O motor spindle não se movia e o CD era descarregado para a bandeja que girava e colocava o próximo CD na posição de leitura e todo o processo se repetia para os três CDs.
Depois de trocar vários componentes inclusive o Drive do motor, voltei a trocar a UO que já havia sido trocada por mim e tudo passou a funcionar normalmente.














TV SHARP - Sem a cor vermelha

TV Sharp C- 2053 - sem a cor vermelha
causa: Capacitor SMD C851 de 580 pF.

 











TVSanyo C2996 acionando proteçao

Ligava logo desligava pino 7 do ic801 vinha 5v e logo zerava capacitor c445













TV GRADIENTE 1421

O tracinho do volume percorre sòmente a metade do seu caminho. Não aumenta o volume.
-- Se não estiver no modo hotel, substituir a memória.














Mitshubish TC1418PS

Tv Resolvida, depois de muito trabalho e pesquisa, ja tinha feito de tudo, até a epron regravei e sem sucesso, parti para o microprocessador que estava matando a tensão de 5v no pino 30 (Raio X), por isso a tv acionava a proteção.
Com a troca do mesmo a tv passou a funcionar normalmente.
Fica aqui os meus agradecimentos aos amigos que deram alguma dica ou que não opinaram por não terem pegado esse defeito ainda mas leram o tópico.
Grato: marcos Piracicaba.
Já está em resolvidos.















TV Mitsubishi mod TC-1492 - erro de fase horizontal

Imagem se apresentava deslocada para a esquerda (erro de fase) e com a matrixagem da cor comprometida

Causa: R511 aberto (em destaque)
















TV Toshiba 2987 ems(LEM 2)

o problema tava em c440, c444 e nos dois cap. eletrol.c416(10/160v) e c446(33/160v feita a troca a tv voltou a funfar,só que sem cor fiz a troca processador(tb1275an) por um tb1275n voltou tudo ao normal.

 












Tv Philco CPH05 centelhando em C924

Fuga no diodo D902 (180Mega).















PHILIPS 29GX1899 ( linhas )

Esta TV estava com problema na fonte ( inoperante. Depois de consertado ( diodo na fonte primaria ), percebi que aparece na parte superior 4 linhas ( não retas e sim iniciando em 3 dedos do lado esquero e terminando em 1 dedo do lado direito. Já troquei o saida vertical e todos os eletrolíticos do setor.
Ouvi falar que este defeito pode ser corrigido alterando algum valor no modo de serviço.
Alguem sabe em que item e valor devo alterar no modo de serviço?

SOLUÇÃO

Depois de ter cansado de procurar este suposto valor do modo de serviço para alterar de 49 para 12, resolvi voltar nos componentes do vertical.
Resolvi comprar outro saida vertical e quando coloquei, as linhas passaram a aparecer somente as vezes. Encontrei um resistor no circuito com uma pequena alteração para menos. Ao troca-lo, as linhas por enquanto sumiram. Está em teste desde ontem. O resistor é o R 3653 de 100R.
Quero agradecer a todos os amigos que responderam este tópico e que ajudaram.














SHARP-C20ST58 S/IMAGEM C/ APITO.RESOLVIDO

SHARP -C20ST58 DEFEITO:S/IMAGEM C/APITO.SOLUÇAO:Q602 troca s/medir














cce hps 2981 sinal fraco RESOLVIDO

obrigado aos companheiros que deram uma força
nesse aparelho, valmir bello e zé barros o problema estava realmente no reg. 5v














Tv CCE-HPS2171FS-Resolvido.

-Defeito:

*Não funciona;led stand by acende;ao apertar a tecla power ou canal + ou -,a tv arma e desarma(entra em proteção).

-Peça Defeituosa:

*C825-47UF/160v(105ºGraus).

Obs:Usar um capacitor de 47UF/250V,com coeficiente de temperatura-105ºGraus!!















philips 20pt122 não sintonizava os canais

Entrei no modo serviço , mudei a configuração de AL-0 , para AL-1 , e o televisor voltou a sintonizar todos os canais .

 











GRADIENTE HRM 290S INOPERANTE[RESOLVIDA]

ESSA TV ESTAVA TOTALMENTE INOPERANTE NÃO LIGAVA E NÃO ACENDIA O LED FOI RESOLVIDA COM A TROCA DO DZ601 E Q601 OS DOIS TOTALMENTE EM CURTO













TV SEMPTOSHIBA MOD: TV1490 -U14 DESLIGAVA DEPOIS DE EQUENTAR + OU - 30 MINUTOS (RESOLVIDO)

Olá meus amigos essa tv chegou em minha eletrônica, com esse defeito depois que esquentava muito + ou - 30 minutos ela desligava desde já quero agradecer aos amigos que me deram as dicas o defeito foi resolvido quando eu troquei o Q405,Q430,Q422,Q840 e o ragulador de 5v também foi trocado e foi só isso a tv não desligou mais.













tv philco TP2010 nao funciona liga desl aciona protecao

Fiz acionar at para saber qual estagio estava c/defeito fiz acionar at c/excitador horizontal,vertical fechado achei o r936 0.47r isolado,alimenta ic905 9v e rele














DVD Precision modelo PVD 963 T

DVD Precision modelo PVD 963 T

Com imagem e sem som

Resolvido.
pessoal foi a trilha quebrada entre o resistor R7 e o pino 5 do IC RC 4558.














TV philips 20PT122A - chassi L7.VA
Esta TV chegou com tela azul; linhas de retorno e
imágem quase que imperceptível.
Foi resolvido o problema com a substitução da memória
C 24W04 1.
Atenção: Após a substituição, entar no modo serviço e alterar HO; SY;SS e AV para 1.















CCE 20 HPS 2071 G

Esta tv CCE 20 hps 2071 G, estava com som e sem imagem, apresentava desta forma.

Resolvido, trocando a saida vertical ( stv 9302 A ).













TV semptoshiba mod:TV1483BAV U10 sem contraste (resolvido)

Olá meus amigos, essa tv chegou hoje sem contraste o defeito era o C446 de 4,7/250V e foi só, tá ai para quem está precisando.














TV Philips 21PT5437 - não abre vertical e desliga em seguida

Este defeito vem sendo provocado aparentemente pela má qualidade do resistor usado na linha de montagem. Manifesta-se pela presença de faixa brilhante no centro da tela (vertical fechado), desligando em seguida

Causa: resistor 3445 aberto














precizo de ajuda c/ 29pt4635 (resolvido)

BOM DIA AOS PARCEIROS QUE TENTARAM ME AJUDAR COM ESSE TV
O PROBLEMA ESTAVA EM PRINCIPIO NO TS HORIZ. EM CURTO ENTRE COLETOR E EMISSOR, UMA COISA POUCO COMUM PORQUE GERALMENTE ENTRA EM CURTO O COLETOR COM EMISSOR, POR ISSO DEMOREI LOCALIZAR O CURTO POIS ELA TINHA TENSÃO NO COLETOR DO HORIZ.MAS TAMBEM TINHA PROBLEMA NO CIRCUITO EW (FET DIODO E RESISTORES DE 4,7R ABERTOS OBRIGADO A TODOS E EM ESPECIAL AO ZÉ BARROS E
VALMIR BELLO QUE ME ENVIOU UM MATERIAL MUITO BOM PARA A SOLUÇÃO DO MEU PROBLEMA.














Tv Sony KV2940BM. Inoperante!

O aparelho se encontrava apagado, ao ligar na tomada o led stby acendia e em seguida apagava, e depois disso ao pressionar as teclas do painel podia ser notado que o circuito do micro estava operante, visto que o led acendia a cada toque o que é normal no tal televisor. Comecei medindo a fonte que estava ok, então como não conhecia bem o circuito(antigoooo) procurei me familiarizar com o bloco horizontal, onde descobri depois de uma minucioza análize na linha de alimentação o R822 1k aberto e R822 alterado, e faltando o segundo algarismo. Como o primeiro algarismo era marrom e o último laranja, não esitei em começar com 18k e assim acionei o tv que ficou normal. Os resistores mencionados vão ao trafo driver horizontal ok. Ainda bem que foi fácil!!!!!!!!!!

 










phico pcm 2146

essa tv estava morta nem o led acendia entrava 150v no pino 3 do str 50103 ic 901 e não saia nada no pino 4 soltando o gate do scr ou o pino de +b do flay a aparecia todas as tensões. foi trocado o str ic 901 e a tv funcionou.














tv philips 21pt5435 com audio e so OSD na tela RESOLVIDO

tem audio e osd tela com fundo preto r 3442 100k aberta

 












SEMP TOXIBA-TS209CR-VERTICAL OXILANDO-RESOLVIDO

Semp toxiba-ts 209cr
Defeito:vertical oxilando, fechando apos algumas horas de funcionamento.
Soluçao:cap 304,10kpf.












HPS 2971 NÃO FUNCIONA CONTROLE REMOTO IMAGEM BEM APAGADA

HPS   2971 K  NÃO ATUAVA  O CONTROLE   REMOTO  IMAGEM MALEMAL APARECIA   MENU APARECIA AUMENTAVA DIMINUIA  O BRILHO CONTRASTE  COR  FAZIA ALTO PROGRAMACÃO  MAS NÃO DAVA RESULTADO NATELA . SOLUÇÃO  =  IC 101 MICRO

 











TV Sony KV2959T.Imagem(tela lavada) e som intermitentes.

Verifiquei o sintonizador(tunner) e encontrei várias peças com mau contato com a PCI do mesmo. Fiz a resolda e o ap. ficou normal. Trabalhar neste sintonizador com cuidado porque é bastante caro. Verificar tambem o estado dos A.Falantes. Neste caso foi preciso substituir os dois.

 











Philco PCM2046 balançando a imagem/quadro.

Trocado o C205 2.2yf 50V no pino 48 do TDA8361 o problema foi resolvido com sucesso.

 