tv semp 14pl u18 fonte em 50v( resolvido)

este tv ficava com a fonte em 50v causa D 873










tv lg 21fs4rlg so liga se deixar em stand by

o tv so ligava se ficasse em stand by se desligar na geral tinha que esperar algumas horas ate que ela ligava causa crital x1 com fulga esta dica tem como fundamento a dica do valmir belo para o modelo 21FU1RLG.












Dicas de defeitos do tv Philips= Modelo: 29PT4631/78R

DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR).
- Verificar possível alteração no capacitor 2455 (47µF).- Verificar diodo 6449.- Verificar possível trinco na trilha abaixo do Jump 9407 outro lado do impresso (veja figura), reforçar trilha com solda ou usar um fio de reforço.


DESLIGA INTER. OU PROTEGE (REW 3 P/ VCR).
- Verificar CI de áudio 7901.- Verificar diodo 6449.- Verificar capacitor 2455 (47µF) no circuito "driver" horizontal.


DESLIGA LOGO APOS LIGAR.
- Verificar diodo 6449.- Verificar capacitor 2455 (47µF) no circuito "driver" horizontal.


DESLIGA LOGO APOS LIGAR.
- Medir a tensão Vbat (130V), se não tiver, então desabilitar o circuito de proteção (curto entre base-emissor no transistor 7541) e verificar o circuito de deflexão.


IMAGEM SERRILHADA (VER TREM1).
- Verificar resistor 3241, possibilidade de estar aberto ou alterado.


INTERFERENCIA NA IMAGEM
- Veja Service Information TS04-007.


LISTA DE OPTION BYTE
- OB1 = 0 (TUNER ALPS), 128 TUNER PHILIPS- OB2 = 16- OB3 = 64- OB4 = 226- OB5 = 100- OB6 = 0- OB7 = 0Obs. Para o modelo 29PT4635/78-RAIO 1.3 os mesmos OB acima, para RAIO 1.7 o OB3 deve ser 192.


NÃO ALTERA FORMATOS DE TELA.
- Alguns circuitos impressos tiveram erro de "print" no período inicial de produção na posição 6464, ao substituir este item verifique o posicionamento pelo esquema elétrico.


QUADRO CINTILANDO - COM/SEM EXPANSAO "BLOOM".
- Verificar diodos SMD 6453 e 6445.


QUADRO VARIA QUANDO AUMENTA O VOLUME.
- Verificar diodo 6541 alterado.- Possibilidade falta de solda nos resitores 3525 3527 ou alterados.


REMOTO SO FUNCIONA DE PERTO.
- Verificar Service Information TS04-018.


RUIDO NO SOM
- O este sintoma ocorreu após troca do UOC máscara 1012 para 1627, deve ser ajustado no nível de AGC pelo modo de serviço SAM.


SEM SINCRONISMO H/V.
Válidos mesmas informações para Chassis L03 contidas no Service Information TS03-016.- Possível fuga no capacitor 2241(1n5). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.- Possível alteração do capacitor 2242 (1µF). Veja Tabela 1 do informativo TS03-016.


SEM SINTONIA CANAIS ALTOS (VHF - UHF).
- Este sintoma é causado pela instabilidade da tensão de referência (33V) de sintonia, verifique capacitores: 2004 / 2005 e diodo zener 6001.


SEM SINTONIA EM UHF.
- Este sintoma é causado pela instabilidade da tensão de referência (33V) de sintonia, verifique capacitores: 2004 / 2005 e diodo zener 6001.


SOM INTERMITENTE (FALHAS, SOLUÇOS) OU FICA SEM SOM.
- Verificar possível alteração do capacitor 2619.


TENSOES ABAIXO DO ESPECIFICADO (VO, +B,..)
- VO 140 (com 130V) verificar, substituir diodo zener 6541.


TREMULA NA PARTE SUPERIOR.
- Verificar capacitores SMD alterados 2252 e 2253.


VERTICAL COM POUCA AMPLITUDE
- Entrar no Modo de Serviço e verificar alinhamento geométrico VAM.











Circuitos integrados (Dicas de substituição)

Circuito Integrado M 37267M6-065 SP
TV Sony KV 2170 B
Substituir por M37267M6-059 SP e fazer as seguintes alterações:
No lugar do jump JW110, usar zener de 9V1 à 12V p/ um perfeito funcionamento !
Ou:
Desligar o pino 46 do C. I.

Circuito Integrado TDA 8361-3Y
Pode ser substituído por TDA 8361E 5
Fazendo-se a alteração do Resistor ligado ao pino 35 do C. I. 8K2 p/ 47K (ou vice-versa)

Mini System AIWA Ao substituir o C. I.:
STK 419-130
STK 419-140
STK 419-150
Deve ser Substituído também os seguintes capacitores:
C229: 2,2uF x 50V
C230: 2,2uF x 50V
C250: 10uF x 50V (redutor de ruído) Verificar o Valor dos resistores conectados aos capacitores acima.

Circuito Integrado P83C055BBP-172
Substituir por: P83C055BBP-168
e trocar também o C.I. X24C04.
Após reprogramar o Aparelho.

Circuito Integrado CCE 1140107914
Substituir por: CCE 1140108414 sem nenhuma alteração.

Circuito Integrado TMP47C834-R111
Substituir por: TMP47C834-R167 e trocar também a memória X24C02
À seguir Reprogramar a memorização de Canais.

Circuito Integrado TDA8360-4X
Pode ser Substituído por TDA 8360 E sem Modificação


fonte:http://eletronicacorrea.blogspot.com/search/label/dicas%20de%20Defeitos












Desbloqueio dvd sansung HD850.

Texto original.
Samsung DVD-HD841 / DVD-HD845 / DVD-HD850 / DVD-HD941 / DVD-M104? / DVD-N2000 / DVD-N501 / DVD-P231 / DVD-P421 / DVD-P721M / DVD-S222
You will need a remote control from a Aiwa sound system
Turn on your DVD player
Open the disc deck
Using the Aiwa remote press (SHIFT,) REPEAT (DVD player's display will be totally light.)
Press (SHIFT,) PROGRAM
Press (SHIFT,) CLOCK - and the display will show the word "ADJUST"

Tradução.
Samsung DVD-HD841 / DVD-HD845 / DVD-HD850 / DVD-HD941 / DVD-M104? / DVD-N2000 / DVD-N501 / DVD-P231 / DVD-P421 / DVD-P721M / DVD-S222
Você vai precisar de um controle remoto de um sistema de som Aiwa
Ligue o seu leitor de DVD
Abra o disco convés
Usando o Aiwa remoto prima (SHIFT), REPEAT (DVD player's display irá ser totalmente luz.)
Prima (SHIFT), PROGRAM
Prima (SHIFT), RELÓGIO - eo display irá mostrar a palavra "ADJUST"
Neste momento usando o controle remoto DVD prima 9.

A surpresa foi a de ter que usar um cr de som aiwa juntamente com o cr do dvd,essa foi de lascar,mas tá dominado,ufa!!!











TV Gradiente 2922-Só chuvisco.

Todas entradas de vídeo normais.
Causa: R 105 (5k6 smd) ligada ao pino 1 do tunner (AGC)











dvd troniks mod dvd 559 nao liga

apos verificaçao encontrei os capacitores c16 e c17 sem capacitancia apos a troca o mesmo ligou e funcionou corretamente,porem o display estava apagado apos analise descobriu uma trinha arebentada












TV PANASONIC 20G7

DEFEITO: SEM SINCRONISMO HORIZONTAL.
CAUSA: R810 ALTERADO (DE 110K P/ 150K)
A TENSÃO DE +B ESTAVA COM 160V, QDA NÃO DEVERIA PASSAR DE 130V.












TV CCE HPS1401H(resolvido)

esta tv chegou em minha bancada hoje pela manhã ligando normal + com a tela lavada e linhas de retraço,tinha um c/ceramico em curto e o diodo aberto C417 e D403 só foi trocalos e corre p/ o abraço!











HPS 2007

tv sem alta led piscando, trafo drive horizontal
queimado. 











Tv Sanyo C-2796.Chassis LA3-A. Som intermitente.

Foram substituidos os 2 A.Falantes com defeito mas o defeito persistiu. Foi feita a resolda do C.I. "faz tudo" e o problema resolvido.

 










Tv Sanyo C29LH43 B - não liga

led st-by aceso. ao acionar o power,
o relê arma e seguida desarma.,
R 1313 de 120K aberto - primário da fonte











GRADIENTE TF 2150 SEM AUDIO E VIDEO

FOI TROCADO O MICRONAS.












TV CCE HPS-1473 - Vertical - - RESOLVIDO.

Q-802 responsavel pela fonte de 8v que alimenta o pino 9 do micro.












TV CCE MOD::HPS1471 DESLIGANDO RESOLVIDO.

Essa tv chegou onte na minha eletrônica desligando, o defeito estava no seguinte componentes Q804,Q802 ambos BC337 também foi trocado os capas C836,C834,C805,C835,C851 foi resolvido o problema.












FWM57 Philips e todos módulo 5DTC (5 CDs).

Chegou abrindo só o compartimento 3, e não aceitava nenhum comando a mais. Estava com mecanismo fora de ponto e foi resolvido com a recolocação e colagem de uma mola situada no canto direito da parte central do mecanismo. A colagem foi feita para evitar que a mesma se solte novamente, e pode ser efetuada apenas encostando o ferro de solda na mola para que penetre 1mm no poste de apoio. Só coloquei essa observação porque quando essa mola escapole e some fica difícil fazer esse mecanimo funfar. Segue as fotos:












DVD Platinum (Xinaronga) queimando a fonte.

DVD Platinum BL-2382, chegou com o CI da fonte DM321 estourado e o foto acoplador em curto, revisada toda a fonte e trocado os dois componentes danificados voltou a funcionar, cliente pagou levou e dois dias após retornou com os mesmos componentes danificados, troquei novamente e deixei em observação, passou o dia funcionando normal. Desliguei ele e no dia seguinte quando acionei a chave L/D dele ouvi um estalo e o bicho apagou e comeu as mesmas peças de novo. resumindo depois de fazer outra varredura em toda fonte e chegando a suspeitar da qualidade das peças substituída, tirei o eletrolítico principal da fonte 22MF 400V medi ele dava normal, mas ao forçar um pouco as perna dele com as pontas de provas do multímetro ele zerava e não dava mais capacitânca ficava aberto, então mexia de novo nas pernas dele ele voltava a ficar bom. Foi esse FDP o causador de tudo....












tv gradiente tv2922 e tf2952 led piscando imagem e som normal resolvido

esta tv chegou escura o defeito estava no c805 totalmente seco troquei ficou normal apos algum tempo de funcionamento começou o led piscando e teclado sem funcionar sair verificando e não encontrei os 3.3v para o teclado r1176 com solda fria o mesmo aconteceu com a tf2952 so que esta era no impresso no conector que é ligado para o teclado em ambas tive sorte de ser so isto fica um alerta quando chegar um deste tvs com este defeito da uma verificado antes na alimentação que vem da placa para o teclado fiz um teste quando ambas estão funcionando normal que retirei o conector do teclado o led ficou piscando.

 










TV LG20CB62 APÓS 1 MINUTO LIGADA TRAVA AS TECLAS

Essa TV funcionava normal , após 1 minuto ligada travava o teclado não fazia mais nenhuma
função e controle remoto não funcionava. Causa do defeito era o diodo D 22 com defeito esse diodo trabalha na linha SDA do micro.OBS deve ser verificado as linhas SDA E LINHA SDL desde a eeprom até o microprocessador.











20gl1041

amigos essa tv estava com a tela apagada e um som de metralhadora no falante foi trocado os cap 130 e 135 que geralmente da esse defeito e nada foi trocada a r136 que estava alterada e o ci 8305 e nada só foi resolvido com a troca do soquete do tubo.

 










TV Philips 20PT122A - não liga (def de vert)

Essa TV foi queimada por raio.
todas as tensões de fonte presentes
Ao acionar o power do c.remoto, o Led do stby apaga, da umas 5 piscadas rápidas
e acende de novo. Não chega a oscilar
IC TDA3653 em curto.












HPS-1403D, com dificuldade para entrar a cor.

Milton, dica certeira. Era o C501, 100Kpf SMD no pino 36 do TDA-8841 mesmo. Muito agradecido amigo. Espero poder retribuir. Waldemar.












TV SAMSUNG CX-3312-Z com imagem trapezoidal

Esta TV apresentava imagem trapezoidal, com quadro reduzido, mais estreita na parte superior, com 4 dobras verticais na parte superior da imagem.

DEFEITO: Bobine deflectora horizontal com corrosão/verdete.

 










TV PHILIPS 14GR1021/10B queima TR saida horizontal

Esta TV custava a ligar, apresentava um barulho no arranque parecido com o fritar de alimentos, e queimava o Transistor de saida horizontaal ao fim de algum tempo.

DEFEITO: Condensador (capacitor) C2523 junto ao driver horizontal aberto. Substituidos também os dois transistores BC337.

 











TV2157MFS U17 TOSHIBA DIFICIL ( RESOLVIDO )


Esse tv veio de outra oficina o colega pedindo socorro.
Defeito, só em std-bay. foi substituido: Q501 XA01 QA02 Q841 Q405 Q430 Q432 Q301 até o flay beck o colega havia trocado, e retirando o Q432 o tv ligava sem video ( tela lavada ) e não obdecia nem um comando.
Iniciei a pesquisa, verificando as fontes OK o cristal XA01 oscilando, tensões nos pinos 5 e 6 do QA02 eeprom 4,8v ok, tensões nos pinos do Q501:
1 1,32v
2 4,8v
3 4,8v
5 4,8v resset
9 4,8v
55 4,8v
57 4,8v
58 4,8v
63 4,8v
64 4,8v
pino 13 no estante que era acionado PWR aparecia onda quadrada por alguns segundos e caía. monitorando pino 1 do Q501 1,38v qdo acionava PWR no instante da oscilação a tensaõ desse pino subia pra 2,8v significando que a proteção foi acionada. seguindo o caminho do pino 1 do Q501 ao +B da fonte. SURPRESA! solda fria no terminal do RA16 SMD. FOI SÓ RESOLDAR, O TV PASSOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. espero que sirva de pesquisa se alguém precisar.














TV PHILCO TPF2121C - Inoperante

TV PHILCO TPF2121C
Led stand-by aceso, quando liga ela até oscila mas na
hora de aparecer a imagem desarma.
Causa: D909 em curto; R910 e 912 abertos - Na linha dos
- 12 volts













Gradiente GT 1411

Modo demonstração na tela.
Solução: retirar a bateria e recolocar
depois ligar apertar função e volume+ e pronto peguei esta
informação na net e funciona bem, testei o procedimento numa que
peguei hoje. 













Gradiente HRM 290-s desligando intermitente

Trocar C 607-609 e C 610.

 











Tv Bluesky TC1432, batendo rele e não liga

Tensão de 18v fica com 12v, tensão principal 135v normal. Colocado fontes externa tv func normal. Causa R834 130K aberto.













PHILCO 14U56 CANAL BLOQUEADO

ENTRAR NO MENU . SENHA 7 6 8 5













Tv Philips 21PT5433, tela escura, on screen normal

Ao levantar screen mostrava metade da tela para baixo com retrasso e parte de cima escura com con screen. Nenhum resistor do ABL aberto, foi regravado epron e tv voltou ao normal.













Tv Philips 29PT5642 L04U AA, toda morta

Não dava qualquer sinal, LED apagado sem nenhuma tensão nas fontes. R3532 4R7 aberto na fonte, causa D6536 em curto.












TV PHILIPS MOD: 21PT8467 DESLIGANDO

Meus amigos essa tv chegou aqui funcionando normal, porém as vezes quando esquentava muito e depois quando fosse ligar ela ficava desligando, e ligando em seguida, esse mesmo processo acontecia quando estava bem fria de manhã, eu já tingha trocada os capas do drive como os trasistores, também já tinha gravado o eeprom porém continuava o defeito, só foi resolvido o problema quando eu troquei o soquete.













Tv Toshiba Tv1483 U11, quadro deslocado e interferencia na imagem

Causa D441, zener 6,2v ligado ao pino 30 do TB1275N.













LG RP 29 FA 30.

Senhores, essa tava com o saida H em curto, segundo o cliente, a tv tinha virado 40 polegada, chegava sumir o simbolo da globo antes de queimar, troquei , coloquei um bu2527dx, troquei o capa poliester 20000x1k6v, troquei o da deflectora, troquei o eletrolitico de 100 da fonte, troquei tambem o do drever, a tv logo q liga vem com a imagem faltando uns dez centimentros de cada lado, logo a seguir (menos de dois segundos), ela começa a abrir e balançar, ai era "vira 40 polegadas" o simbolo da globo desaparece, fonte normal,
Era o c 407 da tv, c406 do esquema.












COUGAR+CTV2005+MANUAL+OU+MODO-+RESOLV.

A briga foi boa mas resolvido ao medir a tensão nos jumpers do sda ,scl notei uma diferença scl=3,58v sda= 0,78v e examinando com lupa nada de solda fria isto por baixo da pci , ai resolvi medir por cima ao lado dos componentes e a tensão apareceu e tv funfou com 3,58v no scl e sda mas ao desligar e depois de resoldar novamente defeito voltou.
Soltei as cargas e o sda não tinha tensão o scl continuava com os 3,58v.
Parti para troca do c228 56pf e pimba scl 5,0v e sda 5,0v cravado.
O incrivel que funfou com 3,58v.
Outra coisa o menu deste tv é na chave POWER um leve toque .













TV LG 29FX5CL-LG desligando apos 5 a 8min!

Baixando screen tv funcionava direto com imagem comprometida e tensoes usuais normais, exceto naturalmente a screen! Seguindo procedimento conforme BT lg 0131.0 achado R843 no emissor de Q840 aberta! Trocada a mesma e ajustada screen, resolvido! Um abraco! Heleno. 













HPS 2091 Intermitência!

Após consertar o defeito desta TV e fazâ-la funcionar, notei que os os canais hora eram sintonizados hora não!
Após uma busca cuidadosa na placa abaixo do Seletronic, onde esperava encontrar
alguma possivel trilha quebrada, e examinar alguma falha na linha de 33V, resolví observar também o seletronic!

Com muito cuidado ressoldei os pontos onde estão soldadas as bobinas! Note que, embora não aparenta, essas pequenas bobinas costumam ser a causa desses peoblemas e sabendo disto, ressoldei todas, além dos pontos suspeitos!

O problema despareceu e a TV está funfando normalmente!














tv 3485p toshiba

Solucionado.
esta tv deu entrada na oficina totalmente parada
foi constado varios capacitores na parte da fonte
e no vertical que estavam vazando ,e algumas trilhas
se deteriorando por causa do oleo dos cap. e a saida
do horizontal em curto.
feito a troca e refis as trilhas ,a fonte armou com
75volts no +B e ficava trepidando a tensão ia caindo ate zerar o +B
foi trocado Q841 pc 817 e Q862 c1815 ,tv voltou ao normal.













20PT3336 VERTICAL FECHADO, E DESLIGANDO RESOLVIDO

Meus amigos essa tv estava com o vertical fechado e desligando sequentemente, sem parar o defeito foi resolvido ao trocar o R2447 1R so foi trocar ela e pronto.












tv cce hps2001 não funciona o controle remoto

c720 (100pf) em curto.














sharp 2017 tela rosada

amigos essa tv quando ligava vinha com a tela rosada e desligava em seguida foi solucionado com a troca do cap655 na linha dos 180v.













dicas Sansung extraidas da net

Samsung CB5073Z Chassis SCT11D-05 Imagem com Linhas na horizontal e quando se muda de programa e o tv faz o mute de video fica com linhas verdes tipo linhas de retorno Substituir R306 (aberta)
Samsung CX533CN chassi S51A
Não sintoniza, apesar de o OSD parecer que a faz. Tensão de sintonia não altera. C901 150pF de cerâmica, próximo do terminal 1 do IC SAA5297PS/238
Samsung TVP3350X chassis SCV11B-00
Trabalha uns segundos, depois os 125V passam a 88V e deixa de ter alta tensão, mas não passa a standby. Substituição do C823 de 68uF 100V.
Samsung Chassis P68SA
Após reparação da fonte, continuava a não regular o +B 125V. Substituição do C853 de 100uF 160V.
Samsung CB-20S20BT
TV não acendia (ligava) as tensões do secundário estavam todas corretas excepto a de 125 volts que tinha 152 volts Foto-acoplador PC-123
Samsung Vários
Para não queimar os SMR40200C (nota em stby sobe a tensão) Material a substituir SMR40200C mudar Condensador 22uf p/ 47uf c851 + 1800pf p/ 2200pf c852 e as vezes c815 331 3kv + R2M + HIS0168B=C + ás vezes a bobine
Samsung P61TS (chassis)
Sem sôm nos altifalantes, linhas de + e - 16v alteradas (29v na linha +) por meio dos headphones tem som e as referidas linhas passam aos valores normais. Um ou ambos os altifalantes em curto circuito
Samsung Chassis S51A
Vertival não ajustava nem entrando nos ajustes no modo de serviço CI Vertical IC301 LA7845
Samsung Chassis S51A
Todas as tensões corretas no segundário mas ao arrancar entrava em proteção C407 681 2KV
Samsung CB3373Z Chassis SCT11D
Imagem em linhas horizontais em toda a tela Substituição da R306 que esta em paralelo com as deflectoras verticais.
Samsung Chassis KS1A
Sem audio e com um ruido muito forte Substituiçao do C227 junto do pino 31 do IC - 201S
Samsung Chassis KS1A
Imagem deslocada para o lado Substituiçao da R414
Samsung Chassis KS1A
Fonte de alimentaçao sem controlo, tensoes muito altas Substituiçao do DZ802
Samsung Chassis KS1A
Sem vertical Substituiçao do C225, junto do pino 26 do microprocessador
Samsung Chassis KS1A
Ruido no som a + ou - 1KHZ Suibstituiçao do D602
SAMSUNG 450B
Não Liga C606 em curto
SAMSUNG CB-5320T
SCT11 magem estreita e encolhe. +B Baixo 85v em vez dos 125v Verificar C853 100uf 200v
SAMSUNG 793V
Sem imagem R515 de 22K aberto
SAMSUNG CL-29M21MQ
Não Liga Verificar R821 e R816
Samsung 29M21MQ
Liga entra em proteção Ressoldar C.I vertical. Verificar R816 e R821 (valor critico 133K)
SAMSUNG cb-5020z - SCT11D
SCT11D B+ está com 190V R814(43R) interrompida.Esta resist. fica junto a HC801 híbrido (HIS-0169C) power control. Trocar R814
samsung CB 21H1T chassis S15A
após algum tempo fica sem som, imagem ok um dos altofalantes aberto troca do mesmo, soldas frias
Samsung CZ21A083N Ch. KS1A
Imagem deslocada horizontalmente, mas toda a tela tem imagem. Tinha o CR405S descapacitado e a R414 aberta.
Samsung CW-28C73N Chassis KS3A
Não funciona , não acende led frontal C511 na placa CRT
Samsung CB3335Z chassis P69SA
Sem imagem e com linhas de retorno. IC de saída vertical IC301 ( KA2131 <=> AN5512 ).
Samsung CB3335Z chassis P69SA
Ecrã escurece lentamente da direita p/ a esquerda. Imagem fica reduzida a pequena faixa vertical no lado esquerdo. No Bloco F.I. diodo D410 (1N4148) com pequena fuga.
Samsung CX-3312Z chassis P-58SCP
Não sai de stby TSH em curto 2sd1650, substituir, electrolas no circ Hor.com baixa capacitancia
Samsung CB-5062A
imagem vai escurecendo aos poucos ate deixar de se ver quer via tuner ou scart transformador de linhas com rachaduras na carcaça proximo do potenciometro screen, trocar o mesmo
Samsung CX5344n Chassis SCT12
Led amarelo não arranca R 812 intrrompida provocado pelo C815 seco
Samsung CX-5933
Traço H I.C. TDA3654 c/ defeito. Uma vez substitiuído o TV fica a funcionar normalmente mas ao fim de 2 a 3 meses o I.C. volta a avariar. Causa C308 470uF/35V com baixa capacidade.













Aiwa CX-NS559LH - inoperante - só acende o led stby

Q008 com pq fuga entre col e emis 2SA1235 smd













LG CP 20B85 TELA LAVADA

Re: LG CP20B85 TELA LAVADA 


TROCADO OS DIODOS DO ABL E TROCA E REGRAVAÇAO DA EEPROM A TV VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL.. BS: DADOS QUE PEGUEI NA NET NAO FORAM CONFIAVEIS SORTE QUE SALVEI OS DADOS ORIGINAIS DA MEMORIA













TV LG 21FX5RL

A tv quando é ligada aparece imagem e som normal mas em segundos o quadro vai fechando dos lados. O motivo é que as tensões do secundário da fonte vão caindo. Qunado em STD BY as tensões estão: +B = 95v , S-vcc = 11,5v e tensão de 10,5v normal. Quando ele passa para ligada ( led apaga ) e as tensões caem. +B vai para 74v , os 10,5 vai para 4v e o Svcc fica em 7v.Incicalmente troquei o IC da fonte ( STR W6753 ),troquei o regulador de 115V ,troquei os eletrolas de +B e 10,5v , medi todos os componentes do primário e nada encontrei de errado.Se levanto a linha de +B ou dos 10,5 mesmo assim continua caindo quando ligada. Algum colega teria alguma sugestão?

SOLUÇÃO: FOTO-ACOPLADOR

 












Coletânea de Defeitos

COLETÂNEA DE DEFEITOS

VIDEOCASSETE Marca: CCE Modelo: VCR-30X Problema: Não funciona Defeito: C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem Marca: Panasonic Modelo: NV L26 BR Problema: Grava som com distorção Defeito:QR4001 (UN2213 - smd) Marca: Philco Modelo: PVC 6000 Problema: Funciona por pouco tempo Defeito: C772 (10 nF Marca: Modelo: VR-453 Problema: Reprodução s/cor Defeito: Solda fria no pino 26 do Marca: Philips Modelo: VR-457/78 Problema: Inoperante F901 aberto Defeito: CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129) Marca: Sanyo Modelo: VHR 9401BR Problema: Grava c/ chuvisco Defeito: Control head e audio head Marca: Sanyo Modelo: VHR 9403 Problema: Capstan inoperante Defeito: CI 601 Marca: Toshiba Modelo: M-X 41 M Problema: Sem cor Defeito: C421 (0,01 µF) Marca: Toshiba Modelo: M-X 61 M Problema: Reproduz som, sem imagem Defeito: Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote .    
COLETÂNEA DE DEFEITOS 6

MONITOR SANSUNG 3NE- defeito apresentado era a fonte não funciona após varias tentativas de funcionamento defeito- capacitor C621 e C619 defeituosos.troque. Monitor Samsung 3NE- aLargura fica menor que o normal- causa- trocar o capacitor C 422 ou os outros capacitores associados ao coletor da saída horizontal. Monitor VTC V-4967- Queimando a saída vertical ao ligar o monitor . Causa do defeito capacitor eletrolítico ligado ao pino 15 e 220uf x35v. troque o mesmo. Monitor Microtec 1.5- Defeito apresentado tela reduzida- defeito resistor R553- 2R aberto. Mionitor Mtek-1428- Queimando a saída vertical- como resolver- troque o R 207 para 4,7R/5w metal filme o valor original é 1R. Troque o CI também caso esteje queimado também. E boa sorte. Monitor Sansung 3NE- defeito toda escura- dar par ver que magnetiza o tudo e não aparece nada- Diodo D 505 em curto total.substitua por um comun1N4148ou similar.Todo monitor que usa a saída vertical TDA9302, vem apresentado o defeito da tela ficar toda manchada,magnetizada, solução trocar o dito Circuito integrado. Monitor Sansung 3NE- não funciona- parado- causa-Resistor R 613 e 614 e principalmente o C621 tem que colocar novo, não teste. Monitor Itautec VC281- Defeito- encurtando o horizontal, causa- capacitor C 523-de pico.troque. Monitor Five Star FT 5015- defeito tela estreita, não ajusta largura.- defeito transistor com junção aberta Q413, checar os componentes ligados a ele. Monitor IBM G50 com tela reduzida com linhas de retraço: causa- R 424 de 180K esta aberto. Monitor Sansung máster 3- defeito excesso de largura- causa- Q406- MJE806. troque. Monitor Sansung máster 3NE- horizontal muito largo defeito Q 406-e D407. Impressora Epson FX 1170- não funciona nada-causa resistor de 300k aberto na fonte. Televisor Philips 14GL 1316- defeito- não sintonizava . tensão de sintonia normal e caracteres na tela normal.-defeito- T 7100 o chaveamento de banda. Troque o mesmo. Panassonic-20C6- Televisor defeito volume não aumenta- e o menu não atua- defeito- trocar a eprom e programar. Televisor Philips 29 vários modelos- defeito-Caracteres de demonstração ligados diretos, não sai nem a pau e não obedece comando nem no remoto. Solução- Aperte volume- e canal + ao mesmo tempo e prontinho esta destravada. TV Sharp C 29ST58B- Toda apagada,apenas um risco luminoso na horizontal. Defeito- Q 3701,TDA8350 ou D3718. troque os mesmos. Marca: Samsung Modelo: CQA4147 Defeito: Imagem muito larga Solução: Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415 Marca: Techmedia Modelo: 1448G Defeito: Vertical fechado Solução: IC301 Marca: Goldstar Modelo: 1425 plus Defeito: Não liga Solução: Substituir os diodos D709, D910, ou Q702 em curto ou aberto. Marca: Goldstar Modelo: 1425 plus Defeito:Controles de largura e almofada não funcionam Solução: Trocar Q609 com fuga. Marca: LG Modelo: 1470 Defeito: Controles de largura e almofada não funcionam Solução: Trocar Q709. Marca: Acer Modelo: 56L (7156L) Defeito:O monitor está com largura excessiva e com brilho alto Solução: Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto. Marca: Samsung Modelo: CQB4147 Defeito: Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante Solução: Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407 (UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe substituto. NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema." Marca: OAC Modelo: 5L/LR Defeito: O monitor está saindo fumaça e o controle de brilho inoperante Solução: Substituir D707 ECG580 em curto e R731 47R / 1/2W aberto. SHARP-C 20ST57-ou C 1457-televisão: defeito- demora para vir a imagem. Tem que abrir o screem ,ai aparece.ou demora 20 segundos. Causa do defeito capacitor C624-substitua o mesmo por um de 22mf 400v.poliéster.ou 33mf. O original e 3,3uf/50v.este def.e fácil,se nesta televisão tiver um resistor no filamento coloque um mais baixo,ou,aumente a tensão de filamento,através de espiras enroladas no flyback. Marca: CCE Modelo: HPS14 Problema: S/ cor e s/ som Defeito: Q801 (STR 3125) Marca: CCE Modelo: HPS-1430 R Problema: Deflexão vertical deficiente Defeito: C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V) Marca: CCE Modelo: HPS-1465 Problema: S/ imagem e s/ som Defeito:C413 (330 pF) Marca: CCE Modelo: HPS-2070 Problema: Inoperante, fusível aberto Defeito: D807, IC705 e IC801 Marca: Mitsubishi Modelo: TC 20012 Problema: Controle remoto não atua Defeito: C7P1 (0,022 µF) Marca: Mitsubishi Modelo: TC2001Z Problema: S/ sincronismo horizontal Defeito:R510 (6,8 K) Marca: Mitsubishi Modelo: TC 2020 Problema: Canais baixos desaparecendo C7T1 (0,01 µF) Marca: Mitsubishi Modelo: TC 2041S Problema: Algumas vezes não liga Defeito: R916 (150 K) Marca: National Modelo: TC 146 M Problema: Inoperante Defeito: C802 (220 µF 250 V) e bobina defletora Marca: National Modelo: TC 205 N Problema: S/ deflexão vertical Defeito:Q401 (25C 1473) Marca: Panasonic Modelo: TCT-14TR-1 Problema: Operação intermitente Defeito:C813 (1 µF 250 V) Marca: Panasonic Modelo: TVC-20C2 Problema: Vertical instável Defeito: C410 (0,1 µF) Marca: Philco B819 Problema: S/ imagem e c/ som Defeito: D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R) Marca: Philco Modelo: B819 TV 384 Problema: S/ brilho e baixo volume Defeito:R471 (100 R) Marca: Philco Modelo: PC-1405 Problema: Altura vertical pequena Defeito: C607 e C609 Marca: Philco Modelo: PC-1601 Problema: Inoperante Defeito: T1901 (transformador da fonte) Marca: Philco Modelo: PC-1615 Problema: Imagem sem cor Defeito:C515 (47 nF) Marca: Philco Modelo: PC-2004 Problema: Barra escura horizontal Defeito: C607 (10 µF 160 V) Marca: Philco Modelo: PC-2043 Problema: Imagem distorcida Defeito: C905 (220 µF 400 V) Marca: Philco Modelo: 17 A2-M398 Problema: S/ imagem e s/ som - chuviscos Defeito:Varicap Marca: Philips Modelo: CN-4037 Problema: Retraços na tela Defeito:C400 (100 µF 25 V) Marca: Philips Modelo: CN-4065 Problema: Retraços no topo da tela Defeito: C400 (100 µF 25 V) Marca: Philips Modelo: CN-4065 Problema: Perde cor Defeito:CI200 (TDA3565) Marca: Philips Modelo: CT3320 Problema: Sem sincronismo vertical Defeito: D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558) Marca: Philips Modelo: CT6000 Problema: Luminância intermitente Defeito: C221 (68 µF 25 V) Marca: Philips Modelo: GL1011 Problema: Vertical treme Defeito: CI410 (TDA3653BQ) Marca: Philips Modelo: GL1045 Problema: Inoperante Defeito:D345 (zener) Marca: Philips Modelo: NCF Problema: Não sintoniza canal Defeito:C089 (10 nF) Marca: Philips Modelo: R22 K210 Problema: Inoperante efeito: Suporte do fusível VL603 Marca: Philips Modelo: 12 TX 1572 Problema: Deflexão vertical instável Defeito: C527 (100 µF 35 V) Marca: Philips Modelo: 3106-106-TX Problema: Sem deflexão vertical Defeito: C509 (4,7 nF) Marca: Samsung Modelo: CN3059 Problema: Sem som e sem imagem Defeito: CI saída vertical TDA8356 Marca: Sanyo Modelo: CTP 6715 Problema: Inoperante Defeito: R901 (470 R 10 W) Marca: Sanyo Modelo: CTP 6715 Problema: Sem som Defeito: Q902 (D24YK) e R422 (12 k) Marca: Semivox Modelo: TS-21C1S Problema: S/ imagem e s/ som Defeito: Q481 (KIA7809) e R481 (2,7 R 1 W) Marca: Semp Modelo: 10 IL Problema: Som c/ baixo volume Defeito: C613 (1 µF 250 V) Marca: Semp Modelo: 16 IL Problema: Inoperante Defeito: R414 (18 K) Marca: Semp Modelo: 16 IL Problema: Sem som Defeito: R613 (8,2 K) Marca: Semp-Toshiba Modelo: TS-165 Problema: S/ imagem, s/ som, chuvisco Defeito: C116 (0,022 µF) Marca: Semp-Toshiba Modelo: TS-207 Problema: Inoperante Defeito: C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K) Marca: Semp-Toshiba Modelo: TV 1470 Problema: Tela verde c/ traços brancos Defeito:CI501 (TA8718N) (* 2x) Marca: Semp-Toshiba Modelo: TVC 206 Problema: Linha horizontal Defeito: Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K) Marca: Sharp Modelo: C-1425-A Problema: Tela verde Defeito: C859 (10 µF 250 V) e CI801 (IXO215) Marca: Sharp Modelo: C-1440-B Problema: Não sintoniza canal Defeito: IC1005 (IX37CE - é um zener de 33 V) Marca: Sharp Modelo: C-2006 Problema: S/ imagem, c/ som Defeito:Triplicador de alta tensão Marca: Sharp Modelo: C-2006A Problema: Imagem deformada na parte inferior Defeito: C511 (100 µF 16 V) Marca: Sharp Modelo: C-2010-B Problema: Inoperante, fusível aberto Defeito: C707 (330 µF 400 V) e R615 (82 R 2,5 W) Marca: Sharp Modelo: C-2010-B Problema: Linha horizontal Defeito: R741 (1 R) Marca: Sharp Modelo: C-2011-B Problema: S/ cor vermelha Defeito: Q851 (2SC2229) Marca: Sharp Modelo: C-2016 Problema: Imagem trepida na vertical Defeito: C509 (220 µF 16 V) Marca: Sharp Modelo: C-2030-A Problema: Linha vertical, com som Defeito: C626 (0,39 µF 400V), R618 (100 R 2 W) e R619 (idem) Marca: Sharp Modelo: 14R12 Problema: Inoperante Defeito: Fly-back e Q602 (25D1554) Marca: Sharp Modelo: 2040-B Problema: Inoperante Defeito: R601 (330 R) Marca: Sharp Modelo: TVC11690H Problema: Operação intermitente Defeito: Q702 (2SD713) Marca: Sharp Modelo: TVC11691/B Problema: Fonte não liga algumas vezes Defeito: C709 (2,2 µF 50 V) Marca: Sharp Modelo: TVC2053 Problema: Inoperante Defeito: C713( 1 nF 400 V), CI701 (TDA8380) e FET 2SK2139 Marca: Sharp Modelo: TVC2053 Problema: Sem deflexão vertical Defeito: C618 (470 nF 250 V), R618 (68 R 1 W) Marca: Sony Modelo: KV2158 Problema: Inoperante Defeito: Q601, Q602 e R607 Marca: Telefunken Modelo: 20C3270 Problema: Operação intermitente Defeito: CH16 (2,2 µF 16 V) Marca: Telefunken Modelo: 802 A Problema: Oscilação na imagem Defeito: C507 e C516 Marca: Telefunken Modelo: 841 Problema: Fusível queima em 220 V Defeito:CP16 (220 µF 400 V) Marca: Toshiba Modelo: TS-147 Problema: Ondulação na imagem Defeito: C810 (240 µF 400 V) Marca: Toshiba Modelo: TS-167 Problema: S/ imagem e c/ som Defeito: C902    
COLETÂNEA DE DEFEITOS 5

TOCA CD DA Gradiente CDP-AT3 e OUTRAS MARCAS- COM UNIDADE 12/01: Defeito: às vezes funciona normal,às vezes dá "no disc" mensagem de erro.Em quase todos os casos o problema era a unidade óptica.O caminho mais fácil é trocá-la e deixar o aparelho em teste por alguns dias.em alguns casos lavando a mesma com água e sabão liquido resolve também bom alguns meses.

APARELHO DE SOM MARCA AIWA- MODELOS F9,F12,F15 Defeito travando o funcionamento, ficando apenas algum segmento do display aceso. Substitua o cristal ressonador do microprocessador que resolvera o defeito.

TELEVISORES SHARP: DEFEITO- ou desliga sozinha fonte fica baixa, se abrir o screen ela desliga . Causa saída vertical em curto ou defeituosa, esse defeito e comum nesta marca.

Televisor Philco CPH-01-PC1401 defeito apresentado falta largura e o fly back emite um zumbido- causa- capacitor C913.Troque por um novo.

Televisor Philco CPH-01-PC1401 - Vertical fechado- trocar resistor R-626 aberto,potenciometro, ou diodo D604 em curto ou resistor R624 aberto ou capacitor C-614 em curto. Boa sorte.

Philco CPH-02-PC1405 e outras- defeito- a tv não funciona pela manha quando esta fria- causa- trocar os 03 três capacitores da fonte de alimentação trocar todos. São de 4,7 uf .

PC1405 e outras - Defeito- TV não funciona ou esta atuando a proteção- C718 1uf 250v- Troque.

PC1405- Problemas no vertical encolhido ou def. de linearidade- causa- capacitor C609- e resistor R613 com defeitos.

PC 1405 - defeito apresentado Fonte com tensão alta- capacitor C911 aberto.

PC 1405 - a Fonte não funciona- capacitor C914 com fuga ou c912 aberto. Verifique.

PC 1405 defeito apresentado um Zumbido, barulho, como fosse grilo quando liga- defeito saída Horizontal em curto.

TELEVISOR PHILIPES PRETO E BRANCO- MODELO L6-LA- DEFEITO-sem som e sem imagem- trama normal- defeito- C213 em curto. Fonte cai para ll0V ou menos- resistor 361 aberto.

TV TX07- defeito- tela fica escura com alto nível de preto- defeito- transistor TS565 troque.

Chassi CNF- 14cn4414 e outras: defeito foge sincronismo - afeta açor- causa-C587.Troque.

Philips 12BX- BP-queima saída horizontal superaquece e queima- Causa - transformador drive troque ou coloque um capacitor de poliéster de 100kpf entre o pino 2 e 1 do transformador drive assim resolve e o problema.

CCE- HPS 2070P e outros modelos- Vertical fechado Resistor R 301 aberto de1M8.

TV Sharp 1452/2052B- atuando proteção desligando sozinha- causa- C739 com seus pinos oxidados . Troque.

TV - Toshiba-TS201A- defeito tela branca sem som e sem imagem- causa- C116 com juga ou em curto. Defeito de linearidade vertical, imagem dobrada, causa- C310 ,C316. Troque.

CCE-hps-1415- sem som e imagem- trama normal- causa C101 aberto ou em curto.

CCE-HPS 1470 e outros modelos- Fonte queimada zener de 120 em curto- Causa trocar o fly back pois esta consumindo muito ou esta em curto. Faça toda a fonte e troque o FB.

Philco PC 2035 e outras- Totalmente inoperante- capacitor C 4,7uf aberto.

TV Mitsubishi- TC 2001- inoperante apenas acende a luz vermelha da chave liga desliga- causa- C7p7 com fuga ou em curto .

Philips 20GL1040- totalmente inoperante ou atuando proteção- Causa- C508 680pf-3kv com centelhamento interno. Troque.

TV Sony KV 2959T- totalmente parada ou intermitente- causa- C2,2uf 450v- esgotado.

CCE- HPS 2025- defeito- Brilho intermitente- Causa- diodo D201 1n4148 com defeito.

FAX-KX-F700- Panasonic- não recebia documentos-transmissão e fonia normais- causa- AS1 com defeito- troque.

Sharp- C2006A- somente com uma pequena faixa na horizontal,com imagem e som normal- causa- C509.

TV Philips BP BL2002- fortes ondulações no vídeo- causa- foi trocando o mosfet BUK444 que resolveu o defeito.

FAX- toshiba- não transmite e nem recebe documentos não tira copia e nem imprime, fonia normal- causa- resistor da fonte com defeito- R411- 47k, vertical em curto. Troquei e ficou boa.

TV Gradiente - muitos modelos- Defeito- atuando proteção ,desligando após 05 ou 10 minutos- Defletora horizontal oxidada causando curto.Troque-a.

DICA: como testar um STR 50103, após ter sofrido uma queda de energia. E fácil basta você ter um novo para compara-lo as resistências com o multímetro, medindo do pino 1 ao pino dois, do pino 2 ao pino três do três para o quatro depois alterna, do pino 1 ao pino 3 e assim por diante sempre comparando com o novo. Este teste é infalível. Uso sempre em minha oficina e nunca corri qualquer risco desnecessário.

DICA: como reduzir os 12v de uma bateria de automóvel para 5v ou 6v ou 9v. Utilize um regulador 7805,ou78... Conforme a voltagem que você queira reduzir, ligue o positivo da bateria no pino 1 do regulador e o negativo da bateria no pino 2 do regulador e no pino 3 sai a voltagem regulada que você precisa. Atenção- coloque um bom dissipador de calor, com isso você pode alimentar qualquer radio gravador do tipo importado e serve para outras finalidades, como testar estágios de televisores é muito útil . Assim você pode ter uma só fonte com varias saídas.




COLETÂNEA DE DEFEITOS 4
Televisor Mitsubishi 2098 -Para verificar se o defeito e na fonte de alimentação ou em outra parte do circuito do televisor,use fontes externas 115v/12v/45v ,sem usar o cabo de força do televisor, é claro, coloque as fontes acima citadas nos catodos dos diodos:D950/D951/D952, se tudo funcionar corretamente è só voltar para a fonte e concerta-la. O televisor ou fazer o orçamento. Toca CD - CDP-AT3 da GRADIENTE: Defeito apresentado- as bobinas da unidade fica vibrando e mandando uma mensagem de erro para o display do painel frontal .Causa: provavel CI 102 TDA-7073 com defeito; este Ci e também o Drive dos motores do Cd play.IBM G50 Defeito: Imagem deslocada toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua,A imagem fica muito feia e sem definiçao, com muitas faixas escuras em toda a telaTroque os capacitores: C205, C225 e C351 e boa sorte. PANASONIC G21 vídeo cassete Defeito: Quando empurramos a fita para dentro do box, o display do painel se apaga Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte. Alias pode trocar todos os eletrolíticos deste setor,pois eles podem apresentar outro defeito devido estarem velhos. Defeito: Vídeo cassete- MECANISMO FICA MUITO MALUCO- PARA RESOLVER O PROBLEMA: Troque o foto-transistor que fica do lado esquerdo do Box . VIDEO Panasonic: O defeito vídeo com grande ruído no som : este vídeo e hi-fi estéreo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b . Vídeo Cassete Panasonic NV-F7: Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o vídeo trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e inserindo novamente, ele funciona normal até que se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecânica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando que vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Vídeos Cassetes que tem o recurso de auto tracking, quando começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de áudio e controle. Este é um defeito muito comum nos vídeos atuais. TELEVISOR PHILCO PCM 2046: DEFEITO INTERMITENTE , ora pisca o led, ora não faz nada. Entra 150V no pino 3 do STR50103 e não sai nada. Fica emitindo um zulbido na fonte. Solução: Soldar o capacitor C 911 (Capacitor de 220uF x 160V ou trocar o mesmo pode estar oxidado. TELEVISOR PHILCO PC - 2027 -A Imagem entortando ,repuxando Capacitor C-216,2,2µFX40Volts .troque por um novo. E boa sorte. Televisor Mitsubichi- As que usam o STRs-67... na fonte- defeito- queimando o zener de 120v causa do defeito- capacitor eletrolítico de 4,7uf da fonte aberto, desgastado. Televisor philcoPCM - 2044 Defeito: inoperante total, sem alta tensão e led do painel fica piscando IC-401 TDA 2613 em curto, atenção nem sempre é esta peça defeituosa ou em curto. Verifique a tensão +B de 20 Volts no capacitor C-915 e ver que a tensão era de 6 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e verifiquei que estava baixa com apenas 45 Volts. Foi desligando as alimentações do +B de 20 Volts até localizar o curto. Televisor Philco Hitachi- pc 1401- defeito- ouve-se apenas um miado e para tudo- causa do defeito- resistor metal filme de 10k ou 22k, que esta alterado. TELEVISOR PHILCO PC-2027-U Defeito apresentado- quando troquei o Flay Bac a tv explode o capacitor C-718 1µF X 250Volts e queima a resistência R-7170,47Ohms.Trocar o diodo D-706=E202-2 coloquei outro substituto, outro comum. TELEVISOR Sharp C -2025 - Fonte não arma- verifiquei toda a placa e troquei a resistência de 100K R-704 estava aberta. MITSUBICHI - TC 2098/2099 Defeito apresentado retraços na parte superior da tela Solução do defeito esta no vertical; trocar m capacitorC459 - 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm ,veja outros eletrolíticos do vertical. TV Philco CPH-04 defeito apresentado fogindo a freqüência horizontal e a imagem apresenta cores que tendem a mudar para o verde ou roxo. Solução: trocar cristal 503 .verifique o ci também. TV Philips - CTO- defeito problema na sintonia. Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, parecia interferência sobre a imagem na tela e ao mudar de canais, parecia que a sintonia ficava fugindo. Solucionei trocando as bobinas S157 e S158 . TELEVISAO PHILIPES MOD. CTO- DEFEITO- INTERMITENTE- OUVE-SE APENAS UM BARULHO DA NONTE, MIADO- solução- resoldar todos os pinos do fly bck., e da placa básica se necessitar. TV CTO Philips- defeito - tela escura. Verifiquei o CI de luminância mais não resolveu o problema , A solução é trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF pode substituir por um de 220 uf . TELEVISOR PHILIPS-16GL1331 Defeito - apresentava linhas na parte superior da tela de imagem, o defeito e no vertical, trocar o capacitor C410 de 100u/25 . verifique outros capacitores deste setor também. TV Sharp 2025A E OUTRAS SIMILARES: Defeito apresentado-Tem alta tensão e o filamento acende porém não tem brilho; As vezes o brilho aparece e as vezes some. Resolvir o problema trocando o indutor L605 que está ligado ao pino 4 do fly-back. Estes indutores costumam ficar alterado com alta resistência também. TV Sharp C2025 e similares- tem 300V no coletor do transistor da fonte 2SC2365 mas não sai nada no emissor. Verifiquei se existe curto no horizontal. E tudo beleza resolvir Refazer a soldas do transformador driver horizontal. O bom mesmo e você verificar toda a placa em busca de soldas frias. TV Sharp C1453-2053 e similar: Defeito inoperante total- desligando atuando a proteçao troquei o capacitor poliéster especial C666, que está em curto. Outro defeito apresentado era- um Risco vertical Horizontal fechado ai troquei os resistores R618 e o capacitor C618. outro defeito que aparesenta muito neste televisor e a falta de cor como resolver este problema, substituir C811 e 813 de 103 pôr 18pF . verifique as malhas do seletor de canais que da acesso para o terra pois se estiver interrompida fica tambem sem cor. TV SHARP - C 1453ou 2053 defeito apresentado neste televisor é o Excesso de altura: causa resistor R911. verifique também os eletrolíticos trocando por novos. Outro Defeito: A TV não funciona- IC 104 em curto ou o capacitor C 616 - Defeito: Sem vídeo causda provavle diodo D 601c com fuga- Defeito apresentado listras verticais na tela R 512, pode ser também c apacitor eletrolítico. Defeito apresentado atuando proteção causa do defeito - D611 com fuga emitia um zumbido. Defeito: Não funciona parada- causa IC 501 em curto. Defeito: TV não funciona: VARICAP, nem sempre é isso verifique as tensões de alimentação e contatei que o varicap matava a tensão de 5v. Observação-Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto, O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V. verifique isso . Sharp TVC2199B Defeito: Sem alta tensão. Medindo a alimentação no pino 7 do integrado IC203 encontrei apenas 7V onde deveria haver 12V. Essa fonte vem do transistor Q702 onde deveria entrar 15V pelo coletor e sai pelo emissor. Como todas as fontes do chopper estavam normais então não poderia ser um problema no primário da fonte. Troquei então o capacitor C731 e a TV passou a funcionar. Talvez este defeito também ocorra em modelos que utilizam o IX0731 na fonte . TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solucionei o problema retirando o varicap, abrindo-o resoldando todos os terminais que vão ligados à placa principal . caso você tenha outro pra colocar e melhor. TELEVISOR PHILIPS 14CT6401 - Defeito apresentado - sintonia automática não para. CAUSA PROVAVEL DO DEFEITO - Girar S-158 no sentido anti-horário até parar, caso contrário, trocar S158, S157, C159 e C152. TENHA MUITA PACIENCIA. Vídeo cassete Gradiente: modelo GV-404, com fita K7 presa. Foi constatado que um mecanismo de acionamento longitudinal, na parte inferior do vídeo cassete, responsável pelo movimento dos "pinos de carga", apresentava dois dentes da engrenagem amassados. Esta peça esta desgastada, devendo substituir por outra nova.  
COLETÂNEA DE DEFEITOS

DICA: Philco pc 1615- defeito sem cor em preto e branco-causa provavel trocar capacitor C 515- 47 nf., capacitor cerâmico, são campioes deste defeitos. DICA: Philco PC 2004- defeito-Barra escura na horizontal-causa C 607- 10 uf. Capacitor eletrolítico Troque. DICA: Philco pc 2043- defeito- imagem entortando- causa-do defeito C905 220uf- troque. É um eletrolítico. DICA: PHILIPS- Cn 4037- defeito- retraços em toda a tela- C400- troque. Coloque um novo. DICA: Philips- Cn 4065- retraços no topo da tela vertical - C400. eletrolítico velho. DICA: Philips cn 4065- sem cor- pode trocar trocar CI 200., analise todos os componentes ligados a ele para não ter surpresa. DICA: Philips- GL 1011 e outras- Vertical treme treme- trocar a saída vertical por outra original, se não resolver troque os eletrolíticos de filtro da fonte e ligados a saída vertical. DICA: Philips- 12 tx 1572- deflexão vertical instável- causa provavel trocar C 527 100uf. Capacitor eletrolítico. DICA: Toshiba- TC 1470-Tela toda verde com traços brancos em toda a imagem - trocar CI 501- verifique os componentes ligados ao mesmo também. DICA: Televisores Sharp as que tem fonte com transistor 2SC 2365 na fonte-Defeito fonte em curto - trocar todas as peças que estiverem em curto e substituir o capacitor de 10uf 450V, pois é ele o causador da fonte estourar. É segredo não conte pra ninguém. DICA: TV Sharp- 2040B inoperante total- causa provável- R 601 330R. Troque. DICA: Philips GL1045- inoperante total- causa provável-D 345- zener faça o teste fora. Depois eu vou ensinar como testar um zener facinho. DICA: Sharp- linha vertical com som tipo um interferencia- causa provável- eetroitico C 626- R 618 coloque novos. DICA:AM/FM E ONDAS CURTAS- MOTORADIO,MOTOBRAS- DEFEITO sain do som bem baixinho- troque a saída de som ,o CI 7052. DICA: Sharp TVC 11691/B- fonte não funciona algumas vezes ou esta parada- defeito- C 709-2,2uf capaacitor eletrolítico. Troque. DICA: TV SHARP- 2053- defeito- não dar nada mortinha- C713- 1nf ou toda 8380 troque-os.Defeito- sem deflexão vertical- causa- 6 618 ou R 68R aanaalise outros componentes . DICA: Sony KV 2158-toda morta- toda apagada- verifique transistores Q 601,Q602 e resistorR 607- boa sorte. DICA: TV Philips- 14GX 1618/78R-e imiaares- defeito-tela todaa branca,cheia de linhas é ,como se o screen estivesse todo aberto no Maximo- causa- Resistor R 3469 aberto. Verifique a tensão de 180V que vai para a placa ddo cinescópio. DICA: CCE hps 1470- Defeito - funciona tudo normal todas as funções , acontece que quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante- causa provavel resistor R804 aberto. Ou alterado. Meça e veja. DICA: TV Sharp- C 20 13 e outros modelos com mesmo chassi- Desligando sozinha,atuando proteção depois de 05 minutos, causa provavel Capacitores eletrolíticos da fonte- trocar todos. DICA: TV Sharp- C1453- atuando proteção ou seja, desligando após um minuto- verificar a saída vertical se esta em curto ou olhar o resistor R 727 de 22k se esta alterado este resistor e muito critico. Verifique outros componentes. DICA: CCE- HPS 1403,2003,2006 ou 2706- Defeito- Led Stand by fica piscando sem funcionar- causa- capacitor C826 em curto ou com fuga troque o mesmo. DICA: CCE- hps 2085 e todos que usam o IC LA 7910- Defeito- Canais saem de sintonia- Causa- capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910,verifique e troque se estiver em curto. UMA BOA DICA: Caso você notar que a saída horizontal do televisor esta aquecendo muito, você pode usar uma saída drive do seu excitador , ligue entre bone chip tv ex tda8360/61/la 7685/la 7680/la7684/toda 8374etc A fonte que alimenta a parte horizontal do one chip tv será sempre ativada pelo micro. Se o micro estiver parado alimente diretamente o ci oscilador do horizontal. Para conseguir alta tensão e conseqüentemente a trama na tela da tv. Ao trocar Tda 8361 de qualquer letra x,y,e tendo como resultado imagem pequena(horizontal dobrado) mude o resistor do pino 35 se estiver 47k mude p/8k2 e vice-versa. Isso é muito importante, pois temos peças no estoque e não sabemos como usa-las. .Fly back - Marca CCE - modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo de ferrite do fly back. geral do pontos A e B, para gerar ref . Horizontal, a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura; fique atento pois a pressa faz com que passe desapercebido esses detalhes e ai você ficaria procurando defeito onde não existe mais.  
COLETÂNEA DE DEFEITOS 2

DICA:Como destravar DVD CCE- destravamento definitivo- primeiro pressione a tecla open e aperte o botão zoom, aperte o botão A- B. Depois Pressione as setas na seguinte seqüência. Para cima ,esquerda ,para baixo e direita. E pronto. Esta tudo liberado DICA: Televisores e monitores todos- se a imagem apresentar sem definição e com o tempo melhorar- retire o soquete do tudo e limpe bem todos os contatos., o melhor mesmo é trocar por um novo. Pois pode voltar o defeito ou seja oxidar com o tempo. DICA:TV Philco PB 17 A 2- defeito-imagem com distorção lateral, entortando a imagem.- causa- resistor R 905 22k-troque. DICA:monitor IBM- G50- DEFEITO-ponto luminoso no meio da tela ao desligar- defeito- R-424 180k aberto. Coloque um novo no lugar. DICA:TV CCE HPS 14- defeito - televisor sem cor e sem som no alto falante causa do defeitoQ 801, troque coloque um novo. DICA: TV CCE- hps 1430R deflexão vertical deficiente- causa- provável Capacitor 356 e capacitor 357, se não resolver troque todos os eletrolíticos do vertical, que dará certo. DICA: CCE- hps 1465- Defeito- sem som sem imagem- defeito provável. Capacitor 413.330pf em curto e boa sorte. DICA: CCE hps 2070- defeito televisao parada- causa provavel diodo D807 ou IC 705, verifique outros componentes também. DICA: TV Mitsubishi- Defeito- televisor não pega canais baixos- causa provavel C7 T1- o,01uf- em curto. Capacitor cerâmico. DICA: TV Mitsubishi- TC 2041S- tem dificuldade para ligar ora liga ora não liga- causa- R 916-150k aberto. Troque.,pode estar aberto ou alterado. DICA:TV Panasonic- TC-14TR-1- defeito aparesentado- ora funciona ora não funciona- causa- C813. troque por um novo. DICA: TV Panasonic- TVC 20C2- vertical defeituoso- trocar C 410- capacitor eletrolitico. DICA: Philco pc 1405- altura deficiente- trocar os capacitores C607 e C 609. capacitores eletrolíticos.   COLETÂNEA DE DEFEITOS 1    MARCA: TV PHILIPS
MODELO: CTO
DEFEITOS- sem sincronismo ou entortando a imagem no topo da tela
SOLUÇÃO- trocar todos os capacitores eletrolíticos do setor do Ci 2577- se não resolver troque o CI toda 2577- ou o capacitor da fonte de 12V que alimenta o tda2577.

MARCA:TV PHILIPS
DEFEITO: defeitos intermitente, ou apitando
SOLUÇÃO: eletrolítico- c 323.trocar por novo, pode trocar sem medo.


MARCA:TC
MODELO:2041S
DEFEITO: os canais não estão memorizando.
SOLUÇÃO:trocar o Diodo 771 em curto ou aberto ou o Resistor R771 e verificar se tem a tensão de 30 volts que alimenta a memória, se não resolver troque o capacitor de 4,7uf x160v fica perto do fly back,capacitor eletrolítico.

MARCA:CPH-01philco
MODELO:todos os modelos
DEFEITO: fonte não oscila causa do defeito resistor R-1912 aberto- Sem contraste causa- zener 302 em curto este zener e de 15 v.

MARCA:CPH 02 Philcotodos os televisores desta marca dão este defeito-Vertical fechado na parte superior
DEFEITO: eletroliticoC609 trocar-Fora de freqüência -causa eletroliticoC 604.Imagem dobrada na parte inferior- defeito- eletroliticoC 610.

MARCA:Philco CPH 03 Philco
DEFEITO: o horizontal não oscila- defeito no vertical saída LA 7837 em curto.Fonte não funciona causa do defeito- resistor R 902-R903-R904.

MARCA:TV Philco PC 2004 0u PC 1401
DEFEITO: fonte não oscila- causa resistor de 10k metal filme alterado ou resistor de 6k8 alterado outro Defeito- não sintoniza canais- Causa- resistor de 22K alterado metal filme.
OUTRO DEFEITO: televisor saindo fora de sintonia- Causa varicap- trocar o mesmo.,verifique o zener de 33V se não esta com algum defeito .

MARCA: TV Philco com o STR 50103-
DEFEITO:Fonte de alimentação inoperante resistor de 470k aberto- Led Stand Bay fica piscando- vertical em curto ou capacitor de poliéster da fonte defeituoso, Zener de 20 volts em curto causa- STR defeituoso- substituir o mesmo substitua também o diodo que retifica os 20 volt Imagem entortando defeito - Falta de filtro na linha dos 300V- trocar o eletrolítico principal da fonte.,é o maior capacitor que tiver.












GRADIENTE TV 2022

amigos essa tv estava com o horizontal fechado somente com um risco no meio da tela,foi resolvido com a troca do cap 409.

