http://www.geocities.com/sosmonitores_es/coletaneadefeitos.html

VOLTAR

DICA DE DEFEITOS
01-TV CTO TODOS OS MODELOS- sem sincronismo ou entortando a imagem no topo da tela – solução- trocar todos os capacitores eletrolíticos do setor do Ci 2577- se não resolver troque o CI toda 2577- ou o capacitor da fonte de 12V que alimenta o tda2577.
02- cto- funciona intermitente, ou apitando- causa- eletrolítico- c 323.trocar por novo.
03- TV mitsubishi- TC 2041S- defeito- não memoriza canais- solução- trocar o D 771 em curto ou aberto ou r771 e verificar se tem a tensão de – 30 volts que alimenta a memória,se não resolver troque o capacitor de 4,7uf x160v fica perto do fly back.
04- CPH-01- todas- defeito- fonte não oscila- defeito- resistor R-1912 aberto- Sem contraste causa- zener 302 em curto de 15 V.
05-CPH 02 –todos os televisores- defeito-Vertical fechado na parte superior –defeito- C609 trocar-Fora de freqüência -causa C 604.Imagem dobrada na parte inferior- defeito- C 610.
06- Philco CPH 03- todas- o horizontal não oscila- defeito no vertical saída LA 7837 em curto.Fonte não funciona defeito- resistor R 902-R903-R904.
06-TV Philco Hitachi PC 2004 0u PC 1401- fonte não oscila- causa resistor de 10k metal filme alterado ou resistor de 6k8 alterado.Defeito- não sintoniza canais- Causa- resistor de 22K alterado metal filme- DEFEITO- televisor saindo fora de sintonia- Causa varicap- trocar o mesmo.
06- TV Philco todas que usam o STR 50103- Fonte parada- Causa –resistor de 470k aberto- Led fica piscando- vertical em curto ou capacitor de poliéster da fonte defeituoso, Zener de 20 volts em curto causa- STR defeituoso- substituir o mesmo substitua também o diodo que retifica os 20 volt Imagem entortando – Causa- Falta de filtro na linha dos 300V- trocar o eletrolítico principal da fonte.
07-Como destravar DVD CCE- destravamento definitivo- pressione a tecla open e aperte o botão zoom, aperte o botão A- B. Pressione as setas na seguinte seqüência. Para cima ,esquerda ,para baixo e direita. E pronto.
08- Monitores em geral e televisores em geral- se a imagem apresentar sem definição e com o tempo melhorar- retire o soquete do tudo e limpe bem todos os contatos.
09- TV Philco pb 17 A 2- defeito-imagem com distorção lateral- causa- resistor R 905 22k-troque.
10-monitor IBM- G50- DEFEITO-ponto luminoso na tela os desligar- defeito- R-424 –180k aberto.
11-TV CCE hps 14- defeito - sem cor e sem som – causa Q 801.
12 TV CCE- hps 1430r- deflexão vertical deficiente- causa- C 356 e c 357.
13- CCE- hps 1465- Defeito- sem som sem imagem- defeito- c 413.330pf em curto.
14 CCE hps 2070- defeito – parada- causa- diodo D807 ou IC 705.
15- TV Mitsubishi- Defeito- não pega canais baixos- causa- C7 T1- o,01uf- em curto.
16-TV Mitsubishi- TC 2041S- tem dificuldade para ligar ora liga ora não liga- causa- R 916-150k aberto. Troque.
17-TV Panasonic- TCT-14TR-1- defeito- ora funciona ora não funciona- causa- C813. troque.
18- TV Panasonic- TVC 20C2- vertical defeituoso- trocar C 410-
19-Philco pc 1405- altura deficiente- trocar os capacitores C607 e C 609.
20- Philco pc 1615- defeito sem cor-causa trocar capacitor C 515- 47 nf.
21- Philco PC 2004- defeito-Barra escura no horizontal-causa C 607- 10 uf. Troque.
22- Philco pc 2043- defeito- imagem entortando- causa-C905 220uf- troque.
23-PHILIPS- Cn 4037- defeito- retraços na tela- C400- troque.
24- Philips- Cn 4065- retraços no topo da tela- C400.
25- Philips cn 4065- sem cor- trocar CI 200.
26- Philips- GL 1011 todos os modelos- Vertical treme- trocar a saída vertical por outra original.
27-Philips- 12 tx 1572- problema na deflexão vertical instável- trocar C 527 100uf.
28-Toshiba- TC 1470-Tela verde com traços brancos- trocar CI 501.
29- Televisores Sharp todos que usam o Transistor 2SC 2365 na fonte-Defeito fonte em curto - trocar todas as peças que estiverem em curto e substituir o capacitor de 10uf 450V, pois é ele o causador da fonte estourar.
30- TV Sharp- 2040B parada- causa provável- R 601 330R.
31- Philips GL1045- parada- causa provável-D 345- zener.
32- Sharp- linha vertical com som- causa provável- C 626- R 618
33- Sharp TVC 11691/B- fonte não funciona algumas vezes ou esta parada- defeito- C 709-2,2uf
34- TV SHARP- 2053- defeito- parada- C713- 1nf ou toda 8380 troque-os.Defeito- sem deflexão vertical- causa- 6 618 ou R 68R
35-Sony KV 2158- inoperante- Q 601,Q602 e R 607-
36-TV Philips- 14GX 1618/78R- defeito-tela branca,cheia de linhas ,como se o screen estivesse aberto no Maximo- causa- Resistor R 3469 aberto.
37- CCE hps 1470- Defeito - funciona tudo normal , mas quando coloca no stand by ela emite um apito no alto falante- causa- resistor R804 aberto. Ou alterado.
38- TV Sharp- C 20 13 e outros modelos- Desligando sozinha depois de 05 minutos, causa- Capacitores eletrolíticos da fonte- trocar todos.
39- TV Sharp- C1453- atuando proteção - verificar a saída vertical se esta em curto ou ver o resistor R 727 de 22k se esta alterado este resistor e muito critico.
40-CCE- HPS 1403,2003,2006 ou 2706- Defeito- Led Stand by fica piscando sem funcionar- causa- capacitor C826 em curto ou com fuga troque o mesmo.
41-TV CCE todos os modelos - não esta desligando manualmente ou pelo controle remoto, só se tirar o plugue da tomada- causa- trocar o transistor drive-Brincadeira, em! Televisão é o cão mesmo-quem diz que faz isso.!
42- CCE- hps 2085 e todos que usam o IC LA 7910- Defeito- Canais saem de sintonia- Causa- capacitor cerâmico ligado nos pinos 3 e 4 do LA 7910.
43- DICA- ao iniciar a analise do defeito, se vc. Perceber que a saída horizontal esta superaquecendo , use a saída drive do seu excitador e ligue entre baone chip tv ex tda8360/61/la 7685/la 7680/la7684/toda 8374etc A fonte que alimenta a parte horizontal do one chip tv será sempre ativada pelo micro. Se o micro está parado alimente diretamente o ci oscilador do hor. Para conseguir alta tensão e conseqüentemente a trama na tela da tv.
observe a voltagem de trabalho do pino correspondente a alimentação do setor horizontal se e emissor do seu SH, e você descobrira no ato se o fly back está RUIM.. Ao trocar Toda 8361 de qualquer letra x,y,e tendo como resultado imagem pequena(horizontal dobrado) mude o resistor do pino 35 se estiver 47k mude p/8k2 e vice-versa.
AO trocar fly back no tvc CCE, do modelo que tem 5 voltas de fio em torno do núcleo, geral do pontos A e B, para gerar ref . Horizontal, a inversão da posição provoca barra preta forte em um dos lados da imagem, ou excesso de largura; fique atendo?
Mitsubishi 2098
Para concluir rápido se o defeito e na fonte ou no restante do televisor,use fontes externas 115v/12v/45v ,sem usar o cabo de força do televisor, coloque as fontes nos catodos dos diodos:D950/D951/D952, se tudo funcionar è só voltar p/a fonte e concerta-la..
CD-Player modelo CDP-AT3 marca GRADIENTE
Defeito: bobinas da unidade vibrando e mensagem de erro no display.Causa: CI 102 (TDA7073) com defeito; o mesmo é o driver dos motores.
IBM G50
Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua
A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras
Trocar os capacitores: C205, C225 e C351
PANASONIC G21
Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga
Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.
Defeito: Mecânica fica louca:
Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do Box
Vídeo nvfj605br Panasonic Mensagem: ola peguei este vídeo com grande ruído no som obs:este vídeo e hi-fi estéreo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b
vídeo Cassete Panasonic NV-F70
Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o vídeo trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e inserindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecânica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Vídeos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, quando começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de áudio e controle. Este é um defeito muito comum nos vídeos atuais.
TV Philco CPH-5
Mod. PCM 2046
As vezes a fonte de 95V acaba, ora pisca o led, ora não faz nada. Entra 150V no pino 3 do STR50103 e não sai nada. Solução: Soldar o capacitor C 911 (Capacitor de 220uF x 160V)
PC - 2027 defeito: Imagem repuxa (retorce) Capacitor C-216, 2,2µFX40Volts aberto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e.
PCM - 2044 Defeito: apagada, sem alta tensão e led do painel piscando IC-401 TDA –2613 em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no +B de 20 Volts em cima do capacitor C-915 e ver que a tensão era de 6 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 45 Volts. Fui desligando a ligação do +B de 20 Volts até localizar o curto.
PC-2027-U Defeito: Ao trocar o Flay Back ela explode o capacitor C-718 = 1µF X 250Volts e queima a resistência R-717=0,47Ohms.Trocar o diodo D-706=E202-2 pode por no lugar o substituto que é o IN4007.
Modelo: C -2025 Defeito: Fonte não arma: Trocado a resistência de 100K R-704 estava aberta. Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que na base de Q-701 2SC2365 a tensão era muito baixa
TV Mitsubishi - TC 2098/2099 Defeito: retraços na parte superior do TRC (Tubo) Solução: defeito no vertical; trocar C459 - 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm
TV Philco - chassi CPH-04 A televisão foge a freqüência horizontal e imagem apresenta cores que tendem para o verde ou roxo. Solução: trocar cristal 503
TV Philips - Linha CTO Defeito: problema de sintonia. Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, aparecia interferência sobrepostas na imagem e ao trocar de canais, parecia que a sintonia fugia. Solução: trocar as bobinas S157 e S158 Defeito:
Problema de Brilho. A televisão sem antena, a tela se encontrava escura. Cheguei a trocar vários componentes, incluindo o CI de luminância mais não resolvi o defeito; falando com outro amigo técnico, ele me passou a dica. A solução era trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF > você poderá colocar um de 220uF. Quando este capacitor estiver sem capacitância, mesmo colocando a antena não aparecerá nenhum brilho na tela.
16GL1331
Este televisor apresentava linhas na parte superior do tubo de imagem, defeito no circuito vertical, o capacitor C410 de 100u/25 com seu valor alterado ocasiona este defeito
TV Sharp 2025A (Válido para todos os modelos que utilizam o 2SC 2365 na fonte e fly-back com triplicador embutido)
Defeito: Tem alta tensão e o filamento acende porém não tem brilho; As vezes o brilho aparece e as vezes some. Solução: Trocar o indutor L605 que está ligado ao pino 4 do fly-back.
Defeito: Entra 300V no coletor do 2SC2365 mas nada sai no emissor. Não existe curto no horizontal. Solução: Refazer a solda do transformador driver horizontal. (Verificar outros pontos
TV Sharp C1453/2053
Dicas de defeitos: Não funciona, desliga proteção I. Solução: trocar C666, que está em curto. Risco vertical = Horizontal fechado: Solução: trocar R618 e C618. Sem Cor: defeito de fábrica. Solução:substituir C811 e 813 de 103 pôr 18pF .
TV SHARP - C 1453/2053 - Defeito: Excesso de altura: R911. Defeito: TV não funciona: IC 104 em curto.Defeito: Não funciona: C 616 - Defeito:Sem vídeo: D 601c / fuga- Defeito:listras verticais: R 512.Defeito: Desliga proteção low - D611 c/ fuga (apresenta zumbido) Defeito:Não funciona: IC 501 em curto. Defeito:TV não funciona: VARICAP.*
*Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto. O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V.
Sharp TVC2199B
Defeito: Sem alta tensão. Medindo a alimentação (pino 7) do integrado IC203 encontrei apenas 7V onde deveria haver 12V. Essa fonte vem do transistor Q702 onde deveria entrar 15V pelo coletor e sai pelo emissor. Como todas as fontes do chopper estavam normais então não poderia ser um problema no primário da fonte. Troquei então o capacitor C731 e a TV passou a funcionar. Talvez este defeito também ocorra em modelos que utilizam o IX0731 na fonte
TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal .
Dica de TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal .
Tv Philips 14CT6401 - Defeito, sintonia automática não para.
Solução: Girar S-158 no sentido anti-horário até parar, caso contrário, trocar S158, S157, C159 e C152.
Vídeo cassete Gradiente, modelo GV-404, com fita K7 presa. Foi constatado que um mecanismo de acionamento longitudinal, na parte inferior do vídeo cassete, responsável pelo movimento dos "pinos de carga", apresentava dois dentes da engrenagem amassados. O desgaste não permitia o funcionamento correto do mecanismo. Esta peça é feita de material plástico.
Aparelho:cd Gradiente CDP-AT3 e outros aparelhos que utilizam a unidade óptica Philips Van 1201
Defeito:às vezes funciona normal,às vezes dá "no disc"
Solução: Em 95% dos casos o problema é a unidade óptica.O caminho mais fácil é trocá-la e deixar o aparelho em teste por alguns dias.
Aparelho:System Aiwa F9,F12,F15
Defeito:às vezes "trava"o funcionamento,ficando apenas algum segmento do display aceso.
Solução:Substituir o cristal ressonador do microprocessador.
Tv Sharp 14 digital- funciona ou desliga sozinha fonte fica baixa,se abrir o screen ela desliga . Causa saída ver .
Philco CPH-01-PC1401 e outras- defeitos –falta largura e o fly back emite um zumbido- causa- capacitor C913.troque.
Vertical fechado- trocar resistor R-626 aberto.pot. ou D604-em curto ou R624 aberto ou C-614 em curto.
Philco CPH-02-PC1405 e outras- defeito- a tv não funciona fria- causa-03 três capacitores da fonte de alimentação trocar todos.
Defeito- TV não funciona ou atua proteção- C718 1uf 250v- troque.
Problemas no vertical encolhido ou def. de linearidade- causa- C609- R613.
Fonte com tensão alta- capacitor C911 aberto.
Fonte não funciona- C914 com fuga ou c912 aberto.
Zumbido quando liga- saída horizontal em curto.
TV Philips pb- L6-LA- sem som e sem imagem- trama normal- defeito- C213 em curto. Fonte cai para ll0V ou menos- resistor 361 aberto-
TV TX07- defeito- tela fica escura com alto nível de preto- defeito- transistor TS565 troque.
Chassi CNF- 14cn4414 e outras....-defeito –foge sincronismo - afeta açor- causa-C587.troque.
philips 12BX- BP-queima saída horizontal superaquece e queima- Causa - transformador drive troque ou coloque um capacitor de poliéster de 100kpf entre o pino 2 e 1 do transformador drive assim resolve e o problema.
CCE- HPS 2070P e outros modelos- Vertical fechado –Resistor R 301 aberto de1M8.
TV Sharp 1452/2052B- atuando proteção desligando sozinha- causa- C739 com seus pinos oxidados . troque.
TV - Toshiba-TS201A- defeito tela branca sem som e sem imagem- causa- C116 com juga ou em curto.
Defeito de linearidade vertical,imagem dobrada, causa- C310 ,C316. troque.
CCE-hps-1415- sem som e imagem- trama normal-causa –C101 aberto ou em curto.
CCE-HPS 1470 e outros modelos- Fonte queimada zener de 120 em curto- Causa trocar o fly back pois esta consumindo muito ou esta em curto. Faça toda a fonte e troque o FB.
Philco PC 2035 e outras- Totalmente inoperante- capacitor C 4,7uf aberto.
TV Mitsubishi- TC 2001-inoperante apenas acende a luz vermelha da chave liga desliga- causa- C7p7 com fuga ou em curto- .
Philips 20GL1040- totalmente inoperante ou atuando proteção- Causa- C508 680pf-3kv com centelhamento interno. Troque.
TV Sony KV 2959T- totalmente parada ou intermitente- causa- C2,2uf 450v- esgotado.
CCE- HPS 2025- defeito- Brilho intermitente- Causa- diodo D201 1n4148 com defeito.
FAX-KX-F700- Panasonic- não recebia documentos-transmissão e fonia normais- causa- AS1 com defeito- troque.
Sharp- C2006A- somente com uma pequena faixa na horizontal,com imagem e som normal- causa- C509.
TV Philips BP BL2002- fortes ondulações no vídeo- causa- foi trocando o mosfet BUK444 que resolveu o defeito.
FAX- toshiba- não transmite e nem recebe documentos não tira copia e nem imprime, fonia normal- causa- resistor da fonte com defeito- R411- 47k.
tical em curto. Troquei e ficou boa.
TV Gradiente - muitos modelos- Defeito- atuando proteção ,desligando após 05 ou 10 minutos- Defletora horizontal oxidada causando curto.-troque-ª.
Dica- como testar um STR 50103, após ter sofrido uma queda de energia. E fácil basta você ter um novo para compara-lo as resistências com o multímetro,medindo do pino 1 ao pino dois,do pino 2 ao pino três do três para o quatro depois alterna ,do pino 1 ao pino 3 e assim por diante sempre comparando com o novo . Este teste é infalível. Uso sempre em minha oficina e nunca corri qualquer risco desnecessário.
Dica- como reduzir os 12v de uma bateria de automóvel para 5v ou 6v ou 9v .Utilize um regulador 7805,ou78...Conforme a voltagem que você queira reduzir, ligue o positivo da bateria no pino 1 do regulador e o negativo da bateria no pino 2 do regulador e no pino 3 sai a voltagem regulada que você precisa.Atenção- coloque um bom dissipador de calor .com isso você pode alimentar qualquer radio gravador do tipo importado e serve para outras finalidades ,como testar estágios de televisores é muito útil .Assim você pode ter uma só fonte com varias saídas.
ATENÇÃO SENHORES TÉCNICOS E AFINS- SE VOCÊ , ALGUM DIA TIVER PROBLEMA COM ALGUM APARELHO QUE VOLTOU DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E VOCÊ NÃO CONSEGUIU RESOLVER O DEFEITO,FAÇA O SEGUINTE,PEÇA DESCULPAS O CLIENTE E DEVOLVA O QUE ELE TE PAGOU,POIS É MELHOR DEVOLVER O DINHEIRO DO QUE PERDER O CLIENTE PRA SEMPRE SEM FALAR QUE ELE IRÁ DIFAMÁ-LO PARA TODOS.ASSIM ESTE CLIENTE VOLTARA COM CERTEZA COM OUTRO APARELHO. PASTA SABER CONVERSAR E FALAR NA DIFICULDADE DE ENCONTRAR PEÇAS,AI O CLIENTE IRÁ ENTENDE-LO .Também evitará problemas com o procon.Nenhum técnico é obrigado a saber tudo.
Monitor Sansung 3NE- a fonte não funciona após varias tentativas- defeito- C621 e C619 defeituosos.troque.
Largura fica menor que o normal- causa- trocar o C 422 ou os outros capacitores associados ao coletor do horizontal.
Monitor VTC V-4967- Queimando a saída vertical no ato. Causa –capacitor eletrolítico ligado ao pino 15 e 220uf x35v. troque o mesmo.
Monitor Microtec 15’’- Defeito tela reduzida- defeito – resistor R553- 2R aberto.
Mionitor Mtek-1428- Queimando vertical- Dica- troque o R 207 para 4,7R/5w metal filme o valor original é 1R. Troque o CI também caso esteje queimado também.
Monitor Sansung 3NE- defeito- magnetiza beleza e não aparece nada- Diodo D 505 em curto total.substituir por um 1N4148ou similar.
Todo monitor que usa a saída vertical TDA9302, vem apresentado o defeito da tela ficar toda manchada,magnetizada, solução trocar o dito Circuito integrado.
Monitor Sansung 3NE- -não funciona- parado- causa-Resistor R 613 e 614 e principalmente o C621 tem que colocar novo, não teste.
Monitor Itautec VC281- Defeito- encurtando o horizontal, causa- capacitor C 523-de pico.troque.
Monitor Five Star –FT 5015- defeito – tela estreita, não ajusta largura.- defeito transistor com junção aberta Q413, checar os componentes ligados a ele.
Monitor IBM G50 com tela reduzida com linhas de retraço.- causa- R 424 de 180K esta aberto.
Monitor Sansung máster 3- defeito excesso de largura- causa- Q406- MJE806. troque.
Monitor Sansung máster 3NE- horizontal muito largo –defeito –Q 406-e D407.
Impressora Epson FX 1170- não funciona nada-causa resistor de 300k aberto na fonte.
Televisor Philips 14GL 1316- defeito- não sintonizava . tensão de sintonia normal e caracteres na tela normal.-defeito- T 7100 o chaveamento de banda. Troque o mesmo.
Panassonic-20C6- Televisor defeito volume não aumenta- e o menu não atua- defeito- trocar a eprom e programar.
Televisor Philips 29’’ vários modelos- defeito-Caracteres de demonstração ligados diretos, não sai nem a pau e não obedece comando nem no remoto. Solução- Aperte volume- e canal + ao mesmo tempo e prontinho esta destravada. E boa sorte.
TV Sharp C 29ST58B- Toda apagada,apenas um risco luminoso na horizontal. Defeito- Q 3701,TDA8350 ou D3718. troque os mesmos.
Marca: Samsung
Modelo: CQA4147
Defeito: Imagem muito larga
Solução: Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415
Marca: Techmedia
Modelo: 1448G
Defeito: Vertical fechado
Solução: IC301
Marca: Goldstar
Modelo: 1425 plus
Defeito: Não liga
Solução: Substituir os diodos D709, D910, ou Q702 em curto ou aberto.
Marca:Goldstar
Modelo: 1425 plus
Defeito:Controles de largura e almofada não funcionam
Solução: Trocar Q609 com fuga .
Marca: LG
Modelo: 1470
Defeito: Controles de largura e almofada não funcionam
Solução: Trocar Q709
Marca: Acer
Modelo: 56L (7156L)
Defeito:O monitor está com largura excessiva e com brilho alto
Solução: Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto.
Marca: Samsung
Modelo: CQB4147
Defeito: Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante
Solução: Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407 (UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe substituto.
NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema."
Marca: OAC
Modelo: 5L/LR
Defeito: O monitor está saindo fumaça e o controle de brilho inoperante
Solução: Substituir D707 – ECG580 em curto e R731 – 47R / 1/2W aberto.
SHARP-C 20ST57-ou C 1457..televisão- defeito- demora para vir a imagem. Tem que abrir o screem ,ai aparece.ou demora 20 segundos. Causa do defeito capacitor C624-substitua o mesmo por um de 22mf –400v.poliéster.ou 33mf. O original e 3,3uf/50v.este def.e fácil,se nesta televisão tiver um resistor no filamento coloque um mais baixo,ou,aumente a tensão de filamento,através de espiras enroladas no flyback.
Marca Modelo Problema Defeito
CCE HPS14 S/ cor e s/ som Q801 (STR 3125)
CCE HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
CCE HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
Mitsubishi TC 20012 Controle remoto não atua C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi TC2001Z S/ sincronismo horizontal R510 (6,8 K)
Mitsubishi TC 2020 Canais baixos desaparecendo C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi TC 2041S Algumas vezes não liga R916 (150 K)
National TC 146 M Inoperante C802 (220 µF 250 V) e bobina defletora
National TC 205 N S/ deflexão vertical Q401 (25C 1473)
Panasonic TCT-14TR-1 Operação intermitente C813 (1 µF 250 V)
Panasonic TVC-20C2 Vertical instável C410 (0,1 µF)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som - chuviscos Varicap
Philips CN-4037 Retraços na tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4065 Retraços no topo da tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4065 Perde cor CI200 (TDA3565)
Philips CT3320 Sem sincronismo vertical D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558)
Philips CT6000 Luminância intermitente C221 (68 µF 25 V)
Philips GL1011 Vertical treme CI410 (TDA3653BQ)
Philips GL1045 Inoperante D345 (zener)
Philips NCF Não sintoniza canal C089 (10 nF)
Philips R22 K210 Inoperante Suporte do fusível VL603
Philips 12 TX 1572 Deflexão vertical instável C527 (100 µF 35 V)
Philips 3106-106-TX Sem deflexão vertical C509 (4,7 nF)
Samsung CN3059 Sem som e sem imagem CI saída vertical TDA8356
Sanyo CTP 6715 Inoperante R901 (470 R 10 W)
Sanyo CTP 6715 Sem som Q902 (D24YK) e R422 (12 k)
Semivox TS-21C1S S/ imagem e s/ som Q481 (KIA7809) e R481 (2,7 R 1 W)
Semp 10 IL Som c/ baixo volume C613 (1 µF 250 V)
Semp 16 IL Inoperante R414 (18 K)
Semp 16 IL Sem som R613 (8,2 K)
Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)
Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N) (* 2x)
Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)
Sharp C-1425-A Tela verde C859 (10 µF 250 V) e CI801 (IXO215)
Sharp C-1440-B Não sintoniza canal IC1005 (IX37CE - é um zener de 33 V)
Sharp C-2006 S/ imagem, c/ som Triplicador de alta tensão
Sharp C-2006A Imagem deformada na parte inferior C511 (100 µF 16 V)
Sharp C-2010-B Inoperante, fusível aberto C707 (330 µF 400 V) e R615 (82 R 2,5 W)
Sharp C-2010-B Linha horizontal R741 (1 R)
Sharp C-2011-B S/ cor vermelha Q851 (2SC2229)
Sharp C-2016 Imagem trepida na vertical C509 (220 µF 16 V)
Sharp C-2030-A Linha vertical, com som C626 (0,39 µF 400V), R618 (100 R 2 W) e R619 (idem)
Sharp 14R12 Inoperante Fly-back e Q602 (25D1554)
Sharp 2040-B Inoperante R601 (330 R)
Sharp TVC11690H Operação intermitente Q702 (2SD713)
Sharp TVC11691/B Fonte não liga algumas vezes C709 (2,2 µF 50 V)
Sharp TVC2053 Inoperante C713( 1 nF 400 V), CI701 (TDA8380) e FET 2SK2139
Sharp TVC2053 Sem deflexão vertical C618 (470 nF 250 V), R618 (68 R 1 W)
Sony KV2158 Inoperante Q601, Q602 e R607
Telefunken 20C3270 Operação intermitente CH16 (2,2 µF 16 V)
Telefunken 802 A Oscilação na imagem C507 e C516
Telefunken 841 Fusível queima em 220 V CP16 (220 µF 400 V)
Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)
Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902
VIDEOCASSETE
Marca Modelo Problema Defeito
CCE VCR-30X Não funciona C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
Panasonic NV L26 BR Grava som com distorção QR4001 (UN2213 - smd)
Philco PVC 6000 Funciona por pouco tempo C772 (10 nF)
Philips VR-453 Reprodução s/cor Solda fria no pino 26 do IC601
Philips VR-457/78 Inoperante F901 aberto CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129)
Sanyo VHR 9401BR Grava c/ chuvisco Control head e audio head
Sanyo VHR 9403 Capstan inoperante CI 601
Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)
Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote .
TV PHILIPS 14GX 1618/78R- DEFEITO-tela branca , cheia de linhas ,como se o screen estivesse aberto no Maximo. Causa- resistor r-3469 aberto.
Tv philips 20PT 122 a/ 78R ou idêntica- defeito- TV não liga fica no stand bay.se apertar a tecla canal ele liga,mas se soltar volta para stand bay.- defeito- Diodo Zener 6650 9.1v-fica perto do micro.
TV CCE HPS 1470- DEFEITO - funciona normal,mas quando coloca no stand bay ela emite um apito no alto falante. Defeito resolvido,foi trocado o resistor R 804 por um de 1k5..ok.
TV Philco chp –2039- defeito-clarões na tela e aparece espinhas de peixe e depois desarma a fonte. Defeito resolvido trocado o capacitor da fonte principal- C911 e C912.
TV Sharp c 2013- Defeito. Desligando sozinha depois de alguns minutos ligada.- defeito resolvido trocado os capacitores da fonte todos.
TV Sharp C 1453- defeito- da partida e corta, atuando proteção. Defeito está no vertical ou o R 727 de 22k este resistor e critico. Problema resolvido.
modelo C-2011, quando o transistor estiver em curto pode ser o regulador em curto ou provocado pelo capacitor do +B do transformador driver ressecado ou aberto o valor geralmente e de 0,5µF×250 volts pode trocar e por garantia coloque um de 1µF×250volts. Já no televisor Mitsubish modelo TC-2020 quando o transistor está em curto normalmente e provocado pela resistência que está alimentando o transformador driver que e de 6K8 ×3watts de metal filme com a capacidade alterada. Este transistor dificilmente entra em curto sem Ter uma causa.
Deve ter Cuidado Ao Trocar um Flay-Back :
Ao se trocar um flay-Back deve-se verificar se tem algum fio enrolado no Ferrite deve se fazer uma anotação observando o sentido do enrolamento não se deve Trocar o sentido pois se fizer vai haver problema de fase no pulso o aparelho não funcionará, bem. Isto ocorre muito na TV da marca CCE.
Deve Ter Cuidados com a TV Telefunkem CH-802
Toda vez que for fazer qualquer reparo em uma Televisão da marca Telefunkem modelo CH – 802 tome a seguinte precaução se tiver com defeito na fonte desligue primeiro a resistência do +B do vertical R- 401 de 10 ohms. Após o serviço executado re-ligue ( isto e para evitar a queima do CI caso a fonte fique um pouco exagerada ).
Cuidados com fonte de alimentação chaveada:
Toda TV que tem fonte chaveada a mesma tem o terra ligado na rede e o terra do chassis e isolado através do transformador ultra som da fonte. Tudo isto e feito para evitar que o usuário não leve choque na antena.
TV PHILIPS E GRADIENTE OU OUTRAS MARCAS
Alguns modelos da Philips e Gradiente vem com uma bateria recarregável na memória, para evitar que o aparelho saia de sintonia ou fora de canal ao se desligada. Então quando esta bateria estraga pelo tempo o aparelho fica meio perturbado e o caso da Gradiente ela fica fazendo propaganda na tela e não obedece nem uma função. Se ela ficar fazendo Propaganda da gradiente, e a bateia estiver carregada. O método prático de eliminar e só tirar a bateria e colocar de novo ou então dar um curto nela e refazer os ajustes de sintonia.Pois ao se dar o Boot ela desativa as funções.
Defeito PHILPS , MITSUBISH E OUTRAS MARCAS
Sintoma ela pode está simplesmente apagada sem fóco, ou pode funcionar após alguns minutos depois de ligada. Causa Quando a tensão de grade screen esta baixa geralmente é que devido a maresia ou umidade dos meses frios o soquete do tubo cria bactérias e quando chega o calor ele começa a vazar alta tensão pelo pino do foco, como a tensão de foco está em serie com a tensão de grade screen logo a tensão de screen fica baixa .
E só trocar o soquete do tubo.Acontece muito com a Phillps e com a Mitsubish.
AJV 1428NI
Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.
MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.
FIVE STAR FT5015
Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura
Transistor Q 413 com junção aberta
Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo.
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração
Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017).
DÚVIDAS SOBRE VÍDEO-CASSETES
VCR AIWA BR77 - Defeito display piscando. Solução: Eletroliticos= 22ufx63v, 47ufx35v e 47ufx16v secos (sem capacitancia)
Videocassetes JVC - 671, 641, 651 DEFEITO - mascando fita. Diagnostico - verifique se ao retornar a fita com imagem a fita solta e logo volta ao normal. Solucao - Engrenagem na polia intermediaria travando. A lubrificacao secou e virou cola. Retire o braco da polia intermediaria, desmonte retirando a trava e limpe bem o eixo metalico (principalmente embaixo daquele tipo de copo plastico) e lubrifique.
JVC 641/651 Defeito na fonte de alimentação: o defeito que esta fonte apresenta geralmente é o vazamento de capacitores eletrolíticos, ocasionando a parada da fonte; mesmo substituindo-os a fonte não oscila. Solução: retire o transformador da placa e em seguida, lave a mesma com sabão ou detergente, com ajuda de um pincel ou escova,após a lavagem, seque a mesma com um secador de cabelo. Se a placa não estiver bastante danificada, com certeza você obterá resultado positivo. PANASONIC G21
Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga-
Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.
Defeito: Mecânica fica louca:
Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do box
Video nvfj605br panasonic Mensagem: ola peguei este video com grande ruido no som obs:este video e hifi estereo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b
Video Cassete Panasonic NV-F70
Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o video trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e insirindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecanica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Videos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, qdo começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de audio e controle. Este é um defeito muito comun nos videos atuais.
L26-
O video está com o display apagado, a fonte parece que está boa, tem todas as tensões e o video funciona todas as funções, inclusive a luz do traking pisca normalmente ao dar play. Solução: Já peguei 3 vezes esse defeito e nas 3 vezes o problema estava numa trilha rompida embaixo(ou próximo) da bateria de Níquel-Cad...retire a bateria e verifique isso...
SEMP
X470
Defeito: Display fica piscando e a fonte fica oscilando
Solução: Trocar um dos capacitores eletrolíticos que ficam na fonte de 6V
Broksonic-
Defeito: Mecânica fica louca
Solução: Retirar e limpar a chave de posição
SHARP VC762
Defeito: Quando empurra a fita para dentro, a mesma volta. As vezes quase e carregada no cabeçote
porém falta um pouquinho
Solução: Trocar a correia pequena que vai no "motorzinho"de load.
DÚVIDAS EM TELEVISORES-
TVs EM GERAL Defeito: Imagem perfeita e som baixo ou totalmente ausente, porém com ruido alto, constante ou ligeiro, nos canais sem emissoras, ou ao mudar de canais. Solução: Bobina de FI de som. Sujiro tirar a bobina, quebrar o capacitor interno, repô-la e sodar no lugar do capacitor, sob a placa, um capacitor de 100pf, em seguir regular a bobina, aumentando ao volume máximo e obtento o volume mais alto à regulagem. Outro caso: Filtro de frequencia de áudio.
Defeito: Televisor com tela totalmente verde, azul ou vermelha, com traços de retorno. Em alguns casos o aparelho desliga à seguir. Solução: Geralmente o defeito consiste no acúmulo de poeira contendo monóxido de carbono, nas pernas dos transistores, na pla do RGB. Por ser condutiva, gera um curto no coletor dos transistores. Basta limpá-los. Outros casos: Tubo em curto, ou falta de emissão de tensão nas base de um ou mais transistores do RGB, CI de croma.
Toshiba
Para eliminar a função de tela azul no modelo TS-209 CR basta dar um curto na resistência RA72 para o terra do chassis ai da pra ver se tem video ou não.
MODELO: TV-1449(A/A/V)(S/CR) 1470 2070E/2055M/1455M Defeito: imagem fraca sem contraste com cor avermelhada e fraca. C-511 de 10k × 50 volts. Cerâmica. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.
MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem serrilhando fonte apitando. T 803 com o primário aberto. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir.
MODELO: TS 207 VS Defeito: Barra de informação desce e vertical encolhe um pouco. Trocar o capacitor de 10K CM.05 do pino 18 do CI TA8669N. Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava em curto.
UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito:Apagada sem alta tensão Transistor Q 811- 2SC2120Y Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga. Pode por no lugar um BC337.
UNI-II-TS147-TS167-TS207-VS/CR Defeito: Fonte de +B com 9Volts R 100 W R-812 aberta. Método para localizar o defeito: Foi por intuição bastou medir e ver que estava aberta.
UNI-II-TVC-161-TVC-164-TVC-201-TVC-204 Defeito: Fonte Baixa Foi trocado o transistor Q-803 BF-422.Método para localizar o defeito: Estava suspeito, ao medir a continuidade com ele no local parecia que estava bom , mais tem que retirar do circuito para medir. Verificou-se que estava com fuga.
MODELO: TS 145 VS Defeito: imagem enrolada em cima e em baixo do quadro C-315 de 470µ × 10 volts. Método para localizar o defeito: Foi pura intuição, bastou trocar este capacitor.
MODELO: TS 207 VS Defeito: Ao ligar ela dar muito estalos, imagem serrilha Ver Item cuidado quando uma TV está dando estalos.
Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical sem linearidade, tela aberta do meio para cima Foi trocado o Capacitor eletrolitico 2,2µF × 63 Volts C-303 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi só dar uma olhada e verificar que o capacitor estava vazando.
Modelo: TS 209 CR Defeito: Vertical trepida e fecha após varias horas de funcionamento normal Foi trocado o Capacitor cerâmica de 10Kpf C-304 (fica ao lado do circuito integrado oscilador Horizontal) Passo Para detectar o defeito: Foi por intuição bastou medir em escala de 100MegaW e ver que ele estava em curto.
Modelo: TV 2080E Defeito: Apaga após 3 horas de funcionamento Antena com sinal fraco, com chuvisco Passo Para detectar o defeito: Foi só por uma boa antena .
Modelo TVC 205 Defeito vertical enrolado na parte superior da tela. Foi trocado a resistência R-330 de 1,2K 3watts (1k2).
Modelo TV-1480E Defeito: Ao Trocar o flayback ela não acender e tiver +B no trasistor saída horizontal trocar R-826 de 0,56 Ohms 1 Watts.
Para entrar em modo serviço no aparelho TOSHIBA Modelo TC-C2055M Aperte no controle remoto Menu e a tecla função ela entrarar em modo serviço.
Modelo: PC - 1445 defeito: Imagem quando acende entra com linhas de retorno e logo após apaga. Capacitor C-719, 33µFX350Volts aberto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e ver que estava com ruído de corrente alternada muito alta sobre ele.
Modelo: PCM - 2044/2046 defeito: Entra em curto o diodo de 30 Volts ZD-901. Trocar o STR-50103 Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e ver que estava com ruído de corrente alternada e a tensão ao se ligar ela dava um pico alto e depois caia para o normal.
Modelo: PC - 2044 defeito: Imagem ondulando. Capacitor C-905 220µFX450Volts. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e ver que estava com ruído de corrente alternada muito alta.
Modelo: PC - 2144 defeito: apagada +B normal na fonte. Ultra-som não arma Flay-Back bom, defeito C-914 (2K2 em curto). Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão na fonte e ver que estava com 6Volts
Modelo: PCM - 2044 Defeito: apagada, sem alta tensão e led do painel piscando IC-401 TDA –2613 em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no +B de 20 Volts em cima do capacitor C-915 e ver que a tensão era de 6 Volts e no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 45 Volts. Fui desligando a ligação do +B de 20 Volts até localizar o curto.
Modelo: PC - 2144 defeito: apagada R-923 1R aberta e ZD-904 zener de 30 Volts em curto. Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só verificar a tensão no coletor do transistor driver horizontal e ver que estava baixa com apenas 8 volts.
Modelo: PC - 1446 defeito: fica acendendo e apagando; quando apaga não tem som e nem alta tensão: IC-901 STR50103 Passo Para detectar o defeito: Não foi difícil foi só trocar o CI regulador; IC-901(STR 50103).
Modelo: PC - 2043 Defeito: Apagou não tem ruído algum Verificou-se que tinha tensão no pino 3 do circuito integrado STR - 50103 - IC905 e era de 172 Volts defeito resistência de 470K 1/8 de Watts (R-902) aberta. Passo Para detectar o defeito: Verificou-se fusível e o +B da fonte chaveada está perfeito, E não tinha tensão no coletor do Q-703 BU -2506D, então o defeito está na fonte chaveada. Tensão somente no pino 3 do circuito integrado IC-905. Encontrado a resistência de 470K 1/8 de watts aberta.
Modelo PC-2027-U Defeito: Ao trocar o Flay Back ela explode o capacitor C-718 = 1µF X 250Volts e queima a resistência R-717=0,47Ohms.Trocar o diodo D-706=E202-2 pode por no lugar o substituto que é o IN4007.
Modelo: C 2082B Defeito: Fonte baixa com 80 volts Imagem normal Capacitor C-719 aberto Passo Para detectar o defeito: Bastou verificar se tinha ruído no +B da fonte com um multest em escala de AC com um capacitor de 100K isolando a tensão DC e ver que tinha ruído , foi só trocar o capacitor C-719 de 270µF × 160 Volts.
Modelo: C 2026H Defeito: apagada Diodo Zener ZD-708 de 130 Volts em curto Passo Para detectar o defeito: Não foi constatado nada ruim antes de ligar o aparelho troque o capacitar C-712 da fonte mesmo que ele esteja bom .
Modelo: C -1632B Defeito: Ruído no Vídeo do centro da tela para cima: Trocado o Capacitor eletrolítico 220µF × 63 Volts C-507 Passo Para detectar o defeito: Percebeu-se que o ruído era do tipo linearidade, então foi fácil. Bastou testar os capacitores eletrolítico do vertical.
Modelo: TC - 14T51 Defeito: só pega o canal 2. IC-1002 24C02 Memória. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que se fizer a sintonia ela pegava todos os canais mas se fosse mudar do canal 13 para o canal 2 ao chegar ao canal 2 ela apagava todos os outros canais . Teria que fazer tudo de novo.
Modelo: C - 2188 Defeito: o contraste não atua. R-430 de 680K aberta. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no ABL estava muito negativa.
Modelo: TC - 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.
Modelo: TC - 20T51 Defeito: sintonia não atua. Q-206 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de 33Volts, ela só variava de 20 até 28 Volts foi só trocar o Q-206 estava com fuga de corrente entre coletor e emissor.
Modelo: TC - 1430A Defeito: vertical enrolado em cima e em baixo. C-517 de 470µFX16Volts aberto. e chock L-605 aberto. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tela não acendia e o led estava apagado.
Modelo: TC - 2899A Defeito: apaga após 5 a 10 Minutos de funcionamento. C-226 de 10K cerâmica em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi encontrado por pura intuição.
Modelo: C - 1491B Defeito: tela acende com bastante chuvisco não pega cana. Solda fria no circuito (nem sempre e este defeito ) Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão no transistor Q-204 tinha 32 volts no pino 1 do plugue (P) e no pino 5 da placa de memória então fio só dar uma olhada no circuito impresso e ver que estava sem solda no pino 2 do plugue (N).
Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.
Modelo: C - 1404A Defeito: apagada mas o filamento do tubo acende não tem som . trilha do circuito impresso esta partida devido ao calor, entre o pino do D-602 e o pino do C-630. Passo Para detectar o defeito: Foi aumentada a tensão da grade screen do tubo (através do potenciômetro de screen no (Flay-Back) verificou-se que o vertical esta parado (digo pifado). Verificado o +B no Coletor do Transistor Q-603 não tinha tensão, mais tinha tensão no cátodo do diodo D-602 testou-se as trilha do circuito impresso que estava partida entre o pino do D-602 e o pino do C-630. devido ao calor.
Modelo: C 20R12 Defeito : Tela azul quando se pede para fazer sintonia passa por cima do canal se tocar no botão de volume até a informação na tela ficar verde, no momento que a sintonia passa pelo canal ela para e a imagem parece que esta com o A.G.C. saturado e sem sincronismo. Bobina do AFT com o Capacitor interno danificado Passo Para detectar o defeito: Foi soldado um trimmer Tipo DAU de 3 a 30 pf sobre a bobina de AFT (T-204) e ajustado o trimmer com a televisão na posição sintonia parada no ponto em que a imagem estava quase entrando, foi feito o ajuste e a TV ficou boa. Foi retirado a bobina e destruído o capacitor de cerâmica tubular que estava dentro da bobina , e colocado a bobina no lugar de novo sem o capacitor e repostos o trimmer e ajustado novamente ate a imagem ficar boa então foi retirado o trimmer e verificado o valor em pf no Capacimetro no caso o valor era de 13 pf colocou-se um capacitor de 15pf por baixo do Chassis sobre os terminais da bobina e feito um retoque no ferrite da bobina. No caso este defeito era provocado pelo capacitor interno que estava danificado pela corrosão.
Modelo: C 2035B Defeito: E o mesmo defeito da anterior só que esta não e processada automática, fica mais fácil de perceber que o defeito é de AFT. Esta TV também estava com o som baixo. Bobina do AFT descalibrada e também a bobina Discriminadora de som devido a corrosão no Capacitor interno. Passo Para detectar o defeito: Foi só virar a chave de sintonia e fazer sintonia que ela ficou boa quando virou-se a chave ela saia de sintonia novamente então o defeito e a bobina de AFT T-201A . Deu-se um retoque no núcleo de ferrite e ela ficou boa, Já o som foi só retocar o núcleo da bobina de som T-301 e ficou boa. No caso se deve colocar uma bobina nova pois o capacitor de cerâmica interno já esta com alguma alteração devido a corrosão.
Modelo: C -1453 Defeito: Tela azul com linhas de retorno, ou Vermelha, ou Verde. Azul Q-853 C2229 R-866 de 18K , Vermelho Q-851 R-868,Verde Q-852 R-860 Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-853,ou Q-851, Q-852 estava abaixo de 50 Volts, desligado o soquete do tubo pois Também se o tubo estiver com o cátodo em curto dar o mesmo sintoma, a resistência aberta ou o transistor em curto pode ocorrer o mesmo defeito. Tem aparelho que tem um centelhador do coletor do transistor para a terra, que também dá este defeito.
Modelo: C -1491B Defeito: Com chuvisco sem canais. O pino 2 do plugue (N) estava sem solda. Passo Para detectar o defeito: Foi verificado que a tensão no coletor de Q-204 é de 32 Volts e no pino 1 do plugue (p) é igual a 32 Volts e também no pino 5 da placa de memória. No nosso caso não precisou muito bastou fazer uma verificação visual no circuito e ver que o pino 2 do plugue (N) estava sem solda.
Modelo C-20ST58 Defeito: Sem imagem com a tela apagada e apitando . Foi trocado o Transistor Q-602 C2482, aparente bom mais o defeito era ele.
Modelo C-1453 Defeito apagada. Ao colocar as pontas do multiteste entre base e emissor, na escala de RX1 (Ponta, positiva na base) de Q-707 (2SC 144) se ela acender mudando de canais sozinha enquanto manter as pontas ligadas. O defeito e um sensor de canais em curto, ou o pente de diodo na entrada do micro com um diodo em curto.
Modelo: TC - 2090 Defeito: Canal travado não muda de canal e nem Faz sintonia. O defeito era o capacitor de 10k cerâmica C-716 . Passo Para detectar o defeito: Foi aquecido os componentes com um aquecedor de cabelo de 2500Watts e ela funcionou bastou trocar os capacitores um a um até localizar o defeito( aguardou ela dar o defeito e foi trocado um a um cada vez ligava o aparelho e testava.
Modelo TC 2030 Defeito Fica negativa após algum tempo . Foi trocado o capacitor C107 de 10K X 50Volts Cerâmica (.01µF).
Modelo TC-1631 Defeito: Liga quando quer. Trocar Resistência R-916 ou R-915 = 150.
Modelo:16CN4435 Defeito: Para ajustar o PP Faça o seguinte. Ajuste primeiro Canais, Brilho, Cor, Contraste e volume, após aperte STORE no TV e segure Também apertada a tecla e aperte o PP no controle remoto segure as duas teclas apertada por 30 segundos depois solte as duas junto, pronto e só.
Modelo:16CN1435 Defeito: Cor muito azulada com ondulações na parte superior da tela some e aparece de vês em quanto Trocar C-220 de 560PF Passo Para detectar o defeito: Foi por suposição bastou trocar e resolvido o defeito.
Modelo:20CN4066 Defeito: apagada apitando fraquinho (chiando) Circuito integrado TDA 2577\AL Passo Para detectar o defeito: Tensão no coletor de Ts 355 (But11), igual a 347Volts e no emissor do mesmo 29,2 volts verificado a R 338 (1W) trocado o C323 (2207µF × 10 Volts).Refeito as soldas do TSH ( Flay-Back T - 564), do Transformador Driver (T-335) e do Circuito integrado TDA 2577A\L (IC - 875). E Não deu resultado,Para solucionar finalmente foi trocado o circuito integrado (IC-875) TODA 2577\AL.
Modelo:20CN4466 VHF/UHF e 14CN4416 VHF/UHF: Para eliminar a placa de fonte automática U100 Basta colocar um diodo IN4007 ligado com o anôdo no pino 2 e o catôdo no pino 3.
Modelo:20CN4466 VHF/UHF e 14CN4416 VHF/UHF: Defeito: Queima o BUT 11 em 110Volts em 220Volts Funciona Normal com Barras preta na imagem C-319 de 3K9 Cerâmica. Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção foi só colocar outro capacitor no lugar, não esquecer de tirar o capacitor velho pois ele com fuga atrapalha.
Modelo:ZOCT-5455M/UV Defeito: Quando liga fica apagada , tem som e filamento do tubo acende, tem alta tensão. Só acende depois de 30 minutos Capacitor eletrolítico C-232 150µF× 16 Volts ou o C-565 0.1µF × 630 Volts (100K poliester)Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção e só colocar outro por cima e verificar se funciona.
Modelo:ZOCT-5455M/UV Defeito: Imagem fraca sem contraste e fora de sincronismo vertical e horizontal. Chock de 3,3µH aberto S-156 Passo Para detectar o defeito: Neste caso não tem opção e só colocar outro por cima e verificar se funciona.
Modelo:20CT6558 Defeito: Apagada com som e se aumentar a tensão da grade scree ela acende mais não tem imagem: Trilha do circuito impresso aberta bem abaixo da bateria B017; provocado pelo vazamento do acido da bateria. Passo Para detectar o defeito: Verificou-se que a tensão no pino 8 do circuito integrado TDA 3561 ( IC-292 ) pulso sand castle era de 1.4 volts quando foi desligado o plugue do conector N3 do pino 8 a televisão acendia normalmente. Logo foi feito uma vistoria visual no impresso e observou-se que tinha marca de vazamento de ácido após fazer uma limpeza verificou-se que o impresso estava aberto.
Modelo:14GL1010 Defeito: Vertical correndo sem volume e a barra de volume travada : Capacitor de cerâmica de 100pf em curto C-930 Passo Para detectar o defeito: Verificou-se que a tensão no coletor de TS-180 estava baixa com 1,8Volts quando se tocava com um metal no emissor do mesmo a Televisão funcionava normalmente mais a barra ficava travada seguiu-se o circuito impresso e encontrou dois diodos em série ligado a um pino do circuito integrado processador e uma resistência para o terra e uma em serie ligando ao pino do CI com um capacitor de cerâmica para o terra no esquema dizia que no pino do CI deveria Ter 4.5 Volts mais só tinha 2,2 Volts logo o defeito era o capacitor em curto C-930.
Modelo:20CN4066 Defeito: Vertical Correndo Trocar o Capacitor eletrolítico de 4,7µF × 63 Volts (C-868) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre este Capacitor com pouca capacidade (ressecado pelo tempo)
Modelo:20CN4066 Defeito: Vertical com três linhas brancas na parte superior da tela Trocar o Capacitor eletrolítico 100µF × 25 Volts (C-400) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre este Capacitor com pouca capacidade (ressecado pelo tempo)
Modelo:20CN4066 Defeito sem cor IC-200 TDA -3565 Passo Para detectar o defeito: Foi trocado a Linha de retardo Pal-M (DL 223) e trocado o trimmpot 10KOhms (R 215) e Não deu resultado. Para solucionar finalmente foi trocado o Circuito integrado TDA 3565 (IC200) e o cristal.
Modelo:20CN4066 Defeito: cor só aparece Quando o aparelho esquenta Trocar o cristal de 7.151MHz (KT 203) (Nota : este defeito pode ocorrer em todos os modelos e marcas de TV.) Passo Para detectar o defeito: Este defeito e quase sempre e o Cristal.
Modelo:20CN4066 Defeito: Transistor regulador da fonte em curto BuT 11 ou BuW 84 (TS 355) Duas resistências de 1Ohms 2 watts aberta e um Capacitor de 220µF × 25 volts alterado. Passo Para detectar o defeito: Antes de qualquer coisa verificou-se as resistências de 1 ohms (R-333 e R-338 ) estavam abertas e o Capacitor ( C-323) estava ressecado, verificou-se o Transistor de saída horizontal 2SD1577 (TS-563) estava perfeito. Para solucionar o problema finalmente foi Trocado as resistências e o capacitor que estava com defeito e ligado o aparelho em serie com uma lâmpada de 100 Watts. Este defeito quase sempre são estes componentes
Modelo:20CN4435 Defeito: Sempre que você desliga pelo remoto ela liga sozinha, e as vezes o som demora e ela fica com os dígitos escrito ( FI ). Não muda de canal e o volume não atua. Foi trocado o Capacitor de 100µ × 16 Volts (C-093) dentro da caneca do sensor do controle remoto no televisor não esqueça de por a caneca (blindagem de volta ao seu devido lugar pois sem ela o defeito continua ) . Passo Para detectar o defeito: Para localizar o defeito foi fácil bastou trocar o capacitor C-093 de 100µF X 63 Volts.
Modelo:20GL1345/78R Defeito:Tôda apagada: Peça trocada SCR, BT-151F (K-6535) Passo Para detectar o defeito: Consultar item consertado TV microprocessada Phillps.
Modelo:20GL1044 Defeito: Quando liga funciona com o vertical cheio de falhas tipo veneziana só que na tela toda: Solda fria nos fios de ligação da bobina Deflectora vertical Passo Para detectar o defeito: Foi só puxar os fios da bobina deflectora com força que eles soltaram, e que ele vem de fabrica dentro de um ilhois e a solda não dá contato perfeito com os fios.
Modelo:20GL1045/78R Defeito: Quando muda de canal some a cor e o horizontal cai: Peça trocada transistor BC-338 Regulador de 7volts, (que alimenta a F.I.) em curto. Passo Para detectar o defeito: Foi só verificar o +B de 7Volts e perceber que a tensão estava alta.
Modelo:20GL1044 Defeito: Quando liga funciona normal mais após alguns instantes ela começa a piscar e apaga a tela mas o filamento do tubo acende : Peça trocada T-7205 ( BC 338 ) regulador de 9Volts do +B do CI TDA 8361 Y Passo Para detectar o defeito: Foi só verificar o +B de 9Volts e perceber que a tensão estava baixa.
Aparelho:Som Sony LBT-46
Defeito:Reincidência de queima do C.I. de saída de som.
Solução:Substituir o transformador de força por outro de mesma amperagem,porém com dois ou três volts a menos.Esta modificação foi sugerida pela Sony ,e ela também fornecia este novo transformador para os Postos Autorizados.
Aparelho:System Sony FHG 88
Defeito: Reincidência de saída queimada.
Solução:Além de trocar o STK da saída,é necessário desmontar as duas caixas acústicas e verificar os fios da bobina dos alto falantes.Tem acontecido vários casos em que o movimento do cone faz com que estes fios encostem um no outro.Este problema é intermitente e causa a curto prazo a queima da saída novamente.Se os fios estiverem danificados,trocar os alto falantes.Se estiverem apenas um pouco "chamuscados",basta ressoldá-los de forma que não haja possiblidade dos mesmos se encontrarem.Dica da
Aparelho:System Aiwa NSX-V900 e outros que utilizam o mesmo mecanismo nos tapes.
Defeito:Tape travado.
Solução: trocar as correias,de preferência por outras um pouco menores.Dica da
Aparelho:System Gradiente NS 607-407-657
Defeito:Tape travado.
Solução:Este problema ocorre principalmente quando o aparelho é desligado na tecla Power sem que antes tenha se dado o Stop no tape.É devido ao fato do solenóide não ter "força" para desatracar o mecanismo quando o aparelho é religado.Existe uma modificação passada pela Gradiente que consiste na substituição do resitor de 1R que alimenta o Solenóide por um jumper.Ajuda,mas não elimina o problema.É conveniente informar esta "característica"do aparelho para o usuário.
TV philps 20 PT324A-este tv tem som e não tem imagem funciona por 08 seguntos e desliga, fica em stand bay, causa era o fly bac com defeito.
TV philps 20CT6255M/uv- o som chiando- causa bobina S-159-capacitor tubular defeituoso.
Tv Sharp 14`` digital- fonciona ou desliga sozinha fonte fica baixa,se abrir o screen ela desliga . Causa saída vertical em curto. Troquei e ficou boa.
TV PHILIPS CNT-DEFEITO- toda vez que liga a tv ou muda de canal a som demora uns 05 a 08 segundos para aparecer. Causa- trocar o capacitor eletrolítico que fica na caixa do receptor do controle remoto,abrir a blindagem e colocar de volta a mesma.tudo normal.
HPS-1470, "Fonte Alta- dando estalos da chupeta- trocado o capacitor C416 de 330pF/2Kv e também o STR 50103, com isso corrigi o 103v,
TV Gradiente GT2022 Desliga sozinha- Essa tv desligava sozinha por que o transistor Q6 estava com fuga ou sem ganho,pois esse componente envia os pulsos que vem do flyback para micro, esses pulsos é usado pelo micro para fazer procura automatica de canais.Sem esses pulsos o micro não memorizava os canais achados e acionava o OFF TIMER interno do micro deligando a tv em 10 Minutos!
Dica sôbre o STR 5412- para os que ainda não sabem, o STR 5412 está vindo falcificado, só funciona em 110v, eu estou colocando o 50103 no lugar dele, apenas troco os slids 1 pelo 3,.
tvc semp TV2080e ela esta aumentando o som sozinha o volume-- esse defeito e era a chavesinha (botãozinho) que ficava sempre fechado, como se estivesse pressionado (vol +).
Espero ter ajudado, boa sorte
Tv Sharp C - 1632B- Esta tv esta sem croma- O problema era o capacitor C-1053 com fuga que esta ligado indiretamente ao pino 6 do micro-processador.
MONITOR ITAUTEC SVGA MODELO VID.COLOR 28I Problema: Monitor disparando a proteção interna(led de power piscando).
Em muitos monitores, o LED piscando significa um provável curto na alimentação após o transformador da fonte de alimentação chaveada.Em alguns monitores deste modelo foi constatado que o problema era causado pelo capacitorC523(4n7/1.6Kv)que altera sua capacitância para baixo provocando a queima do transitor de saída horizontal T502(BUH515) ficando este em curto.É necessário portanto a troca destes dois componentes.
MONITOR IBM MODELO 6543 Problema: Monitor sem imagem.Inicialmente , após aberto o monitor, verificou-se a presença de MAT e filamento aceso.Em seguida com a ajuda do osciloscópio detectamos a presença de sinal de vídeo na entrada do CI amplificador de RGB na placa de vídeo.Após aumentar o SCREEN no FLY-BACK apareceu uma linha vertical no centro da tela indicando que não havia sinal de deflexão na bobina horizontal.Olhando as soldas do conector de deflexão percebemos um ponto de solda fria neste conector.Refeita a solda o monitor passou a funcionar normalmente.
MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 3 Problema: Monitor não liga corretamente:sem alta tensão.
Ao ligar o monitor não se ouvia o indicativo de que o FlyBack estava
operando.Ao medir o transistor de saída horizontal Q402(2SC5149)
foi constatado que o mesmo estava em curto.Após medir todos os
componentes em torno de Q402 ele foi substituído e voltou a queimar.
Estudando novamente a placa (base de Q402) não estava presente o sinal
de chaveamento por conta da falta da tensão de 12V no circuito oscilador.
Na fonte estava a causa do problema:uma solda fria em B603 conforme mostra o esquema:
samsung cqa 4147 - :O monitor esta com funcionamento normal, so nao tem ajuste do contraste, alguem pode ajudar?
SOLUÇÃO 1: Verifique se o abl , se não atuar verifique tudo nesta linha!!! R434 VR406 ETC
se só o contraste não atua, verifique : D504 D502 D501 6V2 = TEM QUE TER 6 V NESTE ZENER, TEM??
VR502 = POTENCIOMETRO CONTRASTE VARIA NIVEL DC DE 1VA6V Q501 - TRANSISTOR DE CONTRASTE!!!
FAVOR INFORMAR RETORNO...
SOLUÇÃO 2: ..se voce checou o abl e o contraste esta atuando no pino
12 do lm 1203 de 1 a 7v....segue mais testes...voce checou o filamento; tá legal tem 6,5v???
este monitor demora vir o brilho e os caracteres quando é ligado???
voce pode estar com um tubo cansado; voce pode fazer
um teste de catodos RGB, colocando um resistor de 15K
3w dos catodos a massa, deverá ter as cores fortes com retraço!!!!
se tiver ok esses pontos de busca da etapa defeituosa. verifique o clamp gate no pino 14 do lm1203 deverá ter
uma onda quadrada vinda do ic 201!!!pino 7 o ci também é suspeito!!! lm1203n boa sorte e favor dar retorno..
SOLUÇÃO FINAL:
Com a substituição do IC 101 LM1203,o Monitor voltou a funcionar perfeitamente, muito grato pelas suas Dicas.
SAMSUNG CVM4967B:uma dica para monitor sansun cvm 4967b sem video com brilho atuando normal com o sinal de video entrando no ci lm 1203 mas nao sai o controle de contraste esta inoperante o pino que controla o contraste esta com 0,8v nao varia foi trocado o ci e pot. de contraste mas nao deu.
SOLUÇÃO FINAL: era o pot do ABL!
Sansung CVM4967: Botão do efeito almofada não funciona
SOLUÇÃO;Troque C207 .
Sansung CVP4237: Não liga e fusivel queima.
SOLUÇÃO: D601,D602,D603,D604,Q602 R602 .
Sansung CQB4147: imagem muito larga.
SULUÇÃO: D407 Q406 Q408 C417 R415 e soldas fria.
Sansung CVM4697: Rabo de cometa nos caracteres.
SOLUÇÃO: Ressoldar os comp. da placa RGB tem solda fria.
=
Sansung CQA4147: MAT muito alto desarmando o oscilador via x-ray protection.
SOLUÇÃO: Trocar C418 e checar Q408 .
Sansung CVP4967P: Demora pra vir o brilho, vem fraco e o ABL não atua.
SOLUÇÃO: Trocar o LM358 que fica perto do LM1203 .
Goldstar CQ4562: Largura em ecesso, tensão +B muito alta.
SOLUÇÃO: Q905 R930R933.
Goldstar: todos 14 e 15" Sem Foco e pouco brilho
SOLUÇÃO: trocar flyback ou adaptador de foco.
Goldstar 1425 plus: Não liga>
SOLUÇÃO: Trocar diodos D709,D910 ou curto ou aberto Q702.
Goldstar 1425 plus: Controles de largura e almofada não funcionam.
SOLUÇÃO: Trocar Q609 .
Goldstar chassis CA-25: Fonte sem partida Verificar.
SOLUÇÃO: D902, R916 e 917 .
Goldstar Chassis CA-25: Q706 esquenta e fonte não arma.
SOLUÇÃO: Trocar Flyback. .
Goldstar Chassis CA-25: Monitor sempre em Stand By.
SOLUÇÀO: Q907 e IC401.
Goldstar Chassis CA-25: Após algum tempo de funcionamento fica sem foco.
SOLUÇÃO: Trocar flyback ou adaptador de foco.
Microtec Mono EM-1417: Sem deflexão horizontal so uma linha.
SOLUÇÃO: Trocar C616 6,8uF/100V Bipolar.
MICROTEC VGA-14 :Apagado, fonte piscando (Arma e desarma). Foi trocado o transistor Q-805 IRF-620 em curto.
MICROTEC VGA-14NE: Função centragem e pincushion não atua e quadro reduzido. Foi trocado o capacitor C418 5K1X1600 Volts.
MICROTEC VGA-14NE: Fonte com 129 Volts. Foi trocado o Tiristor KA3842 capacitor C418 5K1X1600 Volts.
KIER 14S: Sem sincronismo Vertical e Horizontal. Foi trocado o Capacitor C-904 de 1000µFX40Volts.
KIER 14S: Imagem dobrando dos lados e serrilhando. Foi trocado o Capacitor C-904 de 1000µFX40 Volts.
SAMSUNG CVM4967P: Tubo(cinescópio) com filamento apagado com funcionamento normal aparente. Foi trocado a resistência R-630 de 6 ohms 2Watts aberta.
SAMSUNG CQB4147: Defeito Horizontal fora de freqüência. Foi trocado o circuito integrado IC-201 SL605.
SAMSUNG Sync Máster 3NE : Almofada e largura não atuam. Foi trocado o Diodo UF5404G D407 em curto.
LG Studio Works520SI: Falta a cor vermelha. Foi trocado o transistor Q-353 2n5551.
SAMSUNG CQB -4147: Largura fica no Maximo e não atua no controle externo. Foi trocado o diodo D-407 UF5404/GI - 19720. Pode por no lugar o diodo SKF4F3/06.
SAMSUNG CVM 4967T: Imagem tremendo. Foi trocado o capacitor C-302 de 0,68µF pino 6 do IC-301 LA-7838.
SAMSUNG VM 4967: Ao ligar aparece linha na vertical acesa e logo some. Foi trocado o diodo D-410 zener de 9,1volts e o transistor unijunção IRF9610 regulador Negativo (junção pnp)
SAMSUNG VM 4967: Pin (pincushion) não funciona. Foi trocado o capacitor C-207 de 4,7µFX63volts
SAMSUNG CVM 4967P: Fonte de ultra som não funciona só após uma hora de ligado ele acende normal. Foi trocado o capacitor C-621 de 22µX25volts e refeito as soldas dos seguintes componentes, Q-603,D-401.
TATUNG-COBRA VGA14: Apaga e acende defeito solda fria no transistor Q-801 KA-2141.
LIS Super VGA Cor MARVC- 4967A : Vertical correndo. Foi trocado o capacitor C-504 de 2,2µFX63volts.
PHILIPS 56889/48T Tipo:7CM : Apagado, não tem alta tensão. Foi verificado as trilhas do impresso e aberto entre a resistência R-3512 de 10ohms e R-3540 de 4,7ohms
PHILIPS 56889/48T Tipo:7CM : Com brilho sem imagem. Foi trocado a resistência R-3789 de 10ohms.
PHILIPS 20pt-120A/78R : Vertical com ruído na parte superior da tela. Foi trocado a resistência R-3407 de 220 ohms.
MODELO VGA color-1428 : Apagado, com curto entre coletor e emissor do transistor Q-709 C4769 o defeito e o capacitor C-420 de 0,01µFX250Volts.
MODELO SuperVGA14 28 Defeito: Apagado só após alguns minutos de ligado. Foi trocadoC-831 de 100µFX35volts.
O mesmo monitor com o vertical variando (abre e fecha). Foi refeito as soldas no circuito integrado IC-361 TDA9302H.
ITAUTEC 1024-14C : Imagem retorcida e tremendo um pouco. Foi trocado o capacitor C-457 de 22X250Volts.
MODELO VGA color-1428 : Fonte excessiva circuito integrado vertical e transistor de saída horizontal pifado Foi trocado o diodo Zener D809 de 12 Volts.
IBM 6543-305 : Ao desligar fica um ponto na tela o suficiente para queimar o fósforo do tubo. Foi trocado a resistência de 100 ohms R-671 e a R-424 de 180Kohms as duas aberta. Para localizar no chassis seguir a triha da grade1 Screen do tubo.
MODELO G40 - 6542-105 : Imagem centrada só para o lado direito e enrolando do lado esquerdo. Controle de centragem externo atua mais não corrige Trocar C-402 de 10KX50Volts Cerâmica.
MODELO 6542-105 (G40) : Imagem centrada só para o lado direito da tela atua no controle, mas não corrige. Foi trocado o capacitor de cerâmica C-402 de 10K.
MODELO 640 : Não liga. Foi trocado a resistência do Reset da fonte R-832 de de 150Kohms que está em série com a R-844 de 100Kohms, aberta.
MODELO 15"- 620 : Tela dando expansão na imagem . Foi trocado o capacitor C-851 de 47µFX250Volts.
GOLDSTAR 1465DLS: Quadro reduzido e almofada não corrige . Foi trocado o transistor Q-709 BD677 e Q-706 C5149 mesmo aparentando bom tem que trocar.
VGART Modelo 14" : Sombra na tela parece que o tubo está fraco . Foi acrescentado um capacitor de 10KX250Volts{0,01µF} do coletor de Q-304 para o chassis.
HP HP1024 -D2821 : Apaga e acende quadro fecha dos lados para o meio da tela. Foi refeito as soldas do Transistor Unijunção -7623.
TDA Samurai Modelo 14" : Tela com quadro reduzido e o controle traseiro atua errado . Foi trocado o capacitor C-306 de 4K7X600Volts e o Trimmpot VR-102 H-ZISE.
TDK Computer Modelo 14" : Sombra nos caracteres. Foi trocado o capacitor C-524 de 1µF250Volts.
PROCOMP Modelo 1470 : Ao trocar o Flay-back. Tem que trocar o capacitor C-723 de 1µF63Volts e observar a fase do fio que vai enrolado no Flay-Back. Caso contrario não funciona direito.
DIGITAL Modelo 14" : Sombra nos caracteres . Foi trocado o capacitor C-524 de 1µF250Volts. Monitor diferente o mesmo defeito.
FIVE STAR 9"FS-6009: Vertical enrolado. Trocar C-310 de 2200µFX16Volts.
FIVE STAR 9"FS-6009 : Imagem serrilhando. Trocar C-412 de 1µFX50Volts.
FIVE STAR 9"FS-6009 : Imagem com pouca altura. Trocar C-306 de 100µFX25Volts.
FIVE STAR 9"FS-6009 : Horizontal sai fora de freqüência quando esquenta. Trocar C-411 de 22KX250Volts.
FIVE STAR 9"FS-6009 : Horizontal com sincronismo doce. Trocar C-503 de 1µFX50Volts.
FIVE STAR FS-4950 14": Fica com um lado mais claro que o outro Foi trocado trez capacitores C833, C832, C834 1µFX100Volts, Bipolar.
SAMSUNG CVM 4967 Sync VTC : Apagado, fonte não oscila Foi trocado o transistor Q-102=C3206 e Q-103=5P4M (substituto BUK444=IRF820) em curto.
SAMSUNG Modelo V-4987 : Imagem borrada com sombra do lado esquerdo da tela Dependendo da cor da sombra trocar os capacitores bipolar C-623, C-629, C-234 de 1µX50 Volt.
Monitores que utilizam TDA4866 ou ou TDA8172 na etapa de saída vertical. Cuidado ao trabalhar nesses monitores quando os mesmo estiverem com defeitos na saída vertical. Como esses aparelhos não utilizam capacitor eletrolítico entre a bobina defletora e o circuito integrado de saída vertical quando estiver com defeito pode circular corrente contínua na bobina defletora vertical e isso pode fazer quebrar o pescoço do tubo de imagem. Trabalhe com o monitor ligado o mínimo possível até que o defeito seja sanado.
Monitor com fet de potência na fonte,fonte não arranca,colocar em paralelo com a resistencia de supridouro res de 1 R, dois ou tres resistores a fonte arranca
AJV 1428NI
Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.
MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.
FIVE STAR FT5015
Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura
Transistor Q 413 com junção aberta
Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo.
IBM G50
Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua
A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras
Trocar os capacitores: C205, C225 e C351
Dúvida :
Tenho na minha assitencia um monitor ibm modelo g50 que chegou com muito brilho e linhas de retraco
Diminuí o screen no fly mas ficou sem controle de brilho e quando desliga aparece rapidamente um ponte luminoso forte no meio do tubo. ja testei o circuito de brilho mas nao achei nenhum problema.
Verifique R714 Tem que haver uma tensão negativa lá de cerca de uns - 40V Se não houver esta tensão o problema nessa malha.
Aparelho:System Aiwa F9,F12,F15
Defeito:às vezes "trava"o funcionamento,ficando apenas algum segmento do display aceso.
Solução:Substituir o cristal ressonador do microprocessador.
DEFEITO monitor: Falta de uma das cores primarias. Solucao : Por mais que possa parecer , nao é o CI LM 1203N o culpado ! ( o sinal "entra " e não "sai " ) Com o osciloscopio vemos o sinal "bonitinho" entrando no CI 1203N , mas não é enviado para o amplificador. Existe uma serie de resistores "pendurados" logo ao lado do LM1203 ( todos de precisão ) Se algum deles se alterar, ( mais de 3k ) o CI nao amplifica o Sinal de entrada.
Monitor Orchestra mod.:Bugle-14
Defeito imagem feia, quando aumenta o contraste vaza todos os caracteres, falta azul. Solução: Soldar R233, resistor branco retangular de 1K2 x 5W. Apesar de parecer que está soldado na verdade não está dando contato. Caso falte outra cor, verificar logo a solda dos 3 resistores de potência. É interessante observar que a ausência do resistor não causa apenas ausência de uma determinada cor mas interfere na qualidade de imagem dos outros canhões.
Monitor Philips 14B
Defeito: Quadro muito estreito
A princípo encontrei o transistor BD677 em curto. Após a troca do mesmo, o quadro apareceu estreito.Seguindo a base do mesmo encontrei dois transistores SMD em curto. Obs. Caso você não encontre os smd para comprar, poderá substituir ambos por transistores BC557.
Solução de defeito em um monitor philips 4CM5299/48T: > O monitor funcionava bem em uma resolução de 640 X 480, mas quando eu aumentava a resolução para 800 X 600 o quadro deslocava para a esquerda.Solução: substituição do eletrlítico 2505 de 3,3 para 4,7 micro farad localizado no pino 10 do integrado 7502(HEF 4538) no circuito de MODE DETECT.
Monitor UIS modelo 328
Defeito: vertical dobrando quando se aumenta a altura ou a posição da imagem Defeito: Resistor de potencia que alimenta o TDA1675 alterado.
Defeito: imagem com "caudas de cometa" nos pontos de maior contraste Solução: Na maioria das vezes são os eletroliticos pequenos da placa eixo-z [normalmente eles estão secos], mas as vezes podem ser os resistores de 47 ohms que ficam embaixo dos resistores de potencia, que vão em serie com os transistores das cores.
Samsung syncmaster 3
Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida. Defeito: capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.
CVM - 4967T
Defeito: Distorção pincushion, trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V.
Samsung - 4967P
Defeito: Fonte sem tensões no secundário. (Primário OK) .Solução: Checando curtos no secundário encontrei o transistor de saída horizontal em curto. Substituindo o mesmo ouvi um forte estalo onde o mesmo voltou a entrar em curto imediatamente. Se o estalo vem da chupeta o motivo do estalo pode ser a alta tensão muito elevada. Como o estalo veio de baixo, conclui que vinha do corpo do flyback, Trocando o fly-back e o transitor de saída horizontal, tudo voltou ao normal.
Monitor com tela escura porém o filamento acende. Tensões de screen e fonte que alimenta o flay-back abaixo do normal. Trocar o integrado: KA358
Terminais
Terminal Unisys EI-230 Defeito: Não aceita configuração da interface (interface em modo "conversor") Causa: Integrado 8530 da placa de interface queimado.
Equipamento: Terminal Unisys EI-230 Defeito: Senha da configuração desconhecida Solução: o unico jeito nesse caso é zerar a configuração do terminal; para fazer isso mude o estrape JP4 na placa logica (ele fica perto da E2PROM X28C16); ligue o terminal e espere ele dar a mensagem "Erro de leitura da E2PROM"; entre na configuração e saia dela com Shift + F10, desligue e volte o estrape para a posição original; depois disso é só religar e a senha será a senha padrão ("MENU")
defeitos do EI-230; os defeitos na parte analogica dele tambem valem para o monitor EI-100, visto que eles usam a mesma placa de deflexão. Defeito: Não liga, ou liga as vezes; tem tensão no capacitor C23 Causa: Transistor Q1 (2SD1992) com fuga. Defeito: Resetando-se Explicação: Esse defeito é causado por tensão muito baixa alimentando a placa logica, e isso pode ter tres causas diferentes: - Mau contato no cabo que alimenta a placa logica: Meça a tensão nos pinos extremos no conector CN1 da placa de deflexão e nos pinos extremos da entrada de alimentação da logica; se a diferença entre as tensões for maior que 0,1 volts o cabo está com mau contato (o jeito mais facil de melhorar o contato é estanhar os pinos dos conectores). - Fonte baixa: Verifique durante mais ou menos 1 minuto se a tensão de saída da fonte não varia sozinha; se ela não variar é só ajustar a tensão no trim-pot R4 para aproximadamente 5,1 volts. - Fonte instável: Nesse caso o terminal fica se resetando quando está frio e demora para começar a inicializar; troque os capacitores C5, C7 e C11 (470 uF / 16 volts). Defeito: Não comunica Explicação: Dificilmente a causa desse defeito são os integrados 1488 e 1489. Se vc ja trocou eles e nao adiantou, verifique se a interface está sendo alimentada. O jeito mais facil de ver isso é medir as tensões no conector da interface principal; ponha a ponta preta do multimetro no pino 7 e a vermelha no pino 2 (deve ter no minimo -8 volts) e depois ponha a vermelha no pino 20 (deve ter no minimo +8 volts). Na maioria dos casos de falta de alimentação na interface a causa é mau contato no cabo que alimenta a logica. Se estiver tudo bem com ele, verifique as tensões nos integrados U1 (7812) e U2 (1912) na placa de deflexão obs. O EI-230 não espera pelo sinal CTS para transmitir, ele gera o CTS internamente; o "Atraso de CTS" na configuração da interface nunca deve ser inferior ao do modem; o melhor é deixar o atraso do terminal maior que o do modem. Defeito: Vertical fechado Solução: Trocar o integrado U102 (TDA1170; pode colocar TDA1175) e o resistor R115 (68 ohms / 2 watts) Defeito: Horizontal sem linearidade / não é ajuste Causa: Capacitor C210 (22 uF / 63 volts) alterado; procure trocar por um de boa qualidade pois esse capacitor esquenta muito. Defeito: Pouco contraste mesmo com o ajuste interno e externo de contraste no maximo Causa: Driver de video (CR2424) sem ganho. Defeito: Imagem com sombra atrás das letras Causa: Integrado LM1201 com defeito. Defeito: Tela tremula no sentdo vertical Causa: Capacitor C110 (22 uF / 40 volts) seco Defeito: Altura insuficiente, mesmo ajustando para o maximo Causa: Capacitor C112 (1000 uF / 35 volts) alterado. Verifique tambem se o resistor R115 não está alterado.
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração.
Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface.
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017).
ABAIXO TELEVISORES SONY IMPORTADOS.
MARCA MODELO FALHA SOLUCAO
SONY FD-510 Nao Sintoniza. L602.( oxido a na trilha
FDT-5BX5 Ruído em Canais VHF-L. IC602.(MC34063A)
SONY KV- 20TS20 Líneas de retraço, inferior. C535.
SONY KV-10FMR20 No prende.Só o Radio. IC101.(MN15287-SNE3)
SONY KV-1205 apaga imediatamente! Q509 Tiristor.(NI3T-1) Hold-down
SONY KV-1207 No sintoniza canais 2 - 6. D059, em placa M4. (ISS119)
SONY KV-1216 Um pouco FECHADA. C 512 malo.
SONY KV-1216 tv se apaga!. zefir de Shout Down de 7.7V.
SONY KV-1217 Morto. Q602,Q205, Q206, y R232.(Etapa de Som)
SONY KV-1221 DEMORA que insistir. IC 001. (CX763A).
SONY KV-1222 R069 se esquenta. D012 em corto.
SONY KV-1230 horiz. Q 508 (D774).
SONY KV-1230WP Vídeo distorsionado (AGC mao) IC201 TA7607AP quente. troque
SONY KV-1230WP Vídeo como com AGC malo IC 201 TA7607AP quente
SONY KV-1306 Interferência em B.HIGH. C203, C218, C626, C622.
SONY KV-1306 Mala Banda High. Q702, Q703, y Q704.
SONY KV-1326 Fixo em um canal. CX23055 dentro do seletor.
SONY KV-1326 Um solo canal, sem S/Vídeo CX23055 dentro seletor.
SONY KV-1355 Sonido intermitente. falante mal.
SONY KV-1355 No prende. R607 de 820K ohm.
SONY KV-1355 No prende. L601.(6.8uH)
SONY KV-1355 No prende. Q607, D773, y D612.(5.6V).
SONY KV-1370 Se apaga. CX 20192.
SONY KV-1370R Sem vídeo nem som TU101,Q241,R241,IC251.
SONY KV-1380 Sem vídeo R520, Y C551.
SONY KV-1396 líneas de retorno. R 533 de 1.5 ohms aberta.
SONY KV-1397 líneas de retorno. R 533 de 1.5 ohms aberta.
SONY KV-13TR14 vertical.fechado C501 (100/16v)Seco. Mal filtrado de DC.
SONY KV-13TR14 No prende. L601. (3.3 uH)
SONY KV-13TR20 Sem vídeo. D513 aberto. (ES1F), (800v do placa "A")
SONY KV-13TR20 Etapa de sonido queimada! Q251,Q252 y R255 de 82 ohm aberta.mudar x 100
SONY KV-13TR27 Ruído no vídeo/sem Display. Ressoldar IC105. LM7805CT, regulador de 5v.
SONY KV-13TR27 Ruído no Áudio , Vídeo. Tuner malo! (BTP-RA401)
SONY KV-13TR27 Malos los canais do 7-13. IC201 (LM7812CT Reg. de 12v malo).
SONY KV-13V50 No prende. R610,R612, y Q603.(2SC4833MNP)
SONY KV-1427R vídeo com quadro pequeno. Ressoldar el C602. 330/220V (Filtro principal)
SONY KV-1440 No prende. Faltavam los puentes JW601/602
SONY KV-1443 Al ativa el vol. Lavar controles de sintonia.
SONY KV-1454 Volume al máximo! Q22 em curto!.
SONY KV-1454 Nao sintoniza. a 7820 malo.
SONY KV-1454 Nao memoriza. CX 7959 malo.
SONY KV-1454 Sem Som B+ 5.5V igual a:4.5V. Malo el C22.
SONY KV-1454 Se demora para prender. C622, C626 y C631.
SONY KV-1454 No prende> Switch Stand by.
SONY KV-1455 linhas de retorno R533 (15 ohm).
SONY KV-1455 tela escura C622 (100/16V).Malo.
SONY KV-1455 Demora para dar vídeo. C620 330/25V desconectado/malo
SONY KV-1455 Som intermitente. Cambiar R561 por 1K y R021 39K
SONY KV-1455 Demora para dar Sonido. C620 330/25V malo/desconectado
SONY KV-1455 No acende. R 609 de 820K ohm.
SONY KV-1455 No prende ó se apaga. Q 001.
SONY KV-1455 No acende. UPC1394 si pin 8 IC602,<de 65V
SONY KV-1455MX No prende L601. (6.8uH)
SONY KV-1460 Fixo em um solo canal. Controle RM727 com umidade.
SONY KV-1460R No prende. CF001.(Cristal de 8MHz)
SONY KV-1465 Display no cambia. IC 001 em corto.
SONY KV-1467 Líneas de retorno. R722 aberta.
SONY KV-1470 Muteado el Micro. IC de saída Vertical.
SONY KV-1470 Se apaga. CX20192.
SONY KV-1483 Explota el C614. C 608 .Cambiar C614,.068
SONY KV-1483 quadro pequeno. C 614 de 2.2/160V.
SONY KV-1483 No prende. Q601,STR30115A,C601 de .1/250V
SONY KV-1483 No prende. Q 503 em curto.
SONY KV-1483 No pende. D 610 em corto.
SONY KV-1483RWP Desintonizado,todos os Canais soldaduras malas na caixa IF201.
SONY KV-1483RWP Se apaga de imediato. R622. (100K ohm) Alterada!
SONY KV-1493MX Se apaga de imediato. R622. (100K ohm) Alterada!
SONY KV-14M10 No prende CF001.(Cristal de 8MHz)
SONY KV-1513 vídeo rizado R517 de 18 Û 1W.
SONY KV-1513 Se apaga 10 minutos depois. D518. (zefir de 7.5v) Hold-Down.
SONY KV-1515 No cambia de canais. Q101.(2SC945) em el placa S
SONY KV-1541R Perdida de Sincro. Vertical. Q551 y C574.
SONY KV-1542 Cerrado arriba. C571 2.2/160V ó Q577 (A840).
SONY KV-1542R Falto de ancHorizontal +B baxo. Reajustar RV601 a 115V.
SONY KV-1543 Líneas de retorno. L 509 aberta.
SONY KV-1543 No regula a 115V. Cambiar R605 de 39K por 56K.
SONY KV-1543R No prende. IC001.(CX763).
SONY KV-1545R Malo l IC UPC1358H troque x UPC1378H-P(Ver notas juntas ao plano)
SONY KV-1546 Pouco brilho. R270 de 270K aberta.
SONY KV-1546 Cerrado verticalmente. C 531 em curto.
SONY KV-1654 Linhas de retorno. R721 (1.2M) aberta.
SONY KV-1715 Queima das R:206,246,212, y 232. C243 (2.2/100V)
SONY KV-1715 No prende. C 243 de 2.2/100V.
SONY KV-1723 No prende. R 602 de 1 ohm.
SONY KV-1742 Brilho intermitente. Q 505 com fugas.
SONY KV-1742 Display no cambia. IC 001 em corto.
SONY KV-1743 Fala a meia hora. CX 761 (Memória)
SONY KV-1743 No abre completamente. C 529 de 330/25V.
SONY KV-1743 No regula a 115V. Soluciono: Anular D506.
SONY KV-1743 fechado em bacho. Yugo defeituoso.
SONY KV-1743 No apaga. ! Cambiar Q1, Q2 y Q3 !.
SONY KV-1743R Línea horiz. em el centro. Se encontro C523 3.3/160v seco.
SONY KV-1913 Brilho tênue. R 813 aberta.
SONY KV-1922 Brilho tênue. R 813 de 50K.
SONY KV-1922 Cerrado abaixo. Yugo defeituoso.
SONY KV-1922 Efeito coin. Cambiar C810.
SONY KV-1922 SG613 malo. C por Caso 5351 RCA.
SONY KV-1922 Efeito coin. Abraçadeira do Flay arebentada.
SONY KV-1922 Coin pronunciado. D512 em curto.Zener de 11V.
SONY KV-1922 No prende . R 819 aberta.
SONY KV-1923 No prende. R 602 de 1 ohm.
SONY KV-1941 SCR.Cambiar por 2SC1172B Anular D806.R809 y 810 =4.7 Û.
SONY KV-1941 horizontal fechado C 606 y C 607 de 4.7/250V.
SONY KV-1941 RB 505 .
SONY KV-1942 Brilho intermitente. Q 505 com fugas.
SONY KV-1942 Al rato se fecha. R 515 alterada.(39 ohm ).
SONY KV-1942 Prende vários dígitos. Cabes M1, M2 y M3 ruins.
SONY KV-1942 Cerrado.Hot quente!. Núcleo do Flay mal asilado.
SONY KV-1942 Hot muito quente!. Colocar .33 ohm.(B/E do Hot).
SONY KV-1943 Sem vídeo. C 549 4.7 mfd.
SONY KV-1943 Estiramento superior. C 558 de 47 mfd.
SONY KV-1943 No abre completamente. C 529 de 330/25V.
SONY KV-1943 No memoriza canais. Solda fria em CX 761.
SONY KV-1943 No regula, solo entrega 100V Cambiar R602 de 12K por 3.3K 1W
SONY KV-1943 Raya Branca em el centro. Q 501.Colocar original.C2230.
SONY KV-1943 Al escampar no enclava. Reavisar L 031 (ressoldar).
SONY KV-1943 No encava. D 202 aberto.(Zefir de 13V).
SONY KV-1943 Banda baixa mala. UPC 574 malo.
SONY KV-1943 Intenta prender. C 2007 10/250V placa MC.
SONY KV-1943R Cerrado em a parte superior. L502 de 10mH aberta.
SONY KV-1944 Cerrado do todo. Seco el C520 10/16V.
SONY KV-1945 Cerrado em um quadro peq. Cambiar R607 de 5.1K x 2.2K,y R609 de 47K x 82K
SONY KV-1945 Líneas de retorno. CX 20142.
SONY KV-1945R vídeo escuro. 8v em el pin 3 do IC de croma.(Se anula el D301)
SONY KV-1946 Trata de prender. C 16 aberto.
SONY KV-1946R UPC1368H2 se esquenta, malo! Cambiar x UPC1488H (Ver nota em el plano)
SONY KV-1955R Sem vídeo. tela escura. Se anulo a proteção de Katodos:R341 de 10K.
SONY KV-1975R sem Funciones de V/A no IC105 uPD6250C malo.
SONY KV-1975R sem Funciones de V/A IC105 uPD6250C malo!.
SONY KV-1975R Se desintoniza al rato. C202 de .0022/50v, com escape afecta el AFT.
SONY KV-1975R Morto! Tipico de Flay-Back. Daña el Q501 y R522
SONY KV-1981R Franja superior brilhante! Remplazar R545 de 2.2K por 4.7K ohm.
SONY KV-1981R vídeo Distorsionado. Remplazar R563 de 1K por de 2.2K.
SONY KV-1981R No apaga! IC103 uPD6250C.
SONY KV-19TR20 Morto. R570 de 1K queimada por T501 em curto.
SONY KV-19TR20 Morto. Falta de 5v em el Syscon. C605 22/250v
SONY KV-19TR20 Depois de 30 minutos/apaga. Se preteje por R568 1.2 ohm. alterada!
SONY KV-2027 vídeo escuro al lado esquerdo C555.
SONY KV-2037RS Se apaga de imediato. D512.(ISS119) y R518 alterada 6.8 ohm.
SONY KV-2050 No apaga.(3 pilotos on). Q 604.
SONY KV-2054 R575 aberta de 10K. Triplicador malo.
SONY KV-2054 Queima do Horizontal. Vertical em curto.
SONY KV-2054 No prende. Q 603 y Q604 y D603 em corto.
SONY KV-2054 4 horas depôs se apaga. Triplicador malo!.
SONY KV-2054RWP vídeo com líneas superiores. Se encontro C515 de 100/35v seco.
SONY KV-2054RWP líneas superiores Horizontales Se encontro C515 de 100/35v seco.
SONY KV-2067 No prende. Cambiar Q603.
SONY KV-2074 vídeo distorsionado. Q 506 Regulador de 9V.
SONY KV-2084R Algumas escenas Saturadas. Quando L922 de 10uH se abre, ocasiona este defeito.
SONY KV-2084R No "amarra" los canais. Q934 2SA1175 de AFT referencia al micro.
SONY KV-2093R vídeo y Sonido se distorsiona. ressoldar IFA-450 (Unidad de FI)
SONY KV-2093R vídeo tênue al dar caracteres. IC104 uPD6325C malo.(Vcc do pin 1 estaba em 9v)
SONY KV-20EXR10 líneas de Retrazo. IC701.
SONY KV-20EXR10 Sem vídeo ni sonido. Falta de -15v por R567 de .047 ohm abierta.
SONY KV-20EXR10 vídeo superior distorsionado. Jungla malo!. IC301 (CXA1313S)
SONY KV-20EXR20 vídeo oscuro. Q106.
SONY KV-20HFR Falla depois de 20 minutos. IC581. uPC1394C,(Regulador)
SONY KV-20M10 vídeo distorsionado. +B com ruido por D615 aberto. (D1N20R)
SONY KV-20M10 vídeo distorsionado/centro. IC501 (LA7830) defeituoso!.
SONY KV-20M10 Ruido interno. Fixar pecas metalicas com Silicona.
SONY KV-20TR21 Cerrado Verticalmente. C539 (4.7/50v) com fugas.
SONY KV-20TR22 No prende. RY601. (Relay malo.)
SONY KV-20TS20 Colores regados. THP 601.
SONY KV-20TS20 vídeo intermitente/distorcao. C501.
SONY KV-20TS27 sem sonido. IC101.
SONY KV-20TS27 No prende. RY601. (Relay malo).
SONY KV-2127R vídeo distorsionado. IC303.
SONY KV-2140 Cerrado arriba y abaixo. IC501, C516, C539.
SONY KV-2140R No hay Display. D120.
SONY KV-2141 tela escura. Soldaduras em Q505 ó malo.
SONY KV-2142 Q 801, aunque marque bien.
SONY KV-2142 Brilho intermitente. Q 505 com fugas.
SONY KV-2142 Estiramento superior. C 558 de 47 mfd.
SONY KV-2142 Hot. . D512; zefir de 5.2 V em corto.
SONY KV-21EXR10 No prende. IC651.(STR-S6301)
SONY KV-21EXR15 No prende. IC651. (STR-S6301)
SONY KV-21EXR20 No prende. IC651. (STR-S6301)
SONY KV-21R10 Intenta prender R520 de 620 ohmios aberta do circuito de protecaó.
SONY KV-21RS10 Se apaga depois de 10 minutos C527. 22/50v con fugas.
SONY KV-21RS10 No prende. D509.RGP10G (Rect. de 13v)
SONY KV-25XBR Efecto cojin. IC. TDA1002.
SONY KV-25XBR vídeo con efeito"Cojin" Se encontro C1578 (0.47/50v) aberto.
SONY KV-25XBR Morto. Cambiar THP601, presenta corto.
SONY KV-25XBR Morto. Cruza el Hot por Q1524 2SC3317 con fugas
SONY KV-25XBR Se apaga imediatamente!. C1664 desvalorizado.(.025uF mide .022uF)
SONY KV-2670 Pouco brilho. R701 de 470K aberta.
SONY KV-2770M Datos de consumo promedio. em Stanby:10ma; sem señal:284ma; con señal:329ma.
SONY KV-2771R Sonido com ruído intermitente. Se encontro el C140 (0.022uF) com fugas.
SONY KV-2771R No "engancha" el Canal 3. ressoldar a unidad FI. (IFB-450M)
SONY KV-2780R vídeo com efecto "Cojin" Se encontro a R1514 de 39K ohm abierta.
SONY KV-2780R vídeo com interferencia(Malla) IC651 (STR3035) entregaba +B com ruído.
SONY KV-2780R Se apaga al subir el Volumen. Reemplazar el IC101 (MB88505-403N)
SONY KV-27EXR10 sem vídeo ni audio. Se encontro fugas en D408 (Zener 5.6v)
SONY KV-27EXR10 Solo el Canal 3 sin color. Cambiar CM-1301
SONY KV-27EXR10 Se apaga. No se oye "Click" RY601 malo.
SONY KV-27HFR Inestabilidad Vert. y Horiz. Se encontro C520 (4.7/50v) con fugas.
SONY KV-27HFR Perde Sincro. Vert. a vezes. Colocar em paralelo con C502, 0.05/50V.
SONY KV-27HFR Morto. Se encontro D686 (Zener 18v) en corto.
SONY KV-27HFR Trata de prender. Estaba R505 alterada. 130K media 1.2M
SONY KV-27HFR Se apaga despues de media hora +B=65v en vez de 135v. IC681 (DM-36)
SONY KV-27HSR10 Video con variaciones de Audio Se encontró C652 100/50v abierto.
SONY KV-27HSR10 El Volume ni sube ni baja. Se encontró el IC251 (CXA1264S) malo.
SONY KV-27HSR10 Video no se "amarra" Horiz. C322,1/50v con fugas.(En M/S se pudo ajustar temp)
SONY
KV-27HSR10 No apaga. C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY KV-27HSR10 Se apaga al prenderlo/Control. Cambiar el IC701 (MB88201-638L)
SONY KV-27HSR10 A vezes se apaga inmediátament Se encontro Q651 (2SD774) abierto.
SONY KV-27TS20 Video con ruido en VHF-H Se encontró el D101 con fugas.(Zener 33v,RD33ESB2)
SONY KV-27TS20 Sin video.Solo Leds encendidos Se encontró C574 (0.1/50v) abierto.
SONY KV-27TS20 Perde sincro. Horiz a veces. Se encontró C509 (.047uF) con fugas. Verifique M/S
SONY KV-27TS27 Video escuro con Display. IC605.
SONY KV-27TS27 Se apaga de inmediato. D507 con fugas. (Protector)
SONY KV-27TS32 Sonido interno. Fixar com Silicone Blindagem que vibra.
SONY KV-27TS32 Q601/Q602 cruzados. Revisar R644 de 6.8 1/4 W.(Soft-start)
SONY KV-27TS32 Daña los Q601/602 (2SC4834MNP) Colocar R de 10/5W no lugar de JW642/643
SONY KV-27TS32 estraga os Q601 y Q602 Consumo Stand-by 22 ma.Encendido 380 max
SONY KV-27TS32 Q601 y Q602 (Reguladores) tropque R607 por un de 10/5W
SONY KV-27TX20 Video escuro. D 518 queima R587.(Volt.de G2).
SONY KV-27TX20 tela negra.Solo el croma. D518 con escape!.Quema la R587 que maneja G2 (1KV)
SONY KV-27XBR10 Video con efeito "cojin". L501,R571,Q505.
SONY KV-27XBR10 No apaga. C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY KV-27XBR15 Video con efeito "Cojin". L501,R571,Q505.
SONY KV-27XBR15 No apaga. C125 con fugas. (.0022/50v)
SONY KV-27XBR50 Video con efeito "Cojin". L501,R571,Q505.
SONY KV-27XBR55 quadro PIP n video. Curto entre Blindage Board P.
SONY KV-27XBR55 No prende. Q651 (2SD774) Fontes encendido.
SONY KV-2970M Queima Q601 y Q602. (C4834). (Serve os que mesan cerca de 30 en Beta) VDR602 (Varistor)430NR10D.(Al entrar Rele apresenta muito consumo)
SONY KV-32TS36 C/Remoto funciona so de perto Subst IC1001(SBX1618-51)
SONY KV-32TS36 No prende. +B=84v em vez de 130v. Q613 em curto.
SONY KV-32XBR55 bloqueia ao entrar em "Menu" IC1701.(MB88201-638L) "Reset".
SONY KV-4000 Líneas de retrasso. R713 de 3.9M aberta.
SONY KV-8AD10 Sonido intermitente. IC201.
SONY KV-9PT40 No prende. PTH601. (Varistor em curto)
SONY KV-K25MF1 No recebe audio externo. IC201.
SONY VIDIMAGIC6 s video
Dicas Soluções
LX 300, DEFEITO: Quando mandava imprimir no win95 ou win98 desligava a impressora SOLUÇÃO: desligar os pinos 14 e 36 da plaquinha de comunicação CENTRONICS Ou se vc tiver uma eprom atualizada basta troca-la
Colaboração: Luiz Antônio
Tentei fazer com no exemplo acima e não deu certo. No lugar de cortar ou soltar os pinos 14 e 36 da plaquinda, cortei os fios dos pinos 14 e 36 do cabo paralelo centronic da impressora e deu certo.
Colaboração: Evandro Pierot
Impressora LX-300 EPSON Defeito: Imprime com varias falhas na Impressão (linhas). Solução: Verificar se ha algum Tr. C- 5060 da Placa esta aberto o coletor. Caso estiver substituir por Tr. TIP 41C ... Obs: Verificar cabeçote de impressão se não há alguma bobina com variação de OHMs.
Colaboração: CIRO CESAR D. ROCHA
www.netstudio.computec.com.br
Impressora HP820 Cxi Defeito: Mandava imprimir e ela começa bem, apos algum tempo da um erro de comunicação e ela para, as luzes ficam piscando. Solução: depois de muito quebrar a cabeça, tentando resolver nos circuitos eletronicos, encontrei o motor de transporte da cabeça soltando limalhas de ferro, foi só trocalo e tudo ficou resolvido. Espero que esta ajude vocês. Colaboração: Romolo Filho. e-mail: adm@labeltronica.com.br
IMPRESSORA HP 820 Cxi DEFEITO: Impressora imprime uma parte da página e trava, sinalizando que está sem papel. SOLUÇÃO: Trocar capacitores eletrolíticos C3 ( 330/35V ) e C5 ( 560/35V ) da placa da cabeça de impressão. Obs: Os capacitores geralmente apresentam normais no capacímetro, mas variam capacitância em trabalho. O C5 pode ser substituído por 680/35V.
Colaboração: Miro ( São Luís - MA )
Consertei uma com um defeito semelhante mandava imprimir página de teste e logo apos puxar o papel parava e os leds piscavam.Solucão: fita ótica suja ou sensor de posição do carro sujo.Desmonte o carro para limpar o sensor com ele sujo a cpu não sabe onde o carro está e para como uma forma de se previnir de pancadas nos lados.
Coloboração: Robert Ferreira
CD'S EM GERAL
Gostaria de deixar essa dica que muitas vezes me ajudou. Não sei se vc já conhece e concorda mas.... Trata-se do defeito dos equipamentos de CD que usam a unidade ótica CDM12-1(Gradiente, Philips, CCE). É aquela unidade que quando comprada nova vem com os dois motores...e possui um flat cable bem fino(de material plástico)... Em 90% dos casos que peguei onde o equipamento não lê os CDS, às vezes indicando "no disc" ou "error" a culpa está na sujeira interna que fica no duto entre os espelhos e o lazer... Para resolver esse problema muitas vezes não basta limpar a lente externa; é preciso lavar a unidade!!! Para isso faça o seguinte: 1- retire a mecânica com a unidade do equipamento(às vezes dá prá tirar sem desmontar muito); 2- retire a parte que contém a unidade desmontando do mecanismo, 3- coloque um pouco de detergente líquido dentro de um copo com água e mergulhe a unidade dentro; espere uns 10 minutos e depois seque com um pano macio; um secador e um soprador; 4- Remonte com cuidado e faça o teste. Tive muitos resultados positivos e espero que vc os tenha também.
Colaboração: Rosevaldo
E aí pessoal, seguinte, peguei um CDP Philips que usa unidade óptica CDM 12.1 e que não girava o motor spindle de forma alguma. Me parecia que o defeito era de placa mas trocando somente a unidade mantendo os motores originais do conjunto do pick up a mesma voltou a funcionar. OBS. Devemos manter sempre os motores do conjunto trocando somente a unidade. OK
Colaboração: Luiz Fernando Dornelles
CD-Player modelo CDP-AT3 marca Gradiente
Defeito: bobinas da unidade vibrando e mensagem de erro no display.Causa: CI 102 (TDA7073) com defeito; o mesmo é o driver dos motores.
Colaboração: Rosevaldo
Aparelhos de Fax
Fax Siemens HF1710
Defeito: Fontes do secundário inoperantes (tem 350 V no primário)
Trocar o capacitor C10 de 15uF (pode colocar 22uF x 63V)
MICROONDAS
Re: forno microondas sansung 5925: nao aceitava a funcao start,cheguei a desconfiar do micro mas verifiquei que apos horas desligado ele aceitava a funcao,resolvi testar os componentes a sua volta e encontrei o diodo1n4148 proximo ao flat cable com baixa fuga problema resolvido
Monitores
AJV 1428NI
Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.
Moisés F. Pereira
MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.
Colaboração: MIRO - São Luís - Maranhão
FIVE STAR FT5015
Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura
Transistor Q 413 com junção aberta
Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo
Moisés F. Pereira
IBM G50
Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua
A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras
Trocar os capacitores: C205, C225 e C351
Dúvida de um amigo:
Tenho na minha assitencia um monitor ibm modelo g50 que chegou com muito brilho e linhas de retraco
Diminuí o screen no fly mas ficou sem controle de brilho e quando desliga aparece rapidamente um ponte luminoso forte no meio do tubo. ja testei o circuito de brilho mas nao achei nenhum problema.
Verifique R714 Tem que haver uma tensão negativa lá de cerca de uns - 40V Se não houver esta tensão o problema nessa malha.
substituir R424
DEFEITO : Falta de uma das cores primarias. Solucao : Por mais que possa parecer , nao é o CI LM 1203N o culpado ! ( o sinal "entra " e não "sai " ) Com o osciloscopio vemos o sinal "bonitinho" entrando no CI 1203N , mas não é enviado para o amplificador. Existe uma serie de resistores "pendurados" logo ao lado do LM1203 ( todos de precisão ) Se algum deles se alterar, ( mais de 3k ) o CI nao amplifica o Sinal de entrada
Colaboração : Cesar Giacomini Penteado (Marilia -SP)
Monitor Orchestra mod.:Bugle-14
Defeito imagem feia, quando aumenta o contraste vaza todos os caracteres, falta azul. Solução: Soldar R233, resistor branco retangular de 1K2 x 5W. Apesar de parecer que está soldado na verdade não está dando contato. Caso falte outra cor, verificar logo a solda dos 3 resistores de potência. É interessante observar que a ausência do resistor não causa apenas ausência de uma determinada cor mas interfere na qualidade de imagem dos outros canhões.
Moisés F. Pereira
Monitor UIS modelo 328
Defeito: vertical dobrando quando se aumenta a altura ou a posição da imagem Defeito: Resistor de potencia que alimenta o TDA1675 alterado.
Defeito: imagem com "caudas de cometa" nos pontos de maior contraste Solução: Na maioria das vezes são os eletroliticos pequenos da placa eixo-z [normalmente eles estão secos], mas as vezes podem ser os resistores de 47 ohms que ficam embaixo dos resistores de potencia, que vão em serie com os transistores das cores.
Colaboração: Marcelo Zazulak
Samsung syncmaster 3
Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida. Defeito: capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.
Colaboração - Edson
CVM - 4967T
Defeito: tela amarela quando mexe no soquete aparece o azul. Solução:Soldar os 3 transistores R G B ( neste modelo os transistores não ficam na placa do tubo e sim na placa de baixo sob uma blindagem de alumínio).
Defeito: Distorção pincushion, trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V.
Colaboração: Hernani Guimarães
Terminais
Terminal Unisys EI-230 Defeito: Não aceita configuração da interface (interface em modo "conversor") Causa: Integrado 8530 da placa de interface queimado
Colaboração: Marcelo Zazulak
Equipamento: Terminal Unisys EI-230 Defeito: Senha da configuração desconhecida Solução: o unico jeito nesse caso é zerar a configuração do terminal; para fazer isso mude o estrape JP4 na placa logica (ele fica perto da E2PROM X28C16); ligue o terminal e espere ele dar a mensagem "Erro de leitura da E2PROM"; entre na configuração e saia dela com Shift + F10, desligue e volte o estrape para a posição original; depois disso é só religar e a senha será a senha padrão ("MENU")
Colaboração: Marcelo Zazulak
Aqui mais alguns defeitos do EI-230; os defeitos na parte analogica dele tambem valem para o monitor EI-100, visto que eles usam a mesma placa de deflexão. Defeito: Não liga, ou liga as vezes; tem tensão no capacitor C23 Causa: Transistor Q1 (2SD1992) com fuga. Defeito: Resetando-se Explicação: Esse defeito é causado por tensão muito baixa alimentando a placa logica, e isso pode ter tres causas diferentes: - Mau contato no cabo que alimenta a placa logica: Meça a tensão nos pinos extremos no conector CN1 da placa de deflexão e nos pinos extremos da entrada de alimentação da logica; se a diferença entre as tensões for maior que 0,1 volts o cabo está com mau contato (o jeito mais facil de melhorar o contato é estanhar os pinos dos conectores). - Fonte baixa: Verifique durante mais ou menos 1 minuto se a tensão de saída da fonte não varia sozinha; se ela não variar é só ajustar a tensão no trim-pot R4 para aproximadamente 5,1 volts. - Fonte instável: Nesse caso o terminal fica se resetando quando está frio e demora para começar a inicializar; troque os capacitores C5, C7 e C11 (470 uF / 16 volts). Defeito: Não comunica Explicação: Dificilmente a causa desse defeito são os integrados 1488 e 1489. Se vc ja trocou eles e nao adiantou, verifique se a interface está sendo alimentada. O jeito mais facil de ver isso é medir as tensões no conector da interface principal; ponha a ponta preta do multimetro no pino 7 e a vermelha no pino 2 (deve ter no minimo -8 volts) e depois ponha a vermelha no pino 20 (deve ter no minimo +8 volts). Na maioria dos casos de falta de alimentação na interface a causa é mau contato no cabo que alimenta a logica. Se estiver tudo bem com ele, verifique as tensões nos integrados U1 (7812) e U2 (1912) na placa de deflexão obs. O EI-230 não espera pelo sinal CTS para transmitir, ele gera o CTS internamente; o "Atraso de CTS" na configuração da interface nunca deve ser inferior ao do modem; o melhor é deixar o atraso do terminal maior que o do modem. Defeito: Vertical fechado Solução: Trocar o integrado U102 (TDA1170; pode colocar TDA1175) e o resistor R115 (68 ohms / 2 watts) Defeito: Horizontal sem linearidade / não é ajuste Causa: Capacitor C210 (22 uF / 63 volts) alterado; procure trocar por um de boa qualidade pois esse capacitor esquenta muito. Defeito: Pouco contraste mesmo com o ajuste interno e externo de contraste no maximo Causa: Driver de video (CR2424) sem ganho. Defeito: Imagem com sombra atrás das letras Causa: Integrado LM1201 com defeito. Defeito: Tela tremula no sentdo vertical Causa: Capacitor C110 (22 uF / 40 volts) seco Defeito: Altura insuficiente, mesmo ajustando para o maximo Causa: Capacitor C112 (1000 uF / 35 volts) alterado. Verifique tambem se o resistor R115 não está alterado
Colaboração: Marcelo Zazulak
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração
Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017)
Colaboração: Marcelo Zazulak
DÚVIDAS SOBRE VÍDEO-CASSETES
VCR AIWA BR77 - Defeito display piscando. Solução: Eletroliticos= 22ufx63v, 47ufx35v e 47ufx16v secos (sem capacitancia)
Videocassetes JVC - 671, 641, 651 DEFEITO - mascando fita. Diagnostico - verifique se ao retornar a fita com imagem a fita solta e logo volta ao normal. Solucao - Engrenagem na polia intermediaria travando. A lubrificacao secou e virou cola. Retire o braco da polia intermediaria, desmonte retirando a trava e limpe bem o eixo metalico (principalmente embaixo daquele tipo de copo plastico) e lubrifique.
Colaboração: Paulo Roberto Bernardes
Dicas de manutenção do Vídeocassete JVC 641/651 Defeito na fonte de alimentação: o defeito que esta fonte apresenta geralmente é o vazamento de capacitores eletrolíticos, ocasionando a parada da fonte; mesmo substituindo-os a fonte não oscila. Solução: retire o transformador da placa e em seguida, lave a mesma com sabão ou detergente, com ajuda de um pincel ou escova,após a lavagem, seque a mesma com um secador de cabelo. Se a placa não estiver bastante danificada, com certeza você obterá resultado positivo. Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo - SP.
PANASONIC G21
Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga
Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.
Defeito: Mecânica fica louca:
Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do box
Video nvfj605br panasonic Mensagem: ola peguei este video com grande ruido no som obs:este video e hifi estereo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b
Joarez
Video Cassete Panasonic NV-F70
Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o video trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e insirindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecanica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Videos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, qdo começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de audio e controle. Este é um defeito muito comun nos videos atuais.
Eduardo Jordão.
L26
O video está com o display apagado, a fonte parece que está boa, tem todas as tensões e o video funciona todas as funções, inclusive a luz do traking pisca normalmente ao dar play. Solução: Já peguei 3 vezes esse defeito e nas 3 vezes o problema estava numa trilha rompida embaixo(ou próximo) da bateria de Níquel-Cad...retire a bateria e verifique isso...
Colaboração:Rosevaldo.
SEMP
X470
Defeito: Display fica piscando e a fonte fica oscilando
Solução: Trocar um dos capacitores eletrolíticos que ficam na fonte de 6V
Broksonic
Defeito: Mecânica fica louca
Solução: Retirar e limpar a chave de posição
SHARP VC762
Defeito: Quando empurra a fita para dentro, a mesma volta. As vezes quase e carregada no cabeçote
porém falta um pouquinho
Solução: Trocar a correia pequena que vai no "motorzinho"de load.
DÚVIDAS EM TELEVISORES
TVs EM GERAL Defeito: Imagem perfeita e som baixo ou totalmente ausente, porém com ruido alto, constante ou ligeiro, nos canais sem emissoras, ou ao mudar de canais. Solução: Bobina de FI de som. Sujiro tirar a bobina, quebrar o capacitor interno, repô-la e sodar no lugar do capacitor, sob a placa, um capacitor de 100pf, em seguir regular a bobina, aumentando ao volume máximo e obtento o volume mais alto à regulagem. Outro caso: Filtro de frequencia de áudio. Colaboração:
Renato Tenorio / Rio de Janeiro.....rentenal@brfree.com.br
Defeito: Televisor com tela totalmente verde, azul ou vermelha, com traços de retorno. Em alguns casos o aparelho desliga à seguir. Solução: Geralmente o defeito consiste no acúmulo de poeira contendo monóxido de carbono, nas pernas dos transistores, na pla do RGB. Por ser condutiva, gera um curto no coletor dos transistores. Basta limpá-los. Outros casos: Tubo em curto, ou falta de emissão de tensão nas base de um ou mais transistores do RGB, CI de croma.
Colaboração: Renato Tenorio / Rio de Janeiro.....rentenal@brfree.com.br
TVs COLORIDAS EM GERAL Defeito: Liga aparelho em seguida a imagem de uma emissora surge perfeita e foje a sintonia à seguir, em alguns casos o defeito ocorre em somente um ou alguns canais. Solução: Bobina(as) de PIP e AFT, ou somente bobina de video, dependendo do aparelho, com capacitor interno alterado. Alguns retiram a(as) bobinas e pássam esmalte de unhas, porém aconselho quebrar o(os) capacitor(es) e repor a(s) bobina(s), soldando o capacitor sob a placa.Calibrar as bobinas e fazer a sintonia automática, caso não memorize nenhum canal é porque as bobinas estão descalibradas. Tenham paciência e calibre-a(s) pacientemente.Geralmente, com duas bobinas idênticas, os capacitores serão de 68pf. Desta forma o risco do defeito se repetir será praticamente nulo. Bizu: Para saber o valor do capacitor à ser repôsto, basta tirar com cuidado o capacitor alterado e medi-lo no capacimentro, assim não terão dúvidas quanto ao valor dos mesmos, pois a(s) bobina(s) são criticas e necessitam uma calibragem precisa.
Colaboração: Renato Tenorio / Rio de Janeiro.....rentenal@brfree.com.br
TV CCE HPS1450
Defeito: Não funcionava. Causa:C440(10uf/160v)em curto matava a fonte
Colaboração:JOAREZ JOSÉ SICZKORIZ
HPS1425
Defeito: Não sintonizava nenhum cana. Causa:R757 18k aberto
Colaboração:JOAREZ JOSÉ SICZKORIZ
TV Cineral TC2011 ou TC1411
Defeito: Entra 170V no pino 3 do STR50103 mas não sai nada no pino 4
Defeito: Transistor de saída horizontal em curto 2SD1878
Importante: Ao trocar o transistor, trocar também C414 e C409 para evitar que o transistor
queime novamente. Obs. As vezes a TV volta para a oficina em poucos dias com o fly-back em curto.
TV GRADIENTE GT 1420/ 2020/1422/ 2022
Defeito: Acende a luz do stand-by, recebe o comando para ligar no teclado sendo que o led se do stand-by se apaga porém não existe alta tensão. Medi a tensão que entra no integrado IC804 e entrava 14, porém nada saía do mesmo. Solução: Troquei IC 804 - 7812
TV FIRST LINE DCT 1470M
Defeito:Fusível queimado
Solução: Trocar D816 e D817 (Esses diodos não são da ponte principal e sim da fonte do stand-by)
Colocar 1N4007
Mitsubishi TC1631
Defeito: Não memoriza canais (Falta fonte de -30v no pino 2 da memória IC702) Causa: R772 aberto
Moisés F. Pereira
Mitsubishi 2098 ou 1498
Caso 1
Tem 7 volts no pino 36 do TDA8360 e pulsos horizontais no pino 37 porém não tem alta tensão.
Defeito: Solda fria no pino 1 do fly-back (ressoldar todos os pinos)
Caso 2
Tem tensão sobre o capacitor do primário porém não há tensão no secundário do chopper.
Defeito: R 904 aberto (ressoldar todos os pinos do chopper e fly-back)
Tvc Mitsubishi Modelo TC-21FS/2121FS DEFEITO: altera a frequência do horizontal e faz (fumegar) Queimar a R 555 que vai para o pino ( 7 ) do T.S.H ( Fly-Back ) e ao ligar já se nota o Zumbido e o Resistor Fumaçando ou abre de imediato. SOLUÇÃO: Substituir C457 e 458 de 100x35 e 470x35 que vai ligado ao IC 451 (SAÍDA DO VERTICAL), que descapacitados e por estar no grupo do Vertical o Técnico jamais vai suspeitar do defeito no horizontal, más ao Substituí-los por um Novo, o aparelho Voltou a Oscilar Normalmente. há e não se esqueça de trocar o resistor R 555 de 120R(Homs)também. Colaboração enviada por: Daniel GDTV ELETRÔNICA E INFORMÁTICA Mongaguá - SP E-mail gdtv@bol.com.br
TV Mitsubishi - TC 2098/2099 Defeito: retraços na parte superior do TRC (Tubo) Solução: defeito no vertical; trocar C459 - 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm.
Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo - SP. >joecharles@bol.com.br
Aparelho: TVC Panasonic TC-20C21/C7 chassi MX3-R > Defeito : Sem ON-SCREEN > Solução : Q1135 (sincronismo para o micro)
Colaboração: Jordão
PHILCO PCS2952
Demora para "pegar" quando liga. Após aquecer funciona porém com altura reduzida.Trocar o capacitor: C 720
PHILCO HITACHI CPH-2 (Todas as que utilizam o 2SC 3678 na fonte)
Aparelho: TVC Philco CPH2 > Defeito : Funciona normal, após um tempo em funcionamento começa a > bater/cruzar o horizontal > Solução : Trocar o trafo do drive horizontal.
Colaboração: Jordão
Defeito: Imagem feia, lado esquerdo da tela escuro e o resto muito claro. Solução: Trocar o capacitor C716 (4u7 x 250v). Este capacitor é o filtro da fonte que alimenta os coletores dos transistores RGB.
Defeito: Faz um barulho ao ligar e logo para
Solução: Medir a fonte de 115 ao ligar, se o ponteiro do multímetro passar de 120V então o problema está na fonte
Trocar C911.
Porém se o ponteiro não chegar até 100V, então você deve trocar o fly-back
Defeito: Falha ao ligar, as vezes liga as vezes não
Solução: Trocar o transistor chaveador da fonte
Defeito: Funciona, mas fica com um piado irritante:
Solução: Trocar C911
Defeito: Não funciona e fica um piado forte
Solução: Trocar o resistor de 4k7 X 3W que alimenta o driver. As vezes o resistor de 6k8 que alimenta o oscilador
Se você estiver apanhando muito nesta fonte, troque os 3 capacitores pequenos eletroliticos da mesma e se não resolver troque o grande também (C912). Já pequei ele esgotado várias vezes. (fica um piado forte)
TV Philco - chassi CPH-04 A televisão foge a freqüência horizontal e imagem apresenta cores que tendem para o verde ou roxo. Solução: trocar cristal 503.
Colaboração: José Carlos P. Guimarães.
TV Philco CPH-5
Mod. PCM 2046
As vezes a fonte de 95V acaba, ora pisca o led, ora não faz nada. Entra 150V no pino 3 do STR50103 e não sai nada. Solução: Soldar o capacitor C 911 (Capacitor de 220uF x 160V)
TV philips linha CTO
Caso 1 - Tem 300V no coletor do BUW84 porem não sai 115v. (Não há curto ho horizontal)
Trocar todos os resistores de metafilme (aqueles grandes avermelhados 15k e 18K)
Caso 2 - Tem 300V em todos os pinos do BUW84
Defeito BUW84 em curto. (ressoldar todos os pinos dos transformadores)
Defeito: vertical intermitente. Causa:C408 4.7nf baixa fuga
JOAREZ JOSÉ SICZKORIZ
TV Philips - Linha CTO Defeito: problema de sintonia. Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, aparecia interferência sobrepostas na imagem e ao trocar de canais, parecia que a sintonia fugia. Solução: trocar as bobinas S157 e S158 Defeito:
Problema de Brilho. A televisão sem antena, a tela se encontrava escura. Cheguei a trocar vários componentes, incluindo o CI de luminância mais não resolvi o defeito; falando com outro amigo técnico, ele me passou a dica. A solução era trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF > você poderá colocar um de 220uF. Quando este capacitor estiver sem capacitância, mesmo colocando a antena não aparecerá nenhum brilho na tela. Colaboração:
José Carlos P. Guimarães. _ SBCampo-SP.
TV Philips (c/ TDA8305)
Defeito 1: Faz um barulho no som como se fosse uma metralhadora, a imagem fica estreita
e batendo nas laterais paracendo problema na fonte.
Solução: Trocar o capacitor cerâmico de 22k (C162) que vai no pino 1 do integrado
TDA 8305 (este defeito é difícil de resolver pois o pino 1 é CAG, o que faz com que o
técnico jamais pense nesse capacitor)
Colaboração: Rosevaldo e Agostinho
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defeito 2: Largura no máximo, não tem ajuste
Solução: Trocar o transitor TS517. Verificar também o pequeno que vai ligado na base
Se não achar original pode colocar o TIP32C invertido, isto é, com a cara para o dissipador
não esqueça de colocar uma mica para isolar.
Possuo uma TV Philips 29 polegadas (29GX1895), que está com dois problemas: 1o. O volume da TV nào chega ao máximo, só atinge a metade do máximo; 2o. A TV não entra no modo de sintonia - Para que entre neste modo, deve-se pressionar um botão na parte superior da TV, mas quando o pressionamos, nada acontece. Se algum dos colegas já se deparou com esse problema, e puder me ajudar, serei muito grato.
A TV está no modo "hotel". vc resolve fazendo o seguinte: 1- Pelo controle remoto, coloque a TV no canal 22; 2- Apertar simultaneamente, no painel superior da TV, as teclas volume "-" e canal "+".
Rosevaldo.
TV Samsung - CN 5048V
Defeito: Imagem de fundo, com retraços sobrepostos. A Tv apresentava imagem indefenida e com retraços, mais era possível identificar que a mesma estava com cores. Testei vários componentes ao redor do IC201,mas não encontrei nenhum com defeito. Restou-me apenas trocar o IC 201 para solucionar o problema.
Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo-SP
Televisor sanyo CTP6720 defeito: sintonizador não sintoniza nenhum canal, solução R744 queimada (10K5%),sem som nem imagem IC101M51356P com defeito,vertical fechado voltagem toda alterada R445 aberta. Muito obrigado por ter respondido meu email, mas daria para passar a informação da mesma maneira que eu passei esses defeitos ou seja especifcando o número do mesmo conforme esta na placa do transistor de largura. Gostaria também de saber qual o valor do curso para monitores de computadores
Coloboração:Sandro rogerio dos santos email valdineia@laser.com.br
TV SEMP - 20A82EAV
Defeito - Após a troca do fly-back o brillho fica variando. Solução: Trocar componentes ligados ao pino ABL do fly-back.
TV SEMP -TS207
Defeito: imagem com distorção na parte superior. Causa: C416 alterado localizado no vertical
Colaboração: JOAREZ JOSÉ SICZKORIZ
TV SEMP - TV2797
Defeito: O vertical estava fechado na casa do cliente. Ao chegar na oficina a Tv funcionou normalmente e após alguns minutos voltou a fechar.Solução: Soldei o integrado de saida vertical que tinha mau contato quase invisível.
TV SHARP 14 T 51 não fuciona, aparece tres pontos coloridos na tela
TROCAR C616
Colaboração: Weston
TV Sharp 2025A (Válido para todos os modelos que utilizam o 2SC 2365 na fonte e fly-back com triplicador embutido)
Defeito: Tem alta tensão e o filamento acende porém não tem brilho; As vezes o brilho aparece e as vezes some. Solução: Trocar o indutor L605 que está ligado ao pino 4 do fly-back.
Defeito: Entra 300V no coletor do 2SC2365 mas nada sai no emissor. Não existe curto no horizontal. Solução: Refazer a solda do transformador driver horizontal. (Verificar outros pontos de mau contato)
Moisés F. Pereira
TV Sharp C1453/2053
Dicas de defeitos: Não funciona, desliga proteção I. Solução: trocar C666, que está em:
TV SHARP - C 1453/2053 - Defeito: Excesso de altura: R911. Defeito: TV não funciona: IC 104 em curto.Defeito: Não funciona: C 616 - Defeito:Sem vídeo: D 601c / fuga- Defeito:listras verticais: R 512.Defeito: Desliga proteção low - D611 c/ fuga (apresenta zumbido) Defeito:Não funciona: IC 501 em curto. Defeito:TV não funciona: VARICAP.*
*Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto. O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V. José Carlos Pimentel Guimarães - SBCampo - SP.
José Carlos P. Guimarães - SBCampo - SP.
TV SHARP (C/ IX0731 )
Defeito: Barulho na fonte, tipo "bruuuuuuuuuumm"
Solução: Trocar C712 (220 x 25V)
Obs. Troque também C711 se o mesmo estiver feio, para fins de manutenção preventiva
TV SHARP -TVC 2090H Defeito: corte no volume do som. Ao se tentar aumentar o volume, o mesmo diminua à medida que se acionava o botão vol +, isto acontecia tanto para aumentar , como para diminuir; mais ou menos na metade ele cortava. solução: regular a bobina T 301
Colaboração: José Carlos P. Guimarães
Sharp TVC2199B
Defeito: Sem alta tensão. Medindo a alimentação (pino 7) do integrado IC203 encontrei apenas 7V onde deveria haver 12V. Essa fonte vem do transitor Q702 onde deveria entrar 15V pelo coletor e sai pelo emissor. Como todas as fontes do chopper estavam normais então não poderia ser um problema no primário da fonte. Troquei então o capacitor C731 e a TV passou a funcionar. Talvez este defeito também ocorra em modelos que utilizam o IX0731 na fonte
Dica de TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal e boa sorte. Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo-SP.
Dica de TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal e boa sorte. Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo-SP.
Televisor sony kv 2170S Defeito: não tem SOM Relato: Verifiquei inicialmente o alto falante e a fonte de alimentação do amplificador estavam ambos corretos. Esta tv tem mute comandado nos pinos 2 e 4 do IC251, verifiquei que a tensão nestes dois pinos estavam alta, significando que aí estava o defeito. Curto-circuitando base e emissor do transístor Q621 o som voltou a funcionar. Como a polarização deste transístor vem do pino 46 do microprocessador,medi a tensão e a encontrei próxima a 0V. Desligando este pino, o MUTE deixou de atuar e o som voltou a funcionar. Este pino (46) esta com fuga para massa; Provocada pela tensão de +16V, proveniente da polarização do som; enquanto que o microprocessador trabalha com apenas +5V. Caso Você queira trocar este integrado, deverá fazer as seguintes modificações: 1) Retirar os resistores R268 e R470 e em seus extremos colocar um zener de 13V 1/2 W (o ânodo do zener deverá estar ligado ao R040 e o seu cátodo ligado ao R265/266. 2) Colocar um resistor de 100k do ânodo do zener para a massa. 3) Substituir o resistor R266 de 33k pôr um resistor de 10k. José Carlos P. Guimarães - SBC
TV'S IMPORTADAS (Popularmente chamadas de made in Paraguai)
Dicas de defeito de TV's Importadas. Marcas Talent, Kirey, Baysonic e ... O chassi destas TV's são idênticos. O defeito se apresenta na fonte de alimentação, a tensão da fonte sobe para mais de 180v, chegando até mesmo a 250V provocando uma alta tensão anormal e descarga, no ânodo do tubo. Solução: trocar capacitor eletrolítico de 47uFx 25V
Colaboração: José Carlos P. Guimarães - SBCampo - SP.
Se você enviar uma solução, a mesma será colocada nesta página e ficará a disposição dos colegas técnicos de todo o Brasil e seu nome será anexado a mesma.
DICAS DE COLABORADORES
MONITOR DE VÍDEO
Marca Modelo Problema Defeito
Daewoo CMC1427X1 Sem foco Flyback (adaptado um kit foco)
FiveStar 14" Inoperante Q416 (C4923) em curto
IBM G50 Ponto na tela ao desligar R424 (180 K)
LG 1470 Inoperante. Led verde acende Flyback
LG StudioWorks 55i Imagem vermelha Solda fria na placa do vídeo
Samsung 450b Imagem clareando até totalmente branca Solda fria no circuito do ABL
Samsung CQA4147 Sem ajuste de contraste IC101 (LM1203)
Samsung CBQ4147 Largura excessiva D407 (UF5484)
Samsung CBQ4147 Sem controle de largura D407 (UF5404)
Samsung CVM4967 Inoperante Flyback
Samsung CVM4967P Imagem na parte inferior da tela CI de saída vertical (LA7838)
Samsung CVM4967P Inoperante, queimando transistor de saída horizontal Flyback e transistor de saída horizontal
Samsung CVM4967T Imagem trêmula C302 (0,68 µF 35 V)
SOM, RÁDIO
Marca Modelo Problema Defeito
Aiko Sintonizador digital FM sem sintonia Trimer do oscilador
Aiko 3em1 AHS 107 Canal direito mudo CI500 (STK441), C512 e C513
Bosch Auto-rádio DH25 Baixo volume canal direito C2560 (0,22 µF)
CCE 3em1 SS-5880 Sem som IC901 (TA7417AP) e Q902 (BC547)
Century Sat receiver USR1900 Inoperante D124, CI-U112, R126 e tunner
Delta Amplificador DBR-904 Inoperante R14 (4,7 R 1/4 W)
Frasat Sat receiver SRE500A Inoperante TF-1 (transformador)
Gradiente Amplificador M120 Inoperante Ponte retificadora e C134 (5000 µF 35 V))
Gradiente Amplificador M246 Inoperante, fusível aberto Transistores saída e excitadores direitos e CI901
Gradiente Amplificador Pro 2000 MKIV Fusível aberto TR4, TR5, TR8, TR9, TR10 e TR11 em curto
Gradiente CD Player CDP/AT3 Não toca o CD CI TDA7073A e leitor ótico
Gradiente CD Player 5 CD Reprodução deficiente Ajuste do trimpot junto ao laser
Gradiente Receiver S-96 Inoperante, fusível aberto D106 e D107 (SKE 3/20)
Gradiente Receiver STR 1050 Distorção no canal esquerdo T108 e T109
Gradiente Receiver 1360 FM s/ som CI1 (CA3189)
Gradiente Sintonizador T1 Leds de sinal acesos IC601 (CA3046)
Gradiente Tape-deck CD3500 Inoperante D615, R624 (33 R) e X605 (BD135)
Gradiente 3em1 MS-300 FM inoperante CI701 (LA1186N)
Grexnolds Receiver LR 1000 FM estéreo s/ funcionar CI1 (CA1310)
Kenwood Receiver KT-2001A FM c/ baixo volume Q6(2SC381)
Motorola Rádio móvel GM300 Potência baixa de transmissão Q2330
National AM-FM RF4210W Inoperante C18 (4,7 µF 25 V)
Philco Rádio B-482 FM c/ baixo volume T101 (A040), T102 (A041), T103 (A041) e T104 (A041)
Philco Receiver B-481-3 Sem sintonia AM e FM R212 (1 K)
Philco Receiver PSR-30 FM inoperante T101 (transistor B153)
Philco Hitachi 3em1 PCS32 Inoperante, com ruídos C206 (0,22 µF)
Philips Tape-deck AW-620 Leds apagados D363 (zener 8,2 V 400 mW)
Philips Tape-deck AW-620 Play não opera TS461 (BC328)
Philips Tape-deck 06AC060 Inoperante em um canal TS432A, TS432B, C760 e R606
Polyvox Rádio-grav RG-700 AM e FM inoperantes CI1
Polyvox Receiver PR1500S AM e FM s/ funcionar T901 (transistor)
Polyvox Receiver PR1800S AM não funciona Q701 (PE255D)
Polyvox 3em1 PS-900 Canal esquerdo da fita sem som R847 (470 K)
Revox Gravador rolo B77 Rotação insuficiente C729 (10 µF 16 V)
Sansui Amplific AU517 Canal esquerdo inoperante R700 (100 R)
Sanyo Rádio RP-5040 Sintonia instável em AM Q103 (2SC930E)
Sony Receiver STR-11BS Sinal fraco de FM TR01 (2SK61 - FET)
Sony 3em1 HMK353-B5 Inoperante C913 e C914
Spectro Amplif SQA 2100 Canal esq c/ volume baixo C123 (47 µF 16 V)
Tec Sat Receiver T-3200 Funcionamento intermitente Mau contato em D5
Unimack Receiver UR390 FM c/ ruídos R20 (4,7 K trimpot)
Unimack Receiver UR390 Ruído em um canal ao desligar C3 (47 µF 25 V)
Yang Receiver YR7400 Led estéreo apagado Pinos 4 e 8 do CA3089 c/ mau contato
Yang Receiver YTR-380 Inoperante Fusível AC, transistores TIP41C, zener 12 V da fonte, IC3089
TELEVISOR EM CORES
Marca Modelo Problema Defeito
CCE HPS14 S/ cor e s/ som Q801 (STR 3125)
CCE HPS-1430 R Deflexão vertical deficiente C356 (1000 µF 35 V) e C357 (100 µF 35 V)
CCE HPS-1465 S/ imagem e s/ som C413 (330 pF)
CCE HPS-2070 Inoperante, fusível aberto D807, IC705 e IC801
CCE HPS-2070 Linha horizontal CI1301 (LA7837)
Mitsubishi TC 20012 Controle remoto não atua C7P1 (0,022 µF)
Mitsubishi TC2001Z S/ sincronismo horizontal R510 (6,8 K)
Mitsubishi TC 2020 Canais baixos desaparecendo C7T1 (0,01 µF)
Mitsubishi TC 2041S Algumas vezes não liga R916 (150 K)
National TC 146 M Inoperante C802 (220 µF 250 V) e bobina defletora
National TC 205 N S/ deflexão vertical Q401 (25C 1473)
Panasonic TCT-14TR-1 Operação intermitente C813 (1 µF 250 V)
Panasonic TVC-20C2 Vertical instável C410 (0,1 µF)
Philco B819 S/ imagem e c/ som D305 (SKE 1/12) e R316 (22 R)
Philco B819 TV 384 S/ brilho e baixo volume R471 (100 R)
Philco PC-1405 Altura insuficiente (intermitente) R616 (3,3 K)
Philco PC-1405 Altura vertical pequena C607 e C609
Philco PC-1601 Inoperante T1901 (transformador da fonte)
Philco PC-1615 Imagem sem cor C515 (47 nF)
Philco PC-2004 Barra escura horizontal C607 (10 µF 160 V)
Philco PC-2043 Imagem distorcida C905 (220 µF 400 V)
Philco 17 A2-M398 S/ imagem e s/ som - chuviscos Varicap
Philips CN-4037 Retraços na tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4065 Retraços no topo da tela C400 (100 µF 25 V)
Philips CN-4065 Perde cor CI200 (TDA3565)
Philips CT3320 Sem sincronismo vertical D388 (BAW62), TS392 (BS548B) e TS397 (BS558)
Philips CT6000 Luminância intermitente C221 (68 µF 25 V)
Philips GL1011 Vertical treme CI410 (TDA3653BQ)
Philips GL1045 Inoperante D345 (zener)
Philips NCF Não sintoniza canal C089 (10 nF)
Philips PT220A Inoperante Q7518 (P6NA60)
Philips R22 K210 Inoperante Suporte do fusível VL603
Philips TVC/20CT Inoperante C355 (470 nF)
Philips 12 TX 1572 Deflexão vertical instável C527 (100 µF 35 V)
Philips 3106-106-TX Sem deflexão vertical C509 (4,7 nF)
Samsung CN3059 Sem som e sem imagem CI saída vertical TDA8356
Sanyo CTP 6715 Inoperante R901 (470 R 10 W)
Sanyo CTP 6715 Sem som Q902 (D24YK) e R422 (12 k)
Semivox TS-21C1S S/ imagem e s/ som Q481 (KIA7809) e R481 (2,7 R 1 W)
Semp 10 IL Som c/ baixo volume C613 (1 µF 250 V)
Semp 16 IL Inoperante R414 (18 K)
Semp 16 IL Sem som R613 (8,2 K)
Semp-Toshiba TS-165 S/ imagem, s/ som, chuvisco C116 (0,022 µF)
Semp-Toshiba TS-207 Inoperante C811 (10 µF 100 V) e R811 (220 K)
Semp-Toshiba TV 1470 Tela verde c/ traços brancos CI501 (TA8718N) (* 2x)
Semp-Toshiba TVC 206 Linha horizontal Q303 (2SB546A), Q304 (2SD401A) e R330 (1,2 K)
Sharp C-1425-A Tela verde C859 (10 µF 250 V) e CI801 (IXO215)
Sharp C-1440-B Não sintoniza canal IC1005 (IX37CE - é um zener de 33 V)
Sharp C-2006 S/ imagem, c/ som Triplicador de alta tensão
Sharp C-2006A Imagem deformada na parte inferior C511 (100 µF 16 V)
Sharp C-2010-B Inoperante, fusível aberto C707 (330 µF 400 V) e R615 (82 R 2,5 W)
Sharp C-2010-B Linha horizontal R741 (1 R)
Sharp C-2011-B S/ cor vermelha Q851 (2SC2229)
Sharp C-2016 Imagem trepida na vertical C509 (220 µF 16 V)
Sharp C-2030-A Linha vertical, com som C626 (0,39 µF 400V), R618 (100 R 2 W) e R619 (idem)
Sharp 14R12 Inoperante Fly-back e Q602 (25D1554)
Sharp 2040-B Inoperante R601 (330 R)
Sharp TVC11690H Operação intermitente Q702 (2SD713)
Sharp TVC11691/B Fonte não liga algumas vezes C709 (2,2 µF 50 V)
Sharp TVC1430A Faixa horiz no topo da tela C520
Sharp TVC2053 Inoperante C713( 1 nF 400 V), CI701 (TDA8380) e FET 2SK2139
Sharp TVC2053 Sem deflexão vertical C618 (470 nF 250 V), R618 (68 R 1 W)
Sony KV2158 Inoperante Q601, Q602 e R607
Telefunken 20C3270 Operação intermitente CH16 (2,2 µF 16 V)
Telefunken 802 Sem imagem R684 (3,9 M)
Telefunken 802 A Oscilação na imagem C507 e C516
Telefunken 841 Fusível queima em 220 V CP16 (220 µF 400 V)
Toshiba TS-147 Ondulação na imagem C810 (240 µF 400 V)
Toshiba TS-167 S/ imagem e c/ som C902
VIDEOCASSETE
Marca Modelo Problema Defeito
CCE VCR-30X Não funciona C806 (47 µF 100 V) e C807 (idem)
Panasonic NV L26 BR Grava som com distorção QR4001 (UN2213 - smd)
Panasonic NV L26 BR Volta p/ stop após acionado QR4001 (UN2213) e CI1501 (DN2170)
Philco PVC 6000 Funciona por pouco tempo C772 (10 nF)
Philips VR-453 Reprodução s/cor Solda fria no pino 26 do IC601
Philips VR-457/78 Inoperante F901 aberto CP1101 (elo fusível ICPN15), D955, Q901 (2SK2129)
Sanyo VHR 9401BR Grava c/ chuvisco Control head e audio head
Sanyo VHR 9403 Capstan inoperante CI 601
Semp X470 Inoperante ZD5 (UZP188) e IC2 (LM431)
Toshiba M-X 41 M Sem cor C421 (0,01 µF)
Toshiba M-X 61 M Reproduz som, sem imagem Q416, Q419 e Q420. E ajuste do cabeçote
LX 300, DEFEITO: Quando mandava imprimir no win95 ou win98 desligava a impressora SOLUÇÃO: desligar os pinos 14 e 36 da plaquinha de comunicação CENTRONICS Ou se vc tiver uma eprom atualizada basta troca-la
Tentei fazer com no exemplo acima e não deu certo. No lugar de cortar ou soltar os pinos 14 e 36 da plaquinda, cortei os fios dos pinos 14 e 36 do cabo paralelo centronic da impressora e deu certo.
Impressora LX-300 EPSON Defeito: Imprime com varias falhas na Impressão (linhas). Solução: Verificar se ha algum Tr. C- 5060 da Placa esta aberto o coletor. Caso estiver substituir por Tr. TIP 41C ... Obs: Verificar cabeçote de impressão se não há alguma bobina com variação de OHMs.
Impressora HP820 Cxi Defeito: Mandava imprimir e ela começa bem, apos algum tempo da um erro de comunicação e ela para, as luzes ficam piscando. Solução: depois de muito quebrar a cabeça, tentando resolver nos circuitos eletronicos, encontrei o motor de transporte da cabeça soltando limalhas de ferro, foi só trocalo e tudo ficou resolvido. Espero que esta ajude vocês.
IMPRESSORA HP 820 Cxi DEFEITO: Impressora imprime uma parte da página e trava, sinalizando que está sem papel. SOLUÇÃO: Trocar capacitores eletrolíticos C3 ( 330/35V ) e C5 ( 560/35V ) da placa da cabeça de impressão. Obs: Os capacitores geralmente apresentam normais no capacímetro, mas variam capacitância em trabalho. O C5 pode ser substituído por 680/35V.
Consertei uma com um defeito semelhante mandava imprimir página de teste e logo apos puxar o papel parava e os leds piscavam.Solucão: fita ótica suja ou sensor de posição do carro sujo.Desmonte o carro para limpar o sensor com ele sujo a cpu não sabe onde o carro está e para como uma forma de se previnir de pancadas nos lados.
CD'S EM GERAL
Gostaria de deixar essa dica que muitas vezes me ajudou. Não sei se vc já conhece e concorda mas.... Trata-se do defeito dos equipamentos de CD que usam a unidade ótica CDM12-1(Gradiente, Philips, CCE). É aquela unidade que quando comprada nova vem com os dois motores...e possui um flat cable bem fino(de material plástico)... Em 90% dos casos que peguei onde o equipamento não lê os CDS, às vezes indicando "no disc" ou "error" a culpa está na sujeira interna que fica no duto entre os espelhos e o lazer... Para resolver esse problema muitas vezes não basta limpar a lente externa; é preciso lavar a unidade!!! Para isso faça o seguinte: 1- retire a mecânica com a unidade do equipamento(às vezes dá prá tirar sem desmontar muito); 2- retire a parte que contém a unidade desmontando do mecanismo, 3- coloque um pouco de detergente líquido dentro de um copo com água e mergulhe a unidade dentro; espere uns 10 minutos e depois seque com um pano macio; um secador e um soprador; 4- Remonte com cuidado e faça o teste. Tive muitos resultados positivos e espero que vc os tenha também.
E aí pessoal, seguinte, peguei um CDP Philips que usa unidade óptica CDM 12.1 e que não girava o motor spindle de forma alguma. Me parecia que o defeito era de placa mas trocando somente a unidade mantendo os motores originais do conjunto do pick up a mesma voltou a funcionar. OBS. Devemos manter sempre os motores do conjunto trocando somente a unidade. OK
CD-Player modelo CDP-AT3 marca Gradiente
Defeito: bobinas da unidade vibrando e mensagem de erro no display.Causa: CI 102 (TDA7073) com defeito; o mesmo é o driver dos motores.
Aparelhos de Fax
Fax Siemens HF1710
Defeito: Fontes do secundário inoperantes (tem 350 V no primário)
Trocar o capacitor C10 de 15uF (pode colocar 22uF x 63V)
MICROONDAS
Re: forno microondas sansung 5925: nao aceitava a funcao start,cheguei a desconfiar do micro mas verifiquei que apos horas desligado ele aceitava a funcao,resolvi testar os componentes a sua volta e encontrei o diodo1n4148 proximo ao flat cable com baixa fuga problema resolvido
Monitores
AJV 1428NI
Defeito: Peguei o monitor com a tela totalmente escura. Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento. Solução: Troquei C812.
MONITOR COMPAQ PRESÁRIO MODÊLO 462 DEFEITO: INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ) Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.
FIVE STAR FT5015
Defeito: Imagem estreita, não ajusta a largura
Transistor Q 413 com junção aberta
Se não resolver o problema checar componentes ligados à base do mesmo
IBM G50
Defeito: Imagem toda para a direita, ajuste de posição horizontal não atua
A imagem fica feia e indefinida, com muitas faixas escuras
Trocar os capacitores: C205, C225 e C351
Dúvida de um amigo:
Tenho na minha assitencia um monitor ibm modelo g50 que chegou com muito brilho e linhas de retraco
Diminuí o screen no fly mas ficou sem controle de brilho e quando desliga aparece rapidamente um ponte luminoso forte no meio do tubo. ja testei o circuito de brilho mas nao achei nenhum problema.
Verifique R714 Tem que haver uma tensão negativa lá de cerca de uns - 40V Se não houver esta tensão o problema nessa malha.
substituir R424
DEFEITO : Falta de uma das cores primarias. Solucao : Por mais que possa parecer , nao é o CI LM 1203N o culpado ! ( o sinal "entra " e não "sai " ) Com o osciloscopio vemos o sinal "bonitinho" entrando no CI 1203N , mas não é enviado para o amplificador. Existe uma serie de resistores "pendurados" logo ao lado do LM1203 ( todos de precisão ) Se algum deles se alterar, ( mais de 3k ) o CI nao amplifica o Sinal de entrada
Monitor Orchestra mod.:Bugle-14
Defeito imagem feia, quando aumenta o contraste vaza todos os caracteres, falta azul. Solução: Soldar R233, resistor branco retangular de 1K2 x 5W. Apesar de parecer que está soldado na verdade não está dando contato. Caso falte outra cor, verificar logo a solda dos 3 resistores de potência. É interessante observar que a ausência do resistor não causa apenas ausência de uma determinada cor mas interfere na qualidade de imagem dos outros canhões.
Monitor UIS modelo 328
Defeito: vertical dobrando quando se aumenta a altura ou a posição da imagem Defeito: Resistor de potencia que alimenta o TDA1675 alterado.
Defeito: imagem com "caudas de cometa" nos pontos de maior contraste Solução: Na maioria das vezes são os eletroliticos pequenos da placa eixo-z [normalmente eles estão secos], mas as vezes podem ser os resistores de 47 ohms que ficam embaixo dos resistores de potencia, que vão em serie com os transistores das cores.
Samsung syncmaster 3
Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida. Defeito: capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.
CVM - 4967T
Defeito: tela amarela quando mexe no soquete aparece o azul. Solução:Soldar os 3 transistores R G B ( neste modelo os transistores não ficam na placa do tubo e sim na placa de baixo sob uma blindagem de alumínio).
Defeito: Distorção pincushion, trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V.
Terminais
Terminal Unisys EI-230 Defeito: Não aceita configuração da interface (interface em modo "conversor") Causa: Integrado 8530 da placa de interface queimado
Equipamento: Terminal Unisys EI-230 Defeito: Senha da configuração desconhecida Solução: o unico jeito nesse caso é zerar a configuração do terminal; para fazer isso mude o estrape JP4 na placa logica (ele fica perto da E2PROM X28C16); ligue o terminal e espere ele dar a mensagem "Erro de leitura da E2PROM"; entre na configuração e saia dela com Shift + F10, desligue e volte o estrape para a posição original; depois disso é só religar e a senha será a senha padrão ("MENU")
Aqui mais alguns defeitos do EI-230; os defeitos na parte analogica dele tambem valem para o monitor EI-100, visto que eles usam a mesma placa de deflexão. Defeito: Não liga, ou liga as vezes; tem tensão no capacitor C23 Causa: Transistor Q1 (2SD1992) com fuga. Defeito: Resetando-se Explicação: Esse defeito é causado por tensão muito baixa alimentando a placa logica, e isso pode ter tres causas diferentes: - Mau contato no cabo que alimenta a placa logica: Meça a tensão nos pinos extremos no conector CN1 da placa de deflexão e nos pinos extremos da entrada de alimentação da logica; se a diferença entre as tensões for maior que 0,1 volts o cabo está com mau contato (o jeito mais facil de melhorar o contato é estanhar os pinos dos conectores). - Fonte baixa: Verifique durante mais ou menos 1 minuto se a tensão de saída da fonte não varia sozinha; se ela não variar é só ajustar a tensão no trim-pot R4 para aproximadamente 5,1 volts. - Fonte instável: Nesse caso o terminal fica se resetando quando está frio e demora para começar a inicializar; troque os capacitores C5, C7 e C11 (470 uF / 16 volts). Defeito: Não comunica Explicação: Dificilmente a causa desse defeito são os integrados 1488 e 1489. Se vc ja trocou eles e nao adiantou, verifique se a interface está sendo alimentada. O jeito mais facil de ver isso é medir as tensões no conector da interface principal; ponha a ponta preta do multimetro no pino 7 e a vermelha no pino 2 (deve ter no minimo -8 volts) e depois ponha a vermelha no pino 20 (deve ter no minimo +8 volts). Na maioria dos casos de falta de alimentação na interface a causa é mau contato no cabo que alimenta a logica. Se estiver tudo bem com ele, verifique as tensões nos integrados U1 (7812) e U2 (1912) na placa de deflexão obs. O EI-230 não espera pelo sinal CTS para transmitir, ele gera o CTS internamente; o "Atraso de CTS" na configuração da interface nunca deve ser inferior ao do modem; o melhor é deixar o atraso do terminal maior que o do modem. Defeito: Vertical fechado Solução: Trocar o integrado U102 (TDA1170; pode colocar TDA1175) e o resistor R115 (68 ohms / 2 watts) Defeito: Horizontal sem linearidade / não é ajuste Causa: Capacitor C210 (22 uF / 63 volts) alterado; procure trocar por um de boa qualidade pois esse capacitor esquenta muito. Defeito: Pouco contraste mesmo com o ajuste interno e externo de contraste no maximo Causa: Driver de video (CR2424) sem ganho. Defeito: Imagem com sombra atrás das letras Causa: Integrado LM1201 com defeito. Defeito: Tela tremula no sentdo vertical Causa: Capacitor C110 (22 uF / 40 volts) seco Defeito: Altura insuficiente, mesmo ajustando para o maximo Causa: Capacitor C112 (1000 uF / 35 volts) alterado. Verifique tambem se o resistor R115 não está alterado
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: sem imagem / ao aumentar o screen aparece o quadro, mas sem sinal de video Causa: 2816 na placa logica queimado (ele não tem nada a ver com o amplificador de video, mas impede a logica de inicializar completamente); esse defeito é raro, na maioria dos casos o 2816 apenas deixa de armazenar a configuração
Equipamento: Terminal ADD modelo 8349 Defeito: Comunica normalmente com o conector de loop, mas nao comunica com o servidor Causa: Z80 CTC com defeito; ele gera o clock e as temporizações para a interface
Equipamento: Terminal ADD modelo 8433 Defeito: Levanta RTS e trava a comunicação quando vai responder ao poll Causa: Z80 SIO-2 queimado Equipamento: Terminal ADD (todos os modelos que usam a deflexão PAT-05) Defeito: flyback queimado / o original não é encontrado no comercio Solução: troque por um Ipeco 114/150, que é igual ao original (Feg4017)
DÚVIDAS SOBRE VÍDEO-CASSETES
VCR AIWA BR77 - Defeito display piscando. Solução: Eletroliticos= 22ufx63v, 47ufx35v e 47ufx16v secos (sem capacitancia)
Videocassetes JVC - 671, 641, 651 DEFEITO - mascando fita. Diagnostico - verifique se ao retornar a fita com imagem a fita solta e logo volta ao normal. Solucao - Engrenagem na polia intermediaria travando. A lubrificacao secou e virou cola. Retire o braco da polia intermediaria, desmonte retirando a trava e limpe bem o eixo metalico (principalmente embaixo daquele tipo de copo plastico) e lubrifique.Dicas de manutenção do
vídeocassete JVC 641/651 Defeito na fonte de alimentação: o defeito que esta fonte apresenta geralmente é o vazamento de capacitores eletrolíticos, ocasionando a parada da fonte; mesmo substituindo-os a fonte não oscila. Solução: retire o transformador da placa e em seguida, lave a mesma com sabão ou detergente, com ajuda de um pincel ou escova,após a lavagem, seque a mesma com um secador de cabelo. Se a placa não estiver bastante danificada, com certeza você obterá resultado positivo.
PANASONIC G21
Defeito: Quando empurramos a fita para dentro, o display apaga
Solução: Este defeito ocorre porque a fonte não suporta puxar a mecânica, neste caso deve ser trocado o capacitor eletrolítico de 10uF x 25V que fica numa plaquinha no primário da fonte.
Defeito: Mecânica fica louca:
Solução: Trocar o foto-transistor que fica do lado esquerdo do box
Video nvfj605br panasonic Mensagem: ola peguei este video com grande ruido no som obs:este video e hifi estereo verifiquei a fonte encontrando o capacitor de 330uf/25 esgotado ele esta localizado na fonte e c105b
Video Cassete Panasonic NV-F70
Defeito:Quando desliga-se o VCR com a fita no box, ou tenta usar o retrocesso ou avanço, o video trava as funções, não permitindo nenhum comando, retirando a fita manualmente, e insirindo novamente, ele funciona normal até q se faça alguns dos passos acima. Solução. O F70 usa a mecanica "G" com um recurso a mais, ele tem uma chave de comando q vai na gremalheira dos tracionadores, próximo a chave indicadora do lacre da fita, limpar e ajustar os contatos. Videos Cassetes q tem o recurso de auto tracking, qdo começar a chuviscar e em alguns casos a perder o som ou entrar tela azul, limpar o cabeçote de audio e controle. Este é um defeito muito comun nos videos atuais.
L26
O video está com o display apagado, a fonte parece que está boa, tem todas as tensões e o video funciona todas as funções, inclusive a luz do traking pisca normalmente ao dar play. Solução: Já peguei 3 vezes esse defeito e nas 3 vezes o problema estava numa trilha rompida embaixo(ou próximo) da bateria de Níquel-Cad...retire a bateria e verifique isso...
SEMP X470
Defeito: Display fica piscando e a fonte fica oscilando
Solução: Trocar um dos capacitores eletrolíticos que ficam na fonte de 6V
Broksonic
Defeito: Mecânica fica louca
Solução: Retirar e limpar a chave de posição
SHARP VC762
Defeito: Quando empurra a fita para dentro, a mesma volta. As vezes quase e carregada no cabeçote
porém falta um pouquinho
Solução: Trocar a correia pequena que vai no "motorzinho"de load.
TVs EM GERAL Defeito: Imagem perfeita e som baixo ou totalmente ausente, porém com ruido alto, constante ou ligeiro, nos canais sem emissoras, ou ao mudar de canais. Solução: Bobina de FI de som. Sujiro tirar a bobina, quebrar o capacitor interno, repô-la e sodar no lugar do capacitor, sob a placa, um capacitor de 100pf, em seguir regular a bobina, aumentando ao volume máximo e obtento o volume mais alto à regulagem. Outro caso: Filtro de frequencia de áudio. Colaboração:
Defeito: Televisor com tela totalmente verde, azul ou vermelha, com traços de retorno. Em alguns casos o aparelho desliga à seguir. Solução: Geralmente o defeito consiste no acúmulo de poeira contendo monóxido de carbono, nas pernas dos transistores, na pla do RGB. Por ser condutiva, gera um curto no coletor dos transistores. Basta limpá-los. Outros casos: Tubo em curto, ou falta de emissão de tensão nas base de um ou mais transistores do RGB, CI de croma.
TVs COLORIDAS EM GERAL Defeito: Liga aparelho em seguida a imagem de uma emissora surge perfeita e foje a sintonia à seguir, em alguns casos o defeito ocorre em somente um ou alguns canais. Solução: Bobina(as) de PIP e AFT, ou somente bobina de video, dependendo do aparelho, com capacitor interno alterado. Alguns retiram a(as) bobinas e pássam esmalte de unhas, porém aconselho quebrar o(os) capacitor(es) e repor a(s) bobina(s), soldando o capacitor sob a placa.Calibrar as bobinas e fazer a sintonia automática, caso não memorize nenhum canal é porque as bobinas estão descalibradas. Tenham paciência e calibre-a(s) pacientemente.Geralmente, com duas bobinas idênticas, os capacitores serão de 68pf. Desta forma o risco do defeito se repetir será praticamente nulo. Bizu: Para saber o valor do capacitor à ser repôsto, basta tirar com cuidado o capacitor alterado e medi-lo no capacimentro, assim não terão dúvidas quanto ao valor dos mesmos, pois a(s) bobina(s) são criticas e necessitam uma calibragem precisa.
TV CCE HPS1450
Defeito: Não funcionava. Causa:C440(10uf/160v)em curto matava a fonte
HPS1425
Defeito: Não sintonizava nenhum cana. Causa:R757 18k aberto
TV Cineral TC2011 ou TC1411
Defeito: Entra 170V no pino 3 do STR50103 mas não sai nada no pino 4
Defeito: Transistor de saída horizontal em curto 2SD1878
Importante: Ao trocar o transistor, trocar também C414 e C409 para evitar que o transistor
queime novamente. Obs. As vezes a TV volta para a oficina em poucos dias com o fly-back em curto.
TV GRADIENTE GT 1420/ 2020/1422/ 2022
Defeito: Acende a luz do stand-by, recebe o comando para ligar no teclado sendo que o led se do stand-by se apaga porém não existe alta tensão. Medi a tensão que entra no integrado IC804 e entrava 14, porém nada saía do mesmo. Solução: Troquei IC 804 - 7812
TV FIRST LINE DCT 1470M
Defeito:Fusível queimado
Solução: Trocar D816 e D817 (Esses diodos não são da ponte principal e sim da fonte do stand-by)
Colocar 1N4007
Mitsubishi TC1631
Defeito: Não memoriza canais (Falta fonte de -30v no pino 2 da memória IC702) Causa: R772 aberto
Mitsubishi 2098 ou 1498
Caso 1
Tem 7 volts no pino 36 do TDA8360 e pulsos horizontais no pino 37 porém não tem alta tensão.
Defeito: Solda fria no pino 1 do fly-back (ressoldar todos os pinos)
Caso 2
Tem tensão sobre o capacitor do primário porém não há tensão no secundário do chopper.
Defeito: R 904 aberto (ressoldar todos os pinos do chopper e fly-back)
Tvc Mitsubishi Modelo TC-21FS/2121FS DEFEITO: altera a frequência do horizontal e faz (fumegar) Queimar a R 555 que vai para o pino ( 7 ) do T.S.H ( Fly-Back ) e ao ligar já se nota o Zumbido e o Resistor Fumaçando ou abre de imediato. SOLUÇÃO: Substituir C457 e 458 de 100x35 e 470x35 que vai ligado ao IC 451 (SAÍDA DO VERTICAL), que descapacitados e por estar no grupo do Vertical o Técnico jamais vai suspeitar do defeito no horizontal, más ao Substituí-los por um Novo, o aparelho Voltou a Oscilar Normalmente. há e não se esqueça de trocar o resistor R 555 de 120R(Homs)também.
TV Mitsubishi - TC 2098/2099 Defeito: retraços na parte superior do TRC (Tubo) Solução: defeito no vertical; trocar C459 - 100uFX35V Defeito: vertical fechado: trocar R459 de 82Kohm.
TVC Panasonic TC-20C21/C7 chassi MX3-R > Defeito : Sem ON-SCREEN > Solução : Q1135 (sincronismo para o micro)
PHILCO PCS2952
Demora para "pegar" quando liga. Após aquecer funciona porém com altura reduzida.Trocar o capacitor: C 720
PHILCO HITACHI CPH-2 (Todas as que utilizam o 2SC 3678 na fonte)
Aparelho: TVC Philco CPH2 > Defeito : Funciona normal, após um tempo em funcionamento começa a > bater/cruzar o horizontal > Solução : Trocar o trafo do drive horizontal.
Defeito: Imagem feia, lado esquerdo da tela escuro e o resto muito claro. Solução: Trocar o capacitor C716 (4u7 x 250v). Este capacitor é o filtro da fonte que alimenta os coletores dos transistores RGB.
Defeito: Faz um barulho ao ligar e logo para
Solução: Medir a fonte de 115 ao ligar, se o ponteiro do multímetro passar de 120V então o problema está na fonte
Trocar C911.
Porém se o ponteiro não chegar até 100V, então você deve trocar o fly-back
Defeito: Falha ao ligar, as vezes liga as vezes não
Solução: Trocar o transistor chaveador da fonte
Defeito: Funciona, mas fica com um piado irritante:
Solução: Trocar C911
Defeito: Não funciona e fica um piado forte
Solução: Trocar o resistor de 4k7 X 3W que alimenta o driver. As vezes o resistor de 6k8 que alimenta o oscilador
Se você estiver apanhando muito nesta fonte, troque os 3 capacitores pequenos eletroliticos da mesma e se não resolver troque o grande também (C912). Já pequei ele esgotado várias vezes. (fica um piado forte)
TV Philco - chassi CPH-04 A televisão foge a freqüência horizontal e imagem apresenta cores que tendem para o verde ou roxo. Solução: trocar cristal 503.
TV Philco CPH-5
Mod. PCM 2046
As vezes a fonte de 95V acaba, ora pisca o led, ora não faz nada. Entra 150V no pino 3 do STR50103 e não sai nada. Solução: Soldar o capacitor C 911 (Capacitor de 220uF x 160V)
TV philips linha CTO
Caso 1 - Tem 300V no coletor do BUW84 porem não sai 115v. (Não há curto ho horizontal)
Trocar todos os resistores de metafilme (aqueles grandes avermelhados 15k e 18K)
Caso 2 - Tem 300V em todos os pinos do BUW84
Defeito BUW84 em curto. (ressoldar todos os pinos dos transformadores)
Defeito: vertical intermitente. Causa:C408 4.7nf baixa fuga
TV Philips - Linha CTO Defeito: problema de sintonia. Não conseguia fazer uma sintonia perfeita, aparecia interferência sobrepostas na imagem e ao trocar de canais, parecia que a sintonia fugia. Solução: trocar as bobinas S157 e S158
Problema de Brilho. A televisão sem antena, a tela se encontrava escura. Cheguei a trocar vários componentes, incluindo o CI de luminância mais não resolvi o defeito; falando com outro amigo técnico, ele me passou a dica. A solução era trocar o capacitor eletrolítico C221 de 150uF > você poderá colocar um de 220uF. Quando este capacitor estiver sem capacitância, mesmo colocando a antena não aparecerá nenhum brilho na tela.
TV Philips (c/ TDA8305)
Defeito 1: Faz um barulho no som como se fosse uma metralhadora, a imagem fica estreita
e batendo nas laterais paracendo problema na fonte.
Solução: Trocar o capacitor cerâmico de 22k (C162) que vai no pino 1 do integrado
TDA 8305 (este defeito é difícil de resolver pois o pino 1 é CAG, o que faz com que o
técnico jamais pense nesse capacitor)
Defeito 2: Largura no máximo, não tem ajuste
Solução: Trocar o transitor TS517. Verificar também o pequeno que vai ligado na base
Se não achar original pode colocar o TIP32C invertido, isto é, com a cara para o dissipador
não esqueça de colocar uma mica para isolar.
TV Philips 29 polegadas (29GX1895), que está com dois problemas: 1o. O volume da TV nào chega ao máximo, só atinge a metade do máximo; 2o. A TV não entra no modo de sintonia - Para que entre neste modo, deve-se pressionar um botão na parte superior da TV, mas quando o pressionamos, nada acontece. Se algum dos colegas já se deparou com esse problema, e puder me ajudar, serei muito grato.
A TV está no modo "hotel". vc resolve fazendo o seguinte: 1- Pelo controle remoto, coloque a TV no canal 22; 2- Apertar simultaneamente, no painel superior da TV, as teclas volume "-" e canal "+".
TV Samsung - CN 5048V
Defeito: Imagem de fundo, com retraços sobrepostos. A Tv apresentava imagem indefenida e com retraços, mais era possível identificar que a mesma estava com cores. Testei vários componentes ao redor do IC201,mas não encontrei nenhum com defeito. Restou-me apenas trocar o IC 201 para solucionar o problema.
Televisor sanyo CTP6720 defeito: sintonizador não sintoniza nenhum canal, solução R744 queimada (10K5%),sem som nem imagem IC101M51356P com defeito,vertical fechado voltagem toda alterada R445 aberta. Muito obrigado por ter respondido meu email, mas daria para passar a informação da mesma maneira que eu passei esses defeitos ou seja especifcando o número do mesmo conforme esta na placa do transistor de largura.
TV SEMP - 20A82EAV
Defeito - Após a troca do fly-back o brillho fica variando. Solução: Trocar componentes ligados ao pino ABL do fly-back.
TV SEMP -TS207
Defeito: imagem com distorção na parte superior. Causa: C416 alterado localizado no vertical
TV SEMP - TV2797
Defeito: O vertical estava fechado na casa do cliente. Ao chegar na oficina a Tv funcionou normalmente e após alguns minutos voltou a fechar.Solução: Soldei o integrado de saida vertical que tinha mau contato quase invisível.
TV SHARP 14 T 51 não fuciona, aparece tres pontos coloridos na tela
TROCAR C616
TV Sharp 2025A (Válido para todos os modelos que utilizam o 2SC 2365 na fonte e fly-back com triplicador embutido)
Defeito: Tem alta tensão e o filamento acende porém não tem brilho; As vezes o brilho aparece e as vezes some. Solução: Trocar o indutor L605 que está ligado ao pino 4 do fly-back.
Defeito: Entra 300V no coletor do 2SC2365 mas nada sai no emissor. Não existe curto no horizontal. Solução: Refazer a solda do transformador driver horizontal. (Verificar outros pontos de mau contato)
TV Sharp C1453/2053
Dicas de defeitos: Não funciona, desliga proteção I. Solução: trocar C666, que está em curto. Risco vertical = Horizontal fechado: Solução: trocar R618 e C618. Sem Cor: defeito de fábrica. Solução:substituir C811 e 813 de 103 pôr 18pF .
TV SHARP - C 1453/2053 - Defeito: Excesso de altura: R911. Defeito: TV não funciona: IC 104 em curto.Defeito: Não funciona: C 616 - Defeito:Sem vídeo: D 601c / fuga- Defeito:listras verticais: R 512.Defeito: Desliga proteção low - D611 c/ fuga (apresenta zumbido) Defeito:Não funciona: IC 501 em curto. Defeito:TV não funciona: VARICAP.*
*Não é só a tv Sharp, mas todas que são com controle remoto. O varicap utiliza a tensão de 5V, que é a mesma tensão de alimentação do processador. Se o varicap estiver matando esta tensão a TV não ligará. Geralmente é o CI do pLL que apresenta defeito, provocando a queda da tensão de 5V.
TV SHARP (C/ IX0731 )
Defeito: Barulho na fonte, tipo "bruuuuuuuuuumm"
Solução: Trocar C712 (220 x 25V)
Obs. Troque também C711 se o mesmo estiver feio, para fins de manutenção preventiva
TV SHARP -TVC 2090H Defeito: corte no volume do som. Ao se tentar aumentar o volume, o mesmo diminua à medida que se acionava o botão vol +, isto acontecia tanto para aumentar , como para diminuir; mais ou menos na metade ele cortava. solução: regular a bobina T 301
Sharp TVC2199B
Defeito: Sem alta tensão. Medindo a alimentação (pino 7) do integrado IC203 encontrei apenas 7V onde deveria haver 12V. Essa fonte vem do transitor Q702 onde deveria entrar 15V pelo coletor e sai pelo emissor. Como todas as fontes do chopper estavam normais então não poderia ser um problema no primário da fonte. Troquei então o capacitor C731 e a TV passou a funcionar. Talvez este defeito também ocorra em modelos que utilizam o IX0731 na fonte
Dica de TV Sony KV2158 - Linha 21' - Tela plana Defeito: foge sintonia, ficando apenas chuviscos. Solução: retirar varicap, abrindo-o resolde todos os terminais que vão ligados à placa principal e boa sorte.
Televisor sony kv 2170S Defeito: não tem SOM Relato: Verifiquei inicialmente o alto falante e a fonte de alimentação do amplificador estavam ambos corretos. Esta tv tem mute comandado nos pinos 2 e 4 do IC251, verifiquei que a tensão nestes dois pinos estavam alta, significando que aí estava o defeito. Curto-circuitando base e emissor do transístor Q621 o som voltou a funcionar. Como a polarização deste transístor vem do pino 46 do microprocessador,medi a tensão e a encontrei próxima a 0V. Desligando este pino, o MUTE deixou de atuar e o som voltou a funcionar. Este pino (46) esta com fuga para massa; Provocada pela tensão de +16V, proveniente da polarização do som; enquanto que o microprocessador trabalha com apenas +5V. Caso Você queira trocar este integrado, deverá fazer as seguintes modificações: 1) Retirar os resistores R268 e R470 e em seus extremos colocar um zener de 13V 1/2 W (o ânodo do zener deverá estar ligado ao R040 e o seu cátodo ligado ao R265/266. 2) Colocar um resistor de 100k do ânodo do zener para a massa. 3) Substituir o resistor R266 de 33k pôr um resistor de 10k.
TV'S IMPORTADAS (Popularmente chamadas de made in Paraguai)
Dicas de defeito de TV's Importadas. Marcas Talent, Kirey, Baysonic e ... O chassi destas TV's são idênticos. O defeito se apresenta na fonte de alimentação, a tensão da fonte sobe para mais de 180v, chegando até mesmo a 250V provocando uma alta tensão anormal e descarga, no ânodo do tubo. Solução: trocar capacitor eletrolítico de 47uFx 25V
um boletim técnico que a Sony emitiu.
Alterações:
* Trocar STR 81159 pelo STR 83159. original
* Trocar os tr. pelo 2SC4056MNF.(cuidado os carimbados)
* Retirar o jumper de R-662 e colocar um resistor de 10R x 1/6W.
* Alterar C-633 para 10uF x 16V.
senha tv cce
Modelos HPS 1402 / HPS 1404 / HPS 2002 / HPS 2004 / HPS 2006
Existem dois tipos de desbloqueio para esses modelos:
1.- Televisor utilizando IC701 e IC702 no P
CI
Modelos HPS 1402 / HPS 1404 / HPS 2002 / HPS 2004 / HPS 2006
Existem dois tipos de desbloqueio para esses modelos:
1 - deixar o televisor em stand by
- utilize a tecla volume + no televisor mantendo pressionada por mais de vinte segundos
- sem soltar a tecla volume puxe o cabo da rede
- solte a tecla volume
- conecte o cabo de força na tomada e ligue o televisor.
2.- Televisor utilizando somente o IC701 no PCI
- deixar o televisor em stand by
- utilizar o controle remoto do televisor pressionando, na seqüência, as seguintes teclas:
Tecla P.CH - por mais de 2 segundos
Tecla OSD - um toque
Tecla MUDO - um toque
Tecla SLEEP - manter pressionada até o TV ligar.
Alguns defeitos
Já consertei vários receptores de televisão desta marca só encontrei dois tipos de defeito normalmente as de 34"polegada o defeito que dá mais ela apaga toda neste caso a fonte de alimentação fica só com 80 volts o defeito é o capacitor eletrolitico C-632 de 3,3 µ × 450 volts que fica na fonte chaveada e fácil de localizar o defeito e só olhar; pois ele fica estufado.
Modelo: KV-140MG Defeito: Sem som Foi cortado o Jamper JW-254 Passo Para detectar o defeito: Toda a vez que sumir o som e tiver áudio no CI basta cortar o Jumper JW-254, Vale par outros Modelos. Nota: Isto é um gato pois quando você corta o jamper você elimina a função Squech (sem som fora de canal), tudo bem o cliente não vai nem notar, e ela vai funcionar perfeita.
Modelo: KV-2959T Defeito: Toda apagada Foi trocado o capacitor C-632 de 2,2 µF × 450 volts Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão de +B e estava com 80 volts, foi só apertar o capacitor e ele soltou uma perna estava corroído pelo vazamento do próprio ácido.
Modelo: KV-2158B Defeito: Toda verde com retorno: tensão Screen igual 8 volts Foi trocado a resistência R-703 de 3K3 ohms aberta Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão dos transistores de RGB e estava normal , então foi verificado a tensão antes da R-703 tinha 700 volts e depois da mesma só tinha 8 Volts; então o defeito era ela.
Modelo: KV-2158B Defeito: imagem fraca , escura com aparência de ser do tubo só melhorava quando ficava quente; C-335 pouca capacidade.Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão do emissor de Q-770 (A-1309) não tinha voltagem, seguiu-se a trilha do circuito impresso até o soquete CN-03 no pino 6 foi seguido os fios até o outro soquete na placa geral e encontrou o capacitor eletrolítico de 1µFX 160Volts aberto foi só trocar.
Modelo: KV-140MG Defeito: Tela apagada quando aumenta a tensão da Grade screen ela volta a acender, mais depois apaga novamente Mesmo bom trocar o capacitor C-337 0,47µFX50 volts ou o transistor Q-770 A-1309 na placa do tubo ele provoca o mesmo defeito.
Passo Para detectar o defeito: Foi verificado a tensão do pino 29 do CI IC-301 e ver que a tensão era de zero Volts, Bastou Trocar.
Modelo: KV-158B Defeito: Sem som o Cliente afirma que alguém deu um toque errado no controle remoto. Se for constatado que ela tem audio na entrada do Circuito integrado para resolver o defeito basta cortar o Jamper de Numero JW-254 , e ela voltará a funcionar corretamente. Isto serve para outros modelos, da Sony.
Defeito novo/30/03/2001
Modelo KV - 27V55 Defeito: Apagada. Foi verificado o transistor saída horizontal Q-591=C4727=BU2508DX estava em curto. Logo o defeito era o flyback T-501 em Curto (1-439-498-71).
Modelo KV - 27V55 Defeito: Apagada. Foi verificado a resistência R-607=0,47ohms 5Watts (Fusistor) estava aberta e os transistores Q-601 e Q-602=C4056 (regulador de voltagem). Estava em curto. Após o transformador não tinha curto em nenhum dos +B o defeito era só os transistores.
Aiwa - Aparelho de som
Todos Modelos que usam unidade ótica KSS 213D. Defeito: CD não gira, (travado)
Causa: Na maioria das vezes é a proteção da unidade ótica (retirar)
Modelo NSX-F958 Defeito: Display não acende. Causa: PR-812
Modelo NSX-999 Defeito: Display sem Brilho. Causa: C 107/108
Modelo NSX-S50 Defeito: Aparelho não liga. Causa: PR 006 aberto
Broksonic - Televisores
Modelos CTVG-4545/5454 LSTC
Defeito: Volume baixo Alterar R 204, 4K7 para 1K
Defeito: Apito intermitente de alta freqüência Causa: Imã solto sobre a bobina L 551
Defeito: Sem cor Pal M Substituir Q 309.
Defeito: Sem vídeo, e som Causa: Ic 51 reg. 9v
Defeito: Sem contraste Causa: Q 308
Defeito: Apito na fonte, interferência na imagem Causa: C 809
CCE - Televisores
Verificação e conserto do circuito horizontal de todos os televisores
Em todos os modelos de TV que entrarem para conserto com defeito no circuito horizontal (fly-back, transistor, etc.), deve-se verificar obrigatoriamente, o soquete do cinescópio e o circuito de ABL, que é originado a partir do pino 3 do fly-back (para TV's de 14", 20" e 21") ou pino 8 do fly-back (para TV's de 27", 29" e 33"), composto pêlos seguintes componentes:
Hps 1470/2070/1480/2080 - R210/211/212, D202/205 e C212
Hps 14R/1481/2081 - R404/405/408/409/419, D402/403/409/410 e C209/213/217/411
Hps 2181/2780/2781/2980/2981 - R206/R413/R414, D201/D202 e C403/404/405/420
Hps 1491/2091 - C 408/C415/R431/R407/R406/R421/Q530
Após a substituição dos componentes defeituosos, deve ser realizado o ajuste da corrente de feixe do cinescópio, conforme segue:
a) aplique um padrão branco fornecido por um gerador de barras e posicione os controles de contraste e brilho no máximo;
b) a seguir, ajuste o potenciômetro de screen até obter a tensão de: 0,8 VDC sobre R212 para os modelos HPS 1470/1480/2070/2080; 0,8 VDC sobre R408 para os modelos HPS 14R/1481/2081; 1,0 VDC sobre R413 para o modelo HPS2181; 1,6 VDC sobre R413 para os modelos de 27" e 29" ,
c) após o ajuste, lacre o potenciômetro de screen,
d) caso seja necessário, reajuste o trimpot de sub-brilho.
Obs.: ATENÇÃO: O circuito de ABL é responsável pelo controle automático da corrente de feixe do cinescópio, sendo que qualquer alteração nessa linha pode provocar um excesso de consumo por parte do circuito horizontal, danificando o transistor de saída, regulador da fonte, fly back, etc.
Informações gerais
a) HPS 1491 / HPS 2091 - Verificação do circuito de comando (micro) além do VCC (pino 42), Clock (4.194304MHz - pino 19 e 20) e Reset (5V - pino 25), o micro (I 701) necessita da referência de 0,8 VDC no pino 38 (X-Ray) para funcionar (ligar). Essa referência (X-Ray) é derivada da fonte de 123V através do circuito OCP composto pelo transistor Q806 e demais componentes onde é feita a monitorização do consumo do horizontal. Qualquer alteração nessa linha (fonte de 123V, horizontal, fly back, sub fontes e ABL) pode fazer o televisor desligar intermitente ou não ligar devido ao acionamento dessa mesma proteção.
b) Equivalência entre Sintonizadores (varicaps) de 181 canais HPS 14R / HPS 1481 / HPS 2081 ä para utilizar os sintonizadores abaixo relacionados (que são equivalentes entre si), o pino 8 do IC 701 deve estar conectado ao terra através do jumper JC62: Sintonizador Mitsumi UVE 50-AW74 ou UVE 50-AW82D = Samsung TEECC1080 ou TEEBC1880 ä para utilizar os sintonizadores TUGH8EF82M ou DT9-NF02F (Daewoo), o pino 8 do IC 701 deve estar conectado ao VCC (5V) através do jumper JC63. Obs.: Para substituir os sintonizadores relacionados na letra "a" pêlos da letra "b" (ou vice-versa), basta mudar a posição do "jumper" . HPS 2181 / HPS 2781 / HPS 2981 nestes modelos, o sintonizador TUGHEF82M é equivalente ao DT9-NF02F (Daewoo).
c) HPS 2981C - Alterações no circuito de Áudio Ronco no áudio com volume baixo eliminar o "jumper" (sem posição) localizado ao lado do resistor R702. Á udio intermitente ou desaparecendo ao ligar o televisor (precedido ou não de estalos) acrescentar um resistor de 10K da base do transistor Q602 à terra e aterrar as telas metálicas dos alto falantes, bem como, a carcaça dos alto falantes (utilize o rebite da placa de terminais) para a malha do cinescópio. Se após estas modificações ainda persistir o problema, elimine o fio preto que interliga a base do transistor Q602 à fonte de alimentação.
HPS 1403 / 2003 / 2006 / 2706
Defeito: LED de stand-by fica piscando
Causa : Capacitor C826 com fuga
Solução: Trocar capacitor C826
HPS 1402 e HPS 2004
Defeitos:
1 - Relógio "zera" em stand-by
para solucionar este problema deve-se acrescentar dois resistores e um diodo, como informa a ilustração abaixo:
2 - Transistor Q402 (saída horizontal) queima sem causa aparente - HPS1402
em todos modelo HPS 1402, substitua o valor do resistor R411 de 2K2 / 3W para 4K7 / 3W.
3 - Aquecimento excessivo do resistor R411 em stand-by - modificação obrigatória
em todos os televisores HPS 1402 e HPS 2004, deve ser efetuada a seguinte modificação:
retire o "jumper" JC 16 e inclua em sua posição um capacitor eletrolítico de 1uF/50;
inclua um resistor de 22K em paralelo com um diodo 1N4148, entre a base do transistor Q401 e o terra.
Defeito: TV desliga, não liga nem pelo controle ou teclado, só após retirar o cabo da tomada.
Solução: Substituir Q 401 transistor drive horizontal.
HPS 2981
Transistor de saída horizontal "queima" sem causa aparente
Proceder as seguintes alterações conforme o texto abaixo e esquema elétrico anexo na página seguinte, com o intuito de aumentar a proteção do transistor de saída horizontal Q403:
a) Retirar os seguintes componentes:
Q403 - BC-547B
C427 - 10uF/50V
R420 - 220R
R417 - 220R
R418 - 100R
R419 - 2,2K
JC96 - "jumper"
b) Inserir na posição Q403 um transistor BC557B.
c) Inserir um "jumper" na posição C427.
d) inserir um resistor de 10K em paralelo com um diodo 1N4148 (cátodo na base do Q403) na posição R419.
e) inserir um capacitor eletrolítico de 1uF/50V na posição JC96 (terminal negativo do capacitor conectado na base do Q403).
f) inserir um resistor de 330R na posição R418.
g) Acrescentar um resistor de 560R entre o emissor do Q403 e +12V (aproveitar o furo do R420 que está ligado ao JC92 e um dos furos do R417).
HPS 2181 / 2781 / 2981
Faixa escura à esquerda da tela com sinal fraco, devido a deficiência de sinal em algumas localidades (nível de sinal de antena fraco), pode ocorrer uma interferência, em forma de faixa escura, na lateral esquerda da tela do televisor.
Para resolver este problema retire o resistor R714 (470K) e o capacitor C710 (150pF).
Obs.: Esta alteração não prejudica o funcionamento normal do televisor pois somente desloca um pouco os caracteres na tela.
Defeito: Sincronismo vertical deficiente em alguns canais:
Solução: Substituir o resistor R 407 (180k) por um trimpot de 470k, e ajustar até que sincronismo vertical fique estável, (serve para todos modelos que usam o IC LA 7685, o resistor está no pino 41.)
HPS 2065 (E todos modelos que usam Ic LA 7837, Saída vertical)
Defeito: Não ajusta altura: Causa:R 309 e ou R 312 alterados, ou aberto.
Defeito: Sincronismo vertical deficiente em alguns canais:
Solução:Substituir o resistor R 402 por um trimpot de 470K e ajustar. (Este resistor está no pino 33 do IC LA 7680, esta dica serve para todos modelos que usam este IC).
HPS 2085 (E todos modelos que usam o IC LA 7910, chaveador de banda)
Defeito: Canais saem de sintonia: Causa: Capacitores cerâmicos ligados nos pinos 3e 4 do LA 7910
HPS 1492 / 2092
Defeito: Relógio adiantando.
Solução: Substituir o IC 701 (micro) pelo novo IC de código 140108714.(código da CCE)
Modelos HPS 14/2070/DD/EE/FF/U/V - 14/2080 E
Defeito: Vertical fechado, funções travadas no painel e controle
Causa: R 301 aberto.
Gradiente - Televisores
Modelos GT-1411/2011
Defeito: Só funciona em 220 V
Causa: DP 26
Defeito: Fonte não oscila
Causa: Ip 01 DP 50 em curto
Defeito: TV não liga
Causa: IF 01 Saída vertical em curto
Mitsubishi - Televisores
Modelo TC-2041S
Canais saem de Sintonia, Não memorizam, Caracteres dos Canais não mudam
Causa: D 771 em Curto R 771 Aberto, não tem - 30V
Modelo TC 2090
Defeito: Horizontal não oscila. Causa: Verificar T 502 (transformador drive horizontal) Solda fria
Panasonic - Televisores
Modelos TC-20C5
Defeito: Horizontal fora de frequencia, largura deficiente, excesso de alta tensão.
Causa: C 511 (capacitor de largura)
Philco Televisores
Chassis CPH-01 Todos Modelos
Fonte não oscila. Causa: Verificar R 1905/1906/1907/1912 aberto ou alterados.
Contraste não atua. Causa: Zd 302 - em curto.(E 136 Zener 15V)
Chassis CPH-02 Todos Modelos
Não ajusta freqüência Horizontal - Acrescentar capacitor de 1nf em paralelo com C710.
Vertical Fechado na Parte Superior. Causa: C 609
Vertical Fora de Freqüência: Causa: C 604 .
Imagem deformada (dobrada) na parte inferior. Causa: C 610
Chassis CPH-03 Todos Modelos
Horizontal não oscila, tv não funciona Causa: IC 601 LA 7837 em curto.
Fonte não Funciona. Causa: R 902/903/904 .
Chassis CPH-04 Todos Modelos
Tv desliga apos alguns minutos. Causa: R 723
Tv não liga, Causa C 716
Chassis CPH-05 Todos Modelos
Defeito: Tv não liga, led standby fica piscando. Causa: R 719/ solda fria em C 706 e ou T 702
Defeito: Imagem entorta nos canais com sinal fraco. Causa: C 205.
Defeito: Tv liga e desliga intermitente, funções no teclado e controle ficam inoperantes.
Causa_: R 713 aberto
Defeito: Queima IC 401/D 904/ZD 904
Causa_: Solda fria em FB 901/902/D 905/T 901
Defeito: Horizontal fora de frequência
Causa_: Cristal X 302 (Obs. as vezes, após a troca do cristal, pode ficar sem cor depende do fabricante do cristal, trocar por outra marca ou alterar o capacitor C 508
Philips - Televisores
Chassis GR1 - AL - Modelos 14 GL-1010/1310/1410/16GL-1030/1330 20 GL-1040/1340/1440
Receptor cr. Cód.4806 212 27315,Cód.Sony Sbx1570-54. Serve na TV. Panasonic do Paraguai
Ao fazer sintonia automática, passa pelo canal e não para. Causa: C 182 - Ruído no som. Causa: C 607
Linhas verticais grossas em toda a tela. Causa: R 3415 aberto ou com mau contato
Sem sincronismo vertical, sem volume. Causa: C 930 em curto
Chassis CTO-Todos Modelos
Fonte não Funciona: Causa: R 895 - Sem Trama. Causa: S 156 aberta
Fonte apita, e funciona intermitente: Causa: C 323
Chassis NCF-Todos Modelos
Retraço na parte superior. Causa: C.400 esgotado-Canais saem fora de sintonia. Causa: Bobina aft aberta (L158)
Sem vídeo. Causa: R.404 aberto
Imagem entorta. Causa: C 868/869
Sem sincronismo vertical: Causa: Capacitor eletrolítico de 4,7µF × 63 Volts (C-868)
Obs: A aplicação do fly back Brasalfa para Philips NCF/CTO-10 (FLY0085) no lugar do CTO 9 pinos poderá ocorrer os seguintes defeitos: Quadro reduzido: Linhas de retraço na parte superior da tela.
Solução: Alterar o valor de R-400 de 820R para 470R x 1W.Reajustar o trimpot R-500 (largura) e o trimpot R-401 (altura)
Programação da e-epron (7710)
Após a substituição do IC 7710 (E-EPRON) é necessário reprogramar os dados da versão do aparelho
Na E-EPRON são armazenados:
Tensão de sintonia.
Ajuste padrão dos controles lineares.
Tamanho dos "steps" de sintonia UHF, VHFI. VHFIII.
Acesso a Programação
Com o aparelho DESLIGADO, faça o seguinte:
Aterrar o pino do 20 do IC7600, ou o resistor 3605. Ligue o aparelho e será exibida uma tela conforme a figura abaixo:
PROGRAMAÇÃO
Verifique na tabela de versões os dados de cada endereço conforme o modelo do aparelho.
Quando uma E-EPRON nova é instalada no televisor os dados deverão vir com "FF". Através das teclas "VOLUME + - " selecione o endereço (ADR). Acrescente os dados (DATA) via teclas de "CANAL + -"
Ao mudar os dados, as cores dos dígitos mudam da cor "CIANO" para "VERMELHO". Para entrar com os dados pressione as teclas "VOLUME +" e a cor voltará a ser "CIANO" novamente.
Exemplo: Aparelho 21 GX1665 Endereço (ADR) 2E0 (volume +-) Dados (DATA) 1C (CANAL +- , VOLUME +)
Após o término da programação, pressione simultaneamente as teclas "VOLUME -" e "CANAL +". REMOVA AS CONEÇÕES.
Semp Toshiba - Televisores
Informativo técnico do fly back Brasalfa AT-2079/A1 Toshiba
Na utilização deste fly back em televisores Toshiba 10" modelos TVC 102 / 1021 / 1022, será necessário, para compensar a falta de largura na tela, substituir o capacitor C440 de 5K1 para 6K8.
Modelo TV-2080M
Defeito: Imagem com predominância de vermelho Causa: C 904
Modelo TS-207 VS
Defeito: TV não funciona, fonte não oscila Causa: Re 30
Defeito: Sem cor Causa: C 511
Modelo TS-213ST
Defeito: Horizontal fora de frequência, (Queima Saída Horizontal)
Causa: C 408
Sharp - Televisores
Modelos C-1601/02
Defeito: Dobrador não funciona
Causa: R 721 aberto, C 716 esgotado
Defeito: Vertical fechado na parte inferior do tubo
Causa: Q 502 com pouco ganho
Modelo C-1425/1430A
Defeito: Sem Vídeo, ou vídeo fraco sem chuviscos.
Defeito: C 222
Defeito: Tremedeira vertical
Causa: C 509
Defeito: Fonte só funciona em 110V
Causa: C 723
Como destravar seu DVD
A CINESTEC NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER DURANTE OS PROCEDIMENTOS SUGERIDOS. ESTAS DICAS FORAM ENVIADAS POR NOSSOS COLABORADORES E NÃO FORAM DESENVOLVIDAS E NEM TESTADAS POR NÓS, OBRIGADO.
Modelo Procedimento
Amoisonic 8506 1- Ligue o aparelho e abra a bandeja
2- Sem o disco inserido, pressione no controle remoto "01080"
CCE 2100 1- Insira o disco na bandeja mas não feche
2- Pressione a tecla "1" por quatro vezes
3- Digite o número da região desejada e feche a gaveta
Cougar CVD 500
Cougar CVD 515 1- Com a bandeja aberta, digite "2168" no controle remoto
2- Pressione a tecla "9" do controle remoto
3- Pressione a tecla "Open/Close" para fechar a bandeja
Gradiente D-10 1- Retire o disco da bandeja
2- Digite no controle remoto "31 41 59 00"
3- Aperte a tecla "Exit"
4- No canto da tela deverá aparecer a expressão ALL
Gradiente Compact DVD 1- Já vem destravado de fábrica para as regiões 1 e 4
Gradiente D-12
Gradiente 6500 HT 1- Com a bandeja sem disco, digite no controle remoto "00"
2- Pressione "Clear"
Gradiente D-22 1- Com a bandeja aberta, digite no controle remoto "00"
2- Pressione o número da região que você deseja utilizar
3- Se tudo der certo, o número da região aparecerá na tela
JVC XV 2000 1- Pressione "Power" no painel do DVD Player para desligar o aparelho e aguarde 5 segundos
2- Pressione e segure os botões "DVD Menu" e "On Screen" juntos, e a seguir pressione "Power" para ligar o aparelho sem soltar os outros botões
3- Solte as teclas "DVD Menu" e "On Screen" e pressione "Standby"
4- O display deverã exibir "TEST 2", "TEST 4" ou "TEST 6", dependendo da região do Player
5- Pressione "DVD Menu" duas vezes consecultivas. O display deverá apresentar o código "000 5858"
6- Utilizando as setas para cima e para baixo, mude os primeiros digitos até apresentar o código "02E"
7- Utilizando as setas para esquerda e para direita, mude os últimos quatro dígitos até apresentar o código "0000" para região 0(zero), "0101" para região 1, "0202" para região 2 e "0404" para região 4
8- Se você tiver dificuldades de rodar disco da região 4, mude para "0458"
9- Pressione "Enter" para confirmar a alteração, e em seguida pressione "Standby" para desligá-lo
10- Aguarde 5 segundos e pressione "Standby" novamente para ligar o aparelho
LG 3230
LG 2230
LG 2330
LG 2340
LG 2380
LG 3351
LG 4230
LG 4351 1- Desligue o DVD sem disco e aperte "Power" no controle remoto
2- Espere mensagem "NO DISC" surgir, aperte "PAUSE" e digite "314159"
3- Quando aparecer "CODE", digite o código da região desejada
4- Aperte "PAUSE" e desligue o DVD no controle e depois ligue-o novamente via controle remoto. Se vocë selecionar o código de região 0(zero), o player irá rodar qualquer DVD
Marantz DV 7000 1- Ligue o aparelho sem disco e aguarde a mensagem "NO DISC" ser exibida
2- Pressione "PAUSE" e depois "314159"
3- A palavra "CODE" aparecerá no display
4- Digite o número da região desejada "0" e então pressione "PAUSE" novamente
Philco DVP 2000 1- Sem discos no player pressione "STOP" duas vezes
2- Pressione "SETUP", em seguida "38883"
3- No menu que deverá surgir escolha a região desejada
Philco DVP 2100 1- Abra a bandeja n oplayer e digite "8926", irá surgir alguns alteriscos na tela
2- Escolha a região desejada digitando um número de 1 a 6, ou "0" para liberar todas as regiões
3- Pressione "PLAY" para finalizar
Philips 703 1- Pressione "PLAY" depois "159"
2- Entre com o código "005 000 128 156" usando o controle remoto
3- Pressione "PLAY". Seu Player agora está configurado para a região 1
Obs: Para retornar para a região 4 repita a operação utilizando o código "002 000 128 156"
Philips 707 1- Com o aparelho em Standby, pressione no controle remoto POWER e depois OPEN (abrir a gaveta)
2- Digite 8421. Aparecerá na tela o menu "Selecione a Região"
3- Escolha a região, apertando após isso SELECT no controle remoto. Escolha 9, libera todas
4- Pressione CLOSE (fechar a gaveta) no controle remoto
Philips 711 1- Com a bandeja fechada e sem disco, pressione a tecla PLAY seguida dos números 159
2- Digite a sequencia: 00 80 00 000 00
3- Digite mais uma vez a tecla 0 e pressione a tecla PLAY
4- Depois de uns 4 segundos a tela da TV irá perder um pouco do sinal, como se o DVD tivesse desligado e ligado novamente
5- Para retornar a região 4, siga os mesmos passos. Entretanto, a sequência que deve ser digitada é: 00 70 00 000 00
Sharp DV 550 1- Pressione "STOP" e depois "Still/Step"
2- Pressione "123". Será exibida uma tela com opções para desligar o Macrovision e alterar a região, entre outras opções que não devem ser alteradas
Obs: Use este menu com muito cuidado, pois qualquer alteração nas outras opções poderá travar o aparelho
Sony NS 300
Sony NS 400D
Sony NS 900
Sony DAV S500
Sony DAV S800 Os novos aparelhos da SONY podem ser destravados através de um controle remoto universal, sem a necessidade de abrir o aparelho. Em algumas assistências técnicas o serviço custa R$ 15,00. Fique de olho, pois existem empresas cobrando o valor absurdo de R$ 150,00 por este destravamento.
Toshiba SD 4030
Toshiba SD 4033
Toshiba SD 4034 1- Desligue o Player sem o disco, e pressione "POWER" no controle remoto
2- Espere a mensagem "NO DISC" aparecer no display
3- Pressione "PAUSE" e depois "314159"
4- A mensagem "CODE" será exibida
5- Digite o código da região desejada (de 0 a 6)
6- Pressione "PAUSE" novamente e desligue no controle remoto
Links Relacionados:
• http://www.dvdmagazine.com.br/destrave.htm
Sua opinião é muito importante para nós!
Cadastro de Clientes: Cadastre-se e tenha acesso a nossa àrea reservada.
R. Saldanha Marinho, 430
Centro - Campinas - SP CEP 13013-080
Loja: (019) 3232-1598 - Fax: (019) 3234-0758
cinestec@cinestec.com.br
Macrovision>>
Auto: (macrovision ligado)
Off: (macrovision desligado)
- Para as regioes
é so entrar no setup e digitar 38883 depois coloca a regiao para AUTO.
--- CCE - DVD 2100 (Vai liberar o Code Free Todas as regiões)
1. Acione a 'eject' para abrir a bandeja do disco.
2. Digite no remoto, a sequência numérica: '1, 1, 1, 1'(4x1).
3. Digite o número correspondente à região desejada: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Para codefree, digite '0'(zero).
4. Instale um disco e 'Play'.
--- LG: DVD- 2230, 2330, 2340, 2380, 3230, 3351 e TOSHIBA: SD-4030, SD-4033(Vai liberar o Code Free Todas as regiões)
SEM DISCO NA BANDEJA, 1. Acione a tecla 'Pause' no controle remoto.
2. Digite os numeros, na sequência: 3, 1, 4, 1, 5, 9
3. Em seguida, pressione '00'(zero) para codefree todas as regiões, aperte 1 para discos da Região 1 ou 4 para discos da Região 4 .
4. Pressione 'Pause'.
5. Desligue o aparelho, aguarde alguns segundos e torne a ligar.
6. Instale um disco e play.
Aiwa
CX-N999***
Def.: Display apagado ou com pouco brilho.
Causa: Fonte de -30volts sem corrente. Trocar C108 e C109 ambos com valores iguais a 33uf/65v.
____________________________________________________________________
CX-N999***
Def.: Não liga nada.
Causa: Provavelmente saida com defeito, desligue STK e ligue o aparelho em uma lâmpada série de 100W se o mesmo ligar é só substituir o STK.
_____________________________________________________________________
CX-N229***
Def.: Não liga fica só na demostração.
Causa: Bobina osciladora com defeito ou 02 capacitores de acoplamento da mesma. Substitua todos eles.
________________________________________________________________________
CX-NF959**
Def.: Display não ascende.
Causa: Fusistor aberto, localizado na placa frontal na linha de AC que alimenta o display. Substitua-o por um resitor de 1R por 1W.
________________________________________________________________________
Sony
CDX3167
Def.: Não obedece comandos do painel.
Causa: Diodos zener 6.2 na linha de Data, Clock, Strob, Key1, Key2 e RST troque todos por originais.
________________________________________________________________________
CDX3107-3167-460
Def.: CD não entra.
Causa: Rolo de tração de disco solto em uma das laterais. Retire-o e lave com detergente e reistale verificando se não tem nada quebrado. Este defeito é causado por que o usuário forçou a entrada ou saida do CD.
________________________________________________________________________
JVC
Hrd641
Def.: Não liga. Defeito internitente normalmente apos muito tempo desligado não liga mais.
Causa: Capacitores da fonte com vazamento de oleo. Troque todos, mas antes lave a placa com detergente e seque com ar quente.
________________________________________________________________________
Toda linha HRD
Def.: Faixa horizontal com chuvisco, varia a posição a cada vez que se da o play ou que se autera a rotação do cilindro superior manualmente, ou quando muda-se o ponto de chaveamento das cabeças.
Causa: Capacitor SMD na pci do cilindro inferior 3,3uf com defeito.
_________________________________________________________________________
Panasonic
L26
Def.: Imagem com ruido porém o cilindro superior esta OK.
Causa: Capacitores da fonte. Ruido é gerado na fonte de 12 e 5 volts.
________________________________________________________________________
Linha G21, G46, L26
Def.: Imagem com ruido de RF na saida de RF somente.
Causa: Transistor de saida de RF do seletronix queimado. Subistitui-lo por um BC 548
________________________________________________________________________
Gradiente
GV-25-50
Def.: Inicia carregamento do mecanismo em play mas desliga.
Causa: Correias com desgaste, e o mecanismo não gira dentro do tempo correto e desliga antes de completar o ciclo do mecanismo. Troce as correias por novas e originais.
Samsung
VMK-55-65-85
Def.: Não liga, fica com as luzes de sistema ligado.
Causa: capacitores da fonte de alimentação com defeito. Substitua-os por novos com mesmo valor de capacitancia porém com tensão de isolação com 20 volts acima do original.
_________________________________________________________________________
X45BRII
Def.: Não entra fita, e quando entra aciona REW e desliga.
Causa: Diodo D112 auterado.
Sharp
VC1494B
Def.: Fita presa, não da play, não ejeta...
Causa: Conjunto de correias e polias gastas troque por novas e originais.
________________________________________________________________________
UX107-108*
Def.: Imprime com faixas pretas ou totalmente preto.
Causa: Referencia de branco gravado na EEProm com erros. Entre no modo de serviço e limpe a memória e set o nivel de branco, com papel sufit.
________________________________________________________________________
Linha 7
Def.: Não identifica pulso da CTL.
Causa: Ganho do aplificador da CTL. Autere R790 de 330k para 820k
________________________________________________________________________
Linha 7
Def.: Congelamento de imagem apos algum tempo de aquecimento como se fosse precionado pause.
Causa: Diodo zener na linha de alimentação do capstam com valores acima do nominal do motor altera-lo para 16v.
_________________________________________________________________________
voltar