CCE HPS 2004 COM DEFEITO DE SINTONIA

Está tv veio de outro (técnico) com varios problemas, um deles era o fato de não fazer sintonia dos canais como se fosse problema de seletronic, depois de muito pastar troquei a eprom (24c08smd) e foi resolvido o problema de sintonia.












Tv 29" Magnavox 29MT4515/78 queimando horizontal. (Resolvido)

O tr de saída horizontal (coloquei BU2725DX) foi substituído juntamente com os dois bcs driver e capas da linha da fonte horizontal 2450,2561 aí então o tv funcionou, apresentando um chiado forte no fly que após cessar, o tv desligava. Voltando ao horizontal, fiz uma análize em cima do esquema da mesma, e optei pela inspeção do capa de acoplamento do driver horizontal (2450) que após medido estava com valor um pouco baixo, feito a troca do mesmo funfou beleza e tá fechada pra entrega. Obrigado ao Allain por participar.













29PT6456 C.R ATUANDO DE FORMA ESTRANHA

defeito reclamado: as teclas no c.r estavam completamente malucas (ao serem acionadas n/ correspondiam as suas respctivas funções) tudo trocado, parecendo ser problema na programação do micro
mais esta possibilidade era quase nula pois todas as funções nela estavam ativas
desconfiei do c.r usando outro mesmo n/ sendo do mesmo modelo a tv respondeu normalmente com as teclas correspondente q eram acionadas
abri o controle vi soldas com mal contato refiz todas limpei e o mesmo voltou a funcionar normalmente
obs. as pilhas estavam boas.













PTs Resolvidos com o mesmo defeito!!!...

Amigos esta semana entrou na oficina:
02 TVS 29PT4641 e
01 14PT418
com os mesmos defeitos:
Funciona normalmente Aleatoriamente ou seja Intermitente
ora SIM ora NÃO...
Defeito: foto acoplador















U17 fritando o saída horizontal em segundos....

Aguem sabe dizer se o 8873CRNG6DE8, pode ser colocado no lugar do 8873CRANG6F18, pois estou com um U17 que esta esquentando o saída horizontal na hora se deixar queima, ja testei e por desencargo coloquei outro fly-back não é, o próprio tr horizontal, tr drive, o cap de burst, deflectora. Enfim tudo esta normal, a fonte, tem os 9V que alimentam o H/VCC, a tensão de 12V nos diodos 448/449, só o saída horizontal esquentando na hora, assim que voce liga o aparelho e coloca o dedo no transistor sente a temperatura subindo rapidamente e em questão de segundos até ficar insuportável, só me resta trocar o micro e essas duas referências são dos micros do U17, me parece que um é para o stereo e o outro para o mono....

 O saída vertical fritando o tansistor saída horizontal, parece brincadeira, desligando os pinos dele chegou alta tensão e o transistor parou de fritar. 













Philips 29PT4640/78 pouco brilho

resistores R3481eR3482de 12K abertos.

 










Philips 29pt554 fonte apitando mas não funciona

vereficarDz6514(BZX55-C18).

 











TV sony- KV2170 sem audio

Pode ser que muitos já saibam,mas sempre que pego estas TVs sem áudio eu retiro o jamper W110 e o som volta ao normal mas com chiado quando fora do canal,neste caso o cliente deu a dica que parou o áudio quando mexia no controle no escuro sem saber o que estava apertando,dai resolvi dar um reset e não é que a bixinha funfou!
Reset:DISPLAY-5-VOL(+)-POWER (apos entrar no serviço digite 8 e aperte enter).













Philips 21pt6456/78 - Ruido estranho no horizontal!

Verificar Resistor 3448 e o 3445, âmbos de 1R Possibilidade de estar(em) aberto(s)!













Philco PCS 2700 leds fica piscando so funciona depois que esquenta


C722 470/16v alterado












Mitsubishi TC3398 logo que liga horizontal fica tremendo


c955 10mf/160v

 









Toshiba TV2987EMS horizontal tombado

c214 1mf/50v












Cineral TC2070 sem brilho abrindo scrim risco na parte inferior


Q 102--Bc639













Cineral TS2977 aumentando o som fica fanhoso e falhando

Verificar capacitor eletrolitico 1000/25 v filtro fonte













PHILCO PCM2044 ( led piscando )

Esta TV estava piscando direto o led. Deu muito trabalho para encontrar o causador. Mas graças a dica certeira do VALMIR, encontrei o R-925 de 4K7 aberto. Trocando-o a TV se encontra funcionando normalmente.














21PT5437/78 Philips - Ruido estranho no horizintal!

Verificar Resistor(es) 3448 e o 3445, âmbos de 1R Possibilidade de estar(em) aberto(s)!
Este defeito provoca sobreaquecimento da saida horizontal!














TV Philco CPH 05M desliga após cinco minutos de funcionamento

Diodo D302(1N4531)com fuga.














sharp 1453 com defeito no RGB

Está tv chegou com defeito de cor, com pouquissimo vermelho defeito era o resistor de smd de 220r (r811).













tv philco 29 mod. pcs 2700 tela branca com listras brancas

tela branca com listras no sentido transversal.
causa : c718- 471pf e r-716 4,7 r. que faz a
alimentaçao do +B 200V.












micro system gradiente ds-2000. som rouco.

este som aparentava ser a saida queimada pois estava
com o som rouco e sem potencia em sua saida.
causa: ausencia dos 12v negativo no pino 19 do
qi-c1 - la 7520, o R ar-18-22k aberto,este esta ligado
no coletor do aq-5 p/ base do aq-9.














SHARP-C1467B - RESOLVIDO

Defeito:tv acende,fica mudando de canais,digito na tela fica piscando.

Soluçao:troca C1040,82pf













Tv philco PC20R42 com imagem escura e som normal.

A imagem aparecia escura (negra) com osd preto e som normal. Causa; C301 e Q802, Q803 com fuga. Detalhe: Screen e sub brilho também não estavam atuando!













Tv gradiente GT 2015 sem imagem

Re: Tv gradiente GT 2015 sem imagem 


Favor coloca no resolvido
o defeito era o transistor tv04












toshiba u-15

1491kav horizontal tombado troquei o micronas resolvel














Tv Philco PCM 2044. Lig. e desl. continuamente.

Depois de alguns minutos normalizava som e imagem. Defeito provocado pelo C719,10/250V, filtro dos 180v do RGB.














TV Philips 20GL1049 - não liga

tem 5v, 16v, 70v, tem pulso horiz.
res de 1k que alimenta driver (BF483) aquecendo muito.
defeito - foi trocado transformador driver
e tudo normalizou












Tv Philco PCS 2976 - oscila alguns segundos e entra proteção

trocar od dois capacitores de largura

(nem precisa medir)














DVD Britânia Fama - funciona c/faixas escuras na imagem

capacitor 22 x 400 aberto













Tv Philco PC 1438/2038/1437/2037/20R38/20R37 - imagem escura

parece tubo fraco

solução - R722 aberto













Tv Cineral TC 2070 - não liga

BC639 aberto - (na fonte)













Tv Philips 29PT4640 - não liga -

tr 7461 BC337/25

em curto

(def.provocado por raio)














Tv Philips 20PT120 - cor/contr/brilho - não funcionavam

TDA 8361 defeituoso - matava a tensão do ABL















TVs Toshiba - as que usam transistor 2SC3831 na fonte

esse transistor esquenta muito e entra em curto

solução - C824 de 3,3x250 aberto e/ou R823 de 10K aberta















TV SHARP MOD: -C 1453 PARADA ( RESOLVIDO)>

Olá meus amigos essa tv chegou em minha eletrônica parada porém com a voltagem que vai para a saida horizontal normal porém sem oscilar qausa R713 de 1R aberta foi só colocar resolvido.

 












TV Philips 20GL1044/78Z Inoperante

Ligando-a à lâmpada de 250W, notava-se um consumo excessivo e o led stand by permanecia apagado.
A tensão sobre o coletor do saída horizontal estava próximo de zero volt.
Jumpeando base e emissor do transistor de saída horizontal a tensão em seu coletor normalizou-se,e a lâmpada não mais indicou excesso de consumo,mostrando que algo estava errado com o fly back ou circuitos dele dependentes.
Para ganhar tempo, substituí o fly back e o problema foi sanado.
Para maior segurança, troquei alguns eletrolíticos no circuito horizontal e o capacitor "de largura".















TV Philco TP2054 Inoperante

Led stand by apagado e tensôes próximas de zero no secundário da fonte.
Desligando o secundário do transistor de saída horizontal nada mudou indicando que o problema poderia estar no fly back ou na própria fonte.
Examinando inicialmente o circuito da fonte, constatei que C-921 (1n x 500v) estava com uma grande fuga.














tv philco TP 1454 c/ imagem escura RESOLVIDO

TV PHILCO mod. TP1454 chassi CP 02 RO
Imagem escuira sem brilho.
Solução: Resistor SMD 710 de 220K.














Magnavox MDV435 / MDV436 Não desliga. Ao desligar religa.

- Este aparelho não se desligava. Ao pressionar o botão On/Off ele se desligava, mas imediatamente tornava a ligar-se.
O cliente também reclamou de problemas com a imagem, que às vezes apagava ficando a tela escura.

De início pensei ser um defeito no mecanismo de reset. Analisando o comportamento deste estágio notava-se realmente o efeito do pico negativo na saída deste estágio mas não foi encontrado nenhum componente defeituoso ali.
Resolvi monitorar então a tensão que alimenta o reset, que é a DVCC3 (3V3) então claramente apareceu o mesmo pico nesta tensão. Ou seja, realmente era um pulso de reset, mas inserido pela tensão de alimentação de 3V3 e não pelo circuito responsável pelo reset.
Monitorei as outras tensões da fonte que não variavam, apenas variava esta de 3V3. Isto descartou um defeito no chaveador primário da fonte.

Causa possível: o capacitor de filtro da fonte 3V3 esgotado total ou parcialmente.
Causa comprovada: Ele mesmo. - C18 (1000µF/16V) no secundário da placa da fonte.

Válido também para o XDV435 - XDV436.














TV SONY KV140-MG (resolvida)

Esta tv chegou em minha bancada com defeito na fonte, ela não liberava a corrente nos transistores,era uma resistencia aberta de 150k r611,e ai só foi corre para o abraço....















TV Mitsubishi TC2040 - pé de vento na parte superior

substituir C559 330 x 10 - aberto -














Tv Philips GL1030 - som trepida e imagem torce

Com maior incidência em canais com algum chuvisco.
C100 de 330 x 16 (perto do varicap)
com pouca capacitância












PHILIPS29PT4631

Esta tv me fez queimar uma boa parte dos neuronios,quando ligava ja se desligava dava para ver o vertical fechado apos de feita a troca do tda 8359j,voltou a funcionar funcionou um dia e parou de novo,apos varias horas de trabalho sem sucesso descobri o danado do BD135 posiçao 7480 que abria intermitente entre base e coletor.














SHARP C20T51 Quando liga funciona logo desliga

C 616 6k2/1600v alterado para 5k

















Sharp C20st58 Imagem serrilhada


C 727 47/160V

 














HPS2004 fica como vazamento de AT e estraga transistor saida horizontal

transistor dravi horizontal com defeito

 











Toshiba TV2090IAV U14 Lista fina na tela mesmo no av e fica tremendo

Trocar Q 421 REGULADOR 5V LA7805












TV LG CP20K40 - s/ imagem s/ som

aumentando o screw, aparece as linhas de retraços.

C122 em curto perto do TB1238













TV LG CP20B85 - imagem escura/contraste não atua

D501 e D502 com fuga













TV Samsung CN5083V - barra escura do lado esquerdo

tem imagem do lado direito com 30% da tela toda.
como se tivesse uma cortina preta tampando metade da tela
trocar D410 e D411
estavam com fuga














TV Sharp C2052B Inoperante

Após trocar o fly back que estava estourado, a imagem apresentou-se faltando aproximadamente 3 cm nas partes inferior e superior e ainda uma faixa mais clara no lado esquerdo da tela (visto de frente)
Com a troca de C503 (100mF x 35v)a imagem normalizou-se e a faixa mais clara desaparreceu.



