TV SAMSUMG 29z6 pq COM ESTALOS ,NÃO GERA MAT.

ESTALOS NO SOM TIPO POQ POQ CONTINUO E OS 5 VOLT FICA VARIANDO ENTRE 3 A
4 VOLT.TV NÃO LIGA E O LED FICA PISCANDO JUNTO COM O TAL POQ POQ.
O DEFEITO NO SAIDA DE SOM TDA 7297SA
POIS NO PINO 3 ENTRA 5 VOLT QUE ERA A CAUSA MATANDO
ESSE +B5
O CERTO SERIA RETIRAR O IC DO LUGAR
COMO EU APENAS DESLIGUEI OS PINOS E A VISTA
ENGANA HEHEHE...
ABRAÇOS.












tv Samsung CL21M6MQ2X\XAZ

AO LIGAR O TV FUNCIONA,POREM DESLIGA-SE APÓS UNS 30 MINUTOS OU QUANDO É COMUTADO OS CANAIS.
CAUSA:ALTERAÇÃO NO SECUNDARIO DA FONTE IMPOSSIBILITANDO
ASSIM QUE A TENSÃO FIQUE ESTAVÉL.
LOCALIZAÇÃO DO DEFEITO: RESISTOR 831 123 K ALTERADO.












TV CCE HPS -2023

DEFEITO: led pisca continuadamente e às vezes liga e o led continua piscando ou não liga acionando a proteção EHTO.
SOLUÇÃO: TUBO











Sony KV-2959T - Apenas Chuviscos (Resolvido)

Bom galera , o caso é que recebi este televisor com o seguinte defeito............

Ausência de Canais...... (apenas chuviscos)

Após medir as tensòes  do seletrônic, notei que haviam todas elas presentes.

Analisei todo circuito que alimenta o varicap e todos estavam normais. Então retirei o varicap e ao retirar as tampas protetoras, logo notei que o pino dos 12v, estava com solda fria do lado de dentro da placa do varicap. Após ressolda-lo, o problema foi sanado











CCE- HOME THEATER - HM 3400 - mensagem no display

ola colegas, este home acendia o display e ficava mostrando a seguinte mensagem THERMAL WARNING OUTPUT conferir a voltagens da fonte tudo ok ai conferir as saidas (SMD)uma estava esquentado demais foi so troca-lo e resolvido o poblema.











TV Sony KV29PS12B Resolvida

Esta TV estava armando a proteção, o bichinha nogenta: verificando encontrei o saida vertical com solda fria quase imperpeceptivel, a tela abriu porem sem RF só funcionava em AV,parti para o seletronic como voces sabem tem as duas funçôes e era o maledeto como tinha um na sucata resolvidao problema, é isso moçada um bom fim de semana para todos











PHILIPS 29PT4643/78 - nao liga

TV chegou com o 7504 queimado troquei ai tv nao funcionava fonte nao partia o led acendia ai testei os itens 2532-3513-3514-5512-5531-6514-6533-6534-6535-6536-6572 7512-7513-7514-7531 tv funcionou apos a troca do 7511 (TEA 1506) smd.











Resolvido>>tp2054 fonte não partia nem há porrete.

Fuga mínima no diodo D915!










cce hps 2004 d nao liga

tda 9850t em curto nao deixava a tv partir











cce 1401 d nao funciona

nesta tv o probelema era o micro sc 540305b











cineral tc 2070

esta tv entrou na oficina de um amigo, ligando e em 3 seg desligando,depois de 3 dias babando em cima e nao resolvendo o amigo me trouxe verifiquei as minhas anotações deste forum e fui direto no problema era o capacitor c-215 330 pf










TV Semp TV140 - linearidader superior ruim

C312 100uF x 100 v aberto










TV CCE HPS1470 - a imagem borra qdo aumenta o brilho

C212 de 100nF com fuga grande











TV CCE HPS1425 - não funciona/as vezes funciona c/ demora

cap bipolar de 4,7x50 aberto C853










TV CCE HPS2081 - queimando TR Horiz. s/causa aparente

diodo 1N4148 (D410) c/ fuga.
obs:o TR de saida nem esquenta.
mas assim mesmo entra em curto










TV TECSONIC T4RWC

ESTA TV É IGUAL A SEMIVOX E ESTAVA COM DEMORA PARA ENTRAR A IMAGEM,MAS EM AV ESTAVA NORMAL,TROQUEI VARICAP DIODO 33V E NADA,ERA O TDA 7685











tv philips linha PT

Boa noite a todos do forum, segue uma dica das tvs Philips linha PT que trabalha com 2 trans. BD no vertical.
Defeito: dobramento vertical superior com linhas de retraço.
Solução: Trocar o cap. C2465 (10ufx100V).











Philips 20Gl 1045, Com defeito de linhas de retraço ( Resolvido).

Essa tv chegou em minha eletrônica com linhas de retraço o defeito estava no R 3550 4R3 estava dando 191K depois de colocar outra foi resolvida.











TV CCE 2781 não liga fica em stand by

não liga mesmo apertando qualquer tecla,CI vertical avariado.










TV Philips 20PT324 não funciona quando fria

transistores 7610 e 7611(Bc847) avariados.










TV Philco CPH 05 inoperante led stand by piscando

resistor R719(1R)aberto.











MAGNAVOX 20MT2131 DESLIGANDO RESOLV.

AO LIGAR O TV APARECIA TELA VERMELHA COM RETRAÇO E DESLIGAVA.
SOLUÇÃO SOQUETE DO CINESCOPIO E OLHA QUE PARA TIRAR O DANADO DO CANHÃO TEVE QUE SER NA PORRADA.
O DITO CUJO GRUDOU NOS PINOS E SÓMENTE BATENDO NELE CONSEGUI TIRA-LO.










TV PANASONIC TC-14A12 DESLIGANDO

Esta tv ligava normal com imagem perfeita e logo em seguida desligava.
DEFEITO D-511 COM FUGA (proteção de xray)










som Sony mhc-dx7 'dica'


amigos estou repassando essa dica q vi em outro Fórum

defeito: acionando a tecla power aparece no dysply
(Protect) e fica piscando Push-Power
este tipo de mensagem nos sons Sony, sinaliza algum
problema na etapa amplificadora de audio, as vzs é o própio STK q está com defeito, porém pode ser tbm na linha de alimentação da saida ou ainda no própio circuito de proteção
p/ saber se é no STK basta medir se há tensão naqueles
resistores brancos q tem próx. ao 'STK', se houver em apenas (2) deles 'os dois do mesmo canal'
o problema é no STK, e se houver em todos e for igual em todos, há uma chance de ser falha na alimentação do
ic, se for tensão positiva verifique a linha de alimentação negativa e vice-versa
geralmente qdo. é problema de alimentação, o defeito está em pelo menos um dos resistores de 100ohms
ou ainda um resistor de 1ohms q vai no gnd do STK q abrem e despolarizam o ic de saida, se n/ tiver tensão na saida verifique o circ. de prot.
no meu caso, era falha na alimentação do STK causado por aquela cola q eles colocam na placa p/ firmar o capacitor.











20 Pt 428a 'resolvido'

esta Tv gerava alta, o filamento acendia
mas n/ tinha imagem e nem audio
depois de alguns segundos desligava, aumentando o screen
tinha trama com linhas de retorno
Defeito:na linha do BLK o T7406 estava com fuga(Bc857smd) e o diodo 6415 (Ba216 smd) aberto











Toshiba 2996S 'c/ audio s/ imagem'

essa Tv estava assim:

com audio em todos os canais e s/ imagem, tela escura
aumentei um pouco o screen apareceu brilho pouco trama
fontes todas, abl, agc enfim n/ era por ai o problema,
por acaso precionei a plaquinha das tomadas rca a/v
buscando um mal contato, foi na mosca, enquanto eu estava com a mão tinha imagem normal, tirei a mão logo
a imagem sumiu novamente,
desliguei a Tv tirei a placa e o rv91(100r) estava completamente solto "solda fria" resoldei e liguei a Tv
ficou jóia, ai encontrei tantas outras soldas críticas
ressoldei geral, e como sempre fiz uma limpesa em termos de eletrolíticos, (fonte, vertical, e hor.)



 






TV LG 20CP84 - s/ imagem

som normal.
ao aumentar o screen, a imagem aparece
mas muito escura / sem vida
R 547 de 100k aberto (ABL)










PHILIPS 14PT110A COM VOLUME DESCONTROLADO LED PISCANDO RESOLVIDO.

Meus amigos essa tv chegou com o volume descontrolado lede piscando direto sem parar, quando pressionava nas teclas de volume aparecia as congigurações dela, ou seja estava toda descontrolada postei aqui no fórum e os amigos Valmir, Luiz Schiavinato me deram as dicas certa a dica de Luiz Schiavinato foi certéira só foi trocar todas as chves de pulso e foi resolvido o problema.
Que Deus abençoe a todos vcs.










TV Toshiba TV1451 u18- queimando saida horizontal

c440 esgotado











DVD Lenox Sound DK411-Inoperante

Led stand by apagado.
Não havia os 5 volts no secundário da fonte, e a tensão de 12v variava constantantemente entre 9 e 25v. Todas as tensões do primário variavam, com excessão da tensão presente em C402 (22mF x 400.
O responsável por tudo isso era D-411 (HER204) que apesar de aparentar bom no teste, quando em funcionamento, "abria o bico"

 








DVD Gradiente Não lê nada

Com a gaveta na posição de reprodução e com uma mídia, observava-se o acendimento do lazer, as tentativas de focalização e uns pequenos movimentos no "disco".
Testando o motor spindle constatei que estava "bichado". Sua troca possibilitou a reprodução de todas as mídias, desde que colocadas manualmente pois os comandos de Open/Close não eram obedecidos pelo aparelho. Os quatro transistores responsáveis pela execução dessa função estavam com fuga. Q6, Q7 (8550) , Q13 e Q14 (8050).Ao substitui-los tudo se normalizou.

 









Sansung 29M21MQ funciona umas horas e desliga

R821-120K R816-133K POUCO ALTERADO












Itau philco pcm-2051 nao aciona AT


C704--471K/2KV COM PEQUENA FUGA

 










Itau philco quando esquenta nao funciona,acionando com c r leds acende e apaga

C708 471k/2kv conforme esquenta pequena fuga












Sansung cn3355z nao funciona fonte alta com 180v

Fonte alta c811 470mf/16v alterado,D 813 zener 150v em curto R410 queimado











Mitsubishi TC2009 fase horizontal fora e nao ajusta

Ci LA7988-N com defeito










Mitsubishi TC2009 leds acesa e nao parte

Defeito Q 501











Aiko FP2111 esquenta saida horizontal e chega entrar em curto


Bobina defletora com defeito










Aiko FP 2901 liga aciona proteçao


CI 651 -TDA6175F EM CURTO











Aiko FP2901 aciona e entra em proteçao e esquenta saida horizontal


Fly back com defeito











Aiko FP2901 fica com ecesso de largura e geometria torto

Maioria do defeito e bobina L552 terminal quebrada, tem uns que chega a arrancar












TV Philco TP14U56 - sem tensão de saída

Sem tensão no secundário.
Pbl. Diodo 915 1N4531 em curto.

 








Tv philips 21pt6456 desligando ...

Esta tv estava desligando e apresentava contraste forte , causador do defeito: D6625 ( zener de 8,2 v ).











ESQUEMA PHILIPS 28CT7693 ,RESOLVIDO


Estou precisando deste esquema se algum amigo tiver agradeço.

Tv funciona +- 30minutos da um pequeno estalo e some imagem fica com tela branca e o som abaixa e volta funcionar no mesmo momento só com som baixo.

As vezes apresenta um dente lateral como se fosse o filtrão.

Ja foi trocado trocentos eletrolas


DEPOIS DE MUITA BRIGA E SAIR UM POUCO RALADO MATEI O DITO
O CAUSADOR DESTA ENCRENCA ERA O R443 PENDURADO NO PINO 4 DO FLAYBACK 1K ABERTO.












TV Philips mod: GL 1345 Resolvido.

Meus amigos chegou essa tv parada a fonte dela só tinha 37V que era para ter 70V eu já tinha verificado toda a fonte e nada quando já não estava aguentando mais fui vê no meu arquivo de resolvido e vi um resolvido que foi postado por Valmir Belo estava dizendo que era a eeprom fiquei sem acreditar quando coloquei outra não é que foi ela mesmo tá ai para quem está precisando.


 









CCE HPS1491 INOPERANTE. RESOLV.

Tv chegou parada com led aceso só. não ligava pelo controle e nem pelas tact.
Após trocar os eletrolas da fonte vertical e horizontal troquei as tacts e tv ligou funcionou um dia e parou de novo.E o strg 5707 foi pro pau , trocado o mesmo a tv passou a ligar , oscilava , vinha o som e desligava ,medindo as fontes 123v normal não caia , 14v normal 5v normal só matava as fontes do fly.
A luta continuava troquei o La7687 para tirar a duvida e nada depois de muita briga resolvi retirar a Deflectora para ver e não é qe a bobina horizontal estava em curto.
Medindo aparentava normal e mais estranho que o +B123v não caia nada.











TV LG RP-20CD2R DEFEITO NO VERTICAL (RESOLVIDO)

Tv com vertical do meio pra cima aberto e espandido, defeito: C512.
ajuda do valmir.











TV PHILCO PCM2044 SOLUÇANDO (RESOLVIDO)

led stby piscando, trilha rompida trafo driver.

