philco tp 2053

Não ligava a fonte estava alta armando a proteção r919 alterado











cce hps 1470

não sintonizava os canais o ic704 zener de 33v estava com fuga










semp 20A82EU8

O TV acima apresenta o seguinte defeito:
Quando ligo, apresenta um barulho parecido com o da chupeta fora, só que bem mais alto, parecendo vir do Fly-back. Quando toco no cristal, ela desarma. tensões normais.
Solução: Cristal 4.4336 19












cce hps 2991 FS sem trama ( brilho )

Esta tv estava sem brilho , em sua tela aparecia uma pequena linha no centro da tela na parte superior , causa do defeito C409 .












cce hps 2007 c/ zumbido na fonte

Esta tv estava com zumbido na fonte , feito a troca do capacitor C808 , para 15n , e dos resistores R813 e R818 , por 180kohms e 22kohms respectivamente , problema solucionado .











TV DAEWOO MOD: DTV 20Q3 (RESOLVIDO)

Essa tv chegou agora pela manhã apenas com um pequeno quadro, no meio da tela e desligava logo depois defeito foi a defretora estava com defeito.













TV SempToshiba TVC204 - tela muito esbranquiçada

depois que liga a Tv o vídeo demora um pouco.

4,7 x 250 linha 180V













PHILIPS 20PT3331 AUDIO EM A/V RESOLVIDO

TV funcionando normal em rf com imagem e som perfeito mas ao mudar para A/V o video esta normal mas o som fica como se o canal estivesse fora do ar um chiado só, mesmo sem conectar nada no conector de audio.
Estou desconfiado da memo pois verifquei os eletrolas e nada.

Não vou contar a batalha que foi mas esta resolvido , quero agradecer a todos que derão pitaco.
mas vamos lá depois de regarvar a memo com os dados de todos que tinha na net e não funcionar resolv trocar o UOC TDA9370PS/N3/A/1722 QUE É O QUE VEIO PELO QUE consta no manual TDA9370PS/N3/A/1946 E JUNTO A MEMO O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO.
Este TV em garantia havia ido para assistencia.















TV PHILIPS MOD: 14GL 1316 DEFEITO DESLIGANDO ( RESOLVIDO).

Essa tv chegou funcionando normal porém toda vez que ligava ela desligava, no máximo demorava 30 segundo causa do defeito Q7205 BC338.












TV Philips chassis GR-1 imagem serrilhada

R3226 de 18K aberto












CCE HPS1450 - riscos na imagem

(defeito no vertical)

tirar C357. se os riscos sumirem,
o defeito é o IC AN5512











TV Broksonic CTVG4545LSTC - tela escura s/som caracteres normais

trocar regulador 7809.












TV Philips 20PT110/similares - mau contacto

o som abaixa/levanta/estoura
apaga/oscila
enfim, mau contacto generalizado

resoldar as blindagens do micro
e do processador 8361











PHILCO TPC 2910 ( Quadro deslocado )

Esta TV estava com uma faixa azul no sentido vertical de +- 15 cm. Só consegui resolver trocando a memória.












Sharp C1453 - defeito c/ foto - vertical/ linearidade

Essa Tv chegou aqui inoperante com proteção acionada como sempre hehehe

Fiz ela funcionar na marra e achei o cap 6.800 x 1Kv (largura) com 2.000
e o diodo retif do vertical em curto.

Já troquei o TDA3653, cap 100x35, examinei outros capacitores do vert e parecem estar bons.
Alguem já pegou esse defeito nessa Sharp ?

R512 Aberta













TV PHILIPS OU MAGNAVOX (RESOLVIDO)

Tv philips mod:14pt314 esta tv liga normal,só q quando esta em canal tá uma blz,quando muda para AV desliga,toda vez que vc liga em AV ela desliga, capacitor 10mf16v aberto 2455 e ai só foi corre para o abraço.













TV SHARP MOD:C1438 (RESOLVIDO).

Esta tv chegou em minha bancada desligando e fechando o vertical com ums tres minutos de fucionamento e depois disso desligava,para ligar dinovo tinha q tirar da energia e colocar de novo,causa do defeito um capacitor de 10mf250 c605 e 47mf160 c725 e c727 e ai só foi corre para o abraço....













TV Philips 21PT5435 Resolvido

Esta TV funcionava +ou- umas duas horas e armava a proteção, verifecando a fonte notei qua a fonte de 3.3v ficava oscilando, segui pelo esquema e esta tensão vai direto para o pino 1 do micronas era o próprio o causador do defeito, espero que ajude os colegas no futuro.












TV Philco TPF 3211 Resolvido

Esta TV estava parada, S. Horizontal em curto foi trocado e tambem os caps. largura que são três, a TV oscilou acendeu o filamento e armou a proteção: solução regular a tensão de screem, espero que siva para os colegas.








 




Tv Toshiba 2998 ims lem5 "acionando proteção"

essa Tv estava acionando proteção
em segundos voltava ao standby com tela escura,

causa: Tda9309 troquei tbm p/ ficar 10
os eletrolíticos, "vert" e do rgb.













SHARP 1413 "Inoperante"

depois de revazer a fonte liguei com uma lampada em linha por (precaução)
veio com "piado pulsante" forte
isolei a fonte e a mesma funcionou normalmente
o defeito era o fly, troquei tbm o cap booster,
pensei, agora vai liguei e excesso de brilho c/ linhas de retraço mesmo com scrren no mínimo, e em seguida desligava,
em dado momento depois de uma virada na placa p/ uma olhada no abl e rgb notei q ela n/ desligou mais, ai ficou fácil
era o cabo q conduz as tensões de filamento e o '180v' este interrompido próximo do soquete deve ser de tanto virar a placa













TV LG CP21Q22 - Defeito estranho.(RESOLVIDO)

Esta TV quando consegue ligar funciona um tempo normal depois começa a mexer com as cores até ficar preto e branco e a imagem fica com o quadro balançando no sentido vertical e se desligar não liga mais.
Ao ligar,as tensões de fonte estão normais mas não tem tensão na saída osc.hor.do CI,entrando em stand by segundos depois.
Se ligar e logo em seguida ficar mudando constantemente de canal a TV liga,some a cor,coloco um determinado canal pelo controle aparece o numero na tela mas não faz a mudança permanecendo no mesmo canal.
Estou desconfiado que possa ser algo relacionado com epron,micro,ou linha (sda e scl) pois as tensões entre eles estão diferentes uma com 5v e outra com 2v,não tive tempo de trocar componentes vou fazer amanhã,mas se alguem já pegou este tipo de defeito nesta TV é puder dar uma dica desde já agradeço.

Defeito - C-132 100pf na linha do SCL.













Tv LG cp 14j52 brilho diminuindo ...

Esta tv apresentava um brilho forte , no momento que se liga , logo depois o brilho diminui , juntamente com a tensão de screen , que tbém estava diminuindo , solução , troca do fly back ( 6174Z 6040B ).













Tv Toshiba 2090 "teteia"

defeito reclamado: n/ funciona

enquanto fazia a ficha p/ o cliente, liguei a Tv 'realmente parada'
o cliente se foi esqueci ligada
n/ sei precisar o tempo derrepente ligou sosinha
com video e audio normal

desliguei esperei um bom tempo e na parte da tarde voltei a ligar e novamente n/ ligou "isso ontem"

hoje de manhã qdo eu abri a referida ápenas no vizual notei o C887 100/35V da fonte secundaria
com aspécto estranho 'esgotado'

era o cara a Tv ficou blz
sou crítico com eles fiz uma limpa como de costume
taí se tiver alguém q n/ pegou ainda...












semp 1484UD2 - sòmente com som

Semp 1482UD2 chassi U11D-2
Somente com som. Sem alta tensão.
Causa = R-416 de 39 R aberto.












MHC-DX7 com o mecanismo do CD inoperante

MHC-DX7
Este system deu entrada com o seguinte defeito:
A etapa do CD estava completamente inoperante.
Comecei a análise pelas alimentações da etapa defeituosa e logo constatei a falta de tensão no pino 7 do conector CN202, dai eu segui a trilha até encontrar o IC regulador de tensão IC931 que ao medir seu pino 3 eu encontrei uma tensão inferior a 1V, não deu outra, substitui o "malvado", logo esta etapa voltou a funcionar, porem o mecanismo dava umas trancadas, dai substitui as engrenagem CAM, a correia e alinhei o mecanismo e tudo voltou ao normal.

 











21PT8467 Sem imagem caracteres e som normal

Sem imagem caracteres e som normal a tela fica escura mesmo que tivesse desligada so acende os caracteres .
Peça com defeito resistor de 100k aberto R3442 fica perto do flyback dica do amigo CASSIORIOS.













TV LG RP14CB20A Resolvido

Esta TV estava com chuvisco fraco e não atuava o contraste e mudava os números dos canais mais a imagem permanecia sempre a mesma, primeiro parti para resolver o problema do chuviisco e ancontrei o SDL com 1,45v onde deveria ter 5v o mesmo do SCL culpado o D22 coloquei um 1N4148 e foi resolvido esta parte, o contraste era os Ds501 e 502 tambem 1N4148 os tres em curto, espero que sirva para os colegas.












LA 4282 Sem muting

Estão aparecendo na praça uns LA4282 que ao instalar na placa só funciona se aterrar o pino 8 (muting),os originais da Sanyo funcionam legal,mas são caros e dificieis de encontrar.













Tv Philips-20PT4331/78R-Sem som.

-Defeito:
*Com imagem,Sem som!

-Peça Defeituosa:
*D6908-2,7V-(Diodo Zener).













Panasonic Tc29A8 "s/ video e audio"...

essa Tv estava s/ video e audio com todas as tensões normais,
apenas as tensões do rgb e vertical um pouco acima 'motivo: s/ consumo'
aumentei um pouco a tensão de screen, o vertical apareceu fechado, depois de estar certo q n/ tinha outro componente ruim inclusive os pulsos estavam presente, troquei o saida TDA7838 com uma resalva foi necessário trocar (3) vezes o infame p/ achar um bom, logicamente os cinco eletrolíticos tbm
tai mais uma 'teteia'
agradecimento pelo esquema aos amigos, ALAIN/DF, VALMIR, CARLÃO.













lg 29k30a s/ som(resolvido)

Bom dia a todos e obrigado pela tentativa em me ajudar
com essa tv.O defeito estava no ci 661 MSP 3440G-B8V3.













tv gradiente tv2021 faltando azul

esta tv chegou faltando o azul por motivo do relampago sair verificando ja que não encontrei defeito algum resolvir trocar a memoria 24c16 defeito resolvido ficou o vertical ficou desajustado mas entrei no modo de serviço fiz o ajuste e tudo ok.














tv panasonic 14a10 se desligando

esta tv se desligava apos 20 minutos sair verificando a linha de abl encontrei o diodo d590 de 10.8v zener alterado troquei o mesmo e resolvido.













tv philips 21pt6446/78 tela verde com linhas


o defeito deste tv era o soquete troquei sumiu o defeito.













tv lg cp14k42 tela escura com som

sair logo verificando se o filamento estava aceso ok ai seguir a linha do abl d502 in4148 com fuga troquei tudo ok.















TV SHARP 29ST58 (RESOLVIDO)

A TV NÃO LIGAVA,TODAS AS FONTES SECUNDÁRIAS,COM ZERO VOLTS,E +B NORMAL.
APÓS PESQUISAS FOI VERIFICADO QUE OCORRIA UMA OSCILACÃO DA ALIMENTACÃO DO CI3701(TDA 4605),FIZ A TROCA DESTE CI ACHANDO QUE O MESMO PODERIA ESTAR COM DEFEITO,MAS NÃO ERA O CARA.
AO VERIFICAR OS COMPONENTES PERIFÉRICOS AO CI ENCONTREI C3701(103K)COM FUGA E R3701(560K/1/8W)ABERTO.
FEITA A SUBISTITUICÃO DESTES COMPONENTES A TV VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE.
ESPERO QUE COM ESTAS DICAS TER CONTRIBUÍDO PARA OS COLEGAS DESTE FORUM.












philips 29pt552

Está tv chegou parada com o led piscando, desliguei a carga e a fonte normalizou parti então para o horizontal, e lá estava o dito cujo em curto (c2463).














SEMP TOSHIBA TV2987B-RESOLVIDA

DEFEITO: IMAGEM COM DEFEITO ALMOFADA.

SOLUÇAO:TROCA CAP ELETROLA C464-4,7X100V.













CCE hps 2071 com fet STF6NK90Z ESQUENTANDO

O fet original é STF6NK90Z porem não encontrei aqui em Recife então coloquei
p6na60 esquentou e entrou em curto então coloquei h12n60fi mais continua esquentando muito então coloquei p4na60c mais ele tambem esquenta muito.

Foi resolvido com a troca do capacitor (C812 de 100kpf por 63v.)














PHILIPS 21PT6456/78 SEM COR

sem cor e sem sistema de cor no MENU.
OB1 COM 111 foi só colocar o OB1 P/0 normalizando a COR E O SISTEMA DE COR NO MENU APARECEU.

 











Philips 20PT120A - faixas de cima até o meio da tela

Problema de vertical.
(defeito generalizado nesse modelo e similares)

Trocar resistor 3407 de 220R
A cola oxida e rompe um dos seus terminais













TV PHILIPS GL1045 (resolvida).

Ola meus amigos esta tv Philips GL1045 estava Inoperante causa do defeito era um D345 (zener)só foi trocar e corre para o abraço!














MITSUBISHI TC 2041S (resolvida).

Ola meus colegas esta tv Algumas vezes não ligava e o defeito era R916 (150 K)e ai só foi trcar e corre para o abraço!












TV SEMIVOX TS-21C1S (resolvida).

Ola meus colegas esta tv Semivox TS-21C1S estava S/ imagem e s/ som e o defeito era o transistor Q481 (KIA7809) e um resistor R481 (2,7 R 1 W)aberta,só foi trocar pelos mesmo e corre para o abraço!

 











TV PHILIPS PT2131 COM LINHAS E DESLIGANDO (resolvida).

Ola meus colegas eu estou com esta tv philips pt2131 com linhas na tela enteira e desligando com uns 15 a 20 segundos,so foi regrava o eeprom e a tv voltou a ficar normal e ai só foi corre para o abraço!













SHARP C-1438 NÃO LIGA

fontes ok, PWR ON/OF pino 12 do IC101 OK, proteção nos pinos 10/11 do IC101 OK. porém o tv não ligava nem oscilava. CAUSA C-725 sem capacitancia.













SHARP C-2053 NÃO LIGA

fontes 130v, 14v, 12, 5v ok.
IC-101 pino 19 4,7v ko
IC-101 pino 20 4,8v prot. acionada por exceso de corrente na deflecção vertical ou por aumento de tensão no filamento.
PWR ON 0V OK
PWR OFF 1,8V OK
PC8V no pino 36 do IC201 aparecia no estante que acionava PWR, e caía devido acionamento da proteção.
CAUSA. IC501 SAÍDA VERTICAL EM CURTO.

 












SHARP C-1440 NÃO LIGA

Fontes ok.
PWR ON/OFF pino 41 do IC1001 ok
Resset pino 33 do IC1001 ok.
superaquecendo Q602 saída horizontal
CAUSA. T602 FLY-BECK com defeito.













HPS 2118 Defeito intrigante

Foram trocados o TR Horizontal e o Flay, mas ao ligar a imagem ficou balançando e o brilho piscando, revelando problemas no ABL, foram encontrados 4 resistores abertos:
R208/209-15K (ligados em paralelo)
R215-4K7
R420-10K
O intrigante é que os resistores estavam limpinhos,isto é sem sinal de aquecimento nem umidade
E não é o primeiro aparelho deta marca e modelo que me aparece com o mesmo problema.


